安全常识测试C卷（储存易燃液体类）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1、油品储存中应尽可能减少罐内的（          ）空间，以减低油品的储存损耗。
2、为消除人体静电，在罐区进口扶梯处，应设置（                  ），或在已接地的金属栏杆上留出一米长的裸露金属面。
3、人工检尺的检实尺适用于（         ）。
4、石油及液体石油产品在收发、输转和装卸过程中会产生静电，静电的积聚主要同下列元素有关：油品（            ）、油品（            ）、管道（        ）、周围空气的湿度及油品的含水量和导电性。
5、油罐静止储存时，由于罐内气体空间温度的昼夜变化而引起的损耗为油罐的（              ）损耗。
6、“三级安全教育”是指（           ）、车间教育、（           ）。
二、单选题（每题3分，共30分）
1.从检尺点至（   ）的垂直距离称为检尺总高。
A、钟罩
B、加热管最高处
C、积水槽底部
D、罐底
2.化工厂生产需要登高（离地面的垂直高度）（   ）必须系安全带
A.1.5m        B.2.0m        C.2.5m        D.3.0m
3、特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A、产品标志
B、安全标签
C、安全标志
D、警示标志
4、压力容器上通常（   ）都属安全附件。
A、安全阀、压力表、液位计、温度计
B、安全阀、取样阀
C、单向阀、取样阀
D、控制阀
5、小呼吸损耗是由于（   ）引起的。
A、收付油        B、温差        C、阳光照射         D、加热
6、油罐切水阀门若是两个以上串联时，切水结束关阀时要（   ）。
A、几个阀门同时使用
B、先关最后一个阀门
C、从罐根开始依次关闭
D、关闭其中任何一个即可
7、为了降低油品损耗，应尽量减少（   ）。
A、罐内油品
B、油罐体积
C、罐内油气空间
D、以上都对
8、提高汽油的辛烷值是为了提高汽油的（   ）。
A、挥发性       B、减阻性       C、燃烧性       D、抗爆性
9、采样时，应先用（   ）将取样设备至少冲洗一次。
A、清洁水
B、酒精
C、同一制备的溶液
D、被采取的油样
10、油罐进油严禁超过油罐的（   ）。
A、设计高度
B、极限高度
C、泡沫发生管下沿
D、安全高度
三、简答题（共40分）
请写出您所在的岗位名称，并简述该岗位的安全操作规程。

安全常识测试C卷答案（储存易燃液体类）
一、填空题（每题5分，共30分）
1、油气
2、静电接地棒
3、轻质油
4、油品流动速度   油品罐装方式   管道材质
5、小呼吸
6、厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
DBCAB     CCDDD

三、简答题（共40分）
请写出您所在的岗位名称，并简述该岗位的安全操作规程。
1、油泵室内严禁烟火，不得带入火种，严禁无关人员进入，并须配备足够有效的灭火器，操作人员必须会使用和保养，站内和室外油罐区要有明显的“严禁烟火”的警示牌。
2、在供油工作中，必须随时检查油压表，把油压稳定在规定的范围之内，供油路及阀门要有明显的标记并涂以醒目颜色。
3、值班人员在值班时要经常检查室外供油、防火情况，有异常征兆时，应及时报告安技和设备部门处理。
4、各部电线、电器开关必须按防爆要求安装，并经常检查。照明一律采用防爆灯。禁止拉挂临时用电线路和移动式落地排风扇，油罐应有良好的防静电接地，输油管路连接处应有牢固的防静电跨接，并保持完好。
5、交接班时，必须双方对设备、仪表，控制阀逐项检验，有不正常情况时，应及时报告、检修，不准带病进行交接班。
6、接触油罐的所有人员不准穿带铁钉的鞋。每月应对油罐顶盖的腐蚀情况进行定期检查，油罐金属部分及油管路每年应刷一次防腐漆。
7、输油管路有可能发生渗漏处，应装托盘。叉车加油或槽车向油罐加油时，应待加油管内油滴尽，并用布将管口擦净后方可将加油管取出，以防油滴落地面。
8、发现火患、火警时，必须切断油路，停止供油，然后用灭火器材扑救，并立即向安技、环保、生产部、公司领导报告。

