安全常识测试C卷（危险化学品）

单位：                 姓名：                岗位：           

一、单选题（每题3分，共30分）
1.易燃易爆场所不能穿（  ）。
A.纯棉工作服
B.化纤工作服
C防静电工作服
2. 塑料安全帽的使用期限为不超过（  ）。
A.两年
B.两年半
C.三年半
3.特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（）。
A.产品标志
B.安全标签
C.安全标志
4.化工厂的防爆车间采取通风措施的目的是（  ）。
A.消除氧化剂
B.控制可燃物
C.降低车间温度
5、产生职业病危害的用人单位的工作场所应当生产布局合理，符合有害与无害作业（   ）的原则。
A.职业卫生               B.分开               C.劳动保护
6、产生职业病危害的用人单位的工作场所，应当有配套的更衣间、洗浴间、（   ）间等卫生设施。
A. 孕妇休息               B. 食堂              C. 车间办公室
7. 在装卸易燃易爆品操作中,不能使用（  ）工具。
A.铁制
B.木制
C.铜制
8.危险性作业场所，必须设置安全通道，入口不少于两个，通道和出入口应保持畅通。门窗应采用（  ）。
A.推拉式
B.向内开启式
C.向外开启式
9.防止静电的主要措施是（  ）。
A.接地
B.通风
C.防潮
10.生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置（  ）装置。
A.通风防爆
B.通讯报警
C.通讯防潮
二、多选题（每题5分，共25分）
1、下列属于危险化学品的是（  ）。 
A、爆炸品、压缩气体、液化气体      
B、易燃液体、易燃固体、自燃物品 
C、有毒品、放射性物品            
D、腐蚀性物品
2、对于遇湿易燃物品火灾，不能采用（   ）方式灭火。 
A、水     B、沙土     C、泡沫     D、酸碱等湿性灭火器 
3、发生火灾逃生时经过充满烟雾的路线，应（  ）。 
A、采用口罩、毛巾蒙鼻       B、加速奔跑撤离 
C、匍匐撤离                 D、屏住呼吸冲过烟雾区
4、高温作业对人体的（   ）会产生危害。 
A、循环系统      B、消化系统      C、泌尿系统     D、神经系统 
5、浓硫酸不得与下列物质中的（   ）混合存放。 
A、氢氧化钠       B、盐酸         C、丙酮       D、乙醇
三、判断题（每题3分，共45分）
1.  巡回检查只是一种形式，没有多大作用。（    ）
2. 火灾使人致命的最主要原因是被人践踏。（    ）
3.  为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。（    ）
4. 公安部门对危险化学品的水路运输安全实施监督。 （    ）
5. 危险化学品运输车辆的驾驶员应接受安全知识培训。（    ） 
6. 化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。（    ）
7. 气瓶使用到最后应该留有余气。（    ）
8. 危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每5年至少检测一次。（    ）
9. 工人有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序;当有充分理由判断安全与健康受到威胁时，可以脱离危险区，并不受不公正待遇。（    ）
10. 5.工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废料和盛装危险化学品的废旧容器。（    ）
11. 燃烧具备条件是可燃物、助燃物、氧气三者同时具备并相互作用。(   )
12. 闪点是油品火灾危险出现的最高温度。(   )
13. 灭火的基本原理是：根据燃烧的基本条件，采取一切灭火措施，破坏已经形成的燃烧条件，或终止燃烧的连锁反应，使火熄灭或把火势控制在一定范围，最大限度减少火灾损失。(    )
14. 石油产品在运输、装卸过程中因流动、晃动、冲击，或与其它物体的相互接触，在迅速分离时，都会产生静电，静电荷可高达几千伏甚至几万伏。(   )
15. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内。（    ）




安全常识测试C卷答案（危险化学品）
一、单选题
BBCBB    AACAB    
二、多选题
ABCD     ACD     AC     ABCD     ACD
三、判断题
××√××         √√×√×        ××√√×

