安全常识测试C卷（氧气站）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1．永久气体用____来计量，比用重量计量便于操作和管理。
2．饱和状态下，气体的压力叫做_________。
3．在临界温度时，如果将气体等温压缩至_______后，气体就会开始液化。
4．盛装永久气体和高压液化气体只准采用_____气瓶。
5．生产易燃气体的厂房必须设有足够的泄压面积并有与厂房空间相适应的泄压设施，生产介质密度小于空气的气体厂房排气泄压设施应开设在建筑物______。
6．“三级安全教育”是指              、车间教育、              。
二、单选题（每题3分，共30分）
1．气体变成液体的温度叫(   )温度。
A.溶解             B.汽化             C.熔融             D.液化
2．容积小于或等于5立方米，压力小于1.6MPa的低温液体储罐的压力容器是(   )。
A.第一类的压力容器              B.第二类的压力容器 
C.第三类的压力容器              D.不属于压力容器
3．气瓶的充装、运输、储存、使用的正常环境温度为（   ）。
A.（-40～70）℃    B.（-20～40）℃    C.（-40～60）℃    D.（-20～60）℃
4．吊装气瓶的正确方法是（   ）。
A.将散装瓶装入集装箱内，固定好气瓶，用机械起重设备吊运气瓶
B.用电磁起重机 
C.使用金属链绳捆绑后吊运气瓶
D.使用吊钩吊气瓶瓶帽吊运气瓶
5.氧气瓶瓶体为蓝色，“字”为(   )。
A.大红色             B.绿色             C.黑色             D.蓝色
6．氩气瓶瓶体为(   )，“字”为绿色。
A.黑色              B.蓝色              C.银灰色              D.黄色
7．盛装腐蚀性气体的气瓶，每(   )年检验一次；
A.3              B.5              C.4              D.2
8．氧气的类别和气瓶公称工作压力是(   )。
A.低压液化气体，公称工作压力1MPa
B.高压液化气体，公称工作压力20Mpa，15Mpa，12.5MPa
C.高压液化气体，公称工作压力20MPa，15Mpa
D.永久气体，公称工作压力30MPa，20MPa，15MPa
9．特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A.产品标志
B.安全标签
C.安全标志
D.警示标志
10．永久气体充装时，在瓶组压力达到最高充装压力的（   ）以后，禁止再接空瓶。
A.1/10              B.1/3              C.1/5              D.1/4
三、问答题（共40分）
简述氧气站充装岗位安全操作规程。


安全常识测试C卷答案（氧气站）
一、填空题（每题5分，共30分）
1．压力2．饱和蒸气压3．临界压力4．高压5．顶部
6．厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
1.D；2.A；3.C；4.A；5.C；6.C；7.D；8.D；9.C；10.A；
三、简答题（40分）
简述充装岗位的安全操作规程。
1、确认低温液体泵、气化器、充装软管接头、汇流排操作阀门、管道系统全部完好，压力表、安全阀状态正常、灵敏可靠。液氧储罐液位、压力正常。
2、对待充气瓶进行充装前检查和对待充气瓶进行抄号登记（气瓶编号、生产或检验日期等气瓶信息），充装气瓶必须符合下列充装安全规范要求：否则不得进行充装。充装前必须使用可燃气体检测仪逐瓶进行可燃气体检测，发现报警气瓶进行登记并送检验站处理。
3、充装中使用的工器具、软管接头、阀门及作业人员穿戴的劳动防护用品应严格禁油。


