安全常识测试C卷（氧气站）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、单选题（每题3分，共30分）
1．气体变成液体的温度叫(   )温度。
A.溶解             B.汽化             C.熔融             D.液化
2．容积小于或等于5立方米，压力小于1.6MPa的低温液体储罐的压力容器是(   )。
A.第一类的压力容器              B.第二类的压力容器 
C.第三类的压力容器              D.不属于压力容器
3．气瓶的充装、运输、储存、使用的正常环境温度为（   ）。
A.（-40～70）℃    B.（-20～40）℃    C.（-40～60）℃    D.（-20～60）℃
4．吊装气瓶的正确方法是（   ）。
A.将散装瓶装入集装箱内，固定好气瓶，用机械起重设备吊运气瓶
B.用电磁起重机 
C.使用金属链绳捆绑后吊运气瓶
D.使用吊钩吊气瓶瓶帽吊运气瓶
5.氧气瓶瓶体为蓝色，“字”为(   )。
A.大红色             B.绿色             C.黑色             D.蓝色
6．氩气瓶瓶体为(   )，“字”为绿色。
A.黑色              B.蓝色              C.银灰色              D.黄色
7．盛装腐蚀性气体的气瓶，每(   )年检验一次；
A.3              B.5              C.4              D.2
8．氧气的类别和气瓶公称工作压力是(   )。
A.低压液化气体，公称工作压力1MPa
B.高压液化气体，公称工作压力20Mpa，15Mpa，12.5MPa
C.高压液化气体，公称工作压力20MPa，15Mpa
D.永久气体，公称工作压力30MPa，20MPa，15MPa
9．特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A.产品标志
B.安全标签
C.安全标志
D.警示标志
10．产生职业病危害的用人单位的工作场所，应当有配套的更衣间、洗浴间、（   ）间等卫生设施。
A. 孕妇休息               B. 食堂              C. 车间办公室
二、多选题（每题5分，共25分）
1. 在气瓶上使用警示标签可以提供（    ）信息。  
A.瓶装气体名称及化学分子式；
B.混合气体主要成份的名称和化学分子式； 
C.瓶装气体的充装方法；      
D.瓶装气体关应采取预防措施的附加说明 
2. 永久气体的允许充装量是通过限制充装压力值确定的，充装压力确定的原则为（    ）。  
A.充装压力与温度无关；    
B.在基准温度下应不超过其公称工作压力； 
C.充装压力与气瓶容积有关；
D.在最高工作温度下应不超过水压试验压力的0.8倍 
3. 充装压力达到一定值后，禁止插入空瓶进行充装，也不准任意减少每排的充装瓶数的原因是（    ）。  
A.防止产生静电
B.防止产生过大的气流摩擦热
C.限制气流速度
D.防止气瓶压力不足 
4. 永久气体的充装记录应由专人填写,记录内容至少包括:（     ）、充装压力、充装起止时间及充气过程中有无异常等。持证检查员、充装员及当班班长应在记录上签字或盖章。  
A.充气日期；    B.室温；        C.瓶号；        D.充装量
5. 氧气的化学性质下面（    ）是正确的。  
A.化学性质特别活泼；      
B.能与可燃气体任意比例混合形成爆鸣气体； 
C.浓度越高氧化反应越强烈；
D.具有强氧化性 
三、判断题（每题3分，共45分）
1. 为了节省资金，高压氧气放空管线可采用碳钢材料。 (    ) 
2. 因为气瓶的公称工作压力是一个固定值，所以任何时候气瓶的充装压力不能超过这一压力值。 (    ) 
3. 立式气瓶的色环应位于瓶高约2/3处,且介于气体名称各单位名称之间。 (    )
4. 运输小容积气瓶应将其装入带有松软填充物的箱里运输。 (    ) 
5. 充装过程中检查发现钢瓶瓶阀、阀杆、阀根漏气的，立即停止充装。 (    )
6. 充装过程中检查发现气瓶变形的，立即停止充装。 (    ) 
7. 充装过程中检查发现充装管路阀门、充装卡具，导管等发生漏气时，如果压力够的话，就可以等到充装结束后再处理。 (    ) 
8. 无缝气瓶在充装前，如发现瓶阀锥形尾部与瓶口连接处瓶阀的螺纹牙数少于1牙或多于5牙时，必须更换瓶阀。 (    ) 
9. 氧气瓶阀的密封材料，必须采用无油的阻燃材料。 (    ) 
10. 电接触点压力表是一种重要的保护装置，在氧气充装过程中,保证超压时报警。 (    ) 
11. 无缝气瓶只能盛装永久气体。 (    ) 
12. 卧式气瓶的色环应位于距瓶阀端约筒体长度的1/4处。 (    ) 
13. 永久气体在充装时以及允许的工作温度下贮运和使用过程中均为气态。 (    ) 
14. 钢印标记、颜色标记不符合规定的气瓶不能充装 (    ) 
15. 运输瓶装氧气时，车辆必须配备灭火器材。 (    ) 



安全常识测试C卷答案（氧气站）
一、单选题
1.D；2.A；3.C；4.A；5.C；6.C；7.D；8.D；9.C；10.A；
二、多选题
ABD     BD     BC     ABC     ACD
三、判断题
×√√√√     √×√√√     ×√×√√



