分公司安全教育试卷
        分公司         项目部    姓名         得分          
填空题（每题4分，共100分）

1、“加强劳动保护，    改善劳动条件   ”这十二个字是《中华人民共和国   宪法  》为保护劳动者在生产工作过程中的安全与健康而制定的原则。

2、   “安全第一，预防为主”    是我们国家的安全生产方针；   “安全第一，防消结合”   是我国的消防工作方针。
3、建筑业“五大伤害”是指：    高处坠落  、  触电事故 、  物体打击  、   机械伤害  、  坍塌事故   。

4、我国《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立   劳动合同   。

5、新进场的劳动者必须经过上岗前的“三级”安全教育，即：   公司教育 、  项目部教育  、  班组教育   ；转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须重新经过 三级 安全教育后才允许上岗工作。

6、建筑施工安全防护的“三宝”是：   安全帽  、  安全带  、   安全网    。

7、我国《劳动法》规定：“从事特种作业的劳动者，必须经过  专门培训  ，并取得    特种作业资格   。”
8、“三违”是指：    违章指挥   、    违章作业   、   违反劳动纪律     。

9、《刑法》规定：建筑企业的职工由于  不服从管理   、  违反规章制度  或强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其它严重后果的，处  三年  以下有期徒刑或者拘役。

10、我国《建筑法》规定：“作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出  改进意见  ，有权获得安全生产所需的  防护用品  。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权  提出批评   ，有权    检举和控告    。” 
11、未成年工是指年满   16  周岁，未满   18  周岁的劳动者；

12、凡直接从事带电作业的劳动者，必须   穿绝缘鞋   、    戴绝缘手套  ，防止发生触电事故。

13、从事电、气焊作业的电、气焊工人，必须戴   电、气焊手套  ，穿   绝缘鞋   和使用护目镜。
14、     建设部    规定：“严禁酒后上班”。 
15、焊、割作业不准与   油漆   、  喷漆   、  木料加工  等易燃、易爆作业同时上下交叉进行。

16、混凝土振捣器电缆线不得在钢筋网上拖来拖去，电缆长度不应超过   30米    。

17、蛙式打夯机操作开关   严禁  使用倒顺开关。

18、建筑施工现场   严禁   使用多功能（电锯、电刨、电钻合一的）木工机械。

19、在高压线一侧作业时，必须保持   6米   以上的水平距离。达不到上述距离时，必须采取   隔离措施     ，防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路，造成触电事故。

20、施工现场的每台用电设备都应该有自己的   专用开关箱  ，箱内刀闸（开关）及漏电保护器只能控制   一台  设备，否则容易发生       误操作事故    。

21、现场的电动机械设备作业前必须按规定进行   检查、试运转  ；作业完，必须   拉闸断电  ，并锁好电闸箱。

22、碘钨灯的外壳应做   接零（接地）  保护，灯具架设要离开易燃物    30   厘米以上，固定架设高度不低于   3米   。

23、遇有大雾、大雨和    六级   以上大风时，禁止高处作业。

24、每道施工工序作业前，都要进行    安全技术交底   ，由    施工负责人  向全体施工人员讲解施工作业中的危险点和应该采取的安全措施。讲解后，履行   签字  手续。

25、施工班组上班前，    班组长   应集合全班人员，按当天的生产内容、作业环境、天气状况和可能出现的不安全因素提出具体的、有针对性的   安全要求   。

项目部安全教育试卷
        分公司         项目部    姓名         得分          
一、选择题（每题2分，共20分）

1、    C   我们国家的安全生产方针。

A.安全保证生产，生产必须安全  B.加强劳动保护，改善劳动条件  C.安全第一，预防为主

2、施工现场70%以上事故的由于“三违”造成的，三违是指：违章指挥，违章作业和    C    

A.违反操作规程  B.违反有关规定  C.违反劳动纪律

3、新进场劳动者必须经过上岗前三级安全教育。即：公司教育、项目部教育和    B   。

A.工种教育  B.班组教育  C.安全科教育

4、预留洞口在   A    厘米以内可以不设安全防护设施。

A.20        B.30        C.40

5、建筑施工安全防护的“三宝”是：安全帽、安全带、    B   。

A.安全绳    B.安全网    C.触保器

6、冬季解冻氧气瓶阀的方法    B   。

A.轻轻用铁器锺击瓶阀   B.用热水或蒸汽解冻   C.用板手使颈拧

7、施工现场室内照明线路与灯具安装高度低于    B   时，应采用36伏安全电压。

A.2.6m    B.2.4    C.2m

8、施工现场必须严格执行安全技术交底制度。  A  作业前，都要进行安

全技术交底。

A.每道工序  B.每检验批  C.每分部工程

9、施工现场发生火情时，应先切断电源，再使用砂土、二氧化碳、“1211”或干粉灭火器灭火。  C  使用水或泡沫灭火器进行灭火，以防止触电。

A. 可以  B.不宜  C.不得
10、高处作业，必须正确系好安全带，且应  A  。

A. 高挂低用  B.低挂高用  C.挂在与腰部相同高处
二、填充题（每题2分，共20分）

1、三不伤害是指：   我不伤害自己  、  我不伤害别人  、  我不被别人伤害  。

2、江泽民总书记对安全生产工作多次作出重要指示：   隐患险于明火   、  防范胜于救灾   、   责任重于泰山  。

3、“四口五临边”泛指施工现场的危险区域，均需按规定进行防护，其中“四口”指   楼梯口  、   电梯口   、   预留洞口  、  通道口   。“五临边”指   基坑周边   、     尚未安装栏杆或栏板的阳台及料台挑台周边        、      雨篷与挑檐周边          、          无外脚手的屋面与楼层周边          、      水箱和水塔周边   。

4、《中华人民共和国    劳动法    》规定：“从事特种作业的劳动者，必须经过专门培训，并取得特种作业资格。”

5、建设项目的安全设施与主体工程“三同时”是指：   同时设计  、   同时施工     、     同时投产与使用     。

6、我为的安全生产管理体制是   企业负责   、   行业管理   、  国家监察      、    群众监督    。

7、施工现场的“五牌一图”是指   工程   概况牌、    管理人员   名单及监督电话牌、   消防    保卫牌、   安全生产牌     （十项安全措施）、    文明施工牌    、    施工现场   平面图。

8、省级文明工地考核四方面的内容分别为   安全达标   、  卫生状况    、    场容场貌   、    爱民便民及其他    。

9、处理事故的四不放过原则是   事故原因     未查清不放过、  事故责任者      没有严肃处理不放过、   广大职工    没有受到教育不放过、    防范措施     没有落实不放过。

10、从业人员应当掌握本职工作所需的    安全生产知识      ，提高     安全生产技能    ，增强事故预防和应急处理能力。
三、 判断题（对的打“√”错的打“╳”，每题2分，共20分）

1、中华人民共和国安全生产法自2002年11月1日起施行。        （ √ ）

2、建筑业是事故多发行业，但只要防护得当，事故就一定可以避免。（ √ ）

3、施工人员高处作业时，不宜攀爬脚手架上下。                （ ╳ ）

4、外脚手架的脚手板不得存在探头板。                        （ √ ）

5、严禁酒后上班。                                         （ √ ）

6、砼搅拌机运转中不宜用工具伸入搅拌筒内扒料。             （ ╳ ）

7、现场的电动机械设备作业前必须按规定进行检查，试运行、作业完后可以不拉闸断电、锁电箱。                                    （ ╳ ）

8、班组每个成员对任何的违章指挥都权制止。                 （ √ ）

9、安全防护设施不利于生产时可以擅自拆除。                 （ ╳ ）

10、进入施工现场的机具安装就位后，必须经过验收，合格后方可使用。（ √ ）

四.问答题（每题10分，共40分）
1、患有哪些疾病的人不能从事高处作业？

（答：患有色盲、听觉障碍、高血压、心脏病、眩晕、精神病等其它生理缺陷的人不能从事高处作业。）

2、安全生产“一遵、二反、三落实”的具体内容是什么？

（答：遵章守纪，反对违章指挥、反对违章操作，组织落实、制度落实、措施落实。）

3、特种作业人员具体有些工种人员？特种作业人员应具备的条件有哪些？

[答：电工、锅炉司炉工、压力容器操作工、起重机械操作工（司机、指挥、信号工、司索工、拆装工）、爆破工、金属焊接（气割）工、煤矿井下瓦斯检验工、机动车辆驾驶员（轮机操作员）、机动船舶驾驶员、建筑登高架设工（架子工）

年满十八周岁以上；工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本种作业的疾病和生理缺陷；具有本种作业所需的文化程度和安全、专业技术知识及实践知识。

必须经国家指定的专业培训机构对其进行安全教育和安全技术技能培训，并考试合格领取操作证，且操作证在有效期内]  

4、你在本项目中从事何种工作？在新的一年里，你如何做好安全生产工作？

班组（普工）安全教育试卷

      分公司         项目部    姓名         得分     
一.填充题：（每题4分，共40分）

1. 挖掘土方应   由上而下  ，逐层挖掘。

2. 挖掘土方严禁采用  掏洞  的操作方法。

3. 开挖沟槽、基坑等，应根据土质和挖掘深度   放坡  。

4. 吊运土方，起吊时垂直下方不得  有人  。

5. 使用蛙式打夯机，电源电缆必须    完好无损   。

6. 用手推车装运物料应注意  平衡  ，掌握  重心  ，注意车距。

7. 脚手架上放砖的高度不准超过     三层   侧砖。

8. 前后车距在平地上不得少于   2m  ，下坡不得少于   10m  。

9. 车辆未停稳，禁止   上下  和装卸物料，所装物料要垫和绑牢。

10. 在旧建筑物旁挖土时，要注意   基础   的变化，防止原建筑物变形、倒塌。

二、判断题：（对的打“√”错的打“╳”，每题3分，共30分）

1.从砖垛上取砖应由下而上阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取。（  ×  ）

2.进入现场必须带安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋等上班。     （  √  ）

3.上、下沟槽时，必须设有专门的上下通道或架设梯子，可以攀上跳下。（   ×  ）

4.人工挖掘冻土时，打锤人应站在撑楔人的后面。            （  ×  ）

5.运石料时严禁从堆下掏取，要小面着车。                  （  ×  ）

6.移动构件应使用撬杠，两人撬动时要互相照应，不得用手搬动。（  √  ）

7.抬运和安装预制构件时，可以反抬、反安。                （  ×  ）

8.高处清理时，不得站在独墙上或建筑物的边沿上操作或行走。（  √  ）

9. 回填土时应先检查坑槽内无人时，方可施工。            （  √  ）

10.使用蛙式打夯机，电源线不准破皮、漏电。              （  √  ）
三.选择题：（每题3分，共30分）

1.挖土方时两人操作间距不少于   B  m。

  （A）1~2     （B）2~3      （C）3~4

2.挖出的泥土应堆放在沟边  B   m以外。

  （A）0.5     （B）1     （C）1.5      （D）2

3.挖出的泥土的高度不得超过  C   m。

  （A）0.5     （B）1     （C）1.5      （D）2

4.坚硬的粘土立壁垂直挖深度不宜超过  D  m 。

  （A）1     （B）1.25     （C）1.5      （D）2

5.在  C   m以下深坑、井挖土时，必须戴安全帽。      

  （A）1   （B）1.5     （C）2      （D）3

6.   B  层楼以上抬运预制构件，必须搭设牢固的跨越跳板。

  （A）1    （B）2     （C）3     

7.擦二层以上的外窗玻璃必须挂  C  ，并且必须牢固。。

  （A）安全网    （B）吊架      （C）安全带

8.用   A   输送混凝土，管道接头、安全阀必须完好。

  （A）输送泵    （B）小车     （C）吊车     

9.使用振动棒应穿  C  ，湿手不得接触开关。

  （A）皮鞋    （B）布鞋     （C）胶鞋

10.工地行使斗车、小平车的轨道坡度不得大于  B    。

  （A）2%    （B）3%      （C）4%     （D）6%

班组（木工）安全教育试卷

      分公司         项目部    姓名         得分     

一.填充题：（每题4分，共40分）

1.进入施工现场，必须戴好    安全帽  ，禁止穿  拖鞋   或光脚，高空作业人员必须系   安全带   。

2.工作前必须检查   机械  、  仪表  、  工具 等，确认完好方准使用。

3.施工机械和电气设备不得   带病运转  和    超负荷作业   。

4.立模时不得在   脚手架   上堆放大批模板材料。

5.在坡度大于   25度   的屋面上操作，应有防滑梯、护身栏等防护措施。

6.木工机械只准采用   单向   开关，不准使用     倒顺     开关。

7.机械操作送料和接料不准   戴手套    ，并应站在机床一侧。

8.工作场所应备有   消防器材   ，严禁   吸烟   和其他明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

9.支设独立梁模应设临时   工作台   ，不得站在模上操作和在梁底模上行走。

10.拆模板应经    施工技术人员    同意后才能拆模。

二.判断题：（对的打“√”错的打“╳”，每题3分，共30分）

1.在屋面上安装石棉瓦时，可以在石棉瓦上行走。           （  ×  ）

2.机械在运行中可以测量工件尺寸。                       （  ×  ）

3.刨厚度小于1.5cm，长度小于30cm的木材，必须用压板或推棍，禁止用手推进。                                                （  √   ）

4.拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。                                            （  √  ）

5.操作圆盘锯时应站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。（  ×  ）

6.磨光磨削小面积工件时，应尽量在台面整个宽度内排满工件，磨削时应一次进给。                                               （  ×  ）

7.短料开榫，必须加垫板夹牢，用手握料。              （  ×  ）

8.操作圆盘锯前应进行检查，锯片不得有裂口。          （  √  ）

9. 拆模时应将模板拉撑堆放好，防止扶空、踏空而坠落，防止模板掉落伤人（  √  ）

10.从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业，要有防护措施，并进行定期体检。（  √  ）

三.选择题：（每题3分，共30分）

1.支设  B   m以上的立柱模板，四周必须顶牢。

  （A）3     （B）4      （C）5      （D）8

2.遇有  B  级以上的强风时候，禁止露天进行起重工作和高空作业。

  （A）5     （B）6      （C）7      （D）8

3.安装二层楼以上的外墙窗扇，如外面无脚手架或安全网时，应挂好 C   。

  （A）安全网     （B）防护栏     （C）安全带

4.在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过 D   V 。

  （A）36     （B）220     （C）360      （D）12

5.平刨机的刨削量每次不得超过  C  mm。      

   （A）2    （B）3      （C）1.5      （D）2.5

6.高空、复杂结构的模板安装与拆除，事先应有切实的  B  措施。

   （A）质量     （B）安全     （C）计算     （D）养护

7.模板没固定之前，不得进行下道工序，禁止用  A   支撑上下。

   （A）拉杆    （B）槽钢      （C）钢管
8.清扫模板和刷隔离剂时，必须将模板支撑牢固，两板中间保持不少于  B  cm的通道。

   （A）40     （B）60      （C）80      （D）100

9.自身式提升模板，楼面四周应设  C  M高防护栏杆。

   （A）1    （B）2      （C）1.2      （D）1.5

10.大模板现场搭设的插放器，立杆埋入地下  B   cm。

   （A）40     （B）50      （C）60     （D）8 
班组（钢筋工）安全教育试卷

      分公司         项目部    姓名         得分        

1、 填充题（每题4分，共60分）

1、   安全帽  、   安全带  、  安全网  称为建筑工地的“安全三宝”。“安全三宝须”定期检查，不符合要求的，一律   禁止使用   。

2、参加施工的工人，要熟知本工种的    安全技术操作规程     。在操作过程中，应坚守工作岗位，严禁   酒后    操作。

3、施工操作中，在距地面3米以上作业时，要有   防护栏杆   、档板    或     安全网     等防护措施。

4、进入施工现场，必须戴好   安全帽    ，禁止穿     拖鞋  或  光脚    。

5、在没有防护设施的高空、悬崖、陡坡施工，必须系好    安全带 。

6、从事高空作业要   定期   体检，经医生诊断，凡患   高血压  、心脏病     、贫血病以及其它不适于从事高空作业的，不得从事高空作业。

7、拉直钢筋时，长头要   卡牢      ，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米    区域内禁止行人。

8、展开盘圆钢筋要一头  卡牢 ，防止回弹，切断时要先用脚  踩紧 。

9、切断小于  30cm   的短钢筋，应用  钳子  夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置   防护笼罩   。

10、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，   人工上下传运不得在  

同一垂直线  上。钢筋堆放要  分散  、  稳当  ，防止倾倒和塌落。

11、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设  脚手架   和马道。

12、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在    钢筋骨架    上。

13、柱筋在    4米   以上，应搭设工作台。

14、绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙边柱钢筋，应搭设   外挂架或   安全网   ，绑扎时系好    安全带   。

15、起吊钢筋骨架，下方禁止     站人   ，必须待骨架降落到离地1米以内      方准靠近，就位支撑好方可     摘钩    。

2、 判断题（每题4分，共40分）

1、切断机运转正常后，方可断料。手与刀口距离不得小于25cm。  （   ）

2、三级安全教育是指公司、分公司、项目部所进行的安全教育。  （   ）

3、我国《安全生产法》从2003年11月1日起施行。            （   ）

4、距地面3米以上的施工作业称高空作业。                    （   ）

5、冷拉钢筋要按照规定应力和伸长率进行，可以随便变更。      （   ）

6、对焊机操作应戴防护眼镜和手套，并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防炎材料搭设。                                             （   ）

7、点焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方，平稳牢固。            （   ）

8、5米以内重量不大的柱筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起。  （   ）

9、建筑施工现场四口是指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。  （   ）

10、在接受安全技术交底时，班组长可以代签。                     （   ）

班组（架子工）安全教育试卷

        分公司         项目部    姓名         得分          

1、 填空题（每题5分，共50分）

1、力的“三要素”：              、              、             。

2、安全“四宝”：           、           、           、         。

3、双排扣件式脚手架，立杆横向间距不大于       ，内立杆距墙面距离不大于       ，立杆纵向间距砌筑用时不大于         、装修用时不大于          。

4、建筑安装登高架设作业包括两个方面：一是         ，二是         。登高架设作业人员应熟悉和掌握登高架设的         和         ，是实现三不伤害的法宝。

5、脚手架的构成是由一些立杆和横杆组成了若干             的架体形成         结构，为了增加自身的            ，还要扣绑            。 

6、钢管脚手架立杆接头应错开，相邻两个立杆的接头应         布置，在        内，错开距离为        ，接头距离相近的节点不大于       。

7、钢管脚手架连墙件设置间距：架空50米以下，垂直和水平方向均不应大于         ；架高50米以上，垂直方向不应大于       ，水平方向不应大于           。

8、高24米以上的脚手架，剪刀撑应在架体整个立面沿         和      连续设置，每个剪刀撑所占的跨度        ，且每片架子             。

9、脚手架的荷载一般可分        和        二 类，高 层 脚 手 架 还     

有        。 

10、在选用扣件时，应检查扣件的外形：有否       变形活动，是否      ，坚固的“T”型螺丝是否        等。紧固时，螺栓拧紧力矩应控制在         40~65    N.m范围内。

2、 判断题（每题5分，共50分）

1、凡是2米以上有可能坠落的高处作业，称高处作业。           （   ）

2、高24米以上的脚手架，应在架体整个立面沿长度和高度间断设置剪刀撑，每个剪刀撑所占的跨度不多于6个，且每片架子不应少于3道。   （   ）

3、连墙杆与建筑物拉撑的位置，应尽量设置在梁或楼板附近等具有足够的抗水平拉力和压力的结构部位。                               （   ）

4、防雷接地体可选用截面不小于50mm2、长度不小于2m的螺纹钢。（   ）

5、扣件螺栓的拧紧力矩应控制在39~40N.m为宜，最大不超过59N.m。（   ）

6、落地式脚手架应在外侧挂满安全立网，第一步架应满脚手板，以上每隔4~6层加设安全平网。                                        （   ）

7、施工用水、雨水、脚手架基础排水不良是导致脚手架不均匀沉陷的主要原因之一。                                                 （   ）

8、加强脚手架连墙杆的动态检查，是架子工的主要保养工作内容一。（   ）

9、采用吊篮脚手架施工，起大风时应将吊篮放至地面，切断电源后方可离岗。                                                       （   ）

10、爬型架所设计的连墙螺栓，虽然上部分受拉最强，但必须对所有螺栓按要求紧固，不得减少。                                     （   ）

班组（焊工）安全教育试卷

      分公司         项目部    姓名         得分        

一、判断题：（对的打“√”错的打“╳”，每题3分，共30分)

1、电焊机一、二次接线压好线鼻子与接线柱可靠连接，可以不必装有防护罩。                                                         (×)

2、焊接损伤人员必须按规定 戴防护用品，而配合人员可以不必穿戴 。(×)

3、对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器可以进行焊接和切割。                     (×)

4、高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。                                             (√)

5、交流电焊机接通电源后，应检查初、次级线接线是否正确。      (×)

6、乙炔气的皮管为红色，氧气皮管为黑色。                      (×)

7、气瓶应有防震圈，不可露天曝晒，可平放也可竖直放置。        (×)

8、冬天在露天施工时，当软管和回火防止器冻结时，可由热水或在暖气设备下化冻，也可火焰烘烤。                                     (×)

9、对焊机闪光区应设档板，与焊接无关的人员不得入内。          (√)

10、当清除焊缝焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞贱方向。(√)

二、填空题：(每题4分，共40分)

1、焊割操作可能引起  触电  、  火灾  、  爆炸  、高空坠落和瓦斯中毒等事故的发生。

2、现场使用的电焊机，应设有    防雨  、   防潮  和防晒的机棚，并应相应的消防器材。

3、在容器内焊接应采取防止    触电  、   中毒  和窒息的措施。

4、在潮湿地带作业时，操作人员应在铺有  绝缘物品 的地方，并应穿  绝缘鞋    。

5、当焊接中突然停电时，应立即   切断电源  。
6、对焊机冬季施焊时，室内温度不应低于  8℃  。作业后，应放尽机内   冷却水    。

7、乙炔发生器、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效，紧固牢靠， 不得松动   、破损    和漏气。

8、电焊机应装设二次空载降压保护器和   触电保护器   。

9、未安装   减压器   的氧气瓶严禁使用。

10、电焊钳应有良好的   绝缘  和   隔热  能力。

三、选择题：（每题3分，共30分)

1、电焊导线不宜大于  C   M

A、10    B、20     C、30      D、50

2、一般情况下，竖向钢筋电渣动焊的焊接时间(S)可为钢筋的直径数(mm)，电流(A)可为钢筋直径(mm)的  B  倍数。

A、10   B、20    C、30     D、40

3、多台对焊机并列安装时，相互间距不得小于  B  M。

A、2    B、3     C、4     D、5

4、在容器内部工作时，必须使用不超过BV的低压行灯。

A、6    B、12     C、24    D、36

5、乙炔发生器、氧气瓶和焊炬相互间的距离不得小于  A  M

A、10     B、8     C、5    D、3

6、登高焊接或气割属  B  级动火。

A、一     B、二     C、三

7、乙炔橡胶软管应为  A  色，工作压力应为  D  KPa。

A、黑     B、红    C、150     D、300

8、氧气瓶中的氧气不得全部用心尽，应留  B  KPa以上的剩余压力。

A、4.9    B、49    C、490

9、电焊机导线的绝缘电阻不得小于CMΩ长期停用的焊机恢复使用时，其绝缘电阻不得小于  D  MΩ。

A、10     B、5      C、1        D、0.5

10、一级动火审批的有效期为  A  天，二级动火审批的有效期为  B  天，三级动火审批的有效期为  C  天。

A、1     B、3     C、7     D、10

班组（电工）安全教育试卷

      分公司         项目部    姓名         得分     
一、判断题：（对的打“√”错的打“╳”，每题3分，共30分)
1、施工现场临时用电一律应编制临时用电施工组织设计。       ( × )

2、在施工现场专用的中特点直接分地的电力线路中可以采用TN-S或TT保护系统。                                                  ( × )

3、保护零线应装设开关和熔断器。                           ( × )
4、地下室、人防施工时的照明可以采用220V电压。            ( × )

5、电缆线路不得沿地面明设，应避免机械损伤和介质腐蚀。     ( √ )

6、保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于30Ω。    ( × )

7、配电室的门应向外开，并经常打开保证室内自然通风。       ( × )

8、施工现场架空线应设在专用电杆上，也可沿脚手架等架设。   ( × )

9、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3M。  ( × )

10、室外灯具距地面不得低于3M，室内灯具不得低于2.4M。     ( √ )

二、填空题：(每题4分，共40分)

1、临时用电设备在  5台以下  和设备总容量在  50KW以下  者，可以不编制临时用电施工组织设计，但应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

2、临时用电工程的定期检查时间：施工现场  每月一次  。
3、电气设备的金属外壳必须与   专用保护零线    连接。

4、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于   4  Ω。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于   10   Ω。

5、在一个档距内每一架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%，且一根导线只允许有   一个  接头，线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不的有接头。

6、保护零线的统一标志为   绿/黄  双色线，在任何情况下不准使用该双色线作   负荷   线。

7、电缆水平敷设宜在墙或门口固定，最大弧垂距地不得小于   1.8 M 。

8、室内配电的导线截面铝线不小于   2.5mm2   ，铜线不小于   1.5 mm2  。

9、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸一触保”制。

10.所有配电箱、开关箱在停电时应按下述顺序操作：   开关箱  →  分配电箱  →  总配电箱       (紧急情况下除外)。

三、选择题：(每题3分，共30分)

1、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不大于  B  V。

A、12   B、24   C、36    D、220

2、保护零线架空敷设间距大于12 M时，保护零线必须选择不小于  A  mm2绝缘铜线或不小于  B  mm2绝缘铝线。

A、10   B、16    C、18    D、20

3、钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度应离地面  D  M以上。

A、2.4    B、3   C、4    D、5

4、开关箱的漏电保护器,，额定漏电动作电流应不大于  A  MA，额定电动作时间不大于  D  S。

A、30   B、50    C、0.2   D、0.1

5、架空线宜采用混凝土杆不得有露筋和        。

A、裂纹   B、环向裂纹和扭曲   C、竖向裂纹

6、与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于  B  MM2的绝缘多股铜芯线。

A、1.5   B、2.5   C、10    D、16

7、为满足机械强度要求，用于架空线路的绝缘铝线截面不小于  B   MM2，绝缘铜线截面不小于  A  MM2。

A、10    B、16    C、35   D、50

8、分配电箱与开关箱的距离不得超过  C  M。

A、15    B、20    C、30    D、50

9、配电箱、开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体    D   。

A、前面  B、反面  C、上顶面  D、下底面  E、侧面

10、暂设工程的照明灯具采用拉线开关，拉线开关距地面高度为   B   M，与出入口的水平距离为    C    。

A、1-2    B、2-3    C、0.15-0.2    D、0.2-0.3

班组（大型机械）安全教育试卷

      分公司         项目部    姓名         得分        
一、是非题：(对的打“√”错的打“╳”，每题3分，共30分)

1、起重机械可分为：轻小型、桥式类型，壁架类型及升降机。             ( √ )

2、塔机拆装中遇有大雨、雾和风力超过6级应停止作业。                 ( × )

3、大型安装完毕后必须经专门的检测机构检测合格后方能使用。           ( √ )

4、吊装作业中一般对细长物件可采用单点起吊。                         ( × )

5、塔机停机时，吊场必须落地不准悬挂在空中。                         ( √ )

6、钢丝绳和滑轮直径之比按用途一般要求为18-30倍。                   ( √ )

7、施工现场从事塔吊人货电梯等大型机械拆装作业的企业，必须取得专业承包资质，未取得专业承包的一律不得从事塔吊的拆装业务。                        (√ )

8、塔吊吊运过程中，检修人员可以上下塔吊。                           (×)

9、施工升降机的吊笼在安装时允许作对重使用。                         (×)

10、施工升降机的吊笼应设置联锁装置，只有当门完全关闭时吊笼才能启动。(×)

二、选择题：(1-5单项选择，6-10多项选择，每题3分，共30分)

1、塔吊、人货电梯在使用前必须经  C  有关法定检测检验资质的单位进行检验。
A、本企业  B、上级部门认可的  C、建设行政主管部门认可的
D、安装企业认可的
2、吊索钢丝绳编插长度不得小于钢丝绳直径的 B 倍，并不得短于  E  MM。
A、15    B、20     C、30    D、200    E、300    F、350

3、起重吊钩挂绳处断面磨损超过原高度  A  %，即应更换。
A、10    B、15   C、20

4、当钢丝绳采用绳卡连接时，钢丝绳直径7-16MM时，应采用绳 数为   A 个。
A、3    B、4    C、5

5、当塔吊满载或接尽满载时，先将吊物起吊离地  C  处停机检查 。
A、10-20cm    B、20-30cm    C、20-50cm

6、起重机械的力矩限制器有 A  B  C 三种，多数采用电子联  的结构。
A、机械式  B、电子式  C、复合式  D、机械复合式
7、塔机停止作业时应对塔机的停放位置和 A  B  C  D 等加以检查。
A、小车  B、吊钩  C、夹轨  D、电源  E、驾驶室  F、配电箱
8、起重作业中碰到细长杆件起吊，应尽量不要采用  B  C  法起吊。
A、二点   B、三点   C、四点
9、所有起重机的   A  B  钢丝绳和捆帮钢丝绳一般都采用双捻钢丝绳。
A、起升   B、变帽   C、   起
10、 A  B  C 设备经搭设人员搭设单位以及公司三验收合格后，送劳动建设主管部门检测合格，取得准用证后方可使用。
A、塔吊  B、人货两用电梯   C、电动吊篮 

三、填空题：（每题4分）
1、机械设备日常保养的十字作业法    清洁、润滑、紧固、调整、防腐  。
2、机械设备的使用管理的目标是使机械设备做到    高效  、  经济  、科学  、   安全  。
3、对机械操作人员的管理实行   定人、定机、定岗位责任   的三定制度。
4、吊篮内物料要    摆放均匀   防止提升时重心偏移。
5、吊运散料时，散料应   装箱或装笼   。
6、提升前    指挥、司索、配合人员     应撤离，防止吊物坠落伤人。
7、行走塔吊的轨道内不准    堆放物料或构件   以保证塔吊运行畅通。
8、塔机、人货电梯安装前必须审查     生产许可证、使用说明书、出厂合格证     等技术资料。
9、一般高强螺栓连接时都需要    预紧   ，目的在于增强连接的刚性、紧密性和防松能力。
10、升降机安全器都能在有效标定期期限内使用，安全器有效标定期间一般不超过  两年   。 
班组（砼工、瓦工）安全教育试卷

      分公司         项目部    姓名         得分        
1、 填充题（每题5分）

1、我国《安全生产法》于  2002    年   11   月  1 日开始施行。

2、我国的安全生产方针是    “安全第一、预防为主”    。

3、对于从事高空作业的职必须进行   身体检查     。不能使患有高血压    、   心脏病   的人和其它不适于高空作业的人从事高空作业。

4、对于新工人，入场前必须进行  公司（分公司） 、  项目部  、班组    三级安全教育。

5、在天然光线不足的工作地点或者在夜间进行工作，都应设置足够的    照明设备   。在坑井、隧道和沉箱中工作，除应该有常用电灯外，还需备有    独立电源   的照明。

6、正确使用    个人防护用品    和安全防护措施，进入施工现场必须戴好   安全帽   ，禁止穿拖鞋或光脚。

7、上下交叉作业、有危险的出入口要有      防护棚     或其它隔离设施。

8、安全“三宝”是指   安全帽  、  安全带   、  安全网   ，安全“三宝”要定期检查，不符合要求的，一律      禁止使用     。

9、车子向料斗倒料应有    挡车措施   ，不得  用力过猛  和撒把。

10、使用砼震捣器时，操作工应穿   胶靴   ，戴   绝缘手套  ，电
源线不得有破皮现象。

11、浇灌框架、梁、柱砼时，应设置    操作平台     ，不得直接站在模板或支撑上操作。

12、浇灌砼使用的溜槽，必须连接牢固，操作部位须有  护身栏杆  ，不准直接站在溜槽帮上操作。

13预应力灌浆，应严格按照   规定压力   进行，输浆管道应畅通，阀门接头要严密牢固。

14、凡在坠落高度基准面    2    米以上有可能坠落的高处进行称高处作业。

15、建筑工程中“四口”是指：   通道口   、   预留洞口    、楼梯口     、电梯井口     。对于“四口”，都须按规定进行防护。

2、 判断题（每题5分）

1、新工人接受安全教育后，不一定填写三级安全教育卡。（ ╳ ）

2、距地面2.5米以上的施工作业称高处作业。         （ ╳ ）

3、在接受安全技术交底时，自己不一定签字。         （ ╳ ）

4、遇到火灾时报警电话为119，需要紧急救护时应拔打的电话为120。（ √ ）

5、高空作业时，上下传递工具、材料可以抛掷。        （ ╳ ）

班组（架子工）安全教育试卷

        分公司         项目部    姓名         得分          

3、 填空题（每题5分，共50分）

1、力的“三要素”：   力的大小      、  力的方向 、 力的作用点 。

2、安全“四宝”： 安全帽 、 安全带 、  安全网 、 触宝器 。

3、双排扣件式脚手架，立杆横向间距不大于 1.2米 ，内立杆距墙面距离不大于   0.3米    ，立杆纵向间距砌筑用时不大于  1.5米  、装修用时不大于   1.8米    。

4、建筑安装登高架设作业包括两个方面：一是作业范围，二是 作业条件。登高架设作业人员应熟悉和掌握登高架设的 安全操作要求        和   安全防护要求      ，是实现三不伤害的法宝。

5、脚手架的构成是由一些立杆和横杆组成了若干       矩形      的架体形成    不稳定     结构，为了增加自身的    几何稳定性        ，还要加设    剪刀撑      。 

6、钢管脚手架立杆接头应错开，相邻两个立杆的接头应   错开   布置，在   不同步距     内，错开距离不小于  0.5米   ，接头距离相近的节点不大于   1/3  。

7、钢管脚手架连墙件设置间距：架空50米以下，垂直和水平方向均不应大于  6米  ；架高50米以上，垂直方向不应大于   4米   ，水平方向不应大于     6米    。

8、高24米以上的脚手架，剪刀撑应在架体整个立面沿   长度   和  高度  连续设置，每个剪刀撑所占的跨度  不多于6个   ，且每片架子     不应少于3道        。

9、脚手架的荷载一般可分   恒载   和   活动荷载   二 类，高 层 脚 手 架 还 有  风荷载   。 

10、在选用扣件时，应检查扣件的外形：有否  裂纹   变形活动，是否   良好  ，坚固的“T”型螺丝是否  损伤   等。紧固时，螺栓拧紧力矩应控制在         40~60    N.m范围内。

4、 判断题（每题5分，共50分）

1、凡是2米以上有可能坠落的高处作业，称高处作业。           （ √  ）

2、高24米以上的脚手架，应在架体整个立面沿长度和高度间断设置剪刀撑，每个剪刀撑所占的跨度不多于6个，且每片架子不应少于3道。   （  ╳ ）

3、连墙杆与建筑物拉撑的位置，应尽量设置在梁或楼板附近等具有足够的抗水平拉力和压力的结构部位。                               （ √  ）

4、防雷接地体可选用截面不小于50mm2、长度不小于2m的螺纹钢。（ ╳  ）

5、扣件螺栓的拧紧力矩应控制在39~40N.m为宜，最大不超过59N.m。（ √  ）

6、落地式脚手架应在外侧挂满安全立网，第一步架应满脚手板，以上每隔4~6层加设安全平网。                                        （ √  ）

7、施工用水、雨水、脚手架基础排水不良是导致脚手架不均匀沉陷的主要原因之一。                                                 （ √  ）

8、加强脚手架连墙杆的动态检查，是架子工的主要保养工作内容一。（√   ）

9、采用吊篮脚手架施工，起大风时应将吊篮放至地面，切断电源后方可离岗。                                                       （ ╳  ）

10、爬型架所设计的连墙螺栓，虽然上部分受拉最强，但必须对所有螺栓按要求紧固，不得减少。                                     （ √  ）

