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安全培训知识测试题  
姓名 _____  单位 ____  得分 _____  [image: ] 
选择题（ 40 一、   分）  
C   ）教育，并经考试合格后方能上岗作业。     1 、新员工入厂必须进行（ A 、法规教育、生产教育、技术教育  B 、学徒教育、上岗教育、带班教育： C 、厂级教育、车间级教育、班组教育。  
2 、“安全生产法”规定，从业人员在安全生产方面的义务包括：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用 ( B ) 。  
A 、安全卫生设施：  B 、劳动保护用品  C 、劳动防护工具：  D 、普通工具  
3 、磷化氢是一种（  C  ）。  
A 、普通气体：  B 、无色无味气体：  C 、类似大蒜气味剧毒气体  
4 、生产性毒物进入人体的途径主要有呼吸道、（  A  ）、消化道。  
A 、皮肤、  B 、口腔  C 、食品  D 、水  
5 、当发生磷化氢泄漏时，无关人员应（  C  ）。  
A 、顺着风紧急撤离：  B 、观看、  C 、戴上防毒面具或用湿毛巾捂着鼻向泄漏源的上风向紧急撤离。  
6 、对于化工生产装置中用于易燃、易爆气体的安全放空管，必将其导管置于（  C  ）。  
A 、室外：  B 、室内：  C 、与惰性气体相连  D 、 3 米以上  
7 、在动火作业过程中，氧气瓶与乙炔气瓶的间距不应少于（  C  ）米。  
A 、 3 B 、 4 C 、 5 D 、 7 
8 、我国《安全生产法》是何时实施的？（  B  ）。  
 A 、 2001 年 11 月 1 日  B 、 2002 年 11 月 1 日  C 、 2003 年 11 月 1 日  
9 、下列设备中，哪种不是防爆泄压设备？（  C  ）  
 A 、防爆片  B 、放空管  C 、单向阀  D 、安全阀  
10 、在狭小地方使用二氧化碳灭火器容易造成 ( B ) 事故 . 
A 、中毒：  B 、窒息  C 、爆炸  
11 、生产经营单位实施安全生产管理职能的组织部门是（  A  ）。  
A 、企业安全生产委员会： B 、安全技术部门： C 、安全环保部门： D 、生产部  
12 、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成的事故，行为人 应负（ C  ）责任，有关负责人应负管理责任。  
 A 、领导  B 、管理  C 、直接责任  D 、间接  
13 、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A  ）、防范措施以及事故应急措施。  
A 、危险因素  B 、事故隐患  C 、设备缺陷  D 、技术知识  
14 、安全生产法规具有如下什么特性（  A  ）。  
A 、强制性  B 、建议性  C 、随意性  D 、以上都不是  
15 、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况下，享有（  D  ）  
  、紧急避险权 D  、拒绝权 C  、建议权 B  、知情权 A ．
 
16 、进入设备内作业，必须对设备进行处理，并办理入罐手续后才能进入，在办理入罐手前应当对设备内含氧量进行分析，分析结果应（  C  ）。  
 A 、大于 21% B 、小于 18% C 、大于 18% ，小于 21% 
17 、在设备内作业，设备内照明应使用电压小于   ，在潮湿容器、狭小容器内 [image: ]  作业小于等于（  A  ）。  
A 、 36V 、 12V ：  B 、 36V  、 36 V C 、 110V 、 36V D 、 220V  、 36V 
18 、凡离坠落高度基准面（  B  ）及其以上，有可能坠落的高处作业，称为高处作业。  
A 、 1m B 、 2m C 、 3m D 、 2.5m 
19 、下列哪种灭火器不适用于扑灭电气火灾（  B  ）  
A 、二氧化碳灭火器  B 、干粉灭火器  C 、泡沫灭火器  
20 、在高浓度的毒物环境中，下列哪种面具能使用（  C  ）。  
A 、活性炭防毒面具  B 、滤毒罐防毒面具  C 、空气呼吸器  D 、防毒口罩  
 
二、填空题（ 20 分）  
 1 、我国的安全生产方针是   安全第一   、预防为主   、   综合治理   。   [image: ]  [image: ]  [image: ] 
 2 、防止火灾的基本方法和手段：有效的管理好   可燃物   ，控制火源， [image: ]  避免   点火源   、   助燃物   、   可燃物   三者间的相互作用。   [image: ]  [image: ]  [image: ] 
 3 、反三违是指：纠正和查处   违章指挥   、   违章操作   和   违反劳动 [image: ]  [image: ]  [image: ]  纪律   等三种错误行为。   [image: ] 
 4 、安全标准化有  12  个 A 级要素、  53  个 B 级要素。   [image: ]  [image: ] 
 5 、未经   安全生产教育   和   培训合格   的从业人员，不得上岗作业。   [image: ]  [image: ] 
 6 、公司的安全生产方针是   全员参与   、   风险控制   、   科学管理   、   持续 [image: ]  [image: ]  [image: ]  [image: ]  改进   、   不断提高   。   [image: ]  [image: ] 
7 、如果被酸、碱溅到身上，必须立即用   大量流动清水冲洗 15 分钟以上。   [image: ] 
 8 、安全生产责任制是企业岗位责任制的一个重要组成部分，它是根据   “管生 [image: ]  产的必须管安全”、“谁主管谁负责”原则制定的。   [image: ] 
 9 、事故调查应实事求是、尊重科学，按照“四不放过”原则处理，“四不放过“原则是指   事故原因未查清不放过、当事人和周围群众未受到教育不放过、   [image: ]  [image: ] 
事故责任人未受到处理不放过、   没有制定切实可行的预防措施不放过   。   [image: ]  [image: ] 
 10 、锅炉的三大安全附件是指   安全阀、   压力表、   水位表。   [image: ]  [image: ]  [image: ] 
 
三、判断题（ 10 分）  
1 、伤亡事故具有偶然性，因此是不可预防的。   （   ×   ）  
 
2 、有毒品的半数致死量越小，说明它的急性毒性越小。   （   ×   ）  
 
3 、经安全培训合格，并取得证书后，还必须进行定期的安全复训，因为人学会的安全知识会产生遗忘。   （   ×）  
 
4 、绝缘老化变质、或受到高温、潮湿或腐蚀，即可能引起短路事故。（   √   ）  
  ）   √   （   。 GB18218-2009 的标号为《危险化学品重大危险源辨识》国家标准   、 5 ．
 
 
 
6 、凡是爆炸范围越大，爆炸下限越低的物质，它的安全性越大。   （   ）  
 
7 、高浓度毒物的场所，可以使用过滤式防毒面具。   （   ×   ）  
 
8 、在进行事故现场急救时，救援人员应 2 至 3 人一组进行活动，以便相互照应。  
（   √   ）  
9 、灭火剂是能有效的破坏燃烧条件，使燃烧终止的物质。   （√   ）  
 
10 、安全生产管理应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。   ）   （√  
 
 30 分）五、问答题（  
  、简述黄磷的危险特性（ 15 分）  
 
 
 
 
 5 分） 2 、简述公司的安全生产目标？（  
 
 
 
 3 、常用危险化学品按其主要危险特性分为哪几类？（分） 5 
 
 
 
 
 4 、申请安全标准化考核评级的企业必须具备的条件有哪些？（ 5 分）  
 
 
 
  分） 5 、请说出你所在岗位有哪些危险有害因素，并应采取哪些安全措施？（ 10 
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