更多资料关注公众号：论安-安全智库

危险化学品安全知识竞赛试题

一、填空题（共40题）

1、毒害性、腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于  二级  ；易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于  三级  ；爆炸品应储存 一级轻顶  耐火建筑内；低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房内。

2、毒害品湿温度条件是：库区温度不超过   35℃  为宜，易挥发的毒品应控制在   32℃  以下，相对湿度应在   85％  以下，对于易潮解的毒品应控制在   80％  以下。

3、办理剧毒化学品公路运输通行证，承运人应当向公安部门提交有关危险化学品的  品名 、  数量 、运输始发地和目的地、运输路线、运输单位、驾驶人员、押运人员、  经营单位和购买单位资质情况  的材料。

4、危险化学品的储存使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置  通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

5、泄漏处理一般包括  泄漏源控制   及  泄漏物处理   两大部分

6、危险化学品对人体的毒害作用主要是通过呼吸道  、皮肤  和  消化道  三种途径侵入人体内而被吸收，从而造成对人体组织器官的损害。

7、GB5044－85《职业性接触毒物危害程度分级》根据毒物的急性毒性指标、急性中毒发病状况等将毒物的危害程度分为四级：极度危害、高度危害、中度危害、轻度危害。

8、发生中毒事故时，救护人员进入事故现场后，除对中毒者进行抢救外，同时应采取果断措施切断毒源  ，防止毒物继续外逸。对于已经扩散出来的有毒气体或蒸气应立即启动通风排毒设施或开启门、窗等措施，  降低有毒物质  在空气中的含量，为抢救工作创造有利条件。
9、化学物质作用于身体，引起局部皮肤组织损伤，并通过受损的皮肤组织导致全身病理生理改变，甚至伴有化学性中毒的病理过程，称为  化学灼伤 。

10、由于危险化学品的毒害性必须与人体发生接触后，才表现出其对人体的毒害性。因此，其最基本的出发点就是切断这些危险化学品与人体的  直接接触  。

11、在生产过程中使用的原料及辅助材料应该尽量采用无毒、低毒的代替有毒、高毒的。尤其是以无毒代有毒，这是从根本上解决毒物对  人体危害  的方法，但有相当的难度。

12、目前化工厂内常用的隔离方法有两种：一是将全部或个别毒害严重的生产设备放置隔离室内，采用排风的方法，使室内呈  负压 状态；另一种是使工人操作地占放在隔离室内，采用送新鲜空气的方法，使室内呈  正压  状态。

13、通风排毒措施可分为两大类，即  自然通风  和  机械通风  。

14、个人防护也是防毒的预防措施之一。按对劳动者防护的部位可分两大类:皮肤防护和呼吸防护。
15、易燃液体按照闪点的高低分为  低闪点液体 、 中闪点液体 、 高闪点液体 。

16、易燃液体中高闪点液体的闪点温度为  23℃—61℃ 。

17、国家对危险化学品的生产和储存实行  统一规划  、  合理布局 和  严格控制。

18、危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品  安全技术说明书  ，并在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品 安全标签 。

19、国家对危险化学品生产、储存实行 审批 制度。

20、生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置 通讯 、报警 装置。

21、女性工人在  怀孕或哺乳期间  ，应  有权  调换到不使用或不接触对未出生或哺乳期婴儿健康有害的化学品的工作。

22、危险化学品必须储存在 专用仓库 、专用场地  或者专用储存室内。

22、化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。

23、现场泄漏物要及时进行 覆盖、收容（或收集）、稀释  ，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

24、用于易燃、易爆气体的安全阀放空管，必须将其导出管置于室外，并高于建筑物 2  米以上。
25、化学品安全标签中的警示词共有三个，分别为  “危险” 、 “警告” 、“注意”   ，代表了化学品的不同危险程度和类别。

26、液态危险化学品的火灾爆炸危险主要来自那些常温下极易着火燃烧的液态物质，即易燃液体，凡是闪点低于61℃ 的都属于易燃液体。

27、危险化学品的储存方式有 隔离储存 、 隔开储存 、 分离储存。

28、危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。

29、人体引起中毒三条途径：  口服 、吸入其蒸汽、通过皮肤吸收 。

30、腐蚀品之所以具有强烈的腐蚀性，其基本原因主要是由于这类物品具有或酸性、或碱性、或氧化性和吸水性。
31、剧毒品和爆炸品管理应严格按照“五双管理制度”执行：双人验收、双人发货、双人保管、双把锁、双本帐。

32、危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护、救援知识的培训，并经   考试合格后 ，方可上岗作业。

33、扑救爆炸物品火灾时，切忌用沙土盖压 ，以免增强爆炸物品的爆炸威力 。
34、爆炸性物品的销毁一般可采用：爆炸法、烧毁法、溶解法、化学分解法 

35、易燃易爆场所需要进行焊接作业必须办理  动火许可证  ，否则，不能进行作业。

36、为防止容器内的易燃易爆品发生燃烧或爆炸，在动火检修前应对容器内的易燃易爆品 置换 、 吹扫 、清洗  。

37、当发生剧毒化学品被盗、丢失、误售、误用得情况时，应立即向当地公安部门报告。

38、爆炸可分为化学爆炸和物理爆炸类，化工生产中常见的可燃气体混合物爆炸、可燃粉尘爆炸属于化学爆炸，因为爆炸前后物质的  化学成分及性质  均  发生根本的变化  。
39、在可燃性环境中使用金属检尺、测温和采样设备时，应该用不产生火花的材料制成，通常都采用  铜质 工具。
40、重大危险源的辨识依据是物质的 危险特性 和 数量 。
二、单选题（共40题）

1、《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源，是指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过（  D    ）的单元（包括场所和设施）。   

A、安全量    B、储存量    C、危险量   D、临界量

2、GB18218-2000中把重大危险源分为（  C ）。  
A、移动重大危险源 、静态重大危险源 
B、水上重大危险源 、陆地重大危险源 
C、生产场所重大危险源、贮存区重大危险源 
D、原料型重大危险源、产品型重大危险源

3、如果有化学品进入眼睛，应立即(  B  )。  

A、滴氯霉素眼药水 B、用大量清水冲洗眼睛 C、用干净手帕擦拭  D、用红霉素眼膏涂擦

4、装卸和搬运爆炸品时，必须（  A ），严禁摔、滚、翻、抛以及拖、拉、摩擦、撞击，以防引起爆炸。   

A、轻装轻卸   B、机械装卸     C、隔离装卸   D、用起重机吊装
5、为了保证检修动火和罐内作业的安全，检修前要对设备内的易燃易爆、有毒气体进行( A )。 

A、置换   B、吹扫   C、清理    D、无需处理

6、生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置（  A  ）进行一次安全评价。   

A、一年   B、二年    C、三年     D、四年

7、危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在（  B  ）下处于正常适用状态。 

A、生产情况   B、任何情况     C、使用情况     D、检测情况

8、防止毒物危害的最佳方法是（    C  ）。  
A、.穿工作服   B、佩戴呼吸器具     C、使用无毒或低毒的代替品    D、戴手套
9、危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经（   C  ），方可上岗作业。 

A、培训   B、教育    C、考核合格     D、 评议

10、爆炸极限是可燃气体、可燃液体和可燃粉尘最主要爆炸危险特性参数，爆炸上限浓度越高，下限浓度越低，其爆炸危险性（    D    ）。     

A、不变       B、越小           C、越大      

11、可燃、助燃气体气瓶的存放，必须距离明火（  C ）以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。   
A、1米      B、3米      C、10米       D、5米
12、单位临时需要购买剧毒化学品的应凭本单位出具的证明到社区的市级（  D  ）申领准购证，凭准购证购买。  

A、安全生产管理部门    B、卫生部门    C、技术监督部门    D、公安部门

13、重复使用的危险化学品包装容器在使用前应进行检查，并做出记录，其记录至少应

保留（ B  ）。    

A、1年           B、2年            C、3年         D、5年

14、按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。其中中闪点液体的闪点温度为(  B  ) 。
A、-18℃—20℃   B、-18℃—23℃   C、23℃—61℃    D、30℃——50℃
15、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等距离至少保持( B )。

A、  500米     B、1000米    C、 2000米    D、1500米

16、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内，用隔板或墙，将禁忌物料分开的储存方式.这种储存方式属于(   B  )储存方式。   
A、隔离储存   B、隔开储存   C、分开储存    D、综合式
17、爆炸品仓库库房内部照明应采用 （    A   ）灯具，开关应设在库房外面。 

A、防爆型      B、普通型     C、节能型     D、白炽型

18、生产、储存、使用除剧毒化学品以外危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（   B  ）年进行一次安全评价。     

A、一    B、二     C、三     D、五

19、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的（  A   ）。    
A、劳动保护用品   B、安全监测仪器  C、手提消防器材   D、盛装化学品的容器
20、每种化学品最多可选用（   B  ） 标志。    

A、 一个     B、二个     C、 三个     D、四个

21、危险化学品企业向市级（  D  ）申领准购证，凭准购证购买。   

A、安全生产管理部门    B、卫生部门    C、技术监督部门    D、公安部门

22、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合（  C  ），并由专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。  

A、企业或行业标准       B、国际或企业标准     C、国家标准      D、企业标准

23、《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括（   C  ）类危险物品。 

A、6       B、7       C、8       D、9

24、危险化学品必须储存在（  B  ）或者专用的储存室内。 

A、专用仓库、专用场所    B、专用仓库、专用场地

C、专用仓库、专用库区    D、专用库区、专用场地

25、剧毒化学品以及储存构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用的仓库内单独存放，实行（  ）收发、（  ）保管制度。（   C    ）  

A、双人  一人  B、一人  双人  C、双人  双人   D、多人  多人

26、通过公路运输危险化学品的，托运人应当向目的地的县级人民政府公安部门申请办理剧毒品（  B  ）。 

A、交通运输许可证    B、公路运输许可证 

C、安全运输通行证    D、道路安全通行证

27、毒物进入体内的总量超过转化和排出总量时，体内的毒物就会逐渐增加，这种现象称为毒物的积蓄。毒物在体内的积蓄是发生（   B ）的基础。 

A、急性中毒  B、慢性中毒  C、亚急性中毒
28、国家对危险化学品的（  B  ）实行统一规划、合理布局和严格控制。 

A、生产和使用   B、生产和运输   C、生产和储存   D、生产和经营

29、危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品（   ），并在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品（ C  ） 。

A、安全使用说明书  安全标签    B、安全技术说明书 运输标签

C、安全技术说明书  安全标签    D、合格证 商标

30、国家对危险化学品生产、储存实行(  D  )制度。  

A、审查   B、备案  C、核准  D、审批

31、生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置（ B）装置。

A.通风 防爆 B.通讯 报警

C.通讯 防潮 D.通风 报警

32、发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向（  C ）报告。 

A.公安部 　　　 B.省级公安部门

C.当地公安部门 D.当地消防部门

33、调漆间采取通风措施的目的是（  B ）。   

A、消除氧化剂

B、降低可燃物

C、降低车间温度

D、降低湿度

34、女性工人在怀孕或哺乳期间，应（ A ）调换到不使用或不接触对未出生或哺乳期婴儿健康有害的化学品的工作。  

A、有权 

B、无权

C、自愿

D、无法律规定

35、压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，库温不应超过（  B  ）。 
A、20度  B、30度  C、40度
36、发生危险化学品事故后，应该向(  B  )方向疏散。 

A.下风     B.上风     C.顺风    D、侧风向

37、（  A ）应和氰化物、氧化剂、遇湿易燃物远离，并不得与碱类共储混运。 

A.酸类      B.腐蚀类     C.还原剂   D、 碱类

38、如果有化学品进入眼睛，应立即(    B  )。 

A.滴氯霉素眼药水 B.用大量清水冲洗眼睛 C.用干净手帕擦拭

39、危险性作业场所，必须设置安全通道，入口不少于两个，通道和出入口应保持畅通，门窗应采用（　  C　）。       
A.推拉式　     B.向内开启式　　C.向外开启式　D.综合式
40、危险化学品必须储存在（    B  ）或者专用储存室内。  

A.专用仓库 专用场所 B. 专用仓库 专用场地

C.专用仓库 专用库区 D. 专用库区 专用场地

三、多选题（共33题）

1、装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具。下列操作不符合要求的有（    ABC     ）。  

A、用自行车运输爆炸品





B、用叉车运输易燃液体

C、用起重机起吊爆炸品





D、用装有阻火器的机动车运输易燃易爆品

E、用危险化学品专用汽车运输

2、作业场所使用化学品系指可能使工人接触化学制品的任何作业活动，包括（  ABCDE    ）。

A、化学品的贮存、运输等     

B、化学品废料的处置或处理

C、因作业活动导致的化学品排放



D、化学品设备和容器的保养、维修和清洁

E、作业过程使用到危险化学品

3、当出现（    ABCD    ）情形时，必须向当地公安部门报告。   

A、剧毒化学品被盗

B、剧毒化学品丢失

C、剧毒化学品误售

D、剧毒化学品误用

E、剧毒化学品正常生产使用

4、《危险化学品安全管理条例》不适用于（    ABCE     ）。  

A、民用爆炸品


         
B、放射性物品及核能物质

C、剧毒化学品       



D、城镇燃气

E、腐蚀性物品

5、常用危险化学品按其主要危险特性分为几大类，其中包括以下（    ABCDE    ）类。

A、爆炸品


            
B、压缩气体和液化气体   

C、易燃液体和易燃固体



D、有毒品和腐蚀品

E、氧化剂和有机过氧化物

6、下面(  ABCD   )物质属于危险化学品物品?   

A、汽油      B、油漆    c、丙酮   D、丙烷    E、硫酸

9、危险化学品的储存设施必须与以下（    ABCDE    ）场所、区域之间要符合国家规定的距离标准。 

A、居民区、商业中心、公园等人口密集地区

B、学校、医院

C、风景名胜区、自然保护区

D、军事禁区、军事管理区

E、影剧院、体育场（馆）等公共设施

10、皮肤接触化学品伤害时所需采取的急救措施指现场作业人员意外地受到自救和互救的简要处理办法。下列叙述中正确的是：(  ABCD  ) 

A、剧毒品：立即脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医。

B、中等毒品：脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医。

C、有害品：脱去污染的衣着，按所推荐的介质冲洗皮肤。

D、腐蚀品：按所推荐的介质冲洗。若有灼伤，就医。

E、放射性物品：用清水冲洗

11、下面哪些是职业中毒因素所致职业病: (  ABCE  ) 

A、铅及其化合物中毒（不包括四乙基铅） 

B、镉及其化合物中毒

C、磷及其化合物中毒 

D、炭疽

E、慢性苯中毒

12、危险化学品的储存方式有（  ABC ）。 

A、隔离储存    B、隔开储存    C、分离储存   D、露天储存   E、地下储存

13、国家对危险化学品的生产和储存实行（ ABC  ），并对危险化学品生产、储存实行审批制度；未经审批，任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。 

A、统一规划    B、合理布局    C、严格控制    D、自由经营   E、自愿经营与生产

14、以下（  ABCD ）那些物品不能露天堆放。

A、爆炸物品  B、遇湿燃烧物品   C、剧毒物品  D、一级易燃物品   E、冷冻油

15、危险化学品爆炸的破坏形式有（ ABCD  ）。

A、高温破坏   B、爆炸碎片破坏   C、爆炸冲击波破坏   D、中毒与环境污染

E、噪音破坏

16、危险化学品的主要危险特性（  ABCDE   ）。

A、燃烧性  B、爆炸性   C、毒害性   D放射性   E腐蚀性

17、《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的（ AD ）实行统一规划、合理布局和严格控制 。 
A、生产    B、运输   C、经营   D、储存  E、使用
18、《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地（  ）和（ ）部门备案。     （ A D  ）    

A、公安  B、工商   C、环保   D、安监    E、质检
19、发生危险化学品事故，单位主要负责人应按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地（ ABCD  ）部门。   
A、安监  B、公安   C、环保   D、质检  E、工商

20、危险化学品安全标签应当标明的内容（ ABDE   ）。 
A、产品的名称  
B、产品的化学分子式

C、产品的重量  
D、产品的成分及组成

E、编号、标志与警示词
21、危险化学品中毒、污染事故预防控制措施有（  ABCDE ）。

A、替代    B、变更工艺    C、隔离     D、通风      E、个体防护与保持卫生

22、发现煤气泄漏后，下列哪些做法是正确的？（   BD  ）。
A、打开电灯，仔细寻找破损地方  

B、及时关闭总阀门  
C、立即关闭窗户，防止煤气扩散
D、打开门窗进行通风

E、打开煤气灶，把泄漏的煤气烧掉
23、对产生尘、毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取有效的（  ）、(  )、（  ）、（  ）等综合措施和监测装置，防止尘、毒的泄漏、扩散和溢出。     （ ABCD ）      
A、密闭    B、负压    C、吸收     D、净化     E、排放

24、危险化学品可能造成的危害有（   ABDE    ） 。 
A、引发职业中毒                             B、引发火灾  

C、引发地质灾害                             D、引发环境污染

E、引发爆炸事故

25、毒物进入人体的途径有（  ABC ）。

A  吸入      B  食入     C  皮肤吸入    D 其它

26、化学品安全标签警示词有三个（  BCD ）      

A  小心        B  危险       C  警告      D 注意     E、轻放

27、选址和平面布置对保证生产过程安全卫生占有很重要的地位。化学危险品库、氢氧站、氮氧站、油料库应选在（ACE　）。     

A、远离火源 　　 B、布置在厂区中心 　　  

C、布置在厂区边缘地区 　　 

D、最大频率风向的下风侧

E、最小频率风向的上风侧

28、遇湿易燃物品库房失火时，可用的灭火剂是（ BE　）。  

A、水 　　 B、干黄沙 　　 C、泡沫灭火剂 　　 D、酸碱灭火剂 　　 E、干粉灭火剂

29、禁忌物料不能同库储存、同车运输，所谓禁忌物料是指（　BC ）。   

A、化学性质相近 　　 B、化学性质相抵触 　　 

C、灭火方法不同 　　 D、物理状态不同 　　 E、外包装不同

30、危险化学品库门应采用（　BC ）。          

A、内开式 　　 B、外开式 　　 C、钛门或木质外包铁皮 　　 

D、木质门 　　 E、石门

31、危险化学品的贮存安排取决于化学品危险的分类、（  ACDE  ）。   

A、分项    B、物理状态  C、容器类型  D、贮存方式 　E、消防的要求

32、对剧毒物品的管理应实行“五双”制度，“五双”制度是指、双人保管、双人发货、（　）、（ ADE　）。                                                                   

A、双人验收 　　 B、双人记录 　　 C、双层门窗 　　 D、双把锁 　　 E、双本账

　　 

33、贮存（　BCD ）的库房的耐火等级必须为一级。   

A、毒害品 　　 B、爆炸品 　　 C、低、中闪点液体 　　 

D、压缩气体和液化气体 　　 E、剧毒品

四、判断题（共15题）

1、气瓶使用到最后应该留有余气。(√ )
2、危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每5年至少检测一次。（×）

3、工人有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序；当有充分理由判断安全与健康受到威胁时，可以脱离危险区，并不受不公正待遇。(√ )
4、工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废料和盛装危险化学品的废旧容器。（×）

5、储存危险化学品建筑物不得有地下室或者其他地下建筑物，其耐火等级、层数、占地面积安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。( √ )
6、苯为非致癌物，按职业性接触毒物危害程度分级，属于低度危害毒物。（ ×）

7、遇湿易燃物品不能露天储存。（√ ）

8、闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标，闪点越高，爆炸危险性越大。( × )
9、化学危险品必须储存在经公安部门批准设置的专门的危险化学品库房中，未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库。( √ )
10、剧毒物品的库房应使用密闭防护措施。（×）

11、装卸和搬运易燃液体中，必须轻装轻卸，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。(√ )
12、人可以长期吸入氧气，而且氧气越纯越好。（×）

13、对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施。（√）

14、危险品不得与禁忌物料混合储存，灭火方法不同的危险化学品不能同库储存。(√)
15、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。( √ )
五、回答题（共15题）

1、装卸和搬运爆炸品应注意什么？

装卸和搬运爆炸品时必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻、抛以及拖拉、摩擦、撞击，以防引起爆炸。操作人员不准穿戴铁钉的鞋和携带火柴、打火机等进入装卸现场，禁止吸烟。

2、为什么个人防护用品不能作为控制危险化学品危害的主要手段？

个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度，也不能消除作业场所的有害化学品，而只是一道阻止有害物进入人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失，因此个体防护不能被视为控制危害的主要手段，而只能作为一种辅助性的措施。

3、常用灭火器有哪些？试举例说明。  

（1）泡沫灭火器：如MP型手提式泡沫灭火器，MPZ型手提舟式灭火器，MPT型推车式泡沫灭火器。

（2）酸碱灭火器：如MS型手提式酸碱灭火器。

（3）干粉灭火器：如MF型手提式干粉灭火器，MFT型推车式干粉式灭火器，背负或喷粉灭火器。

（4）二氧化碳灭火器  如MT型手轮式二氧化碳灭火器，MTZ型二氧化碳灭火器

4、危险化学品的标签应包括哪些内容？

（1）化学品和其主要有害组分标识  （2）警誓词     （3）危险性概述     

（4）安全措施  （5）灭火 （6）批号   

（7）向生产销售企业索取安全技术说明书

（8）生产企业名称、地址、邮编、电话    （9）应急咨询电话

5、有毒品对人体的危害有哪些？

（1）引起刺激      （2）过敏       （3）缺氧     （4）昏迷和麻醉

（5）全身中毒      （6）尘肺      （7）致畸、致癌、致突变

6、危险化学品经营企业应具备什么条件？
（1）经营场所和储存设施符合国家标准；

（2）主管人员和业务人员经过专业培训，并取得上岗资格；

（3）有健全的安全管理制度；

（4）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。

7、危险化学品分为哪8类？名称是什么？
危险化学品按主要危险特性分为8类：1、爆炸品；2、压缩气体和液化气体；3、易燃液体；4、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品；5、氧化剂和有机过氧化物；6、有毒品；7、放射性物品；8、腐蚀品。
8、危险化学品生产、储存建设项目选址时，应当对哪些安全条件进行论证？
（1）、建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响；

（2）、建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响；

（3）、当地自然条件对建设项目的影响。
9、化学品安全技术说明书提供了哪三方面的信息和资料？
化学品安全技术说明书（简称SDS）为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。
10、进行有毒品作业时严禁什么?在皮肤破裂时，应怎么办?

进行有毒品作业时应严禁饮食、吸烟等。在皮肤破裂时，应停止或避免对有毒品的作业。

11、简述危险化学品中毒、污染事故预防控制措施？

（1）、替代；（2）、变更工艺 ；（3）、隔离；（4）、通风 ；（5）、个体防护；（6）、保持卫生

12、隔离储存、隔开储存、分离储存的定义？
（1）隔离储存：在同一房间或同一区域内，不同物料之间分开一定的距离，非禁忌物料用通道保持空间的储存方式；
（2）隔开储存：在同一建筑物或同一区域内，用隔板或墙，将禁忌物分开的储存方式；
（3）分离储存：在不同建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。
13、常用危险物品事故处置的基本任务包括哪几个方面？
（1）控制危险源；
（2）抢救受害人员；
（3）指导群众防护，组织群众撤离。

14、简要说明如下标志表示该化学品具有什么危险特性？
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	该化学品属于第4类危险化学品中的第2项自燃物品，具有引起火灾的危险性
	该化学品属于第8类危险化学品腐蚀品，具有能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的危险性。
	属于第1类危险化学品中爆炸品中的第4项，具有不呈现重大危险的物质和物品。


15、生产、使用、储存易燃液体的场所应采取的防火防爆措施主要应从哪几个方面考虑？
①应根据有关规程标准来选用防爆电器；
②在装卸和搬运中，要轻拿轻放，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作；
③作业时禁止使用易产生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋；作业人员应穿戴防静电服；
④进入该场所的机动车辆最好采用防爆型，其排气管应安装可靠的火星熄灭器和防止易燃物滴落在排气管上的防护挡板或隔热板。
六、案例（共2题）

1、某公司危险化学品仓库事故
事故经过：某公司临时用礼堂改建危险化学品仓库，未经相关部门验收，存放二氯异氰尿酸半成品和甲基二异氰酸酯（剧毒化学品）。某日，突降暴雨，积水从门槛进入库内，将二氯异氰尿酸半成品浸湿，发生化学反应，引起剧烈放热，致使半成品自燃，剧毒化学品也燃烧爆炸，很多人灼烫中毒死亡。
请问该公司在储存危险化学品过程中，有哪些错误做法。
答案：
（1）、临时改建的危险化学品储存仓库，必须经相关部门验收合格，批准后方可使用，该公司没按有关法律要求，进行审批，属违法建设。

（2）、该公司将剧毒化学品与一般化学品混存，属违规储存。剧毒化学品要单独存放。实行双人收发，双人保管制度。

（3）、该公司不学法不懂法，有法不依，安全意识差，安全管理不规范，缺乏安全知识，安全规章制度不完善，安全责任不落实。
2、某化工厂有一批货物需要临时储存在仓库中，该仓库同时储有黄磷和一些木箱，因存放地点狭小，需要挪动仓库中的一些铁架，摆放到另外一个地方。领导指派电焊工将一铁架割开，在切割过程中，火星溅到木箱上引起木箱着火。厂消防队的消防员立刻用水枪灭火，为了防止相邻的黄磷发生爆炸，厂领导要求同时对密封的黄磷桶进行喷淋降温。

请指出以上案例中存在的错误做法和正确做法，并说明原因。

答案：

（1）、切割属于动火作业，在危险化学品仓库动火，需要办理动火许可证，并且应该做好现场的清理，将易燃易爆品清理干净，采取相应的防护措施等，方可作业。以上案例中，未采取任何防护措施，也未对现场进行清理，就进行作业，因此导致事故发生。

（2）、木箱属于易燃品，不能与黄磷同时储存。从案例中可知，仓库本来空间狭小，不应该再存放其他物品，因为存储的物品之间要求应该留有一定的距离。正确的做法:发生火灾后，同时对黄磷桶进行喷淋降温。


