


危化品安全生产知识题库
一、单选题
1、企业必须贯彻     制度，改善劳动条件，做好劳动保护和环境保护工作，做到安全生产和文明生产。（B）
A  安全教育       B  安全生产      C   安全检查
2、     安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度和其他禁忌从事的劳动。（C）
A  可以    B  酌情    C  禁止
3、未成年工是指    的劳动者。（C）
A 未满16周岁   B 未满18周岁  C 年满16周岁未满18周岁
4、如果工作人员穿着潮湿的衣服工作可能带来的危险是      。（A）
A．触电 B．火灾 C．爆炸 
5、有关企业安全的第一责任者应该是    。  (  C  ) 
A．生产部主管         B．安全部主管        C．最高层主管 
6、开采矿产资源，必须遵守国家劳动安全卫生规定，具备保障    的必要条件。（C）
A 资源保护  B 职工安全  C 安全生产
7、矿产资源属于国家所有，由   行使国家对矿产资源的所有权。（B）
A 国务院  B 矿产资源管理部门  C 国有矿山企业
8、矿山企业应当在   批准得范围内开采，禁止越层、越界开采。（A）
A 采矿许可证  B 生产许可证  C 营业执照
9、在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围      米内。（B）
A．10 B．20 C．30 
10、如被生锈铁皮及铁钉割伤，可能导致      。（C）
A．肠热病 B．伤风病 C．破伤风病 11、制定《矿山安全法》的目的是为了保障矿山生产安全，防止矿山事故，保护矿山职工     ，促进采矿业的发展。（A）
A 人身安全  B 财产安全  C 就业机会
12、矿山企业     保障安全生产的设施，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善职工劳动条件，加强矿山安全管理工作，促进安全生产。（B）
A 尽可能有  B 必须具有  C 一般应该有
13、矿山建设工程的安全设施必须和主体同时设计、同时施工、同时投入    。（C）
A 生产   B 使用   C 生产和使用
14、编制矿山建设项目的可行性研究报告和总体设计应当对矿山开采的安全条件进行论证。矿山建设项目的初步设计，应当编制    。（C）
A 卫生专篇   B 劳动专篇   C 安全专篇
15、经批准的矿山建设工程安全设施设计需要修改时，应当征求    的意见。（C）
A 施工单位   B 当地安全生产监督管理部门  C 原参加审查的安全生产监督管理部门
16、矿山企业必须建立、健全安全生产责任制。     对本企业的安全生产工作负责。（C）
A 工人   B 安全副矿长   C 矿长
17、矿长应当    向职工代表大会或者职工大会报告企业安全生产重大决策，接受民主监督。（B）
A 随时   B 定期   C 视需要
18、矿山企业工会    企业行政方面加强职工的安全教育、培训工作，开展安全宣传活动，提高职工的安全生意识和技术素质。（B）
A 无权督促   B 有权督促   C 有权代替
19、工会有权参加伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的    ，向有关部门提出处理意见，并有权要求追究直接负责的行政领导人和有关责任人的责任。（B）
A 讨论   B 调查   C 处罚
20、矿山企业职工    遵守有关矿山安全生的法律、法规和企业规章制度。（A）
A 必须   B 可以选择   C 可以不
21、矿山企业职工有权对     的行为，提出批评、检举和控告。（B）
A 影响生产   B 危害安全   C 影响企业效益
22、矿山企业职工    获得作业场所安全与职业危害方面的信息。（A）
A 有权   B 事后才可以   C 无权
23、矿山企业职工    及时报告危险情况，参加抢险救护。（C）
A 不需要   B 视情况   C 应当
24、在生产过程中，出现重大事故隐患，并危及生命安全的情况下，工人有权    。（C）
A 继续作业   B 要求更换工种   C 采取紧急避险措施
25、矿山企业必须对职工进行安全教育、培训；未经安全教育、培训的，    上岗作业。（C）
A 也可以   B 暂时可以   C 不得
26、新进矿山的井下作业职工，接受教育、培训的时间不得少于    小时。（C）
A 20   B 50   C 72
27、参加劳动、参观、实习人员，下井前    进行安全教育，并由专人带领。（B）
A 一般应   B 必须   C 可以不
28、所有生产作业，每年接受在职安全教育、培训的时间不得少于    小时。（A）
A 20   B 50   C 72
29、保障安全生产所需的劳动防护用品应由    发放。（C）
A 劳动部门   B 工会组织   C 矿山企业
30、矿山企业应当使每个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划；并且每年至少组织    次矿山救灾演习。（C）
A 三   B 二   C 一
31、特种作业操作证每    年复审一次。连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，复审时间可延长至每4年1次。（B）
A 一   B 二   C 三
32、电工、瓦斯检查员、放炮员、尾矿工、安全检查员    特种作业人员。（A）
A 都是   B 都不是   C 不都是
33、未对职工进行安全教育、培训，分配职工上岗作业的矿山，可以处    万元以下的罚款。（A）
A 二   B 三    C 四
34、新工人入矿前，必须进行    ，不适合井下作业的不得录用。（C）
A 文化考试   B 安全培训   C 身体健康检查
35、伤亡事故处理工作应当在    日内结案，特殊情况下不得超过一百八十日。（B）
A 六十   B 九十   C 一百二十
36、矿山发生重伤、死亡事故后，矿山企业应当在    小时内如实向有关主管部门报告。（A）
A 24   B 36    C48  
37、伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即    报告企业负责人。（C）
A 逐级   B 直接   C 直接或者逐级
38、某矿山发生一次工伤事故。在这次事故中，轻伤4人，重伤2人，死亡1人。这次事故应为    事故。（C）
A 轻伤   B 重伤   C 死亡
39、某工人在作业时，不慎从井架上摔下受重伤，虽经医院全力抢救，因伤势过重，于受伤后的第16天死亡。该事故应按    报告统计。（C）
A 自然事故   B 重伤事故   C 死亡事故
40、矿山企业收到违反《矿山安全法》的罚款通知书后，应当在    日内到指定的金融机构缴纳罚款；逾期不缴纳的，自逾期之日起每日加收0.3%的滞纳金。（B）
A 10   B 15   C 30
41、矿山安全监督人员    进入矿山企业，在现场检查安全状况；发现有危及职工安全的紧急险情时，应当要求矿山企业立即处理。（A）
A 有权   B 一般可以   C 无权
42、矿山安全监督人员执行公务时，应当出示    ，秉公执法，并遵守有关制度。（C）
A 工作证   B 身份证   C 矿山安全监督证件
43、矿山企业的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，应依照《中华人民共和国刑法》第 条的规定追究刑事责任。（B ）
A 一百一十四   B 一百三十四   C 三百九十七
44、矿井通风系统和供风量、风质、风速的设计必须符合    。（C）
A 矿山安全规程   B 行业技术规范   C 矿山安全规程和行业技术规范
45、每个矿井至少有    个独立的能行人的直达地面的安全出口。（B）
A 一   B 二   C 三
46、矿井所需风量，按井下同时工作的最多人数计算，供风量不得少于    立方米/分钟.人。（A）
A 4   B 5   C 6
47、进风井口以下的空气温度低于    时，应有暖风设备。禁止用明火直接加热进入矿井的空气。（B）
A 4度   B 2度   C 0度
48、生产矿井主要通风机必须有使矿井风流在    内反向的措施。（B）
A 5分钟   B 10分钟   C 15分钟
49、矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气    进行检测，保证符合安全要求。（A）
A 含氧量    B 沼气浓度    C 二氧化碳浓度
50、采掘工作面进风风流中，按照体积计算，氧气不得低于    ，二氧化碳不得超过0.5%。（C）
A 18%   B 15%   C 20%
51、放射性物质作业点，矿山企业应当按照国家规定的方法，每月至少检测    。（C）
A 一次   B 二次   	C 三次
52、井下风动凿岩，禁止    。（A）
A 干打眼   B 单人作业   C 多人同时作业
53、矿山设计规定保留的矿柱、岩柱，    ，应当予以保护，不得开采或破坏。（C ）
A 在50年内   B 在矿井开采期间   C 在规定的期限内   
54、矿井井下作业地点的空气温度不得超过    ；超过时，应当采取降温或其它防护措施。（A）
A 26度   B 28度   C 30度
55、矿井地下部分的消防工作，由    监督管理。（C）
A 其主管单位   B 县级以上公安机关   C 县级以上公安消防机构
56、有自然发火可能性的矿井，应当定期检查井巷和采区封闭情况，测定可能自然发火地点的温度和风量；定期检测火区内    、气压和空气成分。（C）
A 温度   B 湿度   C 沼气浓度
57、电气设备着火时，应首先    。在此之前，只准用不导电的灭火器材灭火。（A）
A 切断电源   B 撤离人员   C 查看火情
58、相邻矿井之间、矿井与露天矿之间、矿井与老窑之间留有 的安全隔离矿柱。（A）
A 足够   B 60米   C 50米
59、井下采掘作业发现有出水征兆时，应当    前进。（B）
A 停止   B 探水   C 快速             
60、矿井井下工作水泵的能力，应能在    小时内排出矿井24小时的正常涌水量（包括充填水及其他用水）。（c）
A 12   B 16   C 20
61、矿山企业对使用机械、电气设备、排土场、矸石山、尾矿库和矿山闭坑可能引起的危害，    采取预防措施。（C）
A 不必   B 可以   C 应当
62、尾矿库是筑坝拦截谷口或围地构成的用以贮存    的场所。（C）
A 矿石   B 矸石   C 尾矿
63、尾矿库安全度分类，主要根据尾矿库的    和尾矿坝体的稳定性确定。安全度分为危库、险库、病库和正常库。（C）
A 抗灾能力   B 抗震能力   C 防洪能力
64、企业必须把尾矿库安全评价工作纳入安全管理工作计划，由有资质条件的中介技术服务机构每    年对尾矿库进行一次安全评价。（A）
A 3   B 4   C 5
65、厂矿企业的爆破员，由    负责审查和专业训练，所在地县市公安局进行考核。（B）
A 县（市）劳动局   B 县（市）公安局   C 所在单位
66、采用电雷管进行大爆破起爆时，装药前应检测爆区内的杂散电流。杂散电流超过    
时，应采取降低杂散电流强度的有效措施，或改用非电起爆系统。（A）
A 30毫安   B 50毫安   C 100毫安
67、大爆破禁止使用    起爆。（B）
A 电雷管   B 导火索   C 导爆索
68、地下金属矿的电力起爆，属一般爆破者，装起爆药包前必须撤除工作面的    。（A）
A 所有人员   B 一切电源   C 一切设备
69、在有矿尘、煤尘或气体爆炸危险的矿井中爆破，禁止使用    起爆。（B）
A 导爆管   B 电雷管   C 导爆索
70、两个相邻的组合台阶    进行爆破。（A）
A 严禁同时   B 严禁分别   C 应该同时
71、在矿山上使用的    基本形状为带斜杠的圆环。（A）
A 禁止标志   B 警告标志   C 指令标志
72、井下推车人员必须携带矿灯。在照明不良的区段，矿灯应挂在矿车    。（A）
A 进行方向的前端   B 车厢的侧面   C 进行方向的后端
73、井下手持式电动工具的电压不应超过    。（A）
A 36伏   B 127伏   C 220伏
74、硐室内各种电器设备，必须注明编号和用途，并有    标志。（A）
A 安全   B 出厂   C 停送电
75、遇到    以上大风时，不应进行露天高处作业。（C）
A 4级   B 5级   C 6级
76、在距坠落高度基准面    以上的高处作业时，必须佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施。（B）
A 1米   B 2米   C 2.5米
77、选矿厂用的棒磨机添加磨矿介质时，    进行。（C）
A 可随时   B 应减速   C 应停车
78、选矿车间配制酸碱溶液时，应将    。（A）
A 浓酸、浓碱缓慢倒入量好的水中   B 水缓慢倒入量好的浓酸、浓碱中   C 浓酸、浓碱与量好的水快速混合均匀
79、矿山拆卸分解Cs-137放射源的检修人员，一个月内的累计工作时间应不超过    。（B）
A 8小时   B 16小时   C 24小时
80、露天作业挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的（    。（b）              
A 0.8倍   B 1.2倍   C 1.5倍
81、推土机在倾斜工作面上作业时，允许的最大作业坡度应    其技术性能所能达到的坡度。（A）
A 小于   B 等于   C 大于
82、矿山企业必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产    制度。（C）
A 劳动保护   B 责任制度和群防群治   C 责任制度和检查
83、安全生产法规具有如下什么特性：（  A  ）
A强制性 B建议性 C随意性
84、安全生产法规立法的最基本依据是：（  B  ）
A经济法 B中华人民共和国宪法 C刑法
85、工人在100度以上的高温环境下作业时，一次不得超过      。（B）
A．3分钟 B．5分钟 C．8分钟 
86、对企业发生的事故，坚持     的原则进行处理（B）
A．预防为主 B．四不放过 C．三同时
87、除文艺、体育、和特种行业外，禁止用人单位招用   的未成年人。（   B ）
A已满16岁 B未满16岁 C16—18周岁
88、安全色表示禁止、警告、指令、提示等意义，表达了一定的   。（  C ）
A危险情况 B环境装饰 C安全信息
89、特种作业人员须经   合格后，方可持证上岗。（ A   ）
A安全培训考试 B领导考评 C文化考试
90、实施   是落实和保障劳动者劳动安全卫生权益强有力的手段。（　A　）
A安全生产法规 B《刑法》 C《民法》
91、劳动者有权拒绝    的指令。（  B  ）
A安全人员 B违章作业 C班组长
92、根据《劳动法》，用人单位与劳动者发生的争议称为   争议。（A）
A劳动 B住房 C待遇
93、根据《劳动法》，不得安排女职工在经期从事   、低温、冷水作业。（ B  ）
A高温 B高处 C夜班 D假期
94、根据《安全生产法》，国家安全生产综合监督管理权利的行政部门是（   D ）
A建设部 B公安部 C卫生部 D国家安全生产监督管理局
95、依照《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加工伤社会保险。工伤保险费应由    缴纳。（   B ）
A从业人员 B生产经营单位 C地方财政拨款
96、行政处罚的对象是实施了违法行为的自然人、法人或者其他组织。行政处分的对象则是（ A   ）
A有关责任人员 B生产经营单位 C政府有关部门
97、《矿山安全生产法》是保障矿山生产安全，防止矿山事故，保护矿山   安全，促进采矿业的发展的重要专业安全生产法律。（ B  ）
A矿产资源 B职工人身 C生产设备
98、《劳动法》第五十三条规定：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时    。（ C  ）
A验收 B完工 C投入生产和使用
99、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负   责任，有关负责人应负管理责任。（ C   ）
A领导 B管理 C直接
100、我国实行的安全监管是一种    监管。（ A  ）
A国家 B地方 C自我
101、《安全生产法》规定，特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业
    证书，方可上岗作业。（  A ）
A操作资格  B许可  C安全
102、《安全生产法》规定从业人员在安全生产方面的义务包括：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用    。（ B  ）
A安全卫生设施  B劳动防护用品  C劳动防护工具
103、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的    。（   C  ）
A防暑用品  B防寒用品  C劳动防护用品
104、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的    （  C  ）
A安全宣传标语  B安全宣教挂图  C安全警示标志
105、《安全生产法》对工会在安全生产工作中的   作出了规定。（ A  ）
A监督职责  B享有的权利  C应尽的义务
106、    是劳动争议处理应遵循的。（  A  ）
A公正原则  B互利原则  C互谅互让原则
107、《安全生产法》所指的危险物品包括    。（  A  ）
A易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品、B枪支弹药 C高压气瓶、手持电工工具
108、生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作   负责。（ C  ）
A主要  B全部  C全面
109、保障人民群众    安全，是制定《安全生产法》的目的之一。（  C   ）
A生命  B财产  C生命和财产
110、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少    ，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。（  A   ）
A生产安全事故  B火灾、交通事故  C重大、特大事故
111、三级教育中的“班组安全教育”应由    来进行？（  C  ）
A企业安全技术人员 B教育部门的专业教师 C班组长会同安全员及带班师傅
112、新员工操作机器设备前，应    。（  A  ）
A进行培训与指导 B让其独立操作 C配备工具
113、对于操作工人来说，下面哪一部分的安全教育内容最为重要：（ A   ）
A安全生产知识、安全意识与安全操作技能教育 B安全科学基本理论与教育
 C安全生产方针、法规与管理方法教育
114、工人患有矽肺病，主要是因为在工作中长期吸入      。（B）
A．石灰 B．硅尘 C．石膏 
115、在安全管理中，下列哪样比较重要？（ B  ）
A发防暑降温费  B安全培训和教育  C探望负伤人员家属
116、企业全员安全教育是面向全体干部、    的定期安全教育。（ A   ）
A工人  B家属  C职工和家属
117、下列人员中，     需要接受安全培训。（C）
A管理人员  B工人  C以上两类人员都同样需要
118、禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为，它的基本几何图形是     。（A）
A带斜杠的圆圈  B三角带  C圆形  D矩形
119、所有机器的危险部位，应   来确保工作安全。（  C  ）
A标上机器制造商名牌  B涂上警示颜色  C安装合适的安全防护装置
120、下列工种中不属于特种作业的是    。（  D  ）
A焊工  B电工  C架子工  D木工
121、下列哪项能最有效改善企业的安全水平?  ( B   ) 
A．聘请安全员          B．实施安全管理          C．增发补助费 
122、为了防止事故，应有哪些人参与预防工作和担当责任?(C ) 
A．用人单位           B．工人本身           C．用人单位和工人本身两方面 
124、对企业发生的事故，坚持＿＿＿＿＿原则进行处理。(B ) 
A．预防为主            B．三不放过               C．三同时 
125、劳动保护监察是一种＿＿＿＿＿监察。(A ) 
A．国家            B．地方          C．行业 
126、安全监察是一种带有的＿＿＿＿＿监督。( A) 
A．强制性          B．规范性       C．自觉性 
127、企业经理、厂长对企业的安全生产＿＿＿＿＿(A ) 
A．负全面负责            B．负主要责任             C．不负责任 
128、“三同时”是指劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、＿＿＿＿＿。(A ;) 
A．同时投产             B．同时结算              C．同时检修 
129、＿＿＿＿＿应参加职工伤亡事故和职业危害的调查处理。(A ) 
A．工会组织          B．环保部门                C．财务部门 
130、新工人的三级安全教育是指＿＿＿＿＿、车间教育和班组教育。( B) 
A．启蒙教育         B．厂级教育         C．礼仪教育 
131、穿着拖鞋进入车间工作会导致      。（C）
A．行动敏捷 B．方便舒适 C．脚部受伤 
132、安全色中的＿＿＿＿＿表示提示、安全状态及通行的规定。(C ) 
A．黄色               B．蓝色             C．绿色 
133、＿＿＿＿＿是提高职工安全技术素质的有效措施。( C) 
A．实践锻炼             B．加强批评            C．加强安全教育和培训 
134、＿＿＿＿＿对企业生产中的安全技术问题全面负责。(B ) 
A．安全员           B．总工程师          C．总经理 
135、劳动争议是指＿＿＿＿＿与劳动者发生的争议。(A ) 
A．用人单位            B．总经理            C．劳动管理部门 
136、＿＿＿＿＿是劳动争议处理应遵循的。(A ) 
A．公正原则             B．互利原则           C．互谅互让原则 
137、若皮肤沾上化学品，应    （　Ａ　） 
Ａ、立即用清水缓缓冲洗患处　     Ｂ、立即用布抹干　   Ｃ、尽快完成工作后，就医治疗 
138、汽车在加油时    （　Ｃ　） 
Ａ、禁止使用汽车喇叭　 　     Ｂ、禁止打开雾灯　     　 Ｃ、禁止使用手持电话 
139、工地夜间照明线路，灯头的架设高度不得低于    （　Ａ　） 
Ａ、2.5米          　Ｂ、3.5米          　C、５米 
140、特种作业人员必须经过    合格取得操作证者，方可上岗。（A） 
Ａ、专业技术培训考试　 　        Ｂ、文化考试　        　 Ｃ、体能测试 
141、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？（　Ｂ　） 
Ａ、维修处理　          　Ｂ、报废处理　         　Ｃ、改造使用 
142、从事特种作业人员必须年满    周岁？（A） 
Ａ、１８　　         Ｂ、２０　        　Ｃ、２２           　Ｄ、２４ 
143、三线电缆中的红线代表    （　Ｂ　） 
A、零线　         　Ｂ、火线　　         Ｃ、地线 
144、静电电压最高可达    ，可现场放电，产生静电火花。 （B）
Ａ、５０Ｖ　　          Ｂ、数万伏　         　Ｃ、２２０Ｖ 
145、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应    （　Ｂ　） 
Ａ、站在铁板上操作　       Ｂ、站在绝缘胶板上操作　        Ｃ、穿防静电鞋操作
146、发生触电事故的危险电压一般是从    伏开始的。（C） 
Ａ、２４伏              　Ｂ、３６伏　            Ｃ、６５伏 
147、参加工伤保险的员工负伤致残所需的假肢、轮椅配置及更新费用由    支付。（A） 
Ａ、社会保险机构　　           Ｂ、企业　        　 Ｃ、员工自己        　　 Ｄ、社会 
148、各种气瓶的存放，必须距离明火    米以上，避免阳光暴晒。（C） 
Ａ、５　        　Ｂ、８　　      Ｃ、１０　　      Ｄ、１５ 
149、根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴     
安全帽。（A） 
Ａ、红色　       　Ｂ、黄色　        　 Ｃ、白色       　　Ｄ、绿色 
150、人如长时间暴露在    噪声环境中，将导致永久性的听力损伤？（B） 
Ａ、１００分贝　　        Ｂ、１２０分贝　     　　Ｃ、１４０分贝 
151、火灾使人致命的最主要的原因是：（　Ｂ　） 
Ａ、被人践踏　          　Ｂ、窒息　          　Ｃ、烧伤 
152、操作电动葫芦时，不要一口气起吊，应吊至离地面     cm时停顿一下， 以确定吊绳有无异常。 （C）
A、５　　          B、１０　　         C、１５　　      D、２０ 
153、叉车在搬运货物时限速是    ？（　Ｂ　） 
Ａ、３km/h　　        B、５km/h　      　Ｃ、１０km/h 
154、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的    。（　Ａ　） 
Ａ、劳动保护用品　　    　Ｂ、安全监督测仪器　       　 Ｃ、手提消防器材 
155、扑救爆炸性物品时，（　Ａ　）用沙土盖压，以防造成更大的伤害。 
Ａ、必须 　　       Ｂ、禁止　       　Ｃ、可以 
156、在室外遇到雷雨时，下面哪种做法不容易出现危险？（　Ｃ　） 
Ａ、躲到广告牌下　       Ｂ、躲到大树下　       　Ｃ、无处可躲时，双腿并拢、蹲下身子 
157、    不是影响人体电阻的因素。（A） 
Ａ、多穿衣服　        Ｂ、多汗　       Ｃ、有损伤 
158、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰    喷射。（C） 
Ａ、上部　           Ｂ、中部　        Ｃ、根部 
159、入管井之前如果怀疑氧气不足，应采取    的安全措施。（A） 
Ａ、用仪器测量       　Ｂ、给急救设施　        Ｃ、通知主管便可工作 
160、企业应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，    内向当地劳 动行政部门提出工伤报告。（A） 
Ａ、１５日　          Ｂ、２０日　       Ｃ、３０日 
161、下列说法正确的是    。（A）
Ａ、安全色中的对比色为黑白两种。 
Ｂ、安全色中的对比色为黑、白、红三种。 
Ｃ、安全色中的对比色为黑、白、红、黄四种。 
162、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的    ，必须与主体工程同时 设计、同时施工、同时投入生产和使用。（C） 
Ａ、生活设施　         　Ｂ、福利设施　         Ｃ、安全设施 
163、安全标志分为四类,它们分别是    。（B） 
Ａ、通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志 
Ｂ、禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志 
Ｃ、禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志 
Ｄ、禁止标志、警告标志、命令标志和通行标志 
164、下面哪种气体属于易燃气体？（　Ｂ　） 
Ａ、二氧化碳　          Ｂ、乙炔　          Ｃ、氧气 
165、下列哪种容器适合盛装易烯液体？（　Ｃ　） 
Ａ、玻璃容器            Ｂ、瓷器　　          Ｃ、具有防腐功能的金属容器 
166、身上着火时，应    。 （B）
Ａ、用灭火器喷灭　　 　　Ｂ、就地打滚，或用厚衣物覆盖压灭火苗 
Ｃ、使劲拍打　　　　 　　Ｄ、往身上浇水 
167、雷电放电具有    的特点。（A） 
Ａ、电流大，电压高　        　Ｂ、电流小，电压高　　        Ｃ、电流大，电压低 
168、正确佩戴安全帽有两个要点：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙； 二是    。（A） 
Ａ、必须系紧下鄂带 　　        Ｂ、必须时刻配带　      　Ｃ、必须涂上黄色 
169、为防止焊工不受弧光伤害,宜穿什么颜色的衣服?（　Ａ　） 
Ａ、黑色            　Ｂ、白色　        Ｃ、灰色　          Ｄ、红色 
170、从事易燃易爆作业的人员应穿    ，以防静电危害。（A） 
Ａ、含金属纤维的棉布工作服　　　Ｂ、防油污工作服　　　Ｃ、合成纤维工作服 
171、下列    不属于特种作业人员。（C） 
Ａ、锅炉司炉工　　Ｂ、厂内机车驾驶人员　Ｃ、钳工　Ｄ、起重司索作业人员 
172、在易燃易爆场所作业不得穿戴    。（A） 
Ａ、尼龙工作服　　Ｂ、棉布工作服　 　Ｃ、防静电服　 Ｄ、耐高温鞋 
173、危险性作业场所，必须设置安全通道，入口不少于两个，通道和出入口应保持畅通。门窗应采用    。（C） 
Ａ、推拉式　 Ｂ、向内开启式　　Ｃ、向外开启式　　Ｄ、任何方式 
174、下列哪些情况不属于违章作业？（　Ｃ　） 
Ａ、高处作业穿硬底鞋　　 　　　　Ｂ、任意拆除设备上的照明设施 
Ｃ、特种作业持证者独立进行操作 　Ｄ、非岗位人员任意在危险区域内逗留 
175、危险作业场所，必须设置安全通道，通道和入口应保持畅通，出入口不应少于     个。 （A）
Ａ、２　　 Ｂ、３　　　Ｃ、４　　　Ｄ、５ 
176、用灭火器进行灭火的最佳位置是    。（B） 
Ａ、下风位置　　　　　　　　　　 　　　　Ｂ、上风或侧风位置 
Ｃ、离起火点１０米以上的位置　　　　 　　Ｄ、离起火点１０米以下的位置 
177、氧气瓶直接受热爆炸属于    。（B） 
Ａ、爆轰　           Ｂ、物理性爆炸            　Ｃ、化学性爆炸 
178、下列      尘埃对人体危害最大。（A） 
Ａ、矽尘　        　Ｂ、面粉　　         Ｃ、沙土　       　Ｄ、石灰 
179、安全宣传教育的最终目的是      。（A） 
Ａ、提高干部职工的安全生产素质　　　　　Ｂ、树立全局观 
Ｃ、提高科技水平　　　　　　　　　　　　Ｄ、其他 
180、在炸药生产车间严禁穿      和穿戴易产生静电的衣物。（A） 
Ａ、钉鞋　　       　Ｂ、布鞋　      　　Ｃ、皮鞋 
181、移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过   米。(  B  )
A 2            B 3          C 4 。 
182、安全培训对哪些人员比较重要？（ C ） 
A、管理人员             B、工人           C、以上两类人员都同样重要 
183、为了防止事故，应有哪些人参与预防工作和担当责任？（ C ） 
A、用人单位            B、工人本身           C、用人单位和工人本身两方面 
184、对企业发生的事故，坚持      原则进行处理.(B ) 
A、预防为主            B、三不放过         C、三同时 
185、劳动保护监察是一种      监察。（A ） 
A、国家            B、地方            C、行业 
186、安全监察是一种带有的      监督。（A ） 
A、强制性           B、规范性          C、自觉性 
187、企业经理、厂长对企业的安全生产       。（A ） 
A、负全面负责         B、负主要责任          C、不负责任 
188、工人有权拒绝      的指令。（A ） 
A、违章作业          B、班组长           C、安全人员 
189、新工人的三级安全教育是指      、车间教育和班组教育。（B ） 
A、启蒙教育          B、厂级教育          C、礼仪教育 
190、离岗三个月以上六个月以下复工的工人，要重新进行      。（A ） 
A、岗位安全教育           B、厂级安全教育          C、车间安全教育 
191、安全色中的      表示提示、安全状态及通行的规定。（C ） 
A、黄色            B、蓝色              C、绿色 
192、      是提高职工安全技术素质的有效措施。（C ） 
A、实践锻炼           B、加强批评          C、加强安全教育和培训 
193、      是劳动争议处理应遵循的。（A ） 
A、公正原则            B、互利原则           C、互谅互让原则 
194、企业安全的第一责任者应该是      。 （C）
A、生产部主管           B、安全部主管            C、厂长（经理） 
195、查事故隐患就是要查安全管理漏洞、人的不安全行为和      。 （C）
A、家属工作的配合           B、人的不安全思想          C、物的不安全状态 
196、企业全员安全教育是面向全体干部、      的定期安全教育。（A） 
A、工人              B、家属            C、职工和家属 
197、劳动者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的，用人单位不得      。（B） 
A、停止其原工作          B、解除劳动合同            C、另行安排工作 
198、总体来说，事故发生的主要原因是      。 （A）
A、人的失误和不安全行为        B、物的不安全状态或设备缺陷         C、运气不好 
199、一切经济部门和生产企业的头等大事是      。（B） 
A、多出效益             B、安全生产          C、合理避税 
200、安全色表示禁止、警告、指令、提示等意义，表达了一定的      。（C） 
A、危险情况          B、环境装饰           C、安全信息 
201、      表示提示、安全状态及通行的规定。 （C）
A、红色            B、蓝色           C、绿色 
《安全色》标准中，表示警告、注意的颜色为      。 （A）
A、黄色            B、兰色            C、绿色 
《安全色》标准中，表示禁止、停止的颜色为      。 （C）
A、绿色            B、兰色        C、红色 
202、《安全色》标准中，表示指令、必须遵守的颜色为      。（C） 
A、红色          B、绿色           C、兰色 
203、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于   米? (A)
A 5米       B 10米         C8米
204、各种气瓶的存放，必须距离明火      以上，避免阳光暴晒，搬运时不能碰撞。（C）
A．5米 B．8米 C．10米 
205、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为      。（A）
A有电B．无电C．可能有电，也可能无电 
206、工作台，机床上使用的局部照明灯，电压不得超过      。（C） 
A 47伏 B．110伏 C 36伏 
207、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少      以外。（C）
A．10米 B．15米 C．20米 
208、机械设备操作前要进行检查，首先进行      运转。（B）
A．实验 B．空车 C．实际 
209、对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压      次。（A）
A．60-80 B．70-90 C．80-l00 
210、调查意外事故的主要目的是      。（C）
A．追究责任 B．计算损失 C．防止重演
211、家用电器在使用过程中，下列说法      不正确?（C）
A．禁止用湿手操作开关或插拔电源插头             B 不能用湿手更换灯泡        C．不必切断电源，即移动器具
212、三线电缆中的红色线是      。（B） 
A．零线 B．火线 C.地线
213、触电事故中，绝大部分都是      导致人身伤亡的。（A）
A．人体接受电流遭到电击 B．烧伤 C．电休克 
214、电流为      毫安时，称为致命电流。（A） 
A．50 B．100 C．120  
215、工人操作机械时。要求穿着紧身适合的工作服，以防      。（B）
A．着凉 B．被机器转动部分缠绕 C。被机器弄污 
216、在剪切机械造成的事故中，伤害人体最多的部位是      。（A）
A．手和手指 B．脚 C．眼晴 
217、机械在运转状态下，工人应      。（C） 
A．对机械进行加油清扫 B．与旁人聊天 C．严禁拆除安全装置 
218、下列哪种操作是不正确的?(A) 
A．操作机床时，戴防护手套 B．戴褐色眼镜从事电焊 C．借助推木操作剪切机械 
219、安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有      毫米才能使用。（C）
A．20 B．25 C．32 
220、处理涂料时，必须佩戴      。（A）
A．适当的手套 B．准确的手表 C．破旧的工作服 
221、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是      。（B）
A．中毒 B．缺氧 C．爆炸 
222、安全防护装置如发现损坏，应怎样做? (B) 
A.将它拆除 B．立即通知有关部门修理 C．不予理会 
223、安全帽的种类较多，下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?(B) 
A．室内作业 B．露天作业 C．隧道 
224、安全带适用于      。（A）
A．高处作业 B．悬挂 C．吊物
225、坑穴应设有坚固的爬梯以方便上下，梯顶伸展出地面最少      。（A） 
A．1米B．0．5米 C．2米 
226、为保证施工安全，施工人员必须了解并遵守安全纪律，安全纪律警示牌应挂在      。（B） 
A．领导办公室内 B．工地入口的明显处 C．无所谓 
227高度超过30米的塔吊、井字架等，必须在最高点设置      。（B）
A．照明电灯 B．红色信号灯 C．可有可无 
228、在气瓶运输过程，下列      不正确的。（C） 
A．装运气瓶中，横向放置时，头部朝向一方             B．车上备有灭火器材       C．同车装不同种性质的气瓶，尽量多装 
229、      工作环境是不适合进行电焊的。（C）
A．空气流通 B．干燥寒冷 C．炎热而潮湿 
230、为避免意外，楼梯应设有      。（B）
A．单面扶手 B．双面扶手 C．踢脚板 
231、按照国标规定，凡是在坠落高度基准面      以上，有可能坠落的高处进行的作业均可称为高处作业。（A）
A 2米         B 3米           C 2.5米
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