危险化学品经营企业安全知识考题（加油站作业人员）
一、填空题
1.油品燃烧的条件：可燃物（油品）、助燃物、着火源。
2. ABC干粉灭火器能扑救哪些物质火灾固体物质、液体和可溶化固体物质、气体。
3. 加油站的重点防火部位是油罐区、加油现场、配电室等
4. 油品和油蒸气中毒的途径有呼吸道吸入 ，皮肤接触，进入消化道。
5. 严禁油品储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。
二、选择题
1. 某油罐车着火，用石棉被盖住油罐口灭火，属于哪种灭火方法？（ ）

A.隔离法  B.窒息法    C.冷却法     D.抑制法
2. 1. 一个灭火器配置点应放置多少具灭火器？(  )
A. 随意配置  B. 2至5具  C.不少于6具   D.1具

3. 在加油站那些区域可以随意使用手机。（）
A.墙背后  B.离加油枪5米的地方  C. 罩棚下面  D.都不可以
4. 下列物质闪点最低的 ( )。

A、液化石油气  B.柴油  C.煤油  D.原油
5. 在狭小地方使用二氧化碳灭火器容易造成（  ）事故。

A、中毒   B、缺氧   C、爆炸  D.烧伤
6. 在加油站使用手机引发爆炸，点火源属于 ( ) 。

 A.明火 B.电火花 C.静电放电 D.摩擦生火
7. 下列物质那些属于乙类火险物质（ ）。

A、植物油 B、煤油 C、柴油 D、汽油
8. 液化石油气在常温下都是以（）存在的。

A.液体   B.固体    C.气体  
9. 汽油的闪点是（）

A. 50   B.30   C.-20  D.-50
10. 安全装置中计量显示装置为( B D E )

A .减压阀     B. 压力表    C. 温度计     D. 调节阀     E. 液位计
三、判断题
1. 巡回检查只是一种形式，没有多大作用。（X）
2. 加油站设备管理的不到位是造成加油站发生事故的一个主要原因。（√ ）
3. 火灾使人致命的最主要原因是被人践踏。( X )
4. 为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。（√） 
5. 使用快速接头卸油，可以喷溅式卸油。（X）
四、简答题
1.在"顾客进站加油须知"中都应包括哪些?

答：1）站内严禁烟火

2）严禁顾客在站内检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业

3）严禁向汽车汽化器及塑料桶内加注易燃油品

4）加油车辆的司机、乘坐人员进站后不得影响加油站安全

5）所有机动车辆均熄火加油

6）拖拉机、摩托车推离危险区域后发动

7）严禁在作业现场穿、脱、拍打化纤服装

8）不准在加油站现场打手提电话
2. 某加油站在接卸一车 97 号汽油时，当班卸油工违章将卸油胶管插到量油孔卸油。卸油中汽油从罐中溢出，遇火源引起着火。油罐司机见势不好，关闭卸油阀门，扯断卸油胶管接头后开车离开现场。大火很快被扑灭。事故中，4 台加油机及油罐等设施被烧坏，卸油工被烧成重伤。讨论该案例违反了那些操作程序？

答：油罐车卸油未用快速接头密闭卸油；安全培训不到位；员工对安全规章制度模糊；对紧急事故处理不熟悉。
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