
危险化学品考试习题

判断题；

让灭火剂参与燃烧反应，并在反应中起抑制作用使燃烧停止的方法叫化学抑制法。（√）
泡沫灭火覆盖了易燃液面，起隔离与窒息作用。（√）
二氧化碳灭火是隔离法。（ X ）
较小的剂量能引起机体的细胞成分发生生物化学或物理化学变化，引起机体功能性或器质性改变，叫化学性毒物。（√）
毒物吸收速度最快是静脉注射，依次是呼吸道、口、皮肤吸收。（ X ）
氰化钠是Ⅰ级职业性接触毒物。（√）
国标ＧＢ５０４４－８５将职业性接触毒物分为四个等级。（√）
二氧化碳属于Ⅰ级职业接触毒物。（ X ）
大量毒物进入人体后在当班或下班几个小时甚至1～2天内突发的病变,是急性中毒。（√）
接触低浓度蓄积性毒物，不断进入人体数月、数年后才出现症状，称亚急性中毒。（ X ）
毒物对心脏的危害主要表现有中毒性心肌损害、中毒性心律失常、猝死等。（√）
毒物对皮肤危害的主要表现有接触性皮炎、药疹样皮炎、荨麻疹、皮肤灼伤等。（√）
毒物对肾脏危害的主要表现有轻度肾损伤、肾衰竭等。（√）
有毒气体导致空气中的氧气浓度降低致１４％以下时，接触者意识立即丧失，甚至出现电击一样死亡，称窒息性气体中毒。（√）
对窒息性气体中毒抢救,必须立即向中毒现场内送风;佩带防毒面具,并系好安全带；（√）
化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求；（√）
爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。（√）
化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。（√）
进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防爆措施。（√）
腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。（√）
危险化学品仓库人员有一定的化学品知识可以上岗。（ X ）
对化学危险品的装卸人员有专人监督就可上岗作业。（ X ）
危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可条例》的规定取得危险化学品安全生产许可证。（√）
危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。（√）
从事危险化学品的企业规模较小的可设兼职安全管理人员。（ X ）
通过道路运输危险化学品,托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。（√）
《中华人民共和国港口法》的规定取得港口经营许可证的港口经营人，在港区内从事危险化学品仓储经营，不需要取得危险化学品经营许可。（ X ）
危险化学品经营企业取得许可后从业人员只要有一定的专业技术不需再培训考试。（ X ）
危险化学品商店只能存放民用小包装的危险化学品。（√）
危险物品承运人取得危险货物道路运输许可，运输车辆取得营运证，驾驶员取得上岗证，押运人员可以不需要上岗证；（ X ）
剧毒化学品、易制爆危险化学品在道路运输途中丢失、被盗，驾驶员、押运人员应立即向公安机关报告（√）。

危险化学品小规模生产经营企业，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。（√）
化学事故的特点是发生突然，扩散迅速、危害途径多，作用范围广。（√）
浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存，因此也可用镀锌铁桶储存。（ X ）
闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的重要指标，闪点越高、爆炸危险性越大。（（ X ）  ）

压缩气体如正丁烷、乙炔发生着火点时，应迅速灭火，然后切断气源。（ X ）
大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线（公路、铁路、水路）工矿企业等距离至少保持1000米。（√）
减少事故损失的安全技术措施的防止意外释放的能量引起人的伤害或物损坏，或减轻其对人的伤害或物的破坏的技术措施。（√）
装卸和搬运易燃液体中，必须轻装轻卸、严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。（√）
遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于三级耐火建筑的库房内。（ X ）
受日光照射能发生化学反应引起燃烧、瀑炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中，其包装应采取避光措施。（√）
决定爆炸品敏感的因素是它的化学组成和结构，影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。（√）
堆放各种爆炸品时，要求做到牢固、稳妥、整齐、防止倒垛，便于运输，爆炸品的包装箱宜直接在地面上入置，防止倒塌。（ X ）
对化学品进行危险性鉴别是化学品生产单位的责任。（√）
由于在容器或管道中的可燃气体中的可燃气体浓度在爆炸上限以上，虽然空气能补充或渗漏进去也不能引起燃烧和爆炸。（ X ）
锅炉烟囱具有一定的吸风和排烟能力，烟囱高度越高其抽力越小。（ X ）
爆破片和爆破帽完成降压作用后，元件可以继续使用，装置也可以继续运行。（ X ）
爆破片的爆破压力大于容器的计压力。（ X ）
危险化学品的标志设主标志，由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别四个部分组成的菱形标志。（√）
爆破片一般应与容器的液相空间相连。（ X ）
爆破片的泄放管线应尽可能垂直安装。（√）
泡沫灭火器一般用于带电灭火。（ X ）
危险化学品往往具有易燃易爆、有毒有害、腐蚀的特性。（√）
化学工业是我国的主要支柱产业之一，某一化工企业上缴国家税款巨大，同时解决了几万人的就业，生产过程中排放有点超标有关部门应考虑照顾。（ X ）
生产或使用化学物品的企业、工厂在生产使用过程中工艺控制不当，管理不善就有可能毁灭企业。（√）
危险化学品在流通、贮存、运输过程中，管理不善发生特大重大事故，会造成非常严重的社会影响。（√）
“国际化学品安全管理协调活动”是了为消除各国化学品安全管理规定的差异。（√）
建立化学品分类和标签体系在国际上起主导作用的是英国。（√）
《安全生产法》是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。（√）
化学品危险性鉴别与分类是进行化学品安全管理的特别重要依据。（√）
联合国危险货物运输专家委员将危险货物分为15类。（ X ）
依据(GB13690-92)和（GB6944-86）标准,我国将危险化学品按其危险性划分为9类21项。（ X ）
金属铀、六氟化铀、金属钍属于放射性物品。（√）
硫酸、硝酸、盐酸属于碱性腐蚀品。（ X ）
苯为中闪点液体，其主要特性为易燃，其次要危险特性为有毒。（√）
苯酚为有毒品，其主要危险性为有毒、其次要危险性为腐蚀性。（√）
认真落实执行国家的安全生产法规和职业安全卫生标准，是保护了职工生产过程中的安全与健康，保护了企业的财产安全。（√）
有些危险化学品废弃物的危害具有长期性和潜伏性，可持续很长时间。（√）
对于没有利用价值的废物，应采用合适的物理或化学方法处置，以确保安全。（√）
危险化学品的装卸应有专用站和货场，不能与一般客运、货运混在一起（√）。

动火现场要有明显标志，并备足适用的消防器材。（√）
毒物进入人体的途径只有呼吸道。（ X ）
爆炸极限的浓度范围越宽，危险性越大。（√）
贮存危险化学品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度，并且严格执行。（√）
化学性质、安全防护、灭火方法互相抵触的危险化学物品，不得混合装运。（√）
隔离就是通过封闭，设置屏障等措施，避免作业人员直接暴露于有害环境中。（√）
安全生产管理机构，应配备熟悉安全生产的管理人员。（√）
为了安全生产管理提供组织保障，必须建立、健全安全生产管制定防护用品、保健津贴发放标准，督促有关部门按标准及时发放是企业安全生产负责人的职责。（√）
安全生产员要及时向车间、班组负责人报告一线存在的危险有害因素。（√）
贯彻安全生产方针,做好企业安全生产管理的各项工作是企业安全生产领导小组的职责。（√）
维护管理安全防护设施、灭火器材，保障安全通道与出口畅通是安全员的职责。（√）
企业为了分工明确事事有人管，车间生产主管只管生产，安全工作设定专员管理。（ X ）
企业制定的安全操作规程一当发布职工必须要按规程操作。（√）
安全生产检查是为了消除隐患、防止事故发生。（√）
设备在第一天下班时一切正常，第二天上班因有紧急生产任务为了节约时间可不必进行岗位检查。（ X ）
车间安全检查编制检查表是为了上级来检查提供依据。（ X ）
危险化学品生产单位开业必须有足够的管理人员和技术人员。（√）
燃烧是一种特殊的氧化反应。（√）
可燃物按其化学组成可分为无机可燃物和有机可燃物两大类。（√）
利用蒸气、二氧化碳、泡沫灭火是移去了助燃物，使燃烧停止。（√）
凡能引起可燃物质燃烧的热能源均称着火源。（√）
当燃烧三要素条件满足且互相作用就能发生燃烧。（√）
物质由一种状态迅速转变成另一种状态，并在瞬间以声、光、热、机械功等形式放出能量的现象叫爆炸。（√）
爆炸分为物理爆炸、化学爆炸两大类。（ X ） （还有核爆炸，其三类）

物质的燃烧热量越大，则其粉尘的爆炸危险性越大。（√）
容易氧化的物质，其粉尘难发生爆炸。（ X ）
越容易带电的粉尘越易爆炸。（√）
爆炸物下限越低其发生爆炸可能越小。（ X ）
闪点小于28℃的易燃液体属于甲类火灾危险物质。（√）
闪点大于28℃小于60℃的易燃、可燃液体属于乙类火灾危险物质。（√）
爆炸下限大于10％的可燃气体属于甲类火灾危险物质。（ X ）
将正在燃烧的物质与没有燃烧的物质分开，中断可燃物质的供给，使火源孤立这种方法叫窒息法。（ X ）
二、单项选择题；

1、《生产安全事故报告和调查处理条例》自（　　　　）起实行.。

 A  2007年6月1日    B2007年11月
1日    C 2008年1月1日

2 、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定；一般事故是指造成（　　　）死亡,或者10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故.。

A 3人以上      B 3人以下    C 5人以下

3、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定；事故发生后、事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于（　　）_内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告.。

A 24小时      B 1小时      C 2小时

4 、爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间被分为（　　　）。

A 0区  1区        B 10区 11区      C 21区 22区 23区

5、 (          ) 是消除静电危害最常见的方法。

 A 屏蔽        B 接地       C 增湿

6 、产生静电最常见的方式是(          )起电。

A  电荷迁移    B 接触—分离      C 感应

7、具有浮状、堆积状的可燃粉尘或纤维，虽不能形成爆炸混合物，但在数量和配置上能引起火灾险的环境被划为（　　　）。

A 10区        B 21区         C 22区

8、（　　　）电气设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不难点燃爆炸性混合物的电器设备。

A 正压型    B 隔爆型     C  本质安全型

9、为了避免液体油料灌装时在容器内喷射和喷溅,，应将注油管延伸至容器(          )。

A  上部     B 中部       C底部
10 、静电最为严重的危险是(          )。

A 妨碍生产    B 静电电击     C  引起爆炸和火灾
11、标志n表示(          )型防爆电气设备。

A 充砂        B 特殊        C 无火花
12、强腐蚀液体的排液阀门宜设(          )。

A 单阀       B球阀        C 双阀
13、极度危害(Ⅰ级)、高级危害(Ⅱ级)的毒物料和高温及强腐蚀性物料的液面指示不得采用(   )。
A 玻璃管液面计         B 塑料管液面计          C雷达液面计

14、衡量可燃性液体火灾危险性大小的主要参数是(     ).。

A沸点       B闪点     C燃点

15、爆炸下限小于10%的气体属于(  )类气体。

    A甲       B乙     C丙

16、易燃易爆场所中不能使用(  )工具。

    A铁制       B铜制      C木制

17、爆炸极限范围越大，则发生爆炸的危险性(  )；

    A越大       B越小      C无关

18、可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的范围的浓度内遇到足以起爆的能量才能发生爆炸，这个可以爆炸的浓度范围叫做该爆炸物的(   )。书57页.

A爆炸极限     B爆炸浓度极限     C爆炸上限

19、爆破片应该(  )更换一次；

    A一个月     B  3个月      C  6个月    D  12个月

20、下列各项中不属于石油化工生产装置停车的安全处理主要步骤的是(   )；

    A 隔绝      B 试压     C 吹扫

21、两种可燃性液体的混合物的闪点,一般在这两种液体闪点之间,并(   )这两种物质的平均值。
   A高于    B等于     C低于
22、窒外消防给水管的最小直径不小于(  )mm。

   A  50      B  100     C  150

23、在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是(  )。

   A 二氧化碳     B 一氧化碳     D 一氧化氮

24、易燃液体是指闪点等于或低于(  )的液体、液体混合物或含有固体物质的液体但不包括由于其危险性已列入其他类别的液体。

   A 55 ℃          B 8℃          C 61℃       （书28℃~61℃）

25、在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统(  )，防止空气吸入。

   A；正压          B；微正压        C；负压

26、为防静电、用管路输送石油产品等高电阻率的物质，流速应在(  )。

   A  0.5M/S        B  1M/S         C  1.5M/S

27、氢气系统吹洗置换，可以采用(  )置换法或注水排气法。

   A  一氧化碳    B  氮气        C 氧气

28、氢气系统置换结束，系统内氧气或氢气的含量必须连续(  )次分析合格。

   A  1           B  2           C  3
29、氢气瓶内气体严禁用尽，应保留(  )以上的余压。

   A  0.05MPa         B  0.08MPa        C  0.1MPa

30、化学反应中产生的氢气可用排气管导出车间屋顶,并高于屋脊(  )以上,经过阻火器向外排放。
   A  1米             B  1.5米          C  2米
31、强腐蚀液体的排液阀门，宜设(  )。

   A 单阀             B  球阀            C   双阀
32、操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过（　　）有坠落危险的场所，应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。

　　 A ４米　　     　B  ３米　        　C ２米
33、极度危害(Ⅰ极)、高级危害(Ⅱ极）、的毒料和高温及强腐蚀性物料和液面指示不得采用（　　） 。

　　A  玻璃管液面计　　Ｂ；塑料管液面计　　　Ｃ；雷达液面计

34、固体块状物料与粉料输送的危险主要来自设备和（　　）。

　　A工艺　　         B环境　   　　C输送物料特性
35、装置吹扫结束时应（　　　），以防管路系统介质倒流。

　　A  先停气，后关闭料阀　　     B 同时停气和关闭物料阀　     　C 先关闭物料阀，再停气
36、安全液封一般安装在压力低于（　　）的管线与生产设备之间。

　　A  ０.１ＭＰa　　    　B  ０.０５ＭＰa　    　C  ０.０２ＭＰa
37、环状消防管网应用阀门分开若于独立段，每段内消防栓数量超过（　　）个．

　　A  ４　　      B  ５　      　  C  ６

38、窒内消防栓间距不应超过１２０米，其保护半径不应超过（　　）．

　　A６０米　　　  B  １００米　　　C  １５０米
39、锅炉是（　　　）转换设备。

　　A  能量　　　B  质量　　C 温度

40、（　　　）包括安全阀的调校，压力表的校验，水位表水位的调整。

　　A 安全附件　　B  自动控制装置调试　　C 燃烧装置

41、锅炉在正常运行时，应使（　　）灵敏可靠。

　 A 安全附件　　B 自动控制装置　C 燃烧装置

42、为了使锅炉压力容器正常安全地运行，安全阀在排放压力下，（　　）应达到全开位置并能排放出规定的气量。

　 A  阀瓣　　   B 阀帽　　    C 阀盖

43、（　　）安全阀主要用于介质为有毒易燃气体的容器。

　A  开放式　　　B  半封闭式　　　C全封闭式
44、低压容器（毒性程式度为极度和高度危害介质，且ＰＶ≥０．２ＭＰa.m3）属于（　　）

　A  三类容器　　　B  二类容器　　C 一类容器

45、我国＜＜压力容器安全技术监察规程＞＞将压力容器分为四个压力级别，其中低压　　容器要求０．１ＭＰa≤　Ｐ　≤（　　　）ＭＰa.。

　A  １.６　    　B  ２　　     C  ２.４

46、球形容器仅用作（　　　）。

　　A  反应容器　　B  贮存容器　　C 换热容器

47、爆破片装置是一种（　　　）安全附件。

　　A  阀型　        B  断裂型　　　C 熔化型

48、不锈钢容器进行水压试验时，应控制水中的（　　）含量，防止腐蚀。

　　A   氢离子　　   B 氧离子　　     C 氯离子
49、锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上时，必须进行(    )。
　　A  封炉　　      B  停炉　      　C 紧急停炉
50、压力容器内和压力由于容器内部或外部受热而显著增加，且容器与其它设备的连接管道装有截止阀，应单独装设（　　）。

　　A  压力表　　    B温度计　     　C安全卸压装置
51、氧气瓶及氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处，必须杜绝沾有（　　）。

　　A油污　　       B 水珠　　   C漆色

52、操作平台护栏扶手的最小高度应为（　　）。

　　A ０.９米　　  　B １米　　     C １.１米
53、制冷机房应有安装良好，朝（　　）开门。

　　A  外　　        B  内　      　C 无所谓

54、《气瓶安全监察规定》中规定，以所装气体在（　　　）时的压力作为气瓶的设计压力。

A  30。C      B 40 。C        C  60。C  

55、下列物品中，（　　）可以与氧气瓶同车运输。

　  A可燃气体气瓶　　B 油脂　　  C 氮气瓶
56、《气瓶安全监察规程》规定，气瓶耐压试验的压力设计压力的（　　　）。

　　　A  １.２倍　　    　B  １.３倍　      C １.５倍
57、压力管道的设计单位必须有（　　）级以上的有关主管部门颁布的设计资格证。

　　　A  国家　　　      B 省级　        　C 地级市

58、压力管道焊工在连续中断合格项目焊接工作（　　　）以上，仍需担任压力管道

　　　焊接时，应重新考核。

　　　A三个月　　　   B 六个月　　　C  九个月

59、奥氏体不锈钢管道用水做压力试验时，水中氯离子含量不得超过(  )

      A   25mg/l           B   30mg/ l        C   35 mg/l

60、管道系统在进行蒸气吹扫时排口处白色靶板上，在(   )分钟内靶板上无铁锈及其他杂物，即表示管道系统吹扫合格。

      A    5           B   6              C   7

61、起重机械当吊钩在工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕，除固定绳尾的圈数外

必须不少于(    )圈。

      A   1           B  2               C  3

62、正常使用的起重机，每(  )都应对制动器进行检查。

      A  三天         B   二天           C   班
63、正常工作的起重机，按有关标准的要求每(  )进行一次试验校检。

      A   半年        B 一年         C 两年
64、化工检修过程式中，乙炔气瓶和氧气瓶之间应有足够的安全距离（≥米），与明火应保

持(     )以上的距离。

      A  5米          B  8米         C  10米
65、一般情况下，压力容器的构件不允许发生(  )变形。

      A 弹性          B  塑性         C  刚性

66、爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频频繁程度和持续时间，被分为(  )；

      A   0区   1区          B   10区、11区         C   21区、22区、23区

67、以下(  )是属于物理性危害因素。

      A生产性粉尘            B噪声            C真菌

68、以下(    )属于化学性危害因素；

      A工业毒物              B振动            C高温

69、职业病是指企业，事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘，(  )和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病；

      A放射性物质      B高温        C病毒

70、我国目前法定的职业病分为(  )类，(  )种；

      A   8，14        B  9，102       C   10，132
71、我国目前卫生部门公布的法定职业病中有(  )各尘肺；

      A   13            B  10            C   8

72、2002年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录中列出的法定尘肺不包括(  )；

      A电焊工尘肺         B石墨尘肺            C木工尘肺
73、生产性毒物进入人体的途径主要有呼吸道(  )和消化道；

A皮肤            B口腔           C食品

74、发电机起火时，不能用(  )灭火。

      A喷雾水          B二氧化碳       C干粉
75、电流对人体(  )伤害的危险性最大。

      A心脏            B头部          C中枢神经

76、独立避雷针是离开建筑物单独装设的,其接地装置应当单设,接地电阻一般不应超过(  )欧姆。

      A  2             B  5            C  10
77、(  )主要用来防直击雷，保护露天变压器设备、建筑物和构筑物。

      A避雷针         B避雷线         C避雷器

78、户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处及直线部

分每100米处接地，每外接地电阻不大于(  )欧姆。

      A  5             B   10           C  30
79、电工作业人员的复审时间为(  )年。

      A  1             B  2             C  3
80、危险、危害因素是指能能使人造成伤亡，对物造成(  )，或影响人的身体健康导致病和对物造成慢性损坏的因素。

     A 损害            B 损坏           C 突发性损坏
81、风险是特定危险事件发生的(  )与后果的结合；

     A必然性　　      Ｂ可能性　　　    Ｃ危险性

82、风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及其后果（　　　）评价。

　　A   完好程序　　 　B 危险程度　　  　C 严重程度
83、确定最大危险原则是；如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态、按（ 　）考虑。

A  后果最严重的危险物质或事故形态　　

B 后果不严重的危险物质或事故形态

　　C  没有后果的危险物质或事故珙态

84、重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运，使用或储存危险物质、且危险物质的数量等于或超过（　　）的单元

A大量　　       B 小量　    　   C 临界量
85、临界量是指国家法律、法规标准规定的一种或特定（　　）的数量。

　　 A有害物质　     B 剧毒物质　　   C危险物质
86、重在危险源控制的目的不仅是预防重大事故的发生，而且要做到一旦发生事故能将事故危害限制到（　　）程度。

　　 A 最低　　　B 中等　　  C 最高

87、重大危险源的辨识依据是物质的（　　）及其数量。

　　A爆炸特性　　   B 危险特性      　C 可燃特性

88、企业应对工厂的（　　　）负责，在对重在危险源进行瓣识和评价后，应对每一个重大危险源制定出一套严格的管理制度，采取技术措施和组织措施对重大危险源进行严格的控制和管理。

　　 A 职工　　       B 安全生产　　   C 财产

89、应急救援过程式中，救援人员做好自身防护的基础上，应快速（　　）控制事故发展。

　　 A  实施救援　　   B 全面防护　　C  了解事故

90、在事故应急救援中，救援人员应迅速建立警戒区域，，将警戒区和污染区内与事故应急无关的人员（　　），并将相邻的危险化学品疏散到安全地点，以减少不必要的人员伤亡和财产损失。

　　 A  隔离　　       B 隔绝　　     C  撤离
91、危险化学品事在故应急救援预案是为了提高对突发事故(  )，是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。

     A防护能力          B适应能力          C处理能力
92、编制应急救援预案的目的是(  )将事故损失减至最少。

     A迅速地             B有效地           C迅速而有效地
93、预案要有实用性，要根据(  )的实际条件制订，使预案便于操作。

     A本单位          B周边单位             C其它单位

94、应急救援的器材要定期检查，保证(  )完好。

     A设备性能        B消防器材         C相应器材

95、企业指挥领导小组负责本单位预案的制订、修订、组建(  )，组织预案的实施和演练，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

     A 基干护厂队伍       B 应急救援队伍       C 应急防护队伍

96、组织群众撤离危险区域时，应选择合理的(  )，避免横穿危险区域。

     A 撤离时间           B 撤离路线           C 撤离地点

97、对沾有毒类物品的人员要在警戒区出口外(  )，进入安全区后再做进一步检查，造成伤害的要尽快进行救护。

    A实施洗消             B进行登记              C进转移

98、根据燃烧物质的具体性质，选用合适的(  )扑灭火灾。

    A 灭火剂               B 清洗剂            C  洗涤剂

99、对积聚在事故现场的危险化学品，应及时转移至(  )存放。

    A  安全地带            B居民区域           C 生产地点

100、在生产过程，劳动过程、(  )中存在的危害劳动者健康的因素称为职业性危害因素。

    A作业环境            B卫生环境          C高温环境

101、开展安全生产教育是为了提高职工(  )，建立良好的企业文化，使职工既重视安全生产，又懂得如何安全地进行生产。

A  文化素质        B  安全素质       C 技术素质       D 防护知识

102、进行日常的和定期的安全检查，及时发现事故隐患，并及时采取整改措施消除隐患，安全检查是安全管理的重要(  )。

A 手段         B  措施          C   条件        D  保障

103、建立和健全安全生产管理机构，配备必要的熟悉安全生产管理的人员并明确职权、责任，为安全生产管理担供(  )。

A 组织措施      B 组织保障      C 组织技术

104、按“四不放过”的原则，做好包括设备事故、(  )事故、危险化学品事故、职业危害事故和未遂事故的管理工作。

A  人生伤亡       B 机械故障      C  触电       D 中毒

105、危险化学品企业特别要认真执行《》

A 危险化学品安全管理条例       B农药管理条例      C 化工企业安全管理条例     D 消防法

106、生产经营单位的(  )对本单位的安全生产全面负责，是本单位安全生产第一责任人。

A公司经理       B 主要负责人      C 企业厂长     D 注册安全主任

107、危险化学品往往都具有(  )有毒有害、腐蚀等特性。

A  容易挥发       B 易燃易爆      C 储存不易      D 动输不便


108、危险化学品在生产、储存、搬运过程中都存在着很多(  )。

A  化学因素     B物理因素        C  危险性因素    D 爆炸因素

109、做好危险化学品的安全管理是企业的自身(  )的需要。

A 扩大生产      B  发展经济       C 生存发展      D 企业利益

110 、搞好危险化学品安全管理是(  )的需要。

A 社会团结       B 社会发展       C 社会生存      D 社会安定
111、做好危险化学品安全管理是化工企业产品走上(  )的需要。

A 国内市场       B  亚洲市场      C 欧洲市场      D 国际市场
112 、“国际化学品安全管理协调活动”是为了消除世界各国对化学品安全管理规定的(  )

A 差别           B 争议           C  差异         D  差距

113 、九届全国人大常委会第28次会议审议通过了《中华人民共和国安全生产法》时间是—年—月—日。

A 2002年6月29 日          B 2002年5月30日           C 2000年9月29日

114、《危险化学品安全管理条例》巳经国务院第144次常务会议修订通过,自_____年___月___日起施行.

A 2011年10月1日         B  2011年12月1日         C 2011年11月1日

115、《安全生产法》要求；生产、\经营\、储存的单位企业应当设置(  )管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A　安全工作　     　B　安全指挥　     　C安全生产　       D安全监督

116、《安全生产法》要求；企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其(  )考试合格后方可上岗.。

A 技术水平          B工作能力           C专业技术         D 安全生产知识、管理能力
117 、《安全生产法》要求；生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件(  )。

A 考查审批         B 论证和安全评价      C 申报验证审核      D 验收检查

118 、企业安全领导小组职责要保证国家的安全生产法规和(   )在企业内得到认真贯彻执行。

A 农药管理条例     B 劳动法         C 监控化学品条例        D职业安全卫生标准
119、危险化学品企业安全领导小组要特别认真执行(  )。

A 消防法           B 职业病防治法       C 危险化学品安全管理条例     D 监控化学品条例

120、企业的安全领导小组要听取重大伤亡事故、设备事故、危险化学品事故和职业病危害事故的调查处理情况，决定企业安全生产方面的(  ).。

A 技术措施         B 安全操作规程       C 安全措施        D 重大奖惩
121、决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素(  )。

A 爆炸品的化学组成和化学结构            B  爆炸品密度       C 爆炸品结晶

122、爆炸品库房内部照明采用防爆型灯具、开关应设在库房(  )。

A 外面           B 里面         C  里外都行

123、压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风、库温不应超过(  )。

A  20℃　      　B  30℃        C  40℃      D 35℃

124、易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的(          )装置，防止静电积聚。

A 接地           B 防火         C 监测       D 屏护

125、腐蚀品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品，腐蚀品与皮肤接触在(          )内出现可见坏死现象.。

A  4小时         B 8小时        C  24小时       D 12小时

126 、《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品，在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品(       )。

A 安全标签        B 质量证书     C 使用说明书

127、毒害性危险化学品的库房耐火等级不得低于(          )标准。

A  一级         B  二级          C 三级

128、易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于(          )级标准.。

A 一级          B 二级           C 三级
129 、低、中闪点液体、一级易燃固体自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于(          )级耐火建筑的库房内。

A  一级         B  二级          C 三级

130、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施、在同一房间或同一区域内，用隔板或墙将禁忌物料分开的储存方式，这种储存方式属于(          )储存方法.。

A 隔离储存      B 隔开储存       C 分开储存

131、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型号仓库和小型仓库，其中大型仓库或货场总面积大(          )平方

A 9000        B 10000        C 15000

132、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型号仓库和小型仓库，其中型仓库或货场总面积(          )_平方之间.。

A 500 ——10000              B 550——9000         C 550——15000

133 、(          )_型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导向的下风方向和河流下游的区域。

A 大           B 中         C 大、中
134、受日光照射能发生化学反应引起燃烧爆炸分解化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在(          )级建筑物中其中包装应采用避光措施.

A  一          B二          C 三

135、压缩气体和液化气体储存库房温度需控制在(          )。

A  ≤30℃　         B ≤32℃           C 35℃

136 、易燃气体储存库房温度需要控制在(          )。

A  ≤32℃　         B ≤35℃　       　C ≤37℃
137 、遇湿易燃物品储存库房温度需控制(          )。

A ≤32℃　　        B≤35℃　　      　C≤37℃

138、我国安全生产监督管理的基本原则是(          )_。

A“坚持安全第一,预防为主”的原则  

B“坚持有法必依,执法必严,违法必究”的原则　　

C 坚持行为监察与文件监察相结合的原则

139、中华人民共和国安全生产法立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少(          )保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A 生产安全事故      B火灾、交通事故     C 重大、特大事故

140 、在国家安全生产管理体制中工会行使(          )职能.,

A  国家监察         B 行政管理          C群众监督
141、生产、经营、储存、运输使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其(          )必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律,法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品安全负责。

A  主要负责人       B 技术人员      C从业人员

142、对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的(          )。

A  分管安全生产的负责人       B 安全生产管理机构负责人       C 主要负责人
143 、重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过(          )的单元(包括场所和设施)。

A 安全量            B 危险量            C 临界量
144、生产经营单位发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告(          )。

A 本单位安全管理人员        B 本单位负责人        C 当地安全生产监督管理部门

145 、中华人民共和国安全生产法规定、不具备安全生产条件的生产经营单位(          )。

A 不得从事生产经营活动    

B 经主管部门批准后允许生产经营

 C 经营安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

146 、中华人民共和国安全生产法规定；生产经营单位的安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行(          )。

A 每月一次检查         B 每季度一次检查        C 经常性检查
147 、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显(          )。

A 安全宣传标语          B 安全宣教挂图         C 安全警示标志
148、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相_(          )、和管理能力。

A 生产经营              B 安全技术            C 安全生产知识
149 、生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(       )、否则生产经营单位要承担法律责任。

A 安全生产教育          B 安全技术培训        C 安全生产教育和培训
150 、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全秤管理职责、导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处(     )的罚款,并在五年内不得担任任何生产经营单的主要负责人.。

A 5000—20000元          B 5000—50000 元       C 2万—20万元
151 、《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是(          )。

A 安全第一，预防为主，综合治理          B 安全为了生产，生产必须安全         D 安全生产人人有责

152、《中华人民共和国安全生产法》规定；任何单位或者(          )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负责安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A  职工                 B 个人                 C 管理人员

153 、《中华人民共和国安全生产法》规定；矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和(          )。

A 审批              B 安全评价        C  验收

154 、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(          ),防范措施以及事故应急措施.。

A 危险因素          B 事故隐患       C 设备缺陷

155 、《中华人民共和国安全生产法》规定；不依法保证安全生产所必需的资金投入导致发生生产安全事故，当不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予(      )处分。

A  降级             B 降职            C 撤职
156 、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产事故后逃匿的，由(          )处15日以下拘留.。

A 公安机关          B 检察机关    C 安全生产监督管理部门

157 、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位必须依法参加(          )_，为从业人员缴纳保险费。

A 失业保险         B 养老保险           C 工伤社会保险
158、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位的(          )对本单位的安全生产工作全面负责.。

A  主要负责人      B 安全管理负责人     C安全管理员

159 、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐暪不报或者拖延不报的给予降职撤职处分对逃匿的处(          )日以下拘留。

A 15                      B 20                   C 10

160 、《中华人民共和国安全生产法》规定；生产经营单位必须为从业人员提供符合标准或者(          )标准的劳动防护用品.。

A 当地                B 本单位             C 行业
161 、《中华人民共和国安全生产法》规定；企业所设置的“安全生产管理机构”是指(     )。

A 专门负责安全生产管理事务的部门  

B 安全生产委员会或安全生产领导小组成部  

C生产管理或技术管理机构

162 、《中华人民共和国安全生产法》规定；企业所设置的“专职安全管理人员”是指(     )。

A 专门负责安全生产管理工作人员      

B 负责设备管理环境保护工作的人员 

C负责技术、设计工作的人员

163、《中华人民共和国安全生产法》规定；工会有权利对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工同时投入生产和使用进行(          ),提出意见.。

A 监察                B 检查                 C 监督
164、《中华人民共和国安全生产法》规定；对重大危险源采取响应的防范、监控措施对重大事故隐患采取整改措施，并报(          )备案.；

A  消防部门           B 安全生产监督管理部门       C 公安部门

165、《中华人民共和国安全生产法》规定;生产经营单位的从业人员不服从管理亏违反安全生产规章章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育、依照有关规章制度给予(    )。

 A 行政处罚           B 处分                  C 追究刑事责任

166、《危险化学品安全管理条例》规定在中华人民共和国境内(          )危险化学品处置废弃危险化学品必须遵守本条例。

A 生产、包装、经营、储存、运输       

B 经营、进口、储存、运输、使用

C 生产、经营、储存、运输、使用
167 、《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括(          )类危险物品。

A 6                     B 7              C 8
168、国家对危险化学品生产、储存实行(          )制度。

A  审批                B 备案              C  核准

169 、设立剧毒化学品生产、储存企业应当向(          )提出申请。

A 国家安全生产监督管理总局  

B 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部
C 设区的市级人民政府安全生产监督管理部门

170、《危险化学品安全管理条例》规定；除运输工具、加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施距离(          )类场所\区域必须符合国家标准或者国家有关规定。

   A 6                B 8                C 10

171 、《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品生产企业销售其生产危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品(          )，并在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品(          )。

A 安全技术说明书、安全标签        B 安全技术说明动输标签        C 安全使用说明书、安全标签

172、《危险化学品安全管理条例》规定；生产、储存、和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置(          )装置。

A 通风防爆           B 通讯报警           C 通风报警

173 、《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品必须在(      )或者专用储存存窒内。

A 专用仓库、专用场所        B 专用仓库、专用场地        C 专用库区、专用场地

174 、《危险化学品安全管理条例》规定;危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期(   ) 。
A 检验             B  检测             C 检查

175、生产和使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施处置危险化学品的生产或储存设备，库存产品及原料不得留有(          )。

A 重大危险源       B 事故隐患          C 事故危险

176 、《危险化学品安全管理条例》规定；国家对危险化学品的动输实行(          )制度。

A 审批           B 审查            C  备案
177 、《危险化学品安全管理条例》规定；国家实行危险化学品(          )制度,并为危险化学品安全管理事故,预防和应急救援提供技术、信息支持。

A  登记          B 注册         C 备案

178 、《危险化学品安全管理条例》规定；生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的应当向设区的市级人民政府(          )部门申请领导取购买凭证,凭购买凭证购买。

A 行业主管        B 安监        C 公安
179 、《危险化学品安全管理条例》规定；通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向目的地的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品(          )。

A 交通运输许可证        B 公路运输通行证        C 安全运输通行证

180 、《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品(          )必须为危险化学品事故应急救救援提供技术指导和必要的协助。

A 生产企业              B 经营企业              C 运输企业

181 、《危险化学品安全管理条例》规定；未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册、擅自从事危险化学品经营的企业，有违法所得的，没收违法所得，违法所得10万以上的，并处违法所得(          )_的罚款。

A  一倍以上三倍以下      B 一倍以上四倍以下      C 一倍以上五倍以下

182、《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品单位未对其生产、储存装置进行定期安全评价、负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门依据职权责令立即或者限期改正、处(          )的处罚款。

A 10000元          B 10000以上50000元以下          C 10000以上100000元以下

183、《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品单位在转产、停产、停业或者解散时未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及原料而触犯刑律的，对负有责任的(          )和其他直接责任人依法追究刑事责任。

A  操作人员        B 主管人员        C 主要领导

184 、《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品单位的(          )对本单位危险化学品的安全负责。

A 主要负责人            B 法人           C 安全负责人

185 、《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品生产、储存企业必须具备(   )项条件。

A 5             B 6          C 7          D 8

186 、《危险化学品安全管理条例》规定；生产、储存、使用除剧毒化学品以外危险化学品的单位应当对本单位的生产、储存装置每(          )年进行一次安全评价.。

A 一            B  二          C  三         D 四

187、《危险化学品安全管理条例》规定；进口危险化学品的经营、储存、运输、使用和处置进口废弃危险化学品(          )本条例的规定执行。

A  参照          B 不参照        C  依照         D 不依照

188、《危险化学品安全管理条例》规定；生产企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处(          )的罚款,并吊销其安全生产许可证,构成犯罪的依法追究刑事责任；接受转让的依照本条例第十九条的规定处罚；

A 50000元—200000元，   B  100000元—300000元   C 100000元—500000元
189 、《安全生产许可证条例》规定;安全生产许可证有效期满需要延期的企业应于期满前(       )向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A 1个月           B 2个月         C 3个月
190、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前(          )向特种设备检验检测机构提出定期检验要求.。

A 1个月           B2个月          C 3个月

191 、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每(    )进行一次自行检查,并作出记录。

A 年               B 2个月          C3个月

192、根据《工伤保险条例》的规定，工伤保险费的缴纳，以下正确的是(          )；

A  由用人单位缴纳、职工个人不缴纳
B 按照国家集体和个三方负担的原则，由国家、用人单位和职工个人三方面缴纳

C 国家承担主要部分，用人单位次之、个人次之

193、职工发生工伤后，应在(          )进行劳动能力的的鉴定。

A 应当立即申请鉴定，否则经治愈后造成无法鉴定的事实

B 经治疗、伤情相对定后存在殘疾影响劳动能力的、应当进行鉴定
C 应当在索赔之前申请鉴定。

194、中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工、均依照工伤保险条例的规定享受(          )待遇的权利.。

A 人身保险           B 医疗保险           C 工伤保险
195 、用人单位实行承包经营的、工伤保险(          )由职工劳动关系所在单位承担。

A 费用               B 待遇               C 责任
196、下列化学品属于第一类易制毒化学品的是(          )。

A 麻黄素             B 苯乙酸             C 盐酸

197 、生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位，应当于每年(          )前向许可或者备案的行政主管部门和公安机关报告本单位上年度易制毒化学品的生产\经营\购买\运输或者进口、出口情况。

A 1月31日         B 2月31日      C 3月31日
198 、非药品类易制毒化学品生产、经营、许可证有效期限为(          )。

A 1年               B 2年           C 3年
199、第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产单位进行备案时，应当提交的资料有（　　）。

A 产品包装说明和使用说明       

B 安全生产管理制度

C 易制毒化学品管理制度和环境突发事件应急预案。

200、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定；生产安全事故一般分为（　　）个等级。

A 3             B 4           C5

三、多项选择题

1、表示蒸汽工作特性的主要参数是_ AC __;

A 压力;         B容积;        C温度;          D密度;

2、防静电危害的基本方法有_ ABCD _。

A增加空气相对湿度；                         B采用静电消除器；

C按照静电带电序列进行材质搭配；             D防止人体带电；

3、氢气着火应采用下列措施_ ABC _。

A切断气源；                      B冷却、隔离防止火灾扩大；

C保持氢气系统正压状态；          D保持氢气系统负压状态；

4、在催化氧化过程中，对于放热反应，应控制__ AB __，防止超温、超压和混合气处于爆炸范围之内。

A适宜的温度；     B流量；        C温度；    D露点；

5、化工装置中加热炉常见的操作事故有__ ABCD _.。

A 炉管结焦；       B炉管破裂；   C烟囱冒黑烟；   D炉膛温度不均匀；

6、聚合反应根据聚合方式又可分为_ ABCD _和缩合聚合等。

A本体聚合；         B悬浮聚合；      C溶液聚合；     D 乳液聚合；

7、裂化有时又称裂解，是指有机化合物在高温下分子发生分解的反应过程，裂化可分为_ BCD _等几种类型。

A冷裂化；           B热裂化；        C催化裂化；     D加氢裂化；

8、氢化反应的火灾危险性主要决定于__ BC _。

A 环境温度；                 B反应过程的条件；

C被氢化物质的性质；         D消防设施；

9、磺化物是在有机化合物分子中引入磺（基）的反应，常见的磺化剂有_ ABCD __。

A发烟硫酸；     B亚硫酸钠；     C亚硫酸钾；    D三氧化硫；

10、腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的_ ABD _等防护措施。

A 隔离；       B冲洗；       C保温；       D吹气；

11、防尘、防毒的设计在满足工艺要求的前提下可根据危害特点，采取下列措施__ ABCD _。

A不用或少用有毒物料，以无毒代替有毒，以低毒代替高毒。

B采用密闭负压或湿式作业；     

C应设置通风排毒，净化、除尘系统。

D设置监测和报警系统及时发现事故隐患；

12危险化学品安全管理的目的意义有。 ABC 
   A企业自身发展的需要                  B社会安定的需要

  C化工企业产品走上国际市场的需要      D提高劳动生产率

13请指出下面的危险化学品。 ABC 
   A  TNT        B 氰化钠       C 硫酸    D 二氧化碳

14安全生产监督管理部门在实施对危险化学品的安全监督过程中可以行使以下职权。ABCD  
A进入现场检查，调阅资料，提出建议     B发现隐患，责令排除

C发现问题，可责令停用设备             D发现违章，责令整改

15安全检查表的优点有。 ABCD 
   A 检查全面      B标准化，规范化    C应用范围广    D简明易懂，实用性强

16按照危险化学品安全管理条例规定，危险化学品生产单位开业时应具备下列条件。 ABCD 
  A符合国家标准的生产工艺、设备、设施，

  B工程的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定

  C健全的安全管理制度      

D符合法律法规规定和国家标准要求的其它条件

17经营企业按规定申请办理《经营许可证》时，应提交下列材料。 ABC 
  A危险化学品经营许可证申请有关表格  

B经营条件安全评价报告

  C专业人员培训合格证书的复印件

  D安全生产监督管理部门批准设立危险化学品储存企业的文件和复印件

18国家对危险化学品实行登记制度，登记范围包括的产品和企业。 ACD 
A危险化学品生产，储存        B危险化学品运输       C 使用剧毒化学品      D 构成重大危险源

19燃烧必须同时具备下列三个条件。 ABD 
 A 可燃物           B助燃物        C还原剂        D点火源

20化学品安全标签用表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。 ACD 
A文字             B分子式         C图形符号      D 编码

21化学事故应急救援的基本任务是。 ABCD 
A控制危险源        B指导群众防护，组织群众撤离

C 抢救受伤人员      D做好现场清消，消除危害后果

22、加油站库区、站区的排水污沟设置水封起作用。 ABC 
A 防治污染         B防老鼠进入       C 防止外流油品着火后把火源引入      D 美化环境

23、有毒化学品的主要形态有。 ABCD 
A 气态、蒸汽      B 雾、烟尘       C 液体和结晶体     D 粉尘

24、危险废物的安全处置原则是。 ABC 

A区别对待、分类处置、严格管制危险废物和放射性废物

B集中处置原则        

C 无害化处置原则     

D应急处置原则
25、经营危险化学品时，不得有行为。 ABC 
A从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品

B销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品

C经营国家明令禁止的危险化学品     

D 销售农药、灭鼠药

26、不适用《危险化学品安全管理条例》进行管理的有。 AC 
A民用爆炸品    
  
 B 农药      
C 城镇燃气 
    D监控化学品

27、防止静电危害的基本途径有。 ABD
A 控制静电发生量      
 B 泄漏导走      C 空气抽干   
  
 D中和电荷

28、使用危险化学品从事生产的单位必须建立、健全使用危险化学品的规章制度有。 ABCD 
A安全管理       B防火管理       C防爆管理       D安全操作

29、忌用水作灭火器的物质有： ABCD
A 金属钾     
   B金属铝     
    C电石           D过氧化钠

30、防毒防尘的根本措施有： ABCD 
A改革工艺   
 
 B通风排毒        C隔离操作       D以无毒或低毒原料代替有毒或高毒原料

31、化学事故应急救援过程一般包括报警、紧急疏散、、和火灾控制等几个方面。 BC 
A请求指示       B现场急救       C溢出或泄漏处理      D申请救济物资

32、粉尘和气体爆炸与下面哪些因素有关。 ABCD 
A着火点温度     B爆炸下限浓度    C 爆炸上限浓度     D可燃性气体和粉尘

33、重大危险源分为、两种重大危险源。 AC 
A 生产场所       B 使用场所       C储存区          D运输范围

 34、在中华人民共和国境内生产、经营、储存、、危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守《危险化学品安全管理条例》。 BC 
A 包装       B 运输      C使用     D销售

35、下列物质属于火灾危险性甲类的有。 AB 
A 甲苯       B金属钾     C 金属铝   D 纯碱

36、按照《常用化学危险品储存通则》（GB15603－1995）的规定，化学危险品存储方式分为、、存储三种。ABD   
A隔离       B隔开       C分开     D分离

37、危险化学品仓库防火管理包括。 ABCD  

A严格控制火源，严禁混存        

B控制库房温度，湿度

C 防止超期超量储存，加强管理，禁止违章操作

D加强安全检查和保养，加强消防教育培训

38、催进毒物排泄的措施。 ABC 
A导泄    B 利尿     C换血    D 中医推拿

39、危险化学品安全生产厂家厂址选择的要求。 ABC 
A地质条件好    B 远离居民区     C 江河下游    D 气象条件好

40、下面属于能产生明火的是。 ACD 
A开关     B 淬火    C 烟头     D 打火机

41、不相容化学品混合会。 ABC 
 A大量放热      B产生易燃气体      C产生有毒气体    D不会有反应

42、化学事故调查级的职责是。 ABC 
A 查明事故的原因      B提出处理意见和防范建     C 确定事故负责人     D 落实善后事宜

43、一般事故应急预案的主要内容有。 ACD 
A 危险源情况          B事故原因        C处理机构       D主要措施

44、下列属于爆炸品的是。 ACD 
A  TNT        B有机过氧化物     C 火药     D叠氮钠

45.《安全生产法》要求生产经营单位对重大危险源登记建档,进行定期,并制定应急救援预案。 ABC 
A、检测、     B、评估       C、监控        D、更换

46、安全检查表按其使用场合可分为。 ABCD 
   A、设计用安全检查表      B、厂级安全检查表      C、车间用安全检查表     D、专业性安全检查表

47、编制安全检查表主要依据有。 ABCD 
有关标准、        B、国内外事故案例        C、有关规程、规范及规定

D、通过系统分析确定的危险部位及防范措施

48、安全检查表的编制步骤有. ABCD 
A 、熟悉系统     B、搜集资料      C、划分单元      D、编制检查表

49、重大危险源是指长期地或临时地或储存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。ABCD
A、生产      B、加工       C、搬运      D、使用

50《中华人民共和国职业病防治法》规定；发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当采取哪。ABD    

A　立即采取应急救援；         B　立即采取控制措施

C　继续生产作业；             D　及时报告所在地卫生行政部门和有关部门；

51、《中华人民共和国职业病防治法》规定；建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程＿ACD；

A　同时投入生产和使用；  B　同时培训；   C　同时施工；    D　同时设计；

52、《中华人民共和国职业病防治法》规定；用人单位应当优先采用利于防治职业病和保护劳动者健康的＿BCD，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。

A 新对策；      B 新工艺；      C 新技术；     D 新材料；

53、《中华人民共和国消防法》规定；以下单位应当建立专职消防人，承担本单位火灾扑救工作_ CD __。

A 医院；   B 学校；   C 核电厂；     D 生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业；

54、《中华人民共和国消防法》规定；易燃易爆气体和液体的__ BCD __应符合消防安全要求.。

A 安全阀；      B供应站；      C 充装站；       D 调压站；

55、《中华人民共和国消防法》规定；任何单位、个人都有维护_ ABCD __的义务.。

A 报告火警;        B 预防火灾       ;C 保护单位消防设施；     D 消防安全；

56、按照《危险化学品登记管理办法》下列说法正确的是__ BCD _.。

A 危险化学品登记证书有效期为2年；

B 已登记的危险化学品生产企业应在有效期满前3个月，到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核；

C 对本单位的危险化学品进行普查、建立危险化学品管理档案；

D 生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止后的3个月内办理注销登记手续；

57、《危险化学品登记管理办法》规定；危险化学品生产单位应该进行登记的六项内容，指出以下部分正确的内容_ BCD _。

A 购买产品的主要厂家或单位;      B危险化学品的产品标准;

C生产单位基本情况;               D危险化学品生产能力;

58、《生产事故报告和调查处理条例》规定；事故报告应当_ BCD _任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、慌报或者暪报。

A 公平       B 及时      C准确      D 完整

59、《生产事故报告和调查处理条例》规定；事故发生单位主要负责人有哪些行为__ BD __,处以一年收入40％至80％的罚款。

A 拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；

B迟报或者漏报事故的；  C 销毁有关证据资料的；  D 在事故调查处理期间擅离职守；

60、不适用与《生产事故报告和调查处理条例》规定的事故__ AC __；

A 核设施事故;                 B 商场发生火灾事故;

C 环境污染事故;               D化工厂在充装液氯钢瓶时发生的死亡事故;

61、生产安全事故通常分四个等级,这四个等级是_ ABCD _;

A 特别重大事故;     B 重大事故;     C 较大事故;       D 一般事故;

62、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定;建设项目有以下哪些行为;应依照《危险化学品安全管理条例》的有关规定进行处罚__ BC __;

A 已选择相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价；

B 建设项目设立变更后未经安全审查批准、擅自建设的；

C 建设项目设立未经安全审查批准，擅自从事危险化学品生产、储存的；

D 建设单位已将建设项目设立申请文件，资料报告主管审批部门；

63、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定已经通过安全审查的建设项目有哪些情形，建设单位应当向原审查部门申请变更建设项目设立安全审查__ ABCD ___;

A 建设项目外部安全防护距离发生变化的;      B 变更建设地址的;

C 变更主要装置、设备、设施平面布置的；

D 变更技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施的；

64、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》所称建设项目安全许可,是指哪些方面  ABD  ;

A建设项目设立（审批、核准、备案）前的安全审查；

B 建设项目安全设施设计审查；  C环保设施审查；  D建设项目竣工验收；

65、以下哪些建设项目适用《危化品建设项目安全许可实施办法》__ BCD ___;

A 石油天然气长输管道及其辅助的储存;    B新建危险化学品生产装置和设施;

C 改建危化品生产装置和设施;            D扩建危化品储存装置和设施;

66、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定;需要进入存在高毒物品的设备、容器、或者狭窄封闭场所作业时，从事使用有毒物品作业的用人单位，应当事先采取哪些措施_ ABC __;

A 保持作业场所良好的通风装置,确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合国家职业卫生标准;

B 为劳动者配备符合国家职业卫行标准的防护用品;

C设置现场监护人员和现场救援设备;     D为作业人员进行体检;

67、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定;经营、使用有毒物品的单位不得经营，使用没有_ BCD ___的有毒物品。

A 英文警示说明；   B警示标识；    C 中文警示说明；     D安全标签；

68、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定;用人单位不得安排以下哪些人员从事使用有毒物品作业__ ABC __。

A未成年人；   B 孕期的女职工；  C哺乳期的女职工；  D在校学生；

69、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定；国家对易制毒化学品的哪些环节实行分类管理和许可制度 ACD  。

A 生产；       B使用；      C经营；     D运输；

70、《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品的产品包装和使用说明书,应当标明的内容_ ABD __。
A 产品的名称；       B产品的化学分子式；       C产品的重量；       D产品的成分；

71、《工厂保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当定为工伤__ ABC ___。

A 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

B工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

C 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

D 正常患病的；

72、《特种设备安全监察条例》规定；特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容_ ABC __;

A 特种设备的设计文件、制造单位，产品质量合格证明，使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；       

B 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

C特种设备的日常使用状况记录；                   D特种设备采购申请报告；

73、以下哪些属《特种设备安全监察条例》所称的特种设备_ ABC _。

A 锅炉；       B压力容器(含气瓶）；       C 压力管道；      D居民自来水管道,危险化学品生产企业

74、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危化品生产企业在安全生产许可证有效期内，以下哪些方面发生了变化__ ACD ___,未按规定申请、办理变更手续，责令限期办理变更手续，并处以1万元以上3万元以下罚款。

A 主要负责人       B 安全管理人员；        C 隶属关系；       D企业名称；

75、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有哪些行为，应当吊销其安全生产许可证；___ ABC __;

A 倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的；

B 提供虚假证明文件或采取其他欺骗手段，取得安全生产许可证的；

C 暂扣安全生产许可证后未按期整改或者逾期仍不具备本实施办法规定的安全生产条件的；

D降低安全生产条件；

76、重大事故是指工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故并___ ABD __；

A 对现场人员和公众带来严重危害；       B对财产造成重大损失；

C对设备造成锈蚀；                      D对环境造成严重污染；

77、重大事故隐患是可能导致重大__ AD __的事故隐患。

A 人身伤亡；    B生物伤亡；    C设备故障；      D经济损失；

78、重大事故隐患报告书包括；事故隐患类别、事故隐患等级；__ AC _；整改措施、整改资金来源及其保障措施整改目标。

A 影响范围；    B隐患分类；    C影响程度；   D影响地点；

79、危险是可能造成__ BC __财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态；

A居民恐慌；    B人员伤害；     C职业病；      D设备损坏；

80、风险评价的目的是__ ABD __。

A寻求最低事故率； B最少的事故损失；C 最低的生产投资；  D最优的安全投资效益；

81、易燃液体的特性具有；高度易燃性、易爆性、高度流动扩散性__ ABC __;

A 受热膨胀性;    B忌氧化剂和酸;    C毒性;      D腐蚀性;

82、可燃液体发生火灾时,使用的灭火剂;  ABC 。

A干粉；     B二氧化碳；     C沙土；      D水；

83、遇湿易燃物品灭火时可用的灭火剂_ ABC __.。

A 干粉；       B干黄土；       C干石粉；       D泡沫；

84、人体引起中毒三条途径___ ABC __。

A 口服；    B吸入其蒸汽；    C通过皮肤吸收；     D近距离接近；

85、有毒品通过消化道侵入的危险性比通过皮肤更大,因些进行有毒品作业时应当严禁  ABC  。

A 吃零食；        B吸烟；       C饮水；    D打闹；

86、腐蚀品之所以具有强烈的腐蚀性，其基本原因主要是由于这类物品有__ ABC __;

A或酸性;        B或碱性;       C或氧化性和吸水性;        D或溶解性；

87、不得露天堆放的化学品_ ABC __。

A爆炸品；        B一级易燃物品；    C剧毒物品；       D压缩气体；

88、装卸毒品人员，在作业中不得饮食，不得用手_ ABC _,每次作业完毕,应及时用肥皂洗净面部、手部用清水漱口，防护用具应及时清洗集体存放。

A擦嘴；       B擦脸；          C擦眼睛；     D接触其化学物品；

89、危险化学品事故的类型主要是泄漏火灾、爆炸_ ABC __等。

A中毒；         B窒息；       C灼伤；         D容器爆炸；

90、工房内防静电的措施有__ AC __。

A 增湿；         B通风；          C 接地；     D 降温；

91、火灾致使人员死亡的主要原因有__ ABC __；

A 有毒气体中毒；       B缺氧           C窒息；       D高温；

92、防火装置的作用是防止火焰窜入设备、容器与管道内，或阻止火焰在设备和管道内扩展，通用和阻火设备包括_ ABCD _。

A 安全液封；          B阻火器       C导向阀；      D阻火闸门；

93、下列属于防爆泄压装置的有__ ACD __。

A安全阀；         B单向阀；         C爆破片；       D 防爆门；

94、在有高温、高压、易燃、易爆的生产中,常采用惰性介质加以保护,下面哪些属于惰性介质_ ABC _。

A 二氧化碳；      B水蒸气；         C 氮气；       D氢气；

95、装置停车后的安全处理主要包括_ ABCD _。

A 隔绝；      B置换，吹扫与清洗；  C 切断待检修设备的电源； D清理检修现场；

96、最安全可靠的隔绝办法_ BC __。

A 关闭有开关阀门； B抽插盲板；   C 拆除管线；   D 停止生产；

（盲板：用于装置开停工、临时性抢修、局部检修期间，隔断检修设备与生产设备，防止发生介质互窜的隔断设施。）

97、在对可燃物的沉积物进行铲刮应使用__ BC __工具,并将铲刮下来的沉积物妥善处理。

A 铁质；           B铜质；          C木质；          D钢质；

98、可燃物质的状态不同（气、液、固态），其燃烧的过程也不同。大多数可燃物质的燃烧是在__ CD __。

A 固态；         B液态；       C 蒸气；        D气态；

99、爆破片适用于下列场合ABD 。

A 工作介质具有粘性；             B由于化学反应，容器内压力可瞬间急剧上升；

C工作介质不宜为剧毒气体；        D要求全量泄放的场合；

PAGE  
共15页，第15页


