
危险化学品—安全生产管理人员考试题库
（新取证人员考试用）
安全生产管理人员危险化学品经营单位（初训）1

[判断题] 

1.生产单位出厂的危险化学品,其包装上必须加贴标准的安全标签,出厂的非危险化学品可以没有标志。(1.0分)  

正确答案：错
2.加油站从业人员上岗时应穿防静电工作服。(1.0分)  

正确答案：对
3、易燃易爆危险场所严禁吸烟。(1.0分)  

正确答案：对
4、对用人单位违反《用人单位职业健康监护监督管理办法》的行为,任何单位和个人均有权向安全生产监督管理部门举报或者报告。(1.0分)  

正确答案：对
5、使用有毒物品作业的用人单位可以按照国务院卫生行政部门或行业管理部门的规定,向卫生行政部门及时、如实申报存在职业中毒危害项目。(1.0分)  

正确答案：错
6、使用有毒物品作业的用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害因素进行检测、评价。(1.0分)  

正确答案：对
7、危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产、运行。(1.0分)  

正确答案：错
8、可能产生职业中毒危害的建设项目,未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行开工。(1.0分)  

正确答案：错
8、可能产生职业中毒危害的建设项目,未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行开工。(1.0分)  

正确答案：错
9、负有危险化学品安全监督管理职责的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门,应当按照当地应急救援预案组织实施救援,尽可能不拖延、推诿。(1.0分)  

正确答案：错
10、危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事故的适应能力,根据实际情况预计未来可能发生的事故,事先制定的事故应急救援对策,它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。(1.0分. 

正确答案：对
11、现场处置即根据事故情景,按照相关应急预案和现场指挥部要求对事故现场进行控制和处理。(1.0分)  

正确答案：对
12、后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。(1.0分)  

正确答案：对
13、单位或者个人违反《中华人民共和国突发事件应对法》,不服从所在地人民政府及其有关部门发布的决定、命令或者不配合其依法采取的措施,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予处罚。(1.0分)  

正确答案：对
14、生产经营单位对排查出的事故隐患,应当及时进行治理,但不必登记、建档。(1.0分)  

正确答案：错
15、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案。(1.0分)  

正确答案：错
16、现场处置方案的应急组织与职责主要包括:基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。(1.0分)  

正确答案：错
17、演练书面总结报告不必对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。(1.0分)  

正确答案：错
18、无论是新型包装、重复使用的包装、还是修理过的包装均应符合危险货物运输包装性能试验的要求。(1.0分)  

正确答案：对
19、现代安全生产管理"五同时"原则是指企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,要计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。(1.0分)  

正确答案：对
20、化学品安全技术说明书,又被称为物质安全技术说明书,简称SDS。(1.0分)  

正确答案：对
21、危险、有害因素是可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 (1.0分)  

正确答案：错
22、职业安全健康管理体系管理评审是要求生产经营单位的最高管理者依据自己预定的时间间隔对职业安全健康管理体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。(1.0分)  

正确答案：对
23、毒害品应避免阳光直射、曝晒,要远离热源、电源、火源,库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。(1.0分)  

正确答案：对
24、生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员及从业人员的安全培训,由生产经营单位负责。(1.0分)  

正确答案：错
25、危险化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。(1.0分)  

正确答案：对
26、事故发生单位负责人接到事故报告后,应当立即启动事故相应应急预案,或者采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。(1.0分)  

正确答案：对
27、危险化学品安全标签中还应标注出化学品是否为易(可)燃或助燃物质,有效的灭火剂和禁用的灭火剂以及灭火注意事项。(1.0分)  

正确答案：对
28、个体运输业户的车辆可以从事道路危险化学品运输经营活动。(1.0分)  

正确答案：错
29、危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。(1.0分)  正确答案：对
30、危险化学品安全标签中安全措施应表述化学品在处置、搬运、存储和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简单有效的救护措施。(1.0分)  

正确答案：对
31、当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时,用危险性最小的警示词。(1.0分)  

正确答案：错
32、为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害,按工作特点配备的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。(1.0分)  

正确答案：错
33、事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。(1.0分)  

正确答案：对
34、根据《危险化学品安全管理条例》,负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查,监督检查人员不得少于3人,并应当出示执法证件。(1.0分)  

正确答案：错
35、强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处5年以上有期徒刑。(1.0分)  

正确答案：对
36、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(1.0分)  

正确答案：对
37、专职消防队的队员不能享受社会保险和福利待遇。(1.0分)  

正确答案：错
38、危险化学品零售业务的店面内不得设有生活设施。(1.0分)  

正确答案：对
39、装卸毒害品人员作业中不得饮食,不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕,应及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部,用清水漱口,防护用具应及时清洗,集中存放。(1.0分)  

正确答案：对
40、危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品,不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
41、生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人,从事生产经营活动。(1.0分)  

正确答案：错
42、数十毫安的电流短时间通过人体,虽有一定危险但不会致命。(1.0分)  

正确答案：错
43、雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。(1.0分)  

正确答案：对
44、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。(1.0分)  

正确答案：对
45、进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,不得在库内、库房、货场停放和修理。(1.0分)  

正确答案：对
46、爆炸品是指在外界作用下能发生剧烈的化学反应,瞬间产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品。(1.0分)  

正确答案：对
47、泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。(1.0分)  

正确答案：对
48、液体粘度的大小主要与液体的种类和温度有关。(1.0分)  

正确答案：对
49、遇湿易燃物品库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入,但可以在防水较好的露天存放。(1.0分)  

正确答案：错
50、风险是发生特定危险事件的可能性与后果的结合。(1.0分)  

正确答案：对
51、运输爆炸品时必须经交通管理部门批准,按规定的行车时间和路线凭准运证方可起运。(1.0分)  

正确答案：错
52、自燃物品着火不需氧气。(1.0分)  

正确答案：错
53、高锰酸钾可以用纸袋包装。(1.0分)  

正确答案：错
54、氧化剂遇高温易分解放出氧和热量,所以这类物品遇到易燃物品、可燃物品、还原剂,或自己受热分解都容易引起火灾爆炸危险。(1.0分)  

正确答案：对
55、爆炸物品不准和其他物品同储,必须单独隔离限量储存。(1.0分)  

正确答案：对
56、在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。(1.0分)  

正确答案：错
57、危险化学品运输企业必须具备的条件由国务院交通部门规定。(1.0分)  

正确答案：对
58、MLD叫最小致死剂量,是指毒物毒性导致个别实验动物死亡的最低剂量。(1.0分)  

正确答案：对
59、对储存易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器,应在安全阀或爆破片的排出口装设导管,可直接排入大气。(1.0分)  

正确答案：错
60、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装前,充装单位应有专人对气瓶逐只进行检查,确认瓶内气体并做好记录。(1.0分)  

正确答案：对
61、压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。(1.0分)  

正确答案：对
62、每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。(1.0分)  

正确答案：对
63、《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的操作人员应持证上岗。(1.0分)  

正确答案：对
 [单选题]
64、下列(    )属于易燃气体。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、乙炔B、二氧化碳C、氧气
65、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向(    )部门申报危害项目。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、所在地安全生产监督管理B、所在地卫生行政C、设区的市级卫生行政
66、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业的用人单位应当为从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生标准的(    ),并确保劳动者正确使用。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、防护用品 B、设备 C、工具
67、应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、(    )日期等内容。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、修订B、实施C、颁布
68、根据事故情景,应急处置结束后,所开展的事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作就是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、事故清理B、事后评估C、后期处置
69、根据事故情景,向相关部门或人员发出预警信息,并向有关部门和人员报告事故情况。这在应急演练内容中属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、应急准备B、应急响应C、预警与报告
70、演练工作经费保障,根据演练工作需要,明确演练工作经费及(   )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、承担单位B、后续经费C、经费计划
71、一般事故由事故发生地(    )级人民政府负责调查。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、县B、设区的市级C、省
72、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者(    )标准。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、专业B、行业C、企业
72、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者(    )标准。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、专业B、行业C、企业
73、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,储存单位应当将其储存数量、地点以及管理人员的情况,报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和(    )备案。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、公安机关B、质检部门C、环保部门
74、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品(    )储存。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、隔离B、隔开C、分离
75、危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备(    )安全管理人员。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、专职B、兼职C、专职兼职都可以
76、化学品安全技术说明书中所写化学品名称(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、必须用中、英文两种形式填写B、只写中文名称,不用写英文名称C、只写英文名称,不写中文名称
77、在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式叫(    )储存。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、隔离B、隔开C、分离
78、《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,个人携带易制毒化学品不符合(    )规定的,公安机关应当没收易制毒化学品,处一千元以上五千元以下罚款。(1.0分)  

正确答案：B A、规格、包装B、品种、数量C、质量、价格
查看答案 79、工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的,继续享受(    )待遇。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、医疗保险B、工伤医疗C、养老保险
80、《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有(    )从事安全生产管理工作。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、注册安全工程师B、安全咨询师C、安全工程师
81、爆炸危险环境应优先采用(    )线。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、铜B、铝C、铁
82、液体的流动性随温度升高而(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、减小B、增大C、不变
83、爆炸品仓库要阴凉通风,远离火种、热源,防止阳光直射,一般库房内相对湿度一般控制在(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、45% B、55% C、55% D、65% E、65% F、75%

84、爆炸性物品的销毁方法有:爆炸法、烧毁法、(    )、化学分解法。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、填埋法B、石灰固化法C、溶解法
85、《常用危险化学品分类及标志》中根据压缩气体和液化气体的理化性质,将压缩气体和液化气体分为三项即易燃气体、不燃气体、(    )气体。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、有毒B、助燃C、窒息
86、决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、爆炸品密度B、爆炸品的化学组成和化学结构C、爆炸品结晶
87、危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和(    )储存两类。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、散装B、分开C、分离
88、《气瓶安全监察规程》规定,盛装惰性气体的气瓶,每(    )年检验一次。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、3 B、1 C、5

89、液化石油气用户及经销者,(    )将气瓶内的气体向其它气瓶倒装。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、可以在无人区B、不得在室内C、严禁
90、锅炉和压力容器安全三大附件为压力表、安全阀和()。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、水位计B、温度计C、烟气氧含量分析仪
[判断题] 
91、事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。(1.0分)  

正确答案：对查看答案 

92、某机械制造厂仪表车间车工班的李某、徐某、陈某和徒工小张、小孟及徐某的妻子饶某,聚集在一间约18㎡的休息室内,用一个5KW的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角存放一个盛装15kg汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,随着室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不断增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某、饶某发现汽油渗出后,立刻用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几个人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充满汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。造成3人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,该事故原因是严重违反休息室内不准存放易燃易爆危险化学品的规定,汽油瓶受热胀裂,遇火燃烧爆炸,发现危险后处理操作方法错误,缺乏有关汽油等危险物品的安全知识,遇险后不会正确处理。(1.0分)  

正确答案：对
93、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
94、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  

正确答案：对
95、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。(1.0分)  

正确答案：错
96、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)  

正确答案：对
97、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
98、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,分析不属于该事故防范措施的是(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、不定期更换法兰密封垫片并检查紧固螺栓,防止阀门泄漏B、液化石油气储气站应加强日常安全检查和安全管理C、制定事故应急处理预案并组织有关人员演练
99、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》本事故属于(    )事故。(1.0分)

  正确答案：B
查看答案 A、特别重大B、重大C、较大
100、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,请指出以下(    )方面符合危险化学品安全管理要求.(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、氢氧化钠的包装不够严密,存在泄漏,造成水侵入,不符合危险货物包装的有关要求B、危险化学品必须储存经审查批准的危险品仓库中,未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库C、单位主管领导接到报告后立即进行了应急处理
安全生产管理人员危险化学品经营单位（初训）2

[判断题] 
1.化学危险品仓库应设在远离城镇和人口密集的地区,并设置专用仓库和专用线路,有保证安全的特殊装卸设备以及符合城市规划、公安、防火等有关条例规定的安全措施,设置地点应与当地有关单位协商确定。(1.0分)  

正确答案：对
2、固定泡沫装置管线控制阀可设在防火堤内。(1.0分)  

正确答案：错
3、可燃物质的自燃点是一个固定不变的数值,它与其他因素无关。(1.0分)  

正确答案：错
4、劳动者因某种原因未接受离岗时职业健康检查,用人单位可以解除或者终止与其订立的劳动合同。(1.0分)  

正确答案：错
5、同一工作场所,不同职业病危害因素,须分别设监测点,同一岗位,可合并设点。(1.0分)  

正确答案：对
6、未取得职业卫生技术服务机构资质的,不得从事职业卫生检测、评价等技术服务。(1.0分)  

正确答案：对
7、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其配套的职业病防护设施应当在建设项目全部完成后进行验收。(1.0分)  

正确答案：错
8、建设项目职业病防护设施建设期间,建设单位应当对其进行经常性的检查,对发现的问题及时进行整改。(1.0分)  

正确答案：对
9、生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故,单位负责人必须立即按照上级制定的应急预案组织救援。(1.0分)  

正确答案：错
10、现场处置即根据事故情景,按照相关应急预案和现场指挥部要求对事故现场进行控制和处理。(1.0分)  

正确答案：对
11、应急救援过程中,救援人员首先应熟悉地形,明确撤离方向;准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。(1.0分)  

正确答案：对
12、应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。(1.0分)  

正确答案：对
13、应急预案的编制应该有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应。(1.0分)  

正确答案：对
14、企业应制订事故处置程序,一旦发生重大事故,做到临危不惧,指挥不乱。 (1.0分)  

正确答案：对
15、应急救援指挥部由工会主席任总指挥;有关人员任副总指挥。(1.0分)  

正确答案：错
16、应急救援过程中,应急救援人员要在警戒区边界实施不间断的检测,以确保警戒区的有效性。(1.0分)  

正确答案：对
17、在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域时,可以横穿危险区域。(1.0分)  

正确答案：错
18、职业安全健康管理体系运行模式,其核心都是为生产经营单位建立一个全员参与的管理过程。(1.0分)  

正确答案：错
19、易燃气体、不燃气体和有毒气体要分别专库储藏。(1.0分)  

正确答案：对
20、事故单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。(1.0分)  

正确答案：对
21、职业安全健康管理体系的建立与保持,可以全面提高企业的安全管理水平,表现为全员参与,领导重视与不重视并不重要。(1.0分)  

正确答案：错
22、危险化学品的储存应根据危险品性能分区、分类、分库储存。(1.0分)  

正确答案：对
23、危险化学品经营单位仓储经营的企业异地重建的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：错
24、为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾,贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。(1.0分)  

正确答案：对
25、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患是生产经营单位安全管理人员的职责,而非主要负责人的职责。(1.0分)  

正确答案：错
26、危险化学品经营单位必须保证所经营的危险化学品有化学品安全技术说明书和安全标签。(1.0分)  

正确答案：对
27、享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。(1.0分)  

正确答案：错
28、危险化学品经营单位经营方式发生变化的,应当相关规定重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：对
29、从事危险化学品批发业务的企业,所经营的危险化学品可以存放在业务经营场所。(1.0分)  

正确答案：错
30、安全生产检查是安全管理工作的重要内容,是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。(1.0分)  

正确答案：对
31、当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时,用危险性最小的警示词。(1.0分)  

正确答案：错
32、《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。(1.0分)  

正确答案：对
33、使用剧毒化学品的单位可以出借剧毒化学品。(1.0分)  

正确答案：错
34、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理。(1.0分)  

正确答案：对
35、根据《危险化学品安全管理条例》,危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。(1.0分)  

正确答案：对
36、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。(1.0分)  

正确答案：对
37、职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。(1.0分)  

正确答案：对
38、危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品,不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
39、发生危险化学品事故,事故单位安全管理人员应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援,并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告。(1.0分)  

正确答案：错
40、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现危及人身安全的紧急时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(1.0分)  

正确答案：错
41、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。(1.0分)  

正确答案：对
42、绝缘是用绝缘物把带电体与人体隔离,防止人体的接触。(1.0分)  

正确答案：对
43、通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素,它分为一般机械通风和局部机械通风两种类型。(1.0分)  

正确答案：错
44、电伤伤害多见于机体的外部,往往在机体表面留下伤痕。(1.0分)  

正确答案：对
45、易燃气体在常温常压下遇明火、高温即会发生着火或爆炸,燃烧时其蒸气对人畜有一定的刺激毒害作用。(1.0分)  

正确答案：对
46、非常不敏感的爆炸物质,比较稳定,在着火试验中不会爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
47、硫酸铵是一种碱性腐蚀品。(1.0分)  

正确答案：错
48、储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。(1.0分)  

正确答案：错
49、装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩带相应的防护用品。(1.0分)  

正确答案：对
50、危险化学品不得露天堆放。(1.0分)  

正确答案：对
51、为了防止蒸发,汽油等挥发性强的液体应在口小、深度大的容器中盛装。(1.0分)  

正确答案：对
52、氧化性物质的危险性是通过与其他物质作用或自身发生化学变化的结果表现出来的。(1.0分)  

正确答案：对
53、有机过氧化物不是危险化学品。(1.0分)  

正确答案：错
54、腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。(1.0分)  

正确答案：对
55、存放过放射性物品的地方,单位如果存放其他物品,单位应当指派专人负责进行彻底清洗。(1.0分)  

正确答案：错
56、在工业生产中,有毒品侵入人体的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。(1.0分)  

正确答案：对
57、只要发生燃烧就会产生火焰。(1.0分)  

正确答案：错
58、在炸药爆炸场所进行施救工作时,除了防止爆炸伤害外,还应注意防毒,以免造成中毒事故。(1.0分) 

 正确答案：对
59、对储存易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器,应在安全阀或爆破片的排出口装设导管,可直接排入大气。(1.0分)  

正确答案：错
60、锅炉是把燃料的化学能变成热能,再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备。(1.0分)  

正确答案：对
61、压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。(1.0分)  

正确答案：对
62、压力容器的设计,必须由具有相应专业技术水平的单位负责,并应经过规定的审批手续。(1.0分)  

正确答案：对
63、锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。(1.0分)  

正确答案：对
【单选题]

64、在易燃易爆场所穿(    )鞋最危险。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、胶B、布C、带铁钉
65、用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向(    )报告并向劳动者公布。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、所在地卫生行政部门B、上级机构C、所在地安全生产监督管理部门
66、在劳动过程、生产过程和生产环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为(    )危害因素。(1.0分)  

正确答案：B 
查看答案 A、劳动生理B、职业病C、劳动心理
66、在劳动过程、生产过程和生产环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为(    )危害因素。(1.0分)  

正确答案：B 
查看答案 A、劳动生理B、职业病C、劳动心理
68、对于危险性较大的重点岗位,生产经营单位应当制定重点工作岗位的(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、专项应急预案B、综合应急预案C、现场处置方案
69、在应急救援过程中,撤离前应及时指导危险区的群众做好(    )防护。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、躯体全面B、头部C、个人
70、结合本单位部门职能分工,成立以单位(    )为领导的应急预案编制工作组,明确编制任务、职责分工,制定工作计划。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、主要负责人B、党政一把手C、生产部门领导
71、较大事故由事故发生地(    )级人民政府负责调查。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、县B、设区的市C、省
72、毒害性、腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于(    )级。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、二B、一C、三 

73、生产经营单位应按照(    )的规定要求设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、《安全生产法》B、《劳动法》C、安全生产方针
74、(    )原则认为,推动安全管理活动的基本力量是人,必须有能够激发人的工作能力的动力。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、动力B、激励C、能级
75、(    )安全检查是对某个专项问题或在施工(生产)中存在的普遍性安全问题进行的单项定性检查。安全检查对象的确定应本着突出重点的原则。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、定期B、综合性C、专项
76、禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为,它的基本几何图形是(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、三角形B、带斜杠的圆环C、圆形
77、安全检查的类型包括(    )检查、专业检查、季节性检查和日常检查。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、指令性B、综合C、防火防爆安全
78、新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目,应当由安全生产监督管理部门进行(    )审查。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、安全评价B、安全技术C、安全条件
79、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日通过,自2014年(    )起施行。(1.0分)  

正确答案：C
A、10月1日 查看答案B、11月1日C、12月1日
80、《中华人民共和国安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当按照国家有关规定进行(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全验收B、安全评价C、安全条件论证
81、为了防止电磁场的危害,应采取接地和(    )防护措施。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、屏蔽B、绝缘C、隔离
82、化学品安全标签内容由(    )部分组成。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、9   B、8   C、11

83、低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于(    )级耐火建筑的库房内。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、一   B、二   C、三
84、易燃品闪点在28℃以下,气温高于28℃时应当在(    )运输。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、白天B、夜间C、都可
85、危险化学品的(    )的单位,应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书,并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、生产B、经营C、储存
86、如果可燃气体在泄漏的同时被点燃,将会在泄漏处发生(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、爆炸B、燃烧C、中毒
87、贮存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其仓库及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的(    ).(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、劳动防护用品B、安全检测仪表C、手提消防器材
88、容器耐压试验采用气压时,试验方法按照《压力容器安全技术监察规程》的有关要求进行。保压不小于(    )小时。(1.0分)  

正确答案：C
A、3 查看答案 B、2 C、4

89、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装登记有效期为(    )年。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、1 B、3 C、5

90、《压力容器安全技术监察规程》规定,容器内部有(    )时,不得进行任何修理。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、温度B、压力C、杂质 

[判断题] 91、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。(1.0分)  

正确答案：对
92、2007年4月13日早8时许,某县某村公路旁的麦田里发现7桶不明化学物品。经过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的7桶“三氯化磷”都已经过期。周围小麦被“烧”死,造成严重污染。根据上述事实,请判断,本事故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门、公安部门备案。(1.0分)  

正确答案：对
93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
94、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。(1.0分)  

正确答案：错
95、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  

正确答案：对
96、某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：错
97、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
98、某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述情况,该仓库贮存过硫酸铵与硫化碱的方式是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、分类B、分区C、分库
99、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》本事故属于(    )事故。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、特别重大B、重大C、较大
100、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向卫生部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据以上描述,对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果(    )告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、电话B、书面C、书面或电话均可
安全生产管理人员危险化学品经营单位（初训）3

[判断题] 
1.一般可燃物质燃烧并非物质本身在燃烧,而是物质受热分解出的可燃气体在空气中燃烧。(1.0分)  

正确答案：对
2、加油站从业人员上岗时应穿防静电工作服。(1.0分)  

正确答案：对
3、只要具备燃烧三要素(可燃物、助燃物、点火源),即会引起燃烧。(1.0分)  

正确答案：错
4、用人单位未按照规定安排职业病病人、疑似职业病病人进行诊治的,给予警告,责令限期改正,逾期不改正的,处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。(1.0分)  

正确答案：对
5、职工对违章指挥或强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害人身安全和健康的行为,有权检举和控告。(1.0分)  

正确答案：对
6、患职业病的情形,不属于工伤。(1.0分)  

正确答案：错
7、在职业危害识别过程中,生产中使用的全部化学品、中间产物和产品均需要进行职业卫生检测。(1.0分)  

正确答案：错
8、劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤。(1.0分)  

正确答案：对
8、劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤。(1.0分)  

正确答案：对
10、现场处置方案中重要物资装备的名录或清单应列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点等。(1.0分)  

正确答案：错
11、现场处置方案的应急组织与职责主要包括应急自救组织机构、人员的具体职责,不应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责。(1.0分)  

正确答案：错
12、企业应对重大危险源采取便捷、有效的消防、治安报警措施和联络通信、记录措施。(1.0分)  

正确答案：对
13、周围环境发生变化,形成新的重大危险源的应当及时修订应急预案。(1.0分)  

正确答案：对
14、一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排。(1.0分)  

正确答案：对
15、应急救援过程中,应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻,防止人为破坏、制造事端。(1.0分)  

正确答案：对
16、应急救援过程中,应急救援人员要在警戒区边界实施不间断的检测,以确保警戒区的有效性。(1.0分)  

正确答案：对
17、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案。(1.0分)  

正确答案：错
18、企业提出危险化学品经营许可证延期申请时,可以同时提出变更申请,并向发证机关提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：对
19、《危险化学品经营许可证管理办法》适用民用爆炸品、放射性物品、核能物质和城镇燃气等危险化学品经营销售活动。(1.0分)  

正确答案：错
20、生产企业若发现化学品有新的危害性,在有关信息发布后的一个月内,必须对《安全技术说明书》的内容进行修订。(1.0分)  

正确答案：错
21、《化学品安全标签编写规定》要求,箱状包装的安全标签应位于包装端面或侧面明显处。(1.0分)  

正确答案：对
22、储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类。(1.0分)  

正确答案：对
23、储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。(1.0分)  

正确答案：对
24、国家对危险化学品生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
25、按照《安全生产法》的规定,负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度,公开举报电话、信箱或者电子邮件地址,受理有关安全生产的举报;受理的举报事项经调查核实后,应当形成书面材料;需要落实整改措施的,报经有关负责人签字并督促落实。(1.0分)  

正确答案：对
26、从事危险化学品批发业务的企业,所经营的危险化学品可以存放在业务经营场所。(1.0分)  

正确答案：错
27、按照《安全生产法》的规定,从业人员可以享受的权利包括:知情权、建议权、批检控权、拒绝权、避险权、求偿权、保护权、受教育权。(1.0分)  

正确答案：对
28、危险化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。(1.0分)  

正确答案：对
29、按照《安全生产法》的规定,任何单位和个人在生产安全事故应急救援和调查处理中都应当支持、配合事故抢救,并提供一切便利条件。(1.0分)  

正确答案：对
30、腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。(1.0分)  

正确答案：对
31、危险化学品经营企业未取得危险化学品经营许可证的可以一边经营一边申请许可证。(1.0分)  

正确答案：错
32、生产经营单位为了保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划。(1.0分)  

正确答案：对
33、开展安全标准化是企业的自主行为,不需要政府或其他有关部门的监督与考核。(1.0分)  

正确答案：错
34、运输危险货物应当配备必要的押运人员,保证危险货物处于押运人员的监管之下,并悬挂明显的危险货物运输标志。(1.0分)  

正确答案：对
35、对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察,所需费用由劳动者承担。(1.0分)  

正确答案：错
36、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。(1.0分)  

正确答案：对
37、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。(1.0分)  

正确答案：对
38、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,(1.0分)  

正确答案：对
39、《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。(1.0分)  

正确答案：对
40、危险化学品零售业务的店面内显著位置应设有"禁止明火"等警示标志。(1.0分)  

正确答案：对
41、生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人,从事生产经营活动。(1.0分)  

正确答案：错
42、数十毫安的电流短时间通过人体,虽有一定危险但不会致命。(1.0分)  

正确答案：错
43、室颤电流即最小致命电流,与电流持续时间关系密切。(1.0分)  

正确答案：对
44、电伤伤害多见于机体的外部,往往在机体表面留下伤痕。(1.0分)  

正确答案：对
45、杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响,在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。(1.0分)  

正确答案：错
46、氢氟酸可用玻璃及陶瓷容器储存。(1.0分)  

正确答案：错
47、爆炸品是指在外界作用下能发生剧烈的化学反应,瞬间产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品。(1.0分)  

正确答案：对
48、泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。(1.0分)  

正确答案：对
49、汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的;进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车,应装有防止火花溅出的安全装置。(1.0分)  

正确答案：对
50、闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标,闪点越高,爆炸危险性越大。(1.0分)  

正确答案：错
51、压缩气体和液化气体的特点是压力大、温度高。(1.0分)  

正确答案：错
52、自燃物品是指常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散而引起自燃的物品。(1.0分)  

正确答案：对
53、遇湿易燃物品遇酸或碱也能燃烧或爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
54、为了防止蒸发,汽油等挥发性强的液体应在口小、深度大的容器中盛装。(1.0分)  

正确答案：对
55、在空气充足的条件下,可燃物与火源接触即可着火。(1.0分)  

正确答案：错
56、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫灭火。(1.0分)  

正确答案：错
57、按照《安全生产法》的规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库必须与员工宿舍保持足够的安全距离。(1.0分)  

正确答案：对
58、许多炸药本身就是含氧的化合物或者是可燃物与氧化剂的混合,故不需外界供给氧气也能发生燃烧和爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
59、高压容器的使用压力较高,密封是个关键,所以密封结构也是高压容器中的一个主要结构。(1.0分)  

正确答案：对
60、水压试验用水温度应高于周围露点的温度,以防锅炉或容器表面结露。且水温越高越好。(1.0分)  

正确答案：错
61、压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。(1.0分)  

正确答案：对
62、压力容器的设计,必须由具有相应专业技术水平的单位负责,并应经过规定的审批手续。(1.0分)  

正确答案：对
63、可以从液化石油气储罐或罐车直接向气瓶灌装。(1.0分)  

正确答案：错
【单选题]

64、锅炉爆炸属于(    )爆炸。(1.0分)  

正确答案：B

查看答案 A、分解B、物理C、化学
65、用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向(    )报告并向劳动者公布。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、所在地卫生行政部门B、上级机构C、所在地安全生产监督管理部门
66、职业病危害因素达到一定程度,并在一定条件下,使劳动者健康发生损伤称为(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、职业性损伤B、工伤C、劳动伤害
67、企业要建立重大危险源管理制度,明确操作规程和应急处置措施,实施(    )。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、不间断的监控B、全面管理C、不间断检测
68、应急救援队伍要进行(    ),并要有记录和档案。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、定期整顿B、日常教育C、专业培训
69、(    )演练是针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、综合B、单项C、现场
70、(    )演练是针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、单项B、综合C、现场
71、根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准,单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于(    )m的几个(套)生产装置、设施或场所。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、100 B、200 C、500

72、(    )是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质等隔开,属于防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、隔开B、隔离C、分离
73、下列不属于安全生产投入形式的有(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、火灾报警器更新B、加工机床的维修C、防尘口罩的配备
74、根据《工伤保险条例》,职工在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,(    )认定为工伤。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、不得B、应当C、视具体情况而定
75、当生产和其他工作与安全发生矛盾时,要以安全为主,生产和其他工作要服从安全,这就是(    )原则。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、预防B、因果关系C、安全第一
76、储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管应采用(    )材料制作。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、非燃烧B、易燃C、木质
77、人们在从事管理工作时,运用系统观点、理论和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标,这是(    )原理。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、系统B、人本C、预防
78、《非药品类易制毒化学品的分类和品种目录》中,非药品类易制毒化学品分为(    )类。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3 B、2 C、4

79、用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的(    ),负责本单位的职业病防治工作。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、职业卫生专业人员B、应急管理人员C、工会督察员
80、《安全生产法》规定,生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的(    ),应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、安全B、质量C、工作
81、触电事故中,绝大部分是(    )导致人身伤亡的。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、人体接受电流遭到电击B、烧伤C、电休克
82、易燃液体的膨胀系数比较大,灌装时容器内应留有(    )%以上空间,不可灌满。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、5 B、3 C、10

83、《常用危险化学品分类及标志》定义腐蚀品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品,腐蚀品与皮肤接触在(    )h内出现可见坏死现象。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、4 B、8 C、24

84、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险品包装应采取(    )措施。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、防潮湿B、避光C、防火
85、化学品的危险程度应用(    )进行提示。当某种化学品具有一种以上的危险性时,用危险性最大的提示词。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、危险B、警告C、注意
86、在一定条件下,压力越高,可燃物的自燃点(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、愈高B、愈低C、不受影响
87、油脂接触高温暖气片发生燃烧属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、闪燃B、自热自燃C、受热自燃
88、 进行压力容器内部检验或检修时,要求工作空间空气中的氧含量(体积比)为(    )。
(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、≥20% B、15%-25% C、18%-23%

89、一般情况下,压力容器的构件不允许发生(    )变形。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、弹性B、塑性C、刚性
90、在压力容器的安全阀与排放口之间装设截止阀的,运行期间必须处于(    )并加铅封。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、全开B、开启C、关闭
[判断题] 

91.某机械制造厂仪表车间车工班的李某、徐某、陈某和徒工小张、小孟及徐某的妻子饶某,聚集在一间约18㎡的休息室内,用一个5KW的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角存放一个盛装15kg汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,随着室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不断增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某、饶某发现汽油渗出后,立刻用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几个人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充满汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。造成3人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,该事故原因是严重违反休息室内不准存放易燃易爆危险化学品的规定,汽油瓶受热胀裂,遇火燃烧爆炸,发现危险后处理操作方法错误,缺乏有关汽油等危险物品的安全知识,遇险后不会正确处理。(1.0分)  正确答案：对
92、某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述事实,请判断,该公司仓库内过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)混存,因包装破漏接触发生化学反应、起火、燃烧、爆炸,是这起事故的直接原因。(1.0分)  正确答案：对
93、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分) 

正确答案：对
94、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  正确答案：对
95、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟可否私自改变行车路线,运输危险化学品时车辆经过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。(1.0分)  

正确答案：错
96、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  

正确答案：对
97、某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：错
98、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,分析不属于该事故防范措施的是(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、不定期更换法兰密封垫片并检查紧固螺栓,防止阀门泄漏B、液化石油气储气站应加强日常安全检查和安全管理C、制定事故应急处理预案并组织有关人员演练
99、2007年5月22日,某大学学生常某为报复同宿舍的同学,以非法手段从经营剧毒品的朋友处获取了250g剧毒物质硝酸铊。5月29日下午4时许,常某用注射器分别向受害人牛某、李某、石某的茶杯中注入硝酸铊,导致3名学生铊中毒。根据以上情况,(    )向个人销售剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、可以B、视情况而定C、禁止
100、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向安监部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据上述事实,三氯乙烯可能导致的职业病有(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、职业性哮喘B、肝血管瘤C、白血病
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[判断题] 
1、《常用危险化学品分类标志》规定,遇湿易燃物品是指遇水或受潮时,发生剧烈化学反应,放出大量的易燃气体和热量的物品,有些不需明火,即能燃烧或爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
2、可以使用塑料管输送易燃液体。(1.0分)  

正确答案：错查看答案 

3、安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离。(1.0分)  

正确答案：错
4、用人单位未建立或者落实职业健康监护制度,给予警告,责令限期改正,可以并处3万元以下的罚款。(1.0分)  

正确答案：对
5、患职业病的情形,不属于工伤。(1.0分)  

正确答案：错
6、不定期对作业环境空气中有毒物质进行监测是防毒作业环境管理的重要内容。(1.0分)  

正确答案：错
7、有毒作业环境管理中的组织管理包括调查了解企业当前职业毒害的现状,只有在对职业毒害现状正确认识的基础上,才能制定正确的规划,并予正确实施。(1.0分)  

正确答案：对
8、职工对违章指挥或强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害人身安全和健康的行为,有权检举和控告。(1.0分)  

正确答案：对
9、针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案,并进行演练,做到相关人员应知应会,熟练掌握。(1.0分)  

正确答案：对
10、危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事故的适应能力,根据实际情况预计未来可能发生的事故,事先制定的事故应急救援对策,它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。(1.0分11、企业应负责制定现场应急预案,并且定期检验和评估现场应急预案和程序的有效程度,并适时进行修订。(1.0分)  

正确答案：对
12、生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：错
13、有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产。(1.0分)  

正确答案：对
14、专项应急预案应当包括危险性分析、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。(1.0分)  

正确答案：错
15、应急预案的编制应该有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应。(1.0分)  

正确答案：对
16、单位要根据需要,没有必要引进、采用先进适用的应急救援技术装备。(1.0分)  

正确答案：错
17、对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。(1.0分)  

正确答案：错
18、安全管理原理是现代企业安全科学管理的基础、战略和纲领。(1.0分)  

正确答案：对
19、危险货物运输包装内容器应予固定。如属易碎性的应使用与内装物性质相适应的衬垫材料或吸附材料衬垫妥实。(1.0分)  

正确答案：对
20、黑火药类、爆炸性化合物可同库储藏。(1.0分)  

正确答案：错
21、事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。(1.0分)  

正确答案：对
22、《化学品安全标签编写规定》要求,集装箱、成组货物的安全标签应位于四个侧面。(1.0分)  

正确答案：对
23、如果用人单位没有统一购买劳动防护用品,应该按照法律、法规或标准的规定,发给从业人员资金由其自行购买。(1.0分)  

正确答案：错
24、《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。(1.0分)  

正确答案：对
25、在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式叫隔离储存。(1.0分)  

正确答案：错
26、危险化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。(1.0分)  

正确答案：对
27、危险化学品安全标签中安全措施应表述化学品在处置、搬运、存储和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简单有效的救护措施。(1.0分)  

正确答案：对
28、毒害品应避免阳光直射、曝晒,要远离热源、电源、火源,库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。(1.0分)  

正确答案：对
29、汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的;进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车,应装有防止火花溅出的安全装置。(1.0分)  

正确答案：对
30、危险化学品经营单位带有储存设施的经营企业变更其储存场所的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：错
31、未取得危险化学品经营许可证的企业可少量采购危险化学品。(1.0分)  

正确答案：错
32、经营、销售化学品的企业,所经销的化学品必须附带《化学品安全技术说明书》。(1.0分)  

正确答案：对
33、建立一个完整的安全生产责任制的总体要求是:横向到边、纵向到底,并由生产经营单位的主要负责人组织建立。(1.0分)  

正确答案：对
34、根据《危险化学品安全管理条例》,负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查,监督检查人员不得少于3人,并应当出示执法证件。(1.0分)  

正确答案：错
35、取得第一类易制毒化学品经营许可的企业,应当凭经营许可证到工商行政管理部门办理经营范围变更登记。未经变更登记,不得进行第一类易制毒化学品的经营。(1.0分)  

正确答案：对
36、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策,应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。(1.0分)  

正确答案：对
37、任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。(1.0分)  

正确答案：对
38、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。(1.0分)  

正确答案：对
39、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,(1.0分)  

正确答案：对
40、危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品,不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
41、职业病病人除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律,尚有获得赔偿的权利的,有权向用人单位提出赔偿要求。(1.0分)  

正确答案：对
42、室颤电流是短时间作用于人体而引起心室纤维性颤动的最小致命电流。(1.0分)  

正确答案：对
43、静电中和器主要用来消除导体上的静电。(1.0分)  

正确答案：错
44、产生静电最常见的方式是接触分离起电。(1.0分)  

正确答案：对
45、储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。(1.0分)  

正确答案：错
46、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用内开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。(1.0分)  

正确答案：错
47、遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂。(1.0分)  

正确答案：对
48、氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内。远离火种、热源,照明设备可以用非防爆的。(1.0分)  

正确答案：错
49、按《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-1996)要求危险化学品安全技术说明书,内容包括:标识、成分及理化特性、燃烧爆炸危险特性、毒性及健康危害性、急救、防护措施、包装与储运、泄漏处理与废弃等八大部分。(1.0分)  

正确答案：对
50、危险化学品库房门应为木质门,采用外开式,设置高侧窗。(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。(1.0分)  

正确答案：错
51、MLD叫最小致死剂量,是指毒物毒性导致个别实验动物死亡的最低剂量。(1.0分)  

正确答案：对
52、一切爆炸品严禁与氧化剂、自燃物品、酸、碱、盐类、易燃可燃物、金属粉末和钢铁材料器具等混储混运。(1.0分)  

正确答案：对
53、危险化学品生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。(1.0分)  

正确答案：对
54、仓库工作人员应进行培训,经考核合格后上岗;装卸人员也必须进行必要的教育;消防人员除了应具有一般消防知识外,还应进行专门的专业知识培训。(1.0分)  

正确答案：对
55、可燃固体的粉尘能与空气形成爆炸性混合物。(1.0分)  

正确答案：对
56、在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。(1.0分)  

正确答案：错
57、为了防止危险化学品的误用,危险化学品安全标签的粘贴、挂拴、喷印应牢固,保证在运输及储存期间不脱落、不损坏。(1.0分)  

正确答案：对
58、根据我国《常用危险化学品分类及标志》,压缩气体和液化气体中,不包括氧气。(1.0分)  

正确答案：错
59、在结构上尽量使几何形状不连续处缓和而平滑的过渡,以减少不连续应力。(1.0分)  

正确答案：对
60、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装前,充装单位应有专人对气瓶逐只进行检查,确认瓶内气体并做好记录。(1.0分)  

正确答案：对
61、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶吊装时,严禁使用电磁起重机和金属链绳。(1.0分)  

正确答案：对
62、《气瓶安全监察规程》规定,不允许瓶对瓶直接倒气。(1.0分)  

正确答案：对
63、每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。(1.0分)  

正确答案：对
【单选题]

64、属于化学爆炸的是(    )爆炸。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、面粉
B、烟花爆竹C、瓦斯
65、应当组织开展重点职业病监测和专项调查,对职业健康风险进行评估,为制定职业卫生标准和职业病防治政策提供科学依据的为(    )。(1.0分)  

正确答案：B
A、国家安全生产监督管理部门查看答案 B、国务院卫生行政部门C、国务院劳动保障行政部门
66、在劳动过程、生产过程和生产环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为(    )危害因素。(1.0分)  

正确答案：B 
查看答案 A、劳动生理B、职业病C、劳动心理
67、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和(    )以上的其他生产经营单位,应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、中型规模B、小型企业C、微型企业
68、(    )是针对具体的装置、场所或设施所制定的应急处置措施。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、专项应急预案B、综合应急预案C、现场处置方案
69、(    )工作,实行预防为主、防御与救助相结合的方针。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、防震减灾B、消防C、职业卫生
70、危险化学品事故应急救援根据事故(    )及其危险程度,可采取单位自救和社会救援两种形式。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、波及范围B、影响大小C、爆炸程度
71、包装按包装容器的耐变形能力分为(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、运输包装和销售包装B、内包装和外包装C、软包装和硬包装
72、危险化学品零售业务的店面应与繁华商业区或居住人口稠密区保持(    )m以上距离。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、500 B、200 C、1000

73、安全设施“三同时”是危险化学品生产经营单位安全生产的重要保障措施,是一种(    )保障措施。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、事前B、事中C、事后
74、(    )依法维护工伤职工的合法权益,对用人单位的工伤保险工作实行监督。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、安全监督管理部门B、公安机关C、工会组织
75、预防原理要求安全生产管理工作应该做到(    ),通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全第一B、预防为主C、以人为本
76、生产经营单位的安全生产责任制的实质是(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全第一,预防为主B、安全生产,人人有责C、管生产必须同时管安全
77、按照《危险化学品安全管理条例》的规定,(    )不得购买剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、医疗单位B、个人C、科研单位
78、根据《工伤保险条例》的规定,工伤保险费的缴纳,以下正确的是(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、按照国家、集体和个人三方负担的原则,由国家,用人单位和职工个人三方缴纳B、由用人单位缴纳,职工个人不缴纳C、国家承担主要部分,用人单位
79、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进(    ),提高安全生产水平。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、安全生产标准化建设B、企业安全文化建设C、事故预防体系建设
80、《中华人民共和国职业病防治法》规定(    )依法享有职业卫生保护的权利。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、单位职工B、用人单位C、劳动者
81、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(    )和胸外心脏按压。(1.0分)  

正确答案：C
A、按摩查看答案 B、点穴C、人工呼吸
82、三乙基铝着火时不可用(    )扑救。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、氮气B、二氧化碳C、水或泡沫
83、在炸药中掺入少量炭黑、石墨、硼粉等导电物质,以降低炸药的(    ),减少静电的积聚。(1.0分)  

正确答案：C
A、熔点查看答案 B、密度C、电阻率
84、根据《常用化学危险品贮存通则》规定,下列贮存方式不属于危险化学品贮存方式的是(    )贮存。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、隔开B、隔离C、混合
85、企业应每年至少(   )次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价,消除违规现象和行为。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、1 B、2 C、3

86、当炸药爆炸时,能引起位于一定距离之外的炸药也发生爆炸,这种现象称为(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、殉爆B、爆炸C、化学反应
87、常用危险化学品标志中的图形为“骷髅头和交叉骨形”,标示危险化学品为(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、有毒品B、腐蚀品C、爆炸品
88、高压管路上的阀门在密封不严造成气体回串时,往往阀体及回串方向的管路上会出现(    )现象。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、发热B、振动C、结霜
89、在压力容器的安全阀与排放口之间装设截止阀的,运行期间必须处于(    )并加铅封。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、开启B、全开C、关闭
90、《压力容器安全技术监察规程》规定,容器内部有(    )时,不得进行任何修理。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、温度B、压力C、杂质
[判断题] 
91、2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。事故调查组认定:造成这次事故的直接原因是:液化石油气储罐卸料后没有用氮气置换清洗,储罐内仍残留液化石油气;在用压缩空气进行管道气密性试验时,没有将管道与液化石油气储罐用盲板隔断,致使压缩空气进入了液化石油气储罐,储罐内残留液化石油气与压缩空气混合,形成爆炸性混合气体;因违章电焊动火作业,引发试压系统发生化学爆炸,导致事故发生。根据上述事实,请判断,本起事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加,不可以聘请有关专家参与调查。(1.0分)  

正确答案：错
91.2007年4月13日早8时许,某县某村公路旁的麦田里发现7桶不明化学物品。经过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的7桶“三氯化磷”都已经过期。周围小麦被“烧”死,造成严重污染。根据上述事实,请判断,本事故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门、公安部门备案。(1.0分)  

正确答案：对
93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)  

正确答案：对
94、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟可否私自改变行车路线,运输危险化学品时车辆经过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。(1.0分)  

正确答案：错
95、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  

正确答案：对
96、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
97、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
98、某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述情况,该仓库贮存过硫酸铵与硫化碱的方式是(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、分类B、分区C、分库
99、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,依据《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》,分析危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为(    )种类型。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、二B、三C、四
100、某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该单位的(    )是本单位的消防安全责任人。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、负责人B、主要负责人C、安全管理人员
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[判断题] 
1.可燃气体和易燃蒸气的抽送、压缩设备的电机部分应为符合防爆等级要求的电气设备,否则应隔离设置。(1.0分)  

正确答案：对
查看答案2、上罐作业只能使用防爆灯具,并注意不可失落。(1.0分)  

正确答案：对
3、安全阀卸压时应将其危险气体导至安全的地点。(1.0分)  

正确答案：对
4、生产环境的职业病危害因素一般包括:劳动组织和制度不合理、劳动强度大或劳动组织安排不当、人体个别器官或系统过度紧张和不良的人机因素等。(1.0分)  

正确答案：错
5、职业病诊断、鉴定的费用由用人单位承担,再次鉴定的费用由个人承担。(1.0分)  

正确答案：错
6、在生产过程中,有毒品最主要的是通过呼吸道侵入,其次是皮肤,而经消化道侵入的较少。(1.0分)  

正确答案：对
7、危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产、运行。(1.0分)  

正确答案：错
8、个体防毒的措施之一是正确使用呼吸防护器,防止有毒物质从呼吸道进入人体引起职业中毒。(1.0分)  

正确答案：对
9、在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了。(1.0分)  

正确答案：错
10、当发生危险化学品事故时,现场人员必须根据各自企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施,尽量减少事故蔓延,并向有关部门报告和报警。(1.0分)  

正确答案：对
11、事故发生后,危险区域人员首先要做好自救互救,在医护人员到达时,要听从医护人员的指挥,采取切实可行的救助办法,以达到减少人员伤亡的目的。(1.0分)  

正确答案：对
12、单位要根据需要,没有必要引进、采用先进适用的应急救援技术装备。(1.0分)  

正确答案：错
13、在综合应急演练前,演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演,熟悉演练实施过程的各个环节。(1.0分)  

正确答案：对
14、演练书面总结报告不必对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。(1.0分)  

正确答案：错
15、编制应急救援预案的目的是确保不发生事故。(1.0分)  

正确答案：错
16、演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。(1.0分)  

正确答案：对
17、有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产。(1.0分)  

正确答案：对
18、剧毒化学品销售企业应当在销售后5日内,将所销售的剧毒化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案,并输入计算机系统。(1.0分)  

正确答案：对
19、《化学品安全标签编写规定》要求,集装箱、成组货物的安全标签应位于四个侧面。(1.0分)  

正确答案：对
20、腐蚀性物品要按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储藏,性质相抵的禁止同库储藏。(1.0分)  

正确答案：对
21、储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类。(1.0分)  

正确答案：对
22、危险、有害因素是可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 (1.0分)  

正确答案：错
23、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患是生产经营单位安全管理人员的职责,而非主要负责人的职责。(1.0分)  

正确答案：错
25、《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。(1.0分)  

正确答案：对
26、享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。(1.0分)  

正确答案：错
27、储存危险化学品的建筑物可以有地下室或其他地下建筑。(1.0分)  

正确答案：错
28、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。(1.0分)  

正确答案：对
29、按照《安全生产法》的规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(1.0分)  

正确答案：对
查看答案30、安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。(1.0分)  

正确答案：错
31、根据系统安全理论,安全工作目标就是控制危险源,努力把事故概率降到最低,即使万一发生事故,也可以把伤害和损失控制在较轻的程度上。(1.0分)  

正确答案：对
32、危险化学品经营单位经营方式发生变化的,应当相关规定重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：对
33、装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。(1.0分)  

正确答案：对
34、对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存,用人单位必须配置防护设备和报警装置,保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。(1.0分)  

正确答案：对
35、申请易制毒化学品运输许可,应当提交易制毒化学品的购销合同,货主是企业的,应当提交营业执照;货主是其他组织的,应当提交登记证书(成立批准文件);货主是个人的,应当提交其个人身份证明。经办人还应当提交本人的身份证明。(1.0分)  

正确答案：对
36、任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。(1.0分)  

正确答案：对
37、发生危险化学品事故,事故单位安全管理人员应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援,并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告。(1.0分)  

正确答案：错
38、《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。(1.0分)  

正确答案：错
39、任何单位和个人不得经营危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
40、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备,发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。(1.0分)  

正确答案：对
41、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须投保安全生产责任保险。(1.0分)  

正确答案：错
42、电流通过人体内部,对人体伤害程度受电流大小影响,而与其他因素无关。(1.0分)  

正确答案：错
43、感知电流一般不会对人体构成伤害,但有可能导致二次事故。 (1.0分)  

正确答案：对
44、电气机械性损伤也叫电伤,是触电事故的一种。(1.0分)  

正确答案：对
45、为了防止膨胀导致容器破裂,对盛装易燃液体的容器,夏天要储存于阴凉处或用喷淋冷水降温的方法加以防护。(1.0分)  

正确答案：对
46、储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用机械采暖。(1.0分)  

正确答案：错
47、储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过60℃。(1.0分)  

正确答案：错
48、易燃气体在常温常压下遇明火、高温即会发生着火或爆炸,燃烧时其蒸气对人畜有一定的刺激毒害作用。(1.0分)  

正确答案：对
49、安全标准化是指为安全生产活动获得最佳秩序,保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。(1.0分)  

正确答案：对
50、有毒品必须储存在仓库,不得露天存放。应远离明火、热源,库房通风应良好。(1.0分)  

正确答案：对
51、根据《危险化学品重大危险源辨识》,乙烯临界量为30t。(1.0分)  

正确答案：错
查看答案52、严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。(1.0分)  

正确答案：对
53、危险品不得与禁忌物料混合储存,灭火方法不同的危险化学品可以同库储存。(1.0分)  

正确答案：错
54、根据我国《常用危险化学品分类及标志》,压缩气体和液化气体中,不包括氧气。(1.0分)  

正确答案：错
55、装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩带相应的防护用品。(1.0分)  

正确答案：对
56、自燃点与闪点一样都是可燃物质的固有性质。(1.0分)  

正确答案：错
57、一般说来,液体密度越大,闪点越高,自燃点也越高,故发生火灾的危险性越小。(1.0分)  

正确答案：错
58、在工业生产中,有毒品侵入人体的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。(1.0分)  

正确答案：对
59、锅炉工作压力越低,汽、水重度差越小压力越高,汽、水重度差越大。(1.0分)  

正确答案：错
60、水压试验用水温度应高于周围露点的温度,以防锅炉或容器表面结露。且水温越高越好。(1.0分)  

正确答案：错
61、每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。(1.0分)  

正确答案：对
62、《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的操作人员应持证上岗。(1.0分)  

正确答案：对
63、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶必须专用。只允许充装与钢印标记一致的介质,不得改装使用。(1.0分)  

正确答案：对
 [单选题]
64、下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层,而被逐步替代的是(    )。(1.0分)  正确答案：A
查看答案 A、卤代烷1211、1301灭火剂B、二氧化碳灭火剂C、七氟丙烷灭火剂
65、统一负责、领导、组织、协调本行政区域的职业病防治工作,建立健全职业病防治工作体制、机制,统一领导、指挥职业卫生突发事件应对工作的为(    )地方人民政府。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、县级以上B、省级C、设区的市级
66、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业场所应当设置警示标识、中文警示说明和(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、红色区域警示线B、黄色区域警示线C、黄色警示牌
67、生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案(    ),使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、培训活动B、编制C、演练
68、(    )即根据演练工作需要,采取必要安全防护措施,确保参演、观摩等人员以及生产运行系统安全。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全防护措施B、演练工作安全保障C、系统安全
69、在应急救援过程中,救援人员首先应熟悉地形,明确撤离(    );准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、人数B、方向C、工具
70、所有大中型危险化学品企业都要依法按照相关标准建立(    )救援队。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、兼职B、专业应急C、志愿
71、安全标志分为四类,它们分别是(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志B、禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志C、禁止标志、警告标志、通行
72、危险、有害因素的识别是指识别危险、有害因素的存在并确定其(    )的过程。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、性质B、数量C、严重性
73、根据《工伤保险条例》,职工工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,(    )认定为工伤。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、应当B、不得C、视具体情况而定
74、安全色蓝色的含义为(    )。 (1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、必须遵守规定的指令性信息B、禁止、停止、危险的信息C、注意、警告的信息
75、通过公路运输危险化学品,运输车辆必须遵守公安部门规定的(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、装卸要求B、品种规定C、行车时间和路线
76、储存危险化学品的采暖管道和设备的保温材料,应采用(    )材料。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、燃烧B、非燃烧C、石棉
77、《化学品安全技术说明书编写规定》适用于(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、民用受控消费品B、工业化学品C、以科学研究为目的的少量样
78、《危险化学品安全管理条例》规定,(    )不得在托运的普通货物中夹带危险化学品,不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、运输单位B、托运人C、承运人
79、《易制毒化学品管理条例》规定,(    )不得购买第一类、第二类易制毒化学品。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、单位B、企业C、个人
80、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝(    )和强令冒险作业。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、违章指挥B、错误指挥C、应急指挥
81、为了防止电磁场的危害,应采取接地和(    )防护措施。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、屏蔽B、绝缘C、隔离
82、粉尘的爆炸下限大体为(    ),爆炸上限约为80mgL称为易燃固体。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、15 B、25mgL C、5 D、15mgL E、25 F、45mgL

83、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的建筑距离不应小于(    )m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 (1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、2 B、5 C、8

84、在同一房间或同一区域内,不同物品之问分开一定的距离,非禁忌物料之间用通道保持空间的储存方式,属于(    )储存。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、隔离B、隔开C、分离
85、在《常用危险化学品的分类及标志》中规定,每种常用危险化学品最多可选用(    )个安全标志。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、2 B、3 C、4

86、黄磷在储存时应始终浸没在(    )中。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、二硫化碳B、水C、煤油
87、危险化学品露天堆放,应符合(    )的安全要求。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、防火、防爆B、防辐射C、防中毒
88、乙炔瓶的定期检验,每三年进行一次,库存或停用周期超过(    )年的乙炔瓶,启用前应进行检验。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、2 B、1 C、3

89、发生汽水共腾的主要原因是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、炉水含盐量太低B、炉水pH值太低C、炉水含盐量太高
90、《压力容器安全技术监察规程》规定,容器内部有(    )时,不得进行任何修理。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、温度B、压力C、杂质
[判断题] 
91.某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带有污油底阀的污油管线放入污油池内,当时污油池液面高度为500cm,上面浮有30cm的浮油。在液面上的101cm处需对法兰进行更换,班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工内去办理动火票,钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回,便开始焊接,结果发生油气爆炸,钳工甲掉入污油池死亡。根据上述事实,电焊工不是特殊工种,不用按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格。(1.0分)  正确答案：错
92.2007年4月13日早8时许,某县某村公路旁的麦田里发现7桶不明化学物品。经过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的7桶“三氯化磷”都已经过期。周围小麦被“烧”死,造成严重污染。根据上述事实,请判断,本事故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门、公安部门备案。(1.0分)  正确答案：对
932006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。(1.0分)  正确答案：错    
94、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  正确答案：对
95、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
96、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
97、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
98、某加油站汽油加油机的吸管止回阀发生故障,加油员张某请来农机站修理工进行修理,修理完毕后修理工离开,张某与另一闲杂人员周某滞留在罐室。因张某打火机掉落地上,周某拣起打火机后,随手打火,检修中溢出的汽油气体遇火引起爆燃。造成2人死亡。根据上述情况,检修中溢出的汽油气体发生爆燃,必须达到(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、爆炸极限B、爆炸上限C、浓度
99、某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该单位的(    )是本单位的消防安全责任人。(1.0分)  

正确答案：A
A、主要负责人查看答案 B、负责人C、安全管理人员
100、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,请指出以下(    )方面符合危险化学品安全管理要求.(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、氢氧化钠的包装不够严密,存在泄漏,造成水侵入,不符合危险货物包装的有关要求B、危险化学品必须储存经审查批准的危险品仓库中,未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库C、单位主管领导接到报告后立即进行了应急处理
安全生产管理人员危险化学品经营单位（初训）6

[判断题] 
1.盛装具有腐蚀性介质的容器,底部尽可能不装阀门,腐蚀性液体应从顶部抽吸排出。(1.0分)  

正确答案：对
2、密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾,可以用水进行扑救。(1.0分)  

正确答案：错
3、严禁在油气区内用有色金属敲打撞击作业。(1.0分)  

正确答案：错
4、用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果,有选择的告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
5、职业病防护设施,包括降低职业病危害因素的强度或浓度的设备和设施,也包括有关建筑物和构筑物。(1.0分)  

正确答案：对
6、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。(1.0分)  

正确答案：对
7、使用有毒物品作业的用人单位可以按照国务院卫生行政部门或行业管理部门的规定,向卫生行政部门及时、如实申报存在职业中毒危害项目。(1.0分)  

正确答案：错
8、发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有1人在受限空间外部负责联络工作。(1.0分)  

正确答案：对
9、除矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位外,其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行10、各级安全生产监督管理部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划,并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。(1.0分)  

正确答案：对
11、应急救援过程中,向上级报告事故情况包括:事故发生的时间、地点,危险品种类、数量,事故性质,危险范围等。(1.0分)  

正确答案：对
12、应急预案的目的是避免突发事件的发生,杜绝对工人、居民和环境的危害。(1.0分)  

正确答案：错
13、专项应急预案应当包括危险性分析、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。(1.0分)  

正确答案：错
14、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案。(1.0分)  

正确答案：错
15、综合演练通常成立演练领导小组,下设策划组、执行组、保障组、评估组等专业工作组。根据演练规模大小,其组织机构可进行调整。(1.0分)  

正确答案：对
16、编制应急救援预案的目的是确保不发生事故。(1.0分)  

正确答案：错
17、演练书面总结报告不必对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。(1.0分)  

正确答案：错
18、危险化学品的储存单位在储存场所可酌情确定是否设置通信、报警装置,并保证处于正常状态。(1.0分)  

正确答案：错
19、事故、事件、不符合及其对职业安全健康绩效影响的调查,目的是建立有效的程序,对生产经营单位的事故、事件、不符合进行调查、分析和报告,识别和消除此类情况发生的根本原因,防止其再次发生,并20、安全监控作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施,是发现系统故障和异常的重要手段。(1.0分)  

正确答案：对
21、职业安全健康管理体系中初始评审过程不包括法律、法规及其他要求内容。(1.0分)  

正确答案：错
22、腐蚀性物品要按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储藏,性质相抵的禁止同库储藏。(1.0分)  

正确答案：对
23、按照《安全生产法》的规定,任何单位和个人在生产安全事故应急救援和调查处理中都应当支持、配合事故抢救,并提供一切便利条件。(1.0分)  

正确答案：对
24、未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品的行为属违法行为。(1.0分)  

正确答案：对
25、为了防止危险化学品的误用,危险化学品安全标签的粘贴、挂拴、喷印应牢固,保证在运输及储存期间不脱落、不损坏。(1.0分)  

正确答案：对
26、危险化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。(1.0分)  

正确答案：对
27、在任何情况下,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不可以越级上报事故情况。(1.0分)  

正确答案：错
28、生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。(1.0分)  

正确答案：对
29、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全,防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。(1.0分)  

正确答案：对
30、构成一般危险源的危险化学品必须在专用仓库内单独存放。(1.0分)  

正确答案：错
31、在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式是隔开储存。(1.0分)  

正确答案：错
32、危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,并由专人负责。(1.0分)  

正确答案：对
33、《工作场所安全使用化学品规定》不仅要求用人单位对化学品危险性进行鉴别和分类,建立化学品安全标签和安全技术说明书制度,而且明确提出了职工的义务和权力。(1.0分)  

正确答案：对
34、生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的,经采取措施可以继续使用。(1.0分)  

正确答案：错
35、装卸易燃易爆品人员,在各项操作中可以使用手持金属装卸工具,但作业现场应远离热源和火源。(1.0分)  

正确答案：错
36、从事危险化学品经营的单位应有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配备必要的应急救援器材、设备。(1.0分)  

正确答案：对
37、泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速转移至安全区域。(1.0分)  

正确答案：对
38、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
39、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。(1.0分)  

正确答案：对
40、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。(1.0分)  

正确答案：对
41、从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业,应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请。(1.0分)  

正确答案：错
42、电伤是电能转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体,对人体造成的伤害。(1.0分)  

正确答案：对
43、电伤伤害多见于机体的外部,往往在机体表面留下伤痕。(1.0分)  

正确答案：对
44、火花放电释放的能量小。(1.0分)  

正确答案：错
45、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992)常用危险化学品安全标志中的图形分别标示了8类危险化学品的主要危险特性。(1.0分)  

正确答案：对
46、遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂。(1.0分)  

正确答案：对
47、进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,不得在库内、库房、货场停放和修理。(1.0分)  

正确答案：对
48、液体粘度的大小主要与液体的种类和温度有关。(1.0分)  

正确答案：对
49、氧化性物质的危险性是通过与其他物质作用或自身发生化学变化的结果表现出来的。(1.0分)  

正确答案：对
50、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫灭火。(1.0分)  

正确答案：错
51、有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。因此,在皮肤破裂时,应停止或避免对有毒品的作业。(1.0分)  

正确答案：对
52、爆炸品仓库必须选择在人烟稀少的空旷地带,与周围的居民住宅及工厂企业等建筑物必须有一定的安全距离。(1.0分)  

正确答案：对
53、许多炸药本身就是含氧的化合物或者是可燃物与氧化剂的混合,故不需外界供给氧气也能发生燃烧和爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
54、危险化学品包装修理过后如果符合危险货物运输包装性能试验的要求,可以重复使用。(1.0分)  

正确答案：对
55、化学品安全技术说明书(SDS)是化学品经营单位向用户提供基本危害信息的工具。(1.0分)  

正确答案：错
56、氧化剂的特点是其本身不一定可燃,但能导致可燃物的燃烧。(1.0分)  

正确答案：对
57、按照《安全生产法》的规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库必须与员工宿舍保持足够的安全距离。(1.0分)  

正确答案：对
58、金属铀属于放射性物品。(1.0分)  

正确答案：对
59、压力容器的受压元件如果采用不合理的结构形状,局部地方会因应力集中或变形受到过分压束而产生很高的局部应力,严重时也会导致破坏。(1.0分)  

正确答案：对
60、易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装,必须经置换或抽真空处理后进行。(1.0分)  

正确答案：对
61、锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。(1.0分)  

正确答案：对
62、材料的强度性能不是一成不变的,而是随着温度、加工方法、热处理工艺的改变而改变。(1.0分)  

正确答案：对
63、每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。(1.0分)  

正确答案：对
[单选题]
64、工房内防静电的措施不包括(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、通风B、造潮C、降温
65、个人防护措施属于第(   )级预防。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、一B、二C、三
66、人们在生产和生活中为防御各种职业危害和伤害而在劳动过程中穿戴和配备的各种用品的总称称为(    )防护用品。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、一般B、特种C、个人劳动
67、应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、(    )日期等内容。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、修订B、实施C、颁布
68、 应急预案编制依据就是简述应急预案编制所依据的法律法规、规章,以及有关行业管理规定、(    )等。
(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、地方标准B、国家标准C、技术规范和标准
69、对于危险性较大的重点岗位,生产经营单位应当制定重点工作岗位的(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、综合应急预案B、专项应急预案C、现场处置方案
70、应急救援专职队平时就要(    )并配有相应器材。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、选拔人员B、互相沟通C、组建落实
71、一般事故由事故发生地()级人民政府负责调查。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、县B、设区的市级C、省
72、可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、不安全B、事故C、危险源
73、用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人(    )工伤保险费。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、不缴纳B、完全缴纳C、适当缴纳
74、储存危险化学品的采暖管道和设备的保温材料,应采用(    )材料。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、燃烧B、非燃烧C、石棉
75、工伤保险是国家通过立法手段保证实施的,对在工作过程中遭受人身伤害的职工或遗属提供补偿的一种(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、优惠措施B、社会福利制度C、经济补偿制度
76、根据《工伤保险条例》,职工工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,(    )认定为工伤。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、不得B、应当C、视具体情况而定
77、大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、当地主导风向的上风向和河流上游的地域B、当地主导风向的上风向和河流下游的地域C、当地主导风向的下风向和河
78、根据《工伤保险条例》的规定,工伤保险费的缴纳,以下正确的是(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、按照国家、集体和个人三方负担的原则,由国家,用人单位和职工个人三方缴纳B、由用人单位缴纳,职工个人不缴纳C、国家承担主要部分,用人单位
79、国家对从事放射、高毒等作业实行(    )管理。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、规划B、计划C、特殊
80、《中华人民共和国安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,应当由(    )负责组织对安全设施进行验收。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、建设单位B、设计单位C、施工单位
81、为了限制产生危险的静电,可限制液体在管道内的(    )。 (1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、压力B、温度C、流速
82、危险化学品零售业务的店面应与繁华商业区或居民人口稠密区保持(    )m以上距离。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、300 B、200 C、500

83、在使用放射性物品的工作场所,不应(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、铺设耐酸防滑地面,排废水设施B、饮食和吸烟C、在溢出有毒烟气区配置抽风
84、汽油、苯、乙醇属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、氧化剂B、压缩气体C、易燃液体
85、当炸药爆炸时,能引起位于一定距离之外的炸药也发生爆炸,这种现象称为(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、爆炸B、殉爆C、化学反应
86、在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、怕晒物品B、易破碎物品C、怕雨
87、下列化合物中,属于氧化剂是(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、过氧化氢B、氢氧化钠C、氰化氢
88、 进行压力容器内部检验或检修时,要求工作空间空气中的氧含量(体积比)为(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、≥20% B、15%-25% C、18%-23%

89、在不大于规定充装量的条件下,液化石油气储罐的压力随(    )变化而变化。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、充装量B、储存温度C、输送设备的压力
90、介质对压力容器的破坏主要是由于(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、易燃B、腐蚀C、有毒
 [单选题]
91、某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述事实,请判断,该公司仓库内过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)混存,因包装破漏接触发生化学反应、起火、燃烧、爆炸,是这起事故的直接原因。(1.0分)  

正确答案：对
92、事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。(1.0分)  

正确答案：对
93、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟可否私自改变行车路线,运输危险化学品时车辆经过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。(1.0分)  

正确答案：错
94、某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：错
95、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。(1.0分)  

正确答案：错
96、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  

正确答案：对
97、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
98、某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该企业对建筑消防设施每(    )至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、一年B、半年C、两年
99、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,依据《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》,分析危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为(    )种类型。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、二B、三C、四
100、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向安监部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据上述事实,三氯乙烯可能导致的职业病有(    )。(1.0分)  

正确答案：B 

查看答案 A、职业性哮喘B、肝血管瘤C、白血病
安全生产管理人员危险化学品经营单位（初训）7

[判断题] 
1、《常用危险化学品分类标志》规定,氧化剂包括含有过氧基的无机物,其本身不一定可燃,但能导致可燃物的燃烧。(1.0分)  

正确答案：对
2、抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾,还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。(1.0分)  

正确答案：对
3、安全阀卸压时应将其危险气体导至安全的地点。(1.0分)  

正确答案：对
4、特种劳动防护用品实行安全标志管理。(1.0分)  

正确答案：对
5、职业病防护设施,包括降低职业病危害因素的强度或浓度的设备和设施,也包括有关建筑物和构筑物。(1.0分)  

正确答案：对
6、职业健康监护档案管理各单位应有专人管理并按规定长期保存。(1.0分)  

正确答案：对
7、使用有毒物品作业的用人单位应当依照职业病防治法的有关规定,采取有效的职业卫生防护管理措施,加强劳动过程中的防护与管理。(1.0分)  

正确答案：对
8、危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产、运行。(1.0分)  

正确答案：错
9、事故发生后,危险区域人员首先要做好自救互救,在医护人员到达时,要听从医护人员的指挥,采取切实可行的救助办法,以达到减少人员伤亡的目的。(1.0分)  

正确答案：对
11、突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令,配合人民政府采取的应急处置措施,做好本单位的应急救援工作,并积极组织人员参加本单位的应急救援和处置工作。(1.0分)  

正确答案：错
12、企业要加强对各种救援队伍的培训,保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对应方法和步骤,做到应知应会。(1.0分)  

正确答案：对
13、在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域时,可以横穿危险区域。(1.0分)  

正确答案：错
14、应急救援过程中,应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。(1.0分)  

正确答案：对
15、生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：错
16、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案。(1.0分)  

正确答案：错
17、企业应对重大危险源采取便捷、有效的消防、治安报警措施和联络通信、记录措施。(1.0分)  

正确答案：对
18、当某种化学品有新的信息发现时,安全标签应及时修订、更改。(1.0分)  

正确答案：对
19、通过道路运输剧毒化学品的,托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。(1.0分)  

正确答案：对
20、危险化学品安全标签中要标出化学品的主要成分和含有的有害组分含量或浓度。(1.0分)  

正确答案：对
21、大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风向和河流上游的地域。(1.0分)  

正确答案：错
22、爆炸物品可与其他类物品同储,但必须采取隔离措施且限量储存。(1.0分)  

正确答案：错
23、如果用人单位没有统一购买劳动防护用品,应该按照法律、法规或标准的规定,发给从业人员资金由其自行购买。(1.0分)  

正确答案：错
24、储存毒害品仓库应远离居民区和水源。(1.0分)  

正确答案：对
25、生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员及从业人员的安全培训,由生产经营单位负责。(1.0分)  

正确答案：错
26、危险化学品仓库的库房门应为铁门或木质外包铁皮并采用内开式。(1.0分)  

正确答案：错
27、在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合,事先采取措施,防止事故发生。(1.0分)  

正确答案：对
28、危险化学品经营销售实行许可制度只适用于中华人民共和国境内国有企业,不适用于个人或私有企业。(1.0分)  

正确答案：错
29、事故发生后,不管情况如何,事故现场有关人员不得直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。(1.0分)  

正确答案：错
30、质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器的生产企业的工业产品生产许可证,负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。(1.0分)  

正确答案：对
31、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,保险费由从业人员和单位各缴纳一半。(1.0分)  

正确答案：错
32、《工伤保险条例》规定了工伤保险基金组成和征收办法。工伤保险费由个人缴纳。(1.0分)  

正确答案：错
33、《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。(1.0分)  

正确答案：对
34、工会依法参加事故调查处理,但无权向有关部门提出处理意见。(1.0分)  

正确答案：错
35、国家安全生产监督管理总局负责全国危险化学品登记的监督管理工作。(1.0分)  

正确答案：对
36、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策,应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。(1.0分)  

正确答案：对
37、生产、储存危险化学品的单位,应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志,并对危险化学品管道不定期检查、检测。(1.0分)  

正确答案：错
38、用人单位必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。(1.0分)  

正确答案：对
39、各类危险化学品分装、改装、开箱(桶)检查等应在库房内进行。(1.0分)  

正确答案：错
40、危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置。有供对外报警、联络的通讯设备。(1.0分)  

正确答案：对
41、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
42、直流电流与交流电流相比,容易摆脱,其室颤电流也比较小,因而,直流电击事故很少。(1.0分)  

正确答案：错
43、感知电流一般不会对人体构成伤害,但有可能导致二次事故。 (1.0分)  

正确答案：对
44、产生静电最常见的方式是接触分离起电。(1.0分)  

正确答案：对
45、爆炸下限越低,爆炸极限范围越宽,危险性越小。(1.0分)  

正确答案：错
46、安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印,在交付商品时提供给用户,作为为用户的一种服务,随商品在市场上流通。(1.0分)  

正确答案：对
47、储存危险化学品建筑的通排风系统可不考虑导除静电的接地装置。(1.0分)  

正确答案：错
48、杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响,在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。(1.0分)  

正确答案：错
49、事故指造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 (1.0分)  

正确答案：对
50、许多炸药本身就是含氧的化合物或者是可燃物与氧化剂的混合,故不需外界供给氧气也能发生燃烧和爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
51、有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。(1.0分)  

正确答案：对
52、《常用危险化学品的分类及标志》中此图形为不燃气体的安全标志。(1.0分)  

正确答案：错
53、运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密,能够承受正常运输条件下下产生的内部压力和外部压力。(1.0分)  

正确答案：对
54、《工作场所安全使用化学品规定》不仅要求用人单位对化学品危险性进行鉴别和分类,建立化学品安全标签和安全技术说明书制度,而且明确提出了职工的义务和权力。(1.0分)  

正确答案：对
55、腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。(1.0分)  

正确答案：对
56、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫灭火。(1.0分)  

正确答案：错
57、遇湿易燃物品库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入,但可以在防水较好的露天存放。(1.0分)  

正确答案：错
58、用于引爆炸药的导火索不属于爆炸品。(1.0分)  

正确答案：错
59、易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装,必须经置换或抽真空处理后进行。(1.0分)  

正确答案：对
60、水压试验用水温度应高于周围露点的温度,以防锅炉或容器表面结露。且水温越高越好。(1.0分)  

正确答案：错
61、压力容器,可由没有制造许可证的专业单位制造。(1.0分)  

正确答案：错
62、压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。(1.0分)  

正确答案：对
63、气瓶充装站只要具备相当规模,未办理注册登记的,也可以从事充装工作。(1.0分)  

正确答案：错
 [单选题]
64、可燃液体在火源作用下(    )进行燃烧。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、蒸发成蒸气氧化分解B、本身直接C、高温液体部分
64、可燃液体在火源作用下(    )进行燃烧。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、蒸发成蒸气氧化分解B、本身直接C、高温液体部分
65、建设项目的防护设施设计,应当经安全生产监督管理部门审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工的项目为职业病危害(   )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、严重B、较重和严重C、一般、较重和严重
66、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更,从事劳动合同中未告知的存在(    )的作业时,用人单位应当如实告知劳动者,并协商变更原劳动合同有关条款。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、有毒B、危险C、职业中毒危害
67、危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、评审B、备案C、发布
68、根据事故情景,应急处置结束后,所开展的事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作就是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、事故清理B、事后评估C、后期处置
69、应急救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速(    ),控制事故发展。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、实施救援B、全面防护C、了解事故 

70、制定应急预案的目的是抑制(    )事件,减少对人员、财产和环境的危害。(1.0分)  

正确答案：B 

查看答案 A、火灾爆炸B、突发C、中毒
71、根据能量转移理论的概念,事故的本质是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
A、能量的不正常作用 查看答案B、造成人员死伤C、造成经济损失
72、三级安全教育是指(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、集团公司、车间、班组B、总厂、分厂、车间C、厂、车间、班组
73、人本原理体现了以人为本的指导思想,()不是人本原理中的原则。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、安全第一原则B、动力原则C、能级原则
74、安全色绿色的含义为(    )。 (1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、注意、警告的信息B、必须遵守规定的指令性信息C、安全的指示性信息
75、危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备(    )安全管理人员。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、专职B、兼职C、专职兼职都可以
76、储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管应采用(    )材料制作。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、非燃烧B、易燃C、木质
77、危险化学品仓库的保管员应经过岗前和定期培训持证上岗,做到(    ),并做好检查记录。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、一日两检B、一周两检C、一日一检
78、《危险化学品安全管理条例》规定,运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的,托运人应当添加,并将有关情况告知(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

A、收货人 查看答案B、发货人C、承运人
79、《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、管理能力B、操作技能C、操作知识
80、《危险化学品登记管理办法》规定,危险化学品(    )企业应当设立由专职人员24小时值守的国内固定服务电话。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、经营B、生产C、运输
81、雷电放电具有(    )的特点。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低
82、压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风,库温不易超过(    )℃。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、30 B、20 C、40

83、在危险化学品的分类中,将易燃液体按闪点的高低分为(    )项。(1.0分)  

正确答案：A C、5

查看答案 A、3 B、4

84、在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、紧急出口B、小心着火C、禁止入内
85、《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与(    )在同一座建筑物内,并应当与其保持安全距离。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、员工宿舍B、调度室C、办公室
86、氧气(    )与油脂混合储存。(1.0分)  

正确答案：C
A、可以 查看答案B、允许C、不得
87、危险化学品的(    )的单位,应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书,并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、生产B、经营C、储存
88、乙炔瓶的定期检验,每三年进行一次,库存或停用周期超过(    )年的乙炔瓶,启用前应进行检验。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、2 B、1 C、3

89、安全泄放装置能自动迅速地泄放压力容器内的介质,以便使压力容器始终保持在(    )压力范围内。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、工作B、最高允许工作C、设计
90、不锈钢容器进行水压试验时,应该控制水中的(    )离子含量,防止腐蚀。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、氧B、氢C、氯
 [单选题]
91、事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。(1.0分) 

正确答案：对
92、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。(1.0分)  

正确答案：对
93、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
94、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  

正确答案：对
95、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
96、某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：错
97、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。(1.0分)  

正确答案：错
98、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,分析不属于该事故防范措施的是(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、不定期更换法兰密封垫片并检查紧固螺栓,防止阀门泄漏B、液化石油气储气站应加强日常安全检查和安全管理C、制定事故应急处理预案并组织有关人员演练
99、某机械制造厂仪表车间车工班的李某、徐某、陈某和徒工小张、小孟及徐某的妻子饶某,聚集在一间约18㎡的休息室内,用一个5KW的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角存放一个盛装15kg汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,随着室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不断增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某、饶某发现汽油渗出后,立刻用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几个人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充满汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。造成3人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,引发该事故的着火源是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、电火花B、静电C、明火
100、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,请指出以下(    )方面符合危险化学品安全管理要求.(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、氢氧化钠的包装不够严密,存在泄漏,造成水侵入,不符合危险货物包装的有关要求B、危险化学品必须储存经审查批准的危险品仓库中,未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库C、单位主管领导接到报告后立即进行了应急处理
安全生产管理人员危险化学品经营单位（初训）8

[判断题]

1.贮罐的检尺、测温盒、取样器应采用导电性良好且与罐体金属相碰不产生火花的材料制作。(1.0分)  

正确答案：对
2、燃烧必然伴随着光和热的产生。(1.0分)  

正确答案：对
3、可燃气体和氧的含量越大,火源强度、初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大,粉尘爆炸危险性也就越大。(1.0分)  

正确答案：对
4、劳动者因某种原因未接受离岗时职业健康检查,用人单位可以解除或者终止与其订立的劳动合同。(1.0分)  

正确答案：错
5、使用有毒物品作业的用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害因素进行检测、评价。(1.0分)  

正确答案：对
6、职业病危害严重的建设项目,其职业病防护设施设计未经审核同意的,建设单位不得进行施工,应当进行整改后重新申请审核。(1.0分)  

正确答案：错
7、患职业病的情形,不属于工伤。(1.0分)  

正确答案：错
8、个体防毒的措施之一是正确使用呼吸防护器,防止有毒物质从呼吸道进入人体引起职业中毒。(1.0分)  

正确答案：对
9、政府主管部门必须派出经过培训的、考核合格的技术人员定期对重大危险源进行监察、调查、评估和咨询。(1.0分)  

正确答案：对
10、上级单位应当指导、督促检查生产经营单位做好应急预案的备案登记工作,建立应急预案备案登记建档制度。(1.0分)  

正确答案：错
11、应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。(1.0分)  

正确答案：对
12、应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所,并设有明显的标志。(1.0分)  

正确答案：对
13、对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估,并结合本单位实际,加强应急能力建设,是编制应急预案的关键。(1.0分)  

正确答案：对
14、一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排。(1.0分)  

正确答案：对
15、应急救援过程中,应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻,防止人为破坏、制造事端。(1.0分)  

正确答案：对
16、应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。(1.0分)  

正确答案：对
17、应急预案应提出详尽、实用、明确、有效的技术和组织措施。(1.0分)  

正确答案：对
18、道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。(1.0分)  

正确答案：对
19、危险、有害因素是可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 (1.0分)  

正确答案：错
20、事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。(1.0分)  

正确答案：对
21、盛装危险化学品的容器或包装,确认危险品用完后即可撕下相应的安全标签。(1.0分)  

正确答案：错
22、本质安全化原则只可以应用于设备、设施,不能应用于建设项目。(1.0分)  

正确答案：错
23、腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。(1.0分)  

正确答案：对
24、个体运输业户的车辆可以从事道路危险化学品运输经营活动。(1.0分)  

正确答案：错
25、未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品的行为属违法行为。(1.0分)  

正确答案：对
26、按照《安全生产法》的规定,负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度,公开举报电话、信箱或者电子邮件地址,受理有关安全生产的举报;受理的举报事项经调查核实后,应当形成书面材料; 正确答案：对
27、班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键。(1.0分)  

正确答案：对
28、危险化学品经营许可证是从事危险化学品的采购、调拨、销售活动的合法凭证。(1.0分)  

正确答案：对
29、按《危险化学品安全技术说明书编写规定》要求危险化学品安全技术说明书,内容包括:标识、成分及理化特性、燃烧爆炸危险特性、毒性及健康危害性、急救、防护措施、包装与储运、泄漏处理与废弃等八大部分。(1.0分)  

正确答案：错
30、从事危险化学品批发业务的企业,所经营的危险化学品可以存放在业务经营场所。(1.0分)  

正确答案：错
31、危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,并由专人负责。(1.0分)  

正确答案：对
32、危险化学品生产单位在厂内销售本单位生产的危险化学品,不再办理经营许可证。(1.0分)  

正确答案：对
33、危险化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。(1.0分)  

正确答案：对
34、根据《危险化学品安全管理条例》,危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。(1.0分)  

正确答案：对
35、生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。(1.0分)  

正确答案：对
36、生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。(1.0分)  

正确答案：对
37、《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。(1.0分)  

正确答案：对
38、矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计未按照国家有关规定报经有关部门审查,可以先投入施工建设。(1.0分)  

正确答案：错
39、《中华人民共和国消防法》规定,单位的安全管理人员是本单位的消防安全责任人。(1.0分)  

正确答案：错
40、生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位的安全生产管理人员对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：错
41、建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。(1.0分)  

正确答案：错
42、直流电流与交流电流相比,容易摆脱,其室颤电流也比较小,因而,直流电击事故很少。(1.0分)  

正确答案：错
43、工频交流电流的频率越高,对人体的伤害作用越大。(1.0分)  

正确答案：错
44、通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素,它分为一般机械通风和局部机械通风两种类型。(1.0分)  

正确答案：错
45、用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器,应由专业生产企业定点生产,并经检测、检验合格,方可使用。(1.0分)  

正确答案：对
46、易燃固体储存库房温度需控制在35℃及以下。(1.0分)  

正确答案：对
47、液体粘度的大小主要与液体的种类和温度有关。(1.0分)  

正确答案：对
48、危险化学品性质或消防方法相互抵触,以及配装号或类项不同的危险化学品不能装在同一车、船内运输。(1.0分)  

正确答案：对
49、事故指造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 (1.0分)  

正确答案：对
50、有毒品必须储存在仓库,不得露天存放。应远离明火、热源,库房通风应良好。(1.0分)  

正确答案：对
51、金属铀属于放射性物品。(1.0分)  

正确答案：对
52、一般来讲,物质越易燃,其火灾危险性就越小。(1.0分)  

正确答案：错
53、在炸药爆炸场所进行施救工作时,除了防止爆炸伤害外,还应注意防毒,以免造成中毒事故。(1.0分)  

正确答案：对
54、仓库工作人员应进行培训,经考核合格后上岗;装卸人员也必须进行必要的教育;消防人员除了应具有一般消防知识外,还应进行专门的专业知识培训。(1.0分)  

正确答案：对
55、危险化学品生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。(1.0分)  

正确答案：对
56、根据我国《常用危险化学品分类及标志》,压缩气体和液化气体中,不包括氧气。(1.0分)  

正确答案：错
57、装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩带相应的防护用品。(1.0分)  

正确答案：对
58、个人可以通过邮寄向危险化学品经营单位购买危险化学品。(1.0分)  

正确答案：错
59、根据《压力容器定期检验规则》,全面检验报告应有检验、审核、审批三级签字,审批人应为检验机构授权的技术负责人。(1.0分)  

正确答案：对
60、高温高压下的氢对碳钢有严重的腐蚀作用,为了防止这种腐蚀,应选用耐氢腐蚀性能良好的低合金铬钼钢作为加氢反应器等。(1.0分)  

正确答案：对
61、《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器运行操作人员,应加强对液面计的维护管理,保持完好和清晰。(1.0分)  

正确答案：对
62、锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。(1.0分)  

正确答案：对
63、可以从液化石油气储罐或罐车直接向气瓶灌装。(1.0分)  

正确答案：错
 [单选题]
64、容器内液体过热、气化而引起的爆炸属于(    )爆炸。(1.0分)  

正确答案：A
65、用人单位应当选择由省级以上人民政府卫生行政部门批准的(    )承担职业健康检查工作。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、医疗卫生机构B、职业卫生技术服务机构C、医院
66、向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的,应当提供中文说明书,并在设备的醒目位置(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、设置警示标识和中文警示说明B、张贴中文说明书C、设置安全注意事项
67、《生产安全事故应急演练指南》(AQT9007—2011)规定了生产安全事故应急演练(以下简称应急演练)的目的、原则、类型、内容和(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、综合应急演练的组织B、综合应急演练的组织与实施C、专项应急演练的组织与实施
68、在应急救援过程中,根据燃烧物的具体性质,选用合适的(    )扑灭火灾。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、清洗剂B、灭火剂C、洗涤剂
69、企业要加强重点岗位和重点部位监控,发现事故征兆要立即发布(    ),采取有效防范和处置措施,防止事故发生和事故损失扩大。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、启动预案信息B、预警信息C、新闻信息
70、在应急救援过程中,撤离前应及时指导危险区的群众做好(    )防护。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、头部B、躯体全面C、个人
71、危险化学品经营单位在经营许可证有效期满前(    )个月向原发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交延期申请书和相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：B 

查看答案 A、2 B、3 C、6

72、危险化学品零售业务店面单一品种存放量不能超过(    )kg。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、500 B、200 C、1000

73、(    )就是生产经营单位的生产管理者、经营者,为实现安全生产目标,按照一定的安全管理原则,科学地组织、指挥和协调全体员工进行安全生产的活动。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全生产B、安全管理C、安全生产管理
74、《安全生产法》中三同时的规定是:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(),必须与(    )同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全卫生设施、基础工程B、安全设施、主体工程C、劳动安全卫生设施、基础设
75、依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品,不需要取得危险化学品(    )许可。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、生产B、经营C、运输
76、化学品使用单位,应向(    )索取全套的最新的化学品安全技术说明书。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、生产商B、安全生产许可证发证机关C、供应商
77、(    )依法维护工伤职工的合法权益,对用人单位的工伤保险工作实行监督。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、公安机关B、安全监督管理部门C、工会组织
78、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,较大事故,是指造成(    )死亡,或者10人以上50人以下重伤(包括急性工业中毒),或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3人以上10人以下B、3人以下C、10人以上30人以下
79、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日通过,自2014年(    )起施行。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、10月1日B、11月1日C、12月1日
80、《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有(    )从事安全生产管理工作。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、注册安全工程师B、安全咨询师C、安全工程师
81、电器着火时下列不能用的灭火方法是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火
82、在使用放射性物品的工作场所,不应(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、饮食和吸烟B、铺设耐酸防滑地面,排废水设施C、在溢出有毒烟气区配置抽风装置
83、根据《建筑设计防火规范》的要求,爆炸品应储于(    )级耐火建筑内。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、一 B、二 C、三
84、氧气(    )与油脂混合储存。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、可以 B、允许C、不得
85、通常情况下,液体的燃烧难易程度主要用(    )的高低来衡量。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、闪点B、自燃点C、最小点火能量
86、闪点愈低的可燃液体,其发生火灾的危险性(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、愈大B、愈小C、不受影响
87、易燃气体(    )与助燃气体、剧毒气体同储。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、允许B、可以C、不得
88、 进行压力容器内部检验或检修时,要求工作空间空气中的氧含量(体积比)为(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、≥20% B、15%-25% C、18%-23%

89、一般情况下,压力容器的构件不允许发生(    )变形。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、弹性B、塑性C、刚性
90、液化石油气用户及经销者,(    )将气瓶内的气体向其它气瓶倒装。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、不得在室内B、可以在无人区C、严禁
[判断题] 
91、事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。(1.0分)  

正确答案：对
92、2007年4月13日早8时许,某县某村公路旁的麦田里发现7桶不明化学物品。经过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的7桶“三氯化磷”都已经过期。周围小麦被“烧”死,造成严重污染。根据上述事实,请判断,本事故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门、公安部门备案。(1.0分)  

正确答案：对
93、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
94、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)  

正确答案：对
95、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
96、某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：错
97、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
98、某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该企业对建筑消防设施每(    )至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。(1.0分)  正确答案：A
查看答案 A、一年B、半年C、两年
99、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,请指出以下(    )方面符合危险化学品安全管理要求.(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、危险化学品必须储存经审查批准的危险品仓库中,未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库B、氢氧化钠的包装不够严密,存在泄漏,造成水侵入,不符合危险货物包装的有关要求C、单位主管领导接到报告后立即进行了应急处理
100、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》本事故属于(    )事故。(1.0分)  

正确答案：A
A、重大查看答案 B、特别重大C、较大
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[判断题] 

1.固体粉碎和筛分,对于自反应性物质,可能因机械撞击、摩擦而发火,所以这类物质能否适用于筛分和粉碎必须十分慎重的考虑。(1.0分)  

正确答案：对
2、易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘。(1.0分)  

正确答案：错
3、可燃气体和氧的含量越大,火源强度、初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大,粉尘爆炸危险性也就越大。(1.0分)  

正确答案：对
4、接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状时,用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。(1.0分)  

正确答案：对
5、职业健康检查结束后,需要复查的,可以根据复查要求增加复查项目。(1.0分)  

正确答案：对
6、发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有1人在受限空间外部负责联络工作。(1.0分)  

正确答案：对
7、职工对违章指挥或强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害人身安全和健康的行为,有权检举和控告。(1.0分)  

正确答案：对
8、在生产过程中,有毒品最主要的是通过呼吸道侵入,其次是皮肤,而经消化道侵入的较少。(1.0分)  

正确答案：对
9、对于在应急预案编制和管理工作中做出显著成绩的单位和人员,安全生产监督管理部门、生产经营单位可以给予表彰和奖励。(1.0分)  

正确答案：对
10、应急救援人员在控制事故发展的同时,应将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散,消除危险化学品事故的各种隐患。(1.0分)  

正确答案：对
11、危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时,为及时控制危险源,抢救受害人员,指导群众防护和组织撤离,清除危害后果而组织的救援活动。(1.0分)  

正确答案：对
12、现场处置方案的应急组织与职责主要包括:基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。(1.0分)  

正确答案：错
13、演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。(1.0分)  

正确答案：对
14、在应急救援过程中生产经营单位物资供应部门负责抢险抢救物质的供应和保障等工作。(1.0分)  

正确答案：对
15、应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定;结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况。(1.0分)  

正确答案：对
16、应急演练是针对事故情景,依据应急预案而模拟开展的预警行动、事故报告、指挥协调、现场处置等活动。(1.0分)  

正确答案：对
17、应急救援过程中,应急救援人员要在警戒区边界实施不间断的检测,以确保警戒区的有效性。(1.0分)  

正确答案：对
18、化学品安全标签里用UNNo.表示中国危险货物编号。(1.0分)  

正确答案：错
19、《化学品安全技术说明书》的内容,从该化学品制作之日算起,每三年更新一次。(1.0分)  

正确答案：错
20、事故单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。(1.0分)  

正确答案：对
21、无论是新型包装、重复使用的包装、还是修理过的包装均应符合危险货物运输包装性能试验的要求。(1.0分)  

正确答案：对
22、道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。(1.0分)  

正确答案：对
23、国家对危险化学品生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
24、安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。(1.0分)  

正确答案：对
25、在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式是隔开储存。(1.0分)  

正确答案：错
26、盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查,不得超装。(1.0分)  

正确答案：对
27、当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时,用危险性最小的警示词。(1.0分)  

正确答案：错
28、危险化学品零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。(1.0分)  

正确答案：对
29、如果工伤事故责任在伤者,那么他将不享受工伤保险补偿。(1.0分)  

正确答案：错
30、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,实行双人收发、单人保管制度。(1.0分)  

正确答案：错
31、危险化学品安全标签中安全措施应表述化学品在处置、搬运、存储和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简单有效的救护措施。(1.0分)  

正确答案：对
32、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。(1.0分)  

正确答案：对
33、危险化学品经营单位必须保证所经营的危险化学品有化学品安全技术说明书和安全标签。(1.0分)  

正确答案：对
34、装卸易燃易爆品人员,在各项操作中可以使用手持金属装卸工具,但作业现场应远离热源和火源。(1.0分)  

正确答案：错
35、用人单位应当实施由人兼职负责的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态。(1.0分)  

正确答案：错
36、生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。(1.0分)  

正确答案：对
37、《中华人民共和国消防法》规定,单位的安全管理人员是本单位的消防安全责任人。(1.0分)  

正确答案：错
38、根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进行的危险化学品安全监督检查应当予以配合,不得拒绝、阻碍。(1.0分)  

正确答案：对
39、建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。(1.0分)  

正确答案：错
40、可以生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。(1.0分)  

正确答案：错
41、职业病病人除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律,尚有获得赔偿的权利的,有权向用人单位提出赔偿要求。(1.0分)  

正确答案：对
42、感应雷也称作雷电感应,分为静电感应雷和电磁感应雷。(1.0分)  

正确答案：对
43、感知电流一般不会对人体构成伤害,但有可能导致二次事故。 (1.0分)  

正确答案：对
44、对于正常人体,感知阈值与时间因素无关;而摆脱阈值与时间有关。(1.0分)  

正确答案：对
45、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992)常用危险化学品安全标志中的图形分别标示了8类危险化学品的主要危险特性。(1.0分)  

正确答案：对
46、放射性物品属于剧毒化学品。(1.0分)  

正确答案：错
47、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。(1.0分)  

正确答案：对
48、放射性物质放出的射线可分为四种:α射线β射线γ射线和中子流。(1.0分)  

正确答案：对
49、液体着火时,应设法堵截流散的液体,防止火势扩大蔓延。(1.0分)  

正确答案：对
50、运输压缩气体和液化气体钢瓶时,必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放,瓶口朝向没有严格要求,可以交叉放置。(1.0分)  

正确答案：错
51、按照《安全生产法》的规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库必须与员工宿舍保持足够的安全距离。(1.0分)  

正确答案：对
52、装卸和搬运爆炸品时,必须轻装轻卸,严禁摔、滚、翻以及拖、拉、摩擦、撞击,以防引起爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
53、氧化剂遇高温易分解放出氧和热量,所以这类物品遇到易燃物品、可燃物品、还原剂,或自己受热分解都容易引起火灾爆炸危险。(1.0分)  

正确答案：对
54、同是氧化剂,特性基本相同,可以任意混储混运。(1.0分)  

正确答案：错
55、危险化学品库房门应为木质门,采用外开式,设置高侧窗。(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。(1.0分)  

正确答案：错
56、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫灭火。(1.0分)  

正确答案：错
57、遇湿易燃物品遇酸或碱也能燃烧或爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
58、氧化性物质的危险性是通过与其他物质作用或自身发生化学变化的结果表现出来的。(1.0分)  

正确答案：对
59、在结构上尽量使几何形状不连续处缓和而平滑的过渡,以减少不连续应力。(1.0分)  

正确答案：对
60、高温高压下的氢对碳钢有严重的腐蚀作用,为了防止这种腐蚀,应选用耐氢腐蚀性能良好的低合金铬钼钢作为加氢反应器等。(1.0分)  

正确答案：对
61、压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。(1.0分)  

正确答案：错
62、《压力容器安全技术监察规程》规定,液氧罐的操作人员,严禁使用带油脂的工具和防护用品。(1.0分)  

正确答案：对
63、压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。(1.0分)  

正确答案：对
[单选题]

64、C类火灾指的是(    )物质火灾。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、液体B、固体C、气体
65、用人单位未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或者未将检查结果如实告知劳动者的,责令限期改正,给予警告,可以并处5万元以上(    )万元以下的罚款。(1.0分)  

正确答案：B
A、3 查看答案 B、10 C、10

66、职业病危害项目申报工作实行(    )管理。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、属地分级B、分级C、统一
66、职业病危害项目申报工作实行(    )管理。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、属地分级B、分级C、统一
67、应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、(    )日期等内容。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、修订B、实施C、颁布
68、应急救援队伍要进行(    ),并要有记录和档案。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、定期整顿B、日常教育C、专业培训
69、在应急救援过程中,救援人员首先应熟悉地形,明确撤离(    );准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、人数B、方向C、工具
70、企业应对工厂的(    )负责,在对重大危险源进行辨识和评价后,应对每一个重大危险源制定出一套严格的管理制度,采取技术措施和组织措施对重大危险源进行严格的控制和管理。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、安全生产B、职工C、财产
71、生产经营单位建立安全生产责任制的总体要求是:横向到边、纵向到底。横向到边是指(    )。 (1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、所有职能部门都有相应的安全生产责任B、从主要负责人到岗位工人都有相应的安全生产责任C、从主要负责人到各级安全管理人员都有相应的安全生产责任
72、特种设备在投入使用前或者投入使用后(    )日内,特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、45 B、30 C、60

73、危险化学品商店内只能存放民用(    )包装的危险化学品。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、大B、中C、小
74、危险化学品经营单位仓储经营的企业异地重建的,应当(    )办理经营许可证。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、重新申请B、不需C、事后重新申请
75、危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备(    )安全管理人员。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、专职B、兼职C、专职兼职都可以
76、储存的危险化学品应有符合国家标准要求的明显标志,同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时,应按(    )等级危险物品的性能标志。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、最低B、最高C、中等
77、危险化学品经营单位带有储存设施的经营企业变更其储存场所的,应当(    )办理经营许可证。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、不需B、重新申请C、事后重新申请
78、非药品类易制毒化学品生产、经营许可证有效期为(    )年。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、2 B、1 C、3

79、《危险化学品安全管理条例》规定,剧毒化学品道路运输通行证管理办法由国务院()部门制定。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安监B、公安C、质检
80、《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当分别按照国家有关规定进行(    )条件论证和安全评价。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、生产B、安全C、设备
81、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、站在铁板上操作B、应穿绝缘靴,站在绝缘垫上操作C、穿防静电鞋操作
82、腐蚀品按其腐蚀性的强弱可细分为(    )级。(1.0分)  

确答案：B
A、3 B、2 C、4 查看答案
83、《常用危险化学品的分类及标志》国家标准按其主要危险特性将危险化学品分为()    类。(1.0分)  

确答案：A
查看答案 A、八B、九C、十
84、在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、必须佩戴防尘口罩B、必须戴防护眼镜C、必须戴防毒面具
85、《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、安全宣传标语B、安全宣教挂图C、安全警示标志

86、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品(    )储存。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、隔开B、隔离C、分开
87、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品(    )储存。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、隔离B、分离C、单独
88、压力容器一般应于投用满(    )年时进行首次全面检验。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、二B、一C、三
89、介质对压力容器的破坏主要是由于(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、腐蚀B、易燃C、有毒
90、锅炉严重缺水时可采取以下措施(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、严禁向锅炉内上水,应该采取紧急停炉措施B、缓慢进水C、开安全阀快速降压
[判断题] 

91、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。(1.0分)  

正确答案：对
92、事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。(1.0分)  

正确答案：对
查看答案 93、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
94、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  正确答案：对
95、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  正确答案：错
96、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟可否私自改变行车路线,运输危险化学品时车辆经过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。(1.0分)  正确答案：错
97、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  正确答案：错
98、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,分析不属于该事故防范措施的是(    )。(1.0分)  正确答案：A
查看答案 A、不定期更换法兰密封垫片并检查紧固螺栓,防止阀门泄漏B、液化石油气储气站应加强日常安全检查和安全管理C、制定事故应急处理预案并组织有关人员演练
99、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》本事故属于(    )事故。(1.0分)  

正确答案：B 

A、特别重大 查看答案B、重大C、较大
100、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向安监部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据上述事实,三氯乙烯可能导致的职业病有(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、职业性哮喘B、肝血管瘤C、白血病
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[判断题] 
1.阻火器的基本原理是由于液体封在气体进出之间,在液封两侧的任何一侧着火,火焰都将在液封底熄灭,从而阻止了火焰蔓延。(1.0分)  

正确答案：错
2、安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离。(1.0分)  

正确答案：错
3、禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。(1.0分)  

正确答案：对
4、用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。(1.0分)  

正确答案：对
5、凡确诊患有职业病的职工,可由企业决定是否享受国家规定的工伤保险待遇或职业病待遇。(1.0分)  

正确答案：错
6、患职业病的情形,不属于工伤。(1.0分)  

正确答案：错
7、在生产过程中,有毒品最主要的是通过呼吸道侵入,其次是皮肤,而经消化道侵入的较少。(1.0分)  

正确答案：对
8、职业病危害严重的建设项目,其职业病防护设施设计未经审核同意的,建设单位不得进行施工,应当进行整改后重新申请审核。(1.0分)  

正确答案：错
9、各级安全生产监督管理部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划,并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。(1.0分)  

正确答案：对
11、应急预案的编制可以应急准备代替应急保障措施,也能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求。(1.0分)  

正确答案：错
12、在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域时,可以横穿危险区域。(1.0分)  

正确答案：错
13、生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。(1.0分)  

正确答案：对
14、演练书面总结报告不必对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。(1.0分)  

正确答案：错
15、应急救援抢险人员应根椐事先拟定的抢险方案,在做好个体防护的基础上,以最快的速度排除险情,要严格避免次生和衍生事故的发生。(1.0分)  

正确答案：对
16、演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。(1.0分)  

正确答案：对
17、单位要根据需要,没有必要引进、采用先进适用的应急救援技术装备。(1.0分)  

正确答案：错
18、危险化学品经营单位应当接受发证机关依法实施的监督检查,无正当理由不得拒绝、阻挠。(1.0分)  

正确答案：对
19、按照因果连锁理论,企业安全工作的中心就是防止人的不安全行为、消除机械或物质的不安全状态、中断连锁的进程,从而避免事故的发生。(1.0分)  

正确答案：对
20、化学品安全标签里用UNNo.表示中国危险货物编号。(1.0分)  

正确答案：错
21、安全监控作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施,是发现系统故障和异常的重要手段。(1.0分)  

正确答案：对
22、易燃固体可同库储藏;但发乳剂H与酸或酸性物品应分别储藏。(1.0分)  

正确答案：对
23、危险化学品经营企业的经营场所应坐落在交通便利、便于疏散处。(1.0分)  

正确答案：对
24、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的危险化学品可以露天存放,但不得在潮湿、积水的建筑物中储存。(1.0分)  

正确答案：错
25、未取得危险化学品经营许可证,任何单位和个人不得经营危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
26、按照导致事故的原因把安全技术措施分为,预防事故发生的安全技术措施,控制事故发生的措施和消除减少事故损失的安全技术措施。(1.0分)  

正确答案：对
27、危险化学品的用户在接收和使用化学品时,必须认真阅读安全技术说书,了解和掌握其危险性。(1.0分)  

正确答案：对
28、应按《化学危险品标签编写导则》编写危险化学品标签。(1.0分)  

正确答案：对
29、国家对危险化学品生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
30、经营危险化学品的单位的主要负责人对本单位的危险化学品的安全管理工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：对
31、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。(1.0分)  

正确答案：对
32、安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。(1.0分)  

正确答案：对
33、装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。(1.0分)  

正确答案：对
34、工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,不应当认定为工伤。(1.0分)  

正确答案：错
35、禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃性废弃物。(1.0分)  

正确答案：对
36、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。(1.0分)  

正确答案：对
37、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,(1.0分)  

正确答案：对
38、任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(1.0分)  

正确答案：对
39、建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。(1.0分)  

正确答案：错
40、《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置,应当符合消防技术标准。(1.0分)  

正确答案：对
41、任何单位和个人有权对违反本法的行为进行检举和控告。(1.0分)  

正确答案：对
42、流经心脏的电流越多、电流路线越短电击危险性越大。(1.0分)  

正确答案：对
43、感知电流一般不会对人体构成伤害,但有可能导致二次事故。 (1.0分)  

正确答案：对
44、电弧烧伤也叫电伤。(1.0分)  

正确答案：对
45、危险化学品的生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
46、杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响,在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。(1.0分)  

正确答案：错
47、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中,其包装应采取避光措施。(1.0分)  

正确答案：对
48、《常用化学危险品储存通则》中对储存场所要求是:储存危险化学品建筑物不得有地下室或者其他地下建筑物,其耐火等级、层数、占地面积安全疏散和防火间距,应符合国家有关规定。(1.0分)  

正确答案：对
49、化学品安全技术说明书(SDS)是化学品经营单位向用户提供基本危害信息的工具。(1.0分)  

正确答案：错
50、危险、有害因素指可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。(1.0分)  

正确答案：对
51、氧化性物质的危险性是通过与其他物质作用或自身发生化学变化的结果表现出来的。(1.0分)  

正确答案：对
52、《常用危险化学品的分类及标志》中此图形为腐蚀品的安全标志。(1.0分)  

正确答案：对
53、在工业生产中,有毒品侵入人体的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。(1.0分)  

正确答案：对
54、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。(1.0分)  

正确答案：对
55、可燃固体的粉尘能与空气形成爆炸性混合物。(1.0分)  

正确答案：对
56、危险化学品生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。(1.0分)  

正确答案：对
57、遇湿易燃物品不会发生爆炸。(1.0分)  

正确答案：错
58、装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。(1.0分)  

正确答案：对
59、锅炉是把燃料的化学能变成热能,再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备。(1.0分)  

正确答案：对
60、液化石油气瓶用户及经营者,可以将气瓶内的气体向其它气瓶倒装,自行处理气瓶内的残液。(1.0分)  

正确答案：错
61、《气瓶安全监察规程》规定,瓶装气体和气瓶经销单位必须经销有制造许可证企业的合格气瓶和气体。(1.0分)  

正确答案：对
62、每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。(1.0分)  

正确答案：对
63、压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。(1.0分)  

正确答案：对
[单选题]

64、容器内液体过热、气化而引起的爆炸属于(    )爆炸。(1.0分)  

正确答案：A
A、物理性查看答案 B、化学性C、粉尘
65、工作场所同时接触多个毒物时,毒物危害程度级别权重数取(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、多种毒物危害程度级别权重数的平均值计算B、危害程度级别最严重的毒物权重数计算C、危害程度级别最轻的毒物权重数计算
66、毒物进入人体的途径有三个,即(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、食物、空气、水B、口、鼻、耳C、皮肤、呼吸道、消化道
67、应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、(    )日期等内容。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、修订B、实施C、颁布
68、除所有大中型危险化学品企业外,不具备建立专职救援队条件的其他危险化学品企业,必须建立(    )救援队。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、兼职B、专业应急C、志愿
69、演练工作经费保障,根据演练工作需要,明确演练工作经费及(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、后续经费B、承担单位C、经费计划
70、应急救援队伍要进行(    ),并要有记录和档案。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、定期整顿B、日常教育C、专业培训
71、爆炸品、易燃气体、剧毒品用警示词为(    )。(1.0分)  

正确答案：B 

查看答案 A、警告B、危险C、注意
72、《火灾分类》(GB4968—2008)标准把火灾分为(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、类火灾、B、Ⅰ类火灾、Ⅱ类火灾、Ⅲ类火灾和Ⅳ类火灾C、类火灾、D、类火灾、E、类火灾、F、类火灾、F、类火灾F、固体火灾、液体火灾、气体火灾和混合物火灾
73、危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备(    )安全管理人员。(1.0分)  

正确答案：A
A、专职查看答案 B、兼职C、专职兼职都可以
74、用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人(    )工伤保险费。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、完全缴纳B、不缴纳C、适当缴纳
75、厂级综合性安全检查每季度不少于(    )次。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、1 B、2 C、3

76、工程技术对策、教育对策和法制对策即属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、因果关系原则B、本质安全化原则C、3 D、原则
77、储存危险化学品的采暖管道和设备的保温材料,应采用(    )材料。(1.0分)  

正确答案：A 

A、非燃烧 查看答案B、燃烧C、石棉
78、《危险化学品经营许可证管理办法》规定,危险化学品经营许可证有效期为(    )年。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3 B、2 C、4

79、《中华人民共和国安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,应当由(    )负责组织对安全设施进行验收。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、设计单位 B、建设单位 C、施工单位
80、《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当分别按照国家有关规定进行(    )条件论证和安全评价。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、生产B、安全C、设备
81、易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防(    )措施。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入
82、在使用放射性物品的工作场所,不应(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、饮食和吸烟B、铺设耐酸防滑地面,排废水设施C、在溢出有毒烟气区配置抽风装
83、化学品安全标签内容中警示词有(    )种分别进行危害程度的警示。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3 B、4 C、5

84、苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,而慢性中毒主要为(    )系统的损害。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、消化B、呼吸C、造血
85、钾、钠等活泼金属绝对不允许露置空气中,必须浸没在(    )中保存,容器不得渗漏。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、煤油B、溶液C、水
86、爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品(    )露天堆放。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、允许B、可以C、不得
87、当受热、撞击或强烈震动时,容器内压力急剧增大,致使容器破裂爆炸,或导致气瓶阀门松动漏气,酿成火灾或中毒事故的危险化学品为(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、爆炸品B、易燃液体C、压缩气体和液化气体
88、压力容器一般应于投用满(    )年时进行首次全面检验。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、二B、一C、三
89、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装登记有效期为(    )年。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、1 B、3 C、5

90、在压力容器的安全阀与排放口之间装设截止阀的,运行期间必须处于(    )并加铅封。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、全开B、开启C、关闭
[判断题] 

91某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。(1.0分)  

正确答案：对
92、事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。(1.0分)  

正确答案：对
93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
94、2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。根据上述事实,请判断,该事故应上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 (1.0分)  

正确答案：对
95、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  

正确答案：对
查看答案96、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
97、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
98、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,该涂料仓库内存放的“三无”产品聚氨酯涂料挥发出的苯蒸气的毒性属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、中毒B、低毒C、高毒
99、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向卫生部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据以上描述,对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果(    )告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、书面B、电话C、书面或电话均可
100、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向安监部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据上述事实,三氯乙烯可能导致的职业病有(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、职业性哮喘B、肝血管瘤C、白血病
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[判断题] 
1.液化气罐区及贮罐的安全防火要求比汽油罐区及贮罐还严格。(1.0分)  

正确答案：对
2、有火灾爆炸危险的厂房内,通风气体可以循环使用。(1.0分)  

正确答案：错
3、可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌。(1.0分)  

正确答案：错
4、用人单位未如实提供职业健康检查所需要的文件、资料的,给予警告,责令限期改正,可以并处3万元以下的罚款。(1.0分)  

正确答案：对
5、在生产过程中,有毒品最主要的是通过呼吸道侵入,其次是皮肤,而经消化道侵入的较少。(1.0分)  

正确答案：对
6、使用有毒物品作业的用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害因素进行检测、评价。(1.0分)  

正确答案：对
7、职业病危害严重的建设项目,其职业病防护设施设计未经审核同意的,建设单位不得进行施工,应当进行整改后重新申请审核。(1.0分)  

正确答案：错
8、个体防毒的措施之一是正确使用呼吸防护器,防止有毒物质从呼吸道进入人体引起职业中毒。(1.0分)  

正确答案：对
9、生产经营单位未制定应急预案,导致事故救援不力或者造成严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法给予行政处罚。(1.0分)  

正确答案：对
10、现场处置方案中重要物资装备的名录或清单应列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点等。(1.0分)  

正确答案：错
11、生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故,单位负责人必须立即按照上级制定的应急预案组织救援。(1.0分)  

正确答案：错
12、为使应急救援预案更有针对性和能迅速应用,一般要制定不同类型的应急预案。(1.0分)  

正确答案：对
13、公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间,其在本单位的工资待遇和福利不变;表现突出、成绩显著的,由县级以上人民政府给予表彰或者奖励。(1.0分)  

正确答案：对
14、企业一旦发生重大危险源事故,本企业抢险抢救力量不足,不必请求社会力量援助。(1.0分)  

正确答案：错
15、应急预案的编制可以明确应急组织和人员的职责分工,并有具体的落实措施。(1.0分)  

正确答案：错
16、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。(1.0分)  

正确答案：错
17、在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域时,可以横穿危险区域。(1.0分)  

正确答案：错
18、爆炸物品可与其他类物品同储,但必须采取隔离措施且限量储存。(1.0分)  

正确答案：错
19、危险化学品的储存单位在储存场所可酌情确定是否设置通信、报警装置,并保证处于正常状态。(1.0分)  

正确答案：错
20、化学品安全标签里用CNNo.代表联合国危险货物编号。(1.0分)  

正确答案：错
21、危险化学品的储存应根据危险品性能分区、分类、分库储存。(1.0分)  

正确答案：对
22、事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。(1.0分)  

正确答案：对
23、未取得危险化学品经营许可证的企业可少量采购危险化学品。(1.0分)  

正确答案：错
24、未取得危险化学品经营许可证,任何单位和个人不得经营危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
25、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂可混合储存,但具有还原性的氧化剂应单独存放。(1.0分)  

正确答案：错
26、安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。(1.0分)  

正确答案：对
27、危险化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。(1.0分)  

正确答案：对
28、强制原理中,所谓强制就是绝对服从,不必经被管理者同意便可采取控制行动。(1.0分)  

正确答案：对
29、建立一个完整的安全生产责任制的总体要求是:横向到边、纵向到底,并由生产经营单位的主要负责人组织建立。(1.0分)  

正确答案：对
30、按《危险化学品安全技术说明书编写规定》要求危险化学品安全技术说明书,内容包括:标识、成分及理化特性、燃烧爆炸危险特性、毒性及健康危害性、急救、防护措施、包装与储运、泄漏处理与废弃等八大部分。(1.0分)  

正确答案：错
31、腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。(1.0分)  

正确答案：对
32、盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查,不得超装。(1.0分)  

正确答案：对
33、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款。(1.0分)  

正确答案：对
34、取得第一类易制毒化学品经营许可的企业,应当凭经营许可证到工商行政管理部门办理经营范围变更登记。未经变更登记,不得进行第一类易制毒化学品的经营。(1.0分)  

正确答案：对
35、根据《危险化学品安全管理条例》,危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。(1.0分)  

正确答案：对
36、装卸毒害品人员作业中不得饮食,不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕,应及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部,用清水漱口,防护用具应及时清洗,集中存放。(1.0分)  

正确答案：对
37、任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(1.0分)  

正确答案：对
38、《中华人民共和国安全生产法》规定,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的,责令限期改正,可以处二万元以下的罚款。(1.0分)  

正确答案：错
39、用人单位应当依照法律、法规要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上控制和消除职业病危害。(1.0分)  

正确答案：对
40、装卸毒害品人员应具有操作毒品的一般知识。操作时轻拿轻放,不得碰撞、倒置,防止包装破损商品外溢。作业人员应佩带手套和相应的防毒口罩或面具,穿防护服。(1.0分)  

正确答案：对
41、任何单位和个人有权对违反本法的行为进行检举和控告。(1.0分)  

正确答案：对
42、直流电流与交流电流相比,容易摆脱,其室颤电流也比较小,因而,直流电击事故很少。(1.0分)  

正确答案：错
43、产生静电最常见的方式是接触分离起电。(1.0分)  

正确答案：对
44、室颤电流即最小致命电流,与电流持续时间关系密切。(1.0分)  

正确答案：对
45、有些自燃物品遇火或受潮后能分解引起自燃或爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
46、危险化学品的生产、储存、使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。(1.0分)  

正确答案：对
47、铝镁粉与水反应比镁粉或铝粉单独与水反应要强烈得多。(1.0分)  

正确答案：对
48、在危险品的管理中,干的或未浸湿的二硝基苯酚被列为易燃固体管理。(1.0分)  

正确答案：错
49、为了防止危险化学品的误用,危险化学品安全标签的粘贴、挂拴、喷印应牢固,保证在运输及储存期间不脱落、不损坏。(1.0分)  

正确答案：对
50、危险化学品包装修理过后如果符合危险货物运输包装性能试验的要求,可以重复使用。(1.0分)  

正确答案：对
51、危险品不得与禁忌物料混合储存,灭火方法不同的危险化学品可以同库储存。(1.0分)  

正确答案：错
52、可燃固体的粉尘能与空气形成爆炸性混合物。(1.0分)  

正确答案：对
53、存放过放射性物品的地方,单位如果存放其他物品,单位应当指派专人负责进行彻底清洗。(1.0分)  

正确答案：错
54、同是氧化剂,特性基本相同,可以任意混储混运。(1.0分)  

正确答案：错
55、电石(碳化钙)可以露天存放。(1.0分)  

正确答案：错
56、易燃固体绝对不许和氧化剂、酸类混储混运。(1.0分)  

正确答案：对
57、选择呼吸防护用品时应考虑有害化学品的性质、作业场所污染物可能达到的最高浓度、作业场所的空气含量、使用者的面型和环境条件等因素。(1.0分)  

正确答案：对
58、遇湿易燃物品不会发生爆炸。(1.0分)  

正确答案：错
59、锅炉是把燃料的化学能变成热能,再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备。(1.0分)  

正确答案：对
60、高压容器的使用压力较高,密封是个关键,所以密封结构也是高压容器中的一个主要结构。(1.0分)  

正确答案：对
61、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶吊装时,严禁使用电磁起重机和金属链绳。(1.0分)  

正确答案：对
62、《压力容器安全技术监察规程》规定,液氧罐的操作人员,严禁使用带油脂的工具和防护用品。(1.0分)  

正确答案：对
63、压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。(1.0分)  

正确答案：错
[单选题]

64、乙烯着火应使用的灭火剂()。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、砂土B、水C、雾状水
65、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位变更名称、法定代表人或者负责人的,应当向原受理申报的(    )部门备案。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、卫生行政B、安监C、质检
66、生产过程职业病危害因素中的(    )属于物理因素。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、布氏杆菌B、矽尘C、X射线
67、根据突发环境事件的发生过程、性质和机理,突发环境事件分为:突发环境污染事件、(    )事件和辐射环境污染事件。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、危险化学品污染B、光化学污染C、生物物种安全环境
68、企业要加强重点岗位和重点部位监控,发现事故征兆要立即发布(    ),采取有效防范和处置措施,防止事故发生和事故损失扩大。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、预警信息B、启动预案信息C、新闻信息
69、一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要(    )安排。(1.0分)  

正确答案：A
A、统筹查看答案 B、随时C、定期
70、在应急救援过程中,为了更好地维护危险区及其附近地区的(    ),还应及时利用通告、广播等形式将事故的有关情况及处置措施向群众通报,通过宣传教育,稳定群众情绪,严防由于群众恐慌或各种谣传引起社会混乱。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、公共卫生B、社会秩序C、公共环境
71、依据《常用化学危险品贮存通则》规定库存危险化学品隔离贮存垛与垛间距应控制在(    )m。(1.0分)  

正确答案：A
A、1 查看答案 B、2 C、4

72、国家标准《安全色》中规定,对比色使安全色更加醒目的反衬色,包括(    )两种颜色。 (1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、红、绿B、黑、白C、红、蓝
73、安全生产的“五要素”是指安全文化、安全法制、安全(    )、安全科技和安全投入。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、环境B、管理C、责任
74、储存危险化学品的采暖管道和设备的保温材料,应采用(    )材料。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、燃烧B、非燃烧C、石棉
75、化学品(    )为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息,并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全标签B、安全技术说明书C、技术使用说明书
76、爆炸品仓库库房内部照明应采用(    )灯具,开关应设在库房外面。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、普通型B、防爆型C、白炽型
77、工伤职工拒绝治疗的,(    )享受工伤保险待遇。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、停止B、继续C、视具体情况而定
78、用人单位应当建立、健全(    ),加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平,对本单位产生的职业病危害承担责任。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、管理制度B、职业病防治责任制C、应急预案
79、《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置(    )机构或者配备专职安全生产管理人员。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、办事B、安全生产管理C、专门
80、任何(    )和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(1.0分)  

正确答案：A
A、单位查看答案 B、私营企业C、集体所有制企业
81、一般情况下杂质会(    )静电的趋势。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、增加B、降低C、不影响
82、在使用放射性物品的工作场所,不应(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、饮食和吸烟B、铺设耐酸防滑地面,排废水设施C、在溢出有毒烟气区配置抽风装
83、在常用危险化学品的分类中,中闪点易燃液体的判断依据是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、闪点<-18℃   B、闪点>-18℃   C、-18℃≤闪点<23℃
84、在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、禁止穿钉子鞋  B、小心着火 C、禁止入内
85、在外界作用下(如受热、受压、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急剧上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品。也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品为(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、易燃品 B、爆炸品 C、有毒品
86、常用危险化学品标志中的图形为“骷髅头和交叉骨形”,标示危险化学品为(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、腐蚀品  B、有毒品 C、爆炸品
87、煤油的编号是33501,它是属于(    )易燃液体。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、低闪点B、中闪点C、高闪点
88、年度检查是指压力容器运行中的在线检验,每年至少(    )次。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、二 B、一 C、三
89、下列物品中,(    )可以与氧气瓶同车运输。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、可燃气体气瓶B、油脂C、氮气瓶
90、水压试验应该在(    )和热处理以后进行。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、无损探伤合格B、焊接试验C、金相检查
[判断题] 

91、事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。(1.0分)  

正确答案：对
92、2007年4月13日早8时许,某县某村公路旁的麦田里发现7桶不明化学物品。经过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的7桶“三氯化磷”都已经过期。周围小麦被“烧”死,造成严重污染。根据上述事实,请判断,本事故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门、公安部门备案。(1.0分)  

正确答案：对
93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
94、2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。根据上述事实,请判断,该事故应上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 (1.0分)  

正确答案：对
95、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟可否私自改变行车路线,运输危险化学品时车辆经过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。(1.0分)  

正确答案：错
96、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  

正确答案：对
97、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)  

正确答案：对
98、某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述情况,低闪点易燃液体是指闪点(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、-18℃  B、23℃   C、<-18℃   D、23℃   E、61℃
99、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》本事故属于(    )事故。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、特别重大   B、重大   C、较大
100、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,依据《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》,分析危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为(    )种类型。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、三   B、二   C、四
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1.乙炔铜爆炸属于简单分解爆炸。(1.0分)  

正确答案：对
2、易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘。(1.0分)  

正确答案：错
3、闪点较低的物质危险性较小。(1.0分)  

正确答案：错
4、用人单位不承担职业健康检查费用,给予警告,责令限期改正,可以并处3万元以下的罚款。(1.0分)  

正确答案：对
5、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用单位应将危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开,教育职工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施,经常对职工进行工作场所安全使用化学品的教育和培训。(1.0分)  

正确答案：对
6、职业健康监护档案管理各单位应有专人管理并按规定长期保存。(1.0分)  

正确答案：对
7、劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤。(1.0分)  

正确答案：对
8、个体防毒的措施之一是正确使用呼吸防护器,防止有毒物质从呼吸道进入人体引起职业中毒。(1.0分)  

正确答案：对
9、在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了。(1.0分)  

正确答案：错
10、应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新,确保信息准确有效。(1.0分)  

正确答案：错
11、各级安全生产监督管理部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划,并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。(1.0分)  

正确答案：对
12、有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产。(1.0分)  

正确答案：对
13、现场处置方案的应急组织与职责主要包括:基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。(1.0分)  

正确答案：错
14、应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定;结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况。(1.0分)  

正确答案：对
15、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。(1.0分)  

正确答案：错
16、企业应制订事故处置程序,一旦发生重大事故,做到临危不惧,指挥不乱。 (1.0分)  

正确答案：对
17、任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。(1.0分)  

正确答案：对
18、化学品安全标签应由生产企业在货物出厂前粘贴、挂拴、喷印。若要改换包装,则由原生产企业重新粘贴、挂拴、喷印标签。(1.0分)  

正确答案：错
19、当某种化学品有新的信息发现时,安全标签应及时修订、更改。(1.0分)  

正确答案：对
20、事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人可酌情提供。(1.0分)  

正确答案：错
21、按照《建筑设计防火规范》可燃固体,其火灾危险性为丁类。(1.0分)  

正确答案：错
22、建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起。(1.0分)  

正确答案：对
23、《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。(1.0分)  

正确答案：对
24、带防毒面具进入容器作业时,当感到身体不适或呼吸困难时,应及时取下面罩休息。(1.0分)  

正确答案：错
25、企业应制订安全检查计划,定期或不定期开展各种检查。(1.0分)  

正确答案：对
26、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,储存方式、方法、数量必须符合国家标准。危险化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。(1.0分)  

正确答案：对
27、《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。(1.0分)  

正确答案：对
28、危险化学品经营单位带有储存设施的经营企业变更其储存场所的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：错
29、危险化学品经营单位仓储经营的企业异地重建的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：错
30、《化学品安全技术说明书》采用"两个品种一卡"的方式编写。(1.0分)  

正确答案：错
31、安全第一就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。(1.0分)  

正确答案：对
32、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,保险费由从业人员和单位各缴纳一半。(1.0分)  

正确答案：错
33、汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的;进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车,应装有防止火花溅出的安全装置。(1.0分)  

正确答案：对
34、根据《危险化学品安全管理条例》,负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查,监督检查人员不得少于3人,并应当出示执法证件。(1.0分)  

正确答案：错
35、对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察,所需费用由劳动者承担。(1.0分)  正确答案：错
36、分离储存是在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。(1.0分)  正确答案：对
37、可以生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。(1.0分)  正确答案：错
38、依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品,不需要取得危险化学品经营许可。(1.0分)  正确答案：对
39、任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(1.0分)  正确答案：对
40、从事危险化学品经营的单位应有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配备必要的应急救援器材、设备。(1.0分)  

正确答案：对
41、职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。(1.0分)  正确答案：对
42、绝缘是用绝缘物把带电体与人体隔离,防止人体的接触。(1.0分)  

正确答案：对
43、通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素,它分为一般机械通风和局部机械通风两种类型。(1.0分)  正确答案：错
44、静电事故多发生在潮湿的季节。(1.0分)  正确答案：错
45、易燃固体储存库房温度需控制在35℃及以下。(1.0分)  

正确答案：对
46、危险化学品可以露天堆放,但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。(1.0分)  正确答案：对
47、决定爆炸品敏感度的内在因素是它的化学组成和结构,影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。(1.0分)  

正确答案：对
48、爆炸品是指在外界作用下能发生剧烈的化学反应,瞬间产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品。(1.0分)  

正确答案：对
49、腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。(1.0分)  

正确答案：对
50、压缩气体如正丁烷、乙炔等发生着火时,应迅速灭火,然后切断气源。(1.0分)  正确答案：错
51、个人可以通过邮寄向危险化学品经营单位购买危险化学品。(1.0分)  正确答案：错
52、有毒品必须储存在仓库,不得露天存放。应远离明火、热源,库房通风应良好。(1.0分)  正确答案：对
53、不同品种的氧化剂,应根据其性质及消防方法的不同,选择适当的库房分类存放及分类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运;亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混54、许多炸药本身就是含氧的化合物或者是可燃物与氧化剂的混合,故不需外界供给氧气也能发生燃烧和爆炸。(1.0分)  正确答案：对
55、易燃蒸气与空气的混合浓度不在爆炸极限之内,遇火源就不会发生燃烧和爆炸。(1.0分)  正确答案：错
56、存放过放射性物品的地方,单位如果存放其他物品,单位应当指派专人负责进行彻底清洗。(1.0分)  正确答案：错
57、储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的单位,应当将储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作58、《工作场所安全使用化学品规定》不仅要求用人单位对化学品危险性进行鉴别和分类,建立化学品安全标签和安全技术说明书制度,而且明确提出了职工的义务和权力。(1.0分)  正确答案：对
59、根据《压力容器定期检验规则》,全面检验报告应有检验、审核、审批三级签字,审批人应为检验机构授权的技术负责人。(1.0分)  

正确答案：对
60、制造压力容器受压元件的材料要求具有较好的塑性。(1.0分)  

正确答案：对
61、可靠的水循环是锅炉安全监督的一个重要内容。(1.0分)  

正确答案：对
62、《气瓶安全监察规程》规定,充装超量的气瓶不准出厂。(1.0分)  

正确答案：对
63、压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。(1.0分)  

正确答案：对
 64、下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层,而被逐步替代的是()。(1.0分)  

正确答案：A
[单选题]
64、下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层,而被逐步替代的是(    )。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、卤代烷1211、1301灭火剂B、二氧化碳灭火剂C、七氟丙烷灭火剂
65、新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位应当按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》的规定,向安全生产监督管理部门申请(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、备案、评审、审查、竣工验收B、许可、评审、检验、竣工验收C、备案、审核、审查、竣工验收
66、用人单位应当及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以(    )形式如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、电子邮件B、书面C、通知
67、生产经营单位应对重大危险源的温度、压力、流量、浓度等采取(    )措施。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、人工监测B、手动报警C、自动监测报警
68、生产经营单位(    )对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：C
A、安全分管领导 查看答案B、高层领导C、主要负责人
69、应急救援队伍要进行(    ),并要有记录和档案。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、日常教育B、定期整顿C、专业培训
70、(    )就是根据事故情景,召开新闻发布会或事故情况通报会,通报事故有关情况。(1.0分)  正确答案：A
查看答案 A、社会沟通B、新闻发布C、信息发布
71、申请剧毒化学品和其他危险化学品经营许可证的企业和单位,(    )具有资质的安全评价机构对本单位的经营条件进行安全评价。(1.0分)  正确答案：B
查看答案 A、由安全监督部门指定的B、自主选择C、由公安部门定点的
72、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,(    )应当对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、工会和职工B、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门C、人民政府
73、锅炉上的易熔塞、电路中的熔断器都是减少事故损失的措施,其具体作用可概括为(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、隔离B、救援C、设置薄弱环节
74、储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管应采用(    )材料制作。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、非燃烧B、易燃C、木质
75、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每(    )进行一次自行检查,并作出记录。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、月B、两个月C、三个月
76、安全检查是指对生产过程及安全管理中可能存在的事故隐患、危险与有害因素、安全缺陷等进行(    )。(1.0分)  

正确答案：C
A、检验 查看答案B、识别C、查证
77、若发现化学品有新的危害性,在有关信息发布后的(    )内,生产企业必须对安全技术说明书的内容进行修订。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、一年B、半年C、三个月
78、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故,是指造成(    )死亡,或者50人以上100人以下重伤(包括急性工业中毒),或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、10人以上30人以下B、3人以上10人以下C、30人以上50人以下
79、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日通过,自2014年(    )起施行。(1.0分)  正确答案：C
查看答案 A、10月1日B、11月1日C、12月1日
80、《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持(    )的方针。(1.0分)  正确答案：A
查看答案 A、安全第一、预防为主、综合治理B、安全第一、预防为主C、安全第一、以人为本
81、电器着火时下列不能用的灭火方法是(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火
82、压缩气体和液化气体按理化性质可分为(    )种。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3  B、2  C、4

83、乙炔气瓶与氧气瓶存放时不得少于()m,使用时两者的距离不得少于(    )m。(1.0分)  

正确答案：C
A、1、2  查看答案 B、1.5、3    C、2、5

84、危险化学品露天堆放,应符合(    )的安全要求。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、防辐射 B、防火、防爆  C、防中毒
85、在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(    )。(1.0分)  

正确答案：A
A、怕辐射查看答案 B、怕晒物品C、怕雨
86、贮存化学品的仓库有(    )要求。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、同时存放酸与碱B、不得同时存放酸与碱C、任意存放各类化学品
87、各类危险品(    )与禁忌物料混合贮存。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、允许B、可以C、不得
88、《气瓶安全监察规程》规定,盛装惰性气体的气瓶,每(    )年检验一次。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、3   B、1    C、5

89、锅炉严重缺水时可采取以下措施(     )。(1.0分)  

正确答案：C
A、缓慢进水查看答案 B、严禁向锅炉内上水,应该采取紧急停炉措施C、开安全阀快速降压
90、未焊透是焊缝存在的一个缺口,因而往往是(    )破坏的起裂点,也会导致疲劳破坏。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、脆性B、弹性C、刚性
 [单选题]
91、2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。事故调查组认定:造成这次事故的直接原因是:液化石油气储罐卸料后没有用氮气置换清洗,储罐内仍残留液化石油气;在用压缩空气进行管道气密性试验时,没有将管道与液化石油气储罐用盲板隔断,致使压缩空气进入了液化石油气储罐,储罐内残留液化石油气与压缩空气混合,形成爆炸性混合气体;因违章电焊动火作业,引发试压系统发生化学爆炸,导致事故发生。根据上述事实,请判断,本起事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加,不可以聘请有关专家参与调查。(1.0分)  正确答案：错
92、某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述事实,请判断,该公司仓库内过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)混存,因包装破漏接触发生化学反应、起火、燃烧、爆炸,是这起事故的直接原因。(1.0分)  正确答案：对
93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  正确答案：错
94、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)  正确答案：对
95、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  正确答案：对
96、2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。根据上述事实,请判断,该事故应上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 (1.0分)  正确答案：对
97、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  正确答案：对
98、某车库发生了严重的火灾,事后经调查得知,该车库平时用于堆放油料和纸箱之类的杂物,存放大约有2t左右的汽油、柴油等油品,当晚20时左右,车库老板在库内把车库反锁后,在开车库灯的时候发生爆炸,车库门被炸开,里面火光冲天,大火使整个车库几乎化为废墟。根据上述情况,化学危险品必须贮存在经(    )部门批准设置的专门的化学危险品仓库中,经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、环保B、公安C、质检
99、2007年5月22日,某大学学生常某为报复同宿舍的同学,以非法手段从经营剧毒品的朋友处获取了250g剧毒物质硝酸铊。5月29日下午4时许,常某用注射器分别向受害人牛某、李某、石某的茶杯中注入硝酸铊,导致3名学生铊中毒。根据以上情况,(    )向个人销售剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、可以B、视情况而定C、禁止
100、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向卫生部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据以上描述,对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果(    )告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、电话B、书面C、书面或电话均可
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[判断题]

1、可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。(1.0分)  

正确答案：对
2、任何场所的防火通道内,都要设置防火标志。(1.0分)  

正确答案：对
3、燃烧必然伴随着光和热的产生。(1.0分)  

正确答案：对
4、用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形时,应当对劳动者进行职业健康检查,并依照国家有关规定妥善安置职业病病人;其职业健康监护档案应当依照国家有关规定实施移交保管。(1.0分)  

正确答案：对
5、不定期对作业环境空气中有毒物质进行监测是防毒作业环境管理的重要内容。(1.0分)  

正确答案：错
6、使用有毒物品作业的用人单位应当依照职业病防治法的有关规定,采取有效的职业卫生防护管理措施,加强劳动过程中的防护与管理。(1.0分)  

正确答案：对
7、同一工作场所,不同职业病危害因素,须分别设监测点,同一岗位,可合并设点。(1.0分)  

正确答案：对
8、有毒作业环境管理中的组织管理包括对职工进行防毒的宣传教育,使职工既清楚有毒物质对人体的危害,又了解预防措施,从而使职工主动地遵守安全操作规程,加强个人防护。(1.0分)  

正确答案：对
9、应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新,确保信息准确有效。(1.0分)  

正确答案：错
10、国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。(1.0分)  

正确答案：对
11、政府主管部门必须派出经过培训的、考核合格的技术人员定期对重大危险源进行监察、调查、评估和咨询。(1.0分)  

正确答案：对
12、企业应对应急救援设备、设施建立建全各种规章制度和岗位操作规程。(1.0分)  

正确答案：对
13、专项应急预案应当包括危险性分析、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。(1.0分)  

正确答案：错
14、公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间,其在本单位的工资待遇和福利不变;表现突出、成绩显著的,由县级以上人民政府给予表彰或者奖励。(1.0分)  

正确答案：对
15、应急救援指挥部由工会主席任总指挥;有关人员任副总指挥。(1.0分)  

正确答案：错
16、对已确定的重大危险源应在建筑设计、设备设计、环境设计采取有关的消防、安全措施。(1.0分)  

正确答案：对
17、应急救援过程中,应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站,控制抢险救援的车辆通行。(1.0分)  

正确答案：错
18、道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。(1.0分)  

正确答案：对
19、职业安全健康管理体系运行模式,其核心都是为生产经营单位建立一个全员参与的管理过程。(1.0分)  

正确答案：错
20、危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。(1.0分)  

正确答案：错
21、储存危险化学品的建筑是否安装通风设备,根据具体情况而定。(1.0分)  

正确答案：错
22、搞好危险化学品安全生产管理,是全面落实科学发展观的必然要求,是建设和谐社会的迫切需要,是各级政府和生产经营单位做好安全生产工作的基础。(1.0分)  

正确答案：对
23、应按《常用化学危险品贮存通则》对危险化学品进行妥善贮存,加强管理。(1.0分)  

正确答案：对
24、本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全,从根本上消除事故发生的可能性,从而达到预防事故发生的目的。(1.0分)  

正确答案：对
25、危险化学品经营单位经营方式发生变化的,应当相关规定重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：对
26、安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。(1.0分)  

正确答案：错
27、构成一般危险源的危险化学品必须在专用仓库内单独存放。(1.0分)  

正确答案：错
28、为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾,贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。(1.0分)  

正确答案：对
29、生产经营单位的从业人员未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。(1.0分)  

正确答案：对
30、安全第一就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。(1.0分)  

正确答案：对
31、危险化学品经营单位不得转让、买卖、出租、出借、伪造或者变造经营许可证。(1.0分)  

正确答案：对
32、经营危险化学品的单位的主要负责人对本单位的危险化学品的安全管理工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：对
33、危险化学品的用户在接收和使用化学品时,必须认真阅读安全技术说书,了解和掌握其危险性。(1.0分)  

正确答案：对
34、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行35、运输第三类易制毒化学品的,应当在运输前向运出地的县级人民政府公安机关备案。公安机关应当于收到备案材料的当日发给备案证明。(1.0分)  

正确答案：对
36、用人单位应当依照法律、法规要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上控制和消除职业病危害。(1.0分)  

正确答案：对
37、生产、储存危险化学品的单位,应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志,并对危险化学品管道不定期检查、检测。(1.0分)  

正确答案：错
38、《中华人民共和国消防法》规定,单位的安全管理人员是本单位的消防安全责任人。(1.0分)  

正确答案：错
39、隔开储存是在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。(1.0分)  

正确答案：对
40、任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
41、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,(1.0分)  

正确答案：对
42、对于正常人体而言,感知阈值平均为0.5毫安,并与时间因素相关。(1.0分)  

正确答案：错
43、工频交流电流的频率越高,对人体的伤害作用越大。(1.0分)  

正确答案：错
44、成年男性平均感知电流比女性大,因此男性比女性对电流更敏感。(1.0分)  

正确答案：错
45、危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施,定期置换仓库内的有毒气体。(1.0分)  

正确答案：错
46、乙类危险化学品分装、改装、开箱检查应在库房内进行。(1.0分)  

正确答案：错
47、有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸性物质。(1.0分)  

正确答案：对
48、爆炸品仓库要阴凉通风,远离火种、热源,防止阳光直射,一般库温度控制在15℃以下。(1.0分)  

正确答案：错
49、危险化学品库房门应为木质门,采用外开式,设置高侧窗。(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。(1.0分)  

正确答案：错
50、仓库工作人员应进行培训,经考核合格后上岗;装卸人员也必须进行必要的教育;消防人员除了应具有一般消防知识外,还应进行专门的专业知识培训。(1.0分)  

正确答案：对
51、不同品种的氧化剂,应根据其性质及消防方法的不同,选择适当的库房分类存放及分类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运;亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混52、危险化学品仓库的建筑屋架可以根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、钢结构或装配式钢筋混凝土结构。(1.0分)  

正确答案：对
53、硫酸、硝酸和氯化铜都具有腐蚀性。(1.0分)  

正确答案：对
54、安全标准化是指为安全生产活动获得最佳秩序,保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。(1.0分)  

正确答案：对
55、危险化学品包装修理过后如果符合危险货物运输包装性能试验的要求,可以重复使用。(1.0分)  

正确答案：对
56、装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩带相应的防护用品。(1.0分)  

正确答案：对
57、汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的;进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车,应装有防止火花溅出的安全装置。(1.0分)  

正确答案：对
58、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。(1.0分)  

正确答案：对
59、对储存易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器,应在安全阀或爆破片的排出口装设导管,可直接排入大气。(1.0分)  

正确答案：错
60、锅炉工作压力越低,汽、水重度差越小压力越高,汽、水重度差越大。(1.0分)  

正确答案：错
61、《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的操作人员应持证上岗。(1.0分)  

正确答案：对
62、压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。(1.0分)  

正确答案：对
63、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶吊装时,严禁使用电磁起重机和金属链绳。(1.0分)  

正确答案：对
[单选题]

64、燃烧是放热发光的(    )反应。(1.0分)  

正确答案：B
A、还原查看答案 B、氧化还原C、物理
65、新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位应当按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》的规定,向安全生产监督管理部门申请(    )。(1.0分)  

正确答案：C 

查看答案 A、备案、评审、审查、竣工验收B、许可、评审、检验、竣工验收C、备案、审核、审查、竣工验收
66、毒物毒性一般但却大量进入人体,立即发生毒性反应甚至致命,称为(    )中毒。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、慢性B、急性C、亚
67、可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分别用红色、(    )、黄色、蓝色标示。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、绿色B、紫色C、橙色
68、防止重大工业事故发生的第一步,是辨识或确认(    )危险性工业设施(危险设施)。 (1.0分)  

正确答案：A
A、高 查看答案B、低C、没有
69、(    )演练是针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、综合B、单项C、现场
70、从事防震减灾活动,应当遵守国家有关(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、法规B、防震减灾标准C、法律法规标准
71、特种设备在投入使用前或者投入使用后(    )日内,特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、30 B、45 C、60

72、班组安全活动每次活动时间不少于(    )学时。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、2 B、1 C、3

73、安全色蓝色的含义为(    )。 (1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、禁止、停止、危险的信息B、必须遵守规定的指令性信息C、注意、警告的信息
76、安全生产责任制是按照安全生产方针和“(    )”的原则,将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、三同时B、安全生产、人人有责C、管生产的同时必须管安全
77、安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于(    )所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、管理不善B、危险C、事故
78、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生单位(    )有迟报或者漏报事故行为的,处上一年年收入40%至80%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、负责人B、主要负责人C、安全管理人员
79、建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时(),同时施工,同时投入生产和使用。(1.0分)  

正确答案：C
A、审批 查看答案B、规划C、设计
80、《易制毒化学品管理条例》规定,(    )不得购买第一类、第二类易制毒化学品。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、企业B、单位C、个人
81、电器着火时下列不能用的灭火方法是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火
82、低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于(    )级耐火建筑的库房内。(1.0分)  

正确答案：B 

查看答案 A、二B、一C、三
83、易吸湿的黑火药、硝铵炸药、导火索等爆炸品库房,相对湿度不得超过(    )%。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、65 B、55 C、45

84、雷管属于(    )类的爆炸品。(1.0分)  

正确答案：C
A、火药查看答案 B、点火器材C、起爆器材
85、根据《常用化学危险品贮存通则》规定,下列贮存方式不属于危险化学品贮存方式的是(    )贮存。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、隔离B、隔开C、混合
86、汽油、苯、乙醇属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、氧化剂B、压缩气体C、易燃液体
87、日常安全教育班组安全活动每月不少于(    )次。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、1 B、2 C、3

88、《气瓶安全监察规程》规定,低温绝热气瓶,每(    )年检验一次。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3 B、1 C、5

89、压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加,且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀,应单独装设(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、压力表B、温度计C、安全卸压装置
90、一般情况下,压力容器的构件不允许发生(    )变形。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、塑性B、弹性C、刚性
[判断题] 

91.2007年4月13日早8时许,某县某村公路旁的麦田里发现7桶不明化学物品。经过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的7桶“三氯化磷”都已经过期。周围小麦被“烧”死,造成严重污染。根据上述事实,请判断,本事故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门、公安部门备案。(1.0分)  

正确答案：对
92、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。(1.0分)  

正确答案：对
93、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。(1.0分)  

正确答案：错
94、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  

正确答案：对
95、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：错
96、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟可否私自改变行车路线,运输危险化学品时车辆经过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。(1.0分)  

正确答案：错
97、某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：错
98、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,分析不属于该事故防范措施的是(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、不定期更换法兰密封垫片并检查紧固螺栓,防止阀门泄漏B、液化石油气储气站应加强日常安全检查和安全管理C、制定事故应急处理预案并组织有关人员演练
99、某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该单位的(    )是本单位的消防安全责任人。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、主要负责人B、负责人C、安全管理人员
100、2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向卫生部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg?。根据以上描述,对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果(    )告知劳动者。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、电话B、书面C、书面或电话均可
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[判断题]
1.计量、测温和取样作业完后,要盖好作业孔,用棉纱(布)擦净器具,禁止使用化纤物。(1.0分)  

正确答案：对
2、有火灾爆炸危险的厂房内,通风气体可以循环使用。(1.0分)  

正确答案：错
3、加油站邻近单位发生火灾时,可继续营业但应向上级报告。(1.0分)  

正确答案：错
4、用人单位安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业的,并处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。(1.0分)  

正确答案：对
5、不定期对作业环境空气中有毒物质进行监测是防毒作业环境管理的重要内容。(1.0分)  

正确答案：错
6、使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查;对离岗时未进行职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。(1.0分)  

正确答案：对
7、危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用,可先行投产、运行。(1.0分)  

正确答案：错
8、使用有毒物品作业的用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害因素进行检测、评价。(1.0分)  

正确答案：对
9、生产经营单位未按照应急预案采取预防措施,导致事故救援不力或者造成严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法给予行政处罚。(1.0分)  

正确答案：对
10、在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了。(1.0分)  

正确答案：错
11、负有危险化学品安全监督管理职责的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门,应当按照当地应急救援预案组织实施救援,尽可能不拖延、推诿。(1.0分)  

正确答案：错
12、《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件,是指突然发生,造成社会危害,需要采取应急措施的事件。(1.0分)  

正确答案：错
13、救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速实施救援,控制事故发展。(1.0分)  

正确答案：对
14、演练书面总结报告不必对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。(1.0分)  

正确答案：错
15、对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估,并结合本单位实际,加强应急能力建设,是编制应急预案的关键。(1.0分)  

正确答案：对
16、应急救援过程中,应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。(1.0分)  

正确答案：对
17、公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间,其在本单位的工资待遇和福利不变;表现突出、成绩显著的,由县级以上人民政府给予表彰或者奖励。(1.0分)  

正确答案：对
18、危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。(1.0分)  

正确答案：错
19、事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人可酌情提供。(1.0分)  

正确答案：错
20、建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起。(1.0分)  

正确答案：对
21、通过道路运输剧毒化学品的,托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。(1.0分)  

正确答案：对
22、安全生产管理原则是指在生产管理的基础上指导安全生产活动的通用规则。(1.0分)  

正确答案：对
23、危险化学品经营许可证是从事危险化学品的采购、调拨、销售活动的合法凭证。(1.0分)  

正确答案：对
24、在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式叫隔离储存。(1.0分)  

正确答案：错
25、强制原理中,所谓强制就是绝对服从,不必经被管理者同意便可采取控制行动。(1.0分)  

正确答案：对
26、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患是生产经营单位安全管理人员的职责,而非主要负责人的职责。(1.0分)  

正确答案：错
27、危险化学品经营单位仓储经营的企业异地重建的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。(1.0分)  

正确答案：错
28、各类危险化学品均应按其性质储存在适宜的温湿度内。(1.0分)  

正确答案：对
29、生产经营单位的从业人员未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。(1.0分)  

正确答案：对
30、生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员及从业人员的安全培训,由生产经营单位负责。(1.0分)  

正确答案：错
31、《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。(1.0分)  

正确答案：对
32、按照《安全生产法》的规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(1.0分)  

正确答案：对
33、毒害品应避免阳光直射、曝晒,要远离热源、电源、火源,库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。(1.0分)  

正确答案：对
34、用人单位与劳动者订立劳动合同时,可以不告知劳动者在工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。(1.0分)  

正确答案：错
 [判断题] 36、隔开储存是在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。(1.0分)  

正确答案：对
37、用人单位的职业卫生管理人员对本单位的职业病防治工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：错
38、危险化学品零售业务的店面内显著位置应设有"禁止明火"等警示标志。(1.0分)  

正确答案：对
39、《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置,应当符合消防技术标准。(1.0分)  

正确答案：对
40、建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。(1.0分)  

正确答案：错
41、用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。(1.0分)  

正确答案：对
42、利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。(1.0分)  

正确答案：错
43、静电事故多发生在潮湿的季节。(1.0分)  

正确答案：错
44、成年男性平均感知电流比女性大,因此男性比女性对电流更敏感。(1.0分)  

正确答案：错
45、危险化学品的生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
46、用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器,应由专业生产企业定点生产,并经检测、检验合格,方可使用。(1.0分)  

正确答案：对
47、堆放各种爆炸品时,要求做到牢固、稳妥、整齐,防止倒垛,便于运输。(1.0分)  

正确答案：对
48、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992)规定了当一种危险化学品具有一种以上危险特性时用主标志表示其主要危险性类别,副标志表示重要的其他危险性类别。(1.0分)  

正确答案：对
49、危险化学品仓库的建筑屋架可以根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、钢结构或装配式钢筋混凝土结构。(1.0分)  

正确答案：对
50、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫灭火。(1.0分)  

正确答案：错
51、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存,具有还原性的氧化剂应单独存放。(1.0分)  

正确答案：对
52、根据我国《常用危险化学品分类及标志》,压缩气体和液化气体中,不包括氧气。(1.0分)  

正确答案：错
53、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。(1.0分)  

正确答案：对
54、如果储存容器合适的情况下,硫酸、硝酸、盐酸及烧碱都可储存于一般货棚内。(1.0分)  

正确答案：对
55、可以在危险化学品储存区域内短期间堆积可燃废弃物品。(1.0分)  

正确答案：错
56、压缩气体如正丁烷、乙炔等发生着火时,应迅速灭火,然后切断气源。(1.0分)  

正确答案：错
57、在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。(1.0分)  

正确答案：错
58、危险、有害因素指可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。(1.0分)  

正确答案：对
59、易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装,必须经置换或抽真空处理后进行。(1.0分)  

正确答案：对
60、高压容器的使用压力较高,密封是个关键,所以密封结构也是高压容器中的一个主要结构。(1.0分)  

正确答案：对
61、压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。(1.0分)  

正确答案：对
62、《气瓶安全监察规程》规定,气瓶必须专用。只允许充装与钢印标记一致的介质,不得改装使用。(1.0分)  

正确答案：对
63、《气瓶安全监察规程》规定,充装超量的气瓶不准出厂。(1.0分)  

正确答案：对
[单选题]

64、可燃粉尘的粒径越小,发生爆炸的危险性(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、越大B、越小C、无关
65、下列属于职业危害中化学危害的是(    )。(1.0分)  

正确答案：A
A、氯气 查看答案B、低气压C、振动
66、下列(    )属于物理性危害因素。(1.0分)  

正确答案：A
A、噪声 查看答案B、生产粉尘C、真菌
67、《生产安全事故应急演练指南》(AQT9007—2011)规定了生产安全事故应急演练(以下简称应急演练)的目的、原则、类型、内容和(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、综合应急演练的组织B、综合应急演练的组织与实施C、专项应急演练的组织与实施
68、企业应急救援指挥部由(    )任总指挥;有关副职领导任副总指挥,负责一旦发生事故时应急救援的组织和指挥。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、分管安全的领导B、企业主要负责人C、工会主席
69、防止重大工业事故发生的第一步,是辨识或确认(    )危险性工业设施(危险设施)。 (1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、低B、高C、没有
70、应急救援预案要有实用性、要根据(    )单位的实际条件制订,使预案便于操作。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、周边B、本C、其它
71、零售业务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品,其存放总质量不得超过(    )t。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、1 B、2 C、4

72、铁路发送剧毒品禁止(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、办理剧毒品的零担发送业务B、在铁道部批准的剧毒品办理站或专用线,专用铁路办理剧毒品发送C、采用毒品专用车、企业自备车和企业自备集装箱运输
73、工程技术对策、教育对策和法制对策即属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、本质安全化原则B、因果关系原则C、3 D、原则
74、《安全生产法》中三同时的规定是:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(),必须与(    )同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全卫生设施、基础工程B、安全设施、主体工程C、劳动安全卫生设施、基础设施
75、根据《工伤保险条例》,职工在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的,(    )认定为工伤。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、应当B、不得C、视具体情况而定
76、生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具,以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得(    ),方可投入使用。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全标志或安全生产合格证B、安全使用证或者安全标志C、质量合格标志
77、依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品,不需要取得危险化学品(    )许可。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、生产B、经营C、运输
78、《易制毒化学品管理条例》规定,经营第二类易制毒化学品的,应当自经营之日起(    )日内,将经营的品种、数量、主要流向等情况,向所在地的设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、30 B、20 C、60

79、《中华人民共和国安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当按照国家有关规定进行(    )。(1.0分)  

正确答案：A
A、安全评价查看答案 B、安全验收C、安全条件论证
80、《安全生产法》规定,生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的(    ),应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、安全B、质量C、工作
81、一般情况下杂质会(    )静电的趋势。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、增加B、降低C、不影响
82、经营化学品零售业务的店面经营面积(不含库房)应不少于(    )㎡。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、60 B、50 C、100

83、根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定,物质的包装类别决定了包装物或接受容器的质量要求。(    )类包装表示包装物的最高标准。(1.0分)  

正确答案：A 

A、Ⅰ    查看答案B、Ⅱ   C、Ⅲ
84、在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、必须佩戴防尘口罩B、必须戴防护眼镜C、必须戴防毒面具
85、易燃液体灌装时应控制流速,其流速不得超过3ms,其原因是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、防溢出B、防温度升高C、防静电
86、在一定条件下,压力越高,可燃物的自燃点(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、愈高B、愈低C、不受影响
87、在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(    )。(1.0分)  

正确答案：A
A、必须戴防护眼镜 查看答案B、必须佩戴防尘口罩C、必须戴防毒面具
88、《气瓶安全监察规程》规定,盛装一般性气体的气瓶,每(    )年检验一次。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3 B、1 C、5

89、安全泄放装置能自动迅速地泄放压力容器内的介质,以便使压力容器始终保持在(    )压力范围内。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、工作B、最高允许工作C、设计
90、气瓶发生化学爆炸的主要原因是(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、气瓶充装过量B、气瓶中气体发生混装(可燃气体和氧气) C、维护不当
[判断题]

91、某机械制造厂仪表车间车工班的李某、徐某、陈某和徒工小张、小孟及徐某的妻子饶某,聚集在一间约18㎡的休息室内,用一个5KW的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角存放一个盛装15kg汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,随着室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不断增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某、饶某发现汽油渗出后,立刻用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几个人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充满汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。造成3人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,该事故原因是严重违反休息室内不准存放易燃易爆危险化学品的规定,汽油瓶受热胀裂,遇火燃烧爆炸,发现危险后处理操作方法错误,缺乏有关汽油等危险物品的安全知识,遇险后不会正确处理。(1.0分)  

正确答案：对
92、某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带有污油底阀的污油管线放入污油池内,当时污油池液面高度为500cm,上面浮有30cm的浮油。在液面上的101cm处需对法兰进行更换,班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工内去办理动火票,钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回,便开始焊接,结果发生油气爆炸,钳工甲掉入污油池死亡。根据上述事实,电焊工不是特殊工种,不用按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格。(1.0分)  

正确答案：错
93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
94、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。(1.0分)  

正确答案：错
95、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  

正确答案：对
96、某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。(1.0分)  

正确答案：错
97、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)  

正确答案：对
98、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,该涂料仓库内存放的“三无”产品聚氨酯涂料挥发出的苯蒸气的毒性属于(    )。(1.0分)  

正确答案：C
A、中毒查看答案 B、低毒C、高毒
99、某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400?的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100?卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400?球罐2台,100?卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》本事故属于(    )事故。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、特别重大B、重大C、较大
100、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,依据《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》,分析危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为(    )种类型。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、三B、二C、四
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1.输送易爆有毒的液化气体时应在压出管线上装有压力调节和超压切断泵的连锁装置、温控和超温信号等安全装置。(1.0分)  

正确答案：对
2、一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段。(1.0分)  

正确答案：对
3、扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具,且要站在下风方向。(1.0分)  

正确答案：错
4、用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业,不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。(1.0分)  

正确答案：对
5、职业健康检查结束后,需要复查的,可以根据复查要求增加复查项目。(1.0分)  

正确答案：对
6、用人单位是职业健康监护工作的责任主体,其主要负责人对本单位职业健康监护工作全面负责。(1.0分)  

正确答案：对
7、有毒作业环境管理中的组织管理包括调查了解企业当前职业毒害的现状,只有在对职业毒害现状正确认识的基础上,才能制定正确的规划,并予正确实施。(1.0分)  

正确答案：对
8、有毒作业环境管理中的组织管理包括对职工进行防毒的宣传教育,使职工既清楚有毒物质对人体的危害,又了解预防措施,从而使职工主动地遵守安全操作规程,加强个人防护。(1.0分)  

正确答案：对
9、应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。(1.0分)  

正确答案：对
10、可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事故预警级别,分为一级、二级、三级、四级,四级为最高级别。(1.0分)  

正确答案：错
11、在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了。(1.0分)  

正确答案：错
12、应急救援指挥部由工会主席任总指挥;有关人员任副总指挥。(1.0分)  

正确答案：错
13、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。(1.0分)  

正确答案：错
14、应急救援抢险人员应根椐事先拟定的抢险方案,在做好个体防护的基础上,以最快的速度排除险情,要严格避免次生和衍生事故的发生。(1.0分)  

正确答案：对
15、应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。(1.0分)  

正确答案：对
16、任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。(1.0分)  

正确答案：对
17、演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。(1.0分)  

正确答案：对
18、剧毒化学品销售企业应当在销售后5日内,将所销售的剧毒化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案,并输入计算机系统。(1.0分)  

正确答案：对
19、防冻保暖工作检查属于安全综合检查。(1.0分)  

正确答案：错
20、事故、事件、不符合及其对职业安全健康绩效影响的调查,目的是建立有效的程序,对生产经营单位的事故、事件、不符合进行调查、分析和报告,识别和消除此类情况发生的根本原因,防止其再次发生,并21、事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。(1.0分)  

正确答案：对
22、危险化学品的储存应根据危险品性能分区、分类、分库储存。(1.0分)  

正确答案：对
23、为了防止危险化学品的误用,危险化学品安全标签的粘贴、挂拴、喷印应牢固,保证在运输及储存期间不脱落、不损坏。(1.0分)  

正确答案：对
24、带防毒面具进入容器作业时,当感到身体不适或呼吸困难时,应及时取下面罩休息。(1.0分)  

正确答案：错
25、应按《常用化学危险品贮存通则》对危险化学品进行妥善贮存,加强管理。(1.0分)  

正确答案：对
26、安全第一就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。(1.0分)  

正确答案：对
27、危险化学品安全标签中还应标注出化学品是否为易(可)燃或助燃物质,有效的灭火剂和禁用的灭火剂以及灭火注意事项。(1.0分)  

正确答案：对
28、危险化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。(1.0分)  

正确答案：对
29、安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。(1.0分)  

正确答案：错
30、装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。(1.0分)  

正确答案：对
31、通过道路运输危险化学品的,托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。(1.0分)  

正确答案：对
32、在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式叫分离储存。(1.0分)  

正确答案：对
33、危险化学品零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。(1.0分)  

正确答案：对
34、在操作各类危险化学品时,企业应在经营店面和仓库,针对各类危险化学品的性质,准备相应的急救药品和制定应急救援预案。(1.0分)  

正确答案：对
35、用人单位应当实施由人兼职负责的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态。(1.0分)  

正确答案：错
36、任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。(1.0分)  

正确答案：对
36、任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。(1.0分)  

正确答案：对
38、各类危险化学品分装、改装、开箱(桶)检查等应在库房内进行。(1.0分)  

正确答案：错
39、依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品,不需要取得危险化学品经营许可。(1.0分)  

正确答案：对
40、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品。(1.0分)  

正确答案：对
41、装卸毒害品人员应具有操作毒品的一般知识。操作时轻拿轻放,不得碰撞、倒置,防止包装破损商品外溢。作业人员应佩带手套和相应的防毒口罩或面具,穿防护服。(1.0分)  

正确答案：对
42、人体电阻随着接触电压升高而急剧升高。(1.0分)  

正确答案：错
43、电流持续时间愈长,人体电阻因出汗等原因而降低,使通过人体的电流进一步增加,危险性也随之增加。(1.0分)  

正确答案：对
44、雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。(1.0分)  

正确答案：对
45、最小点火能是指能引起爆炸性混合物燃烧爆炸时所需的最小能量。最小点火能数值愈大,说明该物质愈易被引燃。(1.0分)  

正确答案：错
46、散装储存是将物品装于小型容器或包件中储存;整装储存是物品不带外包装的净货储存。(1.0分)  

正确答案：错
47、遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂。(1.0分)  

正确答案：对
48、爆炸下限越低,爆炸极限范围越宽,危险性越小。(1.0分)  

正确答案：错
49、与氧化剂相比,有机过氧化物更危险。(1.0分)  

正确答案：对
50、剧毒物品的仓库应使用密闭措施。(1.0分)  

正确答案：错
51、同是氧化剂,特性基本相同,可以任意混储混运。(1.0分)  

正确答案：错
52、按《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-1996)要求危险化学品安全技术说明书,内容包括:标识、成分及理化特性、燃烧爆炸危险特性、毒性及健康危害性、急救、防护措施、包装与储运、泄漏处理与废弃等八大部分。(1.0分)  

正确答案：对
53、严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。(1.0分)  

正确答案：对
54、为了防止蒸发,汽油等挥发性强的液体应在口小、深度大的容器中盛装。(1.0分)  

正确答案：对
55、《常用危险化学品的分类及标志》中此图形为易燃液体的安全标志。(1.0分)  

正确答案：错
56、储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的单位,应当将储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。(1.0分)  

正确答案：对
57、选择呼吸防护用品时应考虑有害化学品的性质、作业场所污染物可能达到的最高浓度、作业场所的空气含量、使用者的面型和环境条件等因素。(1.0分)  

正确答案：对
58、电石(碳化钙)可以露天存放。(1.0分)  

正确答案：错
59、水压试验用水温度应高于周围露点的温度,以防锅炉或容器表面结露。且水温越高越好。(1.0分)  

正确答案：错
60、液化石油气瓶用户及经营者,可以将气瓶内的气体向其它气瓶倒装,自行处理气瓶内的残液。(1.0分)  

正确答案：错
61、压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。(1.0分)  

正确答案：对
62、《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的操作人员应持证上岗。(1.0分)  

正确答案：对
63、锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。(1.0分)  

正确答案：对
[单选题]

64、可燃混合物的化学反应速度越快,反应放出的热量就越多,则(    )越大。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、燃速B、火焰C、烟气
65、没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的,应当(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、诊断为职业病B、继续进行医学观察C、进行流行病学现场调查
66、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业的用人单位维护、检修存在高毒物品的生产装置,必须事先制订维护、检修方案,明确(    )措施,确保维护、检修人员的生命安全和身体健康。 (1.0分)  

正确答案：C
A、救护 查看答案B、安全C、职业中毒危害防护
67、企业要建立重大危险源管理制度,明确操作规程和应急处置措施,实施(    )。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、不间断的监控B、全面管理C、不间断检测
68、在综合应急演练前,通过安全(    ),确认演练所需的工具、设备、设施、技术资料以及参演人员到位。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、检查B、会议C、评审
69、企业应制订(     )程序,一旦发生重大事故,做到临危不惧,指挥不乱。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、事故B、事故处置C、事故应急
70、危险、危害因素是指能使人造成伤亡,对物造成(    ),或影响人的身体健康导致疾病,对物造成慢性损坏的因素。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、损坏B、损害C、突发性损坏
71、托运人(    )在托运的普通货物中夹带危险化学品。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、可以B、适量C、不得
72、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者(    )标准。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、专业B、行业C、企业
73、用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人(    )工伤保险费。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、不缴纳B、完全缴纳C、适当缴纳
74、爆炸物品(    )单独隔离限量储存。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、必须B、不准C、根据具体情况而定
75、(    )依法维护工伤职工的合法权益,对用人单位的工伤保险工作实行监督。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、公安机关B、安全监督管理部门C、工会组织
76、只要事故的因素存在,发生事故是必然的,只是时间或早或迟而已,这就是(    )原则。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、必然损失B、偶然损失C、因果关系
77、安全生产责任制是按照安全生产方针和“(    )”的原则,将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。(1.0分)  

正确答案：C
A、安全生产、人人有责 查看答案B、三同时C、管生产的同时必须管安全
78、《非药品类易制毒化学品的分类和品种目录》中,非药品类易制毒化学品分为(    )类。(1.0分)  

正确答案：A 

查看答案 A、3   B、2   C、4

79、产生职业病危害的用人单位的工作场所应当生产布局合理,符合有害与无害作业(    )的原则。(1.0分)  

正确答案：B
A、不分开 查看答案B、分开C、适当分开
80、发生危险化学品事故,事故单位(    )应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、安全生产管理人员B、主要负责人C、安全管理负责人
81、雷电放电具有(    )的特点。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低
82、凡是炸药,百分之百都是(    )燃物质。(1.0分)  

正确答案：B
A、可   查看答案B、易  C、不
83、急性毒性是指一定量的毒物一次对动物所产生的毒害作用。急性毒性的大小,常用(    )来表示。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、最高允许浓度B、半数致死量C、毒物的性质
84、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265--2000)规定了零售业务的范围,零售业务可以经营的危险化学品是(    )。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、放射性物品B、强腐蚀品C、.剧毒物品
85、危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和(    )储存两类。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、散装B、分开C、分离
86、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实(    )制度。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、改造B、淘汰C、维修
87、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于(    )储存方式。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、隔离B、隔开C、分开
88、《气瓶安全监察规程》规定,盛装一般性气体的气瓶,每(    )年检验一次。(1.0分)  

正确答案：A
查看答案 A、3 B、1 C、5

89、液化石油气用户及经销者,(    )将气瓶内的气体向其它气瓶倒装。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、可以在无人区B、不得在室内C、严禁
90、压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加,且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀,应单独装设(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、温度计B、压力表C、安全卸压装置
[判断题]

 1、某机械制造厂仪表车间车工班的李某、徐某、陈某和徒工小张、小孟及徐某的妻子饶某,聚集在一间约18㎡的休息室内,用一个5KW的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角存放一个盛装15kg汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,随着室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不断增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某、饶某发现汽油渗出后,立刻用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几个人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充满汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。造成3人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,该事故原因是严重违反休息室内不准存放易燃易爆危险化学品的规定,汽油瓶受热胀裂,遇火燃烧爆炸,发现危险后处理操作方法错误,缺乏有关汽油等危险物品的安全知识,遇险后不会正确处理。(1.0分)  

正确答案：对
92、2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。事故调查组认定:造成这次事故的直接原因是:液化石油气储罐卸料后没有用氮气置换清洗,储罐内仍残留液化石油气;在用压缩空气进行管道气密性试验时,没有将管道与液化石油气储罐用盲板隔断,致使压缩空气进入了液化石油气储罐,储罐内残留液化石油气与压缩空气混合,形成爆炸性混合气体;因违章电焊动火作业,引发试压系统发生化学爆炸,导致事故发生。根据上述事实,请判断,本起事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加,不可以聘请有关专家参与调查。(1.0分)  

正确答案：错
93、某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。(1.0分)  

正确答案：对
94、某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。(1.0分)  

正确答案：对
95、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。(1.0分)  

正确答案：错
96、小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。(1.0分)  

正确答案：对
97、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)  

正确答案：对
98、某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述情况,该仓库贮存过硫酸铵与硫化碱的方式是(    )。(1.0分)  

正确答案：C
查看答案 A、分类   B、分区  C、分库
99、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,请指出以下(    )方面符合危险化学品安全管理要求.(1.0分)  

正确答案：C
A、危险化学品必须储存经审查批准的危险品仓库中,未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库 查看答案B、氢氧化钠的包装不够严密,存在泄漏,造成水侵入,不符合危险货物包装的有关要求C、单位主管领导接到报告后立即进行了应急处理
100、某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该单位的(    )是本单位的消防安全责任人。(1.0分)  

正确答案：B
查看答案 A、负责人B、主要负责人C、安全管理人员
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第一部分法律法规
一、判断题（正确的填A，错误的填B）
1．危险化学品与危险物品是同一概念。    (  B )

2．国家对生产安全事故实行责任追究制度。    (  A  )

3．《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》提出了建立企业安全生产风险抵押金  制度。    (  A  )

4．任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。    (  A  )

5．《中华人民共和国安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。    (   B )

6．所有生产经营单位都必须将本单位的重大危险源报当地人民政府负责安全生产监督管  理的部门备案。    ( A   )

7．制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。    (  B  )

8．两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，  应当签定安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。    (  A  )

9．生产经营单位对新录用的从业人员，要制定详实的教育培训计划，培训经费由从业人员支付。    (  B  )

10．安全生产监督管理部门对不具备安全生产条件的企业可以给予关闭。    (   B )

11．生产经营单位可以委托中介机构为其提供安全技术服务。    (  B  )

12．生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、分头管理。  (  B  )

13．工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求。    (  B  )

14．水上交通管理不适用于《中华人民共和国安全生产法》。    ( A   )

15．《中华人民共和国安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家安全和社  会治安方面的管理。    (  B  )

16．一次事故中死亡3～9人的是特大生产安全事故。    (  B  )

17．未经批准或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品生产、储存的；可令其限期整  改，逾期未改的责令其停产停业整顿。    (   B )

18．危险化学品生产企业可以根据单位决定是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生  产管理人员。    (  B)

19．为维护地方社会稳定，对非重、特大伤亡事故，地方政府可责令新闻媒体不予报道。    (  B  )

20．国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。   ( B )

21．特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。                                                   (  A  )

22．生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议。 ( A )

23．负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时，生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。               ( B     )

24．安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者企业标准。    (  B  )

25．生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行专  门的安全生产教育和培训。    (  A  )

26．工会有依法维护职工在安全生产方面的合法权益，依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督权利。    (  A  )

27．从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，但无权拒  绝违章指挥和强令冒险作业。    (   B )

28．危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。  ( A  )

29．生产、储存、使用剧毒品以外其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产储存装置  每两年进行一次安全评价。    (  A  )

30．危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。    (  A  )

31．公众上交的危险化学品，由安监部门接收。    (  B  )

32．剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况，发现被盗、丢失、误售等  情况时，必须立即向当地安监部门报告。    ( B   )

33．剧毒化学品购买凭证、准购证不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让，不  得使用作废的剧毒化学品购买凭证、准购证。    ( A   )

34．危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识    培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经    所在地设区的市级人民政府安监部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。    ( B   )

35．国家实行危险化学品注册制度，并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供  技术、信息支持。    (B  )

36．运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地公安  部门报告。    (  A  )

37．危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急  救援器材、设备，并不定期组织演练。    (   B )

38．危险化学品事故应急救援预案应当报市级人民政府公安部门备案。    ( B )

39．危险化学品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量(重量)与所包装的危险化学品的性质和用途应相适应。    ( A   )

40．对重复使用的危险化学品的包装物、容器在使用前，不必进行检查。    ( B )

41．危险化学品生产企业发现危险化学品有新的危害特性时，应立即公告并及时修订其安全技术说明书和安全标签。    ( A   )

42．危险化学品生产、储存企业的改建、扩建也要执行申请、审批和批准书制度。(   A )

43．危险化学品出入库应进行核查登记。    (  A  )

44．危险化学品入库后，其仓储条件只要符合国家法律法规和标准规定的安全生产条件，不必定期检查。    ( B )

45．危险化学品单位发生危险化学品事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担刑事责任。    (  B  )

46．属于药品的危险化学品和农药的安全管理，不能依照《危险化学品安全管理条例》的规定执行。    ( B   )

47．不依法进行安全评价的企业，不能获得安全生产许可证。    (A    )

48．生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，但在生产任务重时，从业人员可以先上岗，后培训。    (  B  )

49．个人可以购买除农药以外的剧毒化学品。    (  B  )

50．个体工商户可以生产销售剧毒化学品。    (  B  )

51．任何单位和个人可以邮寄危险化学品。    (  B  )

52．危险化学品生产经营场所的建筑物内可以设置员工集体宿舍。  ( B )

53．《危险化学品安全生产许可证》有效期是3年。    (  A  )

54．采购危险化学品时，根据需要索取安全技术说明书和安全标签。(  B )

55．危险化学品事故造成环境污染的信息，由环境保护部门统一发布。    (  A  )

56．易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、放射性等危险物品，其包装质量必须符合有关要求。    (  A  )

57．危险化学品单位发生重大事故，主要负责人因出差在外不在现场，不承担任何事故责任。    ( B  )

58．中小企业申办《危险化学品安全生产许可证》，不必进行安全评价。    ( B   )

59．只有危险化学品生产企业需要制定事故应急救援预案。    (  B  )

60．危险化学品生产企业必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。 (  A  )

  61．依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院工商部门申请领取危险化学品生产许可证。    ( B   )

  62．生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。    (  A  )

  63．危险化学品生产单位已取得生产许可证，在经营销售危险化学品时，就不再办理经营许可证。    (  B  )

64．危险化学品生产经营单位申请安全生产(经营)许可证时，应自主选择具有资质的安全评价机构，对本单位的安全生产条件进行安全评价。    ( A   )

 65．生产企业的从业人员需经安全生产教育和培训合格后方能上岗作业。    ( A   )

66．企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。    (A    )

67．企业依法进行安全评价，就能取得安全生产许可证。    (  B  )

68．生产企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，应责令停止生产，没收违法所得, 并处20万元以上50万元以下的罚款。    (  B  )

69．生产企业的安全生产许可证有效期满后有效期可以延期3年。    ( B )

70．生产企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证。    (  A  )

7 1．《安全生产许可证条例》规定的行政处罚，由安全生产许可证颁发管理机关决定。    ( A   )

72．安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度，并不定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况。  (  B  )

73．企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。    (  A  )

74．企业进行生产后，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。    (   B )

75．特种作业人员要经业务主管部门培训和考核才能上岗作业。    ( B  )

76．生产经营单位在实行“三同时”时，安全设施投资应当纳入建设项目概算。    (  A  )

77．危险化学品建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对建设项目“三同时”负责。  (  B  )

78．国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。    (   A )

79．工会无权对建设项目的安全设施与主体工程“三同时”进行监督，提出意见。  (  B  )

80．未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。    ( A   )

81．特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向当地安监部门报告。    (  B )

82．气瓶制造单位应当对气瓶使用者安全使用气瓶进行指导，提供服务。    (  B  )

83．特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。    ( A   )

84．未经许可，擅自从事压力容器设计活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔,处5万元以上20万元以下罚款。    (  A  )

85．醉酒导致伤亡的，也可以认定为工伤或者视同工伤。    ( B   )

86．工伤职工治疗非工伤引发的疾病，享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理。    ( B   )

87．职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。    ( A   )

88．职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70％发给住院 伙食补助费。    ( A )

89．事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于12小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。    ( B   )

90．特别重大事故，是指造成20人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒),或者1亿元以上直接经济损失的事故。    (  B  )

91．未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。    (  A  )

92．工会依法参加事故调查处理，但无权向有关部门提出处理意见。    ( B   )

93．事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。    (  A  )

94．事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。    (   A )

95．因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，但不需要绘制现场简图及做出书面记录。    (  B  )

96．事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况。    ( A   )

97．事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。    (  A  )

98．事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的，处上一年年收入10％--50％的罚款。 ( B   )

99．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入30％的罚款。  ( A   )

100．危险化学品生产企业因储罐泄漏造成环境污染和职工轻伤事故不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》。    ( B   )

101．事故发生后，事故现场有关人员应当立即向事故发生地县级以上人民政府安监部门报告。    (  B  )

102．任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。    ( A   )

103．从事使用有毒物品作业的用人单位，应当尽可能使用无毒物品；需要使用有毒物品的，应当优先选择使用低毒物品。    (  A  )

104．从事使用有毒物品作业的用人单位，应当符合有关法律、行政法规规定的设立条件，并依法办理有关手续，取得营业执照。    (  A  )

105．用人单位使用有毒物品作业场所，只要按照职业卫生要求设置了有效通风装置，作业场所和生活场所可以不分开。    ( B   )

106．劳动者无权查阅、复印其本人职业健康监护档案。    (  B  )

107．建设项目未经安全许可的，不得建设或者投入生产(使用)。    ( A   )

108．城镇燃气辅助的储存等建设项目，不适用《危险化学品建设项目安全许可实施办法》。    (  A  )

109．建设项目安全设施设计通过审查后，企业可以自主确定投入生产(使用)，不申请竣 工验收。       ( B  )

110．建设项目安全设施的施工可以由企业选定实力较强的工程施工单位进行施工。      ( B   )                                                 

111.施工单位应当按照要求编制建设项目安全设施施工情况报告。    ( A )

112．建设项目安全设施竣工后，建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标 准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测。    ( A  )

113．建设单位应当在建设项目试生产(使用)前，将建设项目试生产(使用)方案，分别报送相应的建设项目安全许可实施部门和有关危险化学品其他安全生产许可的实施部门 备案。    (A    )

114．建设项目安全设施竣工验收前，建设单位应当选择评价机构对建设项目及其安全设施 试生产情况进行安全评价。    (   B )

115．建设项目投入生产(使用)前，建设单位应当向相关建设项目安全许可实施部门申请 建设项目安全设施竣工验收。    (  A  )

116．安全评价机构应当对建设项目竣工验收安全评价报告的真实性负责。    ( A   )

117．建设项目安全设施竣工验收未通过的，建设单位不能再次向原验收部门申请建设项目  安全设施竣工验收。    (   B )

118．危险化学品生产企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。    (  A  )

119．未取得危险化学品安全生产许可证的，不得从事危险化学品生产活动。    (  A  )

120．危险化学品生产企业主要应根据企业的需要和从业人员数量编制岗位操作安全规程。 (  B  )

121．危险化学品生产企业的安全投入应当符合产品质量要求。    (    )

122．危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当 经考核合格，不合格者可先上岗再补考。    (   B )

123．危险化学品生产企业根据需要确定是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理 人员。    ( B   )

124．中小型危险化学品生产企业不必为从业人员缴纳保险费。    (  B  )

125．危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国  家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。    (  A  )

126．危险化学品生产企业不得转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产许 可证。    (  A  )

127．任何单位或者个人对违反《安全生产许可证条例》及其实施办法规定的行为，有权向 安全生产许可证颁发管理机关或者监察机关等有关部门举报。    (   A )

128．生产单位、储存单位、使用单位是指在工商行政管理机关进行了登记的法人或非法人单位。    (   A )

129．新建的生产单位可在投产后办理危险化学品登记手续。    (  B  )

130．危险化学品生产单位必须向用户提供化学事故应急咨询服务，为化学事故应急救援提 供技术指导和必要的协助。    (  A  )

131．已登记的危险化学品生产企业在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应当在6个月内对发生重大变化的内容办理重新登记手续。    (  B  )

132．从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。
133．生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。    (  A  )

134．生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。    (  A  )

135．生产经营单位对事故隐患应该登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。    (  A  )

136．生产经营单位为了企业利益，可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。    (  B  )

137．因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律规定，有权向本单位提出赔偿要求。    (  A  )

 138．从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出建议。    ( B   )

139．安全设备的设计、制造应当符合国家标准或者行业标准，但对其改造和报废企业可以自主确定。    (  B  )

140．生产经营单位的安全管理人员对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。    (  B  )

141．生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所，和有关设施、设备上设置明显的安全警告标志。    (  A  )

142．任何单位或者个人对事故隐患，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。    ( A   )

 143．生产经营规模较小的单位，可以不建立应急救援组织，也不需指定兼职应急救援 人员。    (  B  )

144．气瓶充装单位应经设区的市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。    (    )

145．根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每季度进行一次自行检查，并作出记录。    (  B  ) 146．锅炉、压力容器的安装、改造、维修，必须由依据《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。    ( A )

147．特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。    (  A  )

 148．生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租，是一种民事行为，生产经营单位可以自主确定发包或出租给任何单位和个人。    (   B )

149．生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备，可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。    (  B  )

150．重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头，所以两者的概念是等同的。    (    )

151．把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。    (  B  )

152．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。    ( A   )

153．用人单位可以安排未成年工从事接触职业病危害的作业。    (   B )

154．劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件。    (  A  )

155．职业健康检查费用由个人承担。    (  B  )

156．职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。    (  A  )

二、单选题
1．安全生产五要素包括安全文化、安全法制、安全责任、(  C  )和安全投入。
  A．安全监管    B．安全措施    C．安全科技
2．安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产过程中由于(   C )所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。
  A．管理不善    B．危险    c．事故
3．安全生产监督管理的基本特征为权威性、强制性和(  B  )。
  A．普遍适宜性    B．普遍约束性    c．持续改进性
4．安全生产管理是针对生产过程中的安全问题，进行有关(  A  )等活动。
  A．决策、计划、组织和控制    B．计划、组织、控制和反馈
  C．决策、计划、实施和改进
5．我国安全生产监督管理的基本原则( B   )。
  A．坚持“安全第一，预防为主”的原则
  B．坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则
  C．坚持行为监察与文件监察相结合的原则
6．按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，国务院负责安全生产监督管理的部门对全  国安全生产工作实施( B   )。
  A．综合管理    B．综合监督管理  C．监督管理
7．《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少  (   A )，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
  A．生产安全事故  B．火灾、交通事故C．重大、特大事故
8．在国家安全生产管理体制中，工会行使(  C  )的职能。
  A．国家监察    B．行政管理    c．群众监督
9．生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者(   A )。
  A．行业标准    B．地方标准    c．企业标准
10．生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其(  A  ) 必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。
  A．主要负责人    B．技术人员    c．从业人员
11．对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的(  C  )。
  A．分管安全生产的负责人    B．安全生产管理机构负责人
  C．主要负责人
12．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告( B   )。
  A．本单位安全管理人员    B．本单位负责人  C．当地安全生产监督管理部门
13．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合(  A  )要 求、标志明显、保持畅通的出口。
    A．紧急疏散    B．通风    C．建筑规范
14．《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、 储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的 其他生产经营单位，从业人员超过(  C  )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
    A．100   B．400    C．300

15．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减 轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议( B   )。
  A．有效    B．无效    C．根据企业实际情况判定有效或无效
16．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行(   C )检查。
  A．每月一次    B．每季度一次    c．经常性
17．《中华人民共和国安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定，但最低要求是必须保证(  C  )。
  A．安全宣传教育费用    B．职工防护用品费用
  c．具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件
18．《中华人民共和国安全生产法》规定，不具备安全生产条件的生产经营单位(  A  )。
  A．不得从事生产经营活动    B．经主管部门批准后允许生产经营
  C．经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动
19．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的( C   )。
  A．安全宣传标语  B．安全宣教挂图    c．安全警示标志
20．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(  C  )和管理能力。
  A．生产经营    B．安全技术    C．安全生产知识
21．生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过( C   )，否则，生产经营单位要承担法律责任。
  A．安全生产教育  B．安全技术培训    C．安全生产教育和培训
22．危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全管理人员，应当由(  A  )对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
  A．有关主管部门  B．安全监察部门    C．行业协会
23．生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处(  C  )的罚款，并在五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
  A．5千元以上2万元以下    B．5千元以上5万元以下
  C．2万元以上20万元以下
24．《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是( A   )。
  A．安全第一、预防为主    B．安全为了生产，生产必须安全
  c．安全生产人人有责
25．《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位或者( B   )对事故隐患或者安全生产违 法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
  A．职工    B．个人    C．管理人员
26．《中华人民共和国安全生产法》规定，在职工因工伤亡事故调查处理工作中，工会组织 应(  C  )。
  A．和有关部门密切配合
  B．了解情况，提出处理意见
  C．既和有关部门密切配合，又要独立自主，依法开展群众监督工作
27．《中华人民共和国安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安 全设施( A )负责。
  A．设计    B．施工    C．使用
28．《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设 项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和(   B )。
  A．审批    B．安全评价    C．验收
29．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( A   )、防范措施以及事故应急措施。
  A．危险因素    B．事故隐患    c．设备缺陷
30．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全  生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给 予(  B  )。
  A．行政处罚    B．处分    C．追究刑事责任
31．《中华人民共和国安全生产法》规定，不依法保证安全生产所必需的资金投入，导致发  生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予( C   )处分。
  A．降级    B．降职    C．撤职
32．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生  产安全事故后逃匿的，由(  A  )处15日以下拘留。
  A．公安机关    B．检察机关    C．安全生产监督管理部门
33．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加(   C )，为从业人员 缴纳保险费。
  A．失业保险    B．养老保险    C．工伤社会保险
34．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的(  A  )对本单位的安全生产工作全面负责。
  A．主要负责人    B．安全管理负责人c．安全管理人员
35．生产经营单位的主要负责人依照《中华人民共和国安全生产法》规定，受刑事处分或者 撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，(   C )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
  A．3    B．4    C．5

36．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒 不报、谎报或者拖延不报的给予降职、撤职处分，对逃匿的处( A   )日以下拘留。
  A．15    B．20    C．10

37．《中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中，不属于生产经营单位主要负责人的 安全生产工作主要职责的是( B   )。
  A．保证本单位安全生产投入的有效实施
  B．组织搞好本单位从业人员的文化娱乐
  C．及时、如实报告生产安全事故
38．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准 或者( C   )标准的劳动防护用品。
  A．当地    B．本单位    C．行业
39．《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应 当向(  C  )报告。
  A．当地安监部门  B．当地消防部门    C．本单位负责人
40．《中华人民共和国安全生产法》共计有7章97条，其中条款最多的是(  A  )。
  A．第二章：生产经营单位的安全生产保障
  B．第三章：从业人员的权利和义务
  C．第四章：安全生产的监督管理
41．《中华人民共和国安全生产法》规定，企业所设置的“安全生产管理机构”是指(  A  )。
  A．专门负责安全生产管理的职能部门
  B．安全生产委员会或安全生产领导小组
  C．生产管理或技术管理机构
42．《中华人民共和国安全生产法》规定，企业所设置的“专职安全管理人员”是指(  A  )。
  A．专门负责安全生产管理工作的人员
  B．负责设备管理、环境保护工作的人员
  C．负责技术、设计工作的人员
43．《中华人民共和国安全生产法》规定，工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行(   C )，提出意见。
  A．监察    B．检查    C．监督
44．《中华人民共和国安全生产法》规定，企事业单位职工因工伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理，必须有工会参加。工会应当向有关部门提出( C   )，并有权
  ．12．    危险化学品生产单位主要负责人及安全生产管理人员考试题库
    要求追究有关责任人员的责任。
    A．合理建议    B．责任追究意见  c．处理意见
45．《中华人民共和国安全生产法》规定，工会依法组织职工参加本单位(  C  )工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。
    A．劳动保护    B．安全卫生    c．安全生产
46．《危险化学品安全管理条例》规定在中华人民共和国境内( C   )危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例。
    A．生产、包装、经营、储存、运输    B．经营、进口、储存、运输、使用
    c．生产、经营、储存、运输、使用
47．《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括(  B  )类危险物品。
    A．6    B．7    C．8

48．《危险化学品安全管理条例》规定，公安部门负责危险化学品的(  C  )管理。
    A．日常监督    B．综合监督    c．公共安全
49．设立剧毒化学品生产、储存企业应当向( B   )提出申请。
    A．国家安全生产监督管理总局
    B．省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门
    c．设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
50．《危险化学品安全管理条例》规定，依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院质检部门申请领取危险化学品( C   )。
    A．经营许可证    B．安全许可证    C．生产许可证
51．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时， 应当提供与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品(  A  )。
    A．安全标签    B．运输标签    c．安全标志
52．《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置(   B )装置。
    A．通风防爆    B．通讯报警    c．通风报警
53．《危险化学品安全管理条例》规定，重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存( B   )年。
    A．1    B．2    C．3

54．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品必须储存在(  B  )或者专用储存室内。
    A．专用仓库专用场所    B．专用仓库专用场地
    C．专用库区专用场地
55．《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、(  C  )保管制度。
    A．一人    B．三人    C．双人
 56．生产和使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施处置危险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有(   B )。
    A．重大危险源    B．事故隐患    c．事故危险
57．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品运输企业必须具备的条件由(  C  )部门 规定。
    A．国家公安    B．国家安全    C．国务院交通
58．《危险化学品安全管理条例》规定，通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向(  A  ) 的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。
    A．目的地    B．托运地    C．销售所在地
59．《危险化学品安全管理条例》规定，国家实行危险化学品( A   )制度，并为危险化学品 安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。
    A．登记    B．注册    C．备案
  60．《危险化学品安全管理条例》规定，生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的， 应当向设区的市级人民政府(  C  )部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买。
    A．行业主管    B．安监    C．公安
  61．《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的运输实行(  B  )制度。
    A．资格认可    B．资质认定    c．资格认定
  62．《危险化学品安全管理条例》规定，( A   )应当对专业生产企业生产的槽罐以及其他容器的产品质量进行定期或者不定期的检查。
    A．质检部门    B．行业管理部门    c．安监部门
  63．《危险化学品安全管理条例》规定，通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向目的地
    的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品(  B  )。
    A．交通运输许可证    B．公路运输通行证
    C．安全运输通行证
  64．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品(  A  )必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。
    A．生产企业    B．经营企业    c．运输企业
  65．《危险化学品安全管理条例》规定，未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品经营的企业，有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万 元以上的，并处违法所得(  C  )的罚款。
    A．1倍以上3倍以下    B．1倍以上4倍以下
    C．1倍以上5倍以下
  66．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位未根据危险化学品的种类、特性， 在车问、库房等作业场所设置相应的监测、通风等安全设施、设备的，由(  B  )或者 公安部门依据职权责令立即或者限期改正。
    A．质检部门    B．安监部门    c．环保部门
  67．《危险化学品安全管理条例》规定，施行《危险化学品安全管理条例》的目的是：为了加 强对(  C  )的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境。
    A．化学危险品    B．危险化学物品  c．危险化学品
  68．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位的(  A  )对本单位危险化学品的安
    A．主要负责人    B．法人    c．安全负责人
69．《危险化学品安全管理条例》规定，使用危险化学品从事生产的单位必须建立、健全使用危险化学品的( A   )。
  A．安全管理规章制度    B．防火管理规章制度
  c．防爆管理规章制度
70．《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用除剧毒化学品以外危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每( B   )年进行一次安全评价。
    A．1    B．2    C．3

 71．《危险化学品安全管理条例》规定，未取得危险化学品(  C  )，擅自从事危险化学品公 路、水路运输的企业，由交通部门依据职责对其进行处罚。
    A．经营许可证    B．生产许可证    c．运输企业资质
72．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位发生危险化学品事故，未按照本条 例的规定立即组织救援，造成严重后果的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人 员依照刑法关于国有公司、企业工作人员(   B )或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。
    A．渎职罪    B．失职罪    C．玩忽职守罪
73．《危险化学品安全管理条例》规定，进口危险化学品的经营、储存、运输、使用和处置 进口废弃危险化学品，(   C )本条例的规定执行。
  A．参照    B．不参照    C．依照
74．《危险化学品安全管理条例》规定，申请设立剧毒化学品生产、储存企业和其他危险化 学品生产、储存企业，申请人应凭省、自治区、直辖市人民政府安监部门(  A  )向工 商行政管理部门办理登记注册手续。
    A．批准书    B．通知书    C．批准文件
75．《安全生产许可证条例》规定，生产企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 (  C  )的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转 让的，依照本条例第十九条的规定处罚。
    A．5万元以上20万元以下    B．10万元以上30万元以下
    C．10万元以上50万元以下
76．《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生 产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许 可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期(   C )年。
  A．1    B．2    C．3

77．《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前( C   )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
  A．1    B．2    C．3

78．特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届 满前( A   )个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。                                                                                                    

    A．1    B．2    C．3

  79．特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每(  B  )进行一次自行检查，并作出记录。
    A．年    B．月    C．半年
  80．根据《工伤保险条例》的规定，工伤保险费的缴纳，以下正确的是(   A )。
    A．由用人单位缴纳，职工个人不缴纳
    B．按照国家、集体和个人三方负担的原则，由国家，用人单位和职工个人三方缴纳C．国家承担主要部分，用人单位次之，个人再次之
  81．职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，正确处理的做法是(   A )。
    A．由用人单位承担举证责任
    B．按照“谁主张，谁举证”的原则，由职工承担举证责任
    C．如果由职工承担举证责任，对职工有利
  82．职工发生事故伤害，应当(  C  )工伤认定申请。
    A只能由用人单位提出
    R只能由职工本人提出
    c．先由用人单位提出，用人单位不提出工伤认定申请的，可由职工或者其直系亲属、工会组织提出
  83．职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起( C   )日内，向统筹地区劳动 保障行政部门提出工伤认定申请。
    A．15    B．20    C．30

  84．中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工，均有依照工伤保险条例 的规定享受( C   )待遇的权利。
    A．人身保险    B．医疗保险    c．工伤保险
85．职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期    内原(  C  )待遇不变，由所在单位按月支付。
    A．工伤或职业病  B．工资和医疗    c．工资福利
86．工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受( B   )待遇。
    A．医疗保险    B．工伤医疗    C．养老保险
87．用人单位实行承包经营的，工伤保险(  C  )由职工劳动关系所在单位承担。
    A．费用    B．待遇    C。责任
88．下列化学品属于第一类易制毒化学品的是(  A  )。
    A．黄樟素    B．苯乙酸    C．盐酸
89．属于危险化学品生产单位的第一类易制毒化学品生产单位，可以免于提交下列哪些材料(  C  )。
    A．生产设备、仓储设施和污染物处理设施情况说明材料
    B．易制毒化学品管理制度和环境突发事件应急预案
    c．安全生产管理制度
  90．个人携带易制毒化学品不符合品种、数量规定的，没收易制毒化学品，处(A    )罚款。
    A．1000元以上5000元以下    B．1000元以上10000元以下
    C．500元以上5000元以下
  91．生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位，应当于每年(  C  )前向许可或者备案的行政主管部门和公安机关报告本单位上年度易制毒化学品的生产、 经营、购买、运输或者进口、出口情况。
    A．1月31日    B．2月31日    C．3月31日
  92．《非药品类易制毒化学品的分类和品种目录》中，属于危险化学品的品种数目(  C  )。
    A．8    B．9    C．10

  93．非药品类易制毒化学品生产、经营许可证有效期为( C   )年。
    A．1    B．2    C．3

  94．第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产单位进行备案时，应当提交的资料有(  A  )。
    A．产品包装说明和使用说明
    B．安全生产管理制度
    c．易制毒化学品管理制度和环境突发事件应急预案
  95．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故是指造成( B   )死亡，或者10 人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
    A．3人以上    B．3人以下    C．5人以下
  96．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于(  B  )小时内向事故发生地县 级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
    A．24    B．1    C．2

  97．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，如果情况紧急，事故现场有  关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府( C   )和负有安全生产监督管理职责 的有关部门报告。
    A．企业生产主管部门    B．公安部门  C．安全生产监督管理部门
  98．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应 当( B   )或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
    A．立即拨打110  B．立即启动事故相应应急预案    C．立即拨打119

  99．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保 护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢 救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要( A   )事故现场物件的，应当做出 标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
    A．移动    B．处置    C．搬开
  100．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生地(   C )根据事故的情况，对  涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和侦查措施。
    A．人民检察院  B．安全监督管理局C．公安机关
101．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当建立值班制度，并向社会公布值班电话，受理事故报告和(   C )。
    A．咨询    B．投诉    C．举报
102．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故，是指造成(   B )，或者10人 以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
    A．5人以上10人以下死亡    B．3人以上10人以下死亡
    C．4人以上10人以下死亡
103．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的， 应依法处罚，发生一般事故的，处(  B  )的罚款。
    A．5万元以上20万元以下    B．10万元以上20万元以下
    C．15万元以上20万元以下
104．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，应依法处罚，发生重大事故的，处(  C  )的罚款。
    A．5万元以上20万元以下    B．20万元以上50万元以下
    C．50万元以上200万元以下
105．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，发生较大事故的企业对事故发生负有责任的，处以(  B  )的罚款。
    A．10万以上20万以下    B．20万以上50万以下
    C．50万以上200万以下
106．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位的主要负责人，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高可处上一年年收入(  A  )的罚款。
    A．60％·～100％    B．50％    C．2000~，
107．下列事故类型中，不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》的是(   B )。
    A．生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故
    B．环境污染事故
    C．商场火灾事故
108．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人在事故发生 后迟报或者漏报的，处上一年年收入( B   )的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A．100％    B．40％～80％    C．2000~，
109．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起(   A )年内不得担任任何生产   经营单位的主要负责人。
    A．5    B．3    C．1

110．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的罚款的行政处罚，由( C   )决定。
    A．质监部门    B．公安部门    C．安监部门
111．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，按照有毒物品产生的职业中毒危害程 度，有毒品分为一般有毒品和( B   )。
    A．剧毒化学品    B．高毒物品    C．普通化学品
112．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，从事使用有毒物品作业的用人单位，应当使用符合(  B  )的有毒物品。
    A．省级标准    B．国家标准    C．企业标准
l 13．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，劳动者职业健康检查和医学观察的费 用，由(  A  )承担。
    A．用人单位    B．个人    C．中介机构
114．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目选址时，(   B )应当对建 设项目设立的有关安全条件进行论证。
    A．安监部门    B．建设单位    C．建设主管部门
115．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目安全许可是指建设项目设 立(审批、核准、备案)(A    )的安全审查、建设项目安全设施设计的审查和竣工验收。
    A．前    B．中    C．后
116．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目未经(   B )的，不得建设 或者投入生产(使用)。
    A．同意    B．安全许可    C．审查
117．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位在申请建设项目设立安全 审查前，应当选择(  B  )对建设项目设立进行安全评价。
    A．专家组    B．有资质的安全评价机构    c．安全评价单位
118．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，对安全审查未通过的建设项目，建 设单位(  C  )可以再次向原审查部门申请建设项目设立安全审查。
    A．1个月后    B．2个月后    C．经过整改后
119。《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位收到同意投入生产(使用)    的建设项目安全设施竣工验收意见书( A   )日内，应当依照《危险化学品安全管理条    例》和《安全生产许可证条例》及其配套规章的规定，申请有关危险化学品的其他安全    生产许可，并提交建设项目竣工验收意见书(复印件)。
    A．10    B．15    C．20

120。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，安全生产许可证的颁发管理 工作实行( A )的原则。
    A．企业申请、两级发证、属地监管    B．企业申请、三级发证、属地管理
    C．企业申请、政府批准
121．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业在( A   )年内不得再次申请安全生产许可证。
    A．1   B 2    C。3

122．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险 化学品生产企业有下列行为之一的，(   B )应暂扣安全生产许可证并限期整改。
    A．发生1人死亡事故    B．发生重大事故
    C．非法进行危险化学品生产
123．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业应当依法进行(   B )。
    A．风险分析评价B．安全评价    C．质量评价
124．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，安全生产许可证有效期为 (   C )年。
    A．1    B．2    C．3

125．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，安全生产许可证有效期满后 继续生产危险化学品的，应当于安全生产许可证有效期满前(    C)个月，按照本实施办法第十七条的规定向原安全生产许可证颁发管理机关提出延期申请，并提交本实 施办法第十八条规定的文件、资料和安全生产许可证副本。
    A．3    B．2    C．1

126．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业，是指 依法设立且取得( A   )的从事危险化学品生产的企业。
    A．企业法人营业执照    B．企业法人工商执照
    C．主要负责人安全资格证书
127．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业在安全 生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延    期手续，没收违法所得，并处(  A  )罚款。
    A．5万元以上10万元以下    B．10万元以上15万元以下
    C．15万元以上20万元以下
128．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有倒卖、出租、出借安全生产许可证行为的，应(   C )。
    A．暂扣其安全生产许可证    B．予以警告
    c．吊销其安全生产许可证
129．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业终止危险化学品生产活动的，应(  B  )。
    A．吊销其安全生产许可证    B．注销其安全生产许可证
    C．变更其安全生产许可证
130．《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品登记单位应当在《危险化学品名录》公布之日起(  B  )个月内办理危险化学品登记手续。
    A．3    B．6    C．12

131．《危险化学品登记管理办法》规定，已进行危险化学品登记的单位在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应在(  C  )个月内对发生变化的内容办理重新   登记手续。
    A．1    B．2    C．3

132．《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品登记证书有效期为(   C )年。
    A．1    B．2    C．3

133．《危险化学品登记管理办法》规定，生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止生产后的(   C )个月内办理注销登记手续。
    A．1    B．2    C．3

134．《危险化学品登记管理办法》规定，使用单位终止使用危险化学品时，应当在终止使用后的(  B  )个月内办理注销登记手续。
    A．2    B．3    C．6

135．消防工作贯彻(  A  )的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责 任制。
    A．预防为主，防消结合    B．预防为主，安全第一
    C．预防为主，以人为本
136．《中华人民共和国消防法》规定，建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合(  C  )。
    A．省级标准    B．国际公约    C．国家标准或者行业标准
137．《中华人民共和国消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按规定事先( B   )。
    A．向领导报告  B．办理审批手续    C．做好准备工作
138．《中国人民共和国消防法》规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须(  B  )，并严格遵守消防安全操作规程。
    A．经过培训    B．持证上岗    c．服从领导
139．《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的(  A  )。
    A．职业病防护用品    B．手套和工作服    C．防护用品
140．《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当实施由专人负责的职业病危害 因素日常监测，并确保监测系统(   B )。
    A．24个小时运行    B．处于正常运行状态    C．全天候运行
141．《中华人民共和国职业病防治法》规定，对职业病防护设备、应急救援设施和(   C )，用人单位应当进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。
    A．防护用品    B．防护器材    c．个人使用的职业病防护用品
142．《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业健康检查应当由(  B  )以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。
    A．市级    B．省级    C．县级
三、多选题
1．目前，我国安全生产监督管理实行的是( AC   )相结合的工作体制。
  A．综合监督管理    B．综合安全监察
  C．专项安全监察    D．专项监督管理
2．《国务院关于进一步加强安全生产的决定》明确安全教育的主要内容有(  ABCD  )。
  A．国家有关法律、法规、标准、规范    B．企业有关管理制度和安全职责
  C．岗位安全技术、工艺操作规程、规定  D．典型事故案例及事故应急处理措施
3．安全生产管理是进行有关( ABCD   )等活动，达到减少和控制危害和事故的目标。安全生产管理内容有行政管理、监督检查、设备设施管理和作业环境管理。
  A．决策    B．计划    C．组织    D．控制
4．《中华人民共和国安全生产法》中的安全生产监督体制包括(  AB  )。
  A．地方各级人民政府的监督管理
  B．负有安全生产监督管理职责的部门的监督管理
  C．公安机关的监督
  D．基层群众性自治组织的监督
5．制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是(  ABCD  )。
  A．加强安全生产监督管理    B．防止和减少生产安全事故
  c．保障人民群众生命和财产安全    D．促进经济发展
6．根据《工伤保险条例》规定，企业缴纳工伤保险费的数额与(  AB  )有关。
  A．本单位职工工资总额    B．本单位缴费费率
  C．本单位职工人数    D．本单位营业额
7．生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，应该按照(  AD)进行处理。
  A．由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分
  B．由安全生产监督管理部门给予行政处分
  c．责令改正，并给予一定的罚款
  D．造成重大事故构成犯罪的，依法追究刑事责任
8．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位在( ABD   )情况下，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
  A．采用新工艺    B．采用新技术
  c．节假日    D．采用新材料或使用新设备
9．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程(ABD    )。
  A．同时设计    B．同时施工
  c．同时检测    D．同时投入生产和使用
10．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用 的危及生命安全的( AD   )。
  A．工艺    B．工具    c．原材料    D．设备
11．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员上岗作业的条件和 要求是(  AC  )。
  A．按照国家有关规定经专门的安全作业培训
  B．经企业培训合格                                                                      

  C．取得特种作业操作资格证书
  D．经质监部门培训合格
12．《中华人民共和国安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当采取( AC   )的措施。
  A．签订安全生产管理协议
  B．规定安全区域
  C．指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
  D．设置安全警示标志
13．《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产违法行为的法律责任分为( ABC   )。
  A．民事责任    B．刑事责任    c．行政责任    D．其他法律责任
14．《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查处理应当遵循的原则是(  CD  )。
    A．查清事故原因    B．查明事故性质和责任
    C．实事求是    D．尊重科学
15．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有的职责是( ABCD   )。
  A．建立、健全安全生产责任制组织制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故 应急救援预案
    B．保证安全生产投入的有效实施
    c．督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
    D．及时、如实报告生产安全事故
16．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理结构 或者配备安全生产管理人员，可能受到( ACD   )处罚。
    A．责令限期改正    B．注销生产许可证
    c．逾期未改正的，责令停产停业整顿  D．可以并处二万以下的罚款
17．《中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中( ABCD   )属于从业人员的基本权利。
    A．享受工伤保险和伤亡求偿权
    B．危险因素防范措施和应急措施的知情权
    C．安全管理的批评检举控告权
    D．拒绝违章指挥和冒险作业权
18．生产经营单位的( ABC   )不依照《中华人民共和国安全生产法》规定保证安全生产所必需  的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的    资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
    A．决策机构    B．主要负责人
    C．个人经营的投资人    D．职工
19．《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位为保障应急救援的需要，应当( ABC )。
    A．制定企业应急救援预案
    B．配备必要的应急救援器材、设备并进行经常性维护保养，保证正常运转
  C．建立应急救援组织
  D．建立应急救援体系
20．《中华人民共和国安全生产法》规定，单位负责人接到事故报告后，应当( ABD   )。
  A．迅速采取有效措施，组织抢救
  B．防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
  C．组织继续生产
  D．按照规定立即向有关部门报告
21．《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位的( AB   )，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
  A．主要负责人    B．安全生产管理人员  C．车间班组长  D．特种作业人员
22．《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的(  AD  )实行统一规划、合理布局和严格控制，并实行审批制度。
  A．生产    B．运输    C．经营    D．储存
23．《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地( AD   )部门备案。
  A．公安    B．工商    C．环保    D．安监
24．《危险化学品安全管理条例》规定，发生危险化学品事故，单位主要负责人应按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地(  ABCD  )部门。
  A．安监    B．公安    C．环保    D．质检
25．《危险化学品安全管理条例》规定，生产经营单位有下列(  ABCD  )行为之一的，分别由有
  关部门依据各自的职权予以关闭或者责令停产停业整顿。
  A．未经批准或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品生产、储存的
  B．未取得危险化学品生产许可证，擅自开工生产危险化学品的
  C．未经审查批准，危险化学品生产、储存企业擅自改建、扩建的
  D．生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品，或者用剧毒化学品生产灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品的
26．《危险化学品安全管理条例》规定，发生剧毒化学品被盗、(  AD  )误用后不立即向当地  公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法有  关规定追究刑事责任。
  A．误售    B．乱放    C．滥用    D．丢失
27．《危险化学品安全管理条例》规定，经营危险化学品，不得有(   ABC )行为。
  A．从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品  B．销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品
  C．经营国家明令禁止生产和使用的危险化学品
  D．销售农药、灭鼠药、灭虫药
28．剧毒化学品生产企业的下列行为中，不符合《危险化学品安全管理条例》规定的有 (  AC  )。
  A．向未取得危险化学品经营许可证的经营单位销售其产品
  B．如实记录产量、流向、储存量和用途
  C．每两年对生产、储存装置进行一次安全评价
  D．对产品实行专用仓库单独存放
29．剧毒化学品生产企业的下列行为中，符合《危险化学品安全管理条例》规定的有(  ABD  )。
  A．发现剧毒化学品被盗、丢失，立即向当地公安部门报告
  B．每年对生产、储存装置进行一次安全评价
  C．剧毒化学品在综合仓库存放
  D．在储存场所设置通讯、报警装置
30．下列物品管理适用《危险化学品安全管理条例》的有(   AD )。
  A．天燃气    B．民用爆炸品
  C．放射性物品    D．属于危险化学品的农药
31．《危险化学品安全管理条例》对危险化学品专用仓库的要求是( ABD   )。
  A．应当符合国家标准对安全、消防的要求B．设置明显标志
  c．高度必须超过5 m    D．储存设备和安全设施应当定期检测
32．运输危险化学品必须配备必要的(  AB  )。
  A．应急处理器材  B．防护用品    C．生活用品    D．通讯工具
33．《危险化学品安全管理条例》规定，下列单位中应当向国家安全监管总局负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记的有( ABCD   )。
  A．危险化学品储存企业，其数量未构成重大危险源
  B．使用剧毒化学品的单位，其数量未构成重大危险源
  c．危险化学品生产企业，其数量未构成重大危险源
  D．使用非剧毒化学品的其他危险化学品，数量构成重大危险源
34．《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品包装的材质、形式、规格、方法和单位 质量(重量)，应与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于(   ACD )。
  A．装卸    B．使用    c．运输    D．储存
35．《危险化学品安全管理条例》对危化品包装物、容器的使用有明确的规定。以下正确的 做法是(  AC  )。
  A．重复使用前应当进行检查，并做出记录
  B．检查记录应当至少保存1年
  C．危化品包装物、容器的产品质量应当由政府质检部门进行定期或不定期检查
  D．企业可以自行检测、检验危化品包装物、容器
36．《危险化学品安全管理条例》对使用危化品从事生产的企业作出了明确规定。正确做法 是(  ABD  )。
  A．生产条件必须符合国家标准和有关规定
  B．必须建立健全安全管理制度
  C．对本单位的生产、储存装置可以不进行安全评价
  D．在生产、储存、使用场所设置通讯、报警装置
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37.《危险化学品安全管理条例》规定，托运危险化学品，托运人应当向承运人说明运输危 化品的(  ABCD  )。
  A．品名    B．数量    c．危害    D．应急措施
38．通过公路运输危险化学品，符合《危险化学品安全管理条例》规定的行为有(  ABD  )。
  A．配备押运人员    B．不得超装超载
  C．自行确定行车时间和路线    D．不得进入危化品运输车辆禁止通行的区域
39．《危险化学品安全管理条例》规定，任何单位和个人不得(  ABD  )国家明令禁止的危险化 学品。
  A．生产    B．经营    C．运输    D．使用
40．依据《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品运输企业应当对其( ABCD   )进行有关安全知识培训。
  A．驾驶员    B．装卸管理人员    C．押运人员    D．船员
41．《危险化学品安全管理条例》规定，运输危险化学品的驾驶员、船员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危化品的(   ABCD )。
  A．性质    B．危害特性
  C．包装容器的使用特性    D．发生意外时的应急措施
42．《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品在公路运输途中发生(  ACD  )情况时，承运人及押运人员必须立即向当地公安部门报告并采取相应措施。
  A．被盗    B．运输车辆发生故障c．流散    D．泄漏
43．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，生产企业应当建立安全生产责任制的人员和岗位有( ABCD   )。
  A．主要负责人    B．分管负责人
  C．安全生产管理人员    D．职能部门
44．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，生产企业应当建立( ABC   )等安全生产规章制度。
  A．安全教育    B．安全设施设备  C．安全检查    D．工伤保险
45．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业在安全生产许可证有效期内有下列(  BCD  )情形之一时，应当向原安全生产许可证颁发管理机关
  申请变更安全生产许可证。
  A．变更安全管理人员    B．变更隶属关系的
  C．变更企业名称的    D．新建、改建、扩建项目经验收合格的
46．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当采取的措施(  ABCD  )。
  A．按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案
  B．有应急救援组织或者应急救援人员
  C．大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业应有专职消防队，其他危险化学品生产企业应根据实际需要有义务消防队
  D．配备必要的应急救援器材、设备
47．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，直接办 理延期手续的条件( ABCD   )。
  A．严格遵守有关安全生产的法律法规和本实施办法
  B．取得安全生产许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件
  c．接受安全生产许可证颁发管理机关及所在地人民政府安全生产监督管理部门的监督检查
  D．未发生死亡事故
48．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有哪些行为，安全生产许可证颁发管理机关应当注销其安全生产许可证  ( ABC   )。
A．终止危险化学品生产活动的    B．安全生产许可证被依法撤销的
c．安全生产许可证被依法吊销的    D．发生安全事故的
49．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业有( ABCD   )   行为，应责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。
    A．未取得安全生产许可证，擅自进行危险化学品生产的
    B．接受转让的安全生产许可证的
    C．冒用安全生产许可证的
    D．使用伪造安全生产许可证的
50．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化 学品生产企业有( ABC   )行为，应吊销其安全生产许可证。
 A．倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的B．提供虚假证明文件或采取其他欺骗手段，取得安全生产许可证的
c．暂扣安全生产许可证后未按期整改或者逾期仍不H芥本实施办法规定的安全生产条 件的
  D．降低安全生产条件
51．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危化品生产企业在安全生产许 可证有效期内，以下哪些方面发生了变化(  ACD  )，未按规定申请、办理变更手续，责  令限期办理变更手续，并处1万元以上3万元以下罚款。
    A．主要负责人    B．安全管理人员    C．隶属关系    D．企业名称
52．以下哪些属《特种设备安全监察条例》所称的特种设备(  ABC  )。
    A．锅炉    B．压力容器(含气瓶)

    C．压力管道    D．居民自来水管道
53．《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。   安全技术档案应当包括以下哪些内容(  ABC  )。
    A．特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安  装技术文件和资料
    B．特种设备的定期检验和定期自行检查的记录                                               

    c．特种设备的El常使用状况记录
    D．特种设备采购申请报告
54.特种设备安全监察条例》规定，压力容器的设计单位应当具备的条件是(  AB  )。
    A·有与压力容器设计相适应的健全的管理制度和责任制度
    B．有与压力容器设计相适应的设计人员、设计审核人员
    C．有安全管理机构
    D．有事故救援预案
55·《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤(  ABC  )。
 A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
 B·工作时问前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
c·在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
    D．正常患病的
56·《工伤保险条例》规定，有哪些隋形，有关单位和个人可以依法申请行政复议( ABCD   )。
    A·工伤认定的职工或者其直系亲属、该职工所在单位对工伤认定结论不服的
    B．单位对经办机构确定的单位缴费费率不服的
    C·签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构认为经办机构未履行有关协议或者规定的
    D·工伤职工或者其直系亲属对经办机构核定的工伤保险待遇有异议的
57.制毒化学品管理条例》包括了易制毒化学品( ABCD   )环节的管理。
    A.产    B．经营    C．购买    D．运输
58·《易制毒化学品管理条例》规定，易制毒化学品的产品包装和使用说明书，应当标明的内容( ABD   )。
    A·产品的名称    B．产品的化学分子式C．产品的重量  D．产品的成分
59·《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定，国家对易制毒化学品的(  ACD  )环节实行分类管理和许可制度。
  A·生产    B．使用    C．经营    D．运输
60·《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定，生产第一类易制毒品化学品，应当具备的条件是( ABCD )。
  A．属依法登记的化工产品生产企业或者药品生产企业
  B·有符合国家标准的生产设备、仓储设施和污染物处理设施
  C．有严格的安全生产管理制度和环境突发事件应急预案
  D·企业法定代表人和技术、管理人员具有安全生产和易制毒化学品的有关知识，无毒品犯罪记录
61·《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，用人单位不得安排(  ABC  )从事使用有毒物品作业。
  A·未成年人    B．孕期的女职工
  C．哺乳期的女职工    D．在校实习学牛                                                          

62．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，经营、使用有毒物品的单位，不得经 营、使用没有( BCD   )的有毒物品。
 A．英文警示说明  B．警示标识    C．中文警示说明D．安全标签
63．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，需要进入存在高毒物品的设备、容器或 者狭窄封闭场所作业时，用人单位应当事先采取下列(   ABC )措施。    。
  A．保持作业场所良好的通风状态，确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合国家职业卫生标准
  B．为劳动者配备符合国家职业卫生标准的防护用品
  c．设置现场监护人员和现场救援设备
  D．为作业人员进行体检
64．下列(  BCD  )的建设项目适用《危险化学品建设项目安全许可实施办法》。
    A．石油天然气长输管道及其辅助的储存B．新建危险化学品生产装置和设施
  c．改建危化品生产装置和设施    D．扩建危化品储存装置和设施
65．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》所称建设项目安全许可，是指(   ABD )。
    A．建设项目设立(审批、核准、备案)前的安全审查
    B．建设项目安全设施设计审查
    C．环保设施审查
    D．建设项目竣工验收
66．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，已经通过安全审查的建设项目有下列 ( ABCD   )情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请变更建设项目设立安全审查。
    A．建设项目外部安全防护距离发生变化的
    B．变更建设地址的
    C．变更主要装置、设备、设施平面布置的
    D．变更技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施的
67．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位提交的建设项目申请文件、 资料有以下( ABCD   )情形之一的，安全审查不予通过。
    A．未进行安全条件论证或者论证不充分的
    B．未选择相应资质的安全评价机构
    c．提供虚假文件、资料的
    D．安全设施的对策与建设不符合法律、法规、规章规定的
68．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目安全设施设计有下列(  BCD  )   情形之一的，审查不予通过。
    A．已选择了相应资质的设计单位进行设计
    B．未经过建设项目设立安全审查
    C．经安全设立审查但未通过
    D．未按有关安全生产法律、法规、规章和标准进行设计
69．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目安全设施有以下(   ABD )情 形．竣工验收不予通过。
  A．未选择有相应资质的施工单位施工
  B．安全设施的施工不符合国家有关施工技术标准
  C．已选择有相应资质的安全评价机构进行安全评价
  D．提供虚假文件、资料
70．《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目有下列(   AB )行为之一的，应依照《危险化学品安全管理条例》的有关规定进行处罚。
  A．建设项目设立未经安全审查批准，擅自从事危险化学品生产、储存的
  B．建设项目设立变更后未经安全审查批准，擅自建设的
  C．建设单位已将建设项目设立申请文件、资料报告主管审批部门
  D．已选择相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价
71．生产安全事故通常分四个等级，这四个等级是(  ABCD  )。
 A．特别重大事故  B．重大事故    C．较大事故    D．一般事故
72．不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故是(  BC  )。
  A．化工厂在充装液氯钢瓶时发生的死亡事故
  B．环境污染事故
  C．核设施事故
  D．商场发生火灾事故
73．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持(  AC  )原则。
 A．实事求是    B．不影响生产经营c．尊重科学    D．及时准确
74．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人有下列(   CD )行为之一的，处上一年年收入40％～80％的罚款。
  A．拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的
  B．销毁有关证据、资料的
  C．迟报或者漏报事故的
  D．在事故调查处理期间擅离职守的
75．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当(  ABC  )，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、慌报或者瞒报。
  A．及时    B．准确    C．完整    D．公平
76．《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品生产单位应该进行登记的六项内容，指出以下部分正确的内容( ACD   )。
  A．生产单位的基本情况    B．购买产品的主要厂家或单位
  C．危险化学品的生产能力    D．危险化学品的产品标准
77．《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品储存单位和使用单位应登记的主要内容 是( ABD   )。
  A．储存单位、使用单位的基本情况
  B．储存或使用的危险化学品品种及数量
  c．危险化学品生产单位生产能力
  D．储存或使用的危险化学品安全技术说明书和安全标签                                                                                                     

  78．适用《危险化学品登记管理办法》的生产经营单位有( ABD   )。
    A．危险化学品生产单位
    B．危化品储存单位
  c．使用其他危化品(非剧毒化学品的)但没有构成重大危险源的单位
    D．使用剧毒化学品的单位
    79．按照《危险化学品登记管理办法》下列说法正确的是( BCD   )。
    A．危险化学品登记证书有效期为2年
    B．已登记的危险化学品生产企业应在有效期满前3个月，到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核
    c．对本单位的危险化学品进行普查，建立危险化学品管理档案
    D．生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止生产后的3个月内办理注销登记手续
  80．《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人都有维护(  ABCD  )的义务。
 A．消防安全    B．保护消防设施  C．预防火灾    D．报告火警
 81．《中华人民共和国消防法》规定，易燃易爆气体和液体的( ACD   )应当设置在合理的位置，符合防火防爆要求。
    A．充装站    B．安全阀    c．供应站    D．调压站
    82．《中华人民共和国消防法》规定，以下(   ABD )应当建立专职消防队，承担本单位火灾扑救工作。
    A．大型核设施单位    B．大型发电厂
    C．医院    D．生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业
    83．《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保 护劳动者健康的(  ABC  )，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。
    A．新技术    B．新工艺    C．新材料    D．新对策
    84．《中华人民共和国职业病防治法》规定，建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入    建设项目工程预算，并与主体工程( ABD   )。
    A．同时设计    B．同时施工
    C．同时培训    D．同时投人生产和使用
    85．《中华人民共和国职业病防治法》规定，发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当( ABD )行动。
    A．立即采取应急救援
    B．立即采取控制措施
    C．继续生产作业
    D．及时报告所在地卫生行政部门和有关部门
第二部分安全管理
    一、判断题
    1．危险化学品的生产单位、储存单位、使用单位是指在工商行政管理机关进行了登记的  法人单位，不包括非法人单位。    (  B   )

    2．对于危险性不明的化学品，生产单位应在二年内办理登记手续。    (  B  )

    3．新建的生产单位应在投产前办理危险化学品登记手续。    (  A  )

    4．储存单位、使用单位储存或使用的危险化学品安全技术说明书和安全标签属应登记的  内容。    (  A  )

    5．危险化学品储存单位迁移经营、储存场所不必重新申请办理经营许可证。    ( B   )

    6．首次进口危险化学品时，有生产国家提供的符合要求的安全技术说明书并在包装上加  贴安全标签即可。    (  B  )

    7．危险化学品实施全过程管理，是因为危险化学品的特殊性质决定其生产、经营、储存、  运输和使用诸环节都存在不安全因素。(A)       8．危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记。  (  B  )

    9．《安全生产法》对事故的报告作出了具体的规定：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位安全管理部门。 

    10．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门及有关部门报告。    

    11．《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。  （   A)

    12．《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。    (   A )

    13．事故发生后，不管情况如何，事故现场有关人员不得直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。  ( B  )

    14．事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有 效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。    (   A )

    15．在任何情况下，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不可 以越级上报事故情况。    (  B  )

    16．事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人(A)

17．自事故发生之日起30日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内)，因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，事故调查权限不变。    (  B  )

18．事故调查组的组成应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直  接利害关系。    （    A     ）
 19．事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人可酌情提供。    (  B  )

20．事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。    (A   )

21．事故单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。    (  A  )

22．职业安全健康管理体系是企业为了实施职业安全健康管理所需的企业机构、程序、过程和资源。    (  A  )

23．职业安全健康管理体系是指为建立职业安全健康方针和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或补充作用的要素。企业为了实施职业安全管理所需的企业机构、程序、过程和资源。   （  A )

24．职业安全健康管理体系中管理方案目的是制定和实施职业安全健康计划，确保职业安 全健康目标的实现。    (  A  )

25．生产经营单位对职业安全健康管理方案应每年进行一次评审，以确保管理方案的实施，能够实现职业安全健康目标。    (  B  )

26．职业安全健康管理体系应急预案与响应要求是确保生产经营单位主动评价其潜在事故与紧急情况发生的可能性及其应急响应的需要。    (  A  )

27．职业安全健康管理体系中检查与纠正措施是要求生产经营单位定期或及时地发现体系 运行过程或体系自身所存在的问题，并确定问题产生的根源或存在持续改进的地方。
    (  A  )

28．在职业安全健康管理体系中绩效测量和监测中被动测量是一种预防机制。    (  B  )

29．职业安全健康管理体系中绩效测量和监测中被动测量是对与工作有关的事故、事件、 其他损失、不良的职业安全健康绩效、职业安全健康管理体系的失效情况的确认、报 告和调查。    (  A  )

30．事故、事件、不符合及其对职业安全健康绩效影响的调查，目的是建立有效的程序，对生产经营单位的事故、事件、不符合进行调查、分析和报告，识别和消除此类情况 发生的根本原因，防止其再次发生，并通过程序的实施，发现、分析和消除不符合的 潜在原因。    ( A   )

31．职业安全健康管理体系审核目的是建立并保持定期开展职业安全健康管理体系审核的 方案和程序，评价生产经营单位职业安全健康管理体系及其要素的实施是否恰当、充 分、有效地保护员工的安全与健康，预防各类事故的发生。    (   A )

32．职业安全健康管理体系管理评审是要求生产经营单位的最高管理者依据自己预定的时  问间隔对职业安全健康管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有  效性。    (  A)

33．持续改进是指生产经营单位应不断寻求方法持续改进自身职业安全健康管理体系及其职业安全健康绩效，从而不断消除、降低或控制各类职业安全健康危害和风险。   ( A   )

34．建立一个完整的安全生产责任制的总体要求是：横向到边、纵向到底，并由生产经营单位的主要负责人组织建立。    (  A  )

35．安全技术措施计划制度是生产经营单位生产财务计划的一个组成部分，是提高经济效益的重要保证制度。    ( B   )

36．安全技术措施是为了防止事故发生，采取约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。    (A  )

37．安全生产检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。    ( A )

38．在工作时问和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的可以认定为工伤。    (   A )

39．工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的，不可以认定为工伤。    (  B  )

40．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的不可以认定为工伤。    (  B  )

41．在上下班途中，受到机动车事故伤害的不可以认定为工伤。    (  B  )

42．在工作岗位上酗酒导致伤亡的可以视同为工伤。    ( B   )

43．《工伤保险条例》中所称中华人民共和国境内各类企业包括各种所有制的企业；职工是指与用人单位存在劳动关系的劳动者。    (  A  )

44．职业安全健康管理体系运行模式，其核心都是为生产经营单位建立一个全员参与的管  理过程。    (B  )

45．职业安全健康管理体系中初始评审过程不包括法律、法规及其他要求内容。  ( B   )

46．职业安全健康管理体系的建立与保持，可以全面提高企业的安全管理水平，表现为全  员参与，领导重视与不重视并不重要。    (  B  )

47．道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应  当及时补报。    ( A )

48．特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区  域，由事故发生地人民政府负责调查。    (  A  )

49．事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告  后，应当于6小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全  生产监督管理职责的有关部门报告。    (  B  )

50．职业安全健康管理体系运行模式，其核心都是为生产经营单位建立一个动态循环的管  理过程，以持续改进的思想指导生产经营单位系统地实现其既定目标。    ( A  )

51．事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防  范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。    (  A  )

52．安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。    (  A  )

53．《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。    (  A  )

54．班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键。    (  A  )

55．班组长全面负责本班组的安全生产工作，是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。    (  A  )

56．按照导致事故的原因把安全技术措施分为，预防事故发生的安全技术措施，控制事故发生的措施和消除减少事故损失的安全技术措施。    (   A )

57．个人防护是把人体与意外释放能量或危险物质隔开，是一种不得已的隔离措施，但却是保护人身安全的最后一道防线。    ( A   )

58．危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人必须进行安全资格培训，经安全生产监督管理部门或法律法规规定的有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后方可任职。    (  A  )

59．调整工作岗位或离岗2年以上重新上岗的从业人员，应当进行相应的车间(工段、区、队)级安全生产教育培训。    (  B  )

60．离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，可经车间(工段、区队)重新进行实际操作考核，确认合格后可上岗作业。    (  B  )

61．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的可以认定为工伤。    (  B  )

62。扑救气体火灾时，首先应扑灭火势。    ( B   )

63．闪点是表征固体化学品燃爆危险性的重要参数，闪点越低，危险性越大。    ( B   )

64．化学品的爆炸下限越低，爆炸范围越宽，危险性越大。    (  A  )

65．风险是事故发生的可能性与严重性的结合。    (  A  )

66．任何事故都是可以预防的。    (  A  )

67．风险不具有可测性。    (  B  )

68．在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志。 ( A )

69．《化工企业厂区动火作业安全规程》(HG23011一1999)将动火作业分为一级动火作业、二级动火作业、三级动火作业三类。    (   B )

70．安全标准化与职业健康安全管理体系是不相容的。    (  B  )

71．安全是相对的，没有绝对的安全。    (  A  )

72．安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。    (  B  )

73．重大危险源是客观存在的，只要进行生产经营活动就有可能存在重大危险源。( A   )

74．安全生产法规体系中不包括安全生产标准。    (  B  )

75．人体工程学又叫人类工效学，它把人一机器(工具)一环境视为一个系统，协调人一机 关系，使人在操作中感到安全和舒适，使系统获得最高的效率。    ( A   )

76．动火分析的取样点，应由动火分析人根据现场实际情况确定。    (  B  )

77．安全是指不会引起死亡、职业病、设备财产损失以及环境污染的一种状态。  (  A  )

78．一个未形成良好的群体安全规范的群体，会有许多不安全的违章行为出现。  (  A  )

79．群体压力和从众行为对安全管理可产生积极作用，也可能产生消极作用。    (  A  )

80．隐患是人机环境系统安全品质的缺陷。    (   A )

81．开展安全标准化是企业的自主行为，不需要政府或其他有关部门的监督与考核。    (    )

二、单选题
1．生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与单位所从事的生产经营活 动相应的( B   )。
  A．法律知识和管理能力
  B．安全生产知识和管理能力
  C．业务知识和管理能力
2．用于生产、储存危险化学品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论 证和( A   )。
  A．安全评价    B．安全监察    C．安全监控
3．生产经营单位应当按照国家有关规定，将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措 施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理部门和有关部门(   B )。
  A．审核    B．备案    C．批准
4．危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化 学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生 防护和应急救援知识的培训，并经(   B )，方可上岗作业。
  A．培训    B．考核合格    C．评议
5．剧毒化学品的生产、储存、使用单位，发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时， 必须立即向当地( B   )报告。
  A．安全生产监督管理部门    B．公安部门
  C．企业上级主管部门
6．剧毒化学品经营企业应当每(  C  )核对剧毒化学品的销售情况。
  A．月    B．周    C．天
7．危险化学品安全技术说明书每(  C  )年更换一次。
    A．1    B．3    C．5

 8．每种化学品最多可选用(   A )个标志。
    A．2    B．3    C．4

 9．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告(   A )。
  A．本单位负责人  B．安全生产监督部门  c．本单位安全部门
10．《生产安全事故报告和调查处理条例》中，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接 经济损失，事故一般分为(   B )个等级。
    A．3    B．4    C．5

 11．《生产安全事故报告和调查处理条例》中要求，事故报告应当及时、准确、(  A  )。
  A．完整    B．详细    C．全面
12．根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，特别重大事故是指造成(B    )人以上死亡事故。
  A．10    B．30    C．50

 13．根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，特别重大事故是指造成(  B  )人以上重伤(包括急性工业中毒)。
    A．50    B．100    C．200

 14．根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，特别重大事故是指造成(   B )亿元以上直接经济损失的事故。
    A．0．5    B．1    C．1．5

 15．根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，重大事故是指造成( B   )死亡 事故。
    A．3人以上10人以下    B．10人以上30人以下
    C．10人以上60人以下
16．根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，重大事故是指造成(  C  )重伤(包括急性工业中毒)。
  A．10人以上30人以下    B．30人以上100人以下
  C．50人以上100人以下
17．根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，重大事故是指造成(  C  )直接 经济损失的事故。
  A．500万元以上1000万元以下    B．1000万元以上5000万元以下
  C．5000万元以上1亿以下
18．事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起(  C  )日内，事故造成 的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
  A．3    B．7    C．30

19．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到特别重大事故和重大事故报告后，应当逐级上报(  C  )安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管  理职责的有关部门。
  A．地市级人民政府  B．省、自治区、直辖市人民政府    c．国务院
20．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到较大事故报告后，应当逐级上报(  B  )安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 A．地市级人民政府  B．省、自治区、直辖市人民政府    C．国务院
21．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到一般事故报告 后，应当逐级上报至( A   )安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有  关部门。A．设区的市级人民政府    B．省、自治区、直辖市人民政府    C．国务院
22．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应 当同时报告本级(   C )。
    A．工会    B．公安机关    C．人民政府
  23．国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告( C   )。
    A．人民检察院    B．公安机关    c．国务院
  24．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过(  A  )小时。
    A．2    B．6    C．12

  25．特别重大事故由(  C  )有关部门组织事故调查组进行调查。
    A．市人民政府或市人民政府授权    B．省级人民政府或省级人民政府授权
    c．国务院或国务院授权
  26．重大事故由事故发生地(   C )负责调查。
    A．县级人民政府  B．设区的市级人民政府  C．省级人民政府
  27．较大事故由事故发生地(  B  )负责调查。
    A．县级人民政府  B．设区的市级人民政府  C．省级人民政府
  28．一般事故由事故发生地(  A  )负责调查。
    A．县级人民政府  B．设区的市级人民政府  C．省级人民政府
  29．未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生(    A)组织事故调查 组进行调查。
    A．单位    B．社区    C．上级部门
  30．事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请(   A )派人参加。
    A．人民检察院    B．事故单位    C．事故单位上级部门
  31．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起(  A  )日内做出批复。
    A．15    B．30    C．60

  32．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：( A   )应当对事故发生单位落实防范 和整改措施的情况进行监督检查。
    A．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
    B．工会和职工
    C．人民政府
  33．事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入(  A  )的罚款。不立即组织事故抢救的；迟报或者漏报事故的；在事故调查处理期问擅离职守的。
    A．40％～80％    B．60％～100％    C．80％
  34．事故发生单位及其有关人员有下列行为的，对事故发生单位处( B   )的罚款。谎报或者瞒报事故的；在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；事故发生后逃匿的。
    A．50万元以上200万元以下    B．100万元以上500万元以下
    C．200万元以上500万元以下
  35．事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报事故的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入( B   )的罚款。
  A．40％～80％    B．60％～100％    C．80％
36．事故发生单位对事故发生负有责任的，发生特别重大事故的，处(   C )的罚款。
  A．50万元以上100万元以下    B．100万元以上200万元以下
  C．200万元以上500万元以下
37．事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生重大事故的，处上一年年收入(  C  )的罚款。
  A．30％，    B．40％    C．60％
38．事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生特别重大事故的，处上一年年收入(    C)的罚款。
  A．50％    B．60％    C．80％
39．职业安全健康管理体系的建立与保持，可以全面提高企业的安全管理水平，在安全管理表现为(B    )。
  A．被动安全管理  B．主动安全管理  C．全面安全管理
40．职业安全健康管理体系的建立与保持，可以全面提高企业的安全管理水平，在事故管理表现为(  B  )。
  A．事故处理    B．事故预防    C．事故的“三不放过”

41．职业安全健康管理体系中改进措施主要包括(  C  )。
  A．纠正与预防措施  B．持续改进    C．A和B都是
42．《安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有 (   B )条的职责。
  A．5    B．6    C．7

43．下列(  B  )对本岗位的安全生产负直接责任。
  A．班组长    B．岗位工人    C．基层技术人员。
44．《安全生产法》规定：(  C  )必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书的，方可上岗作业。
  A．班组长    B．岗位工人    C．特种作业人员
45．下列( A   )是运用工程技术手段消除物的不安全因素，实现生产工艺和机械设备等生 产条件本质安全的措施。
  A．安全技术措施  B．安全管理方案  c．安全保障方案
46．隔离是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质等隔开，属于(  C  )。
  A．防止事故发生的安全技术措施    B．减少事故损失的安全技术措施
  C．A和B都是
47．危险化学品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于(  A  )学时；每年再培训时间不得少于16学时。
  A．48    B．32    C．72

 48．危险化学品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位安全生产管 理人员安全资格培训时间不得少于( A   )学时；每年再培训时间不得少于16学时。
    A．48    B．32    C．72

 49．煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等生产经营单位新上岗的从业人员培训时间 不得少于(   C )学时；每年接受再培训时间不得少于20学时。
    A．48    B．32    C．72

 50．下列(   A )是通过有计划、有组织、有目的的形式来实现的。
    A．定期安全生产检查    B．季节性及节假日前后安全生产检查
    C．专业(项)安全生产检查
51．事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系 统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。这种属于(  B  )检查法。
    A．常规检查    B．安全检查表法  C．仪器检查
52．《工伤保险条例》规定( C   )应当按条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(职工)缴纳工伤保险费。
    A．中华人民共和国境内的各类企业    B．有雇工的个体工商户(用人单位)

    C．A和B

 53．可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为( A   )。
    A．事故    B．不安全    C．危险源
54．按照系统安全工程的观点，安全是指系统中人员免遭( B   )的伤害。
    A．事故    B．不可承受风险  C．有害因素
  55．海因里希对5000多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出海因里希法则，事故后 果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之比为(  A  )。
    A．1：29：300    B．1：10：300    C．1：10：100

 56．《危险化学品名录》(2002版)中的uN号是指( B   )。
    A．中国危险化学品编号    B．联合国危险货物编号
    C．美国危险货物编号
57．《火灾分类》(GB／’I"4968—2008)标准把火灾分为四类，它们分别是( B   )。
    A．I类火灾、Ⅱ类火灾、Ⅲ类火灾和Ⅳ类火灾
    B．A类火灾、B类火灾、C类火灾和D类火灾
    C．固体火灾、液体火灾、气体火灾和混合物火灾
  58．判定某一化学品是否是有毒品的判定依据中的毒性数据LD∞，所使用的试验动物 是(  A  )。
    A．大鼠    B．小鼠    C．豚鼠
  59．安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准 或者(  A  )。
    A．行业标准    B．专业标准    C．企业标准
60．三级安全教育是指( C )。
    A．总厂、分厂、车间    B．集团公司、车间、班组
    C．厂、车间、班组
61．根据能量转移理论的概念，事故的本质是(  A  )。
  A．能量的不正常作用    B．造成人员死伤
  C．造成经济损失
62．石油化工产品按火灾危险性分类可分为( C   )。
    A．甲类、乙类    B．甲类、乙类、丙类    C．甲类、乙类、丙类、丁类、戊类
63．生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的(    C)，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
    A．管理标准    B．生产合同    C．安全生产管理协议
64．现代安全管理是以(  C  )为中心。
  A．事故处理    B．安全培训    C．预防事故
65．需要向使用者提供危险品事故应急咨询电话的是(  A  )。
  A．生产单位    B．销售单位    C．安监机构
66．危险、有害因素的识别是指识别危险、有害因素的存在并确定其(  B  )的过程。
  A．数量    B．性质    C．严重性
三、多选题
1．生产经营单位不得将生产经营( ABC   )发包或者出租给不具备安全生产经营资质的单位或者个人。
  A．项目    B．场所    C．设备    D．人员
2．在中华人民共和国境内( ABCD   )使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律、行政法规的规定。
  A．生产    B．经营    C．储存    D．运输
3．需要进行危险化学品登记的单位为(ABCD    )。
  A．生产危险化学品的单位
  B．使用危险化学品数量构成重大危险源的单位
  c．经营危险化学品的单位
  D．使用剧毒化学品的单位
4．经营危险化学品，不得有( ABCD   )的行为。
  A．从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学
 B．经营国家明令禁止的危险化学品和剧毒化学品生产的灭鼠药
  C．销售没有化学品安全技术说明书的危险化学品
  D．销售没有化学品安全标签的危险化学品
5．《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故报告应当及时、准确、完整，任何 单位和个人对事故不得(  BCD  )或者瞒报。
  A．上报    B．迟报    c．漏报    D．谎报
6．国家对危险化学品的生产和储存实行(ABC    )，并对危险化学品生产、储存实行审批制度。
  A．统一规划    B．合理布局    c．严格控制    D．自由经营
7．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照规定通知公安机关、(ABC    )。
  A．劳动保障行政部门    B．工会
  c．人民检察院    D．防疫部门
8．危险化学品生产、储存企业，除必须具备有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施的条件，还应具备(ABCD  )。
  A．工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定
  B．有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员
  C．有健全的安全管理制度
  D．符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件
9．生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和生产操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( ABC   )。
  A．危险因素    B．防范措施    C．事故应急措施  D．劳动纪律
10．生产、经营、(  BCD  )危险化学品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准。
  A．实验    B．运输    c．储存    D．使用
11．生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的( ABC   )予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
  A．决策机构    B．主要负责人    c．个人经营的投资人  D．财务负责人
12．生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程(  ABC  )，安全设施投资应当纳入建设项目概算。
  A．同时设计    B．同时施工
  c．同时投入生产和使用    D．同时维护
13．建立与实现职业安全健康管理体系的作用是(  ABC  )。
  A．有助于生产经营单位建立科学的管理机制
  B．有助于生产经营单位积极主动地贯彻执行相关职业安全健康法律法规
  C．有助于生产经营单位对企业生产过程、运行过程系统分析
  D．有助于生产经营单位创造更高效益
14．生产经营单位在制定、实施与评审职业健康方针时应充分考虑(ABC   )因素。
  A．所适用职业安全健康法律法规与其他要求
  B．企业规模和其所具备资质活动及其所带来风险的特点
  C．员工及其代表和其他外部相关方的意见和建议
  D．同行业先进企业的职业安全健康绩效情况
15．生产经营单位所制定的职业安全健康方针必须包括内容( ABC   )。
  A．承诺遵守自身所适用且现行有效的职业安全健康法律、法规
  B．承诺生产经营单位所属管理机构的职业安全健康管理规定
  C．承诺持续改进职业安全健康绩效和事故预防、保护员工安全健康
  D．承诺领先同行业其他企业的职业安全健康绩效
16．生产经营单位在开展危害辩识、风险评价和风险控制策划时，应注意满足下列充分性要求(  ABC  )。
  A．不仅考虑常规的活动，而且还应考虑非常规的活动
  B．考虑自身员工的活动所带来的危害和风险外，还应考虑承包方、供货方包括访问者等相关方的活动
  c．考虑作业场所内所有的物料、装置和设备造成的职业安全健康危害
  D．职业安全健康目标要求
17．职业安全健康目标应考虑内容(  ABCD  )。
  A．以危害辩识和风险评价的结果为基础
  B．以获取的适用法律、法规及上级主管机构和其他有关相关方的要求为基础
  C．考虑以往职业安全健康目标、管理方案的实施与实现情况，以及以往事故、事件、
    不符合的发生情况，确保目标符合持续改进的要求
  D．自身技术与财务能力以及整体经营上有关职业安全健康的要求
18．生产经营单位的职业安全健康管理方案应阐明( ABCD   )。
  A．做什么事    B．谁来做    c．什么时问做    D．如何做
19．职业安全健康管理体系中的管理方案包括内容( ABC   )。
  A．所策划风险控制措施以及获取法律、法规及其他要求的结果为主要依据，实现目标方法
  B．所策划风险控制措施以及获取法律、法规及其他要求的结果为主要依据，实现目标方法的职责部门(人员)及其绩效标准
  C．实施所策划风险控制措施以及获取法律、法规及其他要求的结果为主要依据，实现目标方法所要求的时问表
  D．不包括实施所策划风险控制措施以及获取法律、法规及其他要求的结果为主要依据，实现目标方法所必需的资源保证
20．职业安全健康管理体系中检查与纠正措施主要包括(  ABC  )。
  A．绩效测量与监测    B．事故、事件不符合纠正与预防措施
  C．审核    D．管理目标的完成
21．生产经营单位建立绩效测量和监测其中主动测量内容包括( ABCD   )。
  A．监测职业安全健康管理方案的各项计划及运行控制中各项运行标准的实施与符合情况
  B．监测作业环境(包括作业组织)的状况
  C．对员工实施健康监护
  D．对国家法律法规及企业签署的有关职业安全健康集体协议及其他要求的符合情况
22．生产经营单位职业安全健康管理体系内部审核应当考虑的内容(  ABC  )。
  A．生产经营单位的职业安全健康方针
  B．生产经营单位的程序及作业场所的条件和作业规程
  C．使用的职业安全健康法律、法规及其他要求
  D．生产经营单位资金承受能力
23．生产经营单位的最高管理者在实施管理评审时应考虑方面( ABCD   )。
    A．绩效测量与监测的结果
    B．审核活动的结果、事故、事件、不符合的调查结果
    C．可能影响企业职业安全健康管理体系的内、外部因素及各种变化
    D．企业自身的变化信息
24．建立的安全生产责任制应满足(ABC    )。
    A．必须符合国家安全生产方针、政策和法律法规的要求
    B．与生产经营单位管理体制协调一致
    c．应有配套的监督、检查等制度，以保证安全生产责任制得到真正落实
    D．要根据同行业其他单位部门、班组和岗位情况
25．生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有( ABC   )的职责。
    A．建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
    B．保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
    c．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故
    D．配备生产需要的管理人员和技术人员
26．安全生产投入主要用于哪些方面( ABC   )。
  A．建设安全和卫生技术措施工程    B．重大安全生产课题的研究
  c．职工的安全生产教育和培训    D．改善职工岗位人员福利待遇
27．编制安全技术措施应遵循的原则为(  ABC  )。
  A．必要性和可行性原则    B．轻重缓急与统筹安排的原则
  c．领导和群众相结合的原则    D．提高经济效益的原则
28．安全技术措施计划的编制内容包括如下哪些方面(  ABC  )。
  A．措施应用的单位或工作场所
  B．措施名称，措施目的和内容，经费预算及来源，负责施工的单位或负责人
  c．开工日期和竣工日期
  D．不包括措施预期效果及检查验收
29．企业安全生产检查的方法包括( ABC   )。
  A．常规检查    B．安全检查表法    C．仪器检查法    D．综合性安全生产检查
30．工伤保险的基本原则是( ABD   )。
  A．强制实施的原则
  B．无责任赔偿原则
  C．劳动者个人缴费原则
  D．损失补偿与事故预防及职业康复相结合的原则
31．下列属于工伤待遇项目的是(  ABC  )。
  A．工伤护理费    B．残疾辅助器具费
  C．丧葬补助金    D．工伤期间家属看望路费
32．人类的三大安全对策包括(  ABC  )。
  A．安全工程技术对策    B．安全教育对策
  C．安全管理对策    D．激励对策
33．安全评价包括( ABCD )。
  A．安全预评价    B．安全验收评价
  C．安全现状综合评价    D．专项评价
34．安全评价的一般程序主要包括(  ABCD  )。
  A．准备阶段，危险、有害因素辨识与分析
  B．定性定量评价
  C．提出安全对策措施
  D．形成安全评价结论及建议
35．动火作业分为(  ABC  )三类。
  A．特殊危险动火作业    B．一级动火作业
  C．二级动火作业    D．三级动火作业
36．禁忌物料是指( BC   )。
  A．化学性质相似的物料    B．化学性质相抵触的物料
  C．灭火方法不同的物料    D．灭火方法相似的物料
37．危险化学品仓库储存的危险化学品应符合( ABCD   )的规定。
  A．《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GBl7914—1999)

  B．《腐蚀性商品储藏养护技术条件》(GBl7915—1999)

  c．《毒害性商品储藏养护技术条件》(GBl7916—1999)

  D．《常用化学危险品贮存通则》(GBl5603—1995)

38．企业设立的应急咨询电话应具备的三个条件是( ABD   )。
    A．24小时值班    B．固定电话    c．开手机值班    D．专业人员值班
39．《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》采用( ABCD   )动态循环、持续改进的管理模式。
    A．计划    B．实施    C．检查    D．改进
40．安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训( ABC   )与提高等6个阶段。
  A．实施    B．自评    C．改进    D．预防
41．风险管理包括( ABC )。
   A．风险评价    B．风险控制    c．风险识别    D．定量评价
42．以下(  ABD )属特种作业人员。
   A．电工    B．焊工    c．电梯司机    D．厂内机动车驾驶员
43．风险是发生特定危害事件的(AB    )的结合。
    A．可能性    B．后果    C．随机性    D．因果性
44．企业应实施安全标准化管理，推行(  ABCD  )的安全管理和监督原则，形成良好的安文化。
    A．全员    B．全过程    C．全方位    D．全天候
45．企业根据安全检查计划开展各种形式的安全检查，安全检查的形式主要有(  ABCD  )。
 A．综合检查    B．专业检查    C．日常检查    D．季节性检查
46．安全技术标准按法律效力分为( AD   )。
A．强制性标准    B．国际标准    C．国外标准    D．推荐性标准
47．下列情况中属于事故发生的直接原因为( AD   )。
  A．人的不安全行为    B．教育培训不够或者未经安全培训
  c．没有操作规程或者操作规程不健全  D．物的不安全状态
48．下列涉及安全管理体系的有(   ACD )。
  A．OHSMA    B．EMS    C．HSE D．安全标准化
49．人的安全素质包括人的安全(  ABCD  )。
  A．意识    B．态度    C．知识    D．技能。
50．安全生产责任制度是单位各项安全生产规章制度及安全管理的( AD   )。
  A．核心    B．目标    c．依据    D．基石
第三部分安全基础知识
一、判断题(认为正确的填A，错误的填B)
1．电石(碳化钙)可以露天存放。    (  B  )

2．有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险。    ( A   )

3．同是氧化剂，特性基本相同，可以任意混储混运。    (  B  )

4．氢氟酸可用玻璃及陶瓷容器储存。    (  B  )

5．浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存，因此也可用镀锌铁桶储存。    (  B  )

6．剧毒物品的仓库应使用密闭措施。    (  B  )

7．乙类危险化学品分装、改装、开箱检查应在库房内进行。    (  B  )

8．液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。    (  B  )

9．有毒品在水中的溶解度越大，其危险性也越大。    (  A  )

10．闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标，闪点越高，爆炸危险性越大。    ( B   )

11．人可以长期吸入氧气，而且氧气越纯越好。    ( B   )

12．压缩气体如正丁烷、乙炔等发生着火时，应迅速灭火，然后切断气源。    (    )

13．危险化学品安全技术说明书规定的16项内容，不得随意删除或合并，其顺序可以随意  变更。    (  B  )

14．危险化学品露天储存时单一储存区最大储量2000—2400 t。    (  A  )

15．放射性物品在储运中必须有完整妥善的包装，包装问题十分重要，一般应采用四层包装。分别为内容器、内层辅助包装、外容器、外层辅助包装。    (   A )

16．危险化学品运输企业必须具备的条件由国务院交通部门规定。    ( A   )

17．国家质量技术监督局于1992年发布了国家标准《常用危险化学品的分类及标志》，按  照主要危险特性把危险化学品分为8类。    (  A  )

18．在采取措施的情况下，可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。    (  B  )

19．大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线(公路、铁路、水路)、工矿企  业等距离至少保持1000 m。    (  A)

20．危险化学品库房门应为木质门，采用外开式，设置高侧窗。(剧毒物品仓库的窗户应  加设铁护栏)    ( B )

21．在危险化学品储存中露天储存禁忌品问的距离10 m及以上。    ( A   )

22．装卸和搬运易燃液体中，必须轻装轻卸，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。    （  A  )

23·遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于三级耐火建筑的库房内。    ( B   )

24遇湿易燃物品储存库房相对湿度需控制在大于75％。    ( B   )

25·易燃固体储存库房温度需控制在35℃及以下。   ( A  )

26·受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中，其包装应采取避光措施。   （  A ）
27·储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过60℃。    ( B   )

28·装卸易燃液体需穿防静电工作服。禁止穿带铁钉鞋。    (A) 

29·根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定，除了爆炸品、气体、感染性物品和放射性物品外，其他危险物按其呈现的危险程度，按包装结构强度和防护性能，危险品包装共分成三类包装。    (  A )

30·爆炸品主要具有反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体等特性。    (  B  )

31·决定爆炸品敏感度的内在因素是它的化学组成和结构，影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。    (  A  )

32·杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响，在一般情况下，固体杂质，特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。    (  B  )

33·决定爆炸品敏感度是外来因素，有温度、杂质、结晶、密度等。（  B ）
 34·爆炸品仓库必须选择在人烟稀少的空旷地带，与周围的居民住宅及工厂企业等建筑物必须有一定的安全距离。   ( A  )

35·爆炸品仓库应为单层建筑，周围不宜装设避雷针。    （ B ）
36·爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库温度控制在15以下。    (   )

37·爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库温度控制在15~E～30~cy~，相对湿度一般控制在80％～85％。   ( B  )

 38．堆放各种爆炸品时，要求做到牢固、稳妥、整齐，防止倒垛，便于运输。爆炸品的包  装箱宜直接在地面上放置，防止倒塌。   (  B  )

39·堆放各种爆炸品时，要求做到牢固、稳妥、整齐，防止倒垛，便于运输。爆炸品的包  装箱不宜直接在地面上放置，最好铺垫20 c111左右的水泥块或钢材铺垫。    (  B  )

40·爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运，点火器材、起爆器材与炸药、爆炸性药品以及  发射药、烟火等其他爆炸品可以共同储存和运输。    (  B  )

41·为保证爆炸品储存和运输的安全，必须根据各种爆炸品的性能或敏感程度严格分类，  专厍储存、专人保管、专车运输。    (  A )

42·一切爆炸品严禁与氧化剂、自燃物品、酸、碱、盐类、易燃可燃物、金属粉末和钢铁  材料器具等混储混运。    ( A   )

43·装卸和搬运爆炸品时，必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻以及拖、拉、摩擦、撞击．以起爆炸。    (  A  )

44·在装卸和搬运爆炸品时，对于散落的粉末或粒状爆炸品，应立即用簸箕收集起来。（    

45·运输爆炸品时必须经交通管理部门批准，按规定的行车时间和路线凭准运证方哥起运：（   ）
46．压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光暴晒，严禁受热，  库内照明应采用防爆照明灯，库房周围不得堆放任何可燃材料。    (   A )

47．运输压缩气体和液化气体钢瓶时，必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放，瓶口 朝向没有严格要求，可以交叉放置。    (  B  )

48．碳化钙的储存库房，应当处于阴暗潮湿，并经常通风的库房内。    (  B  )

49．遇湿易燃物品库房必须干燥，严防漏水或雨雪浸入，但可以在防水较好的露天存放。    (  B  )

50．遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫。    ( B   )

51．遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂；但活泼的金属火灾时可以使用二氧化碳灭火。   （  B ）
52．氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内。远离火种、热源，照明设备可以 用非防爆的。  （  B  ）
53．不同品种的氧化剂，应根据其性质及消防方法的不同，选择适当的库房分类存放及分 类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运；亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚 氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运。    ( A   )

54．有毒品在水中的溶解度越大，其危险性也越大。因为人体内含有大量水分，所以越易 溶解于水的有毒品越易被人体吸收。    (  A  )

55．有毒品不溶于水时，人体的中毒可能性就很小。    ( B   )

56．有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体，会随血液蔓延全身，加快中毒速度。因此，在皮肤破裂时，应停止或避免对有毒品的作业。    (  A  )

57．剧毒品和爆炸品管理一样也应严格按照“五双管理制度”执行(双人验收、双人发货、双人保管、双把锁、双本帐)。    (  A  )

58．有毒品必须储存在仓库，不得露天存放。应远离明火、热源，库房通风应良好。    (  A  )

59．严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。    ( A   )

60．放射性物质放出的射线可分为四种：仅射线、B射线、1射线和中子流。    (  A  )

61．存放过放射性物品的地方，单位如果存放其他物品，单位应当指派专人负责进行彻底 清洗。    ( B   )

62．腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。    (  A  )

63．如果储存容器合适的情况下，硫酸、硝酸、盐酸及烧碱都可储存于一般货棚内。    (  A  )

64．盐酸可用耐酸陶坛；硝酸应该用铝制容器；磷酸、冰醋酸、氢氟酸用塑料容器；浓硫 酸、烧碱、液碱可用铁制容器，或镀锌铁桶储存。    ( B   )

65．危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。    ( A   )  66．危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形与主标志相同。    ( B   )  

67．危险化学品的标志使用原则：当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应该用主标表示主要危险性类别，并用副标表示重要的其他的危险类别。    (  A  )

68．危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，安 全技术说明书和安全标签可暂缓修订。  （ B  ）
 69．化学品安全技术说明书(SDS)是化学品经营单位向用户提供基本危害信息的工具。    (  B  )

70．化学品安全技术说明书规定的16项内容，如果不存在的可以删除或合并，其顺序也可以变更。    ( B   )

71．安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为为用户的一种服务，随商品在市场上流通。    （A )

72．安全标签由生产企业在货物出厂前粘贴、挂栓、喷印在包装或容器的明显位置；若改 换包装，可由改换单位重新粘贴、挂栓、喷印。(  A )

73．危险化学品可以露天堆放，但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。    (  A )

74．散装储存是将物品装于小型容器或包件中储存；整装储存是物品不带外包装的净货储存。    ( B   )

75．危险化学品的生产、储存实行审批制度；未经审批，任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。    (  A  )

76．《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装 置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与居民区域、商业中心、公园等人口密集    场所、区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定。    (   A )

77．《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与供水水源、水厂及水源保护区等场所、区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定。  （  A )

78．《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存设施，与河流、湖泊、风景名胜和自然保护区域距离必须符合国家标准或者  国家有关规定。    ( B )

79·《常用化学危险品储存通则》中对储存场所要求是：储存危险化学品建筑物不得有地下 室或者其他地下建筑物，其耐火等级、层数、占地面积安全疏散和防火间距，应符合  国家有关规定。    ( A )

80．危险化学品仓库的建筑屋架可以根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、  钢结构或装配式钢筋混凝土结构。    （ A  ）
81．危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用内开式。设置高侧窗(剧毒物品仓  库的窗户应加设铁护栏)。    ( B   )

82．危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施，定期置换仓库内的有毒气体。( B   )

83．按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。    ( A   )

84．储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。    (  A  )

85．储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。通排风系统可不  考虑导除静电的接地装置。    ( B   )

86．储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。    (  B  )

    87．储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，可采用蒸汽采暖。    ( B   )

 88．储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，可采用机械采暖。    ( B   )

  89．储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，可采用热水采暖不应超过80c。    (  A  )

    90．危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警 装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。    ( A   )

    91．危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。   ( A   )

    92．大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风方向和河流下游的区域。    ( B )

    93．储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的单位，应当将储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。    (  A  )

    94．储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其仓库及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。    (  A  )

    95．危险化学品不得露天堆放。   (  B  )

    96．危险品不得与禁忌物料混合储存，灭火方法不同的危险化学品可以同库储存。( B   )

    97．储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。    (  A  )

    98．受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在二级建筑物中，其包装应采取避光措施。    ( B   )

    99．爆炸物品不准和其他物品同储，必须单独隔离限量储存。    (   A )

    100．易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存，具有还原性的氧化剂应单独存放。    ( A   )

    101．进人危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不得在库内、库房、货场停放和修理。    ( A   )

    102．汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的；进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车，应装有防止火花溅出的安全装置。    (  A  )

    103．装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。    ( A   )

    104．装卸对人体有害及腐蚀性物品时，操作人员应佩带相应的防护用品。    ( A  )

    105．可以在危险化学品储存区域内短期间堆积可燃废弃物品。    ( B   )

    106．泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。    (   A )
107．在采取措施的情况下，可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。    (  B  )

    108．铁路发送剧毒化学品时必须按照铁道部铁运《铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定》执行，铁路可以办理剧毒品的零担发送业务。    ( B   )                                                        

  109·用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器，应由专业生产企业生产，并经国务院质监部门认可的专业检测、检验机构，检测、检验合格，方可使用。    ( A   )

  110·运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下下产生的内部压力和外部压力。    (   A )

  111·装运危险货物的罐(槽)应配备泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电等安全装置。    (   B )

  112·危险化学品性质或消防方法相互抵触，以及配装号或类项不同的危险化学品不能装在同一车、船内运输。    (  A  )

  113．易燃、易爆品必须装在铁帮、铁底车、船内运输。    ( B )

  1 14．盛装化学品的包装，不必到指定部门检验，但包装要满足有关试验要求。    (  B  )

  115·运输散装固体危险物品，应根据性质，采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳措施。    (  A  )

  116·危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性能试验的要求，可以重复使用。    (  A  )

  117·危险化学品包装修理过后如果符合危险货物运输包装性能试验的要求，可以重复使用。    (  A  )

  118．一般来讲，物质越易燃，其火灾危险性就越小。   (  B)

  119．液体流速越快，产生的静电荷越少。   (  B )

  120·根据我国《常用危险化学品分类及标志》，压缩气体和液化气体中，不包括氧气。    (  B  )

  121．自燃物品着火不需氧气。    ( B  )

  122．在空气充足的条件下，可燃物与火源接触即可着火。    (  B  )

  123．自燃点与闪点一样都是可燃物质的固有性质。   ( B )

  124·一般说来，液体密度越大，闪点越高，自燃点也越高，故发生火灾的危险性越小。   ( B   )

  125·根据《常用危险化学品的分类及标志》(GBl3690—1992)，将常用危险化学品按危险 特性分成8类。    ( A )

  126．临界压力就是在临界温度时使气体液化所需要的最小压力。    ( A   )

  127．毒物毒性常以引起实验动物死亡数所需剂量表示。    (  A  )

  128．LCso是指毒物经呼吸道吸人导致半数实验动物死亡的浓度，即半数致死浓度。    (  A  )

  129·在工业生产中，有毒品侵人人体的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。    (   A )

  130·《常用危险化学品的分类及标志》(GBl3690—1992)规定了常用危险化学品的标志，共设主标志11种和副标志16种。   （     ）
    13l·《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为腐蚀品的安全标志。 ( 转121页 )

132·《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为易燃液体的安全标志。( 转121页 )
133·《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为不燃气体的安全标志。( 转121页 )
134．《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为爆炸品的安全标志。( 转121页 )

    二、单选题
    1·国家标准《危险货物分类和品名编号》及《危险货物品名表》，按危险货物具有的危险性将危险货物分为( C )类。
    A．7    B．8    C．9

    2·在《常用危险化学品的分类及标志》中规定了常用危险化学品的包装标志(  A  )种。
    A．27    B．29    C．30

    3．决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素是(   A )。
    A．爆炸品的化学组成和化学结构    B．爆炸品密度    C．爆炸品结晶
  4．爆炸品禁止使用的灭火剂(   C )。
    A．水    B．泡沫    C．沙土盖压
    5·《危险货物品名表》(GBl2268—2005)按危险货物具有的危险性把爆炸品分为( B   )项。
    A．5    B．6    C．7

    6·爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库温度控制在(  B  )。
    A．10~C以下    B．15—30't2    C．35~C以下
  7·爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库房内相对湿度一般控制在(   C )。
    A．45％一55％    B．55％～65％    C．65％～75％
  8·易吸湿的黑火药、硝铵炸药、导火索等爆炸品库房，相对湿度不得超过(  A  )。
    A．65％    B．55％    C．45％
  9·爆炸品库房内部照明应采用防爆型灯具，开关应设在库房(  A  )。
    A·外面    B．里面    C．里、外都行
  10·爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置，最好铺垫(A    )cm左右的方木或垫板。
    A．20    B．40    C．50

  11·运输i爆炸品时必须经(  B  )管理部门批准，按规定的行车时问和路线凭准运证方可起运。
    A．交通    B．公安    C．地方行政
  12·《常用危险化学品分类及标志》中根据压缩气体和液化气体的理化性质，将压缩气体和 液化气体分为三项即易燃气体、不燃气体、(  A  )。
    A．有毒气体    B．助燃气体    c．窒息气体
  13·常压下，吸人(  B  )以上氧气时，可能发生氧中毒，长期吸入可发生眼损害甚至失明。
    A．30％    B．40％    C．50％
  14·压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，库温不易超过(B    )℃。
    A．20    B．30    C．40

  15·《常用危险化学品分类及标志》规定：易燃液体的闭杯试验闪点应等于或低于(  C  )℃。
    A．25    B．40    C．61

  16· (   A )是表示易燃液体燃爆危险眭的一个重要指标。
    A．闪点    B．凝固点    C．自燃点
  17·易燃液体的膨胀系数比较大，灌装时容器内应留有( B   )以上空问，不可灌满。
    A．3％    B．5％    C．10％
  18·闪点低于23~C的易燃液体，其仓库温度一般不得超过( B   )℃。
    A．20    B_30    C．40

  19·易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的(  A  )装置，防止静电积聚。
    A．接地    B．防火    C．监测
  20·钾、钠等活泼金属绝对不允许露置空气中，必须浸没在(   A )中保存，容器不得渗漏。
    A．煤油    B．溶液    C．水
21．遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂(   A )。
    A．干粉    B．水    C．泡沫
22·急性毒性是指一定量的毒物一次对动物所产生的毒害作用。急性毒性的大小，常用    (  B  )来表示。
    A．最高允许浓度  B．半数致死量(LD，。)    c．毒物的性质
23·《危险货物分类和品名编号》标准将第6类危险货物分为毒性物质和(   C )二项。
    A．高毒品    B．低毒品    C．感染性物质
    24．黄磷在储存时应始终浸没在(   A )中。
    A．水    B．二硫化碳    C．煤油
    25．《常用危险化学品分类及标志》定义腐蚀品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品，腐蚀品与皮肤接触在(   A )小时内出现可见坏死现象。
    A．4    B．8    C．24

    26．常用危险化学品的标志设主标志和副标志，主标志(  B  )种。
    A．15    B．16    C．18

    27．常用危险化学品的标志设主标志和副标志，副标志( C   )种。
    A．13    B．12    C．11

    28．《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的，应附有与危险化学品完全一致的化学品(  A  )。
    A．安全技术说明书  B．质量证书  c．使用说明书
    29．《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的，在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品(  A  )。
    A．安全标签    B．质量证书    c．使用说明书
    30．国家标准《化学品安全技术说明书编写规定》中，SDS表示的意思是(  A  )。
    A．化学品安全技术说明书    B．化学品安全标签
    C．化学品质量证书
    31．化学品安全技术说明书的内容包括(   C )部分。
    A．18    B．17    C．16

    32．化学品安全标签内容由(  B  )部分组成。
    A．8    B．9    C．11

    ．33．化学品安全标签内容中警示词有(  A  )种分别进行危害程度的警示。
    A．3    B．4    C．5

    34．危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和(    A)两类。
    A．散装储存    B．分开储存    C．分离储存
    35．危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用(A    )。设置高侧窗(剧毒物品仓 库的窗户应加设铁护栏)。
    A．外开式    B．内开式    C．内、外开式都可以
    36．毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于(   B )标准。
    A．一级    B．二级    C．三级
    37．易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于(  C  )标准。
    A．一级    B．二级    C．三级
    38．腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于( B   )标准。
    A．一级    B．二级    C．三级
    39．爆炸品应储存在(    A)轻顶耐火建筑内。
    A．一级    B．二级    C．三级
40．低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于(   A )   耐火建筑的库房内。
    A．一级    B．二级    C．三级
41．《常用危险化学品分类及标志》按易燃液体闪点的高低分为( B   )易燃液体。
    A．二项    B．三项    C．四项
42．危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空问的储存方式。这种储存方式属于(  A)储存方式。
    A．隔离储存    B．隔开储存    C．分开储存
43．危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在同一房间或同一区域内，用隔板或墙，将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于(  B  )储存方式。
    A．隔离储存    B．隔开储存    c．分开储存
44．危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。这种储存方式属于(   C )储存方式。
    A．隔离储存    B．隔开储存    C．分离储存
45．《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品生产、储存实行(   A )制度。
    A．审批    B．资质    c．许可
46．下列(  C  )型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的区域。
    A．大    B．中    ’C．大、中    ’

  47．大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区，两区之间应有高(   A )m以上的实墙， 围墙与库区内建筑的建筑距离不宜小于5 m。
    A．2    B．5    “C．10

  48．受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在(  A  )级建筑物中，其包装应采取避光措施。
    A．一    B．二    C．三
  49．压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物 品(  A  )。
    A．隔离储存    B．隔开储存    C．分开储存
  50．二级易燃固体、高闪点液体可储藏于耐火等级不低于(  C  )的库房内。
    A．一级    B．二级    C．三级
  51．在危险化学品储存中分离储存禁忌品问的距离(   A )in。
    A．7～10    B．10～15    C．15～20

  52．危险化学品露天储存时通道宽度(  B  )m。
    A．3．5～4    B．4～6    C．6～10

  53．三氧化二砷属于(  A  )。
    A．无机剧毒品  B．有毒剧毒品    C．有机毒害品
  54．氢气瓶的规定涂色为(   A )。
A淡绿           B 淡黄            C紫色
55.生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（ A ）年进行一次安全评价。
A 1              Ｂ２                C3

56. 生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（ B ）年进行一次安全评价。
A 1              Ｂ２               C3

57.国家对危险化学品的运输实行（A）制度
A 资质认定            B准运            C审批
５８．通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向（B）的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。
Ａ出发地　　　　　　Ｂ目的地　　　　　Ｃ经过地
５９．通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向目的地的县级人民政府（A）申请办理剧毒化学品公路运输通行证。
Ａ公安部门　　　　　　Ｂ交通部门　　　　　Ｃ安全监督部门
６０．剧毒化学品的在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，承运人及押运人必须立即向当地（A）报告，并采取一切可能的警示措施。
Ａ公安部门　　　　　　Ｂ交通部门　　　　　Ｃ安全监督部门
６１．铁路发送剧毒化学品时必须按照铁道部铁运《铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定》执行，必须配备（　B　）名以上押运人员。
　　　A 1              Ｂ２               C3

６２．铁路发送剧毒化学品时必须按照铁道部铁运《铁路剧毒品运输跟踪管理暂行规定》执行，（　A　）负责全路剧毒品运输跟踪管理工作。
Ａ铁道部运输局　　　　Ｂ公安部门　　　Ｃ安全生产监督部门
６３．通过公路运输危险化学品，运输车辆必须遵守（A）规定的行车时间和路线。
Ａ公安部门　　　　　　Ｂ交通部门　　　　　Ｃ安全监督部门
６４．危险化学品运输车辆禁止通行区域，由设区的市级人民政府（A）部门规划，并设置明显的标志
Ａ公安　　　　　　　　Ｂ交通　　　　　　　Ｃ安全生产监督
６５．运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地（A）部门报告。
Ａ公安　　　　　　　　Ｂ交通　　　　　　　Ｃ安全生产监督
６６．运输危险化学品的车辆应专车专用，并有明显标志，要符合（B）部门对车辆和设备的规定。  

Ａ公安　　　　　　　　Ｂ交通管理　　　　　Ｃ安全生产监督
６７．运输危险化学品车辆左前方必须悬挂黄底黑子（A）字样的信号旗。
Ａ“危险品”　　　　　Ｂ“危险化学品”Ｃ“化学品”

６８．易燃品闪点在２８Ｃ以下，气温高于２８Ｃ时应当在（A）运输。
A．夜间    B．白天    C．白天或夜间
69．运输爆炸品和需凭证运输的危险化学品，应有( A   )县、市公安部门的《爆炸品准运  证》或《危险化学品准运证》。
  A．运往地    B．出发地    C．途经地
70．重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记  录应当至少保存(  B  )年。
  A．1    B．2    C．3

71．除了爆炸品、气体、感染性物品和放射性物品外，其他危险物按其呈现的危险程度，按包装结构强度和防护性质，将危险品包装分成(  A  )类。
  A．3    B．4    C．5

 72．根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定，物质的包装类别决定了包装物  或接受容器的质量要求。( A   )类包装表示包装物的最高标准。
  A．I    B．I／    C．Ⅲ
73．根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定了危险品包装的跌落、液压试验  等(  B)种试验方法。
  A．3    B．4    C．5

 74．通常情况下，液体的燃烧难易程度主要用( A   )的高低来衡量。
  A．闪点    B．自燃点    C．最小点火能量
75．管道内表面越光滑，液体产生的静电荷( B   )。
  A．越多    B．越少    C．不变
76．氢气泄漏时，易在屋(  A  )聚集。
  A．顶    B．q    C．底
77．根据国家标准《常用危险化学品分类及标志》，腐蚀品可分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品  和( C )腐蚀品三项。
  A．无机    B．有机    C．其他
78．在一定条件下，压力越高，可燃物的自燃点(  A  )。
  A．愈低    B．愈高    C．不受影响
79．毒物被吸收速度较快的途径是(  A  )。
  A．呼吸道    B．消化道    C．皮肤
80．在外界作用下，能发生剧烈化学反应，瞬时产生大量气体和热量，使周围压力急剧上  升而发生爆炸的危险化学品是( C   )。
’  A．遇湿易燃物  B．有机过氧化物  c．爆炸品
81．常用危险化学品的主标志和副标志的区别是副标志中没有( C   )。
  A．图形    B．文字说明    C．危险性类别号
82．在《常用危险化学品的分类及标志》中，爆炸品的安全标志是( 转122页 )。
  83．在《常用危险化学品的分类及标志》中，腐蚀品的安全标志是( 转122页 )。
84．在《常用危险化学品的分类及标志》中，易燃固体的安全标志是( 转122页 )。
85．在《常用危险化学品的分类及标志》中，氧化剂的安全标志是( 转122页 )。
86．在《常用危险化学品的分类及标志》中，有毒品的安全标志是( 转122页 )   

87．在《常用危险化学品的分类及标志》中，自燃物品的安全标志是( 转122页 )。
  三、多选题
  1．爆炸品管理的“五双管理制度”应做到双人验收、双人保管、( ABD   )。
    A．双把锁    B．双本帐    C．双层管理、    D．双人发货
  2．遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于( AB   )级耐火建筑的库房内。
    A．一    B．二    C．三    D．四
  3．化学品具有的危险特性包括(  ABC  )。
    A．易燃    B．腐蚀    C．放射性    D．反应速度极快
  4．化学爆炸的主要特点是(  ABC  )。
    A．反应速度极快  B．放出大量的热  c．产生大量的气体‘D．敏感度高
5．压缩气体和液化气体除具有爆炸性外，有的还具有易燃性( ABC   )。
  A．助燃性    B．毒害性    C．窒息性    D．耐腐蚀性
6．易燃液体的特性具有：高度易燃性、易爆性、高度流动扩散性、( ABC   )。
  A．受热膨胀性    B．忌氧化剂和酸  C．毒性    D．耐腐蚀性
7．可燃液体发生火灾时，使用的灭火剂( ABCD   )。
  A．干粉    B．二氧化碳    C．沙土    D．泡沫
8．镁、铝等金属粉末燃烧时不能使用( ABC   )灭火剂进行灭火。
  A．二氧化碳    B． 水    C．酸、碱    D．干粉
9．遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂( ABC   )。
  A．干粉    B．干黄砂    C．干石粉    D．泡沫
10．有毒品引起人体的中毒三条途径(  ABC  )。
 A．口服    B．吸人其蒸气    C．通过皮肤吸收  D．近距离接近
11．有毒品通过消化道侵入人体的危险性比通过皮肤更大，因此进行有毒品作业时应当严禁(   ABC )。
  A．吃零食    B．P吸烟    C．饮水    D．打闹
12．氰化钠、氰化钾等氰化物失火时，绝对不能使用(  ABC  )等灭火剂。
  A．酸碱    B．泡沫    C．二氧化碳D．t=粉
13．搬运有毒品应轻装轻卸，严禁摔碰、(  ABCD  )，作业后应洗澡、更衣。
  A．翻滚    B．背负    C．I吸烟    D．进食
14．腐蚀品的特征包括( ABCD   )。
  A．腐蚀性    B．毒性    c．易燃性    D．氧化性
15．国家标准《化学品安全标签编写规定》明确指出：安全标签用( ABC   )的组合形式表示化 学品所具有的危险性和安全注意事项。
  A．文字    B．图形符号    C．编码    D．危险标志
16．化学品安全标签内容中警示词(  ABC  )。
  A．危险    B．警告    c．注意    D．中毒
17．《危险化学品安全管理条例》规定国家对危险化学品的生产和储存实行(  ABC  )，并对危险化学品生产、储存实行审批制度。
  A．统一规划    B．合理布局    c．严格控制    D．资质管理
18．储存危险化学品建筑物不得有( ABC   )，其耐火等级、占地面积安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。
  A．地下室    B．地下其他建筑物  c．宿舍和住宅  D．多层
19．剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的单位，应当将其危险化学品的( ABC   )情况，报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
  A．数量    B．地点    C．管理人员    D．质量标准
20．易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储；氧气不得和油脂混合储存，盛装液化气体的容器，属于压力容器的，必须有( ABC   )，并定期检查，不得超装。
  A．压力表    B．安全阀    C．紧急切断装置  D．呼吸阀
21．装卸毒害品人员，在作业中不得饮食，不得用手( ABC   )。每次作业完毕，应及时用肥皂洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。
  A．擦嘴    B．擦脸    c．擦眼睛    D．接触其他物品
22．《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、(  ABCD  )、有毒品、放射性物品和腐蚀品。
  A．易燃液体    B．易燃固体
  C．自燃物品和遇湿易燃物品    D．氧化剂和有机过氧化物    ．
23．剧毒化学品生产经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购化学品的( ABC   )。
  A．品名    B．数量    C．用途    D．技术标准
24．危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订(  BD  )。
  A．产品质量说明书  B．安全技术说明书  C．产品标签  D．安全标签
25．处置危险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有事故隐患。处置方案应当报所在地设区的市级人民政府( ABC   )备案。
  A．危险化学品安全监督管理综合工作的部门
  B．同级环境保护部门
  C．公安部门
  D．防疫部门
26．根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定了危险品包装的试验方法，即堆码试验、( ABC   )。
  A．跌落试验    B．气密试验    C．液压试验    D．强度试验
27．危险化学品事故的类型主要是泄漏、火灾、爆炸、( ABC   )等。
    A．中毒    B．窒息    C．灼伤    D．容器爆炸
28．根据危险化学品的易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险特性，确定危险化学品事故的类 型有危险化学品火灾事故、危险化学品爆炸事故、危险化学品中毒和窒息事故、    ( ABC   )。
    A．危险化学品灼伤事故    B．危险化学品泄漏事故
    c．其他危险化学品事故    D．矿山爆破事故
29．属于危险化学品火灾事故( ABC   )。
  A．易燃液体火灾    B．自燃物品火灾
  C．遇湿易燃物品火灾    D．核爆炸
30．属于危险化学品爆炸事故( ABC   )。
  A．易燃液体火灾爆炸    B．自燃物品火灾爆炸
  C．易燃气体爆炸    D．核爆炸
31．根据“爆炸三角形”之说，可燃体混合物发生爆炸必须同时具备( ABC   )。
 A．可燃物    B．助燃物    C．激发能量    D．处于密闭容器内
32．由于易燃液体的(  ABCD  )，就决定了它比一般的可燃物更危险。
  A．高挥发性    B．蒸汽的扩散性
  C．液体的易流动性    D．闪点低
33．液体产生静电荷的多少，与(ABCD    )有关。
  A．液体的介电常数    B．液体的电阻率
  C．输送管道的材料    D．液体在管内的流速
34．遇湿易燃物品除遇水能反应外，遇到(  CD  )也能发生反应，而且比遇到水反应更加剧烈，危险性更大。
  A．油    B．盐    C．氧化剂    D．酸
35．我国涉及危险化学品分类的标准主要有(ABC    )。
  A．《危险货物分类和品名编号》    B．《危险货物品名表》
  c．《常用危险化学品的分类及标志》  D．《常用化学危险品储存通则》
36．危险化学品的主标志，由( ABCD   )部分组成。
  A．危险特性图形B．文字说明    c．危险类别号    D．底色
37．压缩气体和液化气体是指经(  ACD  )气体。
  A．压缩    B．饱和    C．液化    D．加压溶解
第四部分  安全生产技术
    (一)防火防爆
一、判断题（认为正确的填A，错误的填B）
l·一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段。    (  A  )

 2·四氯化碳灭火器和二氧化碳灭火器均可作为机动的消防器材。    (  B  )

 3·干粉灭火器的灭火原理是窒息。    (  B  )

4·可燃气体和氧的含量越大，火源强度、初始温度越高，湿度越低，惰性(A)

5·可燃气体以一定的比例与空气混合后，在一定条件下所产生的爆炸属于化学爆炸。    (  A  )

6·危险品库房与生产厂房应设计成凹形，不应设计成矩形、L形。    ( B   )

7·爆炸容器的材料和尺寸对爆炸极限有影响，若容器材料的传热性好，管径越细，火焰 在其中越难传播，爆炸极限范围变小。    (  A  )

8．任何场所的防火通道内，都要设置防火标志。   （  B  ）
9．粉尘爆炸比可燃混合气体爆炸危害小。    (  B  )

10.罐区及贮罐的安全防火要求比汽油罐区及贮罐还严格。    (  A  )

11·为保证安全，在给焊具点火时，最好先开氧气，点燃后再开乙炔。    (  B  )

12．爆燃是火炸药或燃爆性气体混合物的快速燃烧。    (  A  )

13·爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。    (  A  )

14·企业法定代表人有对员工进行消防知识教育，检查落实逐级防火责任制的消防安全责任。    ( A   ) 

15·企业消防安全管理人，主要是指企业法定代表人授权具体负责消防安全管理的行政副 职以上的领导人。    ( B   )，
16·车间防火责任人的职责包括组织指挥火灾的扑救工作和对火灾事故的调查处理的职责    ( B   )

17·Izhu的基本原理是由于液体封在气体进出之间，在液封两侧的任何一侧着火，火焰都将在液封底熄灭，从而阻止了火焰蔓延。 

18·化学危险品仓库应设在远离城镇和人口密集的地区，并设置专用仓库和专用线路，有保证安全的特殊装卸设备以及符合城市规划、公安、防火等有关条例规定的安全措施，设置地点应与当地有关单位协商确定。    ( A  )

19．防火间距就是当一幢建筑物起火时，其他建筑物在热辐射的作用下，没有任何保护措  施时，也不会起火的最小距离。    (  A  )

20．D类火灾是指固体火灾。    ( B   )

21．在公共场所发生火灾时，正常照明电源切断隋况下，应在5s内自动切换成应急电源。  (  A  )

22．细水雾灭火系统灭火效率高，同时对环境无影响，它能够代替卤代烷等对环境有破坏 的气体灭火系统及现有的会造成水渍损失的自动喷水灭火系统。    (   A )

23．由于着火时烟气大多聚集在上部空间，如石油液化气或城市煤气火灾，具有向上蔓延  快、横向蔓延慢的特点，因此在逃生时不要直立行走，应弯腰或匍匐前进。  (  B  )

24．如果多层楼着火，因楼梯的烟气火势特别猛烈时，可利用房屋的阳台、雨水管、雨篷  逃生。    (  A  )

25．高分子材料阻燃化技术是通过阻燃剂使聚合物不着火。    ( B  )

26．可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。    (A    )

27．油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧的现象属于受热自燃。    (  A  )

28．诸如化学危险品库、氢氧站、油料库应远离火源，布置在厂区边缘地区及最小频率风  向的上风侧。    ( A )

29．物理爆炸过程不但发生物理变化，而且有可能发生化学变化。    ( B   )

30．扑灭金属火灾时禁止用水，可用干燥的砂子或特殊的灭火剂。    (  A  )

31．只要具备燃烧三要素(可燃物、助燃物、点火源)，即会引起燃烧。    ( B   )

32．可燃物质的自燃点是一个固定不变的数值，它与其他因素无关。    ( B   )

33．燃烧必然伴随着光和热的产生。    (   A )

34．可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。    (  A  )

35．水和二氧化碳在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应，所起的是物理灭火作用。    (  A  )

36．爆炸极限的范围越宽，爆炸下限越小，则此物质越危险。    ( A   )

37．闪点较低的物质危险性较小。    ( B   )

38．一般可燃物质燃烧并非物质本身在燃烧，而是物质受热分解出的可燃气体在空气中  燃烧。    (   A )

39．乙醇与氧作用生成乙酸是放热的化学反应，也属于燃烧现象。    ( B   )

40．常压的容器是不能贮存压缩气体和加压液体的。    (  A  )

41．盛装具有腐蚀性介质的容器，底部尽可能不装阀门，腐蚀性液体应从顶部抽吸排出。    (   A )

42．有火灾爆炸危险的厂房内，通风气体可以循环使用。    (  B  )

43．对于放热反应，投料速度不能过快。    (  A  )

44．在易燃易爆等危险场所，动火作业都应办理动火审批手续。    (   A )

45．安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离。    ( B   )

46．干粉灭火剂不适合扑救精密仪器火灾。    (  A  )

47．消防给水管网应采用环状布置，其输水干管不应少于3根。    ( B   )

48．黄磷应保存于水中，二硫化碳要用水封贮存。    (  A  )

49．混合物的爆炸极限不是固定的，而是随混合物的温度、压力等变化的。    (  A  )

50．在扑灭油品火灾时需要同时用水冷却贮罐。    ( A   )

51．压力容器爆炸和锅炉爆炸属于物理爆炸。    (   A )

52．易燃易爆场所必须采用防爆型照明灯具。    (  A  )

53．扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具，且要站在下风方向。    (  B  )

54．不是任一个点火源都能引燃每一种可燃物。    (  A  )

55．对制气、燃气和用气系统，在开车前或点火前，必须用惰性气体进行吹扫、置换。
    (  A  )

56．液体物质燃烧过程中，不是液体本身在燃烧，而是液体受热时蒸发出来的气体被分解、氧化达到燃点而燃烧。    (   A )

57．氧化物与还原物、氧化剂与强酸强碱必须分开存放。    ( A   )

58．遇酸、受热、撞击、摩擦及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂，不属于甲类可燃性危险物品。    (  B  )

59．易燃易爆危险化学品废弃处理作业适用于对含有易燃易爆危险化学品的成品、半成品、副产品的危险性废品、不合格品及企业安全管理规程要求统一收集销毁的危险废品、废物处理的主要处理作业。    (  A  )

60．系统进人空气可引起爆炸的反应及设备采用明火进行作业的乙类可燃性危险物品不属
    于易燃易爆危险化学品。    (  B  )

61．《常用危险化学品分类标志》规定：爆炸品包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。    (   A )

62．《常用危险化学品分类标志》规定：遇湿易燃物品是指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品，有些不需明火，即能燃烧或爆炸。  (   A )

63．《常用危险化学品分类标志》规定：氧化剂包括含有过氧基的无机物，其本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧。    ( A   )

64．含量低于20％的过氧化氢属于氧化剂。    (  B  )

65．过量的燃料与不充足的氧不能引起燃烧。    (  A  )

66．用电火花点燃甲烷和空气的混合物时，当点火能量为0．18叫，该混合气体便着火。    ( B   )

67．可燃气体、可燃蒸气或可燃粉尘与空气组成的混合物在任何混合比例下都能发生燃烧爆炸。    (  B  )

68．由于在容器或管道中的可燃气体浓度在爆炸上限以上，虽然空气能补充或渗漏进去，也不能引起燃烧和爆炸。    (  B  )

69．乙炔发生分解爆炸时所需的外界能量随压力的升高而降低。    (   A )

70．镁一旦发生燃烧将很难熄灭。    (  A  )

71．易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘。    ( B   )

72．对化学品进行危险性鉴别是化学品生产单位的责任。    ( A   )

 73．生产单位出厂的危险化学品，其包装上必须加贴标准的安全标签，出厂的非危险化学品可以没有标志。    (  B  )

74．如果化学品以高速高压通过各种系统，必须避免产生热，否则将引起火灾或爆炸。    (  A  )

75．未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加危化品生产或独立操作。    ( A   )

 76．易燃易爆危险场所严禁吸烟。    (  A  )

 77．在易燃易爆气体压缩机启动过程中，没有用惰性气体置换压缩机系统中的空气或置换不彻底就启动或缺乏操作知识误操作，都会引起燃烧爆炸事故。    (  A  )

 78．安全阀卸压时应将其危险气体导至安全的地点。    (  A  )

79．乙炔压缩机中同乙炔接触的部件不允许用铜制成，因为可能产生具有爆炸危险的乙炔铜。    (   A )

    80．可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌。    (  B  )

    81．可燃气体和易燃蒸气的抽送、压缩设备的电机部分应为符合防爆等级要求的电气设备。否则应隔离设置。    ( A )

    82．当着火管道被烧红时，可以用水进行骤然冷却。    ( B   )

    83．易燃液体不应采用压缩空气压送。    (    A)

    84．可以使用塑料管输送易燃液体。    ( B   )

    85．气力输送的最大危险是由粉尘和静电火花所引起的着火和粉尘爆炸。    (   A )

    86．固体粉碎和筛分，对于自反应性物质，可能因机械撞击、摩擦而发火，所以这类物质 能否适用于筛分和粉碎必须十分慎重的考虑。    (  A  )

    87．在进行物料粉碎时，最易产生的点火源是物料中掺杂有坚硬的铁石杂物，在撞击或研 磨过程中能产生火花。    (  A  )

    88．对混合时产生静电的物料，应加入抗静电剂等。    (  A  )

    89．输送有毒、易燃和易腐蚀物料的机泵，在解体检修之前，必须将泵体内残液放净。   (   A )

    90．输送易爆有毒的液化气体时应在压出管线上装有压力调节和超压切断泵的连锁装置、 温控和超温信号等安全装置。    (  A  )

    91．对于一些含水的贮罐，收料时油温更应严格控制，但可以直接用蒸汽扫线。  ( B   )

    92．贮罐收料时可以直接从贮罐上部注入。    ( B   )

    93．贮罐的检尺、测温盒、取样器应采用导电性良好且与罐体金属相碰不产生火花的材料    制作。    (  A  )J

    94．计量、测温和取样作业完后，要盖好作业孔，用棉纱(布)擦净器具，禁止使用化纤物。    (  A  )

    95．对于油品(特别是甲、乙类液体)，不准使用两种不同导电性质的检尺、测温和采样工 具进行操作。    (A  )

    96．上罐作业只能使用防爆灯具，并注意不可失落。    ( A )

    97．采样器内剩余的油样及洗刷采样器的油品必须倒回罐内，不须另作处理。    ( B   )

98．焚烧法不但可以处置固体危险废物，还可以处置液体危险废物和气体危险废物。
    (   A )

99．动火分析的取样要有代表性，特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束。  (   A )

100．若使用测爆仪进行动火分析时，被测对象的气体或蒸气浓度应小于或等于爆炸下限的20％(体积比)。    (  A  )

  101．五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需要动火的，动火作业应升级管理。    (  A  )

  102．禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。    ( A   )

  103．遇水燃烧物品及有毒物品禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运。    (   A )

  104．固定泡沫装置管线控制阀可设在防火堤内。    ( B   )

  105．危险化学品保管员须经专项资质培训，经考试合格后持证上岗。    (  A  )

  106．无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆。    ( B   )

  107．检修时，在易燃易爆区域和有毒物品输送管道附近可以设临时办公室、休息室、仓库、施工棚等建筑物。    ( B   )

  108．各种机动车辆装卸物品后，可以在危险品库区、货场内停放和检修。    ( B   )

  109．储存系数实际上就是储罐的利用系数。    (   A )

  110．油罐发生稳定燃烧时，不宜急剧用水冷却，以免油罐温度骤降，罐内油品蒸气凝结，造成负压回火引起爆炸。    ( A   )

  111．重质油品油罐内蒸发的油品蒸气浓度小于爆炸下限浓度，遇到火源，可能在罐内发生爆燃。    (  A  )

  112．发生简单分解爆炸的爆炸性物质，爆炸时所需要的能量是由爆炸物本身分解产生的，爆炸时一定伴随着燃烧现象。    ( B   )

  1 13．可燃物质的爆炸极限是恒定的。    ( B   )

  114．根据可燃物的临界压力，对于燃烧爆炸危险性特别大的物质的生产，在密闭容器内负 压条件下进行就比较安全。    (   A )

  115．惰性气体浓度的增加对爆炸上限的影响较之下限更为明显。    (  A  )

  116．无水、干燥的氯气具有氧化性能。    ( B   )

  117．两个以上的明火加热装置，应当将它们集中布置在生产装置的边缘，并与其他设备、系统保持安全距离。    (  A  )

  118．爆破片定期更换。如果在系统超压后未破裂的爆破片以及正常运行中有明显变形的爆破片应立即更换。    (   A )

  119．可燃气监测报警器用于测量空气中各种可燃气(蒸气)在爆炸上限以下的浓度。
    (  B  )

  120．密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾，可以用水进行扑救。    ( B   )

  121．化学泡沫灭火剂可以用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾。    ( B   )

  122．抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的 火灾。    (  A  )

  123．由于二氧化碳不含水、不导电，所以可以用来扑灭精密仪器和一般电气火灾以及一些不能用水扑灭的火灾。    (  A  )

124．室外消防给水管网一般应布置成环状，输水干管不应少于两条。    (  A  )

125．压缩或液化气体发生火灾时，首先必须将火灾灭掉，然后堵漏或切断气源。  ( B   )

126．zJl、面积(在50m。以内)液体火灾一般可用雾状水扑救。    (  A  )

127．燃烧三要素：可燃物、助燃物、点火源。    ( A   )

二、单选题
1．根据物质燃烧特性将火灾分为(  C  )类。
  A．2    B．3    C．4

2．酒精燃烧火灾是(  B  )类火灾。
  A．A    B．B    C．C

3．天燃气燃烧火灾是(   C )类火灾。
  A．A    B．B    C．C

4．金属钠燃烧的火灾是(   C )类火灾。
  A．A    B．B    C．D

5．衡量可燃性液体火灾危险性大小的主要参数是(  B  )。
  A．沸点    B．闪点    c．燃点
6．按照爆炸产生的原因和性质，爆炸可分为( A   )。
  A．物理爆炸、化学爆炸和核爆炸    B．物理爆炸、化学爆炸和分解爆炸
  c．炸药爆炸、化学爆炸和分解爆炸
7．电石和石灰是(C  )。
  A．易燃固体    B．自燃物品    c．遇湿易燃物品
8．易燃易爆场所中不能使用(  A  )工具。
  A．铁制    B．铜制    c．木制
9．下列(   B )属于易燃气体。
  A．二氧化碳    B．L炔    C．氧气
10．TN( A )属于物理爆炸。
  A．锅炉爆炸    B．面粉爆炸    C．乙炔爆炸
11．从事易燃易爆作业的人员应穿(  C  )以防静电。
  A．合成纤维工作服B．普通工作服  C．含金属纤维的棉布工作服
12．在作业场所液化气浓度较高时应戴(   A )。
  A．面罩    B．口罩    C．眼罩
13．存放爆炸物的仓库应采用(    C)照明设备。
  A．白炽灯    B．El Y匕灯    C．防爆型灯具
14．下列物质爆炸危险性最高的是(  B  )。
  A．汽油    ：B．L炔    C．苯
15．物质(   A )不可能发生爆炸。
  A．生石灰    B．面粉    C．铝粉
 16．对于有爆炸危险的可燃物，当可燃物的( C   )，则越易发生爆炸。
  A．爆炸下限越高B．爆炸上限越低  c．爆炸极限范围越宽
17．下列(   C )灭火器不适于扑灭电气火灾。
  A．二氧化碳    B．干粉    C．泡沫
18．磷属于( A   )。
  A．自燃物品    B．遇湿易燃物品  C．可燃固体
19．金属钠应储存于(  B  )。
  A．空气中    B．煤油中    C．水中
20．锅炉爆炸属于(  A  )。
  A．物理爆炸    B．分解爆炸    C．化学爆炸
21．不属于炸药爆炸的三要素是( C   )。
  A．反应过程的放热性    B．反应过程的高速性
  C．反应过程的燃烧性
22．爆炸现象的最主要特征是(  B  )。
  A．温度升高    B．压力急剧升高  C．发热发光
23．可燃气体、蒸汽和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物，必须在一定范围的浓度内，遇 到足以起爆的能量才能发生爆炸，这个可以爆炸的浓度范围叫做该爆炸物的( A   )。
  A．爆炸极限    B．爆炸浓度极限  C．爆炸上限
24．甲类物品仓库与场外道路路边的防火间距不应小于(  C  )m。
    A．10    B．15    C．20

 25．若系统内存在燃爆性气体爆破片的材料不应选用( C   )。
  A．塑料    B．橡胶    c．铁片
26．对于金属钠的火灾不可以采用(  B  )灭火。
  A．干粉    B．泡沫    C．砂土
27．金属燃烧属于(  C  )。
  A．扩散燃烧    B．分解燃烧    c．表面燃烧
28．油脂接触纯氧发生燃烧属于( C   )。
  A．闪燃    B．受热自燃    C．自热自燃
29．通常把闪点低于(  A  )℃的液体叫易燃液体。
  A．45    B．60    C．75

 30．两种可燃性液体的混合物的闪点，一般在这两种液体闪点之间，并( C   )这两种物质 的平均值。
    A．高于    B．等于    C．低于
31．下列能在常温下自燃的物质是(  A  )。
    A．磷    B．煤    C．柴油
32．一般压力越高，可燃物的自燃点( C   )。
  A．不变    B．越高    C．越低
33．下列物质种类中燃烧速度最快的是(   A )。
危险化学品生产单位主要负责人及安全生产管理人员考试题库
    A．气体    B．液体    C．固体
34·液体火灾和可熔化的固体物质的火灾属于( B   )类火灾。
    A．A    B．B    C．C

 35．阻火器的原理是阻止火焰的(   B )。
    A·扩大    B．传播    C．温度
36．油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧属于( B   )。
    A．闪燃    B．受热自燃    C．自热自燃
37．燃料容器管道直径越小，发生爆炸的危险性(  A  )。
    A·越小    B．越大    C．无规律
38．可燃粉尘的粒径越小，发生爆炸的危险性( B   )。
    A．越小    B．越大    C．无关
39·使用或储存特殊贵重机器仪表、仪器等设备或物品的建筑，其耐火等级为(   A )。
    A．一级    B．二级    C．j级
40．室外消防给水管道的直径不应小于DN(  B  )。
    A．50    B．100    C．150

 41．比较适于扑灭电气设备火灾的是( B   )。
    A．水    B．二氧化碳    C．沙石
42·爆炸物品厂房之问的安全距离是根据爆炸产生的(  A  )确定的。
    A·冲击波    B．破片飞散距离  C．气体扩散距离
43·在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是(  B  )。
    A·二氧化碳    B．一氧化碳    C．一氧化氮
44·爆炸下限小于10％的气体属于( A   )类可燃性危险物品。
    A．甲    B．乙    C．丙
45·下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层，而被逐步替代的是(  B  )。
    A·二氧化碳灭火剂    B．卤代烷1211、1301灭火剂
    C．七氟丙烷灭火剂
46·自燃物品是指(  C  )低，在空气中易于发生氧化反应，放出热量而自行燃烧的物品。
    A·闪点    B．熔点    C．自燃点
47·通常的爆炸极限是在常温、常压的标准条件下测定出来的，它随( C   )的变化而
    变化。
    A·压力、容积  B．温度、容积    C．压力、温度
48．固体燃烧分(   A )种情况。
  A．2    B．3    C．4

49·贴安全标签的目的是为了警示使用者，此种化学品的(  B  )以及一旦发生事故应采取 的救护措施。
  A．有害性    B．危害性    C．物理性
50·在封闭厂房(密闭容器内等有限空间)作业和深夜班、加班作业时，必须安排(  A  )人第四部分安全生产技术    ·75·

    A．2    B．3    C．4

51．行灯和机床、钳台局部照明应采用安全电压，容器内和危险潮湿地点电压不得超过  (  A  )V。
    A．12    B．24    C．36

52．在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统(  B  )，防止空气吸人。
  A．正压    B．微正压    C．负压
53．输送可燃气体宜采用(   C )。
  A．潜水泵    B．磁力泵    C．液环泵
54．固体块状物料与粉料输送的危险主要来自设备和(   C )。
  A．工艺    B．环境    c．输送物料特性
55．在可燃性环境中使用金属检尺、测温和采样设备时，应该用不产生火花的材料制成，通常都采用(  C  )工具。
  A．铁质    B．塑料    C．铜质
56．液化石油气槽车内气体含氧量超过(  A  )，不得进行液化气体的充装。
    A．3％    B．4％    C．5％
57．槽车的检修分为大修、中修和小修，其期限分别为( C   )。
  A。4年2年半年    B．3年2年1年
  C．4年1年每次充装前
58．液化石油气汽车槽车的装卸用耐油橡胶管每隔(   C )个月至少进行一次气压试验。试 验压力应不低于罐体设计压力的1．5倍。
  A．1    B．3    C．6

 59．液化石油气汽车槽车年度检验每年进行一次全面检验每(   C )年进行一次。
    A．2    B．3    C．5

 60．液化石油气汽车槽车当罐内液温达到(   C )c【=时，应采用遮阳或罐外水冷降温等安全 措施。
    A．35    B．38    C．40

 61．遇节、假日或生产不正常情况下的动火，应(  C  )管理。
  A．降级    B．平级    C．升级
62．动火分析取样时间与动火作业的时问不得超过(  A  )rain，如超过此间隔时间或动火 间隔时间超过30 min以上，必须重新取样分析。
    A．30    B．40    C．50

 63．运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派(   B )押运。
  A．驾驶员    B．押运员    C．装卸工
64．“易燃易爆化学物品准运证”由承运单位或个人所在县以上公安消防监督部门批准填 发，分长期和临时，即期限(  C  )和一次性两种。
    A．3个月    B．6个月    C．1年
65．含水的油品会发生突沸和喷溅，因此油温一般不应超过(  C  )℃。
    A．60    B．70    C．80

66．一般可燃物质在含氧量低于( A   )的空气中不能燃烧。
    A．14％    B．16％    C．18％
67．高压下存放的乙烯、乙炔发生的爆炸属于(  A  )。
    A．简单分解爆炸B．物理爆炸    C．气体混合爆炸
68．可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限(   B )，上限增高，爆炸极限范围增大。
    A．增高    B．降低    c．不变
69．爆破片爆破压力的选定，一般为设备、容器及系统最高工作压力的( B   )倍。
    A．1．1～1．15    B．1．15～1．3    C．1．3～1．4

 70．环状消防管网应用阀门分为若干独立段，每段内消防栓数量不宜超过(   B )个。
    A．4    B．5    C．6

 71．室外消火栓间距不应超过120m，其保护半径不应超过(  C  m。
    A．60    B．100    C．150

 72．在易燃易爆场所穿(  C  )最危险。
    A．布鞋    B．胶鞋    C．带铁钉鞋
73．对盛装易燃液体的容器，应留有不少于(  C  )的间隙。
    A．3％    B．4％    C．5％
74．对照《危险货物国际海运规则》包装类别特性的描述，将易燃固体分为(  B  )个危险级别。
    A．2    B．3    C．4

 75．危险化学品登记证书有效期为(  C  )年。登记单位应在有效期满前3个月，到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核。
    A．1    B．2    C．3

 76．危险化学品入库后每天检查不得少于(  A  )次。
    A．2    B．3    C．4

  77．水封井是安全液封的一种，一般设置在含有可燃气(蒸气)或者油污的排污管道上，以 防燃烧爆炸沿排污管道蔓延。一般说来，水封高度不应小于(  C  )mm。
    A．100    B．150    C．250

  78．为防止易燃易爆气体危害，取样和检测人员必须站在( A   )方向操作。
    A．上风    B．下风    C．风的左侧
  79．储罐静置时间大多需要1～24h，至少不能少于(    C)min，方能进行有关检测作业。
    A．10    B．20    C．30

  80．爆炸危险场所使用的低压电缆和导线的额定电压不得低于(  B  )V。
    A．400    B．500    C．800

  81．在易燃、易爆场所的照明灯具，应使用防爆型或密闭型灯具，在多尘、潮湿和腐蚀性 气体的场所，应使用(   C )灯具。    j

    A．开启型    B．保护型    C．密闭型
  82．易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架 空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防(  A  )措施。
  A．直击雷    B．雷电感应    C．雷电侵入
三、多选题
1．属于化学爆炸的是(  ABC  )。
  A．烟花爆竹爆炸  B．面粉爆炸    C．瓦斯爆炸    D．锅炉爆炸
2．工房内防静电的措施有(  AC  )。
  A．造潮    B．通风    C．接地    D．降温
3．下列关于防止电器火花和雷击的措施说法正确的是(  ABC  )。
  A．除本质安全仪表外，生产车间不应该设其他电器设备和线路
  B．照明等应采取防爆的型号，其他电器设备应符合防爆的规定
  C．雷雨时危险车间应停止工作，人员撤出车间
  D．炸药车间架设临时线路和使用临时电器设备时应通过主管部门批准
4．防止火灾爆炸事故发生的基本原则是(  BCD  )。
  A．限制易燃易爆系统的形成    B．防止可燃物外溢泄漏
  C．消除各类点火源    D．通风置换
5．按爆炸反应速度分类，爆炸可分为(  ABC  )。
  A．轻爆    B．爆炸    C．爆轰    D．殉爆
6．爆炸过程表现为的两个阶段(  BC  )。
  A．化学能迅速转变为机械能
  B．物质的潜在能以一定的方式转化为强烈的压缩能
  C．压缩急剧膨胀，对外做功，从而引起周围介质的变形、移动和破坏
  D．发生剧烈的化学反应
7．以下属于燃烧必备的三个条件之一的是(   ABC )。
  A．助燃剂    B．可燃物    C．引燃源    D．温度
8．根据物质燃烧的原理，灭火要控制可燃物，隔绝空气，消除火源，阻止火势和爆炸波的蔓延，灭火方法的分类为( AB   )。
  A．冷却法和窒息法    B．隔离法和抑制法
  C．降温法和阻燃法    D．隔离法和降温法
9．下列属于电器火灾灭火器的是(  AC  )。
  A．干粉灭火器    B．泡沫灭火器    C．二氧化碳    D．水
10．储存易燃易爆物品的仓库保管人员“一日三查”是指( ABC   )。
  A．上班后检查  B．当班中检查    C．下班前检查    D．夜晚巡查
11．火灾致人死亡的主要原因有(   ABC )。
  A．有毒气体中毒    B．缺氧    C．窒息    D．被人践踏
12．根据发生事故的可能性和后果，在电力装置设计规范中将爆炸和火灾危险场所划分为三类八级，以下属于三类之一的是指( ABC   )。
  A．有气体或蒸气爆炸性混合物的爆炸危险场所
  B．有粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所
    c．火灾危险场所
    D．易燃液体危险场所
  13．防火装置的作用是防止火焰窜入设备、容器与管道内，或阻止火焰在设备和管道内扩展。通用的阻火设备包括(  ABCD  )。
    A．安全液封    B．阻火器    C．导向阀    D．阻火闸门
  14．安全阀按其结构和作用原理可分为( ABC   )。
    A．静重式    B．杠杆式    C．弹簧式    D．压力式
  15．下列( AB   )遇水会发生自燃着火。
    A．钠    B．氢化钠    C．黄磷    D．白磷
  16．火灾探测系统包括(AC    )等部分。
    A．火灾探测器  B．温度仪    c．报警控制器    D．自动灭火器
  17．常用的灭火方法有( ABC   )。
    A．隔离法    B．冷却法    C．窒息法    D．tt,tT~

  1 8．防止扩大生产性粉尘爆炸的主要技术措施有( BCD   )。
    A．扩大粉尘扩散范围    B．控制火源
    C．适当增加湿度    D．消除粉尘
  19．下列(  ABCD  )影响粉尘的爆炸极限。
    A．粉尘粒度    B．粉尘爆炸容器  C．初始压力    D．温度
  20．对于金属钠的火灾可以采用( AC   )灭火。
    A．干粉    B．泡沫    C．砂土    D．水
  21．下列各项中属于石油化工生产装置停车后的安全处理主要步骤的是(  ACD  )。
    A．隔绝    B．试压    C．吹扫    D．置换
  22．易燃易爆气体和液体的( ABC   )应当设置在合理的位置，符合防火防爆要求。
    A．充装站    B．供应站    C．调压站    D·包装
  23．下列属于防爆泄压装置的有(  ACD  )。
    A．安全阀    B．单向阀    c．爆破片    D．防爆门
  24．生产易燃易爆危险物品的单位，对产品应当附有(  ABCD  )等数据说明书，并且注明防火
    防爆注意事项。
    A．燃点    B．闪点    C．爆炸极限    D．自燃点
  25．下列属于阻火装置的是( ABC   )。
    A．单向阀    B．水封井    C．安全水封    D．安全阀
  26．一般建筑物失火时，造成火灾蔓延的因素主要有(  ABC  )。
    A．热辐射    B．热传导    C．热对流    D．扩散
  27．在工业生产中，常见的点火能源有( ABCD   )等。
    A．明火    B．电气火花    C．撞击    D．静电火花
  28．下列(  BC  )物质起火可以用水扑救。
    A．钠    B．乙酸    C．甲烷    D．电石
  29．以下属于爆炸的特征的有(  AB  )。
    A．周围建筑物或装置发生震动或遭到破坏
    B．爆炸点附近瞬问压力急剧上升
    C．物质发生化学反应
    D．温度升高
30．镁，铝，铁等引起的火灾可用以下(  AC  )灭火剂扑灭。
    A．干燥的砂子  B．水    C．干粉    D．泡沫
31．化学爆炸的要素有(  ABC  )。
    A．爆炸反应过程放热    B．爆炸反应过程高速
    c．爆炸反应过程生成大量气体    D．突发性
  32．以下(  ABC  )属于甲类生产的火灾危险性。
    A．闪点小于28％的易燃液体
    B．爆炸下限小于’10％的可燃气体
    C．常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质
    D．闪点小于60℃的可燃液体
  33．在有高温、高压、易燃、易爆的生产中，常采用惰性介质加以保护，下面(  ABC  )属于惰性介质。
    A．二氧化碳    B．水蒸气    C．氮气    D．氢气
  34．化学爆炸可以分为(ABC    )。
    A．简单分解爆炸    B．复杂分解爆炸
    C．爆炸性混合物爆炸    D．锅炉爆炸
  35．泡沫灭火剂按泡沫的机理可以分为( AB   )。
    A．化学泡沫灭火剂    B．空气泡沫灭火剂
    C．水    D．二氧化碳灭火剂
  36．下列是防爆卸压装置的是(  ABC  )。
    A．安全阀    B．爆破片    C．防爆门    D．火星熄灭器
  37．下列不能用水扑灭的是(  ABCD  )。
    A．密度小于水的易燃液体火灾    B．盐酸、硝酸引起的火灾
    C．电石引起的火灾    D．钠
  38．下列介质中( ABD   )物质与水作用会出现化学自燃着火。
    A．钠    B．氢化钠    C．黄磷    D．电石
  39．建筑物的耐火等级是由建筑构件的(   AB )决定的。
    A．燃烧性能    B．耐火极限    C．面积    D．高度
  40．灭火时采取的原则有(  ABC  )。
    A．先控制，后消    B．救人重于救火
    C．先重点，后一般    D．救人与救火同等重要
  41．下列哪些不能扑灭金属钾、钠等火灾( AB   )。
    A．水    B．二氧化碳    c．沙土    D．泡沫
42．烟气控制主要有(  AB  )两条途径。
    A．档烟    B．排烟    C．加强通风    D．封闭窗户    ’

    43．易燃易爆危险化学品作业包括( ABCD   )。
    A．易燃易爆危险化学品生产操作作业
    B．易燃易爆危险化学品废弃处理作业
    C．易燃易爆危险化学品设备检修作业
    D．易燃易爆危险化学品储存作业
    44．下列属于中闪点的液体有(  BC  )。
    A．丙酮    B．苯    C．甲苯    D．二甲苯
    45．下列属于自燃物品的有(  AC  )。
    A．黄磷    B．硝化纤维素    C．三乙基铝    D．硫磺
    46．下列属于遇湿易燃物品的有(  ABD  )。
    A．钠    B．钾    C．铝粉    D．电石
    47．能发生分解爆炸的气体除乙炔外，其他一些分解反应为放热反应的气体，也有同样性质，如( ABC   )。
    A．乙烯    B．环氧乙烷    c．丙烯D．EP烷    j

    48．下列属于氧化剂的有( ABC   )。    l

    A．过氧化钠    B．高锰酸钾    c．硝酸铵    D．二氧化硫
    49．下列属于有机过氧化物的有(  BCD  )。
    A．过氧化钠    B．过甲酸    C．过氧化甲乙酮  D．过氧化环己酮
    50．下列物质(   AC )当受外来撞击或摩擦时很容易引起燃烧爆炸，故对该类物品进行操作时，要轻拿轻放，切忌摔、碰、拖、拉、抛等。
    A．爆炸品    B．毒害品    c．有机过氧化物  D．腐蚀品
    51．爆炸主要的破坏形式有(  ABCD  )。
    A．直接的破坏作用    B．冲击波的破坏作用
    C．造成火灾    D．造成中毒和环境污染
    52．在粉碎过程中，易产生点火源主要有(  ABCD  )。
    A．撞击火花    B．摩擦生热    C．静电    D．电气火化
    53．在粉碎过程中，采取的危险控制措施主要有( ABC   )。
    A．合理选择工艺与设备    B．隔离与密闭
    C．消除点火源    D．清除可燃物
    54．可燃物料筛分过程的主要危险在于(  ABC  )。    

    A．粉尘爆炸危险B．产生静电    C．电气火花    D．职业病   

    55．液化气体铁路槽车充装前，充装单位必须有专人对槽车进行检查，在(  ABCD  )的情况 下，应事先进行妥善处理，否则严禁充装。    I

    A．检验期限已超过
    B．附件不全、损坏、失灵
    C．残留物料重量不明
    D．槽车的颜色、字样、标记和所装的物料不符
56．液化石油气汽车槽车的充装单位，必须有专人在充装前对槽车进行检查，在( ABCD   )情  况下，必须进行妥善处理，否则严禁充装。
  A．槽车超期未作检查
  B．司机和押运员无有效证件
  c．槽车罐体号码与车辆号码不符
  D．安全防火、灭火装置及附件不全、损坏、失灵或不符合规定
57．液化石油气汽车槽车的驾驶员和安全员必须熟悉( ABCD   )安全技术知识。
  A．液化石油气体的物理化学性质
  B．城市和公路运输安全知识
  C．槽车的技术性能、装卸作业安全操作规程、防火灭火知识以及发生事故的处理办法 

 D．能熟练使用车上的灭火器材和紧急切断装置
58．废物的焚烧和其他处理方式相比具有( ABCD   )优点。
  A．减量    B．消毒
  c．二次污染程度低    D．能量回收
59．生产装置中明火加热设备的布置，应当按照规定，与可能产生可燃气(蒸气、粉尘)的工  艺设备和罐区保持足够的安全距离，并应布置在容易散发可燃物设备、系统的(  BC  )。
  A．下风向    B．上风向    C．侧风向    D．其他风向
60．装置停车后的安全处理主要包括( ABCD   )等。
  A．隔绝    B．置换、吹扫与清洗
  c．切断待检修设备的电源    D．清理检修现场
61．防止物料互串最安全可靠的隔绝办法是( BC   )。
  A．关闭有关阀门  B．抽插盲板    c．拆除管线    D．停止生产
62．在对可燃物的沉积物进行铲刮应使用( BC   )工具，并将铲刮下来的沉积物妥善处理。
  A．铁质    B．铜质    c．木质    D．钢制
63．下列关于固定动火区设立的条件说法正确的是( ABD   )。
  A．固定动火区距可燃、易燃物质的堆场、仓库、储罐及设备的距离应符合防火管理规定
  B．动火区若设在室内，应与防爆区隔开，不准有门窗串通，允许开的门、窗要向外开，各种通道必须畅通
  C．固定动火区周围不准存放易燃、易爆及其他可燃物质，少量的盖装电石、乙炔、气瓶等可以存放
  D．动火区要有明显的标志
64．生产过程中的明火主要指( ABC   )。
  A．加热用火    B．维修用火    c．其他火源    D．火柴
65．强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体，没有采取可靠的安全措施，不得用  (  BD  )运输。
  A．板车    B．铁底板车    C．汽车    D．汽车挂车
66．禁止用( ABCD   )搬运易燃易爆液化气体等危险品。                     

  A．叉车    B．铲车    C．翻斗车    D．电瓶车
67．易燃液体储罐的安全附件有( ABCD   )。
  A．呼吸阀    B．阻火器    C．泡沫灭火装置  D．洒水装置
68．影响阻火器性能的因素主要有( BCD   )。
  A．阻火层强度    B．阻火层厚度
  C．阻火器孑L隙大小    D．阻火器通道大小
69．油品储运过程中发生的事故有(  ABCD  )。
  A．油品的跑料、冒料事故    B．人身中毒及伤害事故
  C．火灾爆炸事故    D．环境事故
70．储油罐发生稳定燃烧，火焰呈蓝色或黄色，没有烟，油罐还有另外开口与大气相通，
  那么在燃烧过程中可能会发生爆炸。此时不宜接近油罐，宜采用(  AB  )灭火。
  A．干粉枪喷射干粉    B．泡沫剂    c．水D．二氧化碳
71．可燃物质的状态不同(气、液、固态)，其燃烧的过程也不同。大多数可燃物质的燃烧
  是在( CD )下进行的。
  A．固态    B．液态    C．蒸气    D．气态
72．下列哪些爆炸属于物理爆炸( AB   )。
    A．超压爆炸    B．锅炉爆炸    C．氧化爆炸    D．面粉爆炸
73．灭火的基本方法有(  ABCD  )。    ‘

    A．窒息灭火法  B．冷却灭火法    C．隔离灭火法    D．化学抑制灭火法
    (二)电气安全
一、判断题(认为正确的填A，错误的填B)
1．人体是导体，在静电场中可能接触起电而成为带电体，引起感应放电。    (  B  )

2．蒸气和气体静电比固体和液体的静电要强一些，有的能高达数万伏以上。    (  B  )

3．绝缘体上较大的静电泄漏主要是其表面泄漏。    (  B  )

4．静电事故多发生在潮湿的季节。    (  B  )

5．降低摩擦速度或流速等工艺参数可促进静电的产生。    (  B  )

6．静电屏蔽可以消除静电电荷。    ( B   )

7．从消除静电危害的仔度考虑，在允许增湿的生产场所保持相对湿度在70％以上较为适宜。     （A）
８静电中和器主要用来中和导体上的静电。    （B）
9.电火花就是指事故火花。     （B）
10.泡沫灭火器一般用于带电灭火。（B）
11. 静电的消失主要有两种方式即中和和泄露。（A）
12.电阻率越大，越容易产生和积累静电，造成危害。（A）                                                        

13·为了消除感应静电的危险，料斗或其他容器内不得有不接地的孤立导体。    (  A  )

14·对于悬浮粉体和蒸气静电，任何抗静电添加剂都不起作用。（A）
 15．屏蔽是消除静电危害最常见的方法。   （B）
16．产生静电最常见的方式是接触一分离起电。   （A）
17·通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素，它分为一般机械通风和局部机械通风两种 类型。    (   B )

18·电晕放电释放的能量较小。    (  A  )

19．固体粉碎和液体分离过程的起电一般属于接触起电。    （ B  )

20·泄漏导走法即用静电接地法，使带电体上的静电荷能够向大地泄漏走散。    ( A   )

21·救护人员抓住触电者干燥而不贴身的衣服将触电者拖开电源时，不可以碰到触电者裸 露的身躯。    (  A  )

22·救护人员解救触电者脱离低压电源时，最好用一只手进行。救护人员剪断电源线时， 可以不分相，几根一起剪断。    (  B  )

23·救护人员不得采用金属和其他潮湿的物品作为解救触电者救护工具。    (  A  )

24·口对口人工呼吸前，应先保持气道通畅，此时严禁用枕头垫在伤员头下。    (  A  )

25·口对口人工呼吸时，救护人向触电者口内吹气时，应使触电者鼻紧闭，而让触电者自
  行呼气时，应使其鼻张开。    (  A  )

26·对心脏复苏做胸外心脏按压时，应首先使触电者仰卧在比较坚实的地板或木板上，解 开其上衣和腰带。    (   A )

27·如果触电者心跳、呼吸停止，瞳孔放大，但没有出现尸僵现象，亦可看为“假死”。
    (  A  )

28·若在触电现场就地进行心脏复苏难度较大时，可以将伤员移动到方便处，但抢救中断 时间不应超过1 rnin。    (  B  )

29·直接接触触电与间接接触触电的最主要的区别是发生电击时所触及的带电体是正常运行的带电体还是意外带电的带电体。(A)  

30·造成直接接触触电的主要原因是运行、检修和维护上的失误。    ( A  )

31·温度、湿度的增加会增加电介质的电阻率，而杂质含量与电场强度的增加则会降低电介质的电阻率。    (  B  )

32·屏护可分为屏蔽与障碍，相比而言，障碍属于一种完全的防护，而屏蔽属于不完全防护。    (  B  )

33·电源中性点与零点的区别在于：当电源中性点与接地装置有着良好连接时，中性点便称零点。    (  A  )

34·正常时中性点接地的电网比不接地的电网的单项触电的危险性要大。    ( A   )

35·选择I穷爆电气设备时，所选电气设备的等级不应低于所在场所内爆炸性混合物的级别、组别。    ( A   )

36·选用电气线路时，应注意到移动电气设备应采用橡皮套软线电缆或移动电缆。(  A  )

37·从保障安全和方便使用出发，消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路。(  A  )

38．在爆炸危险环境中，良好的通风装置能降低环境的危险等级。    （  A  )

39．对架空线路等空中设备进行灭火时，人体位置与带电体之间仰角不应超过45。。 (   A )

40．雷暴日是衡量雷电活动频繁程度的电气参数，一般平原较山地雷暴日多，我国的南方比北方雷暴日多。    ( B )

41．有爆炸危险的露天气罐和油罐属于第一类防雷建筑物。    (  B  )

42．避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器，而避雷针是一种专门的防雷装置。   (  B  )    ；
43．接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求，还应有足够的热稳定性，以能承受雷电流的热破坏作用。    (  A  )

44．用金属屋面作接闪器时，所有金属板必须要有绝缘层。    ( B   )

45．作为接闪器的避雷针端部尖不尖、分叉不分叉，对其保护效能基本上没有影响。 (  A  )

46．接闪器涂漆可以防止生锈，但会对其保护作用产生一定影响。    (  B  )

47．直流电流与交流电流相比，容易摆脱，其室颤电流也比较小，因而，直流电击事故 很少。    (   B )

48．工频交流电流的频率越高，对人体的伤害作用越大。    ( B   )

49．室颤电流即最小致命电流，与电流持续时问关系密切。    ( A   )

50．对于正常人体，感知阈值与时间因素无关；而摆脱阈值与时间有关。    (  A  )

51．感知电流一般不会对人体造成伤害，但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次 事故。    ( A   )

52．对于正常人体而言，感知阈值平均为0．5 mA，并与时问因素相关。    (  B  )

53．电伤伤害多见于机体的外部，往往在机体表面留下伤痕。    ( A   )

54．成年男性平均感知电流比女性大，因此男性比女性对电流更敏感。    (  B  )

55．电流持续时间愈长，人体电阻因出汗等原因而降低，使通过人体的电流进一步增加，危险性也随之增加。    ( A )

56．流经心脏的电流越多、电流路线越短电击危险性越大。    (   A )

57．雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。    (   A )

58．严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。    (  A  )

59．露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置，当其壁厚不小于4ram时，一般不再装 设接闪器，也无需接地。    (B  )

60．利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线，也可作为被保护物的主要直击雷防 护措施。    ( B )

61．电工作业人员的操作资格证书有效期为6年。    ( A )

62．为保证安全，在选择漏电保护器时，选择的额定动作电流越小越好。    ( B   )

63．在使用高压验电器时操作者应戴绝缘手套。    (  A  )

64．爆炸危险场所的接地装置为了保持电流途径不中断，防止出现电火花，必须将所有设 备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属结构全部接地(或接零)，并连接成连续的整体。    ( A )

65．运行电气设备操作必须由两个人执行，由工级较低的人担任监护，工级较高者进行 操作。    (    )

66．在特别潮湿场所或导电良好、地点狭窄的场所，使用安全行灯的电压不得大于36v。 ( B   )

67．只要做好设备的保护接地或保护接零，就可以杜绝触电事故的发生。    ( B   )

68．在爆炸危险场所，绝缘导线可以明敷设。    ( B   )

69．手提照明灯、高度不足2．5 m的一般照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明、携带式电动工具等，无特殊安全结构和安全措施时，应采用42V的安全电压。(  B  )

70．变电所和配电所与建筑物相毗邻时，隔墙应是非燃烧体的，其门窗应选用铁质材料，且向内开启，通向无火灾和无爆炸危险的场所。    ( B   )

71．安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔，不得与其他电压的插销座插错。( A   )

72．漏电保护装置可以用于防止由漏电引起的单相电击事故。    (   A )

73．通风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁，运行前必须先通风。    (   A )

74．漏电保护装置可以用于检测和切断各种一相接地故障。    ( A   )

75．雨天穿用的胶鞋，在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。    (  B  )

76．有的漏电保护装置带有过载、过压、欠压和缺相保护功能。    (   A )

77．安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施，漏电保护只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。    (  A  )

78．在易燃环境中不要穿化纤织物的工作服。    (  A  )

79．保护接地的作用是限制漏电设备的对地电压，使其不超出安全范围。    ( A   )

80．保护接地适用于各种接地配电网。    (    )

81．熔断器的额定电压，必须大于等于配电线路电压。    ( A   )

82．由同一台变压器供电的配电网中，不允许一部分电气设备采用保护接地，一部分电气设备采用保护接零，即一般不允许同时采用TN系统和r丌系统的混合运行方式。 ( A   )

83．熔断器分断能力是指在额定电压及一定的功率因数下切断短路电流的极限能力。 (  A  )

84．凡与大地有可靠接触的金属导体，均可作为自然接地体。    (  B  )

85．所有等级的电压电器设备均可采用自然体作为接地线、接零线。    (  B  )

86．接地装置应当连接可靠，扁钢搭焊长度应为宽度的2倍，且至少在三个棱边进行焊接。圆钢搭焊长度以及圆钢和扁钢搭焊长度应为圆钢直径的6倍。    (   A )

87．保护零线线径不应低于相线的二分之一。    (  A  )

88．为防止雷电波入侵重要用户，最好采用全电缆供电，将其金属外皮接零。    (  B  )

89．独立避雷针接地电阻一般不超过10Q。    (  A  )

90．虽然静电电压很高，但电量不大，所以危害不太大。    ( B   )

91．正常运行时不出现，仅在不正常运行时短时间偶然出现爆炸性粉尘、纤维的区域称为Ⅱ级危险区域。    ( A )                                                                                        

92．测量绝缘电阻时，被测设备或线路可以停电、不放电。    ( B   )：
93．安全用具的橡胶制品不应与石油类的油脂接触。    ( A   )

94．在三相电源中，当一相或二相熔断器熔断，一般三相熔管均应更换。    (   A )

95．对触电休克呼吸停止不久患者，可实施人工呼吸急救，采用口对口(鼻)吹气法，每分 钟应吹气14—16次。    (A  )

96．同一导体在不同温度下，它的电阻值是相同的。    (  B  )

97．人体触电的最危险途径为胸至左手。    (  A  )

98．25。300 Hz的交流电流对人体伤害最严重。    ( A   )

99．在触电事故中携带式和移动式电器设备触电事故较多。    (A    )

100．触电事故一旦发生，首先要使触电者迅速脱离电源。    ( A   )

101．为减少触电的危险，改善电网的运行，隔离变压器副边应接地。    ( B   )

102．为了迅速离开电压危险区，作业人员应立即跑步离开接地故障点20m以外地点。
    (    )

103．心脏复苏正确的抢救体位是仰卧式。    (  A  )

二、单选题
1．下列放电释放能量较小的是(   A )。
  A．电晕放电    B．传播型刷形放电  c．火花放电
2．爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，被分为( A   )。
  A．0区、1区、2区  B．10区、11区    C．21区、22区、23区
3．配电室等安装和使用非防爆电气设备的房间宜采用(  A  )防爆电气设备。
  A．正压型    B．隔爆型    c．充油型    J

 4．固体粉碎和液体分离过程的起电属于(   B )起电。    l

  A．接触    B．破断    C．电荷迁移    l

 5．下列(  B  )是消除静电危害最常见的方法。
  A．屏蔽    B．接地    c．增湿
6．预计在正常情况下不会释放，即使释放也仅是偶尔短时释放的释放源为(    C)释放源。  A．连续级    B．一级    C．二级
7．以下几种静电放电形式中(C    )引发火灾爆炸事故的引燃能力很强，危险性很大。
  A．刷形放电和火花放电    B．传播型刷形放电和电晕放电
  C．火花放电和传播型刷形放电
8．下列(   C )电气设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸 性混合物的电器设备。
  A．正压型    B．隔爆型    C．本质安全型
9．爆炸性气体化合物按照(  C  )被分为6组。
  A．最大试验安全间隙  B．最小引燃电流  c．引燃温度
10．为了避免液体油料灌装时在容器内喷射和喷溅，防止产生静电，应将注油管延伸至容器(  C  )。                                    

    A．L部    B．中部    C．底部
    11．连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境区域属于(   B )区。
    A．0    B．10    C．2l

    12．在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取措施以提高安全程度的电气设备是( B   )。
    A．本质安全型    B．增安型    C．无火花型
    13．一般情况下杂质会( A   )静电的趋势。
    A．增加    B．降低    c．不影响
    14．静电最为严重的危险是( C   )。
    A．妨碍生产    B．静电电击    C．引起爆炸和火灾
    15．下列注油管头最容易产生静电的是(  A  )。
    A．圆筒形    B．斜El形    c．T形
    16．向镁、铝等粉尘爆炸性混合物内充填(  B  )可起到防止静电爆炸和火灾的作用。
    A．氮气    B．氩    C．二氧化碳
    17．救助触电者首先要做的是(   A )。
    A．使触电者迅速脱离电源    B．口对口人工呼吸
    C．胸外心脏按压
    18．救护人可以采用( B   )作为救护工具。
    A．金属    B．干燥的木棒    C．潮湿的木棒
    19．对窒息或心跳呼吸刚停止不久的病人应该(  B  )。
    A．先搬运后复苏  B．先复苏后搬运    c．先送医院后处置
    20．采用胸外心脏按压术抢救伤员时按压速率每分钟约(   B )次。
    A．50～60    B．80一100    C．60—80

    21．在触电急救的过程中，若发现触电者皮肤由紫变( C   )，瞳孔由大变小，则说明急救收到效果。
    A．黄    B．白    C．红
    22．胸外心脏挤压时，(  C  )用力垂直向下挤压。
    A．指尖    B．掌心    C．掌根
    23．在口对口人工呼吸时，救护者向触电者口中吹气时，应保持触电者鼻(  A  )。
    A．紧闭    B．张开    C．可开可闭
    24．屏护是一种对电击危险因素进行(   C )的手段。
    A．消除    B．流散    C．隔离
    25．电气工程通常所说的地是指(  C  )。
    A．接地点处的地  B．离接地体10 m以外的大地  c．离接地体20 m以外的大地
    26．跨步电压是指地面上水平距离为(  C  )m的两点之间的电位差。
    A．0．6    B．0．7    C．0．8

    27．TN系统中，保护零线与工作零线完全分开的系统是( A   )。
    A．TN—S    B．I"N—C    C．TN—C—S

28．在中性点接地的电网中，最佳防护措施是(  C  )。
    A．rr    B．TT    C．TN

29．标志n表示(  C  )型防爆电气设备。
  A．充砂    B．特殊    C．无火花
30．正压型防爆电气设备在运行前通风，充气的总量最少不得小于设备气体容积的
    (  B  )倍。
    A．4    B．5    C．6

31．在爆炸危险环境中，当爆炸危险气体或蒸汽比空气重时，电气线路应( B   )敷设。
  A．埋地    B．高处    c．低处
32．带电灭火时，若用水枪灭火，宜采用(   C )水枪。
  A．水柱    B．喷淋    C．喷雾
33．发电机起火时，不能用( C   )灭火。
  A．喷雾水    B．二氧化碳    C．干粉
34．电缆沟中的油火只能用(  C  )覆盖扑灭。
  A．喷雾    B．干粉    C．泡沫
35．爆炸危险环境应优先采用( A   )线。
  A．铜    B．铝    C．铁
36．工频交流电的平均感觉电流，成年男性约为(  B  )mA。
    A．O．1    B．1．1    C．11

37．电流对人体(  A  )伤害的危险l生最大。    j

  A．心脏    B．头部    c．中枢神经
38．下列(  B  )是构成雷电的基本条件。
  A．云层带电量    B．带电积    c．大地突出物形状
39．雷电流陡度是指雷电流随(   C )上升的速度。
  A．电流幅值    B．电N    c．时间
40．建筑物的金属屋面不可作为第(   A )类建筑物的接闪器。
    A．一    B．二2    C．三
41．用金属屋面作接闪器时，金属板之间的搭接长度不得小于(  B  )mm。
    A．50    B．。100    C．150

42．避雷器并联在被保护设备或设施上，正常时处在(  B  )的状态。
  A．不通或连通    B．不通    C．连通
43．下列(  C  )是防止雷电波的防护装置，主要用来保护电力设备和电力线路，也用作防  止高压电侵入室内的安全措施。
  A．避雷针    B．避雷线    C．避雷器
44．避雷器的三种型式中，应用最多的是(   C )。
  A．保护间隙    B．管形避雷器    c．阀型避雷器    

45．直击雷防护时，( B   )kV以上的线路，一般沿全线架设避雷线。
A．10    B．35    C．110

46．为了防止静电感应产生的高电压，建筑物屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成(  A  )。
  A．闭合回路    B．开放回路    C．闭合或开放回路
47．为了防止跨步电压伤人，防直击雷接地装置距建筑物、构筑物出人口和人行道的距离不应少于(  A  )1／1。
  A．3    B．4    C．5

 48．为防雷电侵入波，配电变压器应在(   A )装设阀型避雷器或保护间隙进行保护。
  A．高压侧    B．低压侧    C．中间
49．装设(  A  )主要用来防直击雷，保护露天变配电设备、建筑物和构筑物。
  A．避雷针    B．避雷线    C．避雷器
50．电力电容器不用(  C  )防雷电侵入波。
  A．阀型避雷器    B．保护问隙    C．管型避霄器
51．户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支处、转角处以及直线
  部分每隔100 m处接地，每处接地电阻不大于(  C  )Q。
  A．5    B．10    C．30

 52．感应雷防护时。防雷电感应接地干线与接地装置的连接不得少于(  B  )处，其问距离不得超过16～24 m。
    A．1    B．2    C．3

 53．为防止直击雷危害，(  A  )kV及以下的高压变配电装置宜采用独立避雷针或避雷线。
    A．35    B．110    C．220

 54．电工特种作业人员的复审时间为( A   )年。
    A．2    B．3    C．4

 55．电器着火时下列不能用的灭火方法是(   C )。
    A，用四氯化碳或121 1灭火器进行灭火    B．用沙土灭火
    C．用水灭火
56．如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行(  C  )和胸外心脏按压。
    A．按摩    B．点穴    C．人工呼吸
57．10kV接户线对地距离不应小于4．Om，低压接户线对地距离不应小于(    A)1"11。
    A．2．5    B．3．5    C．4．0

 58．触电事故中，绝大部分是( A   )导致人身伤亡的。
    A．人体接受电流遭到电击    B．烧伤    c．电休克
59．停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂    ( C )的标示牌。
    A．在此工作    B．止步，高压危险  c．禁止合闸，有人工作
60．雷电放电具有(   A )的特点。
    A．电流大、电压高  B．电流小、电压高C．电流大、电压低
  61．任何电气设备在未验明无电之前，一律按( C   )处理。    ．
    A．无电    B．也许有电    C．有电
  62．当工作地点狭窄、行动困难以及周嗣有大面积接地体等环境其安全电压应采用( C ) V的电压。                                                                                                  

    A．36    B．42    C．12

  63．电源采用漏电保护器做分级保护时，应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流(   B )下一级漏电保护器的额定漏电流。
    A．小于    B．不小于    C．等于
  64．漏电保护器安装完成后，要按照《建筑电气工程施工质量验收规范》[GB50303--2003]要求，对完工的漏电保护器进行试验，以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮3次，带负荷分合( A   )次，确认动作正确无误，方可正式投入使用。
    A．3    B．5    C．1

  65．低压配电网，保护接地电阻不超过( A   )n即能将其故障时对地电压限制存安全范围以内。
    A．4    B．5    C．10

  66．爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用(   B )系统供电。
    A．1Tr    B．TN—S    C．IT

  67．在不能利用自然导体的情况下，保护零线导电能力最好不低于相线的(   B )。
    A．1／3    B．1／2    C．1／4

  68．手持式电动工具的接地线，每(  A  )应进行检查。
    A．次使用前    B．年    C．月
  69．如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动_T具的人应(   B )。
    A．站在铁板上操作    B．应穿绝缘靴，站在绝缘垫上操作
    C．穿防静电鞋操作
  70．易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防( A   )措施。    I

    A．直击雷    B．雷电感应    C．雷电侵入    。
  71．利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时，为了防止将雷电冲击电压引进室内，照明电源线必须采用铅皮电缆或穿人铁管，并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中(   B )m以上
    (水平距离)，埋深为0．5～0．8m后，才能引进室内。
    A．5    B．10    C．15

  72．为防止雷电波入侵重要用户，最好采用( B   )供电。
    A．全铜线    B．全电缆    C．铝导线
73．避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于( B   )m。
    A．3    B．5    C．10

 74．接地是消除导电体上静电的最简单的办法，一般只要接地电阻不大于1000~q，静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所，接地电阻应不大于(   A )Q。
    A．100    13．500    C．1000

 75．正常运行时预计周期性出现或偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾NNN~(  B  )区。
    A．0    B．1    C．2

 76．对电气开关及正常运行产生火花的电气设备，应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点，最小距离应大于(  A  )m。
  A．3    B．5    C．8

77．通风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁，停机时应先停(  B  )。
  A．通风设备    B．电气设备    C．总开关
78．IEC关于接地分为三大类，其中(接地的电网)电气设备金属外壳采用保护接零的
  是(  C  )。
  A．I'I’系统    B．TT系统    C．TN系统
79．屏护装置把( B   )同外界隔离开来，防止人体触及或接近。
  A．绝缘体    B．带电体    c．电器
80．电伤是由电流的(  B  )、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。
  A．磁效应    B．热效应    C．场效应
81．变压器中性点接地叫( A   )接地。
  A．工作    B．保护    c．安全
82．安全电压决定于(   B )。
  A．1T作环境和设备额定电压    B．人体允许电流和人体电阻
  C．性别和工作环境
83．使用电气设备时，由于维护不及时，当(  A  )进入时，可导致短路事故。
  A．导电粉尘或纤维    B．强光辐射    C．热气
84．防雷装置包括( C   )引下线、接地装置i部分。
  A．接零线    B．避雷器    C．接闪器
85．在易燃、易爆场所的照明灯具，应使用防爆型或密闭型灯具，在多尘、潮湿和腐蚀性气体的场所，应使用(  C  )灯具。
  A．开启型    B．保护型    c．密闭型
86．各保护接零设备的保护线与电网零干线相连时，应采用( B   )方式。保护线与工作零 线不得共线。
  A．串联    B．并联    C．混联
87．跨步电压触电是一种(  B  )。
  A．直接接触触电    B．间接接触触电
  C．既不是直接接触触电，也不是间接接触触电
88．电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时，应( A   )。
  A．穿管保护，管口保护    B．用防腐型电缆    c．直接埋设
89．静电电压最高可达(   B )，可现场放电，产生静电火花引起火灾。
  A．50V    B．数万V    C．220V

90．人体直接接触或过分接近正常带电体而发生的触电现象称为(   B )触电。
  A．间接接触    B．直接接触    C．跨步电压
91．为了防止电磁场的危害，应采取接地和(  A  )防护措施。
  A．屏蔽    B．绝缘    c．隔离
三、多选题
1．电伤的特点有( ABCD   )。
  A．电流较大    B．会留下明显伤痕    c．局部伤害D·可能深入机体
2．电流对人体伤害程度的影响因素有( ABCD   )。
  A．电流大小    B．电流通过人体的持续时问
  C．电流通过人体的途径D．电流的种类
3．下列(  ABC  )能在架空线路或空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电侵入波。
  A．直击雷    B．静电感应雷    C．电磁感应雷    D·球雷
4．雷电具有( ABD   )方面的破坏作用。
  A．电性质    B．热性质    c．化学性质D·机械性质
5．属于第一类防雷建筑物的是( BC   )。
  A．国家级重点文物保护单位    B．电石库
  C．火药制造车间D．有爆炸危险的露天气罐和油罐
6．下列(  ACD  )都可以作为接闪器。
  A．避雷针    B．避雷器    C．避雷线D·避雷带
7．避雷针一般可用( ACD   )制成。
  A．镀锌圆钢    B．铝管    C．铜管D·钢管
8．装设( ABCD   )是直击雷防护的主要措施。
  A．避雷针    B．避雷线    C．避雷网D·避雷带
9．当低压电线搭在触电者身上时，可用干燥的( ABD   )作为工具，挑开电线，使触电者脱离危险。
  A．衣服    B．绳索    C．铁棒D·木板
10．触电死亡者一般有( ABCD   )特征。
    A．心跳、呼吸停止    B．瞳孔放大
    C．血管硬化D．身上出现尸斑，且尸体僵硬
11．在抢救触电者脱离电源时，下列事项正确的有(ABCD    )。
    A．救护人不得采用金属和其他潮湿的物品作为救护工具
    B．在使触电者脱离电源的过程中，救护人员最好单手操作，以防自身触电
    C．当触电者站立或位于高处时，应采取措施防止脱离电源后触电者摔跌
    D．夜晚发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明以利防护
12．固体电介质的击穿形式有( ABCD   )。    I

    A．电击穿    B．热击穿    c．电化学击穿D·放电击穿    j

  13．下列措施属于间接接触触电防护措施的有( ABD   )。
    A．保护接地    B．保护接零    c．绝缘D·漏电保护
  14．保护接地和保护接零的区别有(  BCD  )。
    A．保护目的不同  B．保护原理不同    C．适用范围不同D．线路结构不同
15．本质安全型防爆电气设备按其安全程度分为ia级与ib级，其中ia．级是指在( ABC   )情
  况时不能点燃爆炸性气体混合物。
  A．正常工作    B．1个故障    c．2个故障    D．3个故障
16．电气设备安全运行包括( ABCD   )。
  A．电流、电压、温度和温升等参数不超出允许范围
  B．设备清洁
  C．良好的电气绝缘
  D．良好的电气连接
17．设备脏污或灰尘堆积对防火的不利因素有( ABD   )。
  A．降低设备的绝缘
  B．妨碍通风与冷却
  C．腐蚀设备外壳
  D．对正常时有火花的电气设备，很可能由于污垢过多而引起火灾
18．防静电的控制措施有( ABCD   )。
  A．环境危险程度的控制    B．工艺控制
  c．接地和屏蔽    D．使用抗静电添加剂
19．静电的起电方式主要有(  ABCD  )。
  A．接触起电    B．剥离起电    C．感应起电    D．电解起电
20．静电放电有以下哪几种形式( ABC   )。
  A．电晕放电    B．刷形放电    C．火花放电    D．雷型放电
21．下列哪种工艺过程比较容易产生和积累静电( ABCD   )。
  A．固体物质的研磨和粉碎    B．搅拌高电阻率的物质
  c．液体的注入和喷出管VI D．穿高绝缘鞋的人员在操作和行走时
22．静电中和器大体上可以分为(  ABCD  )中和器。
  A．感应式    B．高压式    c．放射线式    D．离子风式
23．引起电气设备过度发热的不正常运行大体有( ABCD   )。
  A．过负载    B．接触不良    C．漏电    D．短路
24．释放源是划分爆炸危险区域的基础，它分为(ABCD    )释放源。
  A．连续级    B．一级    C．二级    D．多级
25．液体在下列过程中可能产生静电( ACD   )。
  A．流动    B．静置    c．灌注    D．搅拌
26．下列属于粉尘、纤维爆炸危险区域的是(BC    )。
  A．1 N    B．10 I~    C．：11 l~D．2l区
27．人体可以因为(  BCD  )等几种静电方式而呈带静电状态。
  A．压电    B．感应    C．吸附    D．接触
28．接地和屏蔽是防静电措施之一，它包括( ABC   )。
  A．导体接地    B．绝缘体接地    c．导电性地面    D．消除附加静电
29．电气工作人员必须满足( BCD   )基本条件方可取证上岗。
A．年满16周岁    B．初中以上
  c．体检合格D．经过相应培训并考试合格
30．绝缘指标包括( ABCD )等。
  A．绝缘电阻    B．吸收比    C．耐压强度D·泄漏电流
31．电机在正常运行时应做到( ACD   )。
    A．进出风口畅通    B．电流保持恒定
    C．不允许水油杂物落人D．经常保持清洁
32．漏电保护继电器具有对漏电流( AB   )的功能。
    A．检测    B．判断    C．切断    D·接通
33．雷电的主要破坏作用有(  ABC  )。
    A．电效应    B．热效应    C．机械效应D·静电效应
34．防直接雷的主要措施有装设(ABCD    )。
    A．避雷针    B．避雷线    C．避雷网D·避雷带
35．静电的危害有( ABCD )。
    A．爆炸和火灾    B．人体电击
    C．产品损害D．对电子设备正常运行的工作干扰
36．爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内(ABD    )等不同环境条件对电气设备的 要求。
    A．化学的    B．机械的    C．低温D．热、霉菌、风沙
37．带电灭火应选用的灭火器有( ABD   )。
    A．二氧化碳、干粉    B．四氯化碳    C．泡沫灭火器D．二氟二溴甲烷
38．下列(  BCD  )等设备或装置需要接地或接零。
    A．电镀表金属外壳    B．电动机金属外壳
    C．配电屏的金属框架D．互感器的二次侧
39．电磁场影响伤害人体的因素有( ABCD   )。
    A．电磁场强度    B．辐射时间、频率和波形
    C．辐射面积和部位D．人体状况、环境
40．电磁场防护措施有(  ACD  )以及电磁辐射的人员防护措施。
    A．屏蔽、吸收    B．增湿    C．高频接地D．抑制辐射
41．火灾危险环境下，安装电气线路应遵守(ABC    )的规定。
    A．移动式和携带式电气设备的线路，应采用移动电缆或橡套软线
    B．当需采用裸铝、裸铜母线时，不需拆卸检修的母线连接处，应采用熔焊或钎焊
    C．当需采用裸铝、裸铜母线时，在火灾危险环境21区和23区内，母线宜装设保护罩 

D．电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压，不应低于线路的额定电压，且不低
    于380 V

 42．在电气设备上作业的安全措施有( ABCD   )等。
    A．停电    B．验电
    C．装设接地线    D．悬挂标示牌和装设遮栏
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43．在爆炸性气体环境下，安装电气线路应遵守(  BCD  )的规定。
  A．爆炸危险场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于380 V

  B．1000 V及1000 V以下者，电缆和导线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的125％
  C．1000 V以上者须按短路电流校准
  D．在爆炸危险场所，禁止使用绝缘导线明敷设
44．防止静电危害的措施有(  ACD  )和加抗静电添加剂及工艺控制法。
  A．静电接地    B．去湿    C．增湿    D．静电中和法
45．电气火灾和爆炸的直接原因有( AB   )。
  A．危险温度    B．电火花    C．有毒气体    D．可燃气体
46．安全用电检查主要内容有( ABD   )。
  A．绝缘情况    B．接地情况
  c．电气设备的技术指标    D．制度执行情况
47．当触电者呼吸、心跳都停止而现场只有一人兼作两种急救操作时，采用交替进行的抢救方法是(  AC  )。
  A．连续吹2次气  B．连续吹5次气    C．按压心脏15次  D．按压心脏20次
48．电气工作人员若存在( ABCD   )等身体状况者，不宜直接从事电气工作。
  A．高血压    B．心脏病    C．气喘    D．癫痫
49．下列保护电器中起短路保护作用的是(  ACD  )。
  A．熔断器    B．热继电器
  C．电磁式过电流继电器    D．电磁式过电流脱扣器
    (三)化工生产技术
一、判断题（认为正确的填A，错误的填B）
1．凡有爆炸和火灾危险的区域，操作人员必须穿防静电鞋或导电鞋、防静电工作服。
    (   A )

2．装贮汽油等易燃溶剂的容器，可以使用不导电的塑料容器。    (  B  )

3．可燃气体架空管线可以与电缆、导电线路敷设在同一支架上。    (  B  )

4．氢气放空管必须采用金属材料，不得使用塑料管或橡皮管。    (   A )

5．氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。    (   A )

6．生产和经营单位在编制化学品安全技术说明书时，只要保留标准和规定的全部内容和 信息，其格式可以不限。    ( B   )

7．化工装置开车前，需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹扫和清洗，并进行氮气置换。    ( A )

8．在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险的场所一般不允许接临时用电，确属装 置生产、检修施工需要时，在办理单位“临时用电许可证”的同时，按规定办理“单位用  火许可证”。    (  A  )

9．蒸汽吹扫气轮机人口管段时，气轮子必须处于盘车状态。    ( A   )

10．对奥氏体不锈钢容器和管道系统进行水压试验时，应严格控制水的氯离子含量。
    (  A  )

11．在氧化反应设备系统中宜设置氮气、水蒸气灭火装置，以便能及时扑灭火灾。(  A  )

12．使用硝酸、高锰酸钾等氧化剂进行氧化反应时，不需严格控制加料速度。    (  B  )

13．还原反应中所使用的催化剂雷氏镍吸潮后在空气中有自燃危险，即使没有着火源存  在，也能使氢气和空气的混合物引燃形成着火爆炸。    ( A   )

14．还原反应的中间体，特别是硝基化合物还原反应的中问体，已不具有火灾危险。
    (  B  )

15．硝化产品大都有着火爆炸的危险性，特别是多硝基化合物和硝酸酯，受热、摩擦、撞  击或接触着火源，极易发生爆炸或着火。    (  A  )

16．由于在食盐水电解过程中氢气存在，故有着火爆炸的危险，所以电解槽应安装在自然  通风良好的单层建筑物内，厂房应有足够的防爆泄压面积。    (  A  )

17。本体聚合是选择一种溶剂，使单体溶成均相体系，加入催化剂或引发剂后，生成聚合  物的一种聚合方法。这种聚合方法在聚合和分离过程中，易燃溶剂容易挥发和产生静电火花。    ( B   )

18．乳液聚合常用无机过氧化物(如过氧化氢)作引发剂，如若过氧化物在介质(水)中配比 不当，温度太高，反应速度过快，会发生冲料，同时在聚合过程中还会产生可燃气体。  (  A  )

19．缩合聚合是吸热反应，但由于温度过高，也会导致系统的压力增加，甚至引起爆裂， 泄漏出易燃易爆的单体。    (  A  )

20．催化反应是在催化剂的作用下所进行的化学反应。    (  A  )

21．在乙烯催化氧化合成乙醛的反应中，由于催化剂体系中常含有大量的亚铜盐，若原料气中含乙炔过高，则乙炔就会与亚铜盐反应生成乙炔铜。乙炔铜为红色沉淀，是一种 极敏感的爆炸物，自燃点在260—270℃之间，干燥状态下极易爆炸，在空气作用下易 氧化成暗黑色，并易于起火。    (A  )

22．由于加氢裂化使用大量氢气，而且反应温度和压力都较高，在高压下钢与氢气接触， 钢材内的碳分子易被氢气所夺取，使碳钢硬度增大而降低强度，产生氢脆，如设备或 管道检查或更换不及时，就会在高压(10—15 MPa)下发生设备爆炸。    (   A )

23．生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安 全警示标志。    ( A )

24．对于一般氯化器应装设氯气缓冲罐，防止氯气断流或压力减小时形成倒流。  (  A  )

25．由于氯化反应几乎都有氯化氢气体生成，因此所用的设备不必防腐蚀，设备应保证严  密不漏既行。    ( B )

26．重氮化反应的主要火灾危险性在于所产生的重氮盐，特别是含有硝基的重氮盐。
    (   A )

27．含重氮盐的溶液若洒落在地上、蒸汽管道上，干燥后亦能引起着火或爆炸。  (   A )

    28·亚硝酸钠具有氧化性，当遇到比其氧化性强的氧化剂时，又具有还原性，故遇到氯酸 钾、高锰酸钾、硝酸铵等强氧化剂时，有发生着火或爆炸的可能。    ( A   )

29·烷基化(亦称烃化)，是在有机化合物中的氮、氧、碳等原子上引入烷基R一的化学反应。   ( A   )

30．被烷基化的物质大都具有着火爆炸危险。  ( A   )

31．烷基化剂一般比被烷基化物质的火灾危险性要小。 (  B  )

32·处理易凝固、易沉积的危险性物料时，设备和管道不需要有防止堵塞和便于疏通的措施。    (  B  )

33．输送腐蚀性物料的管道应该埋地敷设。    ( B  )

 34·输送酸、碱等强腐蚀性化学物料泵的填料函或机械密封周围，宜设置安全护罩。    (  A  )

35·生产经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口。    (  A  )

36·输送生产用有毒物料、腐蚀性介质和污水等的管道不得穿越居民住宅区或人员集中的 生产管理区。    ( A )

37．烯烃裂解炉区不设消防水幕和蒸汽幕与其他设备区隔离。    ( B   )

38·丁二烯储存应加入阻聚剂并严格与空气隔绝，储罐应氮封。丁二烯储罐外应设喷淋水  冷却设施。    (  A  )

39．在环氧乙烷或环氧乙烷水溶液泵的动密封附近，不应设喷水防护设施。    ( B  )

40·防止反应釜的跑、冒、滴、漏，特别是防止有害、易燃介质的泄漏，选择合理的密封装置十分重要。    ( A )

41·在易燃易爆气体压缩机启动过程中，没有用惰性气体置换压缩机系统中的空气或置换 不彻底就启动或缺乏操作知识误操作，都会引起燃烧爆炸事故。    (  A  )

42·有机过氧化物的过滤过程就很危险，因为有机过氧化物(滤饼)极不稳定，受撞击、挤压、摩擦易发生燃烧或爆炸。    (  A  )

43·危险废物的分类及储存是以安全性及相容性为准则。同时危险废物的卸载、传送及储存区必须配置适当的检测及安全措施。    (  A  )

44·化工系统卸压要缓慢由高压降至低压，应注意压力不得降至零，更不能造成负压。一 般要求系统内保持微弱正压。    (  A  )

45·含硫油品与铁形成的硫化亚铁沉积在罐底，当油品排空时硫化亚铁与空气接触会氧 化，温度上升至600—700℃会发生自燃。   （ A ）
 46·抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。    (  A  )

47·同是酸性腐蚀品，具有强氧化性的无机酸与具有还原性的可燃的有机酸，由于都是酸 性腐蚀品而可以同车配载或同库混存。    （B  )

48·装卸易燃液体的管道，管道内表面越光滑，产生的静电荷越多；液体流速越快，产生 的静电荷则越少。   （    )                                                                                            

二、单选题
1．氢气系统吹洗置换，可以采用( B   )置换法或注水排气法。
  A．一氧化碳    B．氮气    C．氧气
2．氢气系统置换结束，系统内氧或氢的含量必须连续( C   )次分析合格。
    A．1    B．2    C．3

3．化工厂发生重大火灾爆炸事故，主要负责人接到事故报告后立即采取以下行动，哪种 行动是不正确的( C )。
  A．将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场
  B．对受伤者实施急救，伤亡者送医院
  c．组织事故调查并处理责任者
4．为了防止氧化反应接触器发生爆炸，接触器应有(  B  )，并尽可能采用自动控制或调 节以及报警联锁装置。
  A．环保装置    B．卸压装置    C．燃烧装置
5．化学反应中产生的氢气可用排气管导出车间屋项，并高于屋脊( C   )m以上，经过阻火器向外排放。
  A．1    B．1．5    C．2

 6．固体还原剂保险粉受热到( A   )℃也有分解爆炸的危险。
    A．190    B．200    C．210

7．食盐水电解时阴极室中的压力等于或超过阳极室的压力时，就可能使氢气进入阳极室，由此都可能引起氯气中含氢量增高。此时应对电解槽进行全面检查，将单槽氯含氢浓 度控制在(   C )以下，总管氯含氢浓度控制在0．4％以下。
  A．0．5％    B．O．4％    C．0．2％
8．热裂化在高温高压下进行，装置内的油品温度一般超过其( C   )，若油品漏出会立即起火。
  A．露点    B．闪点    C．自燃点
9．一般氯化反应设备必须有(   C )，并严格控制氯气的流量，以免因流量过快，温度剧升而引起事故。
  A．良好的加热系统B．搅拌系统    C．良好的冷却系统
10．在重氮化的生产过程中，若(  A  )、亚硝酸钠的投料过快或过量，均会增加亚硝酸的 浓度，加速物料的分解，产生大量的氧化氮气体，有引起着火爆炸的危险。
    A．反应温度过高  B．反应温度过低  C．压力过高
11．磺化反应是放热反应，若在反应过程中得不到有效地冷却和(   B )，都有可能引起反 应温度超高，以至发生燃烧反应，造成爆炸或起火事故。
    A．良好的加热系统  B．良好的搅拌    c．良好的降温系统
12．强腐蚀液体的排液阀门，宜设(  C  )。
  A．单阀    B．球阀    C．双阀
13．操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过(   C )m， 且有坠落危险的场所，应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。
    A．4    B．3    C．2

 14．液氯及液氨的装卸应有防止污染环境的措施。液氯装卸严禁采用( C   )。
  A．紫铜管    B．铜管    c．橡胶管
15．炼油装置加热炉应布置在焦炭塔全年最小频率风向的上风侧。加热炉烟囱与焦炭塔顶 操作问距离小于15 m时，加热炉的烟囱出口应高于焦炭塔顶(  A  )m。
    A．3    B．2    C．1

 16．炼油装置制氢脱二氧化硫放空口应高于装置最高设备(  B  )m以上。
    A．4    B．3    C．2．5

 17．尿素装置高压洗涤器系统调温水的进口温度不得低于130~C，高压洗涤器的液体出口 应设(  B  )。
  A．高温报警    B．低温报警    C．高低温报警
18．用压缩空气压卸输送酸碱等腐蚀性液体时，压卸用的空气压力不应超过(  A  )MPa，调节压缩空气的阀门应远离罐车或压送罐。
  A．0．4    B．0．5    C．0．6

19．在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统(  B  )，防止空气吸入。
  A．正压    B．微正压    C．负压
20．管径在( C   mm以上的可燃气体管道着火时，不可直接关闭阀门熄火，应当采取逐渐降低气体压力，并通过大量水蒸气或氮气灭火的措施，但气体压力不得低于50～100 Pa。
  A．100    B．128    C．150

21．固体块状物料与粉料输送的危险主要来自设备和( C   )。
  A．工艺    B．环境    C．输送物料特性
22．贮罐切换作业时严格遵守(   C )的原则，以避免增压。
  A．先关后开    B．同时开关    C．先开后关
23．装置停车及停车后设备的清洗、置换、交出，由(  B  )负责。设备清洗、置换后应有合格的分析报告。
  A．设备检修单位  B．设备所在单位    c．设备机动部门
24．储罐静置时间大多需要1 24 h，至少不能少于( C   )rain，方能进行有关检测作业。
    A．10    B．20    C．30

25．高压下存放的乙烯、乙炔发生的爆炸属于( A   )。
  A．简单分解爆炸  B．复杂分解爆炸    c．气体混合爆炸
26．安全生产管理工作应做到(   C )，通过有效的管理和技术手段减少和防止人的不安全 行为和物的不安全状态。
  A．管理为主    B．以人为主    C．预防为主
27．室外消火栓间距不应超过120 in，其保护半径不应超过(   C )m。
  A．60    B．100    C．150

28·输送固态物料的管道，操作中要严格控制( B   )，防止造成的沉积和堵塞。管道应密
  A．温度    B．流速    C．压力
29．在易燃液态物料的混合过程中，易产生挥发性可燃蒸气，若搅拌速度( B   )，易产生 静电，发生火灾爆炸。
  A．过慢    B．过快    C．停止
30．可燃液体贮罐的清洗作业除严格执行设备内作业安全要求外，作业人员必须穿戴( C  )服装，不得穿带钉子的鞋和不导电的胶鞋，不准使用硬质金属和塑料制品。应用铝、铜等软质金属及木质工具。
    A．化纤类    B．橡胶类    C．棉布类
31．液化石油气汽车新槽车或检修后首次充装的槽车，充装前应作抽真空或充氮置换处理，严禁直接充装。真空度不低于85．5 kPa(650 mmHg)，或罐内气体含氧量不大于(  A )。
    A．3％    B．4％    C．5％
32．在设立危险化学品的生产、储存企业必须具备的条件中，没有涉及的是哪个方面    (  C  )。
    A．符合国家标准的生产工艺、设备或储存方式、设施
   B．工厂、仓库的周边防护距离，符合国家标准或者国家有关规定
    C．企业的经济类型
33．换热器开车时要注意，必须先通入( A   )，当液体充满换热器时关闭放气阀；缓缓入高温流体，以免由于温差大，流体急速通入而产生热冲击。
    A．低温流体    B．高温流体    c．同时通人
34．石油及化工企业设立固定动火区必须距易燃易爆厂房、罐区、设备、阴井排水沟、水封井等不应小于(   C )m。
  A．15    B．20    C．30

 35．氧化反应操作过程中应注意：严格控制原料配比、反应温度和反应压力，采取(   B ) 保护措施，设置防爆装置、警报联锁装置以及紧急停车装置。
    A．环境    B．惰性气体    C．可燃气体
36．磺化反应放料操作时。要等反应结束，物料温度降至一定温度后再放料。此时物料中 硫酸的浓度依然比较高，因此要注意安全，避免( C   )，避免泄漏、飞溅等造成腐蚀伤害。
    A．加热    B．湿度    C．进水
37．液氯气化加热时，一般用(  B  )。要有防止物料倒灌至液氯钢瓶的措施。
    A．蒸汽    B．温水    C．明火
38．硝化装置管道堵塞时，可用(   C )疏通。
    A．金属棒敲打    B．明火加热    C．蒸汽加温
39．危险化学品安全技术的主要措施是(  B  )。
    A．治疗措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、设备控制、设备防护
    B．急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与存储、接触控制、个体防护
    c．急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、接触控制、设备防护    j
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40．为确保易燃易爆物质粉碎研磨过程的安全，密闭的研磨系统内应通人(   B )进行保护。
  A．可燃气体    B．惰性气体    c．液化气体
41．混合操作时对于混合易燃、可燃粉尘的设备要防静电。应有良好的( C   )，并应在设备上安装爆破片。
  A．节能装置    B．保护装置    c．接地装置
42．化工操作人工加料危险性很大要注意投料温度和投料顺序并防静电。加入(  A  )物料 时，不允许直接从塑料容器倒人。
  A．易燃易爆    B．腐蚀    c．氧化
43．加热是化工生产中最常见的操作。一般加热温度在(  A  )℃以下的可用热水循环  加热。
  A．100    B．120    C．140

44．负压操作时系统必须有很好的密闭性。系统恢复常压时，应先降低(C    )，再缓缓放进空气，或先用惰性气体置换，以防物料发生自燃、爆炸。
  A．湿度    B．压力    C．温度
45．制冷过程中载冷剂pH应保持在7．5～8，酸性太强时，可加(  C  )中和。
  A．水    B．氨    c．苛性钠
46．压缩机的排气温度上升，随着排气温度的升高，润滑油(  B  )，润滑条件恶化，严重 时还会在汽缸、活塞上积碳。
  A．变浓    B．变稀    C．不变
47．在制冷系统中，如存在空气等不凝性气体时，使压缩机和排气温度升高，冷凝压力升高会导致压缩机排气温度(  C  )，这样导致压缩机润滑恶化，影响压缩机正常工作等。
  A．时高时低    B．不变    C．升高
48．低温设备安装时，为尽可能减少“冷桥”现象，在基础之上应增设(   C )。
  A．橡胶    B．钢元    ．  C．垫木
三、多选题
1．静电引起的爆炸和火灾事故，必须同时具备下列( ABC   )条件。
  A．分开的界面必须存在足够的静电荷，并达到足以产生静电放电的电位差
  B．放电的能量足以点燃周围可燃、易燃混合物
 C．静电放电必须在达到爆炸浓度范围的可燃、易燃性混合物中产生
  D．静电未进行放电时
2．下列关于危险化学品生产、储存和使用的有关规定，说法正确的是( ABD   )。
  A．未经审批，任何单位和个人不得生产和储存危险化学品
  B．危险化学品生产、储存和使用企业应有健全的安全管理制度
  C．危险化学品生产、储存的小型企业，可以没有专用仓库、专用场地或专用储存室
  D．依法设立的危险化学品生产企业，必须向国家质监部门申请领取危险化学品生产许 可证
3．氢气着火应采用下列( A BC  )措施。
  A．切断气源    B．冷却、隔离，防止火灾扩大
  C．保持氢气系统正压状态    D．保持氢气系统负压状态
4．在催化氧化过程中，对于放热反应，应控制(  AB  )，防止超温、超压和混合气处于爆炸范围之内。
  A．适宜的温度    B．流量    C．湿度    D．露点
5．在催化过程中若催化剂( CD   )，易形成局部反应激烈；另外，由于催化大多需在一定温度下进行，若散热不良、温度控制不好等，很容易发生超温爆炸或着火事故。
  A．未还原    B．已中毒    c．选择的不正确  D．加入不适量
6．裂化有时又称裂解，是指有机化合物在高温下分子发生分解的反应过程。裂化可分为 ( BCD )等几种类型。
  A．冷裂化    B．热裂化    C．催化裂化    D．加氢裂化
7．进入受限空间作业，下列要求正确的是(  ABCD  )。
A．凡是用过惰性气体置换的设备，进入受限空间，必须进行空气置换
  B．受限空问作业，动火分析合格，不等于不会发生中毒事故
  C．进入酸、碱罐作业时，需在贮罐外准备大量的清水
  D．进入受限空间作业与电器设备接触频繁，照明灯具的电源应为36 V，潮湿部位为12 V

8．烷基化反应都是在加热条件下进行，如果原料、催化剂、烷基化剂等( ABC   )，就会发 生剧烈反应，引起跑料，造成着火或爆炸事故。
  A．加料次序颠倒    B．加料速度过快  c．搅拌中断停止  D．冷却速度过快
9．生产所用原料苯、硝基苯、氯苯等都是可燃物，而磺化剂浓硫酸、发烟硫酸(三氧化硫)、氯磺酸都是氧化性物质，且有的是强氧化剂，所以二者相互作用的条件下进行磺 化反应是十分危险的，因为已经具备了可燃物与氧化剂作用发生放热反应的燃烧条件。 这种磺化反应若( ABCD   )等，都有可能造成反应温度升高，使磺化反应变为燃烧反应，引起着火或爆炸事故。
  A．投料顺序颠倒    B．投料速度过快  c．搅拌不良    D．冷却效果不佳
10．对有失控可能的工艺过程，应根据不同情况，采取下列一种或几种应急措施：停止加 入催化剂(引发剂)、加入使催化剂失效的物料、排出物料或停止加入物料、( ABC   )、加入易挥发性物料、通人惰性气体、与灭火系统联锁。
    A．紧急泄压    B．停止供热或由加热转为冷却
    C．加入稀释物料    D．搅拌
11．下列(  AB  )可燃液体的采样，宜采用循环密闭采样系统。
    A．甲B类    B．乙A类    c．乙B类    D．丙类
12．腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的( ABD   )等防护措施。
  A．隔离    B．冲洗    C．保温    D．吹气
13．防尘、防毒的设计，在满足工艺要求的前提下，可根据危害特点，采取下列( ABCD )措施。                        

    A·不用或少用有毒物料，以无毒代替有毒，以低毒代替高毒
    B．采用密闭、负压或湿式的作业
    c．应设置通风排毒、净化、除尘系统
    D．设置监测和报警系统及时发现危害
 14·生产过程中接触强酸、强碱和易经皮肤吸收的毒物(如四乙基铅、丙烯腈、氢氰酸、乙腈、二甲基甲酰胺、苯酚等)的场所，应设现场(  AD  )。
    A·人身冲洗设施  B．环保设施    C．堵漏设施D．洗眼器
  15·输送丁二烯的管道不应形成(  BC  )。
    A·三通    B．袋状    C．死角D．弯头
  16·合成氨装置可燃气体和易燃液体的设备、管道应接地。可燃气体放空管宜设(  BC  )。
    A·二氧化碳灭火接管    B．蒸汽灭火接管
    c.气灭火接管D．泡沫灭火接管
  17·GBl8218—2000中把重大危险源分为(  CD  )等几种。
    A·移动重大危险源    B．水上重大危险源
    C·生产场所重大危险源D．贮存区重大危险源
  18.GB18218—2000中把生产场所重大危险源按(  ABCD  )等几类物质的品名及其临界量加以确定。
    A·爆炸性物质    B．易燃物质    C．活性化学物质D．有毒物质
  19·泵是化学工业等流程工业运行中的主要流体输送机械。泵的安全运行涉及( BCD   )。
    A温度的平衡    B．流体的平衡    c．压力的平衡    D．物系的正常流动
  20·在易燃、易爆等危险作业场所进行动火作业，下列叙述正确的是(  ABC  )。
    A·没有动火作业票不动火    B．防火措施不落实不动火
    c.火监护人不在现场不动火D．单位负责人不在现场不动火
  21·塔类设备的缺陷和故障主要有( ABCD   )。
    A·设备工作表面积垢    B．设备连接处失去密封能力
    c·设备壳体壁厚减薄和局部变形D．设备壳体产生裂缝
  22·装置停车后的安全处理主要包括( ABCD   )等。
    A·隔绝    B．置换、吹扫与清洗
    C·切断待检修设备的电源D．清理检修现场
23·在对可燃物的沉积物进行铲刮应使用( BC   )工具，并将铲刮下来的沉积物妥善处理。
    A·铁质    B·铜质    C．木质D．钢制
24．储油罐的安全附件有(  ABCD  )。
    A·呼吸阀    B．阻火器    C．泡沫灭火装置  D．喷淋装置
    (四)化工机械设备
一、判断题（认为正确填A，错误的填B）
1．生产使用的机械设备必须建立健全安装、使用、检查、维修、保养制度，不准超温、 超压、超负荷运行，在一般情况下不准超期服役。    (  B  )

2．有压力或密封的容器可直接在其本体上焊割。    (  B  )

3．在进行登高作业时，石棉瓦、玻璃钢瓦上应垫上脚手板。    (  A  )

4．氧气瓶着火时可用雾状水或二氧化碳灭火器灭火。    ( A   )

5．当有人在半封闭容器内进行电焊作业时，严禁向内部送氧。    ( A   )

6．化工场所的起重机械操作人员参加了国家有关规定的安全技术培训，掌握起重机械的各项技术参数、性能就可以上岗。    (  B  )

7．气瓶充装和使用人员允许穿化纤服。    (  B  )

8．抽加盲板允许带压进行。    (  B  )

9．用惰性气体置换后的空问是缺氧环境。    (  A  )

10．爆破片一般6～12个月更换一次。如果在系统超压后未破裂的爆破片以及正常运行中有明显变形的爆破片应立即更换。    ( A   )

11．通用机械的急停装置可以用来代替安全防护措施和其他安全功能。    ( B   )

12．为了降低对可能暴露人员的危险，机械应具有给出安全信号的手段，以提供适当的安全信息。    (  B  )

13．在封闭空间内实施焊接及切割时，气瓶及焊接电源可以放置在封闭的空间内。(  B  )

14．进行焊接时可以用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。( B   )

15．并联压缩机系统中，每台压缩机应装有隔离阀门、可以用止回阀来代替隔离阀门。 (  B  )

16．修理压缩机时应采取措施以避免由于疏忽而使压缩机启动，应断开启动电源，并在启动装置上挂禁止启动警示牌。    ( A )

17．塔设备是进行蒸馏、吸收、萃取等传质过程的最主要设备。    (  A  )

18．气瓶是一种贮运容器，它的最高压力决定于它的充装量和最高使用温度。    ( A )

19．考虑到气瓶的通用性，高压液化气体气瓶和压缩气体气瓶的设计压力，采用的是统一的设计压力系列。    (  A)

20．气瓶实行固定单位充装制度，气瓶充装单位只充装自有气瓶和托管气瓶，不得为任何 其他单位和个人充装气瓶。    ( A )

21．特殊情况下，气瓶允许长时间置于烈日的曝晒下。    ( B )

22．计算液化气体气瓶的充装量，由于气瓶余气(余液)重量相对而言比较小，因此可以忽略不计。    ( B )

23．气瓶瓶阀冻结后，可用温水解冻，也可用明火烘烤。    ( B )

24．为了方便装卸气瓶，瓶帽及防震圈可以拆掉。    ( B   )

25．压力管道系统吹扫时，吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。    ( B   )

26．管道系统进行吹扫时，不需要设置禁区。    (  B  )

27．起重机械不得使用铸造的吊钩。    (   A )

28．起重机械吊钩上的缺陷可以焊补。    ( B  )

29．千斤顶使用时，可以加长手柄。    ( B  )

30．管沟进出装置和厂房处应设密封隔断。    ( A   )

3l-除有特殊需要外，有毒介质管道应采用焊接连接，不得采用法兰或螺纹连接。(  A  )

32．压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。( B   )

33．移动式压力容器是指没有固定的安装和使用地点，主要用于盛装气体和液体的一种盛装压力容器。    ( A )

  34．屈服极限代表材料开始塑性变形的抗力，也就是材料由弹性变形过渡到弹一塑性变形的应力。    (  B  )

  35．锅炉和压力容器的安全系数由国家颁布或承认的强度计算标准予以规定。    (   A )

  36．锅炉与压力容器的设计，必须由具有相当专业技术水平并取得专业设计资质的单位负 责，并应经过规定的审批手续。    (  A  )

  37．点火时炉膛要保持适当的负压，通常低2—3 mm水柱左右。    ( B   )

  38．按蒸汽压力大小分类，蒸汽压力为3 MPa的锅炉属于低压锅炉。    (  B  )

  39．工业锅炉的产品型号由三部分组成，中问用短线相连。    (  A  )

  40．锅炉烟囱具有一定的吸风和排烟能力。烟囱高度越高，其抽力越小。    ( B   )

  41．天然气在锅炉中的燃烧多采用部分预混燃烧的方式。    (  A  )

  42．机械引风，也叫负压通风只适用于烟道、风道阻力不大的小型锅炉。    (  A  )

  43．锅炉热平衡指在正常运行状态下热能在锅炉中的收支平衡，即输入锅炉的热量、有效 输出锅炉的热量及损失掉的热量之问符合能量守恒定律。    (   A )

  44．正常的水循环可以保证锅炉蒸发受热面的可靠冷却，是锅炉安全运行的基本条件之一。    (  A  )

  45．高压以上锅炉一般安全性能较差的是受热强的水冷壁管。    (   A )

  46．热态启动指新装、改装、修理、停炉待用等锅炉的生火启动。    (  B  )

  47．从防止产生过大热应力出发，上水水温不应超过90℃，水温与筒壁温度之差不超过50℃，全部上水时间在夏季不小于1 h，冬季不小于2 h。    (  A  )  

48.烘炉的目的是防止潮湿的炉膛和烟道墙壁骤然接触高温烟气产生的裂纹、变形、甚至坍塌事故。    ( A   )

  49．气炉、油炉、煤粉炉点燃时应先输入燃料再点火。    ( B   )

  50．一次点燃未成功需要重新点燃时，一定要在点火前给炉膛烟道重新通风，待充分清除 可燃物之后再进行点火操作。    (A    )

  51．在正常停炉后，可立即全部放水。    (  B  )

  52．当不断加大向锅炉进水及采取其他措施，但水位仍继续下降时，必须紧急停炉。
    (   A )

53．因缺水紧急停炉时，可视情况给锅炉上水，并开启空气阀及安全阀快速降压。( B   )

54．压力保养适用于停炉时间不超过一年的锅炉。    ( B   )

55，充气保养适用于停炉时问不超过一个月的锅炉。    ( B   )

56．在对锅炉采取湿法保养时，碱液配制比例为每吨锅水加入氢氧化钠20kg．    ( B   )

57．锅炉的外部检验每年不少于1次。    (  A  )

58．额定蒸发量大于0．5L／h的锅炉至少应安装两只独立的水位表。    (   A )

59．锅炉启动应按“上水一煮炉一烘炉一点火升压”工序进行准备。    ( B   )

60．在锅炉运行中要定期冲洗水位表，每班至少冲洗1次。    (    A)

61．严重缺水时，如果立即上水就可能导致锅炉事故。    (  A  )

62，爆破片和爆破帽完成降压作用后，元件可以继续使用，装置也可以继续运行。( B   )

63．锅炉是把燃料的化学能变成热能，再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备。    (   A )

64．锅炉工作压力越低，汽、水重度差越小；压力越高，汽、水重度差越大。    ( B   )

65．锅炉包括两大部分：盛装水、汽的“锅”和进行燃烧加热的“炉”。    (  A  )

66．锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。    ( A   )

67．可靠的水循环是锅炉安全监督的一个重要内容。    (  A  )

68．压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。    ( B   )

69．移动式压力容器是指没有固定的安装和使用地点，主要用于运装永久气体、液化气体和低温液体的一种盛装压力容器。    ( A )

70．高压容器的使用压力较高，密封是个关键，所以密封结构也是高压容器中的一个主要结构。    (A  )

71．强度就是材料或结构元件所具有的承受外力而不被破坏的能力。    (A  )

72．外力除去后构件恢复原有的形状，即变形随外力的除去而消失，这种变形称为塑性 变形。    (  )

73．材料的强度性能不是一成不变的，而是随着温度、加工方法、热处理工艺的改变而 改变。    (A  )

74．在结构上尽量使几何形状不连续处缓和而平滑的过渡，以减少不连续应力。  (A  )

75．制造锅炉与压力容器受压元件的材料要求具有较好的塑性。    (A  )

76．每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。   (   A )

77．高温高压下的氢对碳钢有严重的腐蚀作用，为了防止这种腐蚀，应选用耐氢腐蚀性箍良好的低合金铬钼钢作为加氢反应器等。    (  A)

78．锅炉与压力容器的受压元件如果采用不合理的结构形状，局部地方会因应力集中或变 形受到过分压束而产生很高的局部应力，严重时也会导致破坏。    (  A)‘

79．锅炉与压力容器的设计，必须由具有相应专业技术水平的单位负责，并应经过规定的审批手续。    ( A )

 80．锅炉和压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。    ( A )

81．水压试验的主要目的，是检查受压元件的强度。同时也可以通过水在局部地方的渗竭 等发现潜在的局部缺陷。    （  A )

82．水压试验用水温度应高于周围露点的温度，以防锅炉或容器表面结露。且水温越高越好。    (  B  )

83．锅炉和压力容器，可由没有制造许可证的专业单位制造。    (  B  )

84．一台锅炉要达到安全、经济和连续运行，必须具有合理的结构、良好的制造、安装质量、完整的附件、熟练的操作人员和一整套完善的科学管理制度。同时，还必须接受有关安全监督管理部门的检查和监督。    (   A )

85．暖管就是用蒸汽将原来冷的蒸汽管道、阀门、法兰等均匀加热，并把蒸汽冷凝成的水排掉。    (   A )

86．对有省煤器和过热器的水管锅炉来说，在点火启动过程中，要特别注意保护省煤器和过热器，使之不被损坏。    （   A)

87．爆破片的爆破压力大于容器的设计压力。    (  B  )

88．爆破片一般应与容器的液相空间相连。    (  B  )

89．爆破片不适用于工作介质具有粘性或易于结晶、聚合的场合。    ( A   )

90．爆破片不宜用于介质具有剧毒性的设备或压力急剧升高的设备。    (  A  )

91．爆破片装置由爆破片和夹持器两部分组成。    (  A  )

92．爆破片的泄放管线应尽可能垂直安装。    (   A )

93．爆破片的爆破压力大于容器的最大工作压力。    (   A )

94．我国《压力容器安全技术监察规程》根据容器压力的高低，介质的危害程度以及在使用中的重要性将压力容器分为一类容器、二类容器和三类容器，其中一类容器使用条件最苛刻，危害程度最高。    （ B   )

95．我国《压力容器安全技术监察规程》将压力容器分为四个压力级别，其中超高压容器是 指压力容器的设计压力≥100 MPa的压力容器。    ( A   )

96．容积y≥50m。的球形贮罐属三类容器。    (  A  )

97．压力容器中化学介质的最高允许浓度越低，表示毒性程度越低。    ( B   )

98．低压搪玻璃压力容器属于一类容器。    (    )

99．压力容器按制造方法分为焊接容器、锻造容器、铸造容器和铆接容器。    (  A  )

100．球形容器仅用作贮存容器。    (  A  )

101．换热容器包括水洗塔、洗涤器、冷却塔等。    ( B   )

102．安全阀是通过阀瓣上介质作用力与加载机构作用力的消长，自行关闭和开启以达到防 止设备超压的目的。(  A  )

103．重锤杠杆式安全阀是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力，可以使用质量较小的重锤通过杠杆的增大作用获得较大的作用力，并通过移动重锤的位置来调整安全阀的开启压力。    (  A  )

104．重锤杠杆式安全阀结构比较笨重，因而加载机构不易振动，且开启后易于关闭及保持  严密。    (    )

105．重锤杠杆式安全阀结构简单，调整容易而又比较准确，所加的载荷不会因阀瓣的升高 而有较大的增加，但不适用于温度较高的场合。    ( B   )

106．单簧式安全阀结构轻便紧凑，灵敏度也较高，安装位置不受限制，而且因为对振动的敏感性小，所以可用于移动式的压力容器上。    ( A   )

107．工业生产中的安全阀，用得比较普遍的是脉冲式安全阀。    ( B  )

108．脉冲式安全阀通常只适用于安全泄放量很大的锅炉和压力容器。    ( A   )

109．安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。    (    A)

二、单选题
1．操作平台护栏扶手的最小高度应为(  C  )m。
  A．0．9    B．1．0    C．1．1

2．制冷机房应有安装良好、朝(  A  )开的门。
  A．外    B．内    C．无所谓
3．下列物品中，(  C  )可以与氧气瓶同车运输。
  A．可燃气体气瓶    B．油脂    C．氮气瓶
4．《气瓶安全监察规程》规定气瓶水压试验的压力为公称工作压力的(   C )倍。
  A．1．2    B．1．3    C．1．5

5．压力管道的设计单位必须有省级以上的有关主管部门颁发的设计资格证，并报(  B  )级以上主管部门备案。
  A．国家    B．省    C．地级市
6．压力管道焊工在连续中断合格项目焊接工作(  B  )个月以上，仍需担任压力管道焊接 时，应重新考核。
  A．3    B．6    C．9

7．起重机械司机室外面没有走台时( B   )。
  A．门应向外开    B．门应向里开    c．门向里向外开都可以
8．起重机械卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧的性能。对钢丝绳尾端的固 定情况，应每( A )检查一次。
  A．月    B．季    C．半年
9．正常使用的起重机，每(   C )都应对制动器进行检查。
  A．3天    B．2天    C．班
10．卷扬机钢丝绳应从卷筒( B   )卷入。
  A．上方    B．下方    C．左侧
11．起重机械当载荷接近或达到额定起重量的(  C  )时，超载限制器应能发出提示性报警 信号。
  A．105％    B．100％    C．90％
12．在轨道上露天作业的起重机，当工作结束时，应将起重机锚定住，当风力大于( A ) 级时，一般应停止工作，并将起重机锚定住。
  A．6    B．6．5    C．7

13．起重机工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等，与小于l kV输电线的最小距离不应小于(  B  )In。
    A．1    B．1．5    C．2

 14·正常工作的起重机，按有关标准的要求每(  C  )年进行一次试验校检。
    A．半    B．1    C．2

 15·气焊(割)作业中，乙炔气瓶和氧气瓶之间应有足够的安全距离(≥5 m)，与明火点应保持(   C )m以上的距离。
    A～    B．8    C．10

16·化工检修时，对槽、罐、塔、釜、管线等设备容器内存留易燃、易爆、有毒有害介质 的，其出人口或与设备连接处应(  C  )进行隔离，并挂上警示牌。
    A·关闭阀门    B．吹扫    C．加装盲板
17．化工装置检修打开塔类等设备人孔时，应使其塔类等内部温度、压力降到符合安全要求后，(A  )依次打开。
  A．从上而下    B．从下而上    C．从中间
18·石化企业加热炉灭火蒸汽分配管距炉体的距离必须(  B  )m。
  A．≤7．5    B．≥7．5    C．≤5．5

 19．起重机械在吊运过程中，重物一般距离地面(  C  m以上，吊物下方严禁站人。在旋转起重机工作地带，人员应站在起重机动臂旋转范围之外。
    A．0．2    B．0．4    C．0．5

 20．化工设备检修前高温设备不能急骤降温，避免造成设备损伤，以切断热源后强制通风或自然冷却为宜，一般要求设备内介质温度要低于(  B  )oC。
    A．50    B．60    C．70

 21．一般情况下，压力容器的构件不允许发生(  B  )变形。
  A．弹性    B．塑性    C．刚性
22·未焊透是焊缝存在的一个缺口，因而往往是( B   )破坏的起裂点，也会导致疲劳 破坏。
  A．弹性    B．脆性    C．刚性
23·最常用消除焊接残余应力的方法是将焊件进行焊后(  B  )。
  A·酸处理    B．热处理    C．冷处理
24．水压试验应该在(   B )和热处理以后进行。
  A．焊接试验    B．无损探伤合格    C．金相检查
25·不锈钢容器进行水压试验时，应该控制水中的(   C )含量，防止腐蚀。
  A．氢离子    B．氧离子    C．氯离子
26．锅炉点火前要先通风(  C  )min，排除炉膛及烟道中的可燃气体、积灰，防止点火时发生炉膛爆炸。
  A．3—5    B．5～10    C．10～15

27·当锅筒内压力升高到(   A )MPa时，应该冲洗水位表，以检查水位表的可靠性。
  A．0．05～0．1    B．0．1～0．15    C．0．15～0．2

28·当锅筒内压力升高到(  B  )MPa时，要依次进行下锅筒及下联箱的排污。
    ．A．0．2—0．3    B．0．3～0．4    C．0．5—0．6

  29．锅炉运行时，水位允许的变动范围，一般不超过正常水位线上下(C    )mm。
    A．100    B．’75    C．50

  30．发生汽水共腾的主要原因是(   C )。
   A．炉水含盐量太低    B．炉水pH太低    C．炉水含盐量太高
  31．低压容器和工作压力小于2．5 MPa的锅炉，其压力表精度等级不低于(   A )。
    A．2．5    B．3    C．3．5

  32．一般工业锅炉应每年进行( A   )次停炉内外部检验。
    A．1    B．2    C．3

  33．黄色三角形的安全标志表示的意义为( B  )。
    A．无危险    B．警告    C．注意
  34．锅炉是( A )转换设备。
    A．能量    B．质量    C．温度
  35．锅炉在确保安全的前提下长期连续运行，每小时所产生的蒸汽的数量，称为这台锅炉的( A   )。
    A．蒸发量    B．蒸发速率    C．产量
  36．下列(   B )是指锅炉在连续运行中，不考虑其经济效果，每小时最多能产生的蒸汽量。
    A．经济蒸发量    B．最大蒸发量    C．额定蒸发量
 37．下列(  B  )是指锅炉在连续运行中，热效率达到最高时的蒸发量。
   A．最大蒸发量    B．经济蒸发量    c．额定蒸发量
  38．下列(C    )是指锅炉采用设计的燃料品种，并在设计参数下运行，每小时所产生的蒸汽量。
    A．最大蒸发量    B．经济蒸发量    C．额定蒸发量
  39．锅炉蒸发量的大小，主要取决于(   A )的大小。
    A．受热面    B．受热量    C．受热时问
  40．锅炉(  A  )，是指锅炉盛水或蒸汽的受压元件。
    A．受热面    B．受热体    c．受热元件
  41．对热水锅炉反映出力的是( A   )。
    A．供热量    B．供热时间    C．供热效率
  42．锅炉金属铭牌上载明的蒸汽温度，是用(  C  )标出的。
    A．热力学温度(绝对温度)  B．华氏温度    C．摄氏温度
  43．在燃油锅炉中，(   B )是基础。
    A．蒸发    B．燃烧    c．传热
  44．在燃油锅炉中，产生(  A  )是目的。
    A．蒸汽    B．热量    c．效应
  45．在燃油锅炉中，燃烧与产生蒸汽是通过( A   )联系起来的。
A传热      B传质      C蒸发
46．热量从同一物体内或两个不同温度物体问从高温部分传给低温部分的过程称为(   A )。
  A．传导    B．对流    C．辐射
47·下列(   B )是指液体或气体依靠其本身的流动来达到热量传递的过程。
  A．传导    B．对流    C．辐射
48·下列(  C  )是高温物体不通过接触或流动，直接将热量向四周散发给低温物体的过程。
    A．传导    B．对流    C．辐射
49．在锅炉实际运行时，传热方式是( C   )种传热方式。
    A．1    B．2    C．3

 50．对锅炉结构的要求：各部分在运行时应能按设计预定方向(  C  )。
  A．伸展    B．收缩    C．自由膨胀
51．对锅炉结构的要求：水冷壁炉膛应有足够的(  A  )。
  A．承载能力    B．强度    C．硬度
52．对锅炉结构的要求：炉墙应有良好的( C   )。
  A．承载能力    B．强度    C．密封性
53．固定式压力容器安全状况等级为1、2级的每( B   )年至少检验一次。
    A．3    B．6    C．9

54．锅炉型号的第二部分表示( A   )。
  A．介质参数    B．温度    C．压力
55．当要求锅炉供应过热蒸汽时，在锅炉中加装( A   )。
  A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器
56．下列( B   )用于加热进入锅炉的给水。
  A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器
57．锅炉(  C  )是利用烟气进入烟囱以前的余热来加热助燃的空气。
  A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器
58．省煤器和空气预热器都装在锅炉本体的后面，称为(  B  )。
  A．首部受热面    B．尾部受热面    C．中部受热面
59.炉(B    )是将外界空气送人炉膛供燃油燃烧使用，并将燃烧产物排出到大气中。
  A．燃油系统    B．通风系统    C．锅炉附件
60．新投用的燃油锅炉必须对锅炉的燃烧装置、安全附件等进行(   B )。
  A．重新安装    B．调试    C．故障检查
61．锅炉(  A  )包括安全阀的调校，压力表的校验，水位表水位的调整。
A．安全附件的调试    B．自动控制装置调试    C．燃烧装置的调试
62．锅炉正常燃烧时，炉膛中火焰呈现(  B  )。
     A．黄橙色    B．白橙色    C．红色
63．锅炉(   B )适用长期停炉(一般超过1个月以上)。
  A．压力保养    B．干法保养    C．湿法保养
64．下列(  C  )安全阀由主阀和辅阀构成，通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作。
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  A．重锤杠杆式    B．弹簧式    C．脉冲式
65．为了使锅炉压力容器正常安全地运行，安全阀在排放压力下，( A   )应达到全开位置，并能排放出规定的气量。
  A．阀瓣    B．阀帽    C．阀盖
66．下列(  C  )安全阀主要用于介质为有毒、易燃气体的容器。
  A．开放式    B．半封闭式    C．全封闭式
67．下列(  B  )安全阀可用于移动式的压力容器上。
  A．重锤杠杆式    B．弹簧式    C．脉冲式
68．吸收塔属于( C )。
  A．贮存容器    B．反应容器    c．分离容器
69．低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质，且pV>~O．2 MPa’12'1。)属于(   A )。
  A．三类容器    B．二类容器    C．一类容器
70．我国《压力容器安全技术监察规程》将压力容器分为四个压力级别，其中低压容器要求 0．1 MPa<~p<( A )MPa。
  A．1．6    B．2．0    C．2．4

 71．水洗塔属于( B )。
  A．反应容器    B．换热容器    c．分离容器
72．爆破片的爆破压力( A   )容器的最大工作压力。
    A．大于    B．小于    C．大于或小于
73．适用于承受脉动载荷的压力容器的爆破片类型是( A   )。
    A．反拱型    B．普通正拱型    C．平板型
74．爆破片装置是一种(  B  )安全附件。
    A．阀型    B．断裂型    C．熔化型
75．长期在高压下易产生疲劳损坏因而寿命短，动作压力不易控制的是(   B )。
    A．安全阀    B．爆破片    C．易熔塞
76．爆破片是一种(  C)装置。
    A．警报    B．连锁    C．安全泄压
77．与爆破片元件匹配，使之在标定爆破压力爆破泄压的是(   C )。
    A．压力表    B．安全阀    C．夹持器    j

 78．从]_作介质这一方面来考虑划分压力容器的界限范围应该包括气体、液化气体和最高。工作温度高于或等于其标准( C   )的液体。
    A．冰点    B．露点    C．沸点
79．锅炉水位低于仪表下部可见边缘，或超过的最高可见水位以上时，必须进行(  C  )。
    A．封炉    B．停炉    C．紧急停炉
80．锅炉严重缺水时可采取(C    )措施。
    A．缓慢进水
    B．严禁向锅炉内上水，紧急停炉
    c．开安全阀快速降压
81．在试验安全阀之前，必须先校对( A   )，以正确了解锅炉内的实际情况。
  A．压力表    B．水位计    C．炉水pH

82．锅炉和压力容器安全三大附件为压力表、安全阀和(  B  )。
  A．温度计    B．水位计    C．烟气氧含量分析仪
83．压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加，且容器与其他设备的连接管道又装有截止阀，应单独装设(  C  )。
  A．压力表    B．温度计    C．安全卸压装置
84．气瓶发生化学爆炸的主要原因是(   A )。
  A．气瓶中气体发生混装(可燃气体和氧气)    B．气瓶充装过量    C．维护不当
85．氧气瓶及强氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处，必须杜绝沾有(A    )。
  A．油污    B．水珠    C．漆色
三、多选题
1．化工设备主要包括以下( ABCD   )设备。
  A．钢制容器    B．换热设备    C．塔设备    D．反应釜
2．按照传热方式的不同，化工换热设备可分为(ABC    )。
  A．直接式换热器    B．蓄热式换热器    C．问壁式换热器    D．非金属换热器
3．气瓶的安全装置主要有(  ACD  )。
  A．安全泄压装置    B．充装量    C．防震圈    D．瓶帽
4．气瓶充装方面最危险而又最常见的事故是(  AC  )。
  A．氧气与可燃气体混装    B．手工充装
  C．气体充装过量    D．机械充装
5．在使用气瓶时必须严格做到( ABCD   )。
  A．防止气瓶受热    B．正确操作，合理使用
  C．加强维护    D．防腐
6．压力管道的吹扫，可以采用下列( BCD   )方法。
  A．化学清洗    B．水冲洗    C．氮气吹扫    D．蒸汽吹扫
7．焊接环形链出现下述(   ACD )情况之一时，应报废。
  A．裂纹
  B．长时间使用
  c．链条发生塑性变形，伸长达原长度的5％
  D．链环直径磨损达原直径的10％
8．有下述(  ABCD  )之一时，司机不应进行起重吊装操作。
  A．超载或物体重量不清
  B．结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤
  C．捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、重物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫等
  D．被吊物体上有人或浮置物等
9．化工检修方案主要内容有( ABCD   )。
A．检修项目名称    B-参加检修工种和人数
  C．检修方法、步骤    D．安全防护措施等
10．安全员在化工检修中应掌握的重要关键是(  ABCD  )。
    A．动设备电源是否有效切断
    B．盲板是否按流程顺序抽、堵，有无遗漏或差错
    c．设备内清洗和置换是否符合规定要求，有无死角或漏项
    D．安全防护措施(灭火器、安全帽、防护用具、安全警告牌、现场水源等)是否逐项落实和检查、督促检修过程是否按有关规程办理作业证
11．参加检修的人员必须做到(ABCD    )。
    A．一切检修应严格执行公司检修安全技术规程，检修人员要认真遵守本工种安全技术操作规程的各项规定
    B．检修人员要认真检查有关作业证(动火安全作业证、高处安全作业证、进入受限空间安全作业证等)，在手续齐全、审批内容明确、安全措施落实的情况下方可施工
    c．检修人员从事有毒有害系统检修和事故抢修，要备好防护器具，以备应急之用
    D．检修人员要经过培训
12．本质安全化主要包括( ABCD   )。
  A．人员本质安全化    B．设备本质安全化
  C．作业环境本质安全化    D．管理本质安全化
13．对存有易燃、易爆物料容器、设备、管线等施工作业时，须使用防爆工具，所谓防爆工具是指(  AC  )。
   A．木质工具    B．铁质工具    C．铜质工具    D．电动工具
14．化工检修中禁止使用( BCD   )洗刷机具、配件、车辆和洗手、洗工作服。
  A．工业洗涤剂    B．汽油    C．挥发性溶剂    D．苯
15．起重机械主要有以下哪几部分组成( ABC   )。
  A．机械    B．电气    C．金属结构    D．小车轨道
16．在锅炉和压力容器制造中，比较常见的焊接缺陷主要有(  ABCD  )。
  A．焊缝表面缺陷  B．焊接裂纹    C．焊接内部缺陷    D．其他缺陷
17．焊缝内部缺陷主要有(  ABC  )。
  A．未焊透    B。气孔    C．夹渣    D．塌陷
18．锅炉水压试验检查合格的标准是(  ABCD  )。
  A．在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾
  B-水压试验后，没有发现残余变形
  c．当降到工作压力后，胀口处不滴水珠
  D。如是铸铁锅炉，锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠
19．根据所用的燃料，锅炉可分类为( ABC   )。
  A．燃煤锅炉    B．燃油锅炉    C．燃气锅炉    D．蒸汽锅炉
20．反映锅炉工作特性的基本参数，包括( AB   )。
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    A．锅炉产生蒸汽的数量    B．锅炉产生蒸汽的质量
    c．锅炉产生蒸汽的速率    D．锅炉的温度
  21．在锅炉工作过程中，传热方式有(  ABC  )。
    A．传导    B．对流    C．辐射    D．热交换
  22．锅炉附加设备包括(  ABC  )。
    A．蒸汽过热器    B．省煤器    C．空气预热器    D．管道
  23．锅炉尾部受热面运行中的问题包括( ABC   )。
    A．低温腐蚀    B．堵塞    C．二次燃烧    D．泄漏
  24．锅炉安全附件的调试包括(  ABC  )。
    A．安全阀的调校  B．压力表的校验    C．水位表水位的调整D．压力管道的检测
  25．锅炉自动控制装置的调试包括(  ABC  )。
    A．水位控制装置的调试    B．蒸汽压力控制的调试
    C．燃烧器负荷的调整    D．仪器仪表的调整
  26．锅炉燃烧装置的调试包括( BC   )。
    A．水位控制装置的调试    B．燃料的调节
    C．燃烧状况的调整    D．燃油含水量
  27．常用的停炉保养方法有( ABC   )。
   A．压力保养    B．干法保养    C．湿法保养    D．彻底清洗
  28．锅炉在运行、试运行或试压时，( ABCD   )等发生损坏，称为锅炉事故。
    A．锅炉本体    B．燃烧室    C．主烟道    D．安全阀故障
  29．锅炉在运行中，由于附属设备，如( ABC   )发生故障，锅炉被停止运行，称为锅炉故障。
 A．燃烧设备    B．水处理设备    c．给水设备    D．锅炉本体
  30．根据《锅炉压力容器压力管道设备事故处理规定》，锅炉事故根据设备损坏程度，为( ABC   )。
    A．爆炸事故    B．严重损坏事故    C．一般损坏事故    D．泄漏事故
  31．防止锅炉爆炸的措施是( ABCD   )等。
    A．防止超压    B．防止过热
    C．防止腐蚀    D．防止安全阀故障
  32．锅炉的受热管子损坏多出现的是(  ABC  )等。
   A．烟管爆管    B．水管爆管    C．烟管连接处裂纹  D．水管腐蚀
 33．燃油锅炉的燃烧器主要由( ABC   )构成。
   A．油雾化器    B．配风器    c．点火装置    D．燃烧室
 34．按照介质排放方式的不同，安全阀可以分为(  BCD  )。
   A．可调节式    B．封闭式    c．半封闭式    D．开放式
 35．关于安全阀的说法中，错误的是( ABC   )。
   A．密封性能较差
   B．阀的开放有滞后现象，泄压反应较慢
    c．可用于介质具有剧毒性的设备
    D．排放压力下，阀瓣应达到全开位置
36．下列压力容器中属于分离容器的有( BD   )。
    A．聚合釜    B．洗涤器    c．水洗塔    D．过滤器
37．目前我国纳人安全监察范围的压力容器必须满足其内介质为( ABC   )中的一种。
  A．气体    B．液化气体
  c．最高工作温度≥标准沸点的液体    D．最低工作温度≥标准沸点的液体
38．安全泄压装置按结构形式分为(  ABCD  )。
    A．阀型    B．断裂型    c．熔化型    D．组合型
39．爆破片适用于下列(  ABD  )场合。
  A．工作介质具有粘性
  B．由于化学反应，器内压力可瞬问急剧上升
  C．工作介质不宜为剧毒气体
  D．要求全量泄放的场合
40．表示蒸汽工作特性的主要参数是(AC    )。
  A．压力    B．容积    C．温度    D．密度
41．锅炉水循环常见的障碍事故是(  ABC  )。
  A．停滞    B．倒流    C．泄漏    D．汽水
42．从压力容器安全管理和技术监督的角度来考虑一般把它分为(   AC )。
    A．固定式容器    B．旋转式容器    C．移动式容器    D．圆筒型容器
43．影响锅炉水循环的因素主要有( ABC   )。
  A．锅炉工作压力    B．循环回路压力
  C．上升管受热情况与下降管绝热情况    D．水温
44．移动式压力容器按其容积大小及结构形状可以分为(  AC  )。
  A．气瓶    B．气桶    C．槽车    D．储罐
45．气瓶一般可分为( ABC   )气瓶。
  A．永久气体    B．液化气体    c．溶解气体    D．钢瓶
46．固定式压力容器可分为盛装压力容器、(  ABC  )压力容器等。
  A．反应    B．换热    C．分离    D．萃取
47．气瓶的结构必须具有(  ABCD  )这样一些特点。
  A．便于搬运移动    ’    B．高度要适当
  c．便于灌装气体和仓库储存    D．轻便可靠
48．气瓶根据制造方法可以分为(  ABC  )等几种。
  A．焊接气瓶    B．管制气瓶    c．冲压拉伸制气瓶  D．卷轧钢瓶
49．5~寸于制造锅炉或压力容器受压元件的材料，应该考虑的主要性能是(  ABCD  )。
  A．机械性能    B．工艺性能    c．耐腐蚀性    D．耐压性能
50．运行锅炉的检验工作主要包括(  ABC  )。
  A．外部检验    B．I勾部检验    C．压力试验    D．安全附件校验
  51．压力容器液面计在( ABCD   )情况下，应停止使用。
    A．超过检验周期    B．玻璃管(扣)有裂纹
    C．出现假液位    D．液位计指示模糊不清
第五部分  事故应急管理
一、判断题  (认为正确填A，错误的填B)
1．危害是可能造成人员伤害的根源。    (  B  )

2．危险、危害因素是指能使人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致 疾病，对物造成慢性损坏的因素。  (  A   )

3．事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患、特大事故隐患。  (  B  )

4．生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。    (  A  )

5．生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。  (    )

6．任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。  ( A   )

7．安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。    (  B  )

8．生产经营单位对排查出的事故隐患，应当及时进行治理，但不必登记、建档。  (  B  )

9．生产经营单位，将生产经营项目、场所、设备发包出租的，承包、承租单位的事故隐 患排查治理自行负责。    (  B )

10．对于重大事故隐患，生产经营单位除季报、年报外，应当及时向安全监管监察部门和 有关部门报告。    ( A  )

11．风险是特定危险事件发生的后果。    (  B  )

12．风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及 其后果严重程度的评价。    （A  )

13．重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物 质的数量小于临界量的单元。    （ B  )

14．单元是指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500 m的几个(套)生产装置、设施或场所。    ( A   )

15．临界量是指国家法律、法规、标准规定的某种或某类特定危险物质的数量。  ( A   )

16．重大危险源控制的目的不仅是预防重大事故的发生，而且要做到一旦发生事故能将事  故危害限制到最高程度。    (  B  )

17．企业应在规定的期限内，对已辩识和评价的重大危险源向政府主管部门提交安全报告。    (  A  )

18．如属新建的有重大危险的设施，则应在其投入运转之后提交安全报告。  (  B  )

19．企业应负责制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程序的有效程 度，并适时进行修订。   (A   )

20．场外应急预案由政府主管部门根据企业提供的安全报告和有关资料制定。    (  A  )

21．应急预案的目的是避免突发事件的发生，杜绝对工人、居民和环境的危害。  ( B   )

22．应急预案应提出详尽、实用、明确、有效的技术和组织措施。    (  A  )

23．政府有关部门应制定综合性的土地使用政策。确保重大危险源与居民区、其他工作场所(机构)与水库等公共设施以及其他危险源安全隔离。    (   A )

24．政府主管部门必须派出经过培训的、考核合格的技术人员定期对重大危险源进行监察、调查、评估和咨询。    ( A   )

25．由企业在物质毒性、燃烧、爆炸等特性基础上确定危险物质及其临界量标准。( B   )

26．危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时，为及时控制危险源，抢救受害人员，指导群众防护和组织撤离，清除危害后果而组织的救援活动。    ( A   )

27．生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故，单位负责人必须立即按照上级制定的应急预案组织救援。    ( B )

28．负有危险化学品安全监督管理职责的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门，应当按照当地应急救援预案组织实施救援，尽可能不拖延、推诿。    ( B   )

29．当发生危险化学品事故时，现场人员必须根据各自企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施，尽量减少事故蔓延，并向有关部门报告和报警。    (  A  )

30．各主管部门在接到事故报警后，就应迅速组织武警部队，赶赴现场。    ( B   )

31．救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速实施救援，控制事故发展。 (  A  )

32．应急救援人员在控制事故发展的同时，应将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散，消除危险化学品事故的各种隐患。    (  A  )

33．在建立警戒区域时，不必要把警戒区和污染区内与事故无关的人员撤离。    (  B  )

34．危险物质泄漏处理包括泄漏源控制、泄漏物处理、危害监测。    (   A)

35．火灾事故现场的入口通道应始终保持畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员安全。    (  A  )

36．发生危险化学品火灾时，灭火人员应个人单独灭火。    (  B  )

37．危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事故的适应能力，根据实际情况预计未来可能发生的事故，事先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设 施的安全而制定的行动计划。    (  A  )

38．编制应急救援预案的目的是确保不发生事故。    (  B  )

39．生产经营单位根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制定相应的应急救援预案。    ( A )

40．为使应急救援预案更有针对性和能迅速应用，一般要制定不同类型的应急预案。    

    ( A   )    

41．一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体，救援力量要统一安排。(  A  )

42．应急救援预案要有实用性，要根据本单位的实际条件制定，使预案便于操作。(  A  )

43．应急救援预案要有权威性，各级应急救援组织应职责明确，通力协作。    (A  )

44．应急救援队伍要进行各方面的培训，并无必要制定培训记录和档案。    (  B  )

45．应急救援人员要通过培训考核证实能胜任所担任的应急任务，才能上岗。    (   A )

46。各应急救援专职队伍平时就要组建落实并配备相应器材。    (  A  )

47．应急救援的器材不用检查，性能完好就行。    (  B  )

48．危险程度的全面分析包括危险源的分析、危险程度评价、救援力量的分析。  (   A )

49．事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划，既预案的启动、应急、 救援、事后监测与处置等各个阶段。    (  A  )

50．对已确定的重大危险源应在建筑设计、设备设计、环境设计采取有关的消防、安全 措施。    (  A  )

51．企业应对重大危险源采取便捷、有效的消防、治安报警措施和联络通信、记录措施。    (   A )

52．企业应对储存、使用易燃易爆、有毒有害物质、商品等采取定期观察措施。  ( B   )

53．企业应对应急救援设备、设施建立建全各种规章制度和岗位操作规程。    ( A   )

54．企业对应急设备、设施的管理方面应制定的主要制度包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度。    (  A  )

55．应急救援指挥部由工会主席任总指挥；有关人员任副总指挥。    (  B  )

56．应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护 组等。    (  A  )

57．事故应急指挥领导小组负责本单位预案的制定、修订，组建应急救援队伍，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。    (  A  )

58．在应急救援过程中生产经营单位安全部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置等工作。    (A  )

59．在应急救援过程中生产经营单位保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作。    ( A   )

60．在应急救援过程中生产经营单位卫生部门负责灭火扑救及受伤人员抢救和护送转院等工作。    ( B   )

61．在应急救援过程中生产经营单位物资供应部门负责抢险抢救物质的供应和保障等工作。    (  A  )

62．在应急救援过程中环保部门负责事故现场的抢修及毒害物质扩散区域内的清理工作等。   ( B   )

63．企业应根椐重大危险源目标模拟事故状态，制定出各种事故状态的应急处置方案。  (  A  )

64．企业应制定事故处置程序，一旦发生重大事故，做到临危不惧，指挥不乱。  (  A  )

65．在应急救援过程中，有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号 就可以了。    ( B )

66．企业要加强对各种救援队伍的培训，保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对应方法 和步骤，做到应知应会。    (  A  )

67．企业要根据实际情况，保证两年至少一次事故应急救援演练，以检验救援效果。(    )

68．重大危险源引发的事故如可能威胁到企业外周边的居民，指挥部应立即上报有关部 门，将居民迅速撤离到安全地点。    ( A   )

69．对重大危险事故可能引发相邻的危险化学品发生新的事故时，应及时组织救援人员迅速将相邻的危险化学品埋藏起来。    (  B )

70．有效的工程抢修抢险应以控制事故，减少损失，以达到更加安全为目的。    (  A  )

71．应急救援抢险人员应根椐事先拟定的抢险方案，在做好个体防护的基础上，以最快的度排除险情，要严格避免次生和衍生事故的发生。    (  A  )

72．事故发生后，危险区域人员首先要做好自救互救，在医护人员到达时，要听从医护人员的指挥，采取切实可行的救助办法，以达到减少人员伤亡的目的。    (  A  )

73．企业一旦发生重大危险源事故，本企业抢险抢救力量不足，不必请求社会力量援助。    (  B  )

74．应急救援过程中社会援助队伍到达企业时，指挥部要派人员引导并告知安全注意事项。   ( A   )

75．应急救援队伍接到报警后，应立即根据事故情况，调集救援力量，携带专用器材，分配救援任务，下达救援指令，迅速赶赴事故现场。    (   A )

76．应急救援过程中，向上级报告事故情况包括：事故发生的时间、地点，危险品种类、 数量，事故性质，危险范围等。    (  A  )

77．化学事故应急救援时对危险区不用控制，可以让人员、车辆等进入。    ( B   )

78．化学事故应急救援过程中，控制危险区域实施要点有实施警戒、清除火源、维护秩序。   (   A )

79．应急救援过程中，应急救援人员应在事故现场划分警戒区、轻危区、重危区；并设置警戒线。    ( A   )

80．化学事故应急救援过程中，对进入警戒区的人员可以自由出入，对进入重危区的人员要进行控制。    ( B )

81．应急救援过程中，应急救援人员要在警戒区边界实施不问断的检测，以确保警戒区的有效性。    (   A )

82．应急救援过程中，应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站，控制抢险救援的车辆通行。    (    )

83．应急救援过程中，应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻，防止人为破 坏、制造事端。    ( A )

84．化学事故发生后，应由侦检作业组对事故现场及周围环境慢慢侦察，对环境物质细致 采样检测。    ( B   )

85．化学事故发生后，侦检作业组要迅速了解事故性质、现场地形，掌握危险品类型、浓 度、危害人数，从而为救人方法和进攻路线的确定、防毒防爆防扩散以及有效开展其 他救援工作提供科学依据。    (A  )

86．化学事故发生后，侦检可以按经验程序实施，知道侦检结果既可。    (  B  )

87．化学事故发生后，侦检程序包括人员编组、个人防护、携带器材进入现场、侦察采 样、分析鉴定、上报侦察结果、持续监测。    (A  )

88．化学事故发生后，侦察人员在实施侦察前可根据已掌握的情况，直接进入现场进行工作。    (  B  )

89．化学事故发生后，侦察过程中，侦察人员应与指挥部及时保持联系，及时反馈信息，特别是发现急需抢救人员时，应立即通知指挥部调派力量抢救或直接施救。  (  A  )

90．化学事故发生后，采样检测工作进行一段时间就可以结束，检测结果不必连续报告。   ( B   )

91．化学事故发生后，侦察过程中应注意保存样品，以利于进一步的验证和案件的侦破。必要时应进行拍照、录相，但应注意防爆。    ( A   )

92．化学事故发生后，对危险区的人员应及时组织疏散至复杂地带，在污染严重、被困人员多、情况比较复杂时，也要由疏散组单独组织疏散。    ( B   )

93．应急救援过程中，救援人员首先应熟悉地形，明确撤离方向；准备好进人危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。    (  A  )

94．应急救援过程中，应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。(  A  )

95．在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域时，可以横穿危险区域。  (  B  )

96．化学事故发生后，对沾有毒害物品的人员要在警戒区出口处实施洗消，进入安全区后再做进一步检查，造成伤害的要尽快进行救护。    ( A   )

97．化学事故发生后，对一些现场难以急救的重伤员，救护组一边采取应急救护措施，一边组织转送到指定医院。    (   A )

98．化学事故发生后，采用喷射水或其他相应的惰性介质，使危险物的浓度迅速升高，从而达到排除目的。    ( B   )

99．应急救援过程中，对积聚存储在事故现场的危险化学品，应就地封存，不应转移至安全地带。    (  B  )

100．应急救援过程中，为避免毒害物持续造成危害，应对化学事故现场的人员和物资及时 进行洗消。    ( A   )

101．《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件，是指突然发生，造成社会危害,需要采取应急措施的事件。    (  B  )

102．国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。    (  A  )

103．有关人民政府及其部门为应对突发事件，可以征用单位和个人的财产。    (  A  )

104．根据突发公共事件发生过程、性质和机理，突发公共事件主要分为三类。    (    )

105．危险物品生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体的应急预案，并对生产经营场所，有危险物品的建筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。    (A  )    

106．可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事故预警级别，分为一级、二级、三级、四级，四级为最高级别。    ( B   )   

107．生产经营单位结合本单位部门职能分工，成立以安全管理人员为领导的应急预案编制 工作组。    ( B   )    

108．功能演习是针对某项应急响应或其中某些应急响应行动举行的演练活动。    (   A )

109．突发环境事件报告中初报是查清有关基本情况后随时上报。    (    )

二、单选题
1．危险、危害因素是指能使人造成伤亡，对物造成(  C  )，或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。
  A．损害    B．损坏    C．突发性损坏
2．重大事故隐患评估费用由( B   )支付。
  A．评估单位    B．被评估单位    c．政府
3．事故隐患分为一般事故隐患和(  B  )隐患。
  A．较大事故    B．重大事故    c．特大事故
4．一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够(   A )的隐患。
  A．立即整改和排除  B．限期整改和排除  c．停产停业整改和排除
5．生产经营单位(  C  )对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
  A．高层领导    B．安全分管领导  c．主要负责人
6．下列( B   )是事故隐患排查治理和防控的责任主体。
  A．安全监管监察部门    B．生产经营单位  c．政府有关部门
7．风险是特定危险事件发生的(   B )与后果的结合。
  A．必然性    B．可能性    c．危险性
8．风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及其后果( C )的评价。
  A．完好程度    B．危险程度    c．严重程度
9．确定最大危险原则是：如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按(  A  )考虑。
  A．后果最严重的危险物质或事故形态
  B．后果不严重的危险物质或事故形态
  c．没有后果的危险物质或事故形态
10．如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑，这是( B )。
  A．概率求和原则  B．最大危险原则    C．重大危险源原则
11．概率求和原则是指如果一种危险物质有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按( C   )估计事故后果。
  A．后果严重程度最大原则    B．后果严重程度最小原则
  C．统计平均原则
12．重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过了(  C  )的单元。
  A．大量    B．小量    C．临界量
13．单元是指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于(B  )m的几个(套)生产装置、设施或场所。    

  A．400    B．500    C．600

14．临界量是指国家法律、法规、标准规定的一种或一类特定(   C )的数量。
  A．有害物质    B．剧毒物质    c．危险物质
15．重大危险源控制的目的不仅是预防重大事故的发生，而且要做到一旦发生事故能将事
  故危害限制到(   A )程度。
  A．最低    B．中等    C．最高
16．防止重大工业事故发生的第一步，是辨识或确认(B    )工业设施(危险设施)。
  A．低危险性    B．高危险性    C．没有危险性
17．重大危险源的辨识依据是物质的(  B  )及其数量。
  A．爆炸特性    B．危险特性    c．可燃特性
18．重大危险源的风险分析评价包括辨识各类( A   )及其原因和机制。
  A．危险因素    B．事故因素    c．事故评价
19．企业应对工厂的(  B  )负责，在对重大危险源进行辨识和评价后，应对每一个重大危险源制定出一套严格的管理制度，采取技术措施和组织措施对重大危险源进行严格的控制和管理。
    A．职二E    B．安全生产    c．财产
20．企业应在规定的期限内，对已辩识和评价的重大危险源向政府主管部门提交(   C )。
  A．调查报告    B．处理报告    C．安全报告
21．如属新建的有重大危险的设施，则应在其(  B  )提交安全报告。
    A．建设之前    B．投入运转之前  C．投入运转之后
22．企业应负责制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程序的(  B  )，
  并在必要时进行修订。
  A．规章制度    B．有效程度    C．检查措施
23．场外应急预案由政府主管部门根据企业提供的(  C  )和有关资料制定。
  A．措施计划    B．规章制度    C．安全报告
24．制定应急预案的目的是抑制(  A  )，减少对人员、财产和环境的危害。
    A．突发事件    B．火灾爆炸事件  c．中毒事件
25．政府主管部门事先应确保把发生事故时要采取的(  C  )和正确做法等有关资料散发给可能受事故影响的公众。
    A．有关事项    B．重大隐患    C．安全措施
26．政府主管部门要保证公众充分了解发生重大事故时的安全措施，一旦发生重大事故,应(  B  )。
    A．尽快呼救    B．尽快报警    C．原地不动
27．根据危险物质及其临界量的标准，就可以确定可能发生重大事故的(  A  )。
    A．潜在危险源    B．重大危险源    C．危险源
28．下列(  C  )应保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用各项制度。
    A．安全监管监察部门  B．政府财政部门  c．生产经营单位
29．生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度( B   )日前和下一年1月3l起前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。
  A．10    B．15    C．28

30．一般事故隐患，由生产经营单位(车问、分厂、区队等)的(  B  )或有关人员立即组织整改。
  A．主要负责人    B．负责人    c．安全管理人员
31．重大事故隐患，由生产经营单位(  A  )组织制定并实施事故隐患治理方案。
  A．主要负责人    B．负责人    C．有关人员
32．事故隐患排查治理过程中，对(  A  )难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设
  施、设备，应当加强保护和保养，防止事故发生。
  A．暂时    B．长期    C．永远
33．事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并 疏散(   C )设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。
  A．居民    B．社区群众    C．可能危及的其他人员
34．重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当(  C  )停产停业，并经过一定时间整改 治理方能排除的隐患，或者因外界因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
    A．全部    B．局部    c．全部或局部
35．危险化学品事故应急救援根据事故( B   )及其危险程度，可采取单位自救和社会救援两种形式。
    A．影响大小    B．波及范围    C．爆炸程度
36．生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故，单位负责人必须立即按照本单位制定的   (  C  )组织救援。
    A．工作计划    B．控制措施    c．应急救援预案
37．当发生危险化学品事故时，现场人员必须根据各自企业制定的事故预案采取积极有效 的( C   )，尽量减少事故的蔓延，并向有关部门报告和报警。
    A．撤离方式    B．善后措施    c．抑制措施
38．应急救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速(  A  )，控制事故发展。
    A．实施救援    B．全面防护    C．了解事故
39．在事故应急救援中，救援人员应迅速建立警戒区域，将警戒区和污染区内与事故应急处理无关的人员(  C  )，以减少不必要的人员伤亡。
    A．隔离    B．隔绝    C．撤离
40．危险化学品的泄漏处理包括(  B  )、泄漏物处理、危害监测。
    A．危化品保护    B．泄漏源控制    c．周边的警戒
41．编制应急救援预案的目的是(  C  )将事故损失减至最少。
    A．迅速地    B．有效地    c．迅速而有效地
42．一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体，救援力量要(  A  )。
    A．统筹安排    B．随时安排    C．定期安排
43．应急救援预案要有实用性，要根据(  A  )的实际条件制定，使预案便于操作。
  A．本单位    B．周边单位    C．其他单位
44．应急救援预案要有权威性，各级应急救援组织应(   B )，通力协作。
  A。职务明确    B．职责明确    c．统一行动
45．应急救援预案要定期演习和复查，要根据(  B  )定期检查和适时修订。
  A．天气情况    B．实际情况    c．当前情况
46．应急救援队伍要进行( C   )，并要有记录和档案。
  A．日常教育    B．定期整顿    c．专业培训
47．应急救援人员要通过考核证实能胜任所担任的( A   )，才能上岗。
  A．应急任务    B．重要任务    C．任务
48．应急救援专职队平时就要( C   )并配有相应器材。
  A．互相沟通    B．选拔人员    C．组建落实
49．应急救援的器材要定期检查，保证(  A  )完好。
  A．设备性能    B．消防器材    C．防护器材
50．存在重大危险源的单位，应根据本单位重大危险源的(  B  )及事故后果可按危险性的 大小依次排序。
  A．质量情况    B．数量情况    C．距离情况
51．重大危险源设备、设施的硬件方面，应采取(  C  )。
  A．能量保护    B．电源保护    C．双电源保护
52．生产经营单位应对重大危险源的温度、压力、流量、浓度等采取(   C )措施。
  A．自动监测    B．自动报警    C．自动监测报警
53．生产经营单位应对重大危险源采取便捷、有效的(  C  )报警措施和联络通信、记录
  措施。
  A．消防    B．治安    C．消防、治安
54．生产经营单位应对储存、使用的易燃易爆、有毒有害物质、商品等采取定期(  A  )

  措施。
  A．检测    B．消防    C．观察
55．企业应急救援指挥部由(   A )任总指挥；有关副职领导任副总指挥，负责一旦发生事 故时应急救援的组织和指挥。
  A．企业主要负责人B．分管安全的领导c．工会主席
56．应急救援指挥领导小组负责本单位预案的制定、修订，组建(  B  )，组织预案的实施 和演练，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
  A．基干民兵队伍  B．应急救援队伍  c．生产骨干队伍
57．应急救援总指挥负责组织指挥企业的(  C  )。
  A．预案演练    B．预案修订    C．应急救援
58．应急救援副总指挥协助总指挥负责应急救援的( C   )。
  A．物资保障工作  B．宣传报道工作  c．具体指挥工作
59．在应急救援过程中，安全管理部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及(   A )等工作。
  A．事故处置    B．人员疏散    C．环境保护
60.．在应急救援过程中，卫生部门负责现场(  A  )指挥及受伤人员抢救和护送转院等
  工作。
  A．医疗救护    B．抢修运输    C．个人防护
61．在应急救援过程中，物资供应部门负责抢险和抢救物资的( C   )等工作。
  A．供销    B．供应    C．供应和保障
62．在应急救援过程中，环保部门负责事故现场的(  B  )及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。
  A．环境卫生    B．环境监测    c．消除危险
63．企业应根椐重大危险源目标模拟(  A  )，制定出各种状态的应急处置方案。
  A．事故状态    B．事故过程    c．事故后果
64．企业应制定(  C  )程序，一旦发生重大事故，做到临危不惧，指挥不乱。
  A．事故    B．事故处置    c．事故应急
65．事故发生后，首先要做好(   C )，在医护人员到达时，要听从医护人员的指挥，采取切实可行的救助办法，以达到减少人员伤亡的目的。
  A．自救    B．互救    C．自救互救
66．在应急救援过程中，社会援助队伍到达企业时，指挥部要派人员引导并告知(   B )。
  A．生产注意事项  B．安全注意事项  C．安全规章制度
67．在应急救援过程中，对事故危险区实施控制主要是防止无关人员、车辆等误入而引起    ( A   )。
    A．伤害    B．骚乱    C．堵塞
68．事故发生后，在警戒区边界要实施不问断的检测，以确保警戒区的(  B  )。
  A．实用性    B．有效性    C．目的性
69．在应急救援过程中，为了更好地维护危险区及其附近地区的(  A )，还应及时利用通告、广播等形式将事故的有关情况及处置措施向群众通报，通过宣传教育，稳定群众 情绪，严防由于群众恐慌或各种谣传引起社会混乱。
  A．社会秩序    B．公共卫生    C．公共环境
70．在应急救援过程中，事故现场侦察人员在实施侦察前要根据已掌握的情况，采取可靠 的(  C  )措施。
  A．防毒    B．防爆    C．防毒防爆
71．采样检测可采取固定点和巡回检测相结合的方法，居民密集区和交通要道应作为检测 的(  A  )。
  A．重点    B．目标    C．标准
72．在应急救援过程中，对危险区的人员应及时组织疏散至( C   )，在污染严重、被困人 员多、情况比较复杂时，应有其他组配合疏散组开展工作。
  A．较远地带    B．无人地带    C．安全地带
73．在应急救援过程中，救援人员首先应熟悉地形，明确( B   )；准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。
    A．撤离人数    B．撤离方向    C．撤离工具
74·在应急救援过程中，救援人员进入危险区后应立即通过敲门、呼叫等方式搜索(  B  )。
    A．救援人员    B．受困人员    C．无关人员
75．在应急救援过程中，撤离前应及时指导危险区的群众做好( C   )。
    A．躯体全面防护  B．头部防护    c．个人防护
76·在应急救援过程中，组织群众撤离危险区域时，应选择合理的(  B  )，避免横穿危险区域。
    A．撤离时间    B．撤离路线    C．撤离地点
77·在应急救援过程中，对沾有毒害物品的人员要在警戒区出口处( A   )，进入安全区后再做进一步检查，造成伤害的要尽快进行救护。
    A．实施洗消    B．进行登记    C．进行转移
78·在应急救援过程中，根据燃烧物的具体性质，选用合适的(   A )扑灭火灾。
    A．灭火剂    B．清洗剂    C．洗涤剂
79-在应急救援过程中，根据现场的实际情况，利用抢险车上的器材和堵漏工具，灵活运 用不同的堵漏方法对容器、管道实施(  C  )。
    A．清洁    B．破拆    C．堵漏
80·在应急救援过程中，救援人员应采用喷射水或其他相应的惰性介质，使危险物的浓度 (  B  )，从而达到排除目的。
  A．迅速升高    B．迅速降低    c．不变
8l·在应急救援过程中，对积聚和存放在事故现场的危险化学品，应及时转移至(  A  )。
    A．安全地带    B．居民区域    C．生产地点
82·《中华人民共和国突发事件应对法》规定：突发事件应对工作原则为预防为主、( A   )。
  A．预防与应急相结合    B．安全第一    c．以人为本
83·有关单位应当为专业救援人员购买( B   )保险，配备必要的防护装备和器材，减少应 急救援人员的人身风险。
  A．财产    B．人身意外伤害  C．平安
84·可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分别用红色、(  C  )、黄 色、蓝色标示。
  A．绿色    B．紫色    C．橙色
85·国务院及有关部门为应对某一类型或某几种类型突发公共事件而制定的应急预案叫    (  B  )。
    A．突发公共事件部门应急预案    B．突发公共事件专项应急预案
    C．突发公共事件总体应急预案
86·针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急行动能力的演 练活动叫(  B  )。
  A．桌面演习    B．全面演习    C．功能演习
87·根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为：突发环境污染事件、(  C  )和辐射环境污染事件。
    A．危险化学品污染事件    B．光化学污染事件
    C．生物物种安全环境事件
88．生产经营单位要积极组织应急预案演练，高危企业每年至少要组织(   A )次应急预案演练。
    A．1    B．2    C．3

 89．在应急管理中，(  C  )阶段的目标是尽可能抢救受害人员，保护可能受威胁的人群，并尽可能控制并消除事故。
    A．预防    B．准备    C．响应
90．生产经营单位风险种类多，可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的(   B )。
    A．专项应急预案  B．综合应急预案    C．现场处置方案
91．对于某一类的风险，生产经营单位应当根据存在的( A   )和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。
    A．重大危险源    B．安全隐患    c．设备设施缺陷
92．按照应急预案编制要求，对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的( C   )。
    A．安全责任制    B．操作规程    c．现场处置方案
93．危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，应当 组织专家对本单位编制的应急预案进行(  A  )。
    A．评审    B．论证    C．检查
94．生产经营单位的应急预案经评审或论证后，由生产经营单位(  B  )签署公布。
    A．安全管理部门负责人    B．主要负责人  c．技术负责人
95．生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每  (   C )年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。       A_3    B．2    c．1   

96．生产经营单位根据本单位的事故预防重点，每( A   )年至少组织一次现场处置方案演练。
  A．半    B．1    C．2

97．生产经营单位制定的应急预案应当至少每(  C  )年修订一次。
  A．5    B．4    C．3

98．生产经营单位应急预案未按照《生产安全事故应急预案管理办法》规定备案的，由县级 以上安全生产监督管理部门给予警告，并处( B   )万元以下罚款。    ：
  A．5    B．3    C．2    j

99．应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、(  A  )等附件信息。
  A．应急物资储备清单B．安全隐患    c．安全措施
三、多选题
1．危险物质是一种物质或若干种物质混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致( ABC )的危险。
  A．火灾    B．爆炸    C．中毒    D．烫伤
2．重大事故隐患报告内容包括( ABC   )。
  A．隐患的现状及其产生的原因    B．隐患的危害程度和整改难易程度分析
  C．隐患的治理方案    D．隐患治理效果情况
3．生产经营单位向安全监管监察部门报告事故隐患的形式分别为(   ABD )。
  A．季报    B．年报
  C．月报    D．重大事故隐患及时报告
4．重大事故隐患治理方案内容包括( BCD   )。
  A．重大事故隐患报告    B．采取的方法和措施
  C．负责治理的机构和人员    D．安全措施和应急预案
5．按导致事故和职业危害的直接原因，将生产过程中的危险、危害因素分为(  ABD  )、心理、生理性、行为性等。
  A．物理性    B．化学性    C．特殊性    D．生物性
6．危害是可能造成( CB   )、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。
  A．居民恐慌    B．人员伤害    C．职业病    D．设备损坏
7．风险评价的目的是(  ABD  )。
  A．寻求最低事故率    B．最少的事故损失
  C．最低的生产投资    D．最优的安全投资效益
8．我国已制定了《重大危险源辨识》国家标准(GBl8218-2000)。国内重大危险源的
  (  BC  )和申报工作按此标准进行。
  A．检查    B．普查    C．辨识    D．分工
9．重大危险源的辨识依据是物质的(  AD  )。
  A．危险特性    B．应用特性    c．颜色    D．数量
10．重大危险源分为( CD   )。
  A．控制重大危险源    B．运输重大危险源
  C．生产场所重大危险源    D．贮存区重大危险源
11．为了对可能出现的事故后果进行预测，评价方法应遵循的原则是(  AC  )。
  A．最大危险原则  B．偶然损失原则    c．概率求和原则    D．因果关系原则
12．对重大危险源管理的技术措施包括化学品的选用，设施的(  ABC  )、维修以及有计划的检查。
  A．设计    B．建造    C．运行    D．监督
13．对重大危险源管理的组织措施包括对人员的培训与指导，提供保证其安全的设备、工 作人员的( ABC   )确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理。
  A．水平    B．工作时间    c．职责    D．工作任务
14．制定应急预案的目的是抑制突发事件的发生，降低事故对( ACD   )的危害和损失。
  A．人员    B．工艺    C．环境    D．财产
15．应急计划应提出( ABCD   )的技术和组织措施。
  A．实用    B．详尽    c．明确    D．有效
16．政府主管部门必须派出经过培训、考核合格的技术人员定期对重大危险源进行( BD   )  和咨询。
  A．治理    B．调查    C．投资    D．评估
17．安全报告应详细说明重大危险源的情况，可能发生事故的危险因素以及前提条件、安全操作和预防失误的控制措施，(  BCD  )，现场应急预案等。
  A．社会救援力量情况    B．可能发生的事故类型
  c．事故发生的可能性后果    D．限制事故后果的措施
18．由政府主管部门或权威机构在物质(ACD    )等特性基础上确定危险物质及其临界量
  标准。
  A．毒性    B．气味    C．燃烧    D．爆炸
19．危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时，为(  ABD  )清除危害后果而组织的救援活动。
  A．及时控制危险源    B．抢救受害人员
  C．进行灾区慰问D．指导群众防护和组织撤离
20．危险化学品事故应急救援根据事故波及的范围及其危险程度，可采取(   BD )两种
    形式。
    A．个人救护    B．单位自救    C．群众救援    D．社会救援
21．生产经营单位一旦发生危险化学品事故，应立即报告当地负责危险化学品安全监督管理职责的部门和( ABCD   )部门。
    A．公安    B．环境保护    C．质检    19．卫生
22．在控制事故发展的同时，应急救援人员应将伤员救出危险区域和组织群众(  AC  )，消 除危险化学品事故的各种隐患。
    A．撤离    B．抢险    C．疏散    D．救护
23．危险化学品的泄漏处理包括(  ABC  )。
    A．泄漏源控制    B．危害监测    C．泄漏物处理    D．个人防护
24．发生危险化学品火灾时( BCD   )。灭火时还应考虑人员安全。
    A．全部用水稀释    B．灭火人员不应个人单独灭火
    c．出口通道应始终保持清洁和畅通    D．要选用正确的灭火剂
25．应急救援预案的总目标是( BCD   )。
    A．将事故扩大化    B．将紧急事故局部化
    C．尽可能消除事故    D．尽量缩小事故对人和财产的影响
26．根据实际情况，按事故的(  AC  )、影响范围、严重后果分等级地制定相应的预案。
    A．性质    B．大小    C．类型    D．数量
27．应急预案要有权威性，各级应急救援组织应( BC   )。
    A．独立操作    B．职责明确    C．通力协作    D．相互指导
28．在编制事故应急救援预案时，第一阶段的工作是( AC   )。
    A．调查研究    B．科学评价    c．收集资料    D．购买物资
   29．在编制事故应急救援预案时，第二阶段的工作是( BC   )。
    A．调查研究    B．全面分析    c．科学评估    D．进行分工
  30．在编制事故应急救援预案时，第四阶段的工作是(  AD  )。
    A．实地勘察    B．收集资料    c．N织编写    D．反复修改
  31．企业周边环境与内部情况包括(  AB  )；厂区(库区)的占地面积；距厂区(库区)围墙 外500m、1000m范围内居民、企业情况等。
    A．危险化学品的品名和储量    B．职工 人数及人员分布
    c．企业性质    D．企业拥有资产数量
  32．对已确定的重大危险源应在(  ACD  )方面采取有关的消防、安全设计。
    A．建筑设计    B．道路设计    c．设备设计    D．环境设计
  33．对构成重大危险源的库房应采取(  ABC  )措施。
    A．通风    B．避雷    C．排毒    D．加固
  34．企业应对各种消防设备、设施、器材合理配备，经常维修、保养，并按有关要求，对灭火器具及时( ACD )。
    A．检验    B．1t喷漆    C．报废    D．更新
  35．企业应对各种救援设备、设施建立健全各种(  BC  )。
    A．分配制度    B．规章制度    C．操作规程    D．实施规程
  36．企业对应急设备、设施的管理方面应制定的主要制度有( BCD   )。
    A．购买制度    B．安全生产责任制度
    C．安全生产教育培训制度    D．安全生产检查制度
  37．应急救援组织机构应包括(  ABC  )、安全防护救护组等。
    A．应急处置行动组B．通信联络tg    C．疏散引导tH D．A．口普查组
  38．生产经营单位安全部门协助应急救援总指挥做好( BCD   )等工作。
    A．人员清查    B．事故报警    C．情况通报    D．事故处置
  39．在应急组织机构中，保卫部门一般负责( AB   )治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作。
    A．灭火    B．警戒    C．防卫    D．赔偿
  40．在企业应急组织机构中，物资供应部门一般负责抢险和抢救物资的(   BC )工作。
    A．供销    B．供应    C．保障    D．保险
  41．由重大危险源引发的事故可能对企业内、外人员构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，对事故救援无关的人员进行紧急疏散，在应急预案中应规定疏散的(   ACD )，应是安全的重点。
    A．方    B．3二具    C．距离    D．地点
  42．有效的工程抢修抢险应以(   BC )，以达到更加安全为目的。
    A．发现事故    B．控制事故    C．减少损失    D．杜绝损失
  43．应急指挥机构接到报警后，应立即根据事故情况，(  ABC  )，下达救援指令，迅速赶赴事故现场。
    A．调集救援力量  B．携带专用器材    c．分配救援任务    D．组建抢险队伍
44．在应急救援程序中，控制危险区域实施要点有( ABD   )。
  A．实施警戒    B．清除火源    c．勘查现场    D．维护秩序
45．在应急救援过程中，洗消的方法有( BD   )洗消法。
  A．综合法    B．物理    C．传统法    D．化学
46．在应急救援过程中，物理洗消法有(   ABC )三种方式。
  A．清洗    B．吸附    C．转移    D．粉碎
47．按照社会危害程度，影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为
  (   ABD )、一般四级。
  A．特别重大    B．重大    c．特大    D．较大
48．根据突发公共事件的发生过程，性质和机理，突发事件主要分为(  ABCD  )。
  A．自然灾害    B．事故灾难    C．公共卫生事件  D．社会安全事件
49．生产经营单位应急预案体系由(   ABD )构成。
  A．综合应急预案  B．专项应急预案    C．部门应急预案    D．现场处置方案
50．应急演练的形式包括(  ABC  )。
  A．桌面演    B．全面演习    C．功能演习    D．实际演习
51．制定《中华人民共和国突发事件应对法》是为了保护人民生命财产安全，维护( ABCD   )。
  A．国家安全    B．公共安全    C．环境安全    D．社会秩序
52．突发环境事件的报告分为( ABD   )三类。
  A．初报    B．续报    C．处理报告    D．处理结果报告
53．综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、( ABCD   )等主要内容。
  A．预案体系及响应程序    B．事故预防及应急保障
  c．应急培训    D．预案演练
54．专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、
  ( ABC )等主要内容。
  A．预防措施    B．应急处理程序  c．应急保障    D．安全管理制度
55．应急预案规定现场处置方案，应当包括危险性分析(  ABC  )和注意事项等内容。
  A．可能发生的事故特征    B．应急处置程序
  C．应急处置要点    D．操作规程
56生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉(  ABD  )。
  A．应急职责    B．应急程序    c．应急物资储备  D．岗位隐患处置方案
57．生产经营单位申请应急预案备案，应当提交(  ABD  )材料。
  A．应急预案备案申请表    B．应急预案评审或者论证意见
  C．应急预案培训及演练情况    D．应急预案文本及电子文档
第六部分职业危害及其预防
一、判断题（认为正确的填A，错误的填B）
1．职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇随之改变。    (  B  )

2．用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。    (  A  )

3．对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者，职业健康检查费用由个人承担。    ．    (  B  )

4．劳动者接触职业性有害因素，一定就会发生职业危害。    ( B   )

5．有些患有遗传性疾病和遗传缺陷的人易受危害而患职业病。    (  A  )

6．患职业病的情形，不属于工伤。    (  B  )

7．工作场所有害物质最高容许浓度通常是以每立方米的空气中含毒物的毫克数来表示的，单位是mg／m’。    ( A )

8．生产性毒物可通过呼吸道、皮肤和消化道侵人人体。    ( A   )

9．电光性眼炎是紫外线过量照射所引起的急性角膜炎，是一种常见的职业病。常发生于 电焊、气焊、氧焰切割、电弧炼钢，以及使用弧光灯、水银灯、紫外灯的作业场所及  岗位，其中以电焊工最多见。    ( A   )

10．苯是无色透明、有芳香味液体，极易挥发，因此在苯的生产和使用过程中不易发生 中毒。    ( B   )

11．工作场所有害物质最高容许浓度是指在工作地点、一个工作日内、任何时间都不应超过的有毒化学物质的浓度。    (  A  )

12．一氧化碳中毒主要是急性中毒。轻度中毒表现为头昏、眼花、剧烈头痛、耳鸣、颈部压迫感和搏动感，并伴有恶心、呕吐、心悸、四肢无力等，甚至出现短的昏厥。 (   A )

13．硫化氢为无色低浓度时带有臭鸡蛋样气味的气体，高浓度时使嗅觉麻痹，故难以凭嗅 味强弱来判断其危险浓度。    (  A  )

14．常见的窒息性气体有两大类：一类是单纯性窒息性气体，如甲烷、二氧化碳和氮气等 气体；另一类是化学性窒息性气体，如一氧化碳、硫化氢及氰化氢等。    ( A   )

15．预防职业中毒的措施主要是进行个体防护，组织管理措施无关紧要。    ( B   )

16．人体受到一定剂量的电离辐射后，可以产生各种对健康有害的生物效应。    ( A   )

17．毒物对人体的危害不仅取决于毒物的毒性，还取决于毒物的危害程度。    (   A )                                                                                

18·重体力劳动、不良的体位、接触化学毒物、物理危害等情况对孕妇健康有影响。因此 不得安排孕期、哺乳期的女职_丁从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。    (  A  )

19·如果作业方式不合理，会引起人体的个别器官紧张，从而导致生理疾患。    ( A )

20·凡确诊患有职业病的职_T，可由企业决定是否享受国家规定的工伤保险待遇或职业病 待遇。    (  B  )

21·尘肺是一种严重的职业病类型。    (A  )

22·职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。(   A )

23·生产环境监测和职业健康监护是对职业病危害凶素进行评估的重要手段。    (   A )

24·用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，让其下岗。 ( B   )

25·职业病危害因素检测、评价由依法设立的取得县级以上人民政府卫生行政部门资质认  证的职业卫生技术服务机构进行。    ( B   )

26·各单位应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，采取防尘防毒通风措施控制其扩散，使工作场所有害物质浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2．1—2007)要求。   (  A  )

27．粉尘的化学组成、浓度、分散度与健康的关系不大。    ( B   )

28·生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。    (  A  )

29·接触性皮炎不属于职业性皮肤病。    ( B   )

30·矽肺是长期吸人大量含游离二氧化硅粉尘所引起的肺组织纤维化为主的全身疾病，它是尘肺中进展最快，最为严重，也最常见，影响面较广的一种职业病。    (  A  )

31·粉尘对人体造成的危害除了造成尘肺病外，还有问质肺炎、过敏性肺泡炎、呼吸系统 肿瘤等。    (  A  )

32·在产生粉尘的车间作业不需要进行通风排尘，只要有个人防护措施即可。    ( B   )

33·因生产事故可能发生化学性灼伤及经皮肤吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应设 事故淋浴，并应设置不断水的供水设备。    (   A )

34·预防红外线伤害主要是穿戴防护服和防护帽。严禁裸眼看强光。生产中应戴绿色玻璃防护镜，镜片中需含有氧化亚铁或其他过滤红外线的有效成分。     (  A  )

 35·激光对人体的伤害主要是皮肤，其次是眼睛。    (  B  )

36·预防振动危害的措施主要是从工艺改革人手，个体防护以及建立合理的劳动制度也很重要。    (   A )

37·根据《有毒作业分级》标准(GBl2331—1990)，有毒作业分级依据三项指标即毒物危害  程度级别、有毒作业劳动时问、毒物浓度超标倍数。      (  A  )

38·生产性常见毒物按其危害大小及对人体的危害程度分为极度危害、高度危害、中度危  害和轻度危害四级。    (  A  )

39·职业性接触毒物系指工人在生产中接触以原料、成品、半成品、中间体、反应副产物  和杂质等形式存在，并在操作时可经呼吸道、皮肤或经口进人人体而对健康产生危害  的物质。    (   A )

40·《职业性接触毒物危害程度分级》规定，危害程度指化学物质在生产和使用下产生损害的可能性，取决于接触方式、接触时间和接触量、防护设备的良好程度等。  (  A  )

41．当机械通风系统采用部分循环空气时，送人丁作场所空气中有害气体、蒸气及粉尘的  含量，不应超过规定的接触限值的30％。    ( A   )

42．空气中含有病原体、恶臭物质(例如毛类、破烂布分选、熬胶等)及有害物质浓度可能  突然增高的工作场所，可以采用循环空气作热风采暖和空气调节。    ( B   )

43．经局部排气装置排出的有害物质必须通过净化设备处理后，才能排人大气，保证进人  大气的有害物质浓度不超过国家排放标准规定的限值。    (  A  )

44．《工业企业设计卫生标准》规定，厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施，防止  物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。    (  A  )

45．《工业企业设计卫生标准》规定，高温作业车间应设有工间休息室，休息室内气温不应  高于室外气温；设有空调的休息室室内气温应保持在25～27℃。    (   A )

46．光气、二氧化氮、氨、氯、臭氧、氧化镉、溴甲烷、甲醛、丙烯醛等气体易引起肺  水肿。    (  A  )

47．生产性噪声对人的健康没有危害，因此，生产过程中不必防范噪声。    (  B  )

48．生产性毒物对机体的作用很大程度上取决于毒物的浓度与接触时间。    (  A  )

49．职业病，是指企业、事业单位的劳动者，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害  物质等因素而引起的疾病。    (    )

50．与作业环境有关的职业性危害因素包括厂房狭小、不良气象条件、劳动制度不合理、  传染性因素。    ( B )

51．生产性粉尘根据其性质可分为无机性粉尘、有机性粉尘、剧毒性粉尘三类。  ( B   )

52．可能产生“矽肺”的因素主要是游离二氧化硅含量超过10％的无机性粉尘。    ( A   )

53．国家对职业病危害建设项目实行分类管理。对可能产生职业病危害的建设项目分为职  业病危害轻微、职业病危害一般和职业病危害严重三类。    (A    )

54．采取职业病危害事故应急救援措施、设置警示标识和中文警示说明是控制职业病危害  的有效方法。    ( B )

55．卫生部、劳动和社会保障部发布的《职业病目录》中规定职业病种类有十大类共99种。    (  B  )

56．用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。    (   A )

57．卫生部、劳动和社会保障部公布的《职业病目录》中列出的法定物理因素所致职业病有  中暑、减压病、高原病、航空病、手臂振动病、噪声聋。    (  B  )

58．“闪电型”死亡是由于接触了高浓度的硫酸而死亡。    ( B   )

59．生产过程的密闭化、湿式作业、自动化是解决毒物危害的根本途径。    (    )

60．有毒作业是指职工在存在生产性毒物的工作地点从事生产和劳动的作业。    (  A  )

61．毒物危害程度级别、有毒作业劳动时间、毒物浓度超标倍数是有毒作业分级的三项指标。    (   A )

62．我国对接触的56种常见毒物的危害程度进行了分级，其中硫化氢为I级(极度危害)的  危害程度。    (  B  )

63．粉尘引起的职业病危害有全身中毒性、局部刺激性、变态反应性、致癌性、尘肺等 疾病。    (  A  )

64．采取湿式作业、密闭、通风、除尘系统是控制粉尘危害的有效措施。    (  A  )

65．通风除尘设施无法达到职业卫生标准限值的粉尘作业场所，操作人员必须佩戴防尘口罩、工作服、头盔、呼吸器、眼镜等个人防护用品。加强通风除尘设施的维护检修。   ( A   )

66．产生粉尘、毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。    ( A   )

67．产生剧毒物质的工作场所，其墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面，应采用不吸收、 不吸附毒物的材料，必要时加设保护层，以便清洗。    ( A   )

68．在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。    ( A   )

69．用人单位应对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置现 场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道、必要的泄险区。    ( A   )

70．根据《中华人民共和国职业病防治法》和《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规 定，卫生部组织制定了《高毒物品目录》列出了54种高毒物品的化学文摘号、最高容许浓度、时问加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度。    (   A )

 71．《工业企业设计卫生标准》中对建筑物墙体、墙面、地面做出了规定，对于产生噪声和 振动的车问墙体应加厚。     (  A  )

72．作业场所具有I级噪声可以安全作业外，其他级别的噪声均为不安全作业。  ( B   )

73．在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。  ( A   )

74．存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相  应的指令标识。  (  A  )

75．在《职业病目录》中，卫生部、劳动和社会保障部公布列出的法定因高温作业因素所致 职业病是中暑。高温强热辐射作业、高温高湿作业、夏季露天作业、高气压作业均是导致中暑的气象条件。    ( B  )

76．采取合理布置热源、隔热、通风及加强个体防护可减少环境热作用对作业人员的危害。    (  A  )

77．放散大量热量的厂房，热作业应设在建筑物的最上层；热源应尽可能设置在夏季主导 风向的下风侧或有天窗下方。    （A   )

78．常温或高温的化学物直接对血液刺激引起的急性损害称为化学性皮肤灼伤。  ( B   )

79．化学性皮肤灼伤有轻度灼伤和重度灼伤两种形式。    (  B  )

80．对于化学物质的灼伤应用清洁水冲洗后使用中和剂，也可直接用消毒纱布、干净手帕 等包扎，以免细菌感染。    （ B   )

81．中毒现场抢救中，应将中毒者救出现场，移至安全地带。脱去污染衣着，立即进
82．作业工人在生产过程产生噪声的作业场所，应选择防护面罩作为个体防护用品。    ( B   )

83．个体防护用品的有效使用期是指能达到有效防护功能最高指标的使用时间。  ( B   )

84．单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。    ( A   )

85．用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。    ( A )

86．除尘设施、排毒净化设施、通风换气设施、事故应急设施、噪声控制设施均为职业病防护设施评价主要项目。    ( A )

87．建设单位应当在建设项目可行性论证阶段，根据《职业病危害因素分类目录》和《建设项目职业卫生专篇编制规范》编写职业卫生专篇，并委托具有相应资质的职业卫生技 术服务机构进行职业病危害预评价。    (  A  )

88．硫化氢具有臭鸡蛋气味，因此我们可以通过鼻子闻气味的方法，对作业环境是否存在 硫化氢进行判断。    ( B )

89．用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果，有选择地告知劳动者。    ( B   )

二、单选题
1．生产过程中的职业性危害因素按其性质可分为化学因素、(  A  )、生物因素等。
  A．物理因素    B．生产粉尘    C．高温
2．在生产过程、劳动过程、(  A  )中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业性危害因素。
  A．作业环境    B．卫生环境    C．家庭环境
3．下列(  B  )属于物理性危害因素。
  A．生产粉尘    B．噪声    C．真菌
4．下列( A   )属于化学性危害因素。
  A．工业毒物    B．振动    C．高温
5．下列哪些因素或条件不属于与劳动过程有关的职业性危害因素。(   C )

  A．劳动组织不合理B．操作体位不良  c．照明不良
6．职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、
  (  A  )和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
  A．放射性物质    B．高温    c．病毒
7．我国目前法定的职业病分为10大类，(  C  )种。
  A．14    B．99    C．115

 8．我国卫生部门公布的法定职业病中有( A   )种尘肺。
  A．13    B．10    C．8

 9．2002年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录中列出的法定尘肺不包括( C   )。
  A．电焊工尘肺    B．石墨尘肺    C．木工尘肺
10．在工业生产过程中，毒物最主要是通过(  A  )途径进入人体的。
    A．呼吸道    B．消化道    C．皮肤                                                                                                                                                          11·《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044—1985)中，铅及其化合物属毒物(   B )级。
    A．I    B．Ⅱ    C．Ⅲ
12．《职业性接触毒物危害程度分级》中，甲苯、二甲苯属毒物(  C  )级。
    A．I    B．Ⅱ    C．Ⅲ
l 3．职业性接触毒物危害程度分(   C )个级别。
    A．2    B．3    C．4

 14·有毒作业分级的三项指标：毒物危害程度级别、有毒作业劳动时问、( A   )。
    A．毒物浓度超标倍数    B．毒性的大小    C．毒物的浓度
15·从事使用高毒物品作业的单位，应至少( B   )对高毒作业场所进行一次职业中毒危害 控制效果评价。
    A．3个月    B．6个月    C．1年
16·在测定毒物浓度超标倍数时，每个作业场所应采集有代表性的样品，数量不得少于 (  A  )个。
    A．3    B．4    C．5

 17·在工业生产过程中，毒物最主要是通过呼吸道进入人体内，亦可经消化道进入，经消 化道进人多半是由于(  A  )习惯不良造成。
    A．个人卫生    B．休息    c．工作
18·毒物进入体内的总量超过转化和排出总量时，体内的毒物就会逐渐增加，这种现象称 为毒物的积蓄。毒物在体内的积蓄是发生( B   )的基础。
    A．急性中毒    B．慢性中毒    c．亚急性中毒
19·在工业生产中，呼吸道最易接触毒物，特别是刺激性毒物，一旦吸人，轻者引起呼吸 道炎症，重者发生化学性肺炎或肺水肿，通过呼吸道的重要影响因素是毒物在空气中   的(  B  )。
    A．形式    B．浓度    C．时间
20·职业危害能否引起职业病，主要取决于接触的(   B )，即接触的时问和浓度。
  A．形式    B．剂量    C．多少
21．不同的职业危害对人体的危害不同，如(   A )可导致尘肺病。
  A．粉尘    B．毒物    C．噪声
22·职业性皮肤病是职业性疾病中最常见、发病率最高的职业性伤害，其中(  A  )因素引 起者占多数。
  A．化学性    B．物理性    C．生物性
23·急性苯中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为(  C  )的损害。
    A．呼吸系统    B．消化系统    C．造血系统
24．处理化学品工作后洗手，可预防患下列(   C )病。
  A．青光眼    B．前臂痊孪    c．皮肤炎
25．从事视屏作业的人员，最易引起(  B  )过度疲劳。
  A．运动系统    B．视觉系统    C．消化系统
  26．石棉尘主要对人体的(  C  )器官有危害。
    A．胃部    B．手部    C．肺部
  27．慢性三硝基甲苯(TNT·梯恩梯)中毒的主要临床表现之一为中毒性( B   )。
    A．肺炎    B．肝炎    C．肾炎
  28．涂装作业场所空气中产生的主要有毒物质是( B   )。
    A．甲烷    B．甲苯    C．甲醛
  29．目前我国生产性粉尘的卫生标准有(  A  )、总粉尘浓度和呼吸性粉尘容许浓度。
    A．时间加权平均容许浓度    B．工人接触时问肺总通气量
    C．粉尘浓度超标倍数
  30．生产性粉尘按其性质一般分为( C   )。
    A．矿石粉尘、金属尘    B．煤尘、石棉尘
    c．无机粉尘、有机粉尘和混合性粉尘
  31．下列关于在生产过程中，控制尘毒危害方法错误的是(  C  )。
    A．生产过程密闭化    B．通风    C．发放保健食品
  32．根据产生粉尘中( A   )、工人接尘时间肺总通气量以及生产性粉尘浓度超标倍数三项  指标，来划分生产性粉尘作业危害程度分级。
    A．游离二氧化硅含量    B．碳化硅含量    C．绿柱石含量
  33．人的眼睛如果长期受到红外线辐射，将会导致(  B  )。
    A．青光眼    B．白内障    c．结膜炎
  34．生产过程中以气体、蒸气、雾等形式存在的有机毒物，根据毒物的性质，不宜采用  (  A  )的方法进行净化处理。
    A．稀释净化    B．吸附净化    c．吸收净化
  35．用纯氮气置换可燃气体后进人密闭罐内作业，在没有任何个体防护措施时，作业人员  有可能发生( B )。
    A．呼吸急促    B．闪电式死亡    C．慢性缺氧
  36．对工业毒物进行安全评价时，除考虑化学物质的毒性、腐蚀性、挥发性外，还要考虑 化学物质的( A )。
    A．可燃性    B．致癌性    C．致畸性
  37．对产生尘、毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取有效的密闭、(   C )、吸   收、净化等综合措施和监测装置，防止尘、毒的泄漏、扩散和溢出。
    A．高压    B．中压    C．负压
  38．有害、有毒物质的发生源，应布置在工作地点机械通风或自然通风的(  B  )。
    A．上风侧    B．下风侧    C．．前面
  39．最大班女工在(   C )人以上的工业企业，应设女工卫生室，且不得与其他用室合并   设置。
    A．50    B．80    C．100

  40．《工业企业设计卫生标准》中规定当机械通风系统采用部分循环空气时，送入工作场所空气中有害气体、蒸气及粉尘的含量，不应超过规定的接触限值的(   C )。
    A．10％    B．20％    C．30％    一
41．在车问的生产过程中，可能突然泄漏大量有毒品或易造成急性中毒时，应设置(  C  )。
  A．专人监视    B．消防设施    C．自动报警装置，事故通风设施
42．空气中含有病原体、恶臭物质(例如毛类、破烂布分选、熬胶等)及有害物质浓度可能突然增高的工作场所，(  B  )采用循环空气作热风采暖和空气调节。
    A．可以    B．不得    C．必须
43．容易凝结蒸汽和聚积粉尘的通风管道、几种物质混合能引起爆炸、燃烧或形成危害更大物质的通风管道，应设(   A )通风系统，不得相互连通。
  A．单独    B．互通    c．AB都可以
44．产生大量热、湿气、有害气体的单层厂房的附属建筑物，占用该厂房外墙的长度不得 超过外墙全长的( C   )。
  A．10％    B．20％-    C．30％
45．高温作业车间应设有工间休息室，休息室内气温不应高于室外气温，设有空调的休息 室室内气温应保持在( A   )。
  A．25～27℃    B．20．25％：    C．27。29％：
46．根据《工业企业设计卫生标准》，每个工作日接触噪声时问为8小时，其允许噪声标准 是(  A  )分贝。
  A．85    B．88    C．91

47。根据《工业企业设计卫生标准》，每个工作日接触噪声时间为4小时，其允许噪声标准  是(  B  )分贝。
  A．85    B．88    C．91

48．特种劳动防护用品安全标志管理机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的，依照有关规定给予(  C  )，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
  A．批评教育    B．罚款    c．行政处分
49．防止作业场所噪声危害的根本措施是(  B  )。
  A．降低噪声的频率    B。从声源着眼，降低它的噪声辐射强度
  C．采取隔声措施
50．噪声对人体的危害主要决定于(  B  )因素。    、
  A．个人的适应能力    B．接触噪声的时间长短及噪声强度
  C．天气及地理环境
51．下列哪种方法不是空气中有毒物质检测常用的仪器分析方法(  B  )。
  A．光学分析法    B．化学分析法    c．色谱法
52．工会对生产经营单位劳动防护用品管理的违法行为(   C )要求纠正，并对纠正情况进  行监督。
  A．无权    B．特殊情况下无权C．有权
53．生产经营单位( C   )采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买的特种劳动防  护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。
  A．特殊情况下可以    B．可以    c．不得
54．《工业企业设计卫生标准》规定：存衣室里便服和工作服分室存放，工作地点有良好的通风。这样存衣室的车间，卫生特征等级应为(A    )级。
  A．1    B．2    C．3

55．硫化氢在车问空气中的最高容许浓度是(   C )mg／m’。
    A．30    B．20    C．10

56．《工作场所有害因素职业接触限值》中有害物质的最高容许浓度采用的计量单位是    (  A  )。
    A．mg／m。    B．ppm    C．∥L

57．某作业场所已被确定为缺氧环境，此时，有人决定向该环境通人纯氧。你认为(  B  )。
  A．可以，效果非常好    B．不行，非常危险    C．无所谓
58．所谓缺氧环境，通常是指空气中氧气的体积浓度低于( C   )。
    A．14％    B．16％    C．180A，
59．根据《工作场所职业病危害警示标识》(GBzl58—2003)中的规定，在高毒物品作业场所，应设置( A )色警示线。
  A．红    B．黄    C．绿
60．根据《工作场所职业病危害警示标识》(GBZl58—2003)中的规定，在一般有毒物品作业场所，应设置( B )色警示线。
  A．红    B．黄    C．绿
61．用人单位不得安排未成年人和孕期、哺乳期女职工从事使用(  B  )物品作业。
  A．检测    B．有毒    c．其他
62．防尘用的个体防护用品是用来保护劳动者不受粉尘危害，按人体的防护部位可分为(  B  )防尘用品和身体防尘用品两大类。
    A．过滤式    B．呼吸道    C．隔离式
63．防毒用品是用来保护劳动者免受有害物质的侵害，防止职业中毒的个体防护用品，按防护个体的部位划分可分为呼吸道防护用品和(  A  )防护用品两大类。
    A．皮肤    B．消化道    c．创伤
64．在密闭场所(氧气浓度小于18％，有毒气体超标且空气不流通)作业时，应选用的个体防护用品为( C )。
  A．防毒口罩    B．防尘口罩    C．供应空气的呼吸保护器
65．在易燃易爆场所作业不能穿戴(  A  )。
    A．尼龙工作服    B．棉布工作服    c．防静电服
66．防尘口罩一般有效期( A   )年，超过储存期应进行复检，不合格及时报废。
    A．3    B．4    C．5

 67．劳动防护用品检测检验机构必须取得(B    )认可的安全生产检测检验资质，并在批准的业务范围内开展劳动防护用品检测检验工作。
    A．国家质检部门    B．国家安全生产监督管理总局
    C．国家公安部门
68．使用劳动防护用品的单位(  B  )以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。
  A．可以    B．不得    C．无所谓
69．经营劳动防护用品的单位应有(  C  )核发的营业执照、有满足需要的固定场所和技术人员。
    A．安监部门    B．质检部门    C．工商行政管理部门
70．应使用(  B  )来清洗皮肤上沾染的油污。
  A．有机溶剂    B．肥皂    C．丙酮
71．特种劳动防护用品安全标志管理工作由(   B )指定的特种劳动防护用品安全标志管理机构实施，受指定的特种劳动防护用品安全标志管理机构对其核发的安全标志负责。
    A．国家质检部门    B．国家安全生产监督管理总局
    C．国家公安部门
72．一旦经皮肤接触毒物，当事人应立即脱去受污染的衣物，必要时用布抹干并(  A  )。
  A．立即用大量清水冲洗    B．立即用布将皮肤包裹好
  C．尽快完成工作后，就医治疗
73．眼部溅入毒物后，应立刻(  A  )，并尽可能请医生诊治。
  A．用大量清水洗眼    B．滴眼药水    C．用干净的手帕擦拭
74．当作业场所空气中有害化学品气体的浓度超过国家规定标准时，工人必须使用适当的
    (  B  )。
    A．预防药品    B．个人防护用品    C．保健品
75．在有毒化学品泄漏区域，对人员进行撤离时，应该( A   )。
  A。向上风方向转移B．向下风方向转移c．在低洼处滞留
76．只能在不缺氧的工作环境和低浓度毒物污染环境中使用(  A  )呼吸器。
  A．过滤式    B．隔离式    c．自给式
77．采用( B   )只是一道阻止有害物质进入人体的屏障，只能作为一种辅助性安全保护措施。
  A．变更工艺    B．个体防护    C．替代
78．用人单位按照职业病防治要求，用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用，支出方式为(  A  )。
  A．在生产成本中据实列支    B．国家和企业共同负担
  C．企业和受益员工共同负担
79．职业病诊断，应当由(  B  )名以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。
    A．1    B．3    C．4

80．以下不属于职业健康监护的基本内容的是( A   )。
  A．职业病的治疗    B．定期职业健康体检
  C．建立健康监护档案
81．用人单位对不适宜从事原工作的职业病病人，应当(  C  )。
  A．解除劳动合同  B．调离一段时问    c．调离原岗位，并妥善安置
82．职业病危害因素检测、评价由依法设立的取得(  A  )以上人民政府卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构进行。 

  A．省级    B．市级    C．县级
83．新建建设项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交(   A )。
    A．职业病危害预评价报告    B。可行性报告
    C．职业病情况报告
84．建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经( A   )验收合格后，方可投入正式生产和使用。
    A．卫生行政部门  B．安全管理部门    c．公安部门
85．我国作业场所职业卫生的监督检查工作由(  C  )负责，职业卫生法律法规、标准的拟定，职业病预防、保健、检查和救治的规范工作由卫生部门负责。
A．卫生部、中国疾病预防控制中心    B．卫生部、国家标准委员会
    C．安全生产监督管理部门
86．劳动者离开用人单位时，对于本人的职业健康监护档案( B   )。
  A．有权带走原件  B．有权要求复印件c．无权要求复印件
87．下列对劳动者享有的职业卫生保护权利∞说法中，不正确的是( C   )。
  A．有危害知情权和获得职业卫生教育、培训的权利
  B．有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业
  c．要求单位安排职业病患者回家疗养
三、多选题
1．职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害 因素包括(  ABCD  )。
  A．化学因素    B．物理因素
  c．生物因素    D．在作业过程中产生的其他职业有害因素
2．生产工艺的全过程中存在的职业性危害因素有化学因素、物理因素和生物因素。其中物理因素包括( BCD   )。
  A．生产性粉尘    B．高温    c．高气压    D．振动
3．《工作场所职业病危害警示标识》标准，规定了在工作场所设置的可以使劳动者对职业 病危害产生警觉，并采取相应防护措施的( ABC   )和文字。
  A．图形标识    B．警示线    C．警示语句  D．口号
4．根据《工作场所职业病危害警示标识》(GBzl58—2003)中的规定，工作场所设置的可以 使劳动者对职业病危害产生警觉图形标识分为( ABCD   )。
  A．禁止标识    B．警告标识    C．指令标识  D．提示标识
5．向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材  料的，应当提供中文说明书。说明书应当载明( ABCD   )、安全使用注意事项、职业病防  护以及应急救治措施等内容。
  A．产品特性    B．主要成分
  C．存在的有害因素    D．可能产生的危害后果
  6．用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：设置或者指定职业卫生管理机构或者组 织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作，制定职
    业病防治计划和实施方案并( ABCD   )。
    A．建立、健全职业卫生管理制度和操作规程
    B．建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案
    C．建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度
    D．建立、健全职业病危害事故应急救援预案
  7．向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明(  ABCD  )等内容。
    A．设备性能    B．可能产生的职业病危害
  C．安全操作和维护注意事项    D．职业病防护以及应急救治措施
  8．为做好职业病前期预防，用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中( ABC   )等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
    A．可能产生的职业病危害及其后果    B．职业病防护措施
    C．待遇    D．单位效益情况
  9．产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、(AD  )。
    A．职业病危害事故应急救援措施    B．设置警示标识
    C．中文警示说明    D．工作场所职业病危害因素检测结果
  10．劳动者在申请职业病诊断时，除应提供职业史、既往史，还应提供(  ABCD  )。用人单位和有关机构应当按照诊断机构的要求，如实提供必要的资料。
    A．职业健康监护档案复印件
    B．职业健康检查结果
    C．工作场所历年职业病危害因素检测、评价资料
    D．诊断机构要求提供的其他必需的有关材料
 11．职业病防治工作应坚持( BC   )的方针，实行分类管理、综合治理。
    A．安全第一    B．预防为主    C．防治结合  D．环境管理
  12．卫生部、劳动和社会保障部公布的《职业病目录》中列出的法定尘肺包括(  ABD  )。
    A．铝尘肺    B．石墨尘肺    C．木工尘肺  D．电焊工尘肺
  13．职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇包括( ABC   )。
    A．用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查
    B．用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置
    C．用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴
    D．用人单位对职业病病人，应安排回家休养
  14．生产性毒物是指在生产中使用和产生的、并在作业时以较少的量经( ABC   )进入人体，    与人体发生化学作用，而对健康产生危害的物质。
    A．呼吸道    B．皮肤    C．口    D．眼
  15．生产性毒物按毒物的作用性质可分为：刺激性、腐蚀性、窒息性、麻醉性、(  ABCD  )等。
    A．溶血性    B．致敏性    C．致癌性    D．致突变性
16．《职业病目录》中规定职业中毒有56种，被列为职业中毒的有(  ABD  )。
    A．一氧化碳中毒  B．硫化氢中毒    c．铝中毒    D．汞及其化合物中毒
17．生产性粉尘是指在生产过程中产生的较长时间悬浮在生产环境空气中的固体微粒。如果防护措施不力，长期吸人生产性粉尘，可引起气管、( ABCD   )等部位的疾病。
    A．鼻    B．咽    C．肺部    D．支气管
18．生~-产性粉尘按性质不同可分为：无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘，下列属于无性粉尘的有( ABC )。
  A．硅石尘    B．石棉尘    C．铁尘    D．棉尘
19．生产性粉尘引起的职业危害有全身中毒性、( ABD   )、尘肺。
  A．局部刺激性    B．变态反应性    C．棉尘病    D．致癌性
20．生产性粉尘可能引起严重的职业病。还能影响产品的质量，加速机器的磨损。《工作 场所有害因素职业接触限值》对工作场所空气中粉尘容许浓度有严格的标准。规定的项目有(  ABD  )。
    A．时间加权平均容许浓度(PC一‘I'WA)  B．短时间接触容许浓度(PC—STEL)

    c．加权容许浓度    D．最高容许浓度(MAC)

21．生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。尽可能以无毒、低毒的工艺 和物料代替有毒、高毒工艺和物料，这是防毒的根本性措施，下列属于正确的生产性 毒物防护措施有( ABC )。
    A．密闭罩    B．洗涤法    C．燃烧法    D．减震
22．对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配  置(   ABCD )。
  A．现场急救用品    B．冲洗设备
  C．应急撤离通道    D．必要的泄险区
23．工业噪声主要由(  ABCD  )产生。
  A．机器转动    B．气体排放    C．工件撞击  D．磨擦
24．无防护措施的生产性强噪声，对人体能产生多种不良影响，甚至形成噪声性疾病，下 列属于噪声引起的不良影响有( ABD   )。
  A．噪声聋    B．暂时性听觉位移c．过敏性疾病D．头痛
25．噪声作业级别除O级安全作业外，还有(  ABCD  )。
  A．I级轻度危害    B．Ⅱ级中度危害
  C．Ⅲ级高度危害    D．Ⅳ级极度危害
26．工业噪声主要可采用(  ABC  )等方法对其进行控制。
  A．方向和位置控制  B．屏蔽    C．工程控制    D．密闭通风
27．作业场所引起作业人员中暑的作业气象条件有(  ABC  )。
  A．高温强热辐射作业    B．高温高湿作业
  c．夏季露天作业    D．高气压作业
28．卫生部、劳动和社会保障部公布的《职业病目录》中列出的法定物理因素所致职业病包 括(   ABC )。
  A．中暑    B．减压病    c．高原病    D．噪声聋
29．减少环境热作用对作业人员的危害，应采取的防护措施有(ABCD    )。
    A．加强个体防护  B．合理布置热源  C．隔热    D．通风
30．在高温环境下作业，机体从高湿环境接受对流与辐射热量，加上劳动和高温环境增加  的代谢产热量，远远超过机体的散热量。若这个恶性过程不断发展，人体通过一系列 的体温调节还是不能维持机体的热平衡时，就造成机体过度蓄热。同时，由于大量出  汗导致( AB   )从而发生中暑。
    A．脱水    B．失盐    C．毛细血管收缩  D．循环不好
31．下列属于灼伤的有( ACD   )。
    A．电伤    B．冻伤    c．闪烁灼伤  D．烫伤
32．化学性皮肤灼伤是常温或高温的化学物直接对皮肤(  ABC  )引起的急性皮肤损害。
    A．刺激    B．腐蚀作用    C．化学反应热D．血液刺激
33．化学性皮肤灼伤分级包括(  ABCD  )。
  A．轻度灼伤    B．中度灼伤    c．重度灼伤  ．D．特重灼伤
34．对于化学物质的灼伤应争分夺秒进行抢救，正确的方法有( ABD   )。
    A．用清洁水冲洗创面半个小时左右
    B．用清洁水冲洗后使用中和剂
    c．直接用消毒纱布、干净手帕等包扎，以免细菌感染
    D．快速送往医院
35．中毒现场抢救中，下列正确的做法有(  ABC  )。
    A．将中毒者救出现场，移至安全地带，进入现场抢救者要有安全保护措施
    B．采取紧急措施，维持呼吸、循环功能，如心跳、呼吸停止时施行心、肺复苏术等
    c．有眼部污染应及时、充分以清水冲洗
    D．脱去污染衣着，立即进行催吐
36．生产过程产生噪声的作业场所，作业工人应选择的个体防护用品有(  ABC  )。
    A．耳塞    B．防噪声帽    C．耳罩    D．防护面罩
37．《职业病防治法》规定：发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当立即采取(  AB  )，并及时报告所在地卫生行政部门和有关部门。
    A．应急救援    B．控制措施    C．补救措施  D．安抚措施
38．有毒作业工作环境中，接触有毒物品的作业工人，应选择的个体防护用品有(  ABD  )。
    A．防护服装    B．防尘I：1罩    C．耳罩    D．防毒面具
39．在选用个体防护用品时，为了防止着火胶结持续烧伤，不可使用(   ABD )等着火焦结的衣物。
    A．的确凉    B．尼龙    C．棉布    D．耐火服
40．单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、( ABCD   )等管理制度并应按照劳动 防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。   

    A．发放    B．使用    c．更换    D．报废
41．劳动防护用品(   ABCD )应予报废。
    A．不符合国家标准或行业标准
    B．未达到上级劳动保护监察机构根据有关标准和规程所规定的功能指标
    c．在使用或保管贮存期内遭到损坏、或超过有效使用期
    D．经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标
42．进行职业病危害预评价时，建设单位应当向承担评价任务的机构提供以下资料(  ABD  )。
   A．建设项目的审批文件    B．可行性研究资料(含职业卫生专篇)

    c．职业危害因素定性、定量分析和评价D．其他有关资料
43．以下对于硫化氢防护的说法中正确的是(  ABCD  )。
    A．产生硫化氢的生产设备应尽量密闭。并设置自动报警装置
    B．进入可能存在硫化氢的密闭容器、坑、窑、地沟等工作场所，应首先测定该场所空 气中的硫化氢浓度，采取通风排毒措施，确认安全后方可操作
    C．硫化氢作业环境要定期检测其中所含硫化氢浓度
    D．在含有硫化氢环境中作业时，应做好个人防护措施，并做好安全监护工作
44．建设项目职业病危害评价的意义在于( ABCD   )。    

    A．有效预防职业病的发生
    B．保护劳动者健康
    C．减少用人单位的各种损失
    D．为单位做好日常的职业病防护管理提供依据
接：第44页（安全基础知识判断题：131----134题）

13l·《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为腐蚀品的安全标志。（A）
                                   
132·《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为易燃液体的安全标志。（B）
                                    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
133·《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为不燃气体的安全标志。（B）

                                      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



134．《常用危险化学品的分类及标志》中，下面图形为爆炸品的安全标志。（B）

                                      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



接第48—49页（安全基础知识单选题：82----87题）

82．在《常用危险化学品的分类及标志》中，爆炸品的安全标志是( A )。

A．  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


           B   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


           C SHAPE  \* MERGEFORMAT 



  83．在《常用危险化学品的分类及标志》中，腐蚀品的安全标志是( B )。
A． SHAPE  \* MERGEFORMAT 


            B  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


            C SHAPE  \* MERGEFORMAT 



84．在《常用危险化学品的分类及标志》中，易燃固体的安全标志是( C )。
A．   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


        B     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


           C SHAPE  \* MERGEFORMAT 



85．在《常用危险化学品的分类及标志》中，氧化剂的安全标志是( B )。
A．  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


           B    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


             C SHAPE  \* MERGEFORMAT 



86．在《常用危险化学品的分类及标志》中，有毒品的安全标志是( A )   
A  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


              B   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


            C SHAPE  \* MERGEFORMAT 



87．在《常用危险化学品的分类及标志》中，自燃物品的安全标志是( A )。
 A    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


             B   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


            C SHAPE  \* MERGEFORMAT 



危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格考试题库 

法律法规部分
一、单选
1.我国安全生产监督管理的基本原则是（B）。
A.坚持“安全第一，预防为主”的原则   B.坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则  

C.坚持行为
监察与文件监察相结合的原则
2. 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( A ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。
 A.生产安全事故　　B.火灾、交通事故　　C.重大、特大事故
3. 在国家安全生产管理体制中，工会行使 （C）职能。
A.国家监察　　B.行政管理　　C.群众监督
4. 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其（A ）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。A.主要负责人    B.技术人员  C.从业人员 

5. 对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的（ C）。
A.分管安全生产的负责人 　 B.安全生产管理机构负责人 　 C.主要负责人
6. 重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过（C ）的单元（包括场所和设施）。
A.安全量　　B.危险量　 C.临界量
7. 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（ B）。
A.本单位安全管理人员　　B.本单位负责人　　C.当地安全生产监督管理部门
8. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行( C )。
A. 每月一次检查     B.每季度一次检查    C.经常性检查
9. 《中华人民共和国安全生产法》规定，不具备安全生产条件的生产经营单位( A )。
A.不得从事生产经营活动　　B.经主管部门批准后允许生产经营   C.经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动
10. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的   ( C )。
A.安全宣传标语　B.安全宣教挂图　　C.安全警示标志
11. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C )和管理能力。
A  生产经营　　B  安全技术　　C  安全生产知识
12. 生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过( C ),否则,生产经营单位要承担法律责任。
A.安全生产教育　　B.安全技术培训　　C.安全生产教育和培训
13. 生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,尚不够刑事处罚的,对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处( C )的罚款,并在五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.5千元以上2万元以下       B.5千元以上5万元以下 C.2万元以上20万元以下
14.《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ A ）。
A.安全第一、预防为主　B.安全为了生产，生产必须安全C.安全生产人人有责
15. 《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位或者（ B ）对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
A. 职工    　 B. 个人        C. 管理人员
16. 《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和（ B ）。
A.审批     　 B. 安全评价     C. 验收
17. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(  A )、防范措施以及事故应急措施。
A.危险因素　　B.事故隐患　　C.设备缺陷
18. 《中华人民共和国安全生产法》规定，不依法保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故,尚不够刑事处罚的,对生产经营单位的主要负责人给予( C )处分。
A.降级　　B.降职　　C.撤职
19. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由( A )处15日以下拘留。
A.公安机关　　B.检察机关　　C.安全生产监督管理部门
20. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加（ C ），为从业人员缴纳保险费。 

A.失业保险  B.养老保险   C.工伤社会保险 

21. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的（ A ）对本单位的安全生产工作全面负责。  

A.主要负责人  B.安全管理负责人  C.安全管理人员
22. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的给予降职、撤职处分，对逃匿的处（ A ）日以下拘留。 

A.15  B.20  C.10

23. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者( C )标准的劳动防护用品。
A.当地   B.本单位   C.行业 

24. 《中华人民共和国安全生产法》规定，企业所设置的“安全生产管理机构”是指（ A ）。    

A、专门负责安全生产管理事务的部门  B、安全生产委员会或安全生产领导小组    C、生产管理或技术管理机构
25. 《中华人民共和国安全生产法》规定，企业所设置的“专职安全管理人员”是指（ A ）。    

A、专门负责安全生产管理工作的人员    B、负责设备管理、环境保护工作的人员    C、负责技术、设计工作的人员
26. 《中华人民共和国安全生产法》规定，工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行（ C ），提出意见。
Ａ监察　Ｂ检查　Ｃ监督    

27. 《中华人民共和国安全生产法》规定，对重大危险源，采取响应的防范、监控措施，对重大事故隐患，采取整改措施，并报（ B ）备案。  

A. 消防部门 B.安全生产监督管理部门 C.公安部门
28. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（ B ）。　 

A、行政处罚   B、处分  C、追究刑事责任 

29. 《危险化学品安全管理条例》规定在中华人民共和国境内（ C ）危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例。 

A.生产、包装、经营、储存、运输   B.经营、进口、储存、运输、使用   C.生产、经营、储存、运输、使用
30. 《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括（ B ）类危险物品。  

A.6    B.7   C.8

31. 国家对危险化学品生产、储存实行（  A ）制度。
A.审批    B.备案    C.核准   

32. 设立剧毒化学品生产、储存企业应当向（  B  ）提出申请。
A.国家安全生产监督管理总局  B.省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门  C.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门 

33. 《危险化学品安全管理条例》规定，除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，距离（  B  ）类场所、区域必须符合国家标准或者国家有关规定。  

A.6  B.8  C.10

34. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品，并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品（ A  ）。
A.安全技术说明书  安全标签   B.安全技术说明书  运输标签  C.安全使用说明书  安全标签 

35. 《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置（ B ）装置。
A.通风  防爆    B.通讯  报警   C.通风  报警
36. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品必须储存在 （ B ） 或者专用储存室内。
A.专用仓库  专用场所    B. 专用仓库  专用场地  C.专用库区  专用场地 

37. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期（  B  ）。A.检验    B.检测    C. 检查  

38. 生产和使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，处置危险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有（  B ）。
A.重大危险源    B.事故隐患   C.事故危险
39. 《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的运输实行（ C ）制度。
A.审批    B.审查  C.资质认定    

40. 《危险化学品安全管理条例》规定，国家实行危险化学品（ A  ）制度，并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。
A.登记      B.注册      C.备案     

41. 《危险化学品安全管理条例》规定，生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的，应当向设区的市级人民政府（ C ） 部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买。
A. 行业主管    B. 安监    C. 公安 

42. 《危险化学品安全管理条例》规定，通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向目的地的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品（ B ）。
A. 交通运输许可证      B. 公路运输通行证   C. 安全运输通行证     

43. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品（ A  ） 必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。
A.生产企业    B.经营企业    C.运输企业 

44. 《危险化学品安全管理条例》规定，未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品经营的企业，有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得（  C  ） 的罚款。
A.1倍以上3倍以下        B. 1倍以上4倍以下     C. 1倍以上5倍以下 

45. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位未对其生产、储存装置进行定期安全评价，负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门依据职权责令立即或者限期改正，处( B )的罚款。
A.1万元         B.1万元以上5万元以下   C.1万元以上10万元以下
46. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位在转产、停产、停业或者解散时未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及生产原料而触犯刑律的，对负有责任的（  B  ）和其他直接责任人依法追究刑事责任。
A.操作人员    B.主管人员   C.主要领导
47. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位的（  A ）对本单位危险化学品的安全负责。
A.主要负责人    B.法人   C.安全负责人    

48. 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产、储存企业必须具备（ A ）项条件。
A.5    B.6    C.7    D.8

49. 《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用除剧毒化学品以外危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（  B ）年进行一次安全评价。  

A.一    B.二    C.三    D.五
50. 《危险化学品安全管理条例》规定，进口危险化学品的经营、储存、运输、使用和处置进口废弃危险化学品，（  C  ）本条例的规定执行。
A.参照   B. 不参照   C. 依照   D. 不依照
51. 《危险化学品安全管理条例》规定，生产企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（  C ）的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本条例第十九条的规定处罚。  

A、5万元以上20 万元以下B、10 万元以上30 万元以下C、10 万元以上50 万元以下
52. 《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ C ）向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、1个月B、2个月C、3个月
53. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ A ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。  

A、１个月B、2个月C、3个月
54. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每（ B ）进行一次自行检查，并作出记录。  

A、年B、月C、半年
55. 根据《工伤保险条例》的规定，工伤保险费的缴纳，以下正确的是：（ A ） 

A、由用人单位缴纳，职工个人不缴纳；B、按照国家、集体和个人三方负担的原则，由国家，用人单位和职工个人三方缴纳；C、国家承担主要部分，用人单位次之，个人再次之；
56. 职工发生工伤后，应当在( B )进行劳动能力的鉴定。 

A、应当立即申请鉴定，否则经治愈后，造成无法鉴定的事实；B、经治疗，伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行鉴定；C、应当在索赔之前申请鉴定
57. 中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工，均依照工伤保险条例的规定享受（ C ）待遇的权利。
Ａ.人身保险　　Ｂ.医疗保险　　Ｃ.工伤保险
58. 用人单位实行承包经营的，工伤保险（ C ）由职工劳动关系所在单位承担。 

Ａ.费用　　　Ｂ.待遇　　　Ｃ.责任
59. 下列化学品属于第一类易制毒化学品的是：(  A  )

A、黄樟素     B、苯乙酸    C、盐酸
60. 生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位，应当于每年（ C ）前向许可或者备案的行政主管部门和公安机关报告本单位上年度易制毒化学品的生产、经营、购买、运输或者进口、出口情况；
A、1月31日B、2月31日C、3月31日
61. 非药品类易制毒化学品生产、经营许可证有效期为：（ C ） 

A、1年      B、2年     C、3年     

62. 第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产单位进行备案时，应当提交的资料有（ A ）  

A、产品包装说明和使用说明  B、安全生产管理制度  C、易制毒化学品管理制度和环境突发事件应急预案
63. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，生产安全事故一般分为（ B ）个等级。  

A.3  B.4  C.5

64. 《生产安全事故报告和调查处理条例》自（ A ）起施行。
A、2007年6月1日 B、2007年11月1日 C、2008年1月1日
65. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故是指造成（ B ）死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。  

A.3人以上  B.3人以下  C.5人以下
66. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ B ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。  

A、24小时 B、1小时 C、2小时
67. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，如果情况紧急，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府（ C ）和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。  

A.企业生产主管部门  B.公安部门  C.安全生产监督管理部门 

68. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当（ B ）或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。   

A、立即拨打110  B、立即启动事故相应应急预案  C、立即拨打119

69. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要（ A ）事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。   

A、移动  B、处置C、搬开
70. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故，是指造成（ B ），或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；   

A、5人以上10人以下死亡B、3人以上10人以下死亡C、4人以上10人以下死亡
71. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人在事故发生后迟报或者漏报的，处上一年年收入（ B ）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  

A、100%  B、40%至80%  C、200%

72. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起（ A ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.5年     B.3年  C.1年
73. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，从事使用有毒物品作业的用人单位，应当使用符合（ B ）的有毒物品。 

A.省级标准  B.国家标准  C.企业标准
74. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，劳动者职业健康检查和医学观察的费用，由（ A ）承担。  A、用人单位 B、个人C、中介机构
75. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目选址时，（ B ）应当对建设项目设立的有关安全条件进行论证。  

A.安监部门  B.建设单位  C.建设主管部门
76. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目安全许可是指建设项目设立（审批、核准、备案）（ A ）的安全审查、建设项目安全设施设计的审查和竣工验收。  

A.前  B.中  C.后
77. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目未经（ B ）的，不得建设或者投入生产（使用）   

A、同意   B、安全许可  C、审查
78. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位在申请建设项目设立安全审查前，应当选择（ B ）对建设项目设立进行安全评价。    

A、专家组   B、有资质的安全评价机构   C、安全评价单位
79. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，对安全审查未通过的建设项目，建设单位（ C ）可以再次向原审查部门申请建设项目设立安全审查。  

A、一个月后   B、两个月后   C、经过整改后
80. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位收到同意投入生产（使用）的建设项目安全设施竣工验收意见书（ A ）内，应当依照《危险化学品安全管理条例》和《安全生产许可证条例》及其配套规章的规定，申请有关危险化学品的其他安全生产许可，并提交建设项目竣工验收意见书（复印件）。   

A、10日B、15日C、20日
81. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》自（ A ）起施行。  

A、2006年10月1日  B、2007年10月1日  C、2005年10月1日
82. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》的颁发管理工作实行（ A ）的原则。  

A、企业申请、两级发证  B、企业申请、三级发证、属地管理  C、企业申请、政府批准
83. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，危险化学品生产企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业在（ A ）不得再次申请安全生产许可证。 

A、一年内B、二年内C、三年内
84. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有下列行为之一的，（  ）应暂扣安全生产许可证并限期整改。  

A、发生1人死亡事故   B、发生重大事故   C、非法进行危险化学品生产
85. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，安全生产许可证有效期为（ C ）。  

A、1年B、2年C、3年
86. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，安全生产许可证有效期满后继续生产危险化学品的，应当于安全生产许可证有效期满前（ C ），按照本实施办法第十七条的规定向原安全生产许可证颁发管理机关提出延期申请，并提交本实施办法第十八条规定的文件、资料和安全生产许可证副本。 

A、3个月B、2个月C、1个月
87. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，危险化学品生产企业在安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（ A ）罚款； 

A、5万元以上10万元以下的B、10万元以上15万元以下的C、15万元以上20万元以下的
88. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有倒卖、出租、出借安全生产许可证行为的，应（ C ）。 

A、暂扣其安全生产许可证  B、予以警告  C、吊销其安全生产许可证
89. 《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品登记单位应当在《危险化学品名录》公布之日起（  B ）个月内办理危险化学品登记手续。
Ａ.3　　　Ｂ.6　　 Ｃ.12

90. 《危险化学品登记管理办法》规定，已进行危险化学品登记的单位在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应在（ C ）个月内对发生变化的内容办理重新登记手续   

A、1   B、2  C、3

91. 《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品登记证书有效期为（ C ）年。 

A、1年B、2年C、3年
92. 《危险化学品登记管理办法》规定，生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止生产后的（ C ）内办理注销登记手续。 

A、1个月B、2个月C、3个月
93. 《危险化学品登记管理办法》规定，使用单位终止使用危险化学品时，应当在终止使用后的（ B ）个月内办理注销登记手续。  

Ａ.2　　　Ｂ.3　　Ｃ.6

94. 消防工作贯彻(  A  )的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,实行放火安全责任制.

A.预防为主,防消结合 B.预防为主,安全第一  C 预防为主,以人为本
95. 《中华人民共和国消防法》规定,建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合( C )  

A. 省级标准  B.企业标准 C.国家标准或者行业标准
96. 《中华人民共和国消防法》规定,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要使用明火作业的,应当按规定事先( B )  

A.向领导报告  B.办理审批手续  C.做好准备工作
97. 《中国人民共和国消防法》规定,进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须（ B ），并严格遵守消防安全操作规程。 

A.经过培训 B. 持证上岗 C.服从领导
98. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的（ A ）    

A.职业病防护用品  B.手套和工作服  C.防护用品
99. 《中华任命共和国职业病防治法》规定，用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统（ B ）。  

A.24个小时运行  B.处于正常运行状态  C.全天候运行
100. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，对职业病防护设备、应急救援设施和（ C ），用人单位应当进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。  

A.防护用品  B.防护器材  C.个人使用的职业病防护用品
101. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业健康检查应当由（ B ）以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。  

A.市级  B.省级  C.县级 

102.《山东省安全生产条例》规定，矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位，从业人员在（C ）以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五但最低不少于三人的比例配备专职安全生产管理人员。
A.100    B.200    C.300

103.《山东省安全生产条例》规定，生产经营单位应当对重大危险源采取监控措施，应当至少（A）向安全生产监督管理部门和其他部门报告重大危险源监控措施的实施情况。
   A.每半年  B.每一年   C.每二年
104.《山东省安全生产条例》规定，生产经营单位对本单位存在的生产安全事故隐患的排查治理负责。发现生产安全事故隐患的，应当立即（C ）。
A.报告安监部门   B.报告单位主管部门   C.采取措施，予以消除
105.《山东省安全生产条例》规定，生产经营单位应当按照法律、法规的规定进行安全评价，并将（A）报安全生产监督管理部门和其他有关部门备案。
A.评价结果   B.生产安全隐患   C.隐患整改情况
二、多选
1. 制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是什么( ABCD )   

A.加强安全生产监督管理  B.防止和减少生产安全事故  C.保障人民群众生命和财产安全  D.促进经济发展
2. 生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，应该按照（ AD ）进行处理。  

A.由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分  B.由安全生产监督管理部门给予行政处分  C.责令改正，并给予一定的罚款  D.造成重大事故构成犯罪的，依法追究刑事责任
3. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位在（ABD）的情况下，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训
A.采用新工艺    B.采用新技术    C.节假日    D.采用新材料或使用新设备
4. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程(  ABD  )。
A.同时设计　B. 同时施工　　C. 同时检测   D. 同时投入生产和使用
5. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的(  AD  )。
A.工艺　　B.工具　　C.原材料  D.设备
6. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员上岗作业的条件和要求（ AC ）。
A. 按照国家有关规定经专门的安全作业培训　 B. 经企业培训合格   C. 取得特种作业操作资格证书   D.经质监部门培训合格
7. 《中华人民共和国安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当采取哪些措施（ AC ）。
A. 签订安全生产管理协议　B.规定安全区域　　C. 指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调   D.设置安全警示标志
8. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有的职责是：（ ABCD ）
A. 建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；B. 保证安全生产投入的有效实施；C. 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；D. 及时、如实报告生产安全事故
9. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理结构或者配备安全生产管理人员，可能受到哪些处罚（ ACD ）。 A.责令限期改正  B.注销生产许可证  C.逾期未改正的，责令停产停业整顿  D.可以并处二万以下的罚款
10. 《中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中哪些属于从业人员的基本权利：( ACD ) 

A.享受工伤保险和伤亡求偿权 B.危害因素和应急措施的知情权 C.安全管理的批评检举控告权  D.拒绝违章指挥和冒险作业权；
11. 《中华人民共和国安全生产法》规定，单位负责人接到事故报告后，采取的处理措施（ ABD ） A. 迅速采取有效措施，组织抢救   B.防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失    C. 组织继续生产  D. 按照规定立即向有关部门报告
12. 《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位的（ AB ），应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。    

A.主要负责人   B.安全管理人员   C.车间班组长  D.特种作业人员
13. 《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的（ AD ）实行统一规划、合理布局和严格控制  

A.生产  B.运输 C.经营 D.储存
14. 《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地（ A  ）和（ D ）部门备案。                              A.公安  B.工商   C.环保   D.安监
15. 《危险化学品安全管理条例》规定，发生危险化学品事故，单位主要负责人应按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地（ ABCD ）部门。
A.安监  B.公安   C.环保   D.质检
16. 《危险化学品安全管理条例》规定，发生剧毒化学品被盗、（  A ）、（ D ）、误用后不立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法追究刑事责任。  A.误售     B.乱放     C.滥用     D.丢失
17. 《危险化学品安全管理条例》规定，经营危险化学品，不得有（ ABC  ）行为：      

A.从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；   B.销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品； C.经营国家明令禁止生产和使用的危险化学品；                 D.销售农药、灭鼠药、灭虫药。
18. 指出剧毒化学品生产企业符合《危险化学品安全管理条例》规定的行为( ABD )
A.发现剧毒化学品被盗、丢失，立即向当地公安部门报告   B.每年对生产、储存装置进行一次安全评价   C.剧毒化学品在综合仓库存放   D.在储存场所设置通讯、报警装置
19. 《危险化学品安全管理条例》对危险化学品专用仓库的要求是（ ABD ）
A.应当符合国家标准对安全消防的要求    B.设置明显标志    C.高度必须超过5米   D.储存设备和安全设施应当定期检测 

20. 《危险化学品安全管理条例》对危化品包装物、容器的使用有明确的规定。以下正确的做法是（ AC ）  A.重复使用前应当进行检查，并做出记录   B.检查记录应当至少保存1年   C.危化品包装物、容器的产品质量进行质检部门应当定期或不定期检查   D.企业可以自行检测、检验危化品包装物、容器
21. 《危险化学品安全管理条例》规定，托运危险化学品，托运人应当向承运人说明运输危化品的（ ABCD ）
A.品名  B.数量  C.危害  D.应急措施
22. 《危险化学品安全管理条例》规定，任何单位和个人不得（ ABD  ）国家明令禁止的危险化学品。
A.生产  B.经营  C.运输   D.使用
23. 《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品在公路运输途中发生哪些情况，承运人及押运人员必须立即向当地公安部门报告并采取相应措施（ ACD ）   
A.被盗   B.运输车辆发生故障  C.流散   D.泄漏
24. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，生产企业应当建立安全生产责任制，请指出应当建立安全生产责任制的人员和岗位（ ABD ）  

A、主要负责人  B、分管负责人   C、安全生产管理人员  D、职能部门
25. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业在安全生产许可证有效期内哪些情形，应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证： （ BCD ） 

A、变更安全管理人员   B、变更隶属关系的  C、变更企业名称的   D、新建、改建、扩建项目验收合格的
26. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当采取的措施： （ ABCD ） 

A、按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案； B、有应急救援组织或者应急救援人员； C、大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业应有专职消防队，其他危险化学品生产企业应根据实际需要有义务消防队； D、配备必要的应急救援器材、设备。
27. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，直接办理延期手续的条件：  （ ABCD ）
A、严格遵守有关安全生产的法律法规和本实施办法； B、取得安全生产许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件； C、接受安全生产许可证颁发管理机关及所在地人民政府安全生产监督管理部门的监督检查； D、未发生死亡事故。
28. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有哪些行为，安全生产许可证颁发管理机关应当注销其安全生产许可证：  （ ABC ）
A、终止危险化学品生产活动的； B、安全生产许可证被依法撤销的； C、安全生产许可证被依法吊销的。 D、发生安全事故的。 

29. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业有哪些行为，应责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；（ ABCD ）
A、未取得安全生产许可证，擅自进行危险化学品生产的； B、接受转让的安全生产许可证的； C、冒用安全生产许可证的； D、使用伪造安全生产许可证的。
30. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有哪些行为，应吊销其安全生产许可证： （ ABC ）
A、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的； B、提供虚假证明文件或采取其他欺骗手段，取得安全生产许可证的； C、暂扣安全生产许可证后未按期整改或者逾期仍不具备本实施办法规定的安全生产条件的。D、降低安全生产条件；
31. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危化品生产企业在安全生产许可证有效期内，以下哪些方面发生了变化（ ACD ），未按规定申请、办理变更手续，责令限期办理变更手续，并处1万元以上3万元以下罚款  

A、主要负责人   B、安全管理人员  C、隶属关系   D、企业名称
32. 以下哪些属《特种设备安全监察条例》所称的特种设备（ ABC ）      

A、锅炉  B、压力容器（含气瓶）  C、压力管道   D、居民自来水管道
33. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（ ABC ）  

A、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； B、特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；　　C、特种设备的日常使用状况记录； D、特种设备采购申请报告；
34. 《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（ ABC ）
A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； B、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的； C、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； D、正常患病的。
35. 《易制毒化学品管理条例》规定，易制毒化学品的产品包装和使用说明书，应当标明的内容（ ABD ）  

A、产品的名称  B、产品的化学分子式C、产品的重量  D、产品的成分
36. 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定，国家对易制毒化学品的哪些环节实行分类管理和许可制度（ ACD ）    

A、生产  B、使用   C、经营  D、运输
37. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，用人单位不得安排以下哪些人员从事使用有毒物品作业（ ABC ）   

A、未成年人  B、孕期的女职工   C、哺乳期的女职工   D、在校学生
38. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，经营、使用有毒物品的单位，不得经营、使用没有（ BCD ）的有毒物品    

A、英文警示说明   B、警示标识   C、中文警示说明   D、安全标签
39. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，需要进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，从事使用有毒物品作业的用人单位，应当事先采取哪些措施：（ ABC ）   

A、保持作业场所良好的通风状态，确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合国家职业卫生标准； B、为劳动者配备符合国家职业卫生标准的防护用品； C、设置现场监护人员和现场救援设备。 D、为作业人员进行体检
40. 以下哪些建设项目适用《危化品建设项目安全许可实施办法》（ BCD ）   

A、石油天然气长输管道及其辅助的储存   B、新建危险化学品生产装置和设施   C、改建危化品生产装置和设施   D、扩建危化品储存装置和设施
41. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》所称建设项目安全许可，是指哪些方面（ ABD ）  

A、建设项目设立（审批、核准、备案）前的安全审查    B、建设项目安全设施设计审查   C、环保设施审查      D、建设项目竣工验收
42. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，已经通过安全审查的建设项目有哪些情形，建设单位应当向原审查部门申请变更建设项目设立安全审查：（ ABCD ）  

A、建设项目外部安全防护距离发生变化的； B、变更建设地址的； C、变更主要装置、设备、设施平面布置的； D、变更技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施的；
43. 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目有以下哪些行为，应依照《危险化学品安全管理条例》的有关规定进行处罚  （ AB  ）   

A、建设项目设立未经安全审查批准，擅自从事危险化学品生产、储存的   B、建设项目设立变更后未经安全审查批准，擅自建设的  C、建设单位已将建设项目设立申请文件、资料报告主管审批部门   D、已选择相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价
44. 生产安全事故通常分四个等级，这四个等级是（ ABCD ）   

A、特别重大事故   B、重大事故   C、较大事故  D、一般事故 

45. 不适用与《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故（  AD  ） A、化工厂在充装液氯钢瓶时发生的死亡事故  B、环境污染事故  C、核设施事故  D、商场发生火灾事故 

46. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人有哪些行为（ CD ）， 处上一年年收入40%至80%的罚款；  

A、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的 B、销毁有关证据、资料的  C、迟报或者漏报事故的  D、在事故调查处理期间擅离职守的 

47. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当（ ABC  ）任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、慌报或者瞒报    

A、及时    B、准确   C、完整   D、公平
48. 《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品生产单位应该进行登记的六项内容。指出以下部分正确的内容（ ACD  ）   

A.生产单位的基本情况   B.购买产品的主要厂家或单位   C.危险化学品的生产能力  D.危险化学品的产品标准
49. 按照《危险化学品登记管理办法》下列说法正确的是（ BCD  ）
A. 危险化学品登记证书有效期为2年。B. 已登记的危险化学品生产企业应在有效期满前3个月，到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核。C. 对本单位的危险化学品进行普查,建立危险化学品管理档案    D. 生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止生产后的3个月内办理注销登记手续。
50. 《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人都有维护（ ABCD ）。  

A.消防安全  B.保护消防设施  C.预防火灾  D.报告火警
51. 《中华人民共和国消防法》规定，易燃易爆气体和液体的（ ACD ）。  

A.充装站  B.安全阀  C.供应站  D.调压站
52. 《中华人民共和国消防法》规定，以下单位应当建立专职消防人，承担本单位火灾扑救工作（ AD ）   

A.核电厂  B.学校  C.医院  D.生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业
53. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的（ ABC ），逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。  

A.新技术  B.新工艺  C.新材料  D.新对策
54. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程（ ABD ）。  

A.同时设计  B.同时施工  C.同时培训  D.同时投入生产和使用
55. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当采取哪些行动（ ABD ）。  

A.立即采取应急救援  B.立即采取控制措施  C.继续生产作业  D.及时报告所在地卫生行政部门和有关部门
三、判断题
1. 国家对生产安全事故实行责任追究制度。（ √ ）
2. 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》提出了建立安全生产风险抵押金制度。（ √ ）
3. 制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。（ × ）
4. 两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签定安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。（ √ ）
5. 生产经营单位对新录用的从业人员,要制定详实的教育培训计划,培训经费由从业人员支付。（ × ）
6. 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、分头管理。（ × ）
7. 工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求。（ × ）
8. 一次事故中死亡3～9人的是特大生产安全事故。（ × ）
9. 危险化学品生产企业可以根据单位需要，决定是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。（ × ）
10. 国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。（ × ）
11. 生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议。（ √ ）
12. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者企业标准。（ × ）
13. 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。（ √ ）
14. 危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。（ √ ）
15. 危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。（ √ ）
16. 剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况：发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地安监部门报告。（ × ）
17. 剧毒化学品购买凭证、准购证不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让，不得使用作废的剧毒化学品购买凭证、准购证。（ √ ）
18. 危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府安监部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。（ × ）
19. 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。（ × ）
20. 对重复使用的危险化学品的包装物、容器在使用前，不必进行检查。（ × ）
21. 危险化学品生产企业发现危险化学品有新的危害特性时，应立即公告并及时修订其安全技术说明书和安全标签。（ √ ）
22. 危险化学品出入库应进行核查登记。（ √ ）
23. 属于药品的危险化学品和农药的安全管理，不能依照《危险化学品安全管理条例》的规定执行。（ × ）
24. 个人可以购买除农药以外的剧毒化学品。（ × ）
25. 个体工商户可以生产销售剧毒化学品。（ × ）
26.任何单位和个人可以邮寄危险化学品。（ × ）
27. 《危险化学品安全生产许可证》有效期是三年。 （ √ ）
28. 采购危险化学品时，根据需要索取安全技术说明书和安全标签。（ × ）
29. 只有危险化学品生产企业需要制定事故应急救援预案。（ × ）
30. 依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院工商部门申请领取危险化学品生产许可证。（ × ）
31. 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。（ √ ）
32. 危险化学品生产经营单位申请安全生产（经营）许可证时，应自主选择具有资质的安全评价机构，对本单位的安全生产条件进行安全评价。（ √ ）
33. 企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。（ √ ）
34. 企业依法进行安全评价，就能取得安全生产许可证。（ × ）
35. 生产企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，应责令停止生产，没收违法所得，并处20 万元以上50 万元以下的罚款。（ × ）
36. 生产企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10 万元以上50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证。（ √ ）
37. 《安全生产许可证条例》规定的行政处罚，由安全生产许可证颁发管理机关决定。（ × ）
38. 企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。（ √ ）
39. 企业进行生产后，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。（ × ）
40. 特种作业人员要经业务主管部门培训和考核才能上岗作业。（ × ）
41. 生产经营单位在实行“三同时”时，安全设施投资应当纳入建设项目概算。（ √ ）
42. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。（ × ）
43. 工会无权对建设项目的安全设施与主体工程“三同时”进行监督，提出意见。（ × ）
44. 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。（ √ ）
45. 特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。（ √ ）
46. 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。（ √ ）
47. 职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费。（ √ ）
48. 个人可以随意购买第一类、第二类易制毒化学品。（ × ）
49. 国家对第二类、第三类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。（ √ ）
50. 非药品类易制毒化学品生产、经营单位原有技术或销售人员、管理人员变动的，新人员应当具有相应的安全生产和易制毒化学品知识。（ √ ）
51. 硫酸属第一类非药品类易制毒化学品。（ × ）
52. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于12小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ × ）
53. 特别重大事故，是指造成20人以上死亡，或者１００人以上重伤（包括急性工业中毒），或者１亿元以上直接经济损失的事故。（ × ）
54. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。（ √ ）
55. 事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。（ √ ）
56. 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。（ √ ）
57. 事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。（ √ ）
58. 事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的，处上一年年收入10%至50%的罚款。（ × ）
59. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款。（ √ ）
60. 危险化学品生产企业因储罐泄漏造成环境污染和职工轻伤事故不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》。（ × ）
61. 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。（ √ ）
62. 《生产安全事故报告和调查处理条例》自2006年12月１日起施行。（ × ）
63. 从事使用有毒物品作业的用人单位，应当尽可能使用无毒物品；需要使用有毒物品的，应当优先选择使用低毒物品。（ √ ）
64. 用人单位使用有毒物品作业场所，只要按照职业卫生要求设置了有效通风装置，作业场所和生活场所可以不分开。（ × ）
65. 劳动者无权查阅、复印其本人职业健康监护档案。（ × ）
66. 建设项目未经安全许可的，不得建设或者投入生产（使用）。（ √ ）
67. 建设项目安全设施的施工可以由企业选定实力较强的工程施工单位进行施工。（ × ）
68. 施工单位应当按照要求编制建设项目安全设施施工情况报告。（ √ ）
69. 建设项目安全设施竣工后，建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测。（ √ ）
70. 建设单位应当在建设项目试生产（使用）前，将建设项目试生产（使用）方案，分别报送相应的建设项目安全许可实施部门和有关危险化学品其他安全生产许可的实施部门备案。（ √ ）
71. 建设项目投入生产（使用）前，建议单位应当向相关建设项目安全许可实施部门申请建设项目安全设施竣工验收。（ √ ）
72. 建设项目安全设施竣工验收未通过的，建设单位不能再次向原验收部门申请建设项目安全设施竣工验收。（ × ）
73. 危险化学品生产企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。（ √ ）
74. 未取得危险化学品安全生产许可证的，不得从事危险化学品生产活动。（ √ ）
75. 中小型危险化学品生产企业不必为从业人员缴纳保险费。（ × ）
76. 危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。（ √ ）
77. 新建的生产单位可在投产后办理危险化学品登记手续。（ × ）
78. 危险化学品生产单位必须向用户提供化学事故应急咨询服务，为化学事故应急救援提供技术指导和必要的协助。（ √ ）
79. 已登记的危险化学品生产企业在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应当在6个月内对发生重大变化的内容办理重新登记手续。（ × ）
80. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。（ √ ）
81. 生产经营单位为了企业利益，可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ × ）
82. 从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出建议。（ × ）
83. 生产经营单位的安全管理人员对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（ × ）
84. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所，设置告知牌。（ × ）
85. 气瓶充装单位应经设区的市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。（ × ）
86. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每季度进行一次自行检查，并作出记录。（ × ）
87. 锅炉、压力容器的安装、改造、维修，必须由依据《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。（ √ ）
88. 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。（ √ ）
89. 生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备，可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。（ × ）
90. 把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（ × ）
91. 生产易燃易爆危险物品的单位，对产品应当附有说明书。（ × ）
92. 禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。（ √ ）
93. 用人单位可以安排未成年工从事接触职业病危害的作业。（ × ）
94. 劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件。（ √ ）
95.职业健康检查费用由个人承担。（ × ）
96. 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。（ √ ）
安全管理部分
一、单选
1.生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施,应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理部门和有关部门（ B ）。
A、审核  B、备案  C、批准
2. 剧毒化学品的生产、储存、使用单位，发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地（ B ）报告。
A、安全生产监督管理部门  B、公安部门  C、企业上级主管部门
3. 剧毒化学品经营企业应当（ C ）核对剧毒化学品的销售情况。
A、每月  B、每周  C、每天
4. 生产单位终止生产危险化学品时，应当在终止生产后的（ A ）办理注销登记手续。
A、3个月  B、6个月  C、1年
5. 依据《常用化学危险品储存通则》规定,库存危险化学品主要通道的宽度不应小于（ B ）米。
A、1.5  B、1.8  C、2

6. 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（ A ）。
A、本单位负责人  B、安全生产监督部门  C、本单位安全部门
7. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为（ B ）个等级。
A、三  B、四  C、五
8. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中要求，事故报告应当及时、准确、（ A ）。
A、完整  B、详细  C、全面
9. 根据生产安全事故造成的人员死亡情况，特别重大事故是指造成（ B ）以上死亡的事故。
A、10人  B、30人  C、50人
10. 根据生产安全事故造成的人员死亡情况，重大事故是指造成（ B ）以上死亡的事故。
A、3人以上10人以下  B、10人以上30人以下  C、10人以上60人以下
11. 根据生产安全事故造成的人员伤亡情况，一般事故是指造成（ B ）死亡的事故。
A、1人以下  B、3人以下  C、10人以下
12. 特别重大事故由（ C ）授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A、市人民政府  B、省级人民政府  C、国务院
13. 重大事故由事故发生地（ C ）负责调查。
A、县级人民政府  B、设区的市级人民政府  C、省级人民政府
14. 较大事故由事故发生地（ B ）负责调查。
A、县级人民政府  B、设区的市级人民政府  C、省级人民政府
15. 一般事故由事故发生地（ A ）负责调查。
A、县级人民政府  B、设区的市级人民政府  C、省级人民政府
16. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生（ A ）组织事故调查组进行调查。
A、单位  B、设区的市  C、上级部门
17. （ A ）应当对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。
A、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门  B、工会和职工  C、人民政府
18. 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入（ A ）的罚款。不立即组织事故抢险的；迟报或者漏报事故的；在事故调查处理间擅离职守的。
A、40%至80%  B、60%至100%  C、80%

19. 事故发生单位及其有关人员有下列行为的，对事故发生单位处（ B ）的罚款。谎报或者螨报事故的；在事故调查中作伪证的；事故发生后逃匿的。
A、50万元以上200万元以下  B、100万元以上500万元以下  C、200万元以上500万元以下
20. 事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报事故的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入（ B ）的罚款。
A、40%至80%  B、60%至100%  C、80%

21. 事故发生单位对事故发生负有责任的，发生一般事故的，处（ B ）的罚款，
A、2万元以上20万元以下  B、10万元以上20万元以下  C、20万元以上50万元以下
22. 事故发生单位对事故发生负有责任的，发生较大事故的，处（ C ）的罚款，
A、2万元以上20万元以下  B、10万元以上20万元以下  C、20万元以上50万元以下
23. 事故发生单位对事故发生负有责任的，发生特别重大事故的，处（ C ）的罚款。
A、50万元以上100万元以下  B、100万元以上200万元以下  C、200万元以上500万元以下
24. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生一般事故的，处上一年年收入（ A ）的罚款。
A、30%  B、40%  C、60%

25. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生较大事故的，处上一年年收入（ B ）的罚款。
A、30%  B、40%  C、60%

26. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生重大事故的，处上一年年收入（ C ）的罚款。
A、30%  B、40%  C、60%

27. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生特别重大事故的，处上一年年收入（ C ）的罚款。
A、50%  B、60%  C、80%

28. 事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ B ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A、2  B、5  C、6

29. 职业安全健康管理体系的建立与保持，可以全面提高企业的安全管理水平，在事故管理表现为（ B ）。
A、事故处理  B、事故预防  C、事故的“三不放过”

30. 我国于2001年，参考（ A ）的《职业安全健康管理体系导则》，由国家经贸委颁布了《职业安全健康管理体系指导意见》和《职业安全健康管理体系审核规范》。
A、国际劳工组织  B、国际劳动劳工标准化组织  C、国际劳工委员会
31. 职业安全健康管理体系中改进措施主要包括：（ C ）
A、纠正与预防措施  B、持续改进  C、A和B都是
32. 《安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有（ B ）条的职责。
A、5  B、6  C、7

33. （ B ）对本岗位的安全生产负直接责任。
A、班组长  B、岗位工人  C、基层技术人员
34. （ C ）必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书的，方可上岗作业。
A、班组长  B、岗位工人  C、特种作业人员
35. （ A ）是运用工程技术手段消除物的不安全因素，实现生产工艺和机械设备等生产条件本质安全的措施。
A、安全技术措施  B、安全管理方案  C、安全保障方案
36. 隔离是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质等隔开。属于下列那种安全措施。（ C ）
A、防止事故发生的安全技术措施  B、减少事故损失的安全技术措施  C、AB都是
37. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于（）学时；每年再培训时间不得少于（ A ）学时。
A、48  16  B、  32   12  C、72   20

38. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的安全管理人员安全资格培训时间不得少于（）学时；每年再培训时间不得少于（ A ）学时。
A、48  16  B、  32   12  C、72   20

39. 煤矿、非煤矿山，烟花爆竹，危险化学品等生产经营单位新上岗的从业人员培训时间不得少于（ C ）学时。
A、48  16  B、  32   12  C、72   20

40. 工伤保险条例规定：（ C ）应当按条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（职工）缴纳工伤保险费。
A、中华人民共和国境内的各类企业  B、有雇工的个体工商户（用人单位）  C、A和B

二、多选
1.在中华人民共和国境内（ ABCD ）使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律、行政法规的规定。
A、生产  B、经营  C、储存  D、运输
2. 需要进行危险化学品登记的单位为（ ABD ）。
A、生产和储存危险化学品的单位  B、使用危险化学品数量构成重大危险源的单位  C、经营危险化学品单位  D、使用剧毒化学品的单位
3. 经营危险化学品，不得有（ ABCD ）的行为。
A、从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品  B、经营国家明令禁止的危险化学品和剧毒化学品生产的灭鼠药  C、销售没有化学品安全技术说明书的危险化学品  D、销售没有化学品安全标签的危险化学品
4. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中要求，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（BCD）或者瞒报。
A、不报  B、迟报  C、漏报  D、谎报
5. 国家对危险化学品的生产和储存实行（ABC），并对危险化学品生产，储存实行审批制度。
A、统一规划  B、合理布局  C、严格控制  D、自由经营
6. 危险化学品生产、储存企业，除必须具备有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施的条件，还应具备（ABCD）条件。
A、工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定  B、有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员  C、有健全的安全管理制度  D、符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件
7. 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和生产操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在（ABC）。.

A、危险因素  B、防范措施  C、事故应急措施  D、安全隐患
8. 生产、经营、（BCD）危险化学品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准。
A、实验  B、运输  C、储存  D、使用
9. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ABC），安全设施投资应当纳入建设项目概算。
A、同时设计  B、同时施工  C、同时投入生产和使用  D、同时维护
10. 生产经营单位所制定的职业安全健康方针必须包括内容（ABC）。
A、承诺遵守自身所适用且现行有效的职业安全健康法律法规  B、承诺生产经营单位所属管理机构的职业安全健康管理规定  C、承诺持续改进职业安全健康绩效和事故预防，保护员工安全健康  D、承诺领先同行业其他企业的职业安全健康绩效
11. 生产经营单位在开展危害辨识、风险评价和风险控制策划时，应注意满足下列充分性要求（ABC）。
A、不仅考虑常规的活动，而且还应考虑非常规的活动  B、考虑自身员工的活动所带来的危害和风险外，还应考虑承包方、供货方包括访问者等相关方的活动  C、考虑作业场所内所有的物料、装置和设备造成的职业安全健康危害  D、要准确地识别法律法规等对企业的适用性及其适用的内容要求。
12. 职业安全健康目标应考虑内容（ABCD）。
A、以危害辨识和风险评价的结果为基础  B、以获取的适用法律、法规及上级主管机构和其他有关相关方的要求为基础  C、考虑以往职业安全健康目标、管理方案的实施与实现情况，以及以往事故、事件、不符合的发生情况，确保目标符合持续改进的要求  D、自身技术与财务能力以及整体经营上有关职业安全健康的要求
13. 生产经营单位的职业安全健康管理方案应阐明（ABC）。
A、做什么事  B、谁来做  C、什么时间做  D、做的结果
14. 生产经营单位职业安全健康管理体系审核应当考虑内容（ABC）。
A、生产经营单位的职业安全健康方针  B、生产经营单位的程序及作业场所的条件和作业规程  C、使用的职业安全健康法律，法规及其他要求  D、生产经营单位资金承受能力
15. 生产经营单位的最高管理者在实施管理评审时应考虑方面（ABCD）。
A、绩效测量与监测的结果  B、审核活动的结果、事故、事件、不符合的调查结果  C、可能影响企业职业安全健康管理体系的内、外部因素及各种变化  D、企业自身的变化信息
16. 职业安全健康管理体系改进措施中纠正与预防措施主要针对哪些方面提出（ABC）。
A、绩效测量与监测  B、事故事件调查  C、审核和管理评审活动  D、目标的完成情况
17. 生产经营单位必须安排适当的资金，用于下列哪些方面（ABC）。
A、改善安全设施  B、进行安全教育培训  C、更新安全技术装备、器材、仪器、仪表以及其他安全生产设备设施  D、改善职工福利待遇
18. 安全生产投入主要用于哪些方面（ABC）。
A、建设安全和卫生技术措施工程  B、重大安全生产课题的研究  C、职工的安全生产教育和培训  D、改善职工岗位人员福利待遇
三、判断
1. 危险化学品的生产单位、储存单位、使用单位是指在工商行政管理机关进行了登记的法人单位，不包括非法人单位。（ × ）
2. 对于危险性不明的化学品，生产单位可在24个月内办理登记手续（ × ）
3. 新建的生产单位应在投产前办理危险化学品登记手续（ √ ）
4. 储存单位、使用单位储存或使用的危险化学品安全技术说明书和安全标签属应登记的内容（ √ ）
5. 危险化学品经营单位迁移经营、储存场所不必重新申请办理经营许可证（ × ）
6. 危险化学品实施全过程管理，是因为危险化学品的特殊性质决定其生产、经营、储存、运输和使用诸环节都存在不安全因素。（ √ ）
7. 危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记（ × ）
8. 取得危险化学品包装物、容器定点企业生产的危险化学品包装物、容器可直接出厂（ × ）
9. 《安全生产法》对事故的报告作出了具体的规定，生产经营单位发生生产安全事故 后，事故现场有关人员应当立即报告本单位安全管理部门。（ × ）
10. 《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。（ √ ）
11. 事故发生后，不管情况如何，事故现场有关人员不得直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ × ）
12. 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场，毁灭相关证据。（ √ ）
13. 自事故发生之日起30日内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内），因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，事故调查不变。（ × ）
14. 事故调查组织有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。（ √ ）
15. 事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。（ √ ）
16. 防止事故发生的安全技术措施是为了防止事故发生，采取的约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。（ √ ）
17. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的可以认定为工伤。（ √ ）
18. 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或都收尾性工作受到事故伤害的，可以认定为工伤（ √ ）
19. 在工作时间和工作场所内，因在履行工作职责受到暴力等意外伤害的可以认定为工伤。（ √ ）
20. 在上下班途中，受到机动车事故伤害的可以认定为工伤（ √ ）
21. 工伤保险条例中中华人民共和国境内企业包括各种所有制的企业；职工是指与企业形成劳动关系的劳动者。包括形成了事实劳动关系的。（ √ ）
安全基础知识部分
一、单选
1.国家标准《危险货物分类和品名编号》及《危险货物品名表》，根据运输的危险性将危险货物分为（ C ）类。
A、7  B、8  C、9

2. 决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素（ A ）。
A、爆炸品的化学组成和化学结构  B、爆炸品密度  C、爆炸品结晶
3. 爆炸品库房内部照明采用防爆型灯具，开关应设在库房（A）。
A、外面  B、里面  C、里、外都行
4. 根据压缩气体和液化气体的理性性质，分为三项：易燃气体、不燃气体、（A）。
A、有毒气体  B、助燃气体  C、窒息气体
5. 压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，库温不应超过（B）。
A、20度  B、30度  C、40度
6. 易燃液体的闪点等于或低于（C）度。
A、25  B、40  C、61

7. （A）是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标。
A、闪点  B、凝固点  C、自燃点
8. 易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的（A）装置，防止静电积聚。
A、接地  B、防火  C、监测
9. 有毒品分为剧毒品和（C）二项。
A、高毒品  B、低毒品  C、毒害品
10. 腐蚀品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品,腐蚀品与皮肤接触在( A )内出现可见坏死现象.

A、4小时  B、8小时  C、24小时
11. 常用危险化学品的标志设主标志和副标志，主标志（A）种。
A、16  B、17  C、18

12. 常用危险化学品的标志设主标志和副标志，副标志（A）种。
A、11  B、12  C、13

13. 《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品，在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品（A）。
A、安全标签  B、质量证书  C、使用说明书
14. 化学品安全技术说明书的内容包括（A）部分。
A、16  B、17  C、18

15. 化学品安全标签内容中警示词有（A）种分别进行危害程度的警示。
A、3  B、4  C、5

16. 在（C）下能够自燃的粉料，应储存的惰性气体或液体中，或用其他安全方式储存。A、高温  B、低温  C、室温
17. 危险化学品库房门应为铁门或木质包铁皮，采用（A）开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户就加设铁护栏）。
A、外开式  B、内开式  C、内、外开式都可以
18. 毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于（B）级标准。
A、一级  B、二级  C、三级
19. 易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于（C）级标准。
A、一级  B、二级  C、三级
20. 低、中闪点液体、一级易燃固体、自然物品、压缩气体和液化气体类应储存于（A）级耐火建筑的库房内。
A、一级  B、二级  C、三级
21. 按易燃液体闪点的高低分为（B）液体。
A、二种  B、三种  C、四种
22. 按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。其中低闪点液体的闪点温度为( A ).

A、低于-18℃   B、低于20℃   C、低于23℃
23. 按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。其中中闪点液体的闪点温度为( B ).

A、-18℃—20℃   B、-18℃—23℃   C、23℃—61℃
24. 按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。其中高闪点液体的闪点温度为( C ).A、-18℃—23℃   B、23℃—60℃   C、23℃—61℃
25. 危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式.这种储存方式属于( B )储存方式.

A、隔离储存   B、隔开储存   C、分开储存
26. 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。其中大型仓库或货场总面积大于（A）平方米。
A、9000  B、10000  C、15000

27. 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。其中中型仓库或货场总面积在（B）平方米之间。
A、500-10000  B、550-9000  C、550-15000

28. 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。其中小型仓库或货场总面积小于（B）平方米。
A、500  B、550  C、1000

29. （C）型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导向的下风方向和河流下游的区域。
A、大  B、中  C、大、中
30. 大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区，两区之间应有高（A）米以上的实墙，围墙与库区内建筑的建筑距离不宜小于5米。
A、2  B、5  C、10

31. 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在（A）级建筑物中，其包装应采取避光措施。
A、一  B、二  C、三
32. 压缩气体和液化气体储存库房温度需控制在（A）。
A、≤30度  B、≤32度  C、≤35度
33. 易燃液体储存库房温度需控制在（C）
A、≤32度  B、≤35度  C、≤37度
34. 遇湿易燃物品储存库房温度需控制在（A）
A、≤32度  B、≤35度  C、≤37度
35. 三氧化二砷属于（A）。.

A、有机剧毒品  B、有毒剧毒品  C、有机毒害品
36. 生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置（A）进行一次安全评价。
A、每年  B、每两年  C、第三年
37. 生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置（B）进行一次安全评价。
A、每年  B、每两年  C、第三年
38. 国家对危险化学品的运输实行（A）制度。
A、资质认定  B、准运  C、审批
39. 通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向目的地的县级人民政府（A）申请办理剧毒化学品公路运输通行证。
A、公安部门  B、交通部门  C、安全监督部门
40. 剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人及押运人必须立即向当地（A）报告，并采取一切可能的警示措施。
A、公安部门  B、交通部门  C、安全监督部门
41. 运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地（A）部门报告。
A、公安部门  B、交通部门  C、安全生产监督部门
42. 运输危险化学品的车辆应专车专用，并有明显标志，要符合（B）部门对车辆和设备的规定。
A、公安部门  B、交通管理  C、安全生产监督部门
43. 易燃品闪点在28℃以下，气温高于28℃时应当在（A）运输。
A、夜间  B、白天  C、都可
44. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存（B）年。
A、1  B、2  C、3

45. 根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定，物质的包装类别决定了包装物或接受容器的质量要求。（A）包装表示包装物的最高标准。
A、I类包装  B、II类包装  C、III类包装
二、多选
1. 遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于（AB）级耐火建筑的库房内。
A、一  B、二  C、三  D、都可
2. 爆炸可分为（ABC）三种形式。
A、物理爆炸  B、化学爆炸  C、核爆炸  D、混合爆炸
3. 化学爆炸的主要特点是（ABC）。
A、反应速度极快  B、放出大量的热  C、产生大量的气体  D、敏感度高
4. 压缩气体和液化气体除具有爆炸性外，有的还具有易燃性（ABC）
A、助燃性  B、毒害性  C、窒息性  D、腐蚀性
5. 易燃液体的特性具有：高度易燃性、易爆性、高度流动扩散性、（ABC）
A、受热膨胀性  B、忌氧化剂和酸  C、毒性  D、腐蚀性
6. 可燃液体发生火灾时，使用的灭火剂。( ABC )

A、干粉  B、二氧化碳  C、沙土  D、水
7. 遇湿易燃物品灭火时可用的灭火剂（ABC）
A、干粉  B、干黄土  C、干石粉  D、泡沫
8. 人体引起中毒三条途径（ABC）
A、口服  B、吸入其蒸汽  C、通过皮肤吸收  D、近距离接近
9. 有毒品通过消化道侵入人体的危险性比通过皮肤更大，因此进行有毒品作业时应当严禁（ABC）
A、吃零食  B、吸烟  C、饮水  D、打闹
10. 腐蚀品之所以具有强烈的腐蚀性，其基本原因主要是由于这类物品具有（ABC）
A、或酸性  B、或碱性  C、或氧化性和吸水性  D、或溶解性
11. 国家标准《化学品安全标签编写规定》明确指出，安全标签用（ABC）的组合形式表示化学品所具有危险性和安全注意事项。
A、文字  B、图形符号  C、编码  D、危险标志
12. 化学品安全标签内容中警示词（ABC）
A、危险  B、警告  C、注意  D、中毒
13. 《危险化学品安全管理条例》规定国家对危险化学品的生产和储存实行（ABC），并对危险化学品生产、储存实行审批制度。
A、统一规划  B、合理布局  C、严格控制  D、重点管理
14. 储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的单位，应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品（ABC）的情况，报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案，
A、数量  B、地点  C、管理人员  D、管理制度
15. 不得露天堆放的化学危险品（ABC）
A、爆炸物品  B、一级易燃物品  C、剧毒物品  D、压缩气体
16. 装卸毒害品人员，在作业中不得饮食，不得用手（ABC）。每次作业完毕，应及时用肥皂洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。
A、擦嘴  B、擦脸  C、擦眼睛  D、接触其他物品
17. 《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、（ACD）、有毒品、放射性物品和腐蚀品。。
A、易燃液体  B、易燃固体  C、自燃物品和遇湿易燃物品  D、氧化剂和有机过氧化物
18. 剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购化学品的（ABC）
A、品名  B、数量  C、用途  D、技术标准
19. 危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订（BD）。.

A、产品质量说明书  B、安全技术说明书  C、产品标签  D、安全标签
20. 危险化学品事故的类型主要是泄漏、火灾、爆炸、（ABC）等。
A、中毒  B、窒息  C、灼伤  D、容器爆炸
21. 根据危险化学品的易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险特性，确定危险化学品事故的类型分6类，危险化学品火灾事故、危险化学品爆炸事故、危险化学品中毒和窒息事故、（ABC）。
A、危险化学品灼伤事故  B、危险化学品泄漏事故  C、其他危险化学品事故  D、矿山爆破事故
22. 属于危险化学品火灾事故（ABC），
A、易燃液体火灾  B、自燃物品火灾  C、遇湿易燃物品火灾  D、核爆炸
23. 属于危险化学品爆炸事故（ABC），
A、易燃液体火灾爆炸  B、自燃物品火灾爆炸  C、易燃气体爆炸  D、核爆炸
三、判断
1. 电石（碳化钙）可以露天存放 ( × )

2. 氢氟酸可用玻璃及陶瓷容器储存( × )

3. 浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存，因此也可用镀锌铁桶储存。( × )

4. 乙类危险化学品分装、改装、开箱检查应在库房内进行。( × )

5. 液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放( × )

6. 闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标，闪点越高，爆炸危险性越大( × )

7. 人可以长期吸入氧气，而且氧气越纯越好( × )

8. 压缩气体如正丁烷、乙炔等发生着火点时，应迅速灭火，然后切断气源。( × )

9. 危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成三角形标志。( × )

10. 国家质量技术监督局于1992年发布了国家标准《常用危险化学品的分类及标志》，按照主要危险特性把危险化学品分为8类。( √ )

11. 在采取措施的情况下，可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。( × )

12. 在股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事长予以保证。( × )

13. 大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线（公路、铁路、水路）、工矿企业等距离至少保持1000米。( √ )

14. 减少事故损失的安全技术措施是防止意外释放的能量引起人的伤害或物损坏，或减轻其对人的伤害或物的破坏的技术措施。( √ )

15. 危险化学品库房门应为木质门，采用外开式，设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏）。( × )

16. 装卸和搬运易燃液体中，必须轻装轻卸，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。( √ )

17. 遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于三级耐火建筑的库房内。( × )

18. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域，由事故发生地人民政府负责调查。( √ )

19. 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中，其包装应采取避光措施。( √ )

20. 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过60℃。( × )

21. 装卸易燃液体需穿防静电工作服，禁止穿带铁钉鞋。( √ )

22. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于6小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告( × )

23. 安全生产责任制的内容重要包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产责任制和横向方向知职能部门的安全生产责任制。( √ )

24. 班组是搞好生产经营单位安全生产工作的关键。( √ )

25. 班组长全面负责本班组的安全生产工作，是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。( √ )

26. 按照导致事故的原因把安全技术措施分为：防止事故发生的安全技术措施和减少事故损失的安全技术措施。( √ )

27. 人个防护是把人体与意外释放能量或危险物质隔开，是一种不得已的隔离措施，但却是保护人身安全的最后一道防线。( √ )

28. 调整工作岗位或离岗2年以上重新上岗的从业人员，应当进行相应的车间（工段、区、队）级安全生产教育培训。( × )

29. 决定爆炸品敏感的因素是它的化学组成和结构，影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。( √ )

30. 堆放各种爆炸品时，要求做到牢固、稳妥、整齐，防止倒垛，便于运输。爆炸品的包装箱宜直接在地面上放置，防止倒塌。( × )

31. 爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运，点火器材、起爆器材与炸药、爆炸性药品以及发射药、烟火等其他爆炸品可以共同储存和运输。( × )

32. 一切爆炸品严禁与氧化剂、自然物品、酸、碱、盐类、易燃可燃物、金属粉末和钢铁材料器具等混储混运。( √ )

33. 装卸和搬运易燃液体中，必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻以及拖、拉、摩擦、撞击，以防引起爆炸。( √ )

34. 压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热，库内照明应采用防爆照明灯，库房周围不得堆放任何可燃材料。( √ )

35. 运输压缩气体和液化气体钢瓶时，必须戴好钢瓶上的安全帽，钢瓶一般应平放，瓶口朝向没有严格要求，可以交叉放置。( × )

36. 碳化钙的储存库房，应当处于阴暗潮湿，并经常通风的库房内( × )

37. 遇湿易燃物品库房必须干燥，严防漏水或雨雪浸入，但可以在防水较好的露天存放。( × )

38. 氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内，远离火种、热源，照明设备可以用非防爆的。( × )

39. 有毒品在水中的溶解度越大，其危险性也越大。因为人体内含有大量水分，所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收。( √ )

40. 剧毒品和爆炸品管理一样，也应严格按照“五双管理制度”执行（双人验收，双人发货，双人保管，双把锁，双本帐）。( √ )

41. 有毒品必须储存在仓库，不得露天存放，应远离明火、热源，库房通风应良好。( √ )

42. 严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。( √ )

43. 腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。( √ )

44. 危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。( √ )

45. 危险化学品的标志使用原则：当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应该用主标志表示主要危险性类别，并用副标志表示重要的其他的危险类别。( √ )

46. 危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，安全技术说明书和安全标签可以暂缓修订。( × )

47. 安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为为用户的一种服务，随商品在市场上流通。( √ )

48. 储存危险化学品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。( √ )

49. 化学危险品必须储存在经公安部门批准设置的专门的危险化学品库房中，未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库。( √ )

50. 危险化学品可以露天堆放，但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。( √ )

51. 危险化学品的生产、储存实行审批制度；未经审批，任何单位和人个都不得生产、储存危险化学品。( √ )

52. 《常用化学危险品储存通则》中对储存场所要求是：储存危险化学品建筑物不得有地下室或者其他地下建筑物，其耐火等级、层数、占地面积安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。( √ )

53. 危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用外开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏）。( √ )

54. 危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施，定期置换仓库内的有毒气体( × )

55. 按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。( √ )

56. 储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。( √ )

57. 储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。( × )

58. 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过80℃。( √ )

59. 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。( √ )

60. 危险品不得与禁忌物料混合储存，灭火方法不同的危险化学品不能同库储存。( √ )

61. 进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不得在库内、库房、货场停放和修理。( √ )

62. 汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房，进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的；进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车，应装有防止火花溅出的装置。( √ )

63. 在采取措施的情况下，可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。( × )

64. 用于化学运输工具的槽罐以及其他容器，应由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。( √ )

65. 盛装化学品的包装，不必到指定部门检验，但包装要满足有关试验要求。( × )

66. 危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性质试验的要求，可以重复使用。( √ )

安全生产技术部分
防火防爆
一、单选
1. 根据物质燃烧特性将火灾分为（C）类。  

A、2  B、3  C、4

2. 固体有机物燃烧的火灾属于（A）类火灾。  .

A、A；  B、B；  C、C

3. 易燃可燃液体燃烧的火灾是（B）类火灾。  

A、A；  B、B；  C、C

4. 可燃气体燃烧的火灾是（C）类火灾。  

A、A；  B、B；  C、C

5. 金属燃烧的火灾是（C）类火灾。
A、A；  B、B；  C、D

6. 衡量可燃性液体火灾危险性大小的主要参数是（B）  

A、沸点  B、闪点  C、燃点
7. 爆炸下限小于10%的气体属于（A）类气体  

A、甲  B、乙  C、丙
8. 电石和石灰是（C）  

A、易燃固体  B、自然物品  C、遇湿易燃物品
9. 易燃易爆场所中不能使用（A）工具。  

A、铁制  B、铜制  C、木制
10. 下列（B）属于易燃气体。  

A、二氧化碳  B、乙炔  C、氧气
11. （A）属于物理爆炸。  

A、锅炉爆炸  B、面粉爆炸  C、乙炔爆炸
12. 存放爆炸物的仓库应采用（C）照明设备。  

A、白炽灯  B、日光灯  C、防爆型灯具
13. 下列物质爆炸危险性最高的是（B）  

A、汽油  B、乙炔  C、苯
14. 依据《建筑设计防火规范》，将物质生产的火灾危险性分为（C）类  

A、3  B、4  C、5

15. （A）不可能发生爆炸  

A、生石灰  B、面粉  C、铝粉
16. 对于有爆炸危险的可燃物，当可燃物的（C），则发生爆炸的可能性越大。  

A、爆炸下限越高  B、爆炸上限越低  C、爆炸极限范围越宽
17. （C）灭火器不适于扑灭电气火灾。  

A、二氧化碳  B、干粉  C、泡沫
18. 磷属于（A）  

A、自燃物品  B、遇湿易燃物品  C、可燃固体
19. 金属钠应储存于（B）  

A、空气中  B、煤油中  C、水中
20. 爆炸现象的最主要特征是（B）  

A、温度升高  B、压力急剧升高  C、发热发光
21. 爆炸极限范围越大，则发生爆炸的危险性（A）  

A、越大  B、越小  C、无关
22. 可燃气体、蒸汽和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一害范围的浓度内，遇到足以起爆的能量才能发生爆炸，这个可以爆炸的浓度范围叫做该爆炸物的（A）  

A、爆炸极限  B、爆炸浓度极限  C、爆炸上限
23. 甲类物品仓库与场外道路路边的防火间距不应小于（C）  

A、10  B、15  C、20

24. 爆破片应该（C）更换一次。  

A、一个月  B、3个月  C、6-12个月
25. 对于金属钠的火灾不可以采用（B）灭火。  

A、干粉  B、泡沫  C、砂土
26. 下列各项中不属于石油化工生产装置停车后的安全处理主要步骤的是（B）  

A、隔绝  B、试压  C、吹扫
27. 两种可燃性液体的混合物的闪点，一般在这两种液体闪点之间，并（C）这两种物质的平均值。  

A、高于  B、等于  C、低于
28. 下列能在常温下自燃的物质是（A）  

A、磷  B、煤  C、柴油
29. 下列物质种类中燃烧速度最快的是（A）  

A、气体  B、液体  C、固体
30. 液体火灾和可熔化的固体物质的火灾属于（B）类火灾。  

A、A  B、B  C、C

31. 阻火器的原理是阻止火焰的（B）。  

A、扩大  B、传播  C、温度
32. 油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧属于（B）  

A、闪燃  B、受热自燃  C、自热自燃
33. 电石和石灰是（A）  

A、遇湿易燃物品  B、氧化剂  C、有毒品
34. 特殊贵重的机器、仪表、仪器等应设在（A）耐火等级的建筑内  

A、一级  B、二级  C、三级
35. 每小时锅炉的总蒸发量不超过（C）的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑。  

A、1t  B、2t  C、4t

36. 室外消防给水管道的最小直径不小于（B）MM  

A、50  B、100  C、150

37. 在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是（B）  

A、二氧化碳  B、一氧化碳  C、一氧化氮
38. 爆炸下限小于10%的气体属于（A）类气体  

A、甲  B、乙  C、丙
39. 下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层，而被逐步替代的是（B）  

A、二氧化碳灭火剂  B、卤代烷1211、1301灭火剂  C、七氟丙烷灭火剂
40. 扑救极性溶剂B类火灾不得选用（A）  

A、化学泡沫  B、二氧化碳  C、干粉
41. 易燃液体是指闭杯闪点等于或低于（C）的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险性已列入其他类别的液体。  

A、55℃  B、58℃  C、61℃
42. 低闪点的液体其闪点＜（A）的液体物质。  

A、-18℃  B、-16℃  C、-10℃
43. 自燃物品是指（C）低，在空气中易于发生氧化反应，放出热量而自行燃烧的物品。  

A、闪点  B、熔点  C、自燃点
44. 通常的爆炸极限是在常温、常压的标准条件下测定出来的，它随（C）的变化而变化。  

A、压力、容积  B、温度、容积  C、压力、温度
45. 贴安全标签的目的是为了警示使用者，此种化学品的（ B）一旦发生事故应采取的救护措施。
A、有害性  B、危害性  C、物理性
46. 在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统（B），防止空气吸入。  

A、正压  B、微正压  C、负压
47. 为防静电，用管路输送石油产品等高电阻率的物质，流速应在（ B）。  

A、0.5米/秒  B、1米/秒  C、1.5米/秒
48. 在可燃性环境中使用金属检尺、测温和采样设备时,应该用不产生火花的材料制成,通常都采用( C )工具。 .

A、铁质  B、塑料  C、铜质
49. 液化石油气槽车内气体含氧量超过（A），不得进行液化气体的充装。  

A、3%  B、4%  C、5%

50. 液化石油汽车槽车年度检验每年进行一次，全面检验每（ C）年进行一次。  

A、二  B、三  C、五
51. 装置吹扫结束时应（ C），以防管路系统介质倒流。  

A、先停气，后关闭物料阀  B、同时停气和关闭物料阀  C、先关闭物料阀，再停气
52. 遇节假日或生产不正常情况下的动火，应（ C）管理。  

A、降级  B、平级  C、升级
53. 动火分析取样时间与动火作业的时间不得超过（A），如超过此间隔时间或动火间隔时间超过30分钟以上，必须重新取样分析。  

A、30分钟  B、40分钟  C、50分钟
54. 闪点＜（ A）的液体属于甲类火灾危险性物质。  

A、28℃  B、30℃  C、35℃
55. 爆炸下限≥（B）的气体属于乙类火灾危险性物质。  

A、8%  B、10%  C、12%

56. 储罐设置固定洒水设施，其洒水管线的控制阀宜设于距罐壁（ C）以外的地点，控制阀后的洒水管线应采用防锈材质。  

A、5米  B、8米  C、10米
57. 一般可燃物质在含氧量低于（A）的空气中不能燃烧。  

A、14%  B、16%  C、18%

58. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限（ B），上限（ ），爆炸极限范围（ ）。  

A、增高；降低；缩小  B、降低；增高；增大  C、降低；降低；不变
59. 室外消火栓间距不应超过120米，其保护半径不应超过（C）。  

A、60米  B、100米  C、150米
60. 在易燃易爆场所穿（C）最危险。  

A、布鞋  B、胶鞋  C、带铁钉鞋
61. 易燃易爆场所不能穿（B）。  

A、纯棉工作服  B、化纤工作服  C、防静电工作服
62. 对盛装易燃液体的容器，应留有不少于（C）的间隙。  

A、3%  B、4%  C、5%

63. 危险化学品登记证书有效期为（C）年，登记单位应在有效期满前3个月，到所在省，自治区、直辖市登记办公室进行复核。  

A、1  B、2  C、3

64. 在易燃易爆场所的照明灯具，应使用防爆型或密闭型灯具，在多尘，潮湿和腐蚀性气体的场所，应使用（C ）灯具。  

A、开启型  B、保护型  C、密闭型
二、多选
1. 属于化学爆炸的是（AC）：  

A、烟花爆竹爆炸  B、气球爆炸  C、瓦斯爆炸  D、锅炉爆炸
2. 工房内防静电的措施有（AC）：  

A、造潮  B、通风  C、接地  D、降温
3. 按爆炸反应速度分类，爆炸可分为（ABC）：  

A、轻爆  B、爆炸  C、爆轰  D、殉爆
4. 以下属于燃烧必备的三个条件之一的是（ABC）：  

A、助燃剂  B、可燃物  C、引燃源  D、温度
5. 根据物质燃烧的原理，灭火要控制可燃物，隔绝空气，消除火源，阻止火势和爆炸波的蔓延，灭火方法的分类为（AB）：  

A、冷却法和窒息法  B、隔离法和抑制法  C、降温法和阻燃法  D、隔离法和降温法
6. 火灾致辞人死亡的主要原因有（ABC ）：  

A、有毒气体中毒  B、缺氧  C、窒息  D、高温
7. 根据发生事故的可能性和后果，在电力装置设计规范中将爆炸和火灾危险场所划分为三类八级，以下属于三类之一的是（ ABC）：  

A、有气体或蒸气爆炸性混合物的爆炸危险场所  B、有粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所  C、火灾危险场所  D、易燃液体危险场所
8. 防火装置的作用是防止火焰窜入设备、容器与管道内，或阻止火焰在设备和管道内扩展。通用的阻火设备包括（ABCD）：  

A、安全液封  B、阻火器  C、导向阀  D、阻火闸门
9. 火灾探测系统包括（AC ）等部分：  

A、火灾探测器  B、温度仪  C、报警控制器  D、自动灭火器
10. 对于金属钠的火灾可以采用（AC）灭火。  

A、干粉  B、泡沫  C、砂土  D、水
11. 下列各项中属于石油化工生产装置停车后的安全处理主要步骤是（ACD）：  

A、隔绝  B、试压  C、吹扫  D、置换
12. 下列属于防爆泄压装置的有（ACD）。 

A、安全阀  B、单向阀  C、爆破片  D、防爆门
13. 下列属于阻火装置的是（ABC）。  

A、单向阀  B、水封井  C、安全水水封  D、安全阀
14. 以下哪些属于甲类生产的火灾危险性（ABC）  

A、闪点小于28℃的易燃液体  B、爆炸下限小于10%的可燃气体  C、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质  D、闪点小于60℃的可燃液体
15. 在有高温、高压、易燃、易爆的生产中，常采用惰性介质加以保护，下面哪些属于惰性介质（ABC）  

A、二氧化碳  B、水蒸气  C、氮气  D、氢气
16. 泡沫灭火剂按泡沫的机理可以分为（AB）  

A、化学泡沫灭火剂  B、空气泡沫灭火剂  C、卤代烷灭火剂  D、二氧化碳灭火剂
17. 下列是防爆卸压装置的是（ABC）  

A、安全阀  B、爆破片  C、防爆门  D、火星熄灭器
18. 建筑物的耐火等级是有建筑构件的（AB）决定的。  

A、燃烧性能  B、耐火极限  C、面积  D、高度
19. 下列生产的火灾危险性属于甲类的是（AB）  

A、闪点小于28℃的液体  B、爆炸下限小于10%的可燃气体  C、助燃气体  D、氧化剂
20. 下列属于自燃物品的有（AC ）： 

A、黄磷  B、硝化纤维素  C、三乙基铝  D、硫磺
21. 下列属于遇湿易燃物品的有（ABD ）： 

A、钠  B、钾  C、铝粉  D、电石
22. 下列属于有机过氧化物的有（BCD）：  

A、过氧化钠  B、过甲酸  C、过氧化甲乙酮  D、过氧化环已酮
23. 液化石油气汽车槽车的充装单位，必须有专人在充装前对槽车进行检查，（ABCD）情况下，必须进行妥善处理，否则严禁充装。  

A、槽车超期未作检查  B、司机和押运员无有效证件  C、槽车罐体号码与车辆号码不符  D、安全防火、灭火装置及附件不全、损坏、失灵或不符合规定
24. 装置停车后的安全处理主要包括（ABCD）：  

A、隔绝  B、置换、吹扫与清洗  C、切断待检修设备的电源  D、清理检修现场
25. 最安全可靠的隔绝办法是（BC） ： 

A、关闭有关阀门  B、抽插盲板  C、拆除管线  D、停止生产
26. 在对可燃物的沉积物进行铲刮应使用（BC）工具，并将铲刮下来的沉积物妥善处理。  

A、铁质  B、铜质  C、木质  D、钢制
27. 动火作业分（ABC）等几类。  

A、特殊动火  B、一级动火  C、二级动火  D、三级动火
28. 禁止用（ABC）搬运易燃易爆液化气体等危险品。  

A、叉车  B、铲车  C、翻斗车  D、汽车
29. 可燃物质的状态不同（气、液、固态），其燃烧的过程也不同，大多数可燃物质的燃烧是在（CD）  

A、固态  B、液态  C、蒸气  D、气态
30. 爆炸按其形成的原因分为（ABC）等几种。  

A、物理爆炸  B、化学爆炸  C、核爆炸  D、燃烧爆炸
31. 下列哪些爆炸属于物理爆炸（AB）：  

A、超压爆炸  B、锅炉爆炸  C、氧化爆炸  D、其它爆炸
32. 灭火的基本方法是（ABC） 。 

A、窒息灭火法  B、冷却灭火法  C、隔离灭火法  D、化学抑制灭火法
三、判断
1.可燃气体以一定的比例与空气混合后，在一定条件下所产生的爆炸属于化学爆炸。（ √ ）
2. 危险品库房与生产厂房应设计成凹形，不应设计成矩形、L形。（ × ）
3. 爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。（ √ ）
4. 阻火器的基本原理是由于液体封在气体进出之间，在液封两侧的任何一侧着火，火焰都将在液封底熄灭，从而阻止了火焰蔓延。（ × ）
5. 防火间距就是当一幢建筑物起火时，其它建筑物在热辐射的作用下，没有任何保护措施时，也不会起火的最小距离。（ √ ）
6. D类火灾是指固体火灾。（ × ）
7. 可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。（ √ ）
8. 可燃物质的自然点是一个固定不变的数值，它与其他因素无关。（ × ）
9. 燃烧必然伴随着光和热的产生。（ √ ）
10. 可燃液体的闪战火随浓度的变化而变化。（ √ ）
11. 爆炸极限的范围越宽，爆炸下限越小，则此物质越危险。（ √ ）
12. 闪点较低的物质危险性较小（ × ）
13. 有火灾爆炸危险的厂房内，通风气体可以循环使用。（ × ）
14. 对于放热反应，投料速度不能过快。（ √ ）
15. 动火作业都应办理动火审批手续。（ √ ）
16. 干粉灭火剂不适合扑救精密仪器火灾。（ √ ）
17. 消防给水管网应采用环状布置，其输水干管不应少于三根。（ × ）
18. 黄磷应保存于水中，二硫化碳要用水封贮存。（ √ ）
19. 混合物的爆炸极限不是固定的，而是随混合物的温度压力等变化的。（ √ ）
20. 易燃易爆场所必须采用防爆型照明灯具。（ √ ）
21. 易燃液体是指闭杯闪点等于或低于61℃的液体，其液体混合物或含有固体物质的液体不在其中。（ × ）
22. 遇湿易燃物品是指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品， 有些不需明火，即能燃烧或爆炸。（ √ ）
23. 可燃气体、可燃蒸气或可燃粉尘与空气组成的混合物在任何混合比例下都能发生燃烧爆炸。（ × ）
24. 由于在容器或管道中的可燃气体浓度在爆炸上限以上，虽然空气能补充或渗漏进去，也不能引起燃烧和爆炸。（ × ）
25. 对化学品进行危险性鉴别是化学品生产单位的责任。（ √ ）
26. 未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加危化品生产或独立操作。（ √ ）
27. 安全阀卸压时应将其危险气体导致安全的地点。（ √ ）
28. 乙炔压缩机中同乙炔接触的部件不允许用铜制成，因为可能产生具有爆炸危险的乙炔铜。（ √ ）
29. 可燃气体和易燃蒸气的抽送、压缩设备的电机部分应为符合防爆等级要求的电气设备，否则应隔离设置。（ √ ）
30. 当着火管道被烧红时，可以用水进行聚然冷却。（ × ）
31. 在进行物料粉碎时，最易产生的点火源是物料中掺杂有坚硬的铁石杂物，在撞击或研磨过程中能产生火花。（ √ ）
32. 输送有毒、易燃易爆腐蚀物料的机泵，在解体检修之前，必须将泵体内残液放净。（ √ ）
33. 贮罐收料时可以直接从贮罐上部注入（ × ）
34. 贮罐的检尺、测温盒、取样器应采用导电性良好且与罐体金属相碰不产生火花的材料制作。（ √ ）
35. 禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。（ √ ）
36. 固定泡沫装置管线控制阀可设在防火堤内。（ × ）
37. 各种机动车辆装卸物品后，可以在危险品库区、货场内停放和检修。（ × ）
38. 爆破片一般6—12个月更换一次。如果在系统超压后未破裂的爆破片以及正常运行中有明显变形的爆破片应立即更换。（ √ ）
39. 密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾，可以用水进行扑救。（ × ）
40. 抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。（ √ ）
41. 由于二氧化碳不含水、不导电，所以可以用来扑灭精密仪器和一般电气火灾以及一些不能用水扑灭的火灾。（ √ ）
42. 室外消防给水管网一般应布置成环状，输水干管不应少于两条。（ √ ）
43. 压缩或液化气体发生火灾时，首先必须将火灭掉，然后堵漏或切断气源。（ × ）
44. 燃烧三要素：可燃物，助燃物，点火源。（ √ ）
锅炉压力容器
一、单选
1. 锅炉是（A）转换设备。  

A、能量  B、质量  C、温度
2. （A）包括安全阀的调校，压力表的校验，水位表水位的调整。  

A、安全附件  B、自动控制装置调试  C、燃烧装置
3. 锅炉在正常运行时，应使（A）灵敏可靠。  

A、安全附件  B、自动控制装置  C、燃烧装置
4. 为了使锅炉压力容器正常安全地运行，安全阀在排放压力下，（A）应达到全开位置，并能排放出规定的气量。  

A、阀瓣  B、阀帽  C、阀盖
5. （C）安全阀主要用于介质为有毒易燃气体的容器。  

A、开放式  B、半封闭式  C、全封闭式
6. 低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质，且PV≥0.2MPa.m³)属于（A）。  

A、三类容器  B、二类容器  C、一类容器
7. 我国《压力容器安全技术监察规程》将压力容器分为四个压力级别，其中低压容器要求0.1MPa≤P≤（A ）MPa。  

A、1.6  B、2  C、2.4

8. 球形容器仅用作（B）。  

A、反应容器  B、贮存容器  C、换热容器
9. 爆破片装置是一种（B）安全附件。  

A、阀型  B、断裂型  C、熔化型
10. 不锈钢容器进行水压试验时，应该控制水中的（C）含量，防止腐蚀。  

A、氢离子  B、氧离子  C、氯离子
11. 锅炉水位降低到允许的最低水位以下，或升高到允许的最高水位以上时，必须进行（C）。  

A、封炉  B、停炉  C、紧急停炉
12. 压力容器内和的压力由于容器内部或外部受热而显著增加,且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀,应单独装设（C）。  

A、压力表  B、温度计  C、安全卸压装置
13. 氧气瓶及强氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处，必须杜绝沾有（A）。  

A、油污  B、水珠  C、漆色
14. 气瓶瓶阀冻结时，可以采用以下方法解冻( A )。  

A、移到较暖处，用温水解冻  B、用明火烘烤  C、用电炉加热
15. 一般工业锅炉应每年进行（A）停炉内外部检验。  

A、一次  B、两次  C、三次
二、多选
1. 根据所用的燃料，锅炉可分类为（ABC）。  

A、燃煤锅炉  B、燃油锅炉  C、燃气锅炉  D、蒸汽锅炉
2. 在锅炉工作过程中，传热方式有（ABC）。  

A、导热  B、对流  C、辐射  D、热交换
3. 锅炉安全附件的调试包括（ABC）。  

A、安全阀的调校  B、压力表的校验  C、水位表水位的调整  D、压力管道的检测
4. 常用的停炉保养方法有（ABC）。  

A、压力保养  B、干法保养  C、湿法保养  D、彻底清洗
5. 锅炉在运行、试运行或试压时，（ABCD）等发生损坏，称为锅炉事故。  

A、锅炉本体  B、燃烧室  C、主烟道  D、安全阀故障
6. 锅炉在运行中，由于附属设备，如（ABC）发生故障，锅炉被停止运行，称为锅炉故障。  

.A、燃烧设备  B、水处理设备  C、给水设备  D、锅炉本体
7. 根据《锅炉压力容器压力管道设备事故处理规定》，锅炉事故根据设备损坏程度，分为（ABC）。  

A、爆炸事故  B、严重损坏事故  C、一般损坏事故  D、泄漏事故
8. 防止锅炉爆炸的措施（ABCD）等。  

A、防止超压  B、防止过热  C、防止腐蚀  D、防止安全阀故障
9. 目前我国纳入安全监察范围的压力容器必须满足其内介质为（ABC）中的一种。  

A、气体  B、液化气体  C、最高工作温度≥标准沸点的液体  D、最低工作温度≥标准沸点的液体
10. 爆破片适用于下列场合（ABD）。  

A、工作介质具有粘性  B、由于化学反应，器内压力可瞬间急剧上升  C、工作介质不宜为剧毒气体  D、要求全量泄放的场合
11. 表示蒸汽工作特性的主要参数是（AC）。  

A、压力  B、容积 C、温度  D、密度
12. 气瓶一般可分为（ABC）气瓶。  

A、压缩气体  B、液化气体  C、溶解气体  D、钢瓶
13. 固定式压力容器可分为储存压力容器、（ABC）压力容器等。  

A、反应  B、换热  C、分离  D、萃取
三、判断
1. 锅炉烟囱具有一定的吸风和排烟能力，烟囱高度越高，其抽力越小（ × ）。
2. 锅炉的外部检验每年不少于1次（ √ ）。
3. 严重缺水时，如果立即上水就可能导致锅炉事故（ √ ）。
4. 爆破片和爆破帽完成降压作用后，元件可以继续使用，装置也可以继续运行（ ×）。
5. 锅炉是把燃料的化学能变成热能，再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备（√ ）。
6. 锅炉包括两大部分：盛装水、汽的“锅”和进行燃烧加热的“炉”（√ ）。
7. 制造锅炉与压力窗口受压元件的材料要求具有较好的塑性（ √）。
8. 锅炉和压力容器，可由没有制造许可证的专业单位制造（ ×）。
9. 爆破片装置可以重复使用多次，泄压反应较慢（ ×）。
10. 爆破片的爆破压力大于容器的设计压力（ ×）。
11. 爆破片一般应与容器的液相空间相连（ × ）。
12. 爆破片装置由爆破片和夹持器两部分组成（√ ）。
13. 爆破片的泄放管线应尽可能垂直安装（ √）。
14. 我国《压力窗口安全技术监察规程》根据容器压力的高低，介质的危害程度以及在使用中的重要性针压力窗口分为一类容器、二类容器和三类容器，其中一类容器使用条件最苛刻，危害程度最高。（ ×）
15. 容积V≥50立方米的球形贮罐属第三类压力容器（ √）。
16. 压力容器中化学介质的最高允许浓度越低，表示毒性程度越低（ √）。
17. 低压搪玻璃压力容器属于一类容器（ ×）。
18. 球形容器仅用作贮存容器（ √）。
19. 换热容器包括水洗塔、洗涤器、冷却塔等（ ×）。
20. 安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。（√ ）
电气安全
一、单选
1. 爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，被分为（A）
A 0区、1区、2区；B 10区、11区；C 21区、22区、23区
2. （B）是消除静电危害最常见的方法。
A 屏蔽；B 接地；C 增湿
3. 产生静电最常见的方式是（B）起电。
A 电荷迁移；B 接触－分离；C 感应
4. 具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或纤维，虽不可能形成爆炸混合物，但在数量和配置上能引起火灾危险的环境被划为（C）。    

A 10区；B 21区；C 22区
5. （C）电气设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电器设备。
A 正压型；B 隔爆型；C 本质安全型
6. 为了避免液体油料灌装时在容器内喷射和喷溅，应将注油管延伸至容器（C）。
A 上部；B 中部；C 底部
7. 静电最为严重的危险是（C）。
A 妨碍生产；B 静电电击；C 引起爆炸和火灾
8. 标志n表示（C）型防爆电气设备。
A 充砂； B 特殊；C 无火花
9. 发电机起火时，不能用（C）灭火。
A 喷雾水；B 二氧化碳；C 干粉
10. 电流对人体（A）伤害的危险性最大。
A 心脏；B 头部； C中枢神经
11. 独立避雷针是离开建筑物单独装设的，其接地装置应当单设，接地电阻一般不应超过（C）欧姆。
A 2；B 5；C 10

12. （A）主要用来防直击雷，保护露天变配设备、建筑物和构筑物。   

A 避雷针；B 避雷线；C 避雷器
13. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔100m处接地，每处接地电阻不大于（C）欧姆。
A 5；B 10；C 30

14. 电工作业人员的复审时间为（A）年。
A 2；B 3；C 4

15. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行（C）和胸外心脏挤压。
A 按摩；B 点穴；C 人工呼吸
16. 雷电放电工具有（A）的特点。
A 电流大、电压高；B 电流小、电压高；C 电流大、电压低
17. 任何电气设备在未验明无电之前，一律按（C）处理。            

A 无电； B 也许有电；C 有电
18. 独立避雷针接地电阻一般不超过（B）Ω。
A 5；B 10；C 20

19. 防雷装置包括（C）、引下线、接地装置三部分。                  

A 接零线；B 避雷器；C 接闪器
20. 在易燃、易爆场所的照明灯具，应使用防爆型或密闭型灯具，在多尘、潮湿和腐蚀性气体的场所，应使用（C）灯具。              

A 开启型；B 保护型； C 密闭型
21. 跨步电压触电是一种（B）。
A 直接接触触电；B 间接接触触电；C 既不是直接接触触电，也不是间接接触触电
22. 静电电压最高可达（B），可现场放电，产生静电火花引起火灾。   

A 50V；B 数万V；C 220V

23. 金属梯子不适于（B）工作场所。
A 有触电机会的工作场所；B 坑穴或密闭场所；C 高空作业
二、多选
1. 避雷针一般可用（AD）制成。                           

A 镀锌圆钢；B 铝管；C 铜管；D 钢管
2. 装设（ABCD）是直击雷防护的主要措施。                  

A 避雷针；B 避雷线；C 避雷网；D 避雷带                           

3. 释放源是划分爆炸危险区域的基础，它分为（ABCD）释放源。
A 连续级；B 一级；C 二级；D 多级
4. 液体在下列过程中可能产生静电：（ACD）                  

A 流动；B 静置； C 灌注；D 搅拌  

5. 下列属于粉尘、纤维爆炸危险区域的是（BC）             

A 1区；B 10区；C 11区；D 21区
6. 雷电的主要破坏作用有（ABC）。                              

A 电子效应；B 热效应；C 机械效应；D 静电效应
7. 雷电大体可以分为（ABCD）等几种。                      

A 直击雷；B 雷电感应；C 球形雷；D 雷电侵入波
8. 在电气设备上作业的安全措施有（ABCD）等。              

A 停电；B 验电；C 接地；D 悬挂标示牌和装设遮栏
9. 防止静电危害的措施有（ACD）和加抗静电添加剂及工艺控制法。
A 静电接地；B 去湿；C 增湿；D 静电中和法
10. 下列电器标注正确的是（ABC）。
A e－增安型；B p－正压防爆型；C i－本质安全型；D a－－隔爆型
11. 电气火灾和爆炸的直接原因有（AB）。
A 危险温度；B 电火花；C 有毒气体；D 可燃气体
12. 爆炸分（AB）两种。
A 物理爆炸；B 化学爆炸；C 燃烧爆炸；D 膨胀爆炸
三、判断
1. 静电事故多发生在潮湿的季节。（×）
2. 静电电击是电流持续通过人体的电击。（×）
3. 静电屏蔽可以消除静电电荷。（×）
4. 电火花就是指事故火花。（×）
5. 泡沫灭火器一般用于带电灭火。（×）
6. 静电的消失主要有两种方式即中和和泄漏。（√）
7. 泄漏导走法即用静电接地法，使带电体上的静电荷能够向大地泄漏走散。（√）
8. 救护人员抓住触电者干燥而不贴身的衣服将触电者拖开电源时，不可以碰到触电者裸露的身躯。（√）
9. 口对口人工呼吸前，应先保持气道通畅，此时严禁用枕头垫在伤员头下。（√）
10. 做胸外心脏挤压时，应使触电者仰卧在比较坚实的地方。（√）
11. 从保障安全和方便使用出发，消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路。（√）
12. 在爆炸危险环境中，良好的通风装置能降低环境的危险等级。（√）
13. 避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器，而避雷针是一种专门的防雷装置。（×）
14. 用金属屋面作接闪器时，所有金属板必须要有绝缘层。（×）
15. 雷电可以分为直击雷、感应雷、球雷和雷电波侵入。（√）
16. 严禁在装有避雷针的构筑物上架设通线、广播线或低压线。（√）
17. 露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置，当其壁厚不小于4mm时，一般不再装设接闪器，也无需接地。（×）
18. 爆炸危险场所的接地装置为了保持电流途径不中断，防止出现电火花，必须将所有设备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属结构全部接地（或接零），并连接成连续的整体。（√）
19. 雨天穿用的胶鞋，在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。（×）
20. 在易燃环境中不要穿化纤织物的工作服。（√）
21. 凡与大地有可靠接触的金属导体，均可作为自然接地体。（×）
22. 独立避雷针接地电阻一般不超过10Ω。（√）
23. 虽然静电电压很高，但电量不大，所以危害不太大。（×）
24. 触电事故一旦发生，首先要使触电者迅速脱离电源。（√）
25. 触电正确的抢救体位是仰卧式。（√）
生产安全技术
一、单选
1. 氢气系统吹洗置换,可以采用（B）置换法或注水排气法。  

A、一氧化碳  B、氮气  C、氧气
2. 氢气系统置换结束，系统内氧或氢的含量必须连续（C）次分析合格。  

A、一  B、二  C、三
3. 氢气瓶内气体严禁用尽，应保留（A）以上的余压。  

A、0.05MPa  B、0.08MPa C、0.1MPa

4. 化学反应中产生的氢气可用排气管导出车间屋顶，并高于屋脊（C）以上，经过阻火器向外排放。  

A、1米  B、1.5米  C、2米
5. 强腐蚀液体的排液阀门，宜设（C）  

A、单阀  B、球阀  C、双阀
6. 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过（C），且有坠落危险的场所，应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。  

A、4米  B、3米  C、2米
7. 极度危害（Ⅰ级）、高级危害（Ⅱ级）的毒物料和高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用（A）  

A、玻璃管液面计  B、塑料管液面计  C、雷达液面计
8. 在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统（B），防止空气吸入。  

A、正压  B、微正压  C、负压
9. 固体块状物料与粉料输送的危险主要来自设备和（C）  

A、工艺  B、环境  C、输送物料特性
10. 装置吹扫结束时应（C），以防管路系统介质倒流，  

A、先停气，后关闭料阀  B、同时停气和关闭物料阀  C、先关闭物料阀，再停气
11. 安全液封一般安装在压力低于（C）的管线与生产设备之间。  

A、0.1MPa  B、0.05 MPa C、0.02MPa

12. 环状消防管网应用阀门分为若干独立段，每段内消防栓数量不宜超过（B）个。  

A、4  B、5  C、6

13. 室外消火栓间距不应超过120米，其保护半径不应超过（C）。  

A、60米  B、100米  C、150米
14. 输送固态物料的管道，操作中要严格控制（B），防止造成的沉积和堵塞，管道应密封严密，防止因泄漏造成粉尘飞扬。  

A、温度  B、流速  C、压力
15. 在易燃液态物料的混合过程中，易产生挥发性可燃蒸气苦搅拌速度过（B），易产生静电，发生火灾爆炸。  

A、慢  B、快  C、停止
16. 液化石油气汽车新槽车或检修后首次充装的槽车，充装前应作抽真空或充氮置换处理，严禁直接充装，真空度不低于650mmHg，或罐内气体含氧量不大于（A）。  

A、3%  B、4%  C、5%

17. 换热器开车时要注意，必须先通入（A），当液体充满换热器时关闭放气阀，缓缓通入（），以免同于温差大，流体急速通入而产生热冲击。  

A、低温流体    高温流体  B、高温流体  低温流体  C、同时通入
18. 被置换的设备、管道在置换作业完毕后必须与系统进行（C）。  

A、有效隔离  B、简单隔离  C、可靠隔绝
19. 石油及化工企业设立固定动火区必须距易燃易爆厂房、罐区、设备、阴井排水沟、水封井等不应小于（C）。  

A、15米  B、20米  C、30米
20. 氧化反应操作过程中应注意：严格控制原料配比、反应温度和反应压力，采取（B）保护措施，设置防爆装置，设置报警联锁装置以及紧急停车装置。  

A、环境  B、惰性气体  C、可燃气体
21. 液氯气化加热时，一般用（B），要有防止物料倒灌至液氯钢瓶的措施。  

A、蒸汽  B、温水  C、明火
22. 输送乙炔气体的压缩机，同乙炔接触的部件不能用（C）。  

A、铁材料  B、非金属材料  C、铜材料
23. 混合操作时对于混合易燃、可燃粉尘的设备要防静电，应有良好的（C），并应在设备上安装爆破片。  

A、节能装置  B、保护装置  C、接地装置
24. 化工操作人工加料危险性很大，要注意投料温度和投料顺序并防静电。加入（A）物料时，不允许直接从塑料容器倒入。  

A、易燃易爆  B、腐蚀  C、氧化
25. 加热是化工生产中最常见的操作。一般加热温度在（A）以下的可用热水循环加热。  

A、100℃  B、120℃  C、140℃
二、多选
1. 静电引起的爆炸和火灾事故，必须同时具备下列条件（ABC）：  

A、分开的界面存在足够的静电荷，并达到足以产生静电放电的电位差  B、放电的能量足以点燃周围可燃、易燃混合物  C、静电放电必须在达到爆炸浓度范围的可燃、易燃性混合物中产生  D、静电未进行放电时
2. 防静电危害的基本方法有（ABCD ）：  

A、增加空气相对温度  B、采用静电消除器  C、按照静电带电序列进行材质搭配  D、防止人体带电
3. 氢气着火应采用下列措施。（ABC ）  

A、切断气源  B、冷却、隔离，防止火灾扩大  C、保持氢气系统正压状态  D、保持氢气系统负压状态
4. 化工装置中加热炉常见的操作事故有（ABCD ）：  

A、炉管结焦  B、炉管破裂  C、烟囱冒黑烟  D、炉膛温度不均匀
5. 在催化氧化过程中，对于放热反应 ，应控制（AB），防止超温、超压和混合气处于爆炸范围之内。  

A、适宜的温度  B、流量  C、温度  D、露点
6. 聚合反应根据聚合方式又可分为（ABCD）和缩合聚合等。  

A、本体聚合  B、悬浮聚合  C、溶液聚合  D、乳液聚合
7. 裂化有时又称裂解，是指有机化合物在高温下分子发生分解的反应过程，裂化可分为（BCD）等几种类型。  

A、冷裂化  B、热裂化  C、催化裂化  D、加氢裂化
8. 氯化反应的火灾危险性主要决定于（BC）。  

A、环境温度  B、反应过程的条件  C、被氯化物质的性质  D、消防设施
9. 磺化是在有机化合物分子中引入磺（基）的反应，常用的磺化剂有（ABCD）。  

A、发烟硫酸  B、亚硫酸钠  C、亚硫酸钾  D、三氧化硫
10. 对有失控可能的工艺过程，应根据不同情况，采取下列一种或几种应急措施：停止加入催化剂（引发剂），加入使催化剂失效的物料，排出物料或停止加入物料，加入易挥发性物料，通入惰性气体，与灭火系统联锁。（ABC）  

A、紧急泄压  B、停止供热可由加热转为冷却  C、加入稀释物料  D、搅拌
11. 腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的（ABD）等防护措施。  

A、隔离  B、冲洗  C、保温  D、吹气
12. 防尘、防毒的设计，在满足工艺要求的前提下，可根据危害特点，采取下列措施：（ABCD）。  

A、不用或少用有毒物料，以无毒代替有毒，以低毒代替高毒  B、采用密闭、负压或湿式的作业  C、应设置通风排毒、净化、除尘系统  D、设置监测和报警系统及时发现事故隐患。
13. 生产过程中接触强酸、强碱和易经皮肤吸收的毒物（如丙烯腈、氢氰酸、乙腈、苯酚等）的场所，应设现场（AD）。  

A、人身冲洗设施  B、环保设施  C、堵漏设施  D、洗眼器
14. 合成氨装置可燃气体和易燃液体的设备、管道应接地。可燃气体放空管宜设（BC）。  

A、二氧化碳灭火接管  B、蒸汽灭火接管  C、氮气灭火接管  D、泡沫灭火接管
15. GB18218-2000中把重大危险源分为（CD）等几种。  

A、移动重大危险源  B、水上重大危险源  C、生产场所重大危险源  D、贮存区重大危险源两种
16. GB18218-2000中把生产场所重大危险源按（ABCD）等物质的品名及其临界量加以确定。  

A、爆炸性物质  B、易燃物质  C、活性化学物质  D、有毒物质
17. 塔类设备的缺陷和故障主要有（ABCD）。  

A、设备工作表面积垢  B、设备连接处失去密封能力  C、设备壳体壁厚减薄和局部变形  D、设备壳体产生裂缝
18. 装置停车后的安全处理主要包括（ABCD）等。  

A、隔绝  B、置换、吹扫与清洗  C、切断待检修设备的电源  D、清理检修现场
19. 在对可燃物的沉积物进行铲刮应使用（BC）工具，并将铲刮下来的沉积物妥善处理。  

A、铁质  B、铜质  C、木质  D、钢制
20. 储罐的安全附件有（ABCD）。  

A、呼吸阀  B、阻火器  C、泡沫灭火装置  D、水喷淋装置
21. 生产过程中的明火主要指（ABC）。  

A、加热用火  B、维修用火  C、其它火源  D、烟头
22. 化工生产中投料方式一般有（ABC）等几种。  

A、压入法  B、负压抽入法  C、人工加入法  D、混合法
三、判断
1. 凡有爆炸和火灾危险的区域，操作人员必须穿防静电鞋或导电鞋、防静电工作服（ √）。
2. 静电放电产生的电磁波将干扰电子设备的正常运行（ √）。
3. 装贮汽油等易燃溶剂的容器，可以使用不导电的塑料桶、罐（× ）。
4. 氢气架空管道可以与电缆、导电线路敷设在同一支架上（× ）。
5. 氢气放空管必须采用金属材料，不得使用塑料管或橡皮管（ √）。
6. 氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理加紧固，不得超压，严禁负压（√ ）。
7. 在编写化学品安全技术说明书时，同类物的技术说明书可以相互替代（ ×）。
8. 空气吹扫化工工艺管道时吹扫管道上安装的所有仪表测量元器件不必拆除（× ）。
9. 对奥氏体不锈钢容器和管道系统进行不压试验时，应严格控制水的氯离子含量（ √）。
10. 氧化过程中如以空气或氧气化氧化剂时，反应物料的配比（可燃气体和空气的混合比例）应严格控制在爆炸范围之外（ √）。
11. 在氧化反应设备系统中宜设置氮气、水蒸汽灭火装置，以便能及时扑灭火灾（√ ）。
12. 使用硝酸、高锰酸钾等氧化剂进行氧化反应时，不需要严格控制加料速度（× ）。
13. 硝化产品大都有着火爆炸的危险性，特别是多硝基化合物和硝酸酯，受热、摩擦、撞击或接触着火源，极易发生爆炸或着火（ √）。
14. 由于在食盐水电解过程中氢气存在，帮有着火爆炸的危险，所以电解槽应安装在自然通风良好的单层建筑物内，厂房应有足够的防爆泄压面积（√ ）。
15. 催化反应是在催化剂的作用下所进行的化学反应（ √）。
16. 由于加氢裂化使用大量氢气，而且反应温度和压力都较高，在高压下钢与氢气接触，钢材内的碳分子易被氢气所夺取，使碳钢硬度增大而降低强度，产生氢脆，如设备或管道检查或更换不及时，就会在高压（10-15MPa）下发生设备爆炸（√ ）。
17. 以氯原子取代有机化合物中氢原子的过程称为氯化（ √）。
18. 对于一般氯化器应装设氯气缓冲罐，防止氯气断流或压力减小时形成倒流（ √）。
19. 由于氯化反应几乎都有氯化氢气体生成，因此所用的设备不必防腐蚀，设备应保证严密不漏既行（× ）。
20. 重氮化反应的主要火灾危险性在于所产生的重氮盐，特别是含有硝基的重氮盐（ √）。
21. 含重氮盐的溶液若洒落在地上、蒸汽管道上，干燥后亦能引起着火或爆炸（√ ）。
22. 烷基化（亦称烃化），是在有机化合物中的氮、氧、碳等原子引入烷基R-的化学反应（ √）。
23. 被烷基化的物质大都具有着火爆炸危险（ √）。
24. 输送腐蚀性物料的管道应该埋地敷设（ ×）。
25. 输送酸、碱等强腐蚀性化学物料泵的填料函或机械密封周围，宜设置安全扩罩（√ ）。
26. 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头（√ ）。
27. 防止反应釜的跑、冒、滴、漏，特别是防止有害、易燃介质的泄漏，选择合理的密封装置十分重要（ √）。
28. 在易燃易爆气体压缩机启动过程中，没有用惰性气体置换压缩机系统中的空气或置换不彻底就启动或缺乏操作知识误操作，都会引起燃烧爆炸事故（ √）。
29. 抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾（√ ）。
30. 同是酸性腐蚀品，具有强氧化性的无机酸与具有还原性的可燃的有机酸，由于都是酸性腐蚀品而可以同车配载或同库混存（× ）。
31. 装卸易燃液体的管道，管道内表面越光滑，产生的静电荷越多；液体流速越快，产生的静电荷则越少（× ）。
化工设备
一、单选
1. 操作平台护栏扶手的最小高度应为（C）  

A、0.9米  B、1米  C、1.1米
2. 制冷机房应有安装良好、朝（A ）开的门。  

A、外  B、内  C、无所谓
3. 《气瓶安全监察规程》中规定，以所装气体在（C ）时的压力作为气瓶的设计压力。  

A、30℃  B、40℃  C、60℃
4. 下列物品中，（ C）可以与氧气瓶同车运输。  

A、可燃气体气瓶  B、油脂  C、氮气瓶
5. 《气瓶安全监察规程》规定，气瓶耐压试验的压力为设计压力的（C）。  

A、1.2倍  B、1.3倍  C、1.5倍
6. 压力管道的设计单位必须有（ B）级以上的有关主管部门颁布的设计资格证。  

A、国家  B、省  C、地级市
7. 压力管道焊工在连续中断合格项目焊接工作（B ）以上，仍需担任压力管道焊接时，应重新考核。  

A、三个月  B、六个月  C、九个月
8. 奥氏体不锈钢管道用水做压力试验时，水中氯离子含量不得超过（ A）。  

A、25mg/l  B、30mg/l  C、35mg/l

9. 管道系统在进行蒸汽吹扫时排口处白色靶板上，在（A）分钟内靶板上无铁锈及其他杂物，即表示管道系统吹扫合格。  

A、5  B、6  C、7

10. 起重机械当吊钩牌工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕，除固定绳尾的圈数外，必须不少于（B）。  

A、1圈  B、2圈  C、3圈
11. 正常使用的起重机，每（C）都应对制动器进行检查。  

A、三天  B、两天  C、班
12. 正常工作的起重机，按有关标准的要求每（ C）进行一次试验校检。  

A、半年  B、一年  C、两年
13. 化工检修过程中，乙炔气瓶和氧气瓶之间应有足够的安全距离（≧5米），与明火点保持（C ）以上的距离。  

A、5米  B、8米  C、10米
14. 一般情况下，压力容器的构件不允许发生（B）变形。  

A、弹性  B、塑性  C、刚性
15. 对材料的强度影响最大的因素是（B）。  

A、加工方法  B、温度  C、压力
16. 水压试验应该在（B）和热处理以后进行。  

A、焊接试验  B、无损探伤合格  C、金相检查
17. 锅炉和压力容器安全三大附件为压力表、安全阀和（B）。  

A、温度计  B、水位计  C、烟气氧含量分析仪
18. 压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加，且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀，应单独装设（C）。  

A、压力表  B、温度计  C、安全卸压装置
19. 气瓶发生化学爆炸的主要原因是：（A）  

A、气瓶中气体发生混装（可燃气体和氧气）  B、气瓶充装过量  C、维护不当
20. 氧气瓶及强氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处，必须杜绝沾有（A）。  

A、油污  B、水珠  C、漆色
21. 气瓶瓶阀冻结时，可以采用以下方法解冻（A ）。  

A、移到较暖处，用温水解冻  B、用明火烘烤  C、用电炉加热
22. 低压容器和工作压力小于2.5MPA的锅炉，其压力表精度等级不低于（A）。  

A、2.5  B、3  C、3.5

23. 一般工业锅炉应每年进行（A）停炉内外部检验。  

A、一次  B、两次  C、三次
二、多选
1. 黄色三角形的安全标志表示的意义为（BCD）  

A、无危险  B、警告  C、注意  D、危险
2. 按照传热方式的不同，化工换热设备可分为（ABC）。  

A、直接式换热器  B、蓄热式换热器  C、间壁式换热器  D、非金属换热器
3. 气瓶的安全装置主要有（ACD）。  

.A、安全泄压装置  B、充装置  C、防震圈  D、瓶帽
4. 气瓶充装方面最危险而又最常见的事故是（AC）。  

A、氧气与可燃气体混装  B、手工充装  C、气体充装过量  D、机械充装
5. 气瓶一般可分为（ABC）气瓶。  

A、压缩气体  B、液化气体  C、溶解气体  D、可燃气体
6. 焊缝内部缺陷主要有（ABC）。  

A、未焊透  B、气孔  C、夹渣  D、塌陷
三、判断
1. 有压力或密封的容器可直接在其本体上焊割(× ).

2. 对于易燃易爆容器的动火,可以先动火后办证。（×）
3. 气瓶充装和使用人员可以穿化纤服。（× ）
4. 抽加盲板可以带压进行。（ ×）
5. 用惰性气体置换后的空间是缺氧环境。（√）
6. 爆破片一般6-12个月更换一次。如果在系统超压后未破裂的爆破片以及正常运行中有明显变形的爆破片应立即更换。（√ ）
7. 进行焊接时可以用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。（× ）
8. 塔设备是进行蒸馏、吸收、萃取等传质过程的最主要设备。（√ ）
9. 气瓶是一种贮运容器,它的最高压力决定于它的充装量和最高使用温度。（√）
10. 气瓶的正确充装是保证气瓶安全使用的关键之一。（ √）
11. 特殊情况下,气瓶可以长时间置于烈日的爆晒下。（ ×）
12. 气瓶瓶阀冻结后,可用温水解冻,也可用明火烘烤。（× ）
13. 为了方便装卸，气瓶的瓶帽及防震圈可以拆掉。（× ）
14. 管道系统进行吹扫时,不需要设置禁区。（×）
15. 起重机械不得使用铸造的吊钩。（√ ）
16. 起重机械吊钩上的缺陷可以焊补。（ ×）
17. 管沟进出装置和厂房处应设密封隔断。（√ ）
18. 有毒介质管道应采用焊接连接,除有特殊需要外,不得采用法兰或螺纹连接。（√ ）
19. 压力容器是指压力不小于一个大气压（表压）,容积超过25升的容器。（√）
20. 压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。（×）
21. 高压容器的使用压力较高,密封是个关键,所以密封结构也是高压容器中的一个主要结构。（ √）
22. 强度就是材料或结构元件所具有的承受外力而不被破坏的能力。（√ ）
23. 材料的强度性能不是一成不变的,而是随着温度、加工方法、热处理工艺的改变而改变。（√ ）
24. 锅炉和压力容器的安全系数由国家颁布或承认的强度计算标准予以规定。（√）
25. 每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。（√）
26. 高温高压下的氢对碳钢有严重的腐蚀作用,为了防止这种腐蚀,应选用耐氢腐蚀性能良好的低合金铬钼钢作为加氢反应器。（√ ）
27. 锅炉与压力容器的设计,必须由具有相当专业技术水平并取得该专业设计资质的单位负责,并应经过规定的审批手续。（√）
28. 水压试验的主要目的,是检查受压元件的强度,同时也可以通过水在局部地方的渗透等发现潜在的局部缺陷。（√）
事故应急救援部分
一、单选
1. 危险、危害因素是指能使人造成伤亡，对物造成（C），或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。    

A、损害  B、损坏  C、突发性损坏
2. 风险是特定危险事件发生的（B）与后果的结合。    

A、必然性  B、可能性  C、危险性
3. 风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及其后果（C）的评价。    .

A、完好程序  B、危险程度  C、严重程度
4. 确定最大危险原则是：如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按（A）考虑    

A、后果最严重的危险物质或事故形态  B、后果不严重的危险物质或事故形态  C、没有后果的危险物质或事故形态
5. 重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过（C）的单元。    

A、大量  B、小量  C、临界量
6. 临界量是指国家法律、法规、标准规定的一种或一类特定（C）的数量。    

A、有害物质  B、剧毒物质  C、危险物质
7. 重大危险源控制的目的不仅是预防重大事故的发生，而且要做到一旦发生事故能将事故危害限制到（A）程度。    

A、最低  B、中等  C、最高
8. 重大危险源的辨识依据是物质的（B）及其数量。    

A、爆炸特性  B、危险特性  C、可燃特性
9. 企业应对工厂的（B）负责，在对重大危险源进行辨识和评价后，应对每一个重大危险源制定出一套严格的管理制度，采取技术措施和组织措施对重大危险源进行严格的控制和管理。    

A、职工  B、安全生产  C、财产
10. 应急救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速（A），控制事故发展。    

A、实施救援  B、全面防护  C、了解事故
11. 在事故应急救援中，救援人员应迅速建立警戒区域，将警戒区和污染区内与事故应急处理无关的人员（C），并将相邻的危险化学品疏散到安全地点，以减少不必要的人员伤亡和财产损失。    

A、隔离  B、隔绝  C、撤离
12. 危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事故的（C），是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。    

A、防护能力  B、适应能力  C、处理能力
13. 编制应急救援预案的目的是（C）将事故损失减至最少。    

A、迅速地  B、有效地  C、迅速而有效地
14. 预案要有实用性，要根据（A）的实际条件制订，使预案便于操作。    

A、本单位  B、周边单位  C、其它单位
15. 应急救援的器材要定期检查，保证（A）完好。    

A、设备性能  B、消防器材  C、相应器材
16. 企业指挥领导小组负责本单位预案的制订、修订、组建（B），组织预案的实施和演练，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。    

A、基干民兵队伍  B、应急救援队伍  C、应急防护队伍
17. 组织群众撤离危险区域时，应选择合理的（B），避免横穿危险区域。    

A、撤离时间  B、撤离路线  C、撤离地点
18. 对沾有毒害物品的人员要在警戒区出口处（A），进入安全区后再做进一步检查，造成伤害的要尽快进行救护。    

A、实施洗消  B、进行登记  C、进行转移
19. 根据燃烧物的具体性质，选用合适的（A）扑灭火灾。    

A、灭火剂  B、清洗剂  C、洗涤剂
20. 对积聚在事故现场的危险化学品，应及时转移至（A）存放。    

A、安全地带  B、居民区域  C、生产地点
二、多选
1. 重大事故是工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故,并（ABD）    

A、对现场人员和公众带来严重危害  B、对财产造成重大损失  C、对设备造成锈蚀  D、对环境造成严重污染
2. 重大事故隐患是可能导致重大（AD）的事故隐患。    

A、人身伤亡  B、生物伤亡  C、设备故障  D、经济损失
3. 重大事故隐患报告书包括：事故隐患类别；事故隐患等级；（AC）、整改措施，整改资金来源及其保障措施；整改目标。    

A、影响范围  B、隐患分类  C、影响程度  D、影响地点
4. 危险是可能造成（BC）、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。    

A、居民恐慌  B、人员伤害  C、职业病  D、设备损坏
5. 风险评价的目的是：（ABD）    

A、寻求最低事故率  B、最少的事故损失  C、最低的生产投资  D、最优的安全投资效益
6. 重大危险源的辨识依据是物质的（AD）    

A、危险特性  B、应用特性  C、颜色  D、数量
7. 重大危险源分为（CD）    

A、控制重大危险源  B、运输重大危险源  C、生产场所重大危险源  D、贮存区重大危险源
8. 应急计划应提出详尽（ABCD）的技术和组织措施。    

A、实用  B、准确  C、明确  D、有效
9. 接到《重大事故隐患停产、停业整改通知书》的单位，应立即（BC）进行整改。    

A、停电  B、停产  C、停业  D、停料
10. 危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时，为（ABD）清除危害后果而组织的救援活动。    

A、及时控制危险源  B、抢救受害人员  C、进行灾区慰问  D、指导群众防护和组织撤离
11. 危险化学品事故应急救援根据事故波及的范围及危险程度，可采取（BD）两种形式。    

A、个人救护  B、单位自救  C、群众救援  D、社会救援
12. 危险化学品的泄漏处理包括：（ABC）    

A、泄漏源控制  B、危害监测  C、泄漏物处理  D、个人防护
13. 应急救援预案的总目标是（BCD）    

A、将事故扩大化  B、将紧急事故局部化  C、尽可能消除事故  D、尽量缩小事故对人和财产的影响
14. 根据实际情况，按事故的（AC）、影响范围、严重后果分等级地制定相应的预案。    

A、性质  B、大小  C、类型  D、数量
15. 预案要有权威性，各级应急救援组织应（BC）。    

A、独立操作  B、职责明确  C、通力协作  D、相互指导
16. 在编制事故应急救援预案时，第一阶段的工作是（AC）。    

A、调查研究  B、科学评价  C、收集资料  D、购买物资
17. 在编制事故应急救援预案时，第二阶段的工作是（BC）。    

A、调查研究  B、全面分析  C、科学评估  D、进行分工
18. 在编制事故应急救援预案时，第四阶段的工作是（AD）。    

A、实地勘察  B、收集资料  C、组织编写  D、反复修改
19. 应急救援组织机构应包括（ABC）、安全防护救护组等。  

A、应急处置行动组  B、通信联络组  C、疏散引导组  D、人口普查组
20. 在企业应急组织机构中，物资供应部门一般负责抢险和抢救物质的（BC）工作。  

A、供销  B、供应  C、保障  D、保险
三、判断
1.危险、危害因素是指能使人造成伤亡，对物造成突发性损坏，或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。（√）
2. 重大事故是工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员和公众带来严重危害或对财产造成重大损失、对环境造成严重污染。（√）
3. 风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及其后果严重程度的评价。（√）
4. 重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量小于临界量的单元。（×）
5. 重大危险源控制的目的不仅是预防重大事故的发生，而且要做到一旦发生事故能将事故危害限制到最高程度。（×）
6. 对重大事故隐患不采取措施，致使发生重大事故，造成生命财产损失的，对责任人比照刑法第187条的规定追究刑事责任。（√）
7. 救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速实施救援，控制事故发展。（√）
8. 应急救援人员在控制事故发展的同时，应将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散，消除危险化学品事故的各种隐患。（√）
9. 在建立警戒区域时，不必要把警戒区的污染区内与事故无关的人员撤离。（×）
10. 危险物质泄漏处理包括：泄漏源控制、泄漏物处理、危害监测。（√）
11. 编制应急救援预案的目的是确保不发生事故。（×）
12. 根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制定相应的预案。（√）
13. 一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体，救援力量要统一安排。（√）
14. 预案要有实用性，要根据本单位的实际条件制订，使预案便于操作。（√）
15. 预案要有权威性，各级应急救援组织应职责明确，通力协作。（√）
16. 应急救援人员要通过培训考核证实能胜任所担任的应急任务，才能上岗。（√）
17. 应急救援的器材不用检查，性能完好就行。（×）
18. 事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划，即预案的启动、应急、救援、事后监测与处理等各个阶段。（√）
19. 应急救援指挥部由工会主席任总指挥，有关人员任副总指挥。（×）
20. 应急救援组织机构应包括，应急处理行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。（√）
21. 事故应急指挥领导小组负责本单位预案的制订，修订，组建应急救援队伍，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。（√）
22. 物资供应部门负责抢险抢救物质的供应和保障等工作。（√）
23. 企业应根据重大危险源目标模拟事故状态，制订出各种事故状态的应急处置方案。（√）
24. 企业应制订事故处置程序图，一旦发生重大事故，做到临危不惧，指挥不乱。（√）
25. 企业要根据实际情况，保证两年至少一次事故应急救援演练，以检验救援效果。（×）
26. 企业一旦发生重大危险源事故，在本企业抢险抢救力量不足，不必请求社会力量援助。（×）
27. 社会援助队伍到达企业时，指挥部要派员引导并告知安全注意事项。（√）
28. 应急救援队伍接到报警后，应立即根据事故情况，调集救援力量，携带专用器材，分配救援任务，下达救援指令，迅速赶赴事故现场。（√）
29. 应急救援人员应在事故现场划分警戒区、轻危区、重危区；并设置警戒线。（√）
30. 应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻，防止人为破坏，制造事端。（√）
31. 在应急救援过程中组织群撤离危险区域时，可以横穿危险区域。（×）
32. 采用喷射水或其他相应的惰性介质，使危险物的浓度迅速升高，从而达到排除目的。（×）
33. 对积聚存储在事故现场的危险化学品，应就地封存，不应转移至安全地带。（×）
职业危害及预防部分
一、单选
1.生产过程中的职业性危害因素按其性质可分为化学因素、（A）、生物因素等。   

A、物理因素  B、生产粉尘  C、高温
2. 在生产过程、劳动过程、（A）中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业性危害因素。  

A、作业环境  B、卫生环境  C、高温环境
3. 以下（B）发球物理性危害因素。  

A、生产粉尘  B、噪声  C、真菌
4. 以下（A）属于化学性危害因素。  .

A、工业毒物  B、振动  C、高温
5. 职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、（A）和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。  

A、放射性物质  B、高温  C、病毒
6. 我们目前法定的职业病分为（C）大类，（）种。  

A、8、14  B、9、99  C、10、115

7. 我们卫生部门公布的法宝职业病中有（A）种尘肺？  

A、13  B、10  C、8

8. 2002年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录中列出的法定尘肺不包括：（C）  

A、电焊工尘肺  B、石墨尘肺  C、木工尘肺
9. 生产性毒物进入人体的途径主要有呼吸道（A）和消化道。  

A、皮肤  B、口腔  C、食品
10. 在工业生产过程中，毒物最主要是通过（A）途径进入人体的。  

A、呼吸道  B、消化道  C、皮肤
11. 职业性接触毒物危害程度分（C）个级别。  

A、2  B、3  C、4

12. 有毒作业分级的三项指标：毒物危害程度级别、有毒作业劳动时间、（A）。  

A、毒物浓度超标倍数  B、毒性的大小  C、毒物的浓度
13. 毒物进入体内的总量超过转化和排出总量时，体内的毒物就会逐渐增加，这种现象称为毒物的积蓄。毒物在体内的积蓄是发生（B）的基础。  

A、急性中毒  B、慢性中毒  C、亚急性中毒
14. 在工业生产中，呼吸道最易接触毒物，特别是刺激性毒物，一旦吸入，轻者引起呼吸道炎症，重者发生化学性肺炎或肺水肿，通过呼吸道的重要影响因素是毒物在空气中的（B）。  

A、形式  B、浓度  C、时间
15. 职业危害能否引起职业病，主要取决于接触的（B），即接触的时间和浓度。  

A、形式  B、剂量  C、多少
16. 不同的职业危害对人体的危害不同，如（A）可导致尘肺病。  

A、粉尘  B、毒物  C、噪声
17. 生产性粉尘按其性质一般分为如下几类？（C）  

A、矿石粉尘  B、煤尘、石棉尘  C、无机粉尘，有机粉尘和混合性粉尘
18. 用纯氮气置换可燃气体后进入密闭罐内作业，在没有任何个体防护措施时，作业人员有可能发生（B）。  

A、呼吸急促  B、闪电式死亡  C、慢性缺氧
19. 根据《工业企业设计卫生标准》，每个工作日接触噪声时间为8小时，其允许噪声标准是：（A）  

A、85分贝  B、88分贝  C、91分贝
20. 根据《工业企业设计卫生标准》，每个工作日接触噪声时间为4小时，其允许噪声标准是：（B）  

A、85分贝  B、88分贝  C、91分贝
21. 生产经营单位（C）采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品；购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。
A、特殊情况下可以  B、可以  C、不得
22. 我国的作业环境卫生标准中，有害物质的最高容许浓度采用的计量单位是（A）。
A、mg/m3  B、ppm  C、g/1

23. 某作业场所已被确定为缺氧环境，此时，有人决定向该环境通入纯氧。你认为这样做是正确的吗？ B 

A、可以，效果非常好  B、不行，非常危险  C、无所谓
24. 所谓缺氧环境，通常是指空气中氧气的体积浓度低于（C）。  

A、14%  B、16%  C、18%

25. 根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）中的规定，在高毒物品作业场所，应设置（A）色警示线。  

A、红  B、黄  C、绿
26. 根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）中的规定，在一般有毒物品作业场所，应设置（B）色警示线。  

A、红  B、黄  C、绿
27. 根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）中的规定，警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于（C）处。  

A、20厘米  B、30厘米  C、40厘米
28. 防尘用的个体防护用品是用来保护劳动者不受粉尘危害，按人体的防护部位可分为（）防尘用品和（B）防尘用品两大类。  

A、过滤式、自吸式  B、呼吸道，身体  C、隔离式，自吸式
29. 防毒用品是用来保护劳动者免受有害物质的侵害，防止职业中毒的个体防护用品，按防护个体的部位划分可分为（A）防护用品和（）防护用品两大类。  

A、呼吸道，皮肤  B、呼吸道，消化道  C、消化道、皮肤
30. 在密闭场所（氧气浓度为18%，有毒气体超标并空气不流通）时，应选用的个体防护用品为（C）。  

A、防毒口罩  B、防尘口罩  C、供应空气的呼吸保护器
31. 在易燃易爆场所作业不能穿戴（A）。  

A、尼龙工作服  B、棉布工作服  C、防静电服
32. 使用劳动防护用品的单位（B）以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。  

A、可以  B、不得  C、无所谓
33. 应使用（B）来清洗皮肤上沾染的油污。  

A、有机溶剂  B、肥皂  C、丙酮
34. 特种劳动防护用品安全标志管理工作由（B）指定的特种劳动防护用品安全标志管理机构实施，受指定的特种劳动防护用品安全标志管理机构对其核发的安全标志负责。  

A、国家质检部门  B、国家安全生产监督管理总局  C、国家公安部
35.经皮肤吸收毒物，或腐蚀造成皮肤灼伤的毒物，应立即脱去受污染的衣物，（A）。  

A、立即用大量清水冲洗  B、立即用布抹干  C、尽快完成工作后，就医治疗
36. 眼部溅入毒物后，应立即（A），并尽可能请医生诊治。  

A、用大量清水洗眼  B、滴眼药水  C、用干净的手帕擦试
37. 当作业场所空气中有害化学品气体的浓度超过国家规定标准时，工人必须使用适当的（B）。  

A、预防药品  B、个人防护用品  C、保健品
38. 在有毒化学品泄漏区域，对无关人员进行撤离时，应该（A）。  

A、向上风方向转移  B、向下风方向转移  C、在低洼处滞留
39. （A）呼吸器只能在不缺氧的工作环境和低浓度毒污染环境中使用。  

A、过滤式  B、隔离式  C、自给式
40. （B）只是一道阻止有害物进入人体的屏障，只能作为一种辅助性措施。  

A、变更工艺  B、个体防护  C、替代
41. 用人单位按照职业病防治要求，用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用，支出方式为（A）。  

A、在生产成本中据实列支  B、国家和企业共同负担  C、企业和受益员工共同负担
42. 下列哪项内容不属于健康监护的基本内容？（A）  

A、职业病的治疗  B、定期体检  C、建立健康监护档案
43. 用人单位对不适宜从事原工作的职业病病人，应当（C）。  

A、解除劳动合同  B、调离一段时间  C、调离原岗位，并妥善安置
二、多选
1. 职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括（ABCD） : 

A、化学  B、物理  C、生物因素  D、在作业过程中产生的其他职业有害因素
2. 《工作场所职业病危害警示标识》规定了在工作场所设置的可以使劳动者对职业病危害产生警觉，并采取相应防护措施的（ABC）和文字.

 A、图形标识  B、警示线  C、警示语句  D、口号
3. 根据《工作场所职业病危害警示标识》中的规定，工作场所设置的可以使劳动者对职业病危害产生警觉图形标识分为（ABCD）。 

A、禁止标识  B、警告标识  C、指令标识  D、提示标识
4. 用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；制定职业病防治计划和实施方案（ABCD）。    

A、建立、健全职业卫生管理制度和操作规程  B、建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案  C、建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度  D、建立、健全职业病危害事故应急救援预案
5. 为做好职业病前期预防，用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的（ABC）等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。   

A、职业病危害及其后果  B、职业病防护措施  C、待遇  D、劳动纪律
6. 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程（AD）。   

A、职业病危害事故应急救援措施  B、设置警示标识  C、中文警示说明  D、工作场所职业病危害因素检测结果
7. 职业病防治工作应坚持（BC）的方针，实行分类管理，综合治理 。  

A、安全第一  B、预防为主  C、防治结合  D、环境管理
8. 卫生部、劳动和社会保障部公布的《职业病目录》中列出的法定尘肺包括（ABD） 

A、铝尘肺  B、石墨尘肺  C、木工尘肺  D、电焊工尘肺
9. 职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇（ABC） 。 

A、用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查  B、用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置  C、用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴  D、用人单位对职业病病人，应安排回家休养
10. 生产性毒物是指在生产中使用和产生的、并在作业时以较少的量经（ABC）进入人体，与人体发生化学作用，而对健康产生危害的物质 。 

A、呼吸道  B、皮肤  C、口  D、眼
11. 2002年卫生部,劳动和社会保障部文件,卫法监发(2002)108号《职业病目录》中规定职业中毒有56种，被列为职业中毒的有（ABD）
A、一氧化碳中毒  B、硫化氢中毒  C、铝中毒  D、汞及其化合物中毒
12. 生产性粉尘按性质不同可分为：无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘。下列属于无机性粉尘的有：（ABC）
A、硅石  B、石棉  C、铁  D、棉
13. 矽尘这种职业病主要是因（AB）含量超过（）的无机性粉尘引起的。
A、游离二氧化硅  B、10%  C、二氧化硅  D、8%

14. 粉尘危害的控制措施：湿式作业，密闭，（AB） 。
A、通风  B、除尘系统  C、方向和位置控制  D、隔离作业人员
15. 对可能发生急性职业操作的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置：（ABCD）  

A、现场急救用品  B、冲洗设备  C、应急撤离通道  D、必要的泄险区
16. 无防护措施的生产性强噪声，对人体能产生多种不良影响，甚至形成噪声性疾病。下列属于噪声引起的不良影响有：（ABD）  

A、噪声聋  B、暂时性听觉位移  C、过敏性疾病  D、头痛
17. 工业噪声主要可采用（ABC）等方法对其进行控制。  

A、方向和位置控制  B、屏蔽  C、工程控制  D、密闭通风
18. 化学性皮肤灼伤是常温或高温的化学物直接对（ABC）引起的急性皮肤损害。 

A、皮肤刺激  B、腐蚀作用  C、化学反应热  D、血液刺激
19. 化学性皮肤灼伤包括：（ABC） 

A、轻度灼伤  B、中度灼伤  C、重度灼伤  D、极度灼伤
20. 对于化学物质的灼伤应争分夺秒进行抢救，正确的方法有：（ABD）  

A、用清洁水冲洗创面半个小时左右  B、用清洁水冲洗后使用中和剂  C、直接用消毒纱布、干净手帕等包扎，以免细菌感染  D、快速送往医院
21. 生产过程产生噪声的作业场所，作业工人应选择的个体防护用品有：（ABC）  

A、耳塞  B、防噪声帽  C、耳罩  D、防护面罩
22. 有毒作业工作环境中，接触有毒物品的作业工人，应选择的个体防护用品有：（ABD）  

A、防护服装  B、防尘口罩  C、耳罩  D、防毒面具
23. 在选用个体防护用品时，为了防止持续烧伤，不可使用：（ABC）   

A、的确凉  B、尼龙  C、着火焦结的衣物  D、耐火服
24. 单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、（ABCD）等管理制度；并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。   

A、发放  B、使用  C、更换  D、报废
25. 劳动防护用品符合下述条件之一者，即予判废。（ABCD）   

A、不符合国家标准或专业标准  B、未达到上级劳动保护监察机构根据有关标准和规程所规定的功能指标  C、在使用或保管贮存期内遭到损坏、或超过有效使用期  D、经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标。
三、判断
1. 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。（√）
2. 劳动者接触职业性有害因素，一定就会发生职业危害。（×）
3. 患职业病的，不属于工伤。（×）
4. 最高容许浓度是以每立方米的空气中含有毒物的毫克数来表示的，单位是mg/m3。（√）
5. 生产性毒物可通过呼吸道、皮肤和消化道侵入人体。（√）
6. 苯是无色透明、有芳香味液体，极易挥发，因此在苯的生产和使用过程中容易发生中毒。（√）
7. 最高容许浓度，指在一个工作日内任何时间都不应超过的浓度。（√）
8. 一氧化碳中毒主要是急性中毒。轻度中毒表现为头昏眼花、剧烈头疼、耳鸣、颈部压迫感和搏动感，并伴有恶心、呕吐、心悸、四肢无力等，甚至出现短的昏厥。（√）
9. 硫化氢为无色、低浓度时带有臭蛋样气味的气体，高浓度时使嗅觉麻痹，故难以凭嗅味强弱来判断其危险浓度。（√）
10. 常见的窒息性气体有两大类：一类是单纯性窒息性气体，如甲烷、二氧化碳和氮气等气体；另一类是化学性窒息性气体，如一氧化碳、硫化氢及氰化氢等。（√）
11. 预防职业中毒的措施主要是进行个体防护，组织管理措施无关紧要。（×）
12. 凡确诊患有职业病的职工，享受国家规定的工作保险待遇或职业病待遇。（√）
13. 尘肺是一种严重的职业病类型。（√）
14. 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。（√）
15. 生产环境监测和职业健康监护是对职业病危害因素进行评估的重要手段。（√）
16. 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原单位，让其下岗。（×）
17. 生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。（√）
18. 在产生粉尘的车间作业不需要进行通风排尘，只要有个人防护措施即可。（×）
19. 根据《有毒作业分级》标准，有毒作业分级依据三项指标毒物危害程度级别、有毒作业劳动时间、毒物浓度超标倍数。（√）
20. 车间空气中有害物质的最高容许浓度可在《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）国家标准中查到。（√）
21. 生产性常见毒物按其危害大小及对人体的危害程度分为极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害四级。（√）
22. 空气中含有病原体、恶臭物质（例如毛类、破烂布分选、熬胶等）及有害物质浓度可能突然增设的工作场所，可以采用循环空气作热风采暖和空气调节。（×）
23. 经局部排气装置排出的有害物质必须通过净化设备处理后，才能排入大气，保证进入大气的有害物质浓度不超过国家排放标准规定的限值。（√）
24. 厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。（√）
25. 光气、二氧化碳、氮、氯、臭氧、氧化镉、溴甲烷、甲醛、丙烯醛等气体易引起肺气肿。（√）
26. 生产性噪声对人的健康没有危害，因此，生产过程中不必防范噪声。（×）
27. 采取职业病危害事故应急救援措施、设置警示标识和中文警示说明是控制职业病危害的有效方法。（×）
28. 用人单位应当优先采用有利于防治职业病的保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。（√）
29. 生产过程的密闭化、湿式作业、自动化是解决毒物危害的根本途径。（×）
30. 有毒作业是指职工在存在生产性毒物的工作地点从事生产和劳动的作业。（√）
31. 毒物危害程度级别、有毒作业劳动时间、毒物浓度超标倍数是有毒作业分组的三项指标。（√）
32. 产生剧毒物质的工作场所，其墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面，应采用不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加高保护层，以便清洗。（√）
33. 在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。（√）
34. 用人单位应对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道、必要的泄险区。（√）
35. 作业场所具有I级噪声可以安全作业外，其它级别的噪声均为不安全作业。（×）
36. 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。（√）
37. 采取合理布置热源、隔热、通风及加强个体防护可减少环境热作用对作业人员的危害。（√）
38. 放散大量热量的厂房，热作业应设在建筑物的最上层；热源应尽可能设置在夏季主导风向的下风侧或有天窗下方。（√）
39. 作业工人在生产过程产生噪声的作业场所，应选择防护面罩作为个体防护用品。（×）
40. 单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。（√）
41. 用人单位为劳动者人个提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。（√）
42. 除尘设施、排毒净化设施、通风换气设施、事故应急设施、噪声控制设施均为职业病防护设施评价主要项目。（√）
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