
危险化学品生产单位主要负责人和安全生产管理人员

复训复习题

一、填空题
1、消防工作贯彻（预防为主）、（防消结合）的方针。P1

2、《消防法》规定对建筑消防设施每年至少进行（一）次全面检测、确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。P1

3、（生产）、（储存）、（经营）易燃易爆物品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应与居住场所保持安全距离。P1

4、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》危险化学品特种作业人员应当符合的条件中文化程度要求：具有（高中）或相当于（高中）及以上文化程度。P2

5、《生产安全事故信息报告和处置办法》规定：生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于（1）小时内报告事故发生地县级（安全生产监督管理部门）、煤矿安全监察分局。P4

6、《生产安全事故应急预案管理办法》规定：生产经营单位当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织（一）次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每（半）年至少组织一次现场处置方案演练。P5

7、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》规定，提高工伤事故死亡职工一次性赔偿标准。从（2011）年（1）月（1）日起，依照《工伤保险条例》的规定，对因生产安全事故造成的职工死亡，其一次性工亡补助金标准调整为按全国上一年度城镇居民人均可支配收入的（20）倍计算，发放给工亡职工近亲属。P6

8、（《安全生产法》）是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。P10

9、《危险化学品安全管理条例》规定在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和（处置）废弃化学品，必须遵守该条例和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定。P11

10、《危险化学品安全管理条例》规定：危险化学品生产企业、经营企业不得向未取得（危险化学品经营许可证）从事危险化学品经营的单位或者个人销售危险化学品。P12

11、《危险化学品安全管理条例》规定：生产、储存危险化学品的车间、仓库等场所不得与（员工宿舍）在同一建筑物内，并应当与（员工宿舍）保持安全防护距离。P12

12、《危险化学品安全管理条例》规定：生产、储存危险化学品以及使用危险化学品从事生产的企业，应当选择具有国家规定的相应资质的单位，对本企业的生产、储存装置每（三）年进行一次安全评价，并提出安全评价报告。P12

13、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定：禁止使用(童工)。用人单位不得安排未成年人和（孕期、哺乳期）的女职工从事使用有毒物品的作业P14。

14、《危险化学品登记管理办法》规定：危险化学品登记证书的有效期为（3）年。登记单位应在有效期满前（3）个月，到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核。P15

15、国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行（安全生产许可）制度。企业未取得（安全生产许可证）不得从事生产活动。P16

16、危险化学品生产经营单位必须依据《安全生产法》的规定设置（安全生产管理机构）和配备（专职安全生产管理人员）。P18

17、建设项目中的安全设施必须符国家规定，必须与主体工和（同时设计）、（同时施工）、（同时投入生产和使用）。P20

18、危险化学品生产检修作业前在签订设备检修合同时，应同时签订（安全管理协议）。P24

19、国家对危险化学品储存实行（审批）制度，未经（审批）任何单位和个人不得储存危险化学品。P26

20、储存危险化学品的单位发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，应当立即向当地（公安部门）报告。P27

21、国家对危险化学品运输经营者实行（许可）制度；未经许可，任何单位和个人不得运输危险化学品。P28

22、禁止在危险品储存区域内堆积（可燃废弃物品）；泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。P31

23、液氯钢瓶严禁使用（蒸汽、明火）直接加热，可采用45度以下的温水加热。P41

24、氯气本身的毒性较大，须避免其（泄漏）。P46

25、氯化反应是一个（放热）过程，氯化反应设备必须具备良好的（冷却）系统。P46

26、硝化管道堵塞时，可用（蒸汽）加温，千万不能用（金属棒）敲打或（明火）加热。P47

27、在爆炸危险场所机械设备中凡可能发生撞击、摩擦的两部分都应采用不同的（金属）。P76

28、有爆炸危险的厂房及库房必须采取（遮阳）措施。P76

29、固定式压力窗口的使用单位，必须向地、市级锅炉压力容器安全监察机构申请和办理（使用登记）手续。P78

30、（压力）和（温度）是压力窗口使用过程中的两个主要参数。P79

31、压力容器运行中，严禁盲目提高（工作压力）。P79

32、电气事故包括触电事故，（静电）、（雷电）、电磁场危害，电气火灾与爆炸，电气线路和设备故障等。P82

33、国家标准规定，安全电压额定值的等级为（42）V、（36）V、（24）V、（12）V、（6）V。当电气设备采用了超过（24）V必须采用防止人直接接触带电体的保护措施。P82

34、保护接地是把用电设备在故障情况下可能出现危险的金属部分用（导线）与（接地体）连接起来，使用电设备与大地紧密连通。P84

35、平时不能接地的汽车槽车和槽船在装卸易燃液体时，必须在预设地点按操作规程的要求接地，所用接地材料在撞击时不会发生火花。装卸完毕后，必须按规定待物料静置一定时间后，才能拆除（接地线）。P85

36、危险化学品的生产经营单位应当建立应急救援组织或指定兼职的(应急救援人员)。P89

37、发生危险化学品火灾时，灭火人员不应（单独灭火），出口通道应始终保持（清洁）和（畅通），要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。P91

38、化学品事故应急反应过程一般包括报警、（紧急疏散）、（现场急救）、溢出或泄漏处理和（火灾控制）几个方面。P95

39、易燃化学品泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行（覆盖）、(收容)、(稀释)、(处理)，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。P97

40、事故应急救援是为了提高对（突发事故）的处理能力，根据实际情况预计未来可能发生的事故，预先制定事故应急救援对策，它是为在事故中保护（人员）和（设施）的安全而制定的行动计划。P91

41、生产过程中的明火主要指（加热）用火、（维修）用火、以及其他火源。P77

42、常用的惰性气体是（氮气）和（水蒸气），有时还可以烟道气。P74

43、金属钾、钠要浸在（煤油）中储存。P75

44、压力容器开车时应有（专人负责）、（统一指挥），严格按开车方案执行。P79

45、合理选用电气装置是减少（触电危险）和（火灾爆炸）的重要措施。P83

46、保护接零是电气设备在正常情况下不带电的金属部分，用导线与低压电网的（零线）连接起来。P85

47、防直击雷的措施主要是：在建筑物上装设避雷网或避雷针，避雷网格不大于20m×20m,引下线应不少于2根，每根引下线的冲击接地电阻不应大于（30）欧姆。P88

48、危险化学品事故应急救援按事故波及范围及其危害程度，可采取（单位自救）和（社会救援）两种形式。P89

49、特别重大事故，是指造成（30）人以上死亡，或者（100）人以上重伤，或者 1亿元以上直接经济损失的事故。P34

50、一般事故，是指造成（3）人以下死亡，或者10人以下重伤，或者（1000）万元以下直接经济损失的事故。P34

二、单项选择
1、我国安全生产的方针是：（A）P1

A、安全第一、预防为主、综合治理B、预防为主、防消结合C、安全第一、经济第二

2、消防法贯彻的方针是：（B）P1

A、安全第一、预防为主B、预防为主、防消结合C、消防工作、人人有责

3、对建筑消防设施每（B）至少进行一次检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。P1

A、半年  B、一年  C、两年

4、危险化学品特种作业人员应当符合的条件中下面描述正确的是：（B）P2

A、年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄；

B、具有高中或者相当于高中及以上文化程度；

C、具备各种安全安全技术与技能；

5、同一违法行为违反不同法律、行政法规或者部门规章规定的，在适用具体法律条文时应当遵循下列原则：（C）P3

A、优先适用法律效力近的规定；

B、法律效力相同，属于一般规定的优先；

C、法律效力相同，生效时间在后的优先适用；

6、国务院特种设备安全监督管理部门负责全国特种设备的安全监察工作，县级以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对（A）特种设备实施安全监察。P3

A、本行政区域 B、县级单位  C、其他区域

7、生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于（C）内报告事故发生地县级安全生产县级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。P4

A、2小时    B、3小时  C、1小时

8、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织（B）综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。P5

A、二次   B、一次  C、三次

9、存在职业危害的生产经营单位的作业场所应当符合下列要求中描述正确的是：（C）P5

A、有害作业与无害作业同时存在的情况下，生产布局合理；

B、作业场所住人的情况下，要有必要的防护措施；

C、职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准；

10、对重大、特别重大生产安全责任事故负有主要责任的企业，其主要负责人（A）不得担任企业的矿长（厂长、经理）。P7

A、终身     B、五年内  C、十年内

11、安全生产法中负有专项监管职能的有关职能部门，下面部门不属于的是：（B）P11

A、公安交通部门  B、安全生产监督管理部门  C、建筑主管部门

12、安全生产法中负有安全生产综合监督管理职责的部门是：（C）P11

A、质量技术监督管理部门 B、公安消防部门   C、安全生产监督管理局

13、生产、经营、储存、运输、使用化学品和处置废弃危险化学品的单位，其（A）对本单位危险化学品的安全管理全面负责。P12

A、主要负责人    B、安全生产管理人员   C、危险化学品特种作业人员

14、危险化学品建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（C）对其安全设施验收合格后，方可投入生产和使用。P12

A、质量技术监督管理部门 B、安全评价机构 C、安全生产监督管理部门

15、生产、储存危险化学品以及使用危险化学品从事生产的企业，应当对本企业的生产、储存装置每（ A）进行一次安全评价，并提出安全评价报告。P13

A、三年  B、二年  C、五年

16、国家对易制毒化学品的生产、经营、购买、运输和进口、出口实行（B）和许可制度。

A、统一管理   B、分类管理 C、对口管理  P13

17、用人单位（C）组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。P14

A、可以  B、不必  C、应当

18、危险化学品登记证书有效期为（A）。P15

A、三年   B、五年  C、二年

19、下面对“四不放过”原则描述不正确的是：（A）P16

A、事故单位未受到处罚不放过；B、事故责任者没有严肃处理不放过;C、广大职工没有受过教育不放过；

20、国家对下面（C）类企业不实行安全生产许可制度。P16

A、矿山企业  B、建筑施工企业 C、冶金企业

21、危险化学品生产企业的安全生产管理机构，应当履行的职能有：（B）P18

A、审核安全生产资金的使用和落实情况，确保企业的正常经济运作；

B、组织制定和修订安全生产制度，安全操作规程；

C、组织安全生产事故的调查处理，对相关责任人进行处罚；

22、安全生产责任制的总要求是：（A）P19

A、横向到边、纵向到底，并由生产经营单位的主要负责人组织建立。

B、覆盖生产的各个环节，并由生产经营单位的安全管理人员组织建立。

C、横向到边、纵向到底，生产经营的各个环节必须执行。

23、安全生产责任制度遵循的原则是：（B）P19

A、安全第一、预防为主、综合治理

B、安全生产方针和“管生产的同时必须管安全”

C、责任明确、落实到人

24、对安全教育培训工作描述不正确的是：（C）P19

A、安全教育培训工作是提高员工安全意识和安全素质的必要手段；

B、安全教育培训工作是防止产生不安全行为，减少人为失误的重要途径；

C、安全教育培训工作是扼制生产安全事故的主要因素；

25、下面不属于安全检查的是：（B）P20

A、综合安全检查   B、制定安全检查计划 C、季节性安全检查

26、下面不属于安全“三同时”的是：（A）P20

A、同时维修  B、同时设计  C、同时施工

27、每个职工应严格按照（B）穿戴使用个体防护用品。P22

A、美观的要求   B、统一整齐   C、规定要求

28、外来检修施工单位应具有国家规定的相应措施资质，并在其（C）内开展检修施工业务。P24

A、业务范围   B、职责范围   C、等级许可范围

29、未经审批的单位和个人（B）储存危险化学品。P26

A、可以  B、适当  C、不得

30、建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（A）对其安全设施验收合格后，方可投入生产和使用。P27

A、安全生产监督管理部门B、项目发包单位C、技术监督部门

31、危险化学品应该储存在（C）专用场地或者专用储存室内，由专人管理。P27

A、专用车间  B、专用容器  C、专用仓库

32、公众发现无主化学品应当立即向当地（A）或者安全生产监督管理部门报告。P28

A、公安部门     B、质监部门  C、环保部门

33、依照造成事故的责任不同，分为（B）两大类。P33

A、伤亡事故和非伤亡事故B、责任事故和非责任事故C、一般事故和较大事故

34、特别重大事故是指（A）。P34

A、造成30人以上死亡，或者100人以上重任，或者1亿元以上直接经济损失的事故； 

B、造成10人以上死亡30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故； 

C、造成3人上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万无以下直接经济损失的事故； 

35、较大事故是指（C）。P34

A、造成30人以上死亡，或者100人以上重任，或者1亿元以上直接经济损失的事故； 

B、造成10人以上死亡30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故； 

C、造成3人上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万无以下直接经济损失的事故； 

36、重大事故由（C）组成事故调查组进行调查。P35

A、国务院或者国务院授权的部门B、设区的市级人民政府C、省级人民政府

37、较大事故由（B）组成事故调查组进行调查。P35

A、国务院或者国务院授权的部门B、设区的市级人民政府C、省级人民政府

38、特别重大事故由（A）组成事故调查组进行调查。P35

A、国务院或者国务院授权的部门B、设区的市级人民政府C、省级人民政府

39、能在空气中发生氧化作用，放热使温度升高，导致自燃，甚至爆炸的物质是：（B）P74

A、易燃固体     B、自燃性物质     C、强氧化剂

40、易燃烧，受明火、热、撞击、摩擦、电火花或氧化剂作用能引起燃烧爆炸的物质是：（Ａ）P74

A、易燃固体     B、自燃性物质     C、强氧化剂

41、遇强酸、强碱，受潮、冲击、摩擦、受热等作用，或者遇难还原剂接触，能分解、燃烧甚至爆炸的物质是：（C）P75

A、易燃固体     B、自燃性物质     C、强氧化剂

42、有爆炸危险的厂房及库房必须采取（B）措施。P76

A、密闭   B、遮阳   C、制冷

43、凡手提照明灯、危险环境的局部照明灯、高度不足2.5m的一般照明灯、危险环境和特别环境中使用的携带式电动工具，如果没有特殊安全结构或安全措施，应采用（B）安全电压。P82

A、42V   B、36V    C、24V

44、凡工作地点狭窄，行动不便，以及周围有大面积接地导体的环境，所使用的手提照明灯采用（C）安全电压。P83

A、36V B、24V  C、12V

45、在潮湿和多尘的环境中应采用（A）电气设备。P84

A、封闭式  B、防爆式   C、开启式

46、在有腐蚀性气体的环境中，必须采用（A）电气设备。P84

A、封闭式  B、防爆式   C、开启式

47、在有易燃易爆危险的环境中，必须采用（B）电气设备。P84

A、封闭式  B、防爆式   C、开启式

48、在静电接地措施中，金属设备与设备之间、管道与管道之间，如用金属法兰连接，可不别跨接线，但必须有（B）以上螺栓可靠连接。P85

A、1个  B、2个  C、3个

49、专设的静电接地端子电阻不应大于（C）欧姆。

A、30  B、50  C、100

50、三类防雷建筑防直击雷的主要措施是：在建筑物上装设避雷网或避雷针，避雷网格不大于20m×20m,引下线应不少于（B）根，每根引下线的冲击接地电阻不应大于30欧姆。

A、1   B、2    C、3

欢迎转发分享，更多资料尽在知识星球：安全人联盟 https://t.zsxq.com/E2RVFII

