危险化学品生产企业安全试题7（氯碱企业操作人员）
一、选择题
1.生产经营单位的    依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。（ C ）
A.党委       B.团委      C.工会     D.主要负责人
2.对危险化学品生产储存企业中转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，要进行          安全培训教育，经考核合格后，方可上岗作业。（ C ）
A. 厂级、车间级         B.厂级、班组级  
C.车间级、班组级        D.班组级
3. 当氯气中含氢量达到     ％以上，则随时可能在光照或受热情况下发生爆炸。（ A ）
A.5       B.10      C.30      D.50
4.受限空间照明电压应小于等于      V。（  B ）
A.12   B.36   C.220    D.380
5.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过     %。（  B ）
A.11        B.21      C.31       D.41
6.氯气的职业接触限值(最高容许浓度)为：    mg/m3。（ B ）
A.0.5        B.1      C.3    D.5
7.动火期间距动火点      m内不得排放各类可燃气体。（ D ）
A.10   B.15   C.20    D.30。
8. 使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于    m，并不得在烈日下曝晒。（  B ）
A. 5   B. 10   C. 15    D. 20
9. 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，可以采取的有效隔离措施为    。（ C ）
A.水封   B.关闭阀门   C.盲板或拆除管道    D.气封
10.凡距坠落高度基准面      米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。（ C ）
A.1   B.1.5   C.2    D.2.5
二、填空题
1. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所   。
2.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业     。
3.一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物  。
4. 液氯与可燃物、还原剂   接触会发生剧烈反应。
5. 生产、使用氯气的车间及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。
三、判断题
1.氯气为剧毒化学品，吸入高浓度气体可致死，包装容器受热有爆炸的危险。（√）
2. 光气毒性比氯气大10倍，主要损害呼吸道，导致化学性支气管炎、肺炎、肺水肿。（√）
3.危险化学品从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，不得停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（×）
4. 液氯气化器、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。（√）
5.氯化设备、管道处、阀门的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等高强度耐氯垫料，严禁使用橡胶垫。（√）
四、简答题
1.氯气储罐的出口管线第一道法兰处出现泄漏时，应该如果应急处置？



2.你所在岗位的最大风险源是什么？如何管控？请谈谈你的看法。
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