危险化学品生产企业安全试题8（氟化工企业操作人员）
一、选择题
1.生产经营单位的    依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。（ C ）
A.党委       B.团委      C.工会     D.主要负责人
2.对危险化学品生产储存企业中转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，要进行          安全培训教育，经考核合格后，方可上岗作业。（ C ）
A. 厂级、车间级         B.厂级、班组级  
C.车间级、班组级        D.班组级
3. 打开氢氟酸容器时，确定工作区通风良好且无火花或引火源存在，避免让释出的蒸气进入工作区的空气中，并有随时可以用于灭火及处理泄漏的紧急应变装置。一旦发生物品着火，不能使用    灭火。（ D ）
A. 干粉灭火器        B. 二氧化碳灭火器
C.砂土               D.水
4.受限空间照明电压应小于等于      V。（  B ）
A.12   B.36   C.220    D.380
5.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过     %。（  B ）
A.11        B.21      C.31       D.41
6.氟化氢的职业接触限值(最高容许浓度)为：    mg/m3。（ C ）
A.0.5        B.1      C.2   D.5
7.动火期间距动火点      m内不得排放各类可燃气体。（ D ）
A.10   B.15   C.20    D.30。
8. 使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于    m，并不得在烈日下曝晒。（  B ）
A. 5   B. 10   C. 15    D. 20
9. 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，可以采取的有效隔离措施为    。（ C ）
A.水封   B.关闭阀门   C.盲板或拆除管道    D.气封
10.凡距坠落高度基准面      米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。（ C ）
A.1   B.1.5   C.2    D.2.5
二、填空题
1. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所   。
2.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业     。
3.氢氟酸充装时必须使用万向节管道   充装系统。
4. 氟化氢必须防止泄漏，作业现场应设置氟化氢有毒气体检测报警仪   ，配备两套以上重型防护服    。
5. 氢氟酸储存区设置围堰，地面进行防渗透  处理，并配备倒装罐或储液池。
三、判断题
1. 氟化反应操作中，要严格控制氟化物浓度、投料配比、进料速度和反应温度等。必要时应设置自动比例调节装置和自动联锁控制装置。（√）
2.氟化氢为有毒气体，对呼吸道黏膜及皮肤有强烈刺激和腐蚀作用。（√）
3.危险化学品从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，不得停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（×）
4.氟化氢反应性极强，腐蚀性极强，能与各种物质发生反应。（√）
5. 氢氟酸若留存时间长，则因少量水分的作用而发生聚合，生成黑褐色的聚合物。由于聚合是放热反应，且有自动催化作用，有时会突然爆炸，为此，储存时要特别小心，贮存时间不宜太长，并注意添加稳定剂。（√）
四、简答题
1.氢氟酸储罐的出口管线第一道法兰处出现泄漏时，应该如果应急处置？



2.你所在岗位的最大风险源是什么？如何管控？请谈谈你的看法。
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