危险化学品生产企业安全试题9（煤化工企业操作人员）
一、选择题
1.生产经营单位的    依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。（ C ）
A.党委       B.团委      C.工会     D.主要负责人
2.对危险化学品生产储存企业中转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，要进行          安全培训教育，经考核合格后，方可上岗作业。（ C ）
A. 厂级、车间级         B.厂级、班组级  
C.车间级、班组级        D.班组级
3.甲醇的爆炸极限为       %（体积比）（ D ）
A. 5.5～10.0        B.10.0～20.0
C.20.0～44.0        D. 5.5～44.0
4.受限空间照明电压应小于等于      V。（  B ）
A.12   B.36   C.220    D.380
5.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过     %。（  B ）
A.11        B.21      C.31       D.41
6.一氧化碳的爆炸极限为       %（体积比）（ C）
A. 5.5～10.0        B.10.0～74.0
C.12.0～74.0        D.5.5～74.0
7.动火期间距动火点      m内不得排放各类可燃气体。（ D ）
A.10   B.15   C.20    D.30。
8. 使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于    m，并不得在烈日下曝晒。（  B ）
A. 5   B. 10   C. 15    D. 20
9. 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，可以采取的有效隔离措施为    。（ C ）
A.水封   B.关闭阀门   C.盲板或拆除管道    D.气封
10.凡距坠落高度基准面      米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。（ C ）
A.1   B.1.5   C.2    D.2.5
二、填空题
1. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所   。
2.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业     。
3.一氧化碳的职业接触限值：PC-STEL(短时间接触容许浓度)为    30    mg/m3。
4.一氧化碳极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物   ，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
5. 一氧化碳的职业接触限值：PC-STEL(短时间接触容许浓度)为    50    mg/m3。
三、判断题
1.甲醇高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。（√）
2. 甲醇可致视神经损害，重者引起失明。（√）
3.危险化学品从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，不得停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（×）
4.甲醇储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。（√）
5. 在甲醇罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。（√）
四、简答题
1.甲醇储罐的出口管线第一道法兰处出现泄漏时，应该如果应急处置？



2.你所在岗位的最大风险源是什么？如何管控？请谈谈你的看法。
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