安全生产培训考试题库
	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	001  

	题    型
	判断

	题目内容
	《安全生产许可证条例》规定的行政处罚,由安全生产许可证颁发管理机关决定

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	002

	题    型
	判断

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用单位应将危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开,教育职工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施,经常对职工进行工作场所安全使用化学品的教育和培训

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	003

	题    型
	判断

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定,安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	004

	题    型
	判断

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定,国家鼓励对危险化学品实行专门储存、统一配送、集中销售

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	005

	题    型
	判断

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度,并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	006

	题    型
	判断

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外,危险化学品的生产装置和储存设施,与河流、湖泊、风景名胜和自然保护区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	007

	题    型
	判断

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外,危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施,与供水水源、水厂及水源保护区等场所、区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	008

	题    型
	判断

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外,危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施,与居民区域、商业中心、公园等人口密集场所、区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	009

	题    型
	判断

	题目内容
	《危险化学品安全生产许可证》有效期是三年

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	010

	题    型
	判断

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,单位的安全管理人员是本单位的消防安全责任人

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	011

	题    型
	判断

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	012

	题    型
	判断

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,企业对建筑消防设施三年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	013

	题    型
	判断

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,企业对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	014

	题    型
	判断

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	015

	题    型
	判断

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置,应当符合消防技术标准

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C


	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	016

	题    型
	判断

	题目内容
	2007年3月27日14时23分,京沈高速公路辽中段610km处,一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车,撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部, 车上装有24吨丙烯腈,大量的液体喷涌而出,不仅被困者随时都有生命危险,而且数百辆车经过出事路段,附近还有上百名农民正在劳动,情况十分危急。根据上 述描述,请判断,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	017

	题    型
	判断

	题目内容
	2010年6月29日16时20分左右,某公司炼油厂原油输转站1个3万立方米的原油罐在清罐作业过程中,发生可燃气体爆燃事故,致使罐内作业人员3人死亡,7人受伤,造成直接经济损失150万元。根据上述情况,请判断,该起事故属于较大事故

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	018

	题    型
	判断

	题目内容
	2011年1月某公司1催化装置稳定单元发生闪爆事故,事故造成3人死亡、4人轻伤,事故未造成环境污染。事故的直接原因为重油催化装置稳定 单元重沸器壳程下部入口管线上的低点排凝阀,因固定阀杆螺母压盖的焊点开裂,阀门闸板失去固定,阀门失效,脱乙烷汽油泄漏挥发,与空气形成爆炸性混合物, 因喷射产生静电发生爆炸。根据上述事实,请判断,石油化工装置可能存在的点火源除了静电外,还包括明火、电火花、高温表面等

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	019

	题    型
	判断

	题目内容
	2011年3月25日上午,某公司分包商员工在常减压检修现场进行工程收尾。10时左右,管工刘某与辅助工许某到空冷器顶部平台更换阀门螺栓。刘某站在平台北侧作业,站位距平台边缘约0.6米。11时左右,刘某在作业过程中,扳手与螺母松脱,站立不稳,从平台上后仰、坠落至下层平台,落差 5.64米,头部受伤,经医院抢救无效于下午15时死亡。根据上述描述,请判断,高处作业必须系挂安全带

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	



	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	020

	题    型
	判断

	题目内容
	25Hz~300Hz的交流电流对人体伤害最严重

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	021

	题    型
	判断

	题目内容
	D类火灾是指固体火灾

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	022

	题    型
	判断

	题目内容
	安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔,不得与其他电压的插销座插错

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	023

	题    型
	判断

	题目内容
	安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	024

	题    型
	判断

	题目内容
	安全阀经过调校后,在设计压力下不得有泄漏

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	025

	题    型
	判断

	题目内容
	安全阀可远程控制泄压,保证设备安全

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	026

	题    型
	判断

	题目内容
	安全阀卸压时应将其危险气体导至安全的地点

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	027

	题    型
	判断

	题目内容
	安全技术措施是为了防止事故发生,采取约束、限制能量或危险物质,防止其意外释放的技术措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	028

	题    型
	判断

	题目内容
	安全技术说明书的正文应采用简洁、明了、通俗易懂的规范汉字表述,数字资料要准确可靠,系统全面

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	029

	题    型
	判断

	题目内容
	安全技术说明书规定的标题、编号和前后顺序在编写时可以进行随意变更

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	030

	题    型
	判断

	题目内容
	安全技术说明书中,混合物要填写有害性组分及其含量范围

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	031

	题    型
	判断

	题目内容
	安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	032

	题    型
	判断

	题目内容
	应急资源调查是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	033

	题    型
	判断

	题目内容
	应急资源调查是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	034

	题    型
	判断

	题目内容
	地方各级安全生产监督管理部门应当根据法律、法规、规章和同级人民政府以及上一级安全生产监督管理部门的应急预案，结合工作实际，组织编制相应的部门应急预案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	035

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位编制的各类应急预案之间不需相互衔接，只要与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	036

	题    型
	判断

	题目内容
	应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	037

	题    型
	判断

	题目内容
	对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案的，在申请安全生产许可证时，不仅提供相应的应急预案，还需提供应急预案备案登记表

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	038

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每年至少组织一次现场处置方案演练

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	039

	题    型
	判断

	题目内容
	现场处置方案，是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


.

	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	040

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	041

	题    型
	判断

	题目内容
	综合应急预案是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	042

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	043

	题    型
	判断

	题目内容
	事故风险评估是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	044

	题    型
	判断

	题目内容
	事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C


	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	045

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制专项应急预案。

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	046

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	047

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，不需及时发放到各部门

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	048

	题    型
	判断

	题目内容
	事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C


	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	049

	题    型
	判断

	题目内容
	评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，不需回避

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	050

	题    型
	判断

	题目内容
	各级安全生产监督管理部门、各类生产经营单位不需采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	051

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，不需及时更新，确保准确有效。

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	052

	题    型
	判断

	题目内容
	部门应急预案应当根据本地区、本部门的实际情况，明确信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等内容

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	053

	题    型
	判断

	题目内容
	部门应急预案应当根据本地区、本部门的实际情况，明确信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等内容

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	054

	题    型
	判断

	题目内容
	安全用具的橡胶制品不应与石油类的油脂接触

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	055

	题    型
	判断

	题目内容
	按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	056

	题    型
	判断

	题目内容
	班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	057

	题    型
	判断

	题目内容
	保护接地的作用是限制漏电设备的对地电压,使其不超出安全范围

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	058

	题    型
	判断

	题目内容
	保护零线线径不应低于相线的二分之一

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	059

	题    型
	判断

	题目内容
	爆破片不宜用于介质具有剧毒性的设备或压力急剧升高的设备

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	060

	题    型
	判断

	题目内容
	爆破片的爆破压力大于容器的设计压力

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	061

	题    型
	判断

	题目内容
	爆破片的爆破压力大于容器的最大工作压力

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	062

	题    型
	判断

	题目内容
	爆破片的泄放管线应尽可能垂直安装

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	063

	题    型
	判断

	题目内容
	爆破片和爆破帽完成降压作用后,元件可以继续使用,装置也可以继续运行

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	064

	题    型
	判断

	题目内容
	爆破片一般应与容器的液相空间相连

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	065

	题    型
	判断

	题目内容
	爆燃是火炸药或燃爆性气体混合物的快速燃烧

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	066

	题    型
	判断

	题目内容
	爆炸极限的范围越宽,爆炸下限越小,则此物质越危险

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	067

	题    型
	判断

	题目内容
	爆炸品仓库应为单层建筑,周围不宜装设避雷针

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	068

	题    型
	判断

	题目内容
	爆炸品主要具有反应速度极快,放出大量的热,产生大量的气体等特性

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	069

	题    型
	判断

	题目内容
	爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	070

	题    型
	判断

	题目内容
	爆炸危险场所是指能够散发出可燃气体、蒸气和粉尘并易与空气混合形成爆炸性混合物的场所

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	071

	题    型
	判断

	题目内容
	变电所和配电所与建筑物相毗邻时,隔墙应是非燃烧体的,其门窗应选用铁质材料,且向内开启,通向无火灾和无爆炸危险的场所

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	072

	题    型
	判断

	题目内容
	不同品种的氧化剂,应根据其性质及消防方法的不同,选择适当的库房分类存放及分类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运;亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	073

	题    型
	判断

	题目内容
	不依法进行安全评价的企业,不能获得安全生产许可证

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第89号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	074

	题    型
	判断

	题目内容
	采取湿式作业、密闭、通风、除尘系统是控制粉尘危害的有效措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	075

	题    型
	判断

	题目内容
	测量绝缘电阻时,被测设备或线路可以停电、不放电

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	076

	题    型
	判断

	题目内容
	成年男性平均感知电流比女性大,因此男性比女性对电流更敏感

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	077

	题    型
	判断

	题目内容
	除有特殊需要外,有毒介质管道应采用焊接连接,不得采用法兰或螺纹连接

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	078

	题    型
	判断

	题目内容
	储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库,应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	079

	题    型
	判断

	题目内容
	储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其仓库及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	080

	题    型
	判断

	题目内容
	储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	081

	题    型
	判断

	题目内容
	储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。通排风系统可不考虑导除静电的接地装置

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	082

	题    型
	判断

	题目内容
	储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	083

	题    型
	判断

	题目内容
	储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用蒸汽采暖

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	084

	题    型
	判断

	题目内容
	处理易凝固、易沉积的危险性物料时,设备和管道不需要有防止堵塞和便于疏通的措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	085

	题    型
	判断

	题目内容
	从保障安全和方便使用出发,消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	086

	题    型
	判断

	题目内容
	从消除静电危害的角度考虑,在允许增湿的生产场所保持相对湿度在70%以上较为适宜

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	087

	题    型
	判断

	题目内容
	从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告,但无权拒绝违章指挥和强令冒险作业

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	088

	题    型
	判断

	题目内容
	从业人员在工作过程中,应当服从管理,无权对本单位的安全生产工作提出建议

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	089

	题    型
	判断

	题目内容
	催化反应是在催化剂的作用下所进行的化学反应

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	090

	题    型
	判断

	题目内容
	催化剂对反应速度的影响很大,若有配比失误,多加了催化剂也有可能发生燃烧、爆炸危险

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	091

	题    型
	判断

	题目内容
	存放过放射性物品的地方,单位如果存放其他物品,单位应当指派专人负责进行彻底清洗

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	092

	题    型
	判断

	题目内容
	存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所,设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	093

	题    型
	判断

	题目内容
	存在高毒作业的危险化学品建设项目的防护设施、设计,未经卫生行政部门审查同意,可进行施工操作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第51号）   

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	094

	题    型
	判断

	题目内容
	大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风方向和河流下游的区域

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	095

	题    型
	判断

	题目内容
	单位要根据需要,没有必要引进、采用先进适用的应急救援技术装备

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	096

	题    型
	判断

	题目内容
	当不断加大向锅炉进水及采取其他措施,但水位仍继续下降时,必须紧急停炉

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	



	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	097

	题    型
	判断

	题目内容
	当氢气泄漏时,人员应迅速撤离泄漏污染区至上风处,并隔离直至气体散尽,切断火源

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	098

	题    型
	判断

	题目内容
	当有人在半封闭容器内进行电焊作业时,严禁向内部送氧

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令第59号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	099

	题    型
	判断

	题目内容
	登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品登记管理办法》（安监总局令第53号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	100

	题    型
	判断

	题目内容
	电石(碳化钙)可以露天存放

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	101

	题    型
	判断

	题目内容
	电源中性点与零点的区别在于:当电源中性点与接地装置有着良好连接时,中性点便称零点

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	102

	题    型
	判断

	题目内容
	电阻率越大,越容易产生和积累静电,造成危害

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	103

	题    型
	判断

	题目内容
	毒物和粉尘的识别关键在于生产物料的确认和工艺过程的调查分析

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	104

	题    型
	判断

	题目内容
	堆放各种爆炸品时,要求做到牢固、稳妥、整齐,防止倒垛,便于运输。爆炸品的包装箱宜直接在地面上放置,防止倒塌

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	105

	题    型
	判断

	题目内容
	对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估,并结合本单位实际,加强应急能力建设,是编制应急预案的关键

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	106

	题    型
	判断

	题目内容
	对带有搅拌器等转动部件的设备,应在停机后切断电源,摘除保险或挂接地线,并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派专人监护

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	107

	题    型
	判断

	题目内容
	对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存,用人单位必须配置防护设备和报警装置,保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用


	题目编号
	108

	题    型
	判断

	题目内容
	对混合时产生静电的物料,应加入抗静电剂等

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	109

	题    型
	判断

	题目内容
	对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间仰角不应超过45°

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	110

	题    型
	判断

	题目内容
	对已确定的重大危险源应在建筑设计、设备设计、环境设计采取有关的消防、安全措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	111

	题    型
	判断

	题目内容
	对于火灾爆炸危险场所,必须采用防爆电气设备

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	112

	题    型
	判断

	题目内容
	对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型,制定相应的专项应急预案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	113

	题    型
	判断

	题目内容
	对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	114

	题    型
	判断

	题目内容
	对于危险性较大的重点设备、重点岗位和重点场所,生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	115

	题    型
	判断

	题目内容
	对于一般氯化器应装设氯气缓冲罐,防止氯气断流或压力减小时形成倒流

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	116

	题    型
	判断

	题目内容
	对于油品(特别是甲、乙类液体),不准使用两种不同导电性质的检尺、测温和采样工具进行操作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	117

	题    型
	判断

	题目内容
	对于正常人体而言,感知阈值平均为0.5mA,并与时间因素相关

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	118

	题    型
	判断

	题目内容
	对于重大事故隐患,生产经营单位除季报、年报外,应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	119

	题    型
	判断

	题目内容
	对重大危险源、有重大危险源的建筑物、构筑物及其周边环境开展隐患排查,对发现的安全隐患必须及时向省级以上安全生产监督管理部门报告,并采取措施消除

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	120

	题    型
	判断

	题目内容
	发生简单分解爆炸的爆炸性物质,爆炸时所需要的能量是由爆炸物本身分解产生的,爆炸时一定伴随着燃烧现象

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	121

	题    型
	判断

	题目内容
	发生危险化学品火灾时,灭火人员应个人单独灭火

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	122

	题    型
	判断

	题目内容
	发生有毒气体泄漏时,应顺风撤离

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	123

	题    型
	判断

	题目内容
	凡有爆炸和火灾危险的区域,操作人员必须穿防静电鞋或导电鞋、防静电工作服

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	124

	题    型
	判断

	题目内容
	凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	125

	题    型
	判断

	题目内容
	防火间距就是当一幢建筑物起火时,其它建筑物在热辐射的作用下,没有任何保护措施时,也不会起火的最小距离

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	126

	题    型
	判断

	题目内容
	防止反应釜的跑、冒、滴、漏,特别是防止有害、易燃介质的泄漏,选择合理的密封装置十分重要

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）     

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	127

	题    型
	判断

	题目内容
	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其配套的职业病防护设施应当在建设项目全部完成后进行验收

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第51号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	128

	题    型
	判断

	题目内容
	腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	129

	题    型
	判断

	题目内容
	感知电流一般不会对人体造成伤害,但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次事故

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	130

	题    型
	判断

	题目内容
	干粉灭火剂不适合扑救精密仪器火灾

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）           

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	131

	题    型
	判断

	题目内容
	干粉灭火器的灭火原理是窒息

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）           

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	132

	题    型
	判断

	题目内容
	根据《危险化学品安全管理条例》,危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	133

	题    型
	判断

	题目内容
	根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进行的危险化学品安全监督检查应当予以配合,不得拒绝、阻碍

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	134

	题    型
	判断

	题目内容
	根据演练规模和观摩需要,可编制演练观摩手册。演练观摩手册通常包括应急演练时间、地点、情景描述、安全注意事项等

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	135

	题    型
	判断

	题目内容
	工会依法参加事故调查处理,但无权向有关部门提出处理意见

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C


	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	136

	题    型
	判断

	题目内容
	工会依法参加事故调查处理,但无权向有关部门提出处理意见

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	137

	题    型
	判断

	题目内容
	工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	138

	题    型
	判断

	题目内容
	工频交流电流的频率越高,对人体的伤害作用越大

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全电压》（GB3805—83）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	139

	题    型
	判断

	题目内容
	工业生产中,用惰性介质保护是防止形成爆炸性混合物的重要措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	140

	题    型
	判断

	题目内容
	工作场所内危害物质不能控制在一定区域内,这时应采用全面通风的方式

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	141

	题    型
	判断

	题目内容
	固体粉碎和筛分,对于自反应性物质,可能因机械撞击、摩擦而发火,所以这类物质能否适用于筛分和粉碎必须十分慎重的考虑

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	142

	题    型
	判断

	题目内容
	固体粉碎和液体分离过程的起电一般属于接触起电

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D


	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	143

	题    型
	判断

	题目内容
	管道的腐蚀管道的腐蚀是石油储运管道发生事故的最主要原因之一

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	144

	题    型
	判断

	题目内容
	管道的最大工作压力是随着介质工作温度的升高而升高

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	145

	题    型
	判断

	题目内容
	管道系统进行吹扫时,不需要设置禁区

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	146

	题    型
	判断

	题目内容
	锅炉工作压力越低,汽、水重度差越小压力越高,汽、水重度差越大

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	147

	题    型
	判断

	题目内容
	锅炉是把燃料的化学能变成热能,再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	148

	题    型
	判断

	题目内容
	锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	149

	题    型
	判断

	题目内容
	锅炉与压力容器的设计,必须由具有相当专业技术水平并取得专业设计资质的单位负责,并应经过规定的审批手续

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	150

	题    型
	判断

	题目内容
	国家安全生产监督管理总局负责全国危险化学品登记的监督管理工作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品登记管理办法》（安监总局令第53号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	151

	题    型
	判断

	题目内容
	国家对危险化学品的使用有限制性规定的,任何单位和个人不得违反限制性规定使用危险化学品

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	152

	题    型
	判断

	题目内容
	国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	153

	题    型
	判断

	题目内容
	国家实行危险化学品登记制度

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品登记管理办法》（安监总局令第53号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	154

	题    型
	判断

	题目内容
	过量的燃料与不充足的氧不能引起燃烧

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	155

	题    型
	判断

	题目内容
	还原反应的中间体,特别是硝基化合物还原反应的中间体,已不具有火灾危险

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	156

	题    型
	判断

	题目内容
	烘炉的目的是防止潮湿的炉膛和烟道墙壁骤然接触高温烟气产生的裂纹、变形、甚至坍塌事故

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	157

	题    型
	判断

	题目内容
	化合物或复杂物质的燃烧过程是受热时先分解成气态和液态产物然后燃烧

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	158

	题    型
	判断

	题目内容
	化学泡沫灭火剂可以用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	159

	题    型
	判断

	题目内容
	化学品安全技术说明书(SDS)是化学品经营单位向用户提供基本危害信息的工具

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	160

	题    型
	判断

	题目内容
	化学品安全技术说明书规定的内容,如果不存在的可以删除或合并,其顺序也可以变更

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	161

	题    型
	判断

	题目内容
	化学品安全技术说明书简要说明了一种化学品对人类健康和环境的危害性

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	162

	题    型
	判断

	题目内容
	化学品安全技术说明书中“废弃处理”指对被化学品污染的包装和无使用价值的化学品的安全处理方法

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	163

	题    型
	判断

	题目内容
	化学品安全技术说明书中“接触控制和个体防护”是在生产、操作处置、搬运和使用化学品的作业过程中,为保护作业人员免受化学品危害而采取的防护方法和手段

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	164

	题    型
	判断

	题目内容
	化学品安全技术说明书中“消防措施”一项主要标识化学品物理和化学危险性,合适的灭火介质。不合适的灭火介质可不用说明

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	165

	题    型
	判断

	题目内容
	化学品安全技术说明书中“运输信息”主要指国内、国际化学品包装、运输的要求及运输规定的分类和编号

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	166

	题    型
	判断

	题目内容
	化学事故发生后,对危险区的人员应及时组织疏散至复杂地带,在污染严重、被困人员多、情况比较复杂时,也要由疏散组单独组织疏散

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	167

	题    型
	判断

	题目内容
	化学事故发生后,对一些现场难以急救的重伤员,救护组一边采取应急救护措施,一边组织转送到指定医院

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	168

	题    型
	判断

	题目内容
	化学危险品库、氢氧站、油料库应远离火源,布置在厂区边缘地区及最小频率风向的上风侧

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	169

	题    型
	判断

	题目内容
	黄磷应保存于水中,二硫化碳要用水封贮存

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	170

	题    型
	判断

	题目内容
	混合物的爆炸极限不是固定的,而是随混合物的温度、压力等变化的

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	171

	题    型
	判断

	题目内容
	混合物中可燃物浓度高于上限时,由于空气量不足,火焰也不能蔓延

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	172

	题    型
	判断

	题目内容
	火花放电释放的能量较小

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	173

	题    型
	判断

	题目内容
	机动车辆严禁在易燃易爆危险场所内行驶,必要时必须装火星熄灭器

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	174

	题    型
	判断

	题目内容
	机械密封的辅助密封圈部分,只有静环密封圈

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	175

	题    型
	判断

	题目内容
	计算液化气体气瓶的充装量,由于气瓶余气(余液)重量相对而言比较小,因此可以忽略不计

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	176

	题    型
	判断

	题目内容
	建设项目安全设施设计通过审查后,企业可以自主确定投入生产(使用),不申请竣工验收

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	177

	题    型
	判断

	题目内容
	建设项目的职业病防护设施发生重大变更的,建设单位应当重新进行职业病危害预评价,办理相应的备案或者审核手续

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	178

	题    型
	判断

	题目内容
	建设项目未经安全审查和安全设施竣工验收的,不得开工建设或者投入生产(使用)

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	179

	题    型
	判断

	题目内容
	建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	180

	题    型
	判断

	题目内容
	建设项目职业病危害分类管理目录由国家安全生产监督管理总局制定并公布。省级安全生产监督管理部门可以根据本地区实际情况,对建设项目职业病危害分类管理目录作出补充规定

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	181

	题    型
	判断

	题目内容
	建设项目职业卫生“三同时”工作可以与安全设施“三同时”工作一并进行

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	182

	题    型
	判断

	题目内容
	进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,不得在库内、库房、货场停放和修理

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	183

	题    型
	判断

	题目内容
	救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速实施救援,控制事故发展

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	184

	题    型
	判断

	题目内容
	居民委员会、村民委员会、企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求,结合各自的实际情况,开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	185

	题    型
	判断

	题目内容
	剧毒品和爆炸品管理一样也应严格按照“五双管理制度”执行

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	186

	题    型
	判断

	题目内容
	抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾,还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	187

	题    型
	判断

	题目内容
	可能产生职业中毒危害的建设项目,未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行开工

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	188

	题    型
	判断

	题目内容
	可燃气体和氧的含量越大,火源强度、初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大,粉尘爆炸危险性也就越大

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	189

	题    型
	判断

	题目内容
	可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	190

	题    型
	判断

	题目内容
	可燃物质的爆炸极限是恒定的

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	191

	题    型
	判断

	题目内容
	可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	192

	题    型
	判断

	题目内容
	可以使用塑料管输送易燃液体

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	193

	题    型
	判断

	题目内容
	可以在危险化学品储存区域内短期间堆积可燃废弃物品

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	194

	题    型
	判断

	题目内容
	两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签定安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	195

	题    型
	判断

	题目内容
	露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	196

	题    型
	判断

	题目内容
	氯气对人体的眼、呼吸系统黏膜有刺激作用

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	197

	题    型
	判断

	题目内容
	密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾,可以用水进行扑救

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	198

	题    型
	判断

	题目内容
	目前,毒物净化措施主要包括脱硫、冷凝、焚烧、吸附和吸收等方法

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	199


	题    型
	判断

	题目内容
	浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存,因此也可用镀锌铁桶储存

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	200

	题    型
	判断

	题目内容
	泡沫灭火器一般用于带电灭火

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	201

	题    型
	判断

	题目内容
	佩戴防毒面具作业完后需要转移至安全环境方可将防毒面具摘掉

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	202

	题    型
	判断

	题目内容
	屏蔽是消除静电危害最常见的方法

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	203

	题    型
	判断

	题目内容
	企业发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	204

	题    型
	判断

	题目内容
	企业进行生产后,应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	205

	题    型
	判断

	题目内容
	企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常安全生产管理,接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	206

	题    型
	判断

	题目内容
	企业要加强对各种救援队伍的培训,保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对应方法和步骤,做到应知应会

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	207

	题    型
	判断

	题目内容
	企业一旦发生重大危险源事故,本企业抢险抢救力量不足,不必请求社会力量援助

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	208

	题    型
	判断

	题目内容
	企业依法进行安全评价,就能取得安全生产许可证

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	209

	题    型
	判断

	题目内容
	企业应对应急救援设备、设施建立建全各种规章制度和岗位操作规程

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	210

	题    型
	判断

	题目内容
	企业应对重大危险源采取便捷、有效的消防、治安报警措施和联络通信、记录措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）  

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	211

	题    型
	判断

	题目内容
	企业应根椐重大危险源目标模拟事故状态,制订出各种事故状态的应急处置方案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	212

	题    型
	判断

	题目内容
	企业应制订事故处置程序,一旦发生重大事故,做到临危不惧,指挥不乱

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	213

	题    型
	判断

	题目内容
	汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	214

	题    型
	判断

	题目内容
	燃烧必然伴随着光和热的产生

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	215

	题    型
	判断

	题目内容
	任何场所的防火通道内,都要设置防火标志

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	216

	题    型
	判断

	题目内容
	任何单位和个人对违反《危险化学品安全管理条例》的行为,无权向负有危险化学品安全监督管理职责的部门举报

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	217

	题    型
	判断

	题目内容
	如果化学品以高速高压通过各种系统,必须避免产生热,否则将引起火灾或爆炸

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	218

	题    型
	判断

	题目内容
	闪点较低的物质危险性较小

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	219

	题    型
	判断

	题目内容
	上罐作业只能使用防爆灯具,并注意不可失落

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	220

	题    型
	判断

	题目内容
	上级单位应当指导、督促检查生产经营单位做好应急预案的备案登记工作,建立应急预案备案登记建档制度

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	221

	题    型
	判断

	题目内容
	生产、储存危险化学品的单位,应当在其作业场所设置通信、报警装置,并保证处于适用状态

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	222

	题    型
	判断

	题目内容
	生产单位出厂的危险化学品,其包装上必须加贴标准的安全标签,出厂的非危险化学品可以没有标志

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	223

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	224

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位的应急预案由生产经营单位主要负责人签署公布后,再进行评审或者论证

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	225

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位的应急预案由生产经营单位主要负责人签署公布后,再进行评审或者论证

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	226

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	227

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位生产工艺和技术发生变化的应急预案不需要修订

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	228

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位未按照应急预案采取预防措施,导致事故救援不力或者造成严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法给予行政处罚

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	229

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位在实行“三同时”时,安全设施投资应当纳入建设项目概算

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A


	依据文件
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第77号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	230

	题    型
	判断

	题目内容
	生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	231

	题    型
	判断

	题目内容
	生产性毒物可通过呼吸道、皮肤和消化道侵入人体

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	232

	题    型
	判断

	题目内容
	盛装具有腐蚀性介质的容器,底部尽可能不装阀门,腐蚀性液体应从顶部抽吸排出

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	233

	题    型
	判断

	题目内容
	盛装危险化学品的容器或包装,确认危险品用完后即可撕下相应的安全标签

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	234

	题    型
	判断


	题目内容
	盛装危险化学品的容器或包装,确认危险品用完后即可撕下相应的安全标签

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	235

	题    型
	判断

	题目内容
	使用供风式面具时,必须安排专人监护供风设备

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）


	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	236

	题    型
	判断

	题目内容
	使用硝酸、高锰酸钾等氧化剂进行氧化反应时,不需严格控制加料速度

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	237

	题    型
	判断

	题目内容
	使用有毒物品作业的用人单位不得安排未成年人和孕期、哺乳期的女职工从事使用有毒物品的作业

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	238

	题    型
	判断

	题目内容
	使用有毒物品作业的用人单位可以按照国务院卫生行政部门或行业管理部门的规定,向卫生行政部门及时、如实申报存在职业中毒危害项目

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	239

	题    型
	判断

	题目内容
	事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划,包括预案的启动、应急、救援、事后监测与处置等各个阶段

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用


	题目编号
	240

	题    型
	判断

	题目内容
	事故应急指挥领导小组负责本单位预案的制订、修订,组建应急救援队伍,检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	241

	题    型
	判断

	题目内容
	输送易爆有毒的液化气体时应在压出管线上装有压力调节和超压切断泵的连锁装置、温控和超温信号等安全装置

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	242

	题    型
	判断

	题目内容
	水和二氧化碳在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应,所起的是物理灭火作用

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	243

	题    型
	判断

	题目内容
	四氯化碳灭火器和二氧化碳灭火器均可作为消防器材

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	244

	题    型
	判断

	题目内容
	缩合聚合是吸热反应,但由于温度过高,也会导致系统的压力增加,甚至引起爆裂,泄漏出易燃易爆的单体

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	245

	题    型
	判断

	题目内容
	碳化钙的储存库房,应当处于阴暗潮湿,并经常通风的库房内

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	246

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品仓库的建筑屋架可以根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、钢结构或装配式钢筋混凝土结构

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	247

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	248

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形与主标志相同

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	249

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品的生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	250

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产、运行

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	251

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品可以露天堆放,但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	252

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用内开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	253

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施,定期置换仓库内的有毒气体

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	254

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品生产企业必须向用户提供化学事故应急咨询服务,为化学事故应急救援提供技术指导和必要的协助

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	255

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时,应当立即公告,安全技术说明书和安全标签可暂缓修订

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	256

	题    型
	判断

	题目内容
	危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性能试验的要求,可以重复使用

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	257

	题    型
	判断

	题目内容
	危险品不得与禁忌物料混合储存,灭火方法不同的危险化学品可以同库储存

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	258

	题    型
	判断

	题目内容
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核可以收费

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	259

	题    型
	判断

	题目内容
	为保证爆炸品储存和运输的安全,必须根据各种爆炸品的性能或敏感程度严格分类,专库储存、专人保管、专车运输

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	260

	题    型
	判断

	题目内容
	为使应急救援预案更有针对性和能迅速应用,一般要制定不同类型的应急预案

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	261

	题    型
	判断

	题目内容
	违反《中华人民共和国突发事件应对法》规定,构成犯罪的,依法追究民事责任

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号） 

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	262

	题    型
	判断

	题目内容
	无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	263

	题    型
	判断

	题目内容
	物质得以燃烧的唯一条件是可燃物与氧化剂作用并达到一定的数量比例

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	264

	题    型
	判断

	题目内容
	烯烃裂解炉区不设消防水幕和蒸汽幕与其它设备区隔离

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	265

	题    型
	判断

	题目内容
	现场处置方案的应急组织与职责主要包括:基层单位应急自救组织形式及人员构成情况

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	266

	题    型
	判断

	题目内容
	现场处置方案的应急组织与职责主要包括应急自救组织机构、人员的具体职责,不应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	267

	题    型
	判断

	题目内容
	硝化产品大都有着火爆炸的危险性,特别是多硝基化合物和硝酸酯,受热、摩擦、撞击或接触着火源,极易发生爆炸或着火

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	268

	题    型
	判断

	题目内容
	泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	269

	题    型
	判断

	题目内容
	新建的生产企业应当在竣工验收后办理危险化学品登记

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	270

	题    型
	判断

	题目内容
	严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	271

	题    型
	判断

	题目内容
	严禁在油气区内使用有色金属进行敲打、撞击作业

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	272

	题    型
	判断

	题目内容
	氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内。远离火种、热源,照明设备可以用非防爆的

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	273

	题    型
	判断

	题目内容
	氧化物与还原物、氧化剂与强酸强碱必须分开存放

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	274

	题    型
	判断

	题目内容
	氧气瓶着火时可用雾状水或二氧化碳灭火器灭火

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	275

	题    型
	判断

	题目内容
	液氯钢瓶搬运时要戴好钢瓶的安全帽及防震橡胶圈,轻装轻卸,防止钢瓶以及附件破损

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	276

	题    型
	判断

	题目内容
	液体物质燃烧过程中,不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的气体被分解、氧化达到燃点而燃烧

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	277

	题    型
	判断

	题目内容
	一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	278

	题    型
	判断

	题目内容
	一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	279

	题    型
	判断

	题目内容
	乙炔发生分解爆炸时所需的外界能量随压力的升高而降低

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	280

	题    型
	判断

	题目内容
	乙炔铜爆炸是简单分解爆炸

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	281

	题    型
	判断

	题目内容
	易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存,具有还原性的氧化剂应单独存放

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	282

	题    型
	判断

	题目内容
	易燃易爆危险场所严禁吸烟

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	283

	题    型
	判断

	题目内容
	易燃易爆危险场所严禁吸烟

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	284

	题    型
	判断

	题目内容
	易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	285

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援的器材不用检查,性能完好就行

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	286

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援队伍接到报警后,应立即根据事故情况,调集救援力量,携带专用器材,分配救援任务,下达救援指令,迅速赶赴事故现场

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	287

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援过程中,向上级报告事故情况包括:事故发生的时间、地点,危险品种类、数量,事故性质,危险范围等

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	288

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援过程中,应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	289

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援过程中,应急救援人员要在警戒区边界实施不间断的检测,以确保警戒区的有效性

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	290

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援过程中,应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站,控制抢险救援的车辆通行

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	291

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援人员要通过培训考核证实能胜任所担任的应急任务,才能上岗

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	292

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援预案要有权威性,各级应急救援组织应职责明确,通力协作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	293

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援预案要有实用性、要根据本单位的实际条件制订,使预案便于操作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	294

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援指挥部由工会主席任总指挥;有关人员任副总指挥

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	295

	题    型
	判断

	题目内容
	应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	296

	题    型
	判断

	题目内容
	应急物资装备保障必须明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	297

	题    型
	判断

	题目内容
	应急演练是针对事故情景,依据应急预案而模拟开展的预警行动、事故报告、指挥协调、现场处置等活动

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	298

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的编制可以明确应急组织和人员的职责分工,并有具体的落实措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	299

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的编制应当本地区、本部门、本单位的危险性分析情况

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	300

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定;结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	301

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的编制应该有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	302

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的编制应该有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	303

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的管理遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	304

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的目的是避免突发事件的发生,杜绝对工人、居民和环境的危害

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	305

	题    型
	判断

	题目内容
	应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所,并设有明显的标志

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	306

	题    型
	判断

	题目内容
	用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器,应由专业生产企业定点生产,并经检测、检验合格,方可使用

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	307

	题    型
	判断

	题目内容
	有毒品必须储存在仓库,不得露天存放,应远离明火、热源,库房通风应良好

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	308

	题    型
	判断

	题目内容
	有毒品不溶于水时,人体的中毒可能性就很小

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	309

	题    型
	判断

	题目内容
	有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。因此,在皮肤破裂时,应停止或避免对有毒品的作业

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	310

	题    型
	判断

	题目内容
	有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	311

	题    型
	判断

	题目内容
	有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。因为人体内含有大量水分,所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	312

	题    型
	判断

	题目内容
	有毒作业环境管理中的组织管理包括调查了解企业当前职业毒害的现状,只有在对职业毒害现状正确认识的基础上,才能制定正确的规划,并予正确实施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	313

	题    型
	判断

	题目内容
	有关单位应当适时检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施,使其处于良好状态,确保正常使用

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	314

	题    型
	判断

	题目内容
	有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	315

	题    型
	判断

	题目内容
	有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	316

	题    型
	判断

	题目内容
	有机过氧化物的过滤过程就很危险,因为有机过氧化物(滤饼)极不稳定,受撞击、挤压、摩擦易发生燃烧或爆炸

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	317

	题    型
	判断

	题目内容
	遇湿易燃物品库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入,但可以在防水较好的露天存放

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	318

	题    型
	判断

	题目内容
	遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫灭火

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	319

	题    型
	判断

	题目内容
	遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂;但活泼的金属火灾时可以使用二氧化碳灭火

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	320

	题    型
	判断

	题目内容
	遇水燃烧物品及有毒物品禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	321

	题    型
	判断

	题目内容
	在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	322

	题    型
	判断

	题目内容
	在应急救援过程中环保部门负责事故现场的抢修及毒害物质扩散区域内的清理工作等

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	323

	题    型
	判断

	题目内容
	在应急救援过程中生产经营单位安全部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置等工作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	324

	题    型
	判断

	题目内容
	在应急救援过程中生产经营单位保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	325

	题    型
	判断

	题目内容
	在应急救援过程中生产经营单位物资供应部门负责抢险抢救物质的供应和保障等工作

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	326

	题    型
	判断

	题目内容
	只要具备燃烧三要素(可燃物、助燃物、点火源),即会引起燃烧

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	327

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案应按照综合应急预案的程序和要求组织制定,不作为综合应急预案的附件

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	328

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案应当包括危险性分析、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	329

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	330

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案中处置措施应针对本单位事故类别和可能发生的事故特点、危险性,制定的应急处置措施(如:煤矿瓦斯爆炸、冒顶片帮、火灾、透水等事故应急处置措施,危险化学品火灾、爆炸、中毒等事故应急处置措施)

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	331

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案中应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责。应急救援指挥机构不可以设置相应的应急救援工作小组,明确各小组的工作任务及主要负责人职责

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	332

	题    型
	判断

	题目内容
	专项应急预案中应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责。应急救援指挥机构不可以设置相应的应急救援工作小组,明确各小组的工作任务及主要负责人职责

	题目选择
	A对

	
	B错

	
	C

	
	D

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	333

	题    型
	单选

	题目内容
	对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制

	题目选择
	A综合应急预案

	
	B专项应急预案

	
	C现场处置方案

	
	D突发应急预案

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	334

	题    型
	单选

	题目内容
	生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的

	题目选择
	A综合应急预案

	
	B专项应急预案

	
	C现场处置方案

	
	D应急处置卡

	正确答案
	D

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	335

	题    型
	单选

	题目内容
	国家安监总局令88号《生产安全事故应急预案管理办法》自     年     月     日起实施。

	题目选择
	A 2016年5月1日

	
	B 2016年6月1日

	
	C 2016年7月1日

	
	D 2016年8月1日

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	336

	题    型
	单选

	题目内容
	编制应急预案前，编制单位应当进行（    ）和应急资源调查

	题目选择
	A 事故风险评估

	
	B 安全评估

	
	C 现场勘查

	
	D 事故类型

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	337

	题    型
	单选

	题目内容
	生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位（    ）签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍

	题目选择
	A 法定代表人

	
	B 主要负责人

	
	C 安全管理员

	
	D 工会主席

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	338

	题    型
	单选

	题目内容
	安全生产监督管理局负责全国应急预案的综合协调管理工作

	题目选择
	A 县级

	
	B 市级

	
	C 省级

	
	D 国家

	正确答案
	D

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	339

	题    型
	单选

	题目内容
	生产经营单位应当在应急预案公布之日起（    ）工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。

	题目选择
	A 10个

	
	B 20个

	
	C 30个

	
	D 50个

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	340

	题    型
	单选

	题目内容
	生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织（    ）综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

	题目选择
	A 一次

	
	B 两次

	
	C 三次

	
	D 四次

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	341

	题    型
	单选

	题目内容
	生产经营单位（    ）组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责

	题目选择
	A 法定代表人

	
	B 主要负责人

	
	C 安全管理员

	
	D 工会主席

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	342

	题    型
	单选

	题目内容
	矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每（    ）进行一次应急预案评估

	题目选择
	A 一年

	
	B 两年

	
	C 三年

	
	D 四年

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	343

	题    型
	单选

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者()

	题目选择
	A 妥善安置

	
	B 进行调离

	
	C 进行岗位轮换

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	344

	题    型
	单选

	题目内容
	《常用危险化学品的分类及标志》中根据压缩气体和液化气体的理化性质,将压缩气体和液化气体分为三项即易燃气体、不燃气体、()

	题目选择
	A 有毒气体

	
	B 助燃气体

	
	C 窒息气体

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	345

	题    型
	单选

	题目内容
	《工作场所安全使用化学品规定》规定,使用单位对工作场所使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和评估,对检测和评估结果应建立档案。作业人员接触的危险化学品()不得高于国家规定的标准暂没有规定的,使用单位应在保证安全作业的情况下使用

	题目选择
	A 有毒

	
	B 有害

	
	C 浓度

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《工作场所安全使用化学品规定》（劳部发[1996]423号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	346

	题    型
	单选

	题目内容
	《化学品安全标签编写规定》中规定标签必须包括()方面内容

	题目选择
	A 8

	
	B 7

	
	C 9

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	347

	题    型
	单选

	题目内容
	《火灾分类》(GB4968—2008)标准把火灾分为()类

	题目选择
	A 5

	
	B 4

	
	C 6

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《火灾分类》（GB/T 4968-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	348

	题    型
	单选

	题目内容
	《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,一般事故是指造成()死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故

	题目选择
	A 3人以上

	
	B 3人以下

	
	C 5人以下

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	349

	题    型
	单选

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,按照有毒物品产生的职业中毒危害程度,有毒品分为一般有毒品和()

	题目选择
	A 高毒物品

	
	B 剧毒化学品

	
	C 普通化学品

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	350

	题    型
	单选

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,从事使用高毒物品作业的用人单位应当设置淋浴间和更衣室,并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间。劳动者结束作业时,其使用的工作服、工作鞋帽等物品必须存放在()

	题目选择
	A 高毒作业区域内

	
	B 一般毒物作业区域内

	
	C  黄色警示区域内

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	351

	题    型
	单选

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更,从事劳动合同中未告知的存在()的作业时,用人单位应当如实告知劳动者,并协商变更原劳动合同有关条款

	题目选择
	A 有毒

	
	B 危险

	
	C  职业中毒危害

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	352

	题    型
	单选

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者职业健康检查和医学观察的费用,由()承担

	题目选择
	A 个人

	
	B 用人单位

	
	C  中介机构

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	353

	题    型
	单选

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业的用人单位有关()应当熟悉有关职业病防治的法律、法规以及确保劳动者安全使用有毒物品作业的知识

	题目选择
	A 业务员

	
	B 管理人员

	
	C 办事员

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	354

	题    型
	单选

	题目内容
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形的,应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行(),并按照国家有关规定妥善安置职业病病人

	题目选择
	A 培训

	
	B 健康检查

	
	C 登记

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号 ）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	355

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定,()负责废弃危险化学品处置的监督管理

	题目选择
	A 公安机关

	
	B 安全生产监督管理部门

	
	C 环境保护主管部门

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	356

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定,剧毒化学品道路运输通行证管理办法由国务院()部门制定

	题目选择
	A 公安

	
	B 安监

	
	C 质检

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	357

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定,生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,或者未在作业场所设置()装置的,由安全生产监督管理部门责令改正,可以处5万元以下的罚款

	题目选择
	A 摄录

	
	B 通讯、报警

	
	C 电器控制

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	358

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输剧毒化学品的,()应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证

	题目选择
	A 承运人

	
	B 托运人

	
	C 运输单位

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	359

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定,危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织应急救援()

	题目选择
	A 学习

	
	B  演练

	
	C  讲解

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	360

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的,在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品()

	题目选择
	A 安全标签

	
	B 质量证书

	
	C 使用说明书

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	361

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品安全管理条例》规定危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品()

	题目选择
	A 安全技术说明书

	
	B 质量证书

	
	C 使用说明书

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	362

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品登记管理办法》规定,危险化学品()企业应当设立由专职人员24小时值守的国内固定服务电话

	题目选择
	A 生产

	
	B 经营

	
	C 运输

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品登记管理办法》（安监总局令第53号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	363

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品登记管理办法》规定,危险化学品登记证书有效期为()年

	题目选择
	A 1

	
	B 2

	
	C 3

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《危险化学品登记管理办法》（安监总局令第53号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	364

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定,建设项目选址时,()应当对建设项目设立的有关安全条件进行论证

	题目选择
	A 建设单位

	
	B 安监部门

	
	C 建设主管部门

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令第79号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	365

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定,安全生产许可证的颁发管理工作实行()的原则

	题目选择
	A 企业申请、三级发证、属地管理

	
	B 企业申请、两级发证、属地监管

	
	C 企业申请、政府批准

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第89号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	366

	题    型
	单选

	题目内容
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定,企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险化学品的,应当在安全生产许可证有效期届满前()个月提出延期申请,并提交延期申请书和本办法第二十五条规定的申请文件、资料

	题目选择
	A 3

	
	B 2

	
	C 1

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第89号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	367

	题    型
	单选

	题目内容
	《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品第二类指可以用于()

	题目选择
	A 制毒的辅助原料

	
	B 制毒的主要原料

	
	C 制毒的化学配剂

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	368

	题    型
	单选

	题目内容
	《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品第一类指可以用于()

	题目选择
	A 制毒的辅助原料

	
	B 制毒的主要原料

	
	C 制毒的化学配剂

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	369

	题    型
	单选

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因特殊情况需要使用明火作业的,应当按规定事先(),采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。

	题目选择
	A 办理审批手续

	
	B 向领导报告

	
	C 做好准备工作

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	370

	题    型
	单选

	题目内容
	《中华人民共和国消防法》规定,企业对建筑消防设施()至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确存档备查

	题目选择
	A 每年

	
	B 每月

	
	C 每周

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	371

	题    型
	单选

	题目内容
	C类火灾指的是()火灾

	题目选择
	A 固体物质

	
	B 液体物质 

	
	C 气体物质

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《火灾分类》（GB/T 4968-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	372

	题    型
	单选

	题目内容
	常用的灭火方法不包括()

	题目选择
	A 隔离法

	
	B 冷却法 

	
	C 扑打法

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	373

	题    型
	单选

	题目内容
	电缆沟中的油火只能用()覆盖扑灭

	题目选择
	A 喷雾

	
	B 干粉

	
	C 泡沫

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	374

	题    型
	单选

	题目内容
	电气设备火灾时不可以用的灭火器是()型灭火器

	题目选择
	A  泡沫

	
	B 卤代烷

	
	C  二氧化碳

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	375

	题    型
	单选

	题目内容
	动火分析取样时间与动火作业的时间不得超过()min,如超过此间隔时间或动火间隔时间超过30min以上,必须重新取样分析

	题目选择
	A 40

	
	B 30

	
	C 50

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	376

	题    型
	单选

	题目内容
	毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于()标准

	题目选择
	A 二级

	
	B 一级

	
	C 三级

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	377

	题    型
	单选

	题目内容
	发电机起火时,不能用()灭火

	题目选择
	A 喷雾水

	
	B 二氧化碳

	
	C 干粉

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	378

	题    型
	单选

	题目内容
	腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于()标准

	题目选择
	A 二级

	
	B 一级

	
	C 三级

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


.

	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	379

	题    型
	单选

	题目内容
	高处作业人员应系好安全带,戴好(),禁止穿带钉易滑的鞋

	题目选择
	A 安全帽、穿好防滑鞋

	
	B 安全帽、衣着轻便

	
	C 安全帽、架好安全网

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	380

	题    型
	单选

	题目内容
	高压下存放的乙烯、乙炔发生的爆炸属于()

	题目选择
	A 简单分解爆炸

	
	B 复杂分解爆炸

	
	C 气体混合爆炸

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	381

	题    型
	单选

	题目内容
	各级安全监管部门和有关部门要加强对应急预案工作的监督管理,依法将应急预案作为()

	题目选择
	A 行业准入的充分条件

	
	B 行业准入的必要条件

	
	C 行业准入的唯一条件

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	382

	题    型
	单选

	题目内容
	根据《工业场所职业病危害作业分级》的规定,作业场所生产性粉尘的危害程度Ⅱ级是()

	题目选择
	A 轻度危害作业

	
	B 中毒危害作业

	
	C 重度危害作业 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《工业场所职业病危害作业分级》（GBZ/T 229.2-2010）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	383

	题    型
	单选

	题目内容
	根据事故情景,应急处置结束后,所开展的事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作就是()

	题目选择
	A 事故清理

	
	B 事后评估 

	
	C 后期处置 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《安全生产事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	384

	题    型
	单选

	题目内容
	国家标准《化学品安全技术说明书编写规定》中,SDS表示的意思是()

	题目选择
	A 化学品安全技术说明书

	
	B 化学品安全标签 

	
	C 化学品质量证书 

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	385

	题    型
	单选

	题目内容
	含水的油品会发生突沸和喷溅,因此油温一般不应超过()℃

	题目选择
	A 70

	
	B 60

	
	C 80 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	386

	题    型
	单选

	题目内容
	行灯和机床、钳台局部照明应采用安全电压,容器内和危险潮湿地点电压不得超过()V

	题目选择
	A 24

	
	B 12

	
	C 36 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	387

	题    型
	单选

	题目内容
	化工操作人工加料危险性很大要注意投料温度和投料顺序并防静电。加入()物料时,不允许直接从塑料容器倒入

	题目选择
	A 腐蚀

	
	B 易燃易爆

	
	C 氧化 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	388

	题    型
	单选

	题目内容
	化工检修中可以使用()洗刷机具、配件、车辆

	题目选择
	A 汽油

	
	B 工业洗涤剂

	
	C 挥发性溶剂 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	389

	题    型
	单选

	题目内容
	化学泡沫灭火原理主要是()作用

	题目选择
	A 降温

	
	B 隔离与窒息

	
	C 化学抑制 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	390

	题    型
	单选

	题目内容
	化学品安全标签可以不包含()

	题目选择
	A 危险性说明

	
	B 信号词

	
	C 法规信息 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	391

	题    型
	单选

	题目内容
	化学品安全技术说明书中,“成分/组成信息”一项,无论是纯化学品还是混合物,如果其中包含有害性组分,则应给出该组分的()

	题目选择
	A 危险类别

	
	B 健康危害

	
	C 化学文摘登记号 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	392

	题    型
	单选

	题目内容
	化学品安全技术说明书中,“稳定性和反应性”一栏中不包括()

	题目选择
	A 分解产物

	
	B 应避免接触的条件

	
	C 临界温度 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	393

	题    型
	单选

	题目内容
	化学品安全技术说明书中,“稳定性和反应性”一栏中不包括()

	题目选择
	A 分解产物

	
	B 应避免接触的条件

	
	C 临界温度 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	394

	题    型
	单选

	题目内容
	钾、钠等活泼金属绝对不允许露置空气中,必须浸没在()中保存,容器不得渗漏

	题目选择
	A 溶液

	
	B 煤油

	
	C 水 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	395

	题    型
	单选

	题目内容
	可燃易燃气体,电器,仪表,珍贵文件档案资料着火时,扑火应用()

	题目选择
	A 干粉灭火器

	
	B 二氧化碳灭火器

	
	C 泡沫灭火器 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	396

	题    型
	单选

	题目内容
	配电室等安装和使用非防爆电气设备的房间宜采用()型防爆电气设备

	题目选择
	A 正压型

	
	B  隔爆型

	
	C 充油型 

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	397

	题    型
	单选

	题目内容
	企业要充分利用和整合调度指挥、监测监控、办公自动化系统等现有信息系统建立()

	题目选择
	A 应急指挥体系

	
	B 应急平台

	
	C 应急响应中心 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	398

	题    型
	单选

	题目内容
	企业要加强重点岗位和重点部位监控,发现事故征兆要立即发布(),采取有效防范和处置措施,防止事故发生和事故损失扩大

	题目选择
	A 启动预案信息

	
	B  预警信息

	
	C 新闻信息 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	399

	题    型
	单选

	题目内容
	企业应急救援指挥部由()任总指挥;有关副职领导任副总指挥,负责一旦发生事故时应急救援的组织和指挥

	题目选择
	A 企业主要负责人

	
	B 分管安全的领导

	
	C 工会主席 

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	400

	题    型
	单选

	题目内容
	企业应急预案的编制要做到(),使预案的制定过程成为隐患排查治理的过程和全员应急知识培训教育的过程

	题目选择
	A 领导参与 

	
	B 专家参与

	
	C 全员参与

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	401

	题    型
	单选

	题目内容
	企业应急预案的编制要做到(),使预案的制定过程成为隐患排查治理的过程和全员应急知识培训教育的过程

	题目选择
	A 领导参与 

	
	B 专家参与

	
	C 全员参与

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	402

	题    型
	单选

	题目内容
	起重机械在吊运过程中,重物一般距离地面()m以上,吊物下方严禁站人。在旋转起重机工作地带,人员应站在起重机动臂旋转范围之外

	题目选择
	A 0.2

	
	B 0.4

	
	C 0.5

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	403

	题    型
	单选

	题目内容
	生产经营单位应当组织开展本单位的(),使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案

	题目选择
	A 应急预案培训活动

	
	B 应急预案编制

	
	C 应急预案演练

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	404

	题    型
	单选

	题目内容
	使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业,应当依照《危险化学品安全管理条例》的规定取得危险化学品安全()许可

	题目选择
	A 生产

	
	B 使用

	
	C 经营

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	405

	题    型
	单选

	题目内容
	手持式电动工具的接地线,()应进行检查

	题目选择
	A 每次使用前

	
	B 每年

	
	C 每月

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	406

	题    型
	单选

	题目内容
	输送固态物料的管道,操作中要严格控制(),防止造成的沉积和堵塞。管道应密封严密,防止因泄漏造成粉尘飞扬

	题目选择
	A 流速

	
	B 温度

	
	C 压力

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	407

	题    型
	单选

	题目内容
	水压试验应该在()和热处理以后进行

	题目选择
	A 无损探伤合格

	
	B  焊接试验

	
	C 金相检查

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	408

	题    型
	单选

	题目内容
	所有大中型危险化学品企业都要依法按照相关标准建立()

	题目选择
	A 兼职救援队

	
	B 专业应急救援队

	
	C 志愿救援队

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	409

	题    型
	单选

	题目内容
	贴安全标签的目的是为了警示使用者,此种化学品的()以及一旦发生事故应采取的救护措施

	题目选择
	A 危害性

	
	B 有害性

	
	C  物理性

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	410

	题    型
	单选

	题目内容
	突发事件发生后,发生地()人民政府应当立即采取措施控制事态发展,组织开展应急救援和处置工作,并立即向上一级人民政府报告,必要时可以越级上报

	题目选择
	A 县级

	
	B 省级

	
	C 乡级

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	411

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品()的安全管理,适用《危险化学品安全管理条例》

	题目选择
	A 经营、进口、储存、运输、使用

	
	B 生产、包装、经营、储存、运输

	
	C 生产、储存、使用、经营和运输

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	412

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品安全技术的主要措施是()

	题目选择
	A 治疗措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、设备控制、设备防护

	
	B 急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与存储、接触控制、个体防护

	
	C 急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、接触控制、设备防护

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	413

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品存在的主要危险有()

	题目选择
	A 火灾、爆炸、中毒、窒息及环境污染

	
	B 火灾、爆炸、中毒、腐蚀及环境污染

	
	C 火灾、爆炸、感染、腐蚀及环境污染

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	414

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门()

	题目选择
	A 评审

	
	B 备案

	
	C 发布

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	415

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。这种储存方式属于()储存方式

	题目选择
	A 隔开储存

	
	B 隔离储存

	
	C 分离储存

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	416

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。这种储存方式属于()储存方式

	题目选择
	A 隔开储存

	
	B 隔离储存

	
	C 分离储存

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	417

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于()储存方式

	题目选择
	A 隔开储存

	
	B 隔离储存

	
	C 分离储存

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	418

	题    型
	单选

	题目内容
	为防止易燃易爆气体危害,取样和检测人员必须站在()方向操作

	题目选择
	A 下风

	
	B 上风

	
	C 风的左侧

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	419

	题    型
	单选

	题目内容
	下列不属于化学品安全技术说明书中“运输信息”一栏所包含的项()

	题目选择
	A 禁配物

	
	B 危险货物编号

	
	C UN编号

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	420

	题    型
	单选

	题目内容
	下列内容中,()不属于化学品安全标签所必须包含的内容

	题目选择
	A 象形图

	
	B 化学品标识

	
	C 废弃处理

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	421

	题    型
	单选

	题目内容
	现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和()等内容

	题目选择
	A 注意事项

	
	B 附件

	
	C 应急保障

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	422

	题    型
	单选

	题目内容
	应急救援的器材要定期检查,保证()完好

	题目选择
	A 设备性能

	
	B 消防器材

	
	C 防护器材

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	423

	题    型
	单选

	题目内容
	应急救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速(),控制事故发展

	题目选择
	A 全面防护

	
	B 实施救援

	
	C 了解事故

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	424

	题    型
	单选

	题目内容
	应急救援预案要定期演习和复查,要根据()定期检查和适时修订

	题目选择
	A 实际情况

	
	B 天气情况

	
	C 当前情况

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	425

	题    型
	单选

	题目内容
	应急救援专职队平时就要()并配有相应器材

	题目选择
	A 选拔人员

	
	B 互相沟通

	
	C 组建落实

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	426

	题    型
	单选

	题目内容
	应急预案编制依据就是简述应急预案编制所依据的法律法规、规章,以及有关行业管理规定、()等

	题目选择
	A 国家标准

	
	B 地标

	
	C 技术规范和标准

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	427

	题    型
	单选

	题目内容
	应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、()等内容

	题目选择
	A 修订日期

	
	B 实施日期

	
	C 颁布日期

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	428

	题    型
	单选

	题目内容
	应急预案中()信息应由事故现场指挥部及时准确向新闻媒体通报

	题目选择
	A 救援

	
	B 事故

	
	C 伤亡

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	429

	题    型
	单选

	题目内容
	有关单位应当为专业救援人员购买()保险,配备必要的防护装备和器材,减少应急救援人员的人身风险

	题目选择
	A 人身意外伤害

	
	B 财产

	
	C 平安

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	430

	题    型
	单选

	题目内容
	在应急救援过程中,撤离前应及时指导危险区的群众做好()

	题目选择
	A 头部防护

	
	B 躯体全面防护

	
	C 个人防护 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	431

	题    型
	单选

	题目内容
	在应急救援过程中,对积聚和存放在事故现场的危险化学品,应及时转移至()

	题目选择
	A 居民区域

	
	B 安全地带

	
	C 生产地点 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	432

	题    型
	单选

	题目内容
	在应急救援过程中,对危险区的人员应及时组织疏散至(),在污染严重、被困人员多、情况比较复杂时,应有其他组配合疏散组开展工作

	题目选择
	A 较远地带

	
	B 无人地带

	
	C 安全地带 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	433

	题    型
	单选

	题目内容
	在应急救援过程中,救援人员首先应熟悉地形,明确();准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材

	题目选择
	A 撤离方向

	
	B 撤离人数

	
	C 撤离工具 

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	434

	题    型
	单选

	题目内容
	在应急救援过程中,组织群众撤离危险区域时,应选择合理的(),避免横穿危险区域

	题目选择
	A 撤离路线

	
	B 撤离时间

	
	C 撤离地点 

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	435

	题    型
	单选

	题目内容
	在综合应急演练前,通过(),确认演练所需的工具、设备、设施、技术资料以及参演人员到位

	题目选择
	A 安全检查

	
	B 安全会议

	
	C 安全评审  

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	436

	题    型
	单选

	题目内容
	综合应急预案是从总体上阐述处置事故的应急方针、政策,应急组织结构及相关应急职责,应急行动、措施和保障等(),是应对各类事故的综合性文件

	题目选择
	A 基本要求和程序

	
	B 基本要求

	
	C 程序

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	437

	题    型
	单选

	题目内容
	最常用消除焊接残余应力的方法是将焊件进行焊后()

	题目选择
	A 热处理

	
	B 酸处理 

	
	C 冷处理

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	438

	题    型
	单选

	题目内容
	自燃物品是指()低,在空气中易于发生氧化反应,放出热量而自行燃烧的物品

	题目选择
	A 熔点

	
	B 闪点

	
	C 自燃点

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	439

	题    型
	单选

	题目内容
	自燃物品是指()低,在空气中易于发生氧化反应,放出热量而自行燃烧的物品

	题目选择
	A 熔点

	
	B 闪点

	
	C 自燃点

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	440

	题    型
	单选

	题目内容
	在易燃易爆系统抽加盲板时,还要保持系统(),防止空气吸入

	题目选择
	A 正压

	
	B 微正压

	
	C 负压

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	441

	题    型
	单选

	题目内容
	在易燃易爆场所穿()最危险

	题目选择
	A 布鞋

	
	B 胶鞋

	
	C 带铁钉鞋

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	442

	题    型
	单选

	题目内容
	在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用防爆型或密闭型灯具,在多尘、潮湿和腐蚀性气体的场所,应使用()灯具

	题目选择
	A 开启型

	
	B 保护型

	
	C 密闭型

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	443

	题    型
	单选

	题目内容
	在气瓶安全使用要点中,选项中描述正确的是()

	题目选择
	A 在平地上较长距离移动气瓶,可以置于地面滚动前进

	
	B 专瓶专用,不擅自更改气瓶钢印和颜色标记

	
	C 为避免浪费,每次应尽量将气瓶内气体用完

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	444

	题    型
	单选

	题目内容
	在爆炸危险环境中,当爆炸危险气体或蒸汽比空气重时,电气线路应()敷设

	题目选择
	A 高处

	
	B 埋地

	
	C 低处

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	445

	题    型
	单选

	题目内容
	运输爆炸、剧毒和放射性物品,应指派()押运

	题目选择
	A 驾驶员

	
	B 押运员

	
	C 装卸工

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	446

	题    型
	单选

	题目内容
	有害、有毒物质的发生源,应布置在工作地点机械通风或自然通风的()

	题目选择
	A 下风侧

	
	B 上风侧

	
	C 前面

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	447

	题    型
	单选

	题目内容
	有害、有毒物质的发生源,应布置在工作地点机械通风或自然通风的()

	题目选择
	A 下风侧

	
	B 上风侧

	
	C 前面

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	448

	题    型
	单选

	题目内容
	用来阻止易燃气体和易燃液体蒸汽的火焰以及防止火焰蔓延的安全装置是()

	题目选择
	A 紧急切断阀

	
	B 安全阀

	
	C 阻火器

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	449

	题    型
	单选

	题目内容
	用来防止可燃气体、易燃液体大量泄漏,在容器的出口位置常设置()

	题目选择
	A 截止阀

	
	B 单向阀

	
	C 紧急切断阀

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	450

	题    型
	单选

	题目内容
	易燃易爆场所中不能使用()工具

	题目选择
	A 铁制

	
	B 铜制

	
	C 木制

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	451

	题    型
	单选

	题目内容
	易燃可燃液体储罐着火必须采取的措施()

	题目选择
	A 首先要抓紧扑灭火焰

	
	B 迅速切断进料

	
	C 首先疏散人群

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	452

	题    型
	单选

	题目内容
	氧气瓶及强氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处,必须杜绝沾有()

	题目选择
	A 水珠

	
	B 油污

	
	C 漆色

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	453

	题    型
	单选

	题目内容
	下列安全泄放装置中开启排放后容器和装置不能继续使用,需要停止运行的是易熔塞和()

	题目选择
	A 安全阀

	
	B  爆破片

	
	C 疏水器

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	454

	题    型
	单选

	题目内容
	下列()是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标

	题目选择
	A 凝固点

	
	B  闪点

	
	C 自燃点

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	455

	题    型
	单选

	题目内容
	停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂()的标示牌

	题目选择
	A  止步,高压危险

	
	B  在此工作

	
	C 禁止合闸,有人工作

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	456

	题    型
	单选

	题目内容
	通风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁,停机时应先停

	题目选择
	A  电气设备

	
	B  通风设备

	
	C 总开关

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	457

	题    型
	单选

	题目内容
	闪点低于23度的易燃液体,其仓库温度一般不得超过()℃

	题目选择
	A  30

	
	B  20

	
	C  40

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	458

	题    型
	单选

	题目内容
	气焊(割)作业中,乙炔气瓶和氧气瓶之间应有足够的安全距离(≥5m),与明火点应保持()m以上的距离

	题目选择
	A  8

	
	B  5

	
	C  10

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	459

	题    型
	单选

	题目内容
	起重机械在吊运过程中,重物一般距离地面()m以上,吊物下方严禁站人。在旋转起重机工作地带,人员应站在起重机动臂旋转范围之外

	题目选择
	A  0.2

	
	B  0.4

	
	C  0.5

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	460

	题    型
	单选

	题目内容
	能够作为人体防静电的措施之一是()

	题目选择
	A  应穿戴防静电工作服、鞋和手套

	
	B  应注意远离水、金属等良导体

	
	C  应定时检测静电

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	461

	题    型
	单选

	题目内容
	磷属()

	题目选择
	A  遇湿易燃物品

	
	B  自燃物品

	
	C  可燃固体

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	462

	题    型
	单选

	题目内容
	金属钠应储存于()

	题目选择
	A  煤油中

	
	B  空气中

	
	C  水中

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	463

	题    型
	单选

	题目内容
	根据GB16483-2008的要求,安全技术说明书分()部分

	题目选择
	A  16

	
	B  5

	
	C  27

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	464

	题    型
	单选

	题目内容
	电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时,应()

	题目选择
	A  穿管保护,管口保护

	
	B  用防腐型电缆

	
	C  直接埋设

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	465

	题    型
	单选

	题目内容
	动火分析取样时间与动火作业的时间不得超过()min,如超过此间隔时间或动火间隔时间超过30min以上,必须重新取样分析

	题目选择
	A  40

	
	B  30

	
	C  50

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	466

	题    型
	单选

	题目内容
	从事易燃易爆作业的人员应穿()以防静电

	题目选择
	A  普通工作服

	
	B  合成纤维工作服

	
	C  含金属纤维的棉布工作服

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	467

	题    型
	单选

	题目内容
	与爆破片元件匹配,使之在标定爆破压力爆破泄压的是()

	题目选择
	A  安全阀

	
	B  压力表

	
	C  夹持器 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	468

	题    型
	单选

	题目内容
	长期在高压下易产生疲劳损坏因而寿命短,动作压力不易控制的是()

	题目选择
	A  爆破片

	
	B  安全阀

	
	C  易熔塞 

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	469

	题    型
	单选

	题目内容
	液氯及液氨的装卸应有防止污染环境的措施。液氯装卸严禁采用()

	题目选择
	A  铜管

	
	B  紫铜管

	
	C  橡胶管 

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	470

	题    型
	单选

	题目内容
	为了防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物、构筑物出入口和人行道的距离不应少于()m

	题目选择
	A  3

	
	B  4

	
	C  5

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	471

	题    型
	单选

	题目内容
	判定某一化学品是否是有毒品的判定依据中的毒性数据LD50,所使用的试验动物是()

	题目选择
	A  小鼠

	
	B  大鼠

	
	C  豚鼠

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	472

	题    型
	单选

	题目内容
	金属材料为碳钢和低合金钢与氢氧化钠溶液、硝酸盐溶液、氯化铵溶液等腐蚀介质接触,易发生的腐蚀类型是()

	题目选择
	A  缝隙腐蚀

	
	B  应力腐蚀

	
	C  晶间腐蚀

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	473

	题    型
	单选

	题目内容
	加热是化工生产中最常见的操作。一般加热温度在()℃以下的可用热水循环加热

	题目选择
	A  120

	
	B  100

	
	C  140

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	474

	题    型
	单选

	题目内容
	换热器开车时要注意,必须先通入(),当液体充满换热器时关闭放气阀;缓缓通入高温流体,以免由于温差大,流体急速通入而产生热冲击

	题目选择
	A  高温流体

	
	B  低温流体

	
	C  同时通入

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	475

	题    型
	单选

	题目内容
	一般事故隐患,由生产经营单位(车间、分厂、区队等)的()或有关人员立即组织整改

	题目选择
	A  主要负责人

	
	B  负责人

	
	C  安全管理人员

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	476

	题    型
	单选

	题目内容
	下列装置中,()是防火的安全装置

	题目选择
	A  安全阀

	
	B  阻火装置

	
	C  安全液封 

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	477

	题    型
	单选

	题目内容
	下列()是防止雷电波的防护装置,主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高压电侵入室内的安全措施

	题目选择
	A  避雷线

	
	B  避雷针

	
	C  避雷器

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	478

	题    型
	单选

	题目内容
	下列()电气设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电器设备

	题目选择
	A  隔爆型

	
	B  正压型

	
	C  本质安全型

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	479

	题    型
	单选

	题目内容
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全管理人员,应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格

	题目选择
	A  主管的负有安全生产监督管理职责的部门

	
	B  教育培训部门

	
	C  行业协会

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	480

	题    型
	单选

	题目内容
	水蒸气的灭火原理在于降低燃烧区的()

	题目选择
	A  温度

	
	B  湿度

	
	C  含氧量

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	481

	题    型
	单选

	题目内容
	事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散()设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用

	题目选择
	A  社区群众

	
	B  居民

	
	C  可能危及的其它人员

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	482

	题    型
	单选

	题目内容
	事故隐患分为一般事故隐患和()隐患

	题目选择
	A  重大事故

	
	B  较大事故

	
	C  特大事故

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	483

	题    型
	单选

	题目内容
	事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。这种属于()检查法

	题目选择
	A  安全检查表法

	
	B  常规检查

	
	C  仪器检查法

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	484

	题    型
	单选

	题目内容
	石油化工企业中,无飞火的明火设备,应布置在有散发可燃气体的设备、建筑物的主导风向()

	题目选择
	A  下风头和侧风头

	
	B  下风头

	
	C  上风头和侧风头

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	485

	题    型
	单选

	题目内容
	使用电气设备时,由于维护不及时,当()进入时,可导致短路事故

	题目选择
	A  强光辐射

	
	B  导电粉尘或纤维

	
	C  热气

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	486

	题    型
	单选

	题目内容
	锅炉严重缺水时可采取()措施

	题目选择
	A  严禁向锅炉内上水,应该采取紧急停炉措施

	
	B  缓慢进水

	
	C  开安全阀快速降压

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	487

	题    型
	单选

	题目内容
	锅炉水位低于仪表下部可见边缘,或超过的最高可见水位以上时,必须进行()

	题目选择
	A  封炉

	
	B  停炉

	
	C  紧急停炉

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	488

	题    型
	单选

	题目内容
	储罐静置时间大多需要1h~24h,至少不能少于()min,方能进行有关检测作业

	题目选择
	A  20

	
	B  10

	
	C  30

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	489

	题    型
	单选

	题目内容
	重大危险源分为()

	题目选择
	A  4级

	
	B  5级

	
	C  3级

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	490

	题    型
	单选

	题目内容
	装设()主要用来防直击雷,保护露天变配电设备、建筑物和构筑物

	题目选择
	A  避雷线

	
	B  避雷针

	
	C  避雷器

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	491

	题    型
	单选

	题目内容
	可能造成重大事故的危险源称为()

	题目选择
	A  一级重大危险源

	
	B  二级重大危险源

	
	C  三级重大危险源

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	492

	题    型
	单选

	题目内容
	环状消防管网应用阀门分为若干独立段,每段内消防栓数量不宜超过()个

	题目选择
	A  5

	
	B  4

	
	C  6

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	493

	题    型
	单选

	题目内容
	固体燃烧分()种情况

	题目选择
	A  3

	
	B  2

	
	C  4

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	494

	题    型
	单选

	题目内容
	工作场所同时接触多个毒物时,化学物职业接触比值为()

	题目选择
	A  各化学物职业接触比值之和

	
	B  化学物浓度最高的毒物接触比值

	
	C  各化学物职业接触比值的平均数

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《工作场所安全使用化学品规定》（劳部发[1996]423号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	495

	题    型
	单选

	题目内容
	固体可燃物表面温度超过()时,可燃物接触该表面有可能一触即燃

	题目选择
	A  100℃

	
	B  可燃物燃点

	
	C  可燃物闪点

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《工作场所安全使用化学品规定》（劳部发[1996]423号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	496

	题    型
	单选

	题目内容
	爆炸下限小于10%的气体属于()类可燃性危险物品

	题目选择
	A  乙

	
	B  甲

	
	C  丙

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	497

	题    型
	单选

	题目内容
	危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业预案未通过专家评审的,不得颁发()

	题目选择
	A  安全经营许可证

	
	B  安全生产许可证

	
	C  危险化学品登记证

	
	D 

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第89号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	498

	题    型
	单选

	题目内容
	()是通过有计划、有组织、有目的的形式来实现的

	题目选择
	A  定期安全生产检查

	
	B  季节性及节假日前后安全生产检查

	
	C  专业(项)安全生产检查

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	499

	题    型
	单选

	题目内容
	()是运用工程技术手段消除物的不安全因素,实现生产工艺和机械设备等生产条件本质安全的措施

	题目选择
	A  安全技术措施

	
	B  安全管理方案

	
	C  安全保障方案

	
	D 

	正确答案
	A

	依据文件
	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

	引用内容
	

	其他备注
	


.

	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	500

	题    型
	单选

	题目内容
	()是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外界因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患

	题目选择
	A  重大危险源

	
	B  一般事故隐患

	
	C  重大事故隐患

	
	D 

	正确答案
	C

	依据文件
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	501

	题    型
	单选

	题目内容
	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的（  ），应配备独立的安全仪表系统（SIS）

	题目选择
	A  仅一级重大危险源

	
	B  一级或者二级重大危险源

	
	C  一级、二级或者三级重大危险源

	
	D 所有重大危险源

	正确答案
	B

	依据文件
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）   

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	502

	题    型
	单选

	题目内容
	重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能，记录的电子数据的保存时间不少于（ ）

	题目选择
	A  7天

	
	B  15天

	
	C  30天

	
	D  60天

	正确答案
	C 

	依据文件
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）   

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	503

	题    型
	单选

	题目内容
	以下都属于重点监管危险化工工艺的是（   ）

	题目选择
	A  氧化、聚合、酯化、偶氮化 

	
	B  加氢、磺化、醚化、烷基化

	
	C  裂解、氯化、硝化、合成氨

	
	D  离心、重氮化、过氧化、胺基化

	正确答案
	C 

	依据文件
	《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	504

	题    型
	单选

	题目内容
	有高度危险或有条件的要装备（  ）和紧急停车系统，实现远程操作

	题目选择
	A  集散控制系统 

	
	B  在线检测系统

	
	C  紧急泄放系统

	
	D  双回路系统

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109 号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	505

	题    型
	单选

	题目内容
	以下安全技术措施属于自动化控制的是（  ）

	题目选择
	A  设置防爆电柜

	
	B  设置应急疏散通道

	
	C  设置防火墙

	
	D  设置高液位联锁切断

	正确答案
	D

	依据文件
	《省安监局关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109 号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	506

	题    型
	判断

	题目内容
	重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，应设置视频监控系统

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	507

	题    型
	判断

	题目内容
	重点监管危险化工工艺完成自动化控制改造后，作业人员可不参加危险化学品特种作业培训

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	B

	依据文件
	《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	508

	题    型
	判断

	题目内容
	完成自动化控制改造后，应定期对相关设备设施进行维护、检修，确保实现自动化控制的安全功能

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109 号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	509

	题    型
	单选

	题目内容
	化工（危险化学品）企业“智能化二道门”主要是为了有效隔离（  ）

	题目选择
	A  企业厂区与厂外公共区域

	
	B  企业生产区域与办公、生活区域

	
	C  企业生产区域与研发区域

	
	D  企业车间区域与仓储区域

	正确答案
	B

	依据文件
	《省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监〔2017〕37号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	510

	题    型
	单选

	题目内容
	在化工（危险化学品）企业“智能化二道门”醒目位置应设置（  ），标明应急疏散路线和紧急集合点

	题目选择
	A  总平面布置图

	
	B  应急处置卡

	
	C  工艺流程图

	
	D  物料周知卡

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监〔2017〕37号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	511

	题    型
	判断

	题目内容
	化工（危险化学品）企业“智能化二道门”应设置在防爆区域

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	B

	依据文件
	《省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监〔2017〕37号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	512

	题    型
	判断

	题目内容
	所有人员出入化工（危险化学品）企业“智能化二道门”实行一人一卡制

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监〔2017〕37号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	513

	题    型
	判断

	题目内容
	化工（危险化学品）企业“智能化二道门”在应急情况下应具备快速开启功能，在断电状态下应具备人工快速开启功能

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监〔2017〕37号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	514

	题    型
	判断

	题目内容
	化工（危险化学品）企业“智能化二道门”入口处应加装视频监控，安装电子显示屏，定时更新显示出入“二道门”人员信息以及生产区域内各生产作业场所人员的数量及分布情况

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	B

	依据文件
	《省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监〔2017〕37号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	515

	题    型
	单选

	题目内容
	以下动火作业实施程序正确的是：（）

	题目选择
	A  动火作业审批→动火作业分析→落实防火措施→实施动火

	
	B  动火作业分析→落实防火措施→动火作业审批→实施动火

	
	C  落实防火措施→动火作业分析→动火作业审批→实施动火

	
	D  动火作业分析→动火作业审批→落实防火措施→实施动火

	正确答案
	B

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	516

	题    型
	单选

	题目内容
	根据《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》，以下人员没有明确规定需持有相应资格证的是：（）

	题目选择
	A  监火人

	
	B  动火作业审批人

	
	C  动火作业分析人

	
	D  电焊作业动火人

	正确答案
	C

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	517

	题    型
	单选

	题目内容
	根据《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》，以下关于动火作业审批描述错误的是：（）

	题目选择
	A  企业特殊动火作业由企业主要负责人或安全总监审批

	
	B  一级动火作业由企业分管安全负责人或总工程师（安全总监）审批

	
	C  二级动火作业由企业属地负责人审批，安全管理部门会签

	
	D  一级动火作业审批人可以审批二级《动火安全作业证》

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	518

	题    型
	单选

	题目内容
	动火作业安全管理第一责任人是（）

	题目选择
	A  动火人

	
	B  动火作业审批人

	
	C  动火作业负责人

	
	D  本企业主要负责人

	正确答案
	D

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	519

	题    型
	单选

	题目内容
	当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度（体积百分数）不大于（）可判定动火检测合格

	题目选择
	A  0.2%

	
	B  0.35%

	
	C  0.5%

	
	D  0.75%

	正确答案
	C

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	520

	题    型
	单选

	题目内容
	当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度（体积百分数）不大于（）可判定动火检测合格

	题目选择
	A  0.2%

	
	B  0.3%

	
	C  0.4%

	
	D  0.5%

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	521

	题    型
	单选

	题目内容
	根据《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》，动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析，距用火点（）以内的，应采取清理或封盖等措施

	题目选择
	A  15米

	
	B  25米

	
	C  30米

	
	D  50米

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	522

	题    型
	单选

	题目内容
	根据《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》，以下动火分析及合格标准描述正确的是：（）

	题目选择
	A  在设备外部动火作业，应在不小于动火点50m范围内进行动火分析

	
	B  动火分析与动火作业间隔不得超过60分钟，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不允许超过90分钟

	
	C  作业中断时间超过90分钟，应重新取样分析

	
	D  每日动火作业前均应进行动火分析

	正确答案
	D

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	523

	题    型
	单选

	题目内容
	根据《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》，特殊动火作业和一级动火作业的《动火安全作业证》有效期不应超过（）

	题目选择
	A  6小时

	
	B  8小时

	
	C  10小时

	
	D  12小时

	正确答案
	B

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	524

	题    型
	判断

	题目内容
	动火作业负责人、属地负责人、动火人、监火人、施工作业负责人、审批人等相关人员应在《动火安全作业证》上签字，不得由他人代签

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	525

	题    型
	判断

	题目内容
	企业新建生产装置与原有生产装置或系统完全隔离的，经企业主要负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	526

	题    型
	判断

	题目内容
	实验室使用的电炉、酒精灯、加热套等，合成炉开车点炉等，不作为动火作业管理

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	527

	题    型
	判断

	题目内容
	在存在火灾爆炸危险的区域，企业采取安全防护措施后，可以划定固定动火区

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	B

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	528

	题    型
	判断

	题目内容
	企业聘请第三方专业化服务单位从事动火作业服务的，可不再进行动火作业审批

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	B

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	529

	题    型
	判断

	题目内容
	企业应制订动火作业危害辨识和风险分析管理制度，明确分析方法、分析人员、分析程序

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	530

	题    型
	单选

	题目内容
	受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对受限空间进行清洗或置换,非富氧环境氧含量应达到（）

	题目选择
	A  14%~17%

	
	B  18%~21%

	
	C  大于21%

	
	D  大于23.5%

	正确答案
	B

	依据文件
	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB:30871-2014）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	531

	题    型
	单选

	题目内容
	受限空间作业中应定时监测,至少每（）监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业

	题目选择
	A  半小时

	
	B  1小时

	
	C  2小时

	
	D  3小时

	正确答案
	C

	依据文件
	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB:30871-2014）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	532

	题    型
	判断

	题目内容
	受限空间监测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下各部位进行监测分析

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB:30871-2014）

	引用内容
	

	其他备注
	


	考核对象
	危险化学品生产和使用

	题目编号
	533

	题    型
	判断

	题目内容
	受限空间照明电压应小于或等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于12V

	题目选择
	A  对

	
	B  错

	
	C  

	
	D  

	正确答案
	A

	依据文件
	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB:30871-2014）

	引用内容
	

	其他备注
	


