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烟花爆竹从业人员题库

[bookmark: _GoBack]单项选择题
1、烟花爆竹中，产生红光火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。（A ）
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
2、烟花爆竹中，产生绿色火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。（ B）
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
3、烟花爆竹中，产生黄色火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。（C ）
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
4、烟花爆竹中，产生蓝色火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。（D ）
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
5、不含金属粉和吸湿性大的盐类烟火剂(如氯酸钾、碳酸锶、虫胶组成的红光剂)，其化学稳定性 。( A)
A、较好，可以长期保存 B、较差、可以长期保存
C、较好，不可以长期保存 D、较差、不可以长期保存
6、粉碎得很细的铁粉，在潮湿的空气中，很容易被 。因此，大多数含有铁粉的烟火剂，其化学稳定性都 。( C)
A、氧化；很好 B、还原；很好
C、氧化；很差 D、还原；很差
7、很多可燃剂(如铝粉、镁粉、镁铝合金粉、锌粉、硫等)与空气接触时，或多或少地会与空气中的氧起缓慢的化学反应。因此，这种可燃剂应 。(B )
A、敞开保存 B、密封保存
C、隔离保存 D、干燥保存
8、生产铝粉与六氯代苯、六氯乙烷的混合物时应避免使用 。（ B）
A、无机溶剂 B、有机溶剂
C、化学溶剂 D、混合溶剂
9、在氯酸盐的烟火剂中，也不许加入 。因为此混合物，在120℃时就会爆炸。（C ）
A、硝酸钾 B、碳酸氢铵 C、硝酸铵 D、氯化铵
10、烟花爆竹生产、贮存过程中涉及的建筑物划分为 。（C ）
A、A和B两级 B、B和C两级 C、A和C两级
11、危险品总仓库区，是指集中存放 等危险品的地方。（ D）
A、烟火药 B、烟花产品 C、爆竹产品 D、烟火药、烟花爆竹产品
12、危险品生产区和总仓库应分别设置，密砌围墙。其高度不应低于 ，围墙与危险性建筑物距离，不宜小于 。（B ）
A、1.8m ；4m B、2m ；5m C、1.5m ；3m D、 1m ；2m
13、A级建筑物应设置防护屏障。A2级和A3级建筑物内计算药量分别
小于 。（ B）
A、55kg和65kg B、50kg和60kg C、60kg和80kg D、80kg和100kg
14、厂房内的主通道宽度，不应小于 ；每排操作岗位间的通道宽度，不应小于 ；工作间内的通道宽度，不应小于 。（ C）
A、1.2m；0.5m；0.5m B、1.0m；1.0m；0.8m
C、1.2m；1.0m；1.0m D、0.8m；0.8m；0.8m
15、危险品仓库的安全出口，不应少于 个。（B ）
A、1 B、2
16、各类危险场所内电气线路，应采用绝缘电线穿钢管敷设或采用电缆。电线和电缆的绝缘强度，不应低于该网路的额定电压，并不应低于 。（C ）
A、220V B、380V C、500V
17、危险工作间的出入口处，应设置消除人体静电的装置，其接地电阻值不得大于 。（D ）
A、300Ω B、200Ω C、150Ω D、 100Ω
18、原料准备时,出厂期超过 的原材料，必须重新检验合格方 
可使用。（ A）
A、三个月 B、六个月 C、九个月 D、 一年
19、严禁用明火直接烘烤药物，烘房温度不得超过 。（A ）
A、60℃ B、 70℃ C、80℃ D、 90℃
20、手工生产硝酸钾引火线应在单独工房内进行，每间工房定员不得超过 ，人均使用面积 ，每人每次领药限量为 。（B ）
A、3人；4m2；3kg B、 2人；3.5m2；2kg
C、3人；4.5m2；3kg D、 3人；4.5m2；4kg
21、从1987年11月1日起，生产的烟花剂中不得使用氯酸钾作氧化剂。单发药量大于 的爆竹，不得使用氯酸钾做爆响药剂。(B )
A、0.1g B、0.05g C、0.2g D、0.15g
22、公安机关规定，制作鞭炮钻饼、装药时，白药存药量不超过 ，配制鞭炮药和制引黑药存药量不超过 。（C ）
A、1.0kg，1.5kg B、0.5kg，2.0kg
C、0.5kg，1.5kg D、1.5kg，0.5kg
23、国家标准规定，除封口，褙筒标，包装等工序人均使用面积不得小于 外，其它的危险工序人均使用面积不得小于 ，配药装药工房要实行单人单间，即使装筑不含高感度烟火药剂的工房，定员也不得超过 。 （ D）
A、2.5m2；3.5m2；3人 B、2m2；3.5m2；3人
C、3.5m2； 2m2；2人 D、2m2；3.5m2；2人
24、含氯酸盐的成品或半成品，气温高于(B) 时不得进行日光直晒。
A、35℃ B、37℃ C、38℃ D、39℃
25、危险品生产区和总仓库应分别设置，密砌围墙。其高度不应低于(C) 。
A、1m B、1.5m C、2m D、2.5m

