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[bookmark: _Toc18813]一、单选题
1、国家标准《危险货物分类和品名编号》及《危险货物品名表》，按危险货物具有的危险性将危险货物分为（C）类。
A、7					B、8					C、9 
2、在《常用危险化学品的分类及标志》中规定了常用危险化学品的包装标志（A）种。
A、27					B、29					C、30 
3、决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素是（A）。
A、爆炸品的化学组成和化学结构  
B、爆炸品密度  
C、爆炸品结晶
4、爆炸品禁止使用的灭火剂（C）。
A、水					B、泡沫				C、沙土盖压
5、( A )应和氰化物、氧化剂、遇湿易燃物远离，并不得与碱类共储混运。
A、酸类    B、腐蚀类    C、还原剂
6、爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库温度控制在（B）。
A、10℃ 以下			B、15～30℃			C、35℃ 以下
7、爆炸品仓库要阴凉通风，远离火种、热源，防止阳光直射，一般库房内相对湿度一般控制在（C）。
A、45％～55 %		B、55％～65 %		C、65％～75 % 
8、危险化学品单位发生危险化学品事故造成人员伤亡、财产损失的，应当依法承担( D )责任。
A、保护     B、事故     C、 肇事     D、赔偿
9、爆炸品库房内部照明应采用防爆型灯具，开关应设在库房（A）。
A、外面				B、里面				C、里、外都行
10、爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置，最好铺垫（A）cm 左右的方木或垫板。
A、20					B、40					C、50 
11、压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，库温不易超过（B）℃ 。
A、20					B、30					C、40 
12、《常用危险化学品分类及标志》规定：易燃液体的闭杯试验闪点应等于或低于（C）℃ 。
A、25					B、40					C、61 
13、下列（A）是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标。
A、闪点				B、凝固点				C、自燃点
14、易燃液体的膨胀系数比较大，灌装时容器内应留有（B）以上空间，不可灌满。
A、3 %					B、5 %					C、10 % 
15、闪点低于23℃ 的易燃液体，其仓库温度一般不得超过（B）℃ 。
A、20					B、30					C、40 
16、易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的（A）装置，防止静电积聚。
A、接地				B、防火				C、监测
17、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂（A）。
A、干粉				B、水					C、泡沫
18、急性毒性是指一定量的毒物一次对动物所产生的毒害作用。急性毒性的大小，常用（B）来表示
A、最高允许浓度		B、半数致死量（LD50）	C、毒物的性质
19、《危险货物分类和品名编号》标准将第6 类危险货物分为毒性物质和（C） 二项。
A、高毒品				B、低毒品				C、感染性物质
20、《常用危险化学品分类及标志》定义腐蚀品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品，腐蚀品与皮肤接触在（A）小时内出现可见坏死现象。
A、4					B、8					C、24 
21、常用危险化学品的标志设主标志和副标志，主标志（B）种。
A、15					B、16					C、18 
22、常用危险化学品的标志设主标志和副标志，副标志（C）种。
A、13					B、12					C、11 
23、《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的，应附有与危险化学品完全一致的化学品（A）。
A、安全技术说明书		B、质量证书			C、使用说明书
24、《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的，在包装上加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品（A）。
A、安全标签			B、质量证书			C、使用说明书
25、国家标准《化学品安全技术说明书编写规定》中，SDS 表示的意思是（A）。
A、化学品安全技术说明书		B、化学品安全标签			C、化学品质量证书
26、化学品安全技术说明书的内容包括（C）部分。
A、18						B、17					C、16 
27、化学品安全标签内容由（B）部分组成。
A、8						B、9					C、11 
28、化学品安全标签内容中警示词有（A）种分别进行危害程度的警示。
A、3						B、4					C、5 
29、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用（A）。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏）。
A、外开式					B、内开式				C、内、外开式都可以
30、毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于（B）标准。
A、一级					B、二级				C、三级
31、易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于（C）标准。
A、一级					B、二级				C、三级
32、腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于（B）标准。
A、一级					B、二级				C、三级
33、爆炸品应储存在（A）轻顶耐火建筑内。
A、一级					B、二级				C、三级
34、低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于（A）耐火建筑的库房内。
A、一级					B、二级				C、三级
35、《常用危险化学品分类及标志》按易燃液体闪点的高低分为（B）易燃液体。
A、二项					B、三项				C、四项
36、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。这种储存方式属于（A）储存方式。
A、隔离储存				B、隔开储存			C、分开储存
37、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在同一房间或同一区域内，用隔板或墙，将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于（B）储存方式。
A、隔离储存				B、隔开储存			C、分开储存
38、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。这种储存方式属于（C）储存方式。
A、隔离储存				B、隔开储存			C、分离储存
39、《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品生产、储存实行（A） 制度。
A、审批					B、资质				C、许可
40、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在（A）级建筑物中，其包装应采取避光措施。
A、一						B、二					C、三
41、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品（A）。
A、隔离储存				B、隔开储存			C、分开储存
42、二级易燃固体、高闪点液体可储藏于耐火等级不低于（C）的库房内。
A、一级					B、二级				C、三级
43、在危险化学品储存中分离储存禁忌品间的距离（A） m 。
A、7～10					B、10～15				C、15～20 
44、危险化学品露天储存时通道宽度（B） m 。
A、3、5～4					B、4～6				C、6～10 
45、氢气瓶的规定涂色为（A）。
A、淡绿					B、淡黄				C、紫色
46、生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（A）年进行一次安全评价。
A、1						B、2					C、3 
47、生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（B）年进行一次安全评价。
A、1						B、2					C、3 
48、国家对危险化学品的运输实行（A）制度。
A、资质认定				B、准运				C、审批
49、剧毒化学品在公路运输途中发生被盔、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人及钾运人必须立即向当地（A）报告，并采取一切可能的警示措施。
A、公安部门				B、交通部门			C、安全监督部门
50、通过公路运输危险化学品，运输车辆必须遵守（A）规定的行车时间和路线。
A、公安部门				B、交通部门			C、安全监督部门
51、危险化学品运输车辆禁止通行区域，由设区的市级人民政府（A）部门划定，并设置明显的标志。
A、公安					B、交通				C、安全生产监督
52、运输危险化学品的车辆应专车专用，并有明显标志，要符合（B）部门对车辆和设备的规定。
A、公安					B、交通管理			C、安全生产监督
53、运输危险化学品车辆左前方必须悬挂黄底黑字（A）字样的信号旗。
A、“危险品”				B、“危险化学品”		C、“化学品”
54、易燃品闪点在28℃以下，气温高于28℃ 时应当在（A）运输。
A、夜间					B、白天				C、白天或夜间
55、通常情况下，液体的燃烧难易程度主要用（A）的高低来衡量。
A、闪点					B、自燃点				C、最小点火能量
56、管道内表面越光滑，液体产生的静电荷（B）。
A、越多					B、越少				C、不变
57、氢气泄漏时，易在屋（A）聚集。
A、顶						B、中					C、底
58、在一定条件下，压力越高，可燃物的自燃点（A）。
A、愈低					B、愈高				C、不受影响
59、毒物被吸收速度较快的途径是（A）。
A、呼吸道					B、消化道				C、皮肤
60、危险化学品存在的主要危险有（B）。 
A、火灾，爆炸，中毒，窒息及污染环境     B、火灾，爆炸，中毒，腐蚀及污染环境  
C、火灾，爆炸，感染，腐蚀及污染环境      D、火灾，失效，中毒，腐蚀及污染环境  
61、参与了燃烧或爆炸的煤尘灰分含量会显著增加，挥发份含量则会显著减少，水分含量 ( A) 
A、减少   B、不变  C、增加  
62、下列不符合进入设备内作业的安全要求的是：（B ）。 
A、设备内作业必须办理“设备内安全作业证”，并要严格履行审批手续 
B、在进入设备前60min必须取样分析，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长，至少每隔2h分析一次，如发现超标，应立即停止作业，迅速撤出人员  
C、应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于或等于12V，灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求  
D、在检修作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需继续作业，必须重新办理进入设备内作业审批手续 
63、下列叙述中（B）说法是错的。
A、危险化学品包装物、容器必须由取得定点证书的专业生产企业定点生产
B、由生产技术监督管理机构审批发放危险化学品包装物、容器定点生产企业证书
C、危险化学品包装物、容器必须经国务院质检部门认可的专业检测、检验机构检测、检验合格，方可使用
D、危险化学品包装的材质、形式、规格、方法和单件质量(重量)，应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和储存
64、下列包装材料错误的是（D）。
A、浓硫酸用铁罐盛装    B、氢氧化钠(固体)用铁桶装  
C、浓盐酸用瓷坛盛装    D、过氧化氢(双氧水)用铁桶装
65、作业场所的气体分析包括3的方面：一是对可燃气体的分析，二是氧(在空气中或可燃气中)含量分析，三是有毒有害气体分析。对有毒有害气体的分析的目的是（D）。
A、了解环境爆炸危险度  
B、了解气体含量是否符合居住区大气中有害物质的最高允许浓度
C、了解气体含量是否符合大气环境质量标准  
D、了解气体含量是否符合工业企业设计卫生标准
66、对环境空气中可燃气的监测，常用可燃气环境爆炸危险度(％LEL)表示，其含义是（C）。
A、可燃气爆炸下限与爆炸上限的百分比      B、可燃气体的爆炸下限值
C、环境中可燃气的含量占爆炸下限的百分数  D、可燃气中氧含量的百分数
67、氧含量高于（B）时，会造成氧中毒，长期吸入可发生眼损害甚至失明。
A、30％      B、40％      C、50％      D、60％
68、对于现场液体泄漏应及时进行（A）、稀释、收容、处理。
A、覆盖     B、填埋    C、烧毁    D、回收
69、下列关于特殊化学品火灾扑救说法不正确的是（C）。
A、扑救爆炸物品火灾时，水流应采用吊射  B、扑救爆炸物品堆垛火灾时，切忌用沙土盖压
C、扑救压缩气体或液化气体类火灾时，应立即扑灭火焰  D、扑救毒害品、腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水
70、根据《建筑设计防火规范》的要求，爆炸品应储于（A）耐火建筑内。
A、一级    B、二级    C、不低于二级    D、三级
71、根据《建筑设计防火规范》的要求，低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类危险化学品应储存于（B）耐火建筑的库房内。
A、不得低于二级    B、一级    C、二级    D、三级
72、危险化学品应该分类、分堆储存，堆垛不得过高、过密，堆垛之间以及堆垛与墙壁之间应该留出一定的间距、通道及（A）。
A、通风口    B、隔断    C、挡板
73、盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时必须留有足够的膨胀余量（预留容积），除另有规定外，并应保证在温度（ B ）℃时，内装液体不致完全充满容器。
A 35       B 55      C 45       D 65
74、乙炔气瓶与氧气瓶存放时不得少于（C）m，使用时两者的距离不得少于（）m。
A、1；2      B、1.5；3      C、5；10      D、3；10
75、危险化学品的生产、贮存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在（D）下处于正常使用状态。
A、检测情况      B、生产情况      C、使用情况      D、任何情况
76、“危险化学品经营许可证”和“危险化学品安全生产许可证”有效期为（C）年。
A、1      B、2      C、3      D、4
77、控制生产性毒物的根本措施是（B）。
A、生产的流水线作业  
B、生产密闭化、自动化  
C、戴防毒面具等个人防护用品  
D、生产场所全面通风
78、化学有害因素的职业接触限值中MAC是指（   A  ）
A、最高容许浓度      B、时间加权平均容许浓度     C、短时间接触容许浓度
79、对高压设备停车卸压说法正确的是（A）。
A、卸压要缓慢，压力卸至微弱正压  B、卸压要快，压力卸至同大气压力
C、卸压要缓慢，压力卸至微弱负压  D、卸压要快，边卸压边拆设备
80、以下有关设备内作业的说法错误的是（B）。
A、进入设备前，必须将待检修设备与其他设备进行安全隔离，并置换、清洗干净
B、在进入设备前30min必须取样分析，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长，也不再需要分析了
C、设备内作业前要切断设备的电动和照明电源，并挂上“有人检修、禁止合闸”的牌子
D、设备内作业，必须设专人进行监护，并与设备内人员保持有效的联系
81、以下有关抽插盲板的说法错误的是（C）。
A、抽插盲板属于危险作业，应办理“抽插盲板作业许可证”
B、加入盲板的部位应有明显的挂牌标志，严防漏插、漏抽
C、盲板的位置一般在来料阀前部法兰处，盲板两侧均应加垫片并用螺丝紧固，做到无泄漏
D、盲板的厚度需通过计算确定，原则上盲板厚度不得低于管壁厚度。
82、在毒性气体浓度高，毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用（B）。
A、双管式防毒口罩  B、供氧式呼吸器  C、面罩式面具  D、单管式防毒口罩
83、化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、(  A  )、涉及面广等。
A、扩散迅速     B、经济损失    C、人员伤亡多
84、浓硫酸属于(  C  )危险品。
A、助燃性       B、刺激性    C、腐蚀性
85、甲醇的爆炸极限是（ A  ）
A、 5、5-44%     B、 1-15%      C、 12-74%       D、 5-15%
86、工业上使用的氧化剂要与具有哪类性质的化学品远远分离? (  C  ) 
A、易燃性液体    B、腐蚀性液体  C、还原剂
87、下列哪种疾病不是油漆工因为接触油漆涂料引起的? (  B  )
A、呼吸道损坏    B、视网膜损坏  C、接触性皮炎
88、下列三种毒气哪一种是无色无味的? (  B  )
A、氯气      B、一氧化碳    C、二氧化硫
89、在《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中规定闪点在（C）及以下的为易燃液体，闪点在（）以上的为可燃液体。
A、25℃；30℃    B、25℃；35℃   C、45℃；45℃    D、45℃；50℃
90、运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是( B )。
A、注意安全    B、危险品    C、保持车距
91、贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过（B），不得使用蒸气采暖和机械采暖。
A、60℃       B、80℃        C、90℃          D、95℃
92、为防止化学溅伤，在《化学企业安全设计规定》中明确规定禁止使用（B）管道、管件、阀门、流量计、压力计等
A、塑料       B、玻璃       C、陶瓷       D、树脂
93、安全技术说明书采用"（C）"的方式编写，同类物、同系物的技术说明书不能互相替代
A、一件物品一卡    B、一个类别一卡    C、一个品种一卡    D、一包装单位一卡
94、下面（ A ）是化学品标签中的警示词
A、危险、警告、注意    B、火灾、爆炸、自然    C、毒性、氧化性、还原性
95、职工有权获得（ A ）的培训，包括预防、控制及防止危险方法的培训和紧急情况处理或应急措施的培训。
A、安全知识    B、安全技术    C、安全规程    D、安全措施
96、为了防止事故，应有哪些人参与预防工作和担当责任？（ c ）
A、用人单位   B、工人本身   C、用人单位和工人本身两方面
97、化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、（ A  ）、涉及面广等。
A、扩散迅速    B、经济损失大     C、人员伤亡多
98、危险化学品单位应当制定本单位事故（  B ），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 
A、抢险预案    B、应急救援预案    C、救治预案    D、控制预案
99、下面对剧毒品的描述中, ( C )是错误的?
A、不准露天堆放    B、必须双人收发    C、不能用玻璃瓶储存
100、吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻( C )。
A、用清水清洗     B、用冷水清洗     C、用软纸、软布抹去
101、遇水燃烧物质起火时,不能用( B )扑灭。
A、干粉灭火剂     B泡沫灭火剂     C、二氧化碳灭火剂
102、检修完工后，应对设备进行（D）、试漏、调校安全阀、调校仪表和连锁装置等。
A、清洗     B、测爆     C、试温     D、试压
103、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的（ A ）。
A 劳动保护用品    B 安全监测仪器    C 手提消防器材
104、为了保证检修动火和罐内作业的安全，检修前要对设备内的易燃易爆、有毒气体进行( A )。
A、置换    B、吹扫     C、清理
105、大量销毁易燃易爆化学物品时，应征得所在地( C )监督机构的同意。
A、化工    B、人民政府    C、公安消防
106、( C )能溶解丝、毛和动物组织，所以具有腐蚀性。
A、小苏打    B、汽油    C、火碱
107、危险化学品（A）必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。
A 生产企业     B 经营企业     C 运输企业
108、防止毒物危害的最佳方法是( C )。
A、穿工作服    B、佩戴呼吸器具    C、使用无毒或低毒的代替品
109、各种气瓶的存放，必须距离明火( B )以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。
A、1米     B、3米     C、10米
110、盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时必须留有足够的膨胀余量(预留容积)，除另有规定外，并应保证在温度( B )℃时，内装液体不致完全充满容器。
A、35     B、55     C、45     D、65
111、《危险化学品安全管理条例》所指的危险化学品按理化性质及危害划分为( B )大类。
A、6     B、7     C、8
112、甲醇的短时间接触容许浓度是（  D   ）mg/m3
A、 10      B、 25      C、 30        D、 50
113、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的( A )。
A、劳动保护用品     B、安全监测仪器     C、手提消防器材
114、遇空气易着火的商品必须装于( C )容器内，或用煤油浸润，或充入惰性气体。
A、铅制    B、敞口     C、气密封口
115、扑救爆炸物品火灾时，( B )用沙土盖压，以防造成更大伤害。
A、必须    B、禁止    C、可以
116、化工原料电石或乙炔着火时，严禁用( B )。
A、二氧化碳灭火器    B、四氯化碳灭火器     C、干粉灭火器     D、干砂
117、化工厂的防爆车间采取通风措施的目的是( B )。
A、消除氧化剂     B、控制可燃物     C、降低车间温度
118、装置停车检修，需要降温时，要按降温速率进行，一般设备内介质温度要低于( B )
A、70℃     B、60℃     C、50℃     D、40℃
119、国家对危险化学品的( C )实行统一规划、合理布局和严格控制。
A、生产和使用    B、生产和运输    C、生产和储存     D、生产和经营
120、大多数氧化剂和( A )都能发生剧烈反应，放出有毒气体。
A、强酸    B、弱酸    C、碱
121、危险化学品生产、储存企业必须具备( A )项条件。
A、5    B、6    C、7    D、8
122、储存过氧化氢应（ C  ）。
A、浸入水中    B、浸入煤油中    C、单独存放
123、发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向( C )报告。
A、公安部    B、省级公安部门    C、当地公安部门     D、当地消防部门
124、重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存( B )年。
A、1     B、2     C、3     D、4
125、发生危险化学品事故，有关地方( C )应当做好指挥、领导工作。
A、公安消防部门     B、负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门
C、人民政府     D、环保部门
126、危险化学品( A )必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。
A、生产企业     B、经营企业     C、运输企业     D、使用单位
127、对生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品依法实施( C )的有关部门工作人员，对不符合本条例规定的事项予以批准或者许可的依法给予降级或者撤职的行政处分。
A、监督控制     B、检验     C、监督管理     D、审查
128、发生剧毒化学品被盗、丢失、( A )、误用后不立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法追究刑事责任。
A、误售    B、乱放     C、滥用     D、误食
129、危险化学品单位在转产、停产、停业或者解散时未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及生产原料而触犯刑律的，对负有责任的( D )和其他直接责任人依法追究刑事责任。
A、操作人员     B、单位领导     C、主要领导     D、 主管人员
130、（ B  ）对违反《危险化学品安全管理条例》的行为，有权向负有危险化学品安全监督管理职责的部门举报。
A、危险化学品单位    B、任何单位和个人    C、企业安全监督员
131、危险化学品生产企业进行生产前，应当依照（  C ）的规定，取得危险化学品安全生产许可证。
A、《安全生产法》    
B、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》    
C、《安全生产许可证条例》
132、（ A ）是本单位重大危险源安全管理的责任主体。
A、危险化学品单位    B、主要负责人    C、安全管理人员
133、危险化学品企业安全标准化达标等级由高到低共分（ A  ）。
A、三级    B、四级    C、五级
137、（ A ）确定了我国安全生产的基本法律制度。
A、《安全生产法》    B、《劳动法》    C、《劳动合同法》
138、危险化学品等级证书有效期为（ C ）。
A、一年    B、两年    C、三年
139、危险化学品登记单位应在有效期满前（ C ），到所在省、自治区、直辖市登记办公室进行复核。
A、15天    B、一个月    C、3个月
140、危险化学品仓库应设有避雷设施，应（ C ）至少检测1次，使之安全有效。
A、每个月    B、每半年   C、每年
141、危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当（ C  ）。
A、每天检测    B、每月检测    C、定期检测
142、 国家对危险化学品生产、储存实行（  A ）制度。            
A、审批    B、备案    C、核准   
143、 设立剧毒化学品生产、储存企业应当向（  B  ）提出申请。
A、国家安全生产监督管理总局  
B、省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门  
C、设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
144、《危险化学品安全管理条例》规定，除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，距离（  B ）类场所、区域必须符合国家标准或者国家有关规定。              
A、6  B、8  C、10
145、《危险化学品安全管理条例》规定，生产企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ C  ）的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本条例第十九条的规定处罚。  
A、5万元以上20 万元以下
B、10 万元以上30 万元以下
C、10 万元以上50 万元以下
146、下列化学品属于第二类易制毒化学品的是：( B )            
A、硫酸    B、醋酸酐   C、盐酸
147、生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位，应当于每年（ C ）前向许可或者备案的行政主管部门和公安机关报告本单位上年度易制毒化学品的生产、经营、购买、运输或者进口、出口情况；  
A、1月31日B、2月31日C、3月31日
148、非药品类易制毒化学品生产、经营许可证有效期为：（ C ）             
A、1年      B、2年     C、3年     
149、第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产单位进行备案时，应当提交的资料有（ A ）              
A、产品包装说明和使用说明  B、安全生产管理制度  C、易制毒化学品管理制度和环境突发事件应急预案
150、库存危化品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于（ A  ）m2。
A、100   B、80   C、120
151、库存危化品应当分类、分垛储存，垛与垛间距不小于（  B ）m。
A、1.2    B、1   C、0.5
152、库房内（  C ）设置移动式照明灯具。
A、可以    B、必须    C、不准
153、照明灯具下方不准堆放危化品，其垂直下方与储存物水平间距离不得小于（ C ）m。
A、1.2    B、1   C、0.5
154、同一区储存两种或两种以上不同级别的危险品时，应以（ A  ）的性能做标志。
A、最高等级危险物品    B、数量最多危险物品    C、最低等级危险物品
155、危险化学品登记单位应在《危险化学品名录》公布之日起（ C  ）内办理危险化学品登记手续。
A、30天    B、3个月    C、6个月
156、对危险性不明的化学品，生产单位应在《危险化学品登记管理办法》实施之日起（ A  ）内，委托国家安全生产监督管理局认可的专业技术机构对其危险性进行鉴别和评估，持鉴别和评估报告办理登记手续。
A、1年   B、6个月   C、3个月
157、对新化学品，生产单位应在新化学品投产前（  A ）内，委托国家安全生产监督管理局认可的专业技术机构对其危险性进行鉴别和评估，持鉴别和评估报告办理登记手续。
A、1年   B、6个月   C、3个月
158、已登记的危险化学品登记单位在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应当在（  C ）内对发生重大变化的内容办理重新登记手续。
A、1年   B、6个月   C、3个月
160、 一般说来，沸点较高 (110 ℃)的液体，常温下( A  )不会达到爆炸极限浓度，使用起来比较安全。
A、20℃左右    B、21℃左右    C、22℃左右
161、一般将报警浓度定位气体爆炸下限的（ B  ）。
A、21％    B、25％    C、27％
162、易燃固体（ C ）与氧化剂共同储存。
A、可以    B、数量不多时可以    C、不得
163、储存易燃固体，数量较多时，应按规定（ A  ）。
A、分隔储存    B、码好垛好    C、共同储存
164、储存易燃固体时，室温不超过（  C ）。
A、20℃    B、30℃    C、36℃
165、储存易燃固体时，理想温度应该（ A  ）以下。
A、20℃    B、30℃    C、36℃
166、一、二级氧化剂要（  C ）储存。
A、密闭    B、在干燥环境    C、分别
167、储存强氧化剂时，库房应阴凉通风，最高不得超过（  B ）。
A、20℃    B、30℃    C、36℃
168、储存强氧化剂时，库房应阴凉通风，理想温度为（ A  ）以下。
A、20℃    B、30℃    C、36℃
169、我国安全生产监督管理的基本原则是（B）。 
A、坚持“安全第一，预防为主”的原则   
B、坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则   
C、坚持行为监察与文件监察相结合的原则
170、《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( A ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。      
A、生产安全事故　　B、火灾、交通事故　　C、重大、特大事故
171、《危险化学品安全管理条例》规定在中华人民共和国境内（ C ）危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例。 
A、生产、包装、经营、储存、运输   B、经营、进口、储存、运输、使用   C、生产、经营、储存、运输、使用
172、《危险化学品安全管理条例》规定，除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，距离（  B ）类场所、区域必须符合国家标准或者国家有关规定。             
 A、6  B、8  C、10
173、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置（ B ）装置。 
A、通风  防爆    B、通讯  报警   C、通风  报警
174、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期（  B  ）。
A、检验    B、检测     C、 检查  
175、生产和使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，处置危险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有（ B ）。            
A、重大危险源    B、事故隐患   C、事故危险
176、《危险化学品安全管理条例》规定，国家实行危险化学品（ A  ）制度，并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。           
 A、登记      B、注册   C、备案     
177、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的，应当向设区的市级人民政府（ C ）部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买。            
A、 行业主管    B、 安监    C、 公安 
178、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品（ A  ） 必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。     
A、生产企业    B、经营企业    C、运输企业 
179、《危险化学品安全管理条例》规定，未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品经营的企业，有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得（  C  ） 的罚款。
A、1倍以上3倍以下        
B、1倍以上4倍以下     
C、1倍以上5倍以下 
180、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位未对其生产、储存装置进行定期安全评价，负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门依据职权责令立即或者限期改正，处(  B )的罚款。            
A、1万元         
B、1万元以上5万元以下   
C、1万元以上10万元以下
181、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位在转产、停产、停业或者解散时未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及生产原料而触犯刑律的，对负有责任的（ B ）和其他直接责任人依法追究刑事责任。
A、操作人员    B、主管人员   C、主要领导
182、《危险化学品安全管理条例》规定，进口危险化学品的经营、储存、运输、使用和处置进口废弃危险化学品，（ C ）本条例的规定执行。  
A、参照   B、 不参照   C、 依照   D、 不依照
183、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目选址时，（ B ）应当对建设项目设立的有关安全条件进行论证。
A、安监部门  B、建设单位  C、建设主管部门
184、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，从事使用有毒物品作业的用人单位，应当使用符合（ B ）的有毒物品。             
A、省级标准  B、国家标准  C、企业标准
185、 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设项目未经（ B ）的，不得建设或者投入生产（使用）              
A、同意   B、安全许可  C、审查
186、 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位在申请建设项目设立安全审查前，应当选择（ B ）对建设项目设立进行安全评价。                          
A、专家组   B、有资质的安全评价机构   C、安全评价单位
187、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，对安全审查未通过的建设项目，建设单位（ C ）可以再次向原审查部门申请建设项目设立安全审查。            
A、一个月后   B、两个月后   C、经过整改后
188、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，建设单位收到同意投入生产（使用）的建设项目安全设施竣工验收意见书（ A ）内，应当依照《危险化学品安全管理条例》和《安全生产许可证条例》及其配套规章的规定，申请有关危险化学品的其他安全生产许可，并提交建设项目竣工验收意见书（复印件）。    
A、10日B、15日C、20日
189、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》自（ A ）起施行。  
A、2006年10月1日  B、2007年10月1日  C、2005年10月1日
190、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》的颁发管理工作实行（ A ）的原则。        
A、企业申请、两级发证  B、企业申请、三级发证、属地管理  C、企业申请、政府批准
191、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，危险化学品生产企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业在（ A ）不得再次申请安全生产许可证。   
A、一年内 B、二年内 C、三年内
192、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，安全生产许可证有效期为（ C ）。            
A、1年B、2年C、3年
193、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，安全生产许可证有效期满后继续生产危险化学品的，应当于安全生产许可证有效期满前（ C ），按照本实施办法第十七条的规定向原安全生产许可证颁发管理机关提出延期申请，并提交本实施办法第十八条规定的文件、资料和安全生产许可证副本。             
A、3个月B、2个月C、1个月
194、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，危险化学品生产企业在安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（  A ）罚款；           
A、5万元以上10万元以下的
B、10万元以上15万元以下的
C、15万元以上20万元以下的
195、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有倒卖、出租、出借安全生产许可证行为的，应（  C ）。             
A、暂扣其安全生产许可证  B、予以警告  C、吊销其安全生产许可证
196、《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品登记单位应当在《危险化学品名录》公布之日起（  B ）个月内办理危险化学品登记手续。           
 Ａ、3　　　Ｂ、6　　 Ｃ、12
197、《危险化学品登记管理办法》规定，已进行危险化学品登记的单位在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应在（ C ）个月内对发生变化的内容办理重新登记手续。              
A、1   B、2  C、3
198、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，劳动者职业健康检查和医学观察的费用，由（ A ）承担。  
A、用人单位    B、个人C、中介机构
199、 《危险化学品登记管理办法》规定，使用单位终止使用危险化学品时，应当在终止使用后的（ B ）个月内办理注销登记手续。             
Ａ、2　　　Ｂ、3　　Ｃ、6
200、对于“高闪点物品、有毒品”使用（ B）警示词进行危险程度的警示。 
A、危险     B、当心    C、警告     D、注意  
201、根据《常用化学危险品贮存通则》规定，下列贮存方式不属于危险化学品贮存方式的是（D）。
A、隔离贮存    B、隔开贮存    C、分离贮存    D、混合贮存
202、下面哪项不是危险化学品的主要危险特征？（C）
A、燃烧性    B、毒害性      C、致癌性     D、腐蚀性
203、氮气是一种（B）气体。    A 有毒有害    B 无色无味    C易燃易爆
204、《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源，是指生产、运输、使用、储存危险化学品或处置废弃危险化学品，且危险化学品数量等于或超过（C）的单元。
A、安全量    B、储存量    C、临界量    D、危险量
205、化学品安全技术说明书一共有16大项（C）小项内容。
A、50      B、60    C、70     D、80
206、库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于（B）m。
A、0、5    B、0、8    C、1、0    D、1、2
207、库存危险化学品主要通道的宽度应不小于（B）m。
A、1    B、1、8    C、2     D、2、5
208、过氧化氢储存温度不得超过（ A  ）。
A、25℃    B、26℃    C、27℃
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1、危险化学品单位是指从事生产、经营、（BCD）危险化学品或处置废弃危险化学品的单位。
A．实验  B．运输  C．贮存  D．使用  E．检验
2、国家对危险化学品的生产和贮存实行（ABD）。
A．统一规划  B．合理布局  C．严格管理  D．严格控制  E．严格审批
3、危险化学的从业人员，上岗前应培训并经考核合格取得上岗证，方可上岗。下列人员中，属于上述情况的有（ABCE ）。
A．运输危险化学品的司机  B．运输危险化学品的押运员  C．化学品库管理员
D．化工厂财会人员  E．化学品商店营业员
4、根据危险化学品的危险程度和类别，用（ ACD）进行危害程度的警示。
A．危险  B．有毒  C．注意  D．警告  E．小心
5、危险化学品单位是指从事生产、经营、（ BCD）危险化学品或处置废弃危险化学品的单位。
A．实验  B．运输  C．贮存  D．使用  E．检验
6、对编写化学品安全技术说明书的16大项内容的要求有（ABD）。
A．不能随意删除 B．标明[A]项者，为必添项  C．标明[C]项也必填  D．不能合并  E．顺序可以改变
7、危险化学品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管部门对其（BE ）考核合格后方可任职。
A．管理水平  B．安全生产知识  C．经营能力  D．文化水平  E．管理能力
8、以下钢瓶中的气体属于有毒气体的是（ CDE）。
A．二氧化碳  B．氮气  C．氨气  D．一氧化碳 E．二氧化硫
9、有毒品的毒性分为急性毒性和慢性毒性，有毒品的急性毒性用（ BC）表示。
A．CNNo  B．LD50  C．LC50  D．CSDS  E．UNNo
10、下列物质中，不允许与乙炔接触的物质是（ACD ）。
A．氯气  B．氩气  C．银  D．铜(75％以上)  E．铁
11、禁忌物料不能同库储存、同车运输，所谓禁忌物料是指（ BC）。
A．化学性质相近  B．化学性质相抵触  C．灭火方法不同  D．物理状态不同  E．外包装不同
12、下列单位中，（ ABDE）是要进行危险化学品的登记的单位。
A．生产危险化学品的单位  B．储存危险化学品的单位  C．运输危险化学品的单位  D．使用剧毒品的单位  E．使用剧毒品以外的危险化学品数量构成重大危险源的单位
13、危险化学品的贮存安排取决于化学品危险的分类、（ACDE ）。
A．分项  B．物理状态  C．容器类型  D．贮存方式  E．消防的要求
14、属于石油、化工生产装置或设备停车后的安全处理步骤是（CDE ）。
A．卸压  B．排净  C．隔绝  D．置换  E．吹扫与清扫
15、石化企业在设备或装置检修时，需要在厂内禁火区进行动火作业，必须在动火前办理“动火安全作业证”。下列作业（ABCE ）属于动火作业。
A．使用喷灯加热  B．电、气焊  C．打墙眼  D．插盲板  E．用砂轮
16、石化企业在检修时，常需要人进入设备内作业，作业前必须办理“设备内安全作业证”，方可进行作业。进入下列区域内的作业（ ABCE）属于设备内作业。
A．罐  B．塔  C．地下室  D．车间  E．下水道
17、石化企业设备检修时，（ ABCD）作业需要事先办理安全作业许可证。
A．禁火区进行动火作业  B．抽插盲板作业  C．高处作业  D．设备内作业  E．清理现场作业
18、危险化学品的泄漏处理包括：（ABC）    
A、泄漏源控制  B、危害监测  C、泄漏物处理  D、个人防护
19、稀释浓硫酸的正确做法是（BCDE ）。
A．将水加入浓硫酸中  B．将浓硫酸加入水中  C．加入速度要慢  D．同时要搅拌  E．要冷却
20、危险化学品的零售范围不包括（AE ）。
A．爆炸品  B．易燃液体  C．易燃固体  D．腐蚀品  E．放射性物品
21、危险化学品库门应采用（ BC）。
A．内开式  B．外开式  C．铁门或木质外包铁皮  D．木质门  E．石门
22、对剧毒物品的管理应实行“五双”制度，“五双”制度是指：双人保管、双人发货、（ADE）
A．双人验收  B．双人记录  C．双层门窗  D．双把锁  E．双本账
23、贮存（ BCD）的库房的耐火等级必须为一级。
A．毒害品  B．爆炸品  C．低、中闪点液体  D．压缩气体和液化气体  E．剧毒品
24、危险化学品的包装必须符合国家法律、（ABD ）的规定和（）的要求。
A．法规  B．规章  C．制度  D．国家标准  E．行业标准
25、在对（ABCD）、( )、( )、( )、易爆物料作业时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。
A、修补       B、换装        C、清扫          D、装卸易燃
26、夏季下列物品中，（ ABC）须在早上或晚上运输。
A．低闪点易燃液体  B．过乙酸  C．过氧化氢(双氧水)  D．氢氧化钠  E．浓硫酸
27、遇湿易燃物品库房失火时，可用的灭火剂是（ BE）。
A．水  B．干黄沙  C．泡沫灭火剂  D．酸碱灭火剂  E．干粉灭火剂
28、在（ ABCD）情况下，必须检测易燃、有毒有害气体或氧气的含量。
A．动火作业  B．设备内作业  C．聚合反应车间  D．进入设备内动火  E．设备检修指挥部
29.生产安全事故通常分四个等级，这四个等级是（ ABCD）  
A、特别重大事故   B、重大事故   C、较大事故  D、一般事故 
30.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当（ ABC  ）任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、慌报或者瞒报。   
A、及时    B、准确   C、完整   D、公平
31、贮存化学危险品建筑物内应可根据仓库条件选择安装（BC）和（）。
A、消防设备    B、自动监测    C、火灾报警系统   D、水雾喷淋系统
32、置换装置内可燃气体的气体要求是（ABC ）。
A．应当使用惰性气体  B．置换气体的用量应大于被置换气体容积三倍以上  
C．置换用气体中氧含量应小于1％～2％    D．置换气体密度必须大于被置换气体密度  E．置换气体密度必须小于被置换气体密度
33、以下有关危险品运输的说法正确的是（ABC）。
A．禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品
B．禁止用叉车、翻斗车、铲车搬运输易燃、易爆液化气体等危险物品
C．运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人
D．遇水燃烧物品及有毒物品，可用小型机帆船、小木船和水泥船承运
E．运输易燃易爆物品的机动车辆，应悬挂防火标志
34、应急救援预案的总目标是（BCD）    
A、将事故扩大化  B、将紧急事故局部化  
C、尽可能消除事故  D、尽量缩小事故对人和财产的影响
35、危险化学品管理中存在的突出问题有（ABCD）。
A.违章指挥、违章操作、违反劳动纪律         B.从业人员专业知识，安全操作技能差         C.生产工艺落后、设备带病运行是中小化工企业的突出问题
D.违章行车、疲劳驾驶等引起的危险化学品运输翻车泄漏事故多发
36、危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时，为（ABD）清除危害后果而组织的救援活动。  
A、及时控制危险源  B、抢救受害人员  
C、进行灾区慰问  D、指导群众防护和组织撤离
37、危险化学品事故应急救援根据事故波及的范围及危险程度，可采取（BD）两种形式。              
A、个人救护  B、单位自救  C、群众救援  D、社会救援
38、重大危险源的辨识依据是物质的（AD）   
A、危险特性  B、应用特性  C、颜色  D、数量
39、重大危险源分为（CD）    
A、控制重大危险源  B、运输重大危险源  
C、生产场所重大危险源  D、贮存区重大危险源
40、危险化学品的储存设施必须与以下(ABCD)场所、区域之间要符合国家规定的距离标准。
A.居民区、商业中心、公园等人口密集地区B.学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施    C.风景名胜区、自然保护区    D.军事禁区、军事管理区
41、作业场所使用化学品系指可能使工人接触化学制品的任何作业活动，包括(ABCD)。
A.化学品的生产、搬运、贮存、运输      B.化学品废料的处置或处理
C.因作业活动导致的化学品的排放        D.化学品设备和容器的保养、维修和清洁
42、扑救可燃和助燃气体火灾时，要先关闭管道阀门，用水冷却其容器、管道，用（AB）扑灭火焰。
A.干粉灭火器      B.沙子      C.水      D.隔离空气
43、需要进行危险化学品登记的单位为(ABCD)。
A.生产危险化学品的单位       B.使用其他危险化学品数量构成重大危险源的单位
C.经营危险化学品的单位       D.使用剧毒化学品的单位
44、危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订(BD)。
A.产品质量说明书     B.安全技术说明书  C.产品标签   D.安全标签
45、重大事故应急预案的层次包括(  ABC  ).
A、综合预案    B、专项预案     C、现场预案     D、医疗预案     E、火灾预案
46、以下评价内容，属于安全生产管理评价的有：(   ABCE  ).
A、安全生产管理组织机构    B、事故应急救援预案    C、特种作业人员培训
D、防雷、防静电系统        E、安全生产管理制度
47、决定职业病危害因素对人体健康影响的主要有：(   CE  ).
A、接触地点  B、安全卫生标准   C、接触水平   D、工作场所   E、接触时间
48、爆炸过程表现为的两个阶段（BC）。
A. 化学能迅速转变为机械能   
B. 物质的潜在能以一定的方式转化为强烈的压缩能
C. 压缩急剧膨胀，对外做功，从而引起周围介质的变形、移动和破坏  
D. 发生剧烈的化学反应
49、下列对危险化学品装卸作业说法正确的是（ABCD）。
A.危险化学品装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行
B.装卸管理人员不得在装卸过程中中途脱岗
C.装卸易燃易爆、有毒物品，必须轻装、轻卸
D.装卸作业时防止撞击、滚动、重压、倾斜和摩擦，不得损坏外包装
50、制定应急预案的目的是抑制突发事件的发生，降低事故对（ABC）的危害和损失。
A.人员          B.工艺          C. 环境          D. 财产
51、在催化氧化过程中，对于放热反应. 应控制（AB），防止超温、超压和混合气处于爆炸范围之内
A. 适宜的温度     B. 流量          C. 湿度           D. 露点
52、生产过程中接触强酸、强碱和易经皮肤吸收的毒物（如硫酸、次氯酸钠等）的场所，应设现场（AD）。
A. 人身冲洗设施    B. 环保设施       C. 堵漏设施        D. 洗眼器
53、在使用化学品的工作场所吸烟，除可能造成（AC），还可能中毒。
A.火灾      B.污染      C.爆炸      D.生成有害气体
54、根据实际情况，按事故的（AC）、影响范围、严重后果分等级地制定相应的预案。               
A、性质  B、大小  C、类型  D、数量
55、当出现（ ABC ）情形时，必须向当地公安部门报告。
A.剧毒化学品的生产、储存、使用、经营单位发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；
B.通过公路运输危险化学品需要进入禁止通行区域，或运输危险化学品途中需要停车住宿，或者无法正常运输； 
C.剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况；
D.危险化学品押运人员中途下车	
56、禁火区动火作业“三不动火”是指（ABC）。
A.没有动火证不动火               B.防火措施不落实不动火
C.监火人不在现场不动火           D.安全负责人不在现场不动火
57、根据系统安全理论，下列关于系统中危险源控制的观点，正确的是(ABDE)。
A．不可能消除一切危险源    
B．可以采取措施控制危险源，减少现有危险源的危险性
C．系统进入运行阶段后，再进行危险源的辨识、评价和控制
D．应降低系统整体的危险性，而不是仅消除选定的危险源及其危险性
E．可通过改善物的可靠性来提高系统的安全性
58、在化工生产过程中，造成可燃气体、易燃液体等泄漏的主要原因是（AC）。
A.设备、容器和管道本身存在裂缝或缺陷      B.低温低压
C.操作不当                                D.高温危害
59、治理粉尘的方法有（ABCD）。
A.替代      B.变更工艺      C.隔离      D.通风
60.《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品生产单位应该进行登记的六项内容。指出以下部分正确的内容（ ACD  ）   
A.生产单位的基本情况   
B.购买产品的主要厂家或单位   
C.危险化学品的生产能力  
D.危险化学品的产品标准
61、下列有关硫化氢危害描述正确的是（BD）
A.硫化氢是高度危害的窒息性气体 
B.当人员接触到高浓度的硫化氢时，会引起急性中毒，出现昏迷及呼吸麻痹
C.长期在含硫化氢的区域作业的人员，其硫化氢会在体内积累，达到一定程度才会引起中毒                    D.硫化氢主要对人体的眼睛和肺造成危害
62、公司哪几个运行部使用丙烯（ADE）
A. 甲醇运行部  B.醋酸运行部  C.乙炔运行部  D.PVA运行部   E、BDO运行部
63、公司哪几个运行部储存一氧化碳（ BC）
A. 甲醇运行部  B.醋酸运行部  C.乙炔运行部  D.PVA运行部   E、BDO运行部
64、公司哪几个运行部储存硫酸（ ABCDE ）
A. 甲醇运行部  B.醋酸运行部  C.乙炔运行部  D.公用工程运行部   E、BDO运行部
65、关于甲醇的操作安全要求说法正确的是（ ABCD ）
A. 着火时应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火    B. 生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施
C. 生产设备的清洗污水及生产车间内地坪的冲洗水须收入应急池， 经处理合格后才可排放。
D. 打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在； 避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。
66、下列关于一氧化碳危害信息正确的是（ABCD）
A.急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、 无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷
B. 中度中毒者，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症
C. 重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损 害、呼吸衰竭
D. 部分患意识障碍恢复后，约经 2～60 天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。
67、可燃液体发生火灾时，可使用的灭火剂是（ABCD）
A. 干粉     B. 二氧化碳     C. 泡沫      D. 砂土
68、化学品具有的危险特性包括（ ABC ）
A.易燃      B. 腐蚀       C. 放射性     D. 反应速度极快
69、化学品安全标签内容中警示词有（ABC）
A. 危险     B. 警告       C. 注意       D. 中毒
70、判断化学品毒性强弱的实验室指标有（ABCD）
A. 半数致死量或浓度         B. 最小致死剂量或浓度      
C. 最大耐受剂量或浓度       D. 绝对致死剂量或浓度
71、在编制事故应急救援预案时，第一阶段的工作是（AC）。    
A、调查研究  B、科学评价  C、收集资料  D、购买物资
72、在编制事故应急救援预案时，第二阶段的工作是（BC）。    
A、调查研究  B、全面分析  C、科学评估  D、进行分工
73、在编制事故应急救援预案时，第四阶段的工作是（AD）。    
A、实地勘察  B、收集资料  C、组织编写  D、反复修改
74.《危险化学品安全管理条例》不适用于( ABD )
A.民用爆炸品 B.放射性物品及核能物质 C.剧毒化学品 D.城镇燃气
75.《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地（ A ）和（ D ）部门备案。  
A.公安  B.工商   C.环保   D.安监
76.《危险化学品安全管理条例》规定，发生危险化学品事故，单位主要负责人应按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地（ ABCD ）部门。           
A.安监  B.公安   C.环保   D.质检
77.《危险化学品安全管理条例》对危险化学品专用仓库的要求是（ ABD ）            A.应当符合国家标准对安全消防的要求      B.设置明显标志    
C.高度必须超过5米                   D.储存设备和安全设施应当定期检测 
78.《危险化学品安全管理条例》对危化品包装物、容器的使用有明确的规定。以下正确的做法是（ AC ）  
A.重复使用前应当进行检查，并做出记录   
B.检查记录应当至少保存1年             
C.危化品包装物、容器的产品质量进行质检部门应当定期或不定期检查   
D.企业可以自行检测、检验危化品包装物、容器
79.《易制毒化学品管理条例》规定，易制毒化学品的产品包装和使用说明书，应当标明的内容（ ABD ）
A、产品的名称  B、产品的化学分子式  C、产品的重量  D、产品的成分
80.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，需要进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，从事使用有毒物品作业的用人单位，应当事先采取哪些措施：（ ABC ）               
A、保持作业场所良好的通风状态，确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合国家职业卫生标准； 
B、为劳动者配备符合国家职业卫生标准的防护用品；            
C、设置现场监护人员和现场救援设备。 
D、为作业人员进行体检
81、在易燃易爆环境中，应使用（B）及（C），不准穿戴化纤织物。
A、防爆灯     B、防爆型低压灯   C、不发生火花的工具    D、铁质工具
82.危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订( BD )。
A.产品质量说明书    B.安全技术说明书    C.产品标签    D.安全标签
83. 以下哪些属《特种设备安全监察条例》所称的特种设备（ ABC ）  
A、锅炉  B、压力容器（含气瓶）  C、压力管道   D、居民自来水管道
84. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（ ABC ）             
A、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；     B、特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；　　
C、特种设备的日常使用状况记录；     D、特种设备采购申请报告；
85、关于安全电压，设备内照明电压应小于等于（C）伏，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于（）伏。
A、42；36       B、36；24        C、36；12          D、24；6
86、根据《毒害性商品储藏养护技术条件》要求，库区温度不超过35℃为宜，易挥发的毒品应控制在（C）以下，相对湿度应在85%以下，对于易潮解的毒品应控制在（）以下。
A、25℃；60%   B、30℃；70%   C、32℃；80%  D、35℃；82%
87、根据《腐蚀性商品储藏养护技术条件》要求，库房、货棚或露天货场贮存的商品，货垛下应有隔潮设施，库房一般不低于（D）cm、货场不低于（） cm
A、8；10       B、10；12        C、12；20          D、15；30
88.以下哪些建设项目适用《危化品建设项目安全许可实施办法》（ BCD ）   
A、石油天然气长输管道及其辅助的储存   
B、新建危险化学品生产装置和设施   
C、改建危化品生产装置和设施              
D、扩建危化品储存装置和设施
89.《危险化学品建设项目安全许可实施办法》所称建设项目安全许可，是指哪些方面（ ABD ）             
A、建设项目设立（审批、核准、备案）前的安全审查    
B、建设项目安全设施设计审查   
C、环保设施审查    
D、建设项目竣工验收
90.《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，已经通过安全审查的建设项目有哪些情形，建设单位应当向原审查部门申请变更建设项目设立安全审查：（ ABCD ）  
A、建设项目外部安全防护距离发生变化的； 
B、变更建设地址的； 
C、变更主要装置、设备、设施平面布置的；  
D、变更技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施的
91.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当采取的措施： （ ABCD  ）            
A、按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案； B、有应急救援组织或者应急救援人员；             
C、大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业应有专职消防队，其他危险化学品生产企业应根据实际需要有义务消防队；             
D、配备必要的应急救援器材、设备。
92.《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位的（ AB ），应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。             
A.主要负责人   B.安全管理人员   C.车间班组长  D.特种作业人员
93.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，危险化学品生产企业，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，直接办理延期手续的条件：（ ABCD ）
A、严格遵守有关安全生产的法律法规和本实施办法； 
B、取得安全生产许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件；   
C、接受安全生产许可证颁发管理机关及所在地人民政府安全生产监督管理部门的监督检查；      D、未发生死亡事故。
94.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，取得安全生产许可证的危险化学品生产企业有哪些行为，应吊销其安全生产许可证： （ ABC ）            A、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的； 
B、提供虚假证明文件或采取其他欺骗手段，取得安全生产许可证的；             C、暂扣安全生产许可证后未按期整改或者逾期仍不具备本实施办法规定的安全生产条件的。
D、降低安全生产条件；
95. 制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是什么( ABCD )   
A.加强安全生产监督管理  B.防止和减少生产安全事故 
C.保障人民群众生命和财产安全  D.促进经济发展
96.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位在（ABD）的情况下，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训
A.采用新工艺    B.采用新技术    C.节假日    D.采用新材料或使用新设备
97.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程(  ABD  )。
A.同时设计　B. 同时施工　　C. 同时检测   D. 同时投入生产和使用
98. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的(  AD  )。            
A.工艺　　B.工具　　C.原材料  D.设备
99. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员上岗作业的条件和要求（ AC ）。
A. 按照国家有关规定经专门的安全作业培训　    B. 经企业培训合格   
C. 取得特种作业操作资格证书                  D.经质监部门培训合格
100.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有的职责是：（ ABCD ）
A.建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；        B.保证安全生产投入的有效实施；
C.督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
D.及时、如实报告生产安全事故
101.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理结构或者配备安全生产管理人员，可能受到哪些处罚（ ACD  ）。 
A.责令限期改正                    B.注销生产许可证  
C.逾期未改正的，责令停产停业整顿  D.可以并处二万以下的罚款



[bookmark: _Toc17517]三、判断题
1、电石（碳化钙）可以露天存放。（×） 
2、有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险。（√）
3、同是氧化剂，特性基本相同，可以任意混储混运。（×） 
4、浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存，因此也可用镀锌铁捅储存。（×）
5、剧毒物品的仓库应使用密闭措施。（×） 
6、乙类危险化学品分装、改装、开箱检查应在库房内进行。（×） 
7、对固态的酸、碱进行处理时，必须使用工具辅助操作，不得用手直接操作。（√）
8、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所，设置告知牌。（ × ）
9、有毒品在水中的溶解度越大，其危险性也越大。（√） 
10、闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标，闪点越高，爆炸危险性越大。（×） 
11、气瓶充装单位应经设区的市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。（ × ）
12、压缩气体如正丁烷、乙炔等发生着火时，应迅速灭火，然后切断气源。（×） 
13、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每季度进行一次自行检查，并作出记录。（ × ）
14、危险化学品露天储存时单一储存区最大储量2000-2400t 。（√） 
15、锅炉、压力容器的安装、改造、维修，必须由依据《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。（ √ ）
16、危险化学品运输企业必须具备的条件由国务院交通部门规定。（√）
17、特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。（ √ ）
18、在采取措施的情况下，可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。（×） 
19、劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件。（ √ ）
20、职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。（ √ ）
21、在危险化学品储存中露天储存禁忌品间的距离10m 及以上。（√） 
22、装卸和搬运易燃液体中，必须轻装轻卸，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。（√） 
23、生产经营单位在实行“三同时”时，安全设施投资应当纳入建设项目概算。（ √ ）
24、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。（ × ）
25、工会无权对建设项目的安全设施与主体工程“三同时”进行监督，提出意见。（ × ）
26、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中，其包装应采取避光措施。（√） 
27、闪点越低，危险性越大。(√)
28、危险化学品生产单位必须向用户提供化学事故应急咨询服务，为化学事故应急救援提供技术指导和必要的协助。（ √ ）
29、根据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》规定，除了爆炸品、气体、感染性物品和放射性物品外，其他危险物按其呈现的危险程度，按包装结构强度和防护性能，将危险品包装共分成三类包装。（√） 
30、已登记的危险化学品生产企业在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，应当在6个月内对发生重大变化的内容办理重新登记手续。（× ）
31、决定爆炸品敏感度的内在因素是它的化学组成和结构，影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。（√） 
32、生产经营单位为了企业利益，可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ × ）
33、从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出建议。（ × ）
34、生产经营单位的安全管理人员对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（ × ）
35、施工单位应当按照要求编制建设项目安全设施施工情况报告。（ √ ）
36、建设项目安全设施竣工后，建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测。（ √ ）
37、建设单位应当在建设项目试生产（使用）前，将建设项目试生产（使用）方案，分别报送相应的建设项目安全许可实施部门和有关危险化学品其他安全生产许可的实施部门备案。（  √ ）
38、建设项目投入生产（使用）前，建议单位应当向相关建设项目安全许可实施部门申请建设项目安全设施竣工验收。（ √ ）
39、建设项目安全设施竣工验收未通过的，建设单位不能再次向原验收部门申请建设项目安全设施竣工验收。（ × ）
40、有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，可以露天存放。（×）
41、危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记(×)
42、申请危险化学品经营许可证之前必须经具有资质的安全评价机构，对申请许可证单位的经营条件进行安全评价。（√）
43、危险化学品经营单位改建、扩建、扩大许可经营范围，应当事前重新申请办理经营许可证。（√）
44、危险化学品生产企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。（ √ ）
45、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。（ √ ）
46、压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光暴晒，严禁受热，库内照明应采用防爆照明灯，库房周围不得堆放任何可燃材料。（√） 
47、运输压缩气体和液化气体钢瓶时，必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放，瓶口朝向没有严格要求，可以交叉放置。（×） 
48、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。（ √ ）
49、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。（ √ ）
50、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫。（×） 
51、事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。（ √ ）
52、氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内。远离火种、热源，照明设备可以用非防爆的。（×） 
53、不同品种的氧化剂，应根据其性质及消防方法的不同，选择适当的库房分类存放及分类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运；亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运。（√）
54、事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的，处上一年年收入10%至50%的罚款。（ × ）
55、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款。（ √ ）
56、有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体，会随血液蔓延全身，加快中毒速度。因此，在皮肤破裂时，应停止或避免对有毒品的作业。（√） 
57、剧毒品和爆炸品管理一样也应严格按照“五双管理制度”执行（双人验收、双人发货、双人保管、双把锁、双本帐）。（√） 
58、有毒品必须储存在仓库，不得露天存放。应远离明火、热源，库房通风应良好。（√） 
59、严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。（√） 
60、放射性物质放出的射线可分为四种：α射线、β射线、γ射线和中子流。（√）
61、存放过放射性物品的地方，单位如果存放其他物品，单位应当指派专人负责进行彻底清洗。（×） 
62、腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。（√） 
63、如果储存容器合适的情况下，硫酸、稍酸、盐酸及烧碱都可储存于一般货棚内。（√） 
64、 危险化学品生产企业因储罐泄漏造成环境污染和职工轻伤事故不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》。（ × ）
65、乙炔气体属极易燃气体，乙炔管线泄漏后，作业人员需穿防静电工作服，使用防爆铜扳手进行紧固螺栓等作业，禁止使用非防爆扳手。(×）
66、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。（ √ ）
67、盛装化学品的包装，不必到指定部门检验，但包装要满足有关试验要求。（×）
68、氢气在高压释放的条件下，泄漏后会立即发生着火。(√)
69、危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性能试验的要求，可以重复使用。（√） 
70、《生产安全事故报告和调查处理条例》自2006年12月１日起施行。（ × ）
71、天然气的主要成分是甲烷，天然气基本无毒，但天然气在空气中的含量过高，会使氧分压下降，造成人员窒息。(√)
72、液体流速越快，产生的静电荷越少。（×） 
73、企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。（ √ ）
74、特种作业人员要经业务主管部门培训和考核才能上岗作业。（ × ）
75、在空气充足的条件下，可燃物与火源接触即可着火。（×） 
76、自燃点与闪点一样都是可燃物质的固有性质。（×） 
77、一般说来，液体密度越大，闪点越高，自燃点也越高，故发生火灾的危险性是小。（×） 
78、浓硫酸、液碱可用铁制品做容器，因此也可用镀锌铁桶。（×）
79、临界压力就是在临界温度时使气体液化所需要的最小压力。（√） 
80、毒物毒性常以引起实验动物死亡数所需剂量表示。（√） 
81、LC50是指毒物经呼吸道吸入导致半数实验动物死亡的浓度，即半数致死浓度。（√） 
82、特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。（ √ ）
83、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992）规定了常用危险化学品的标志，共设主标志11种和副标志16 种。（×） 
84、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。（ √ ）
85、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。通排风系统可不考虑导除静电的接地装置。（×） 
86、储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。（×） 
87、职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费。（ √ ）
88、 非药品类易制毒化学品生产、经营单位原有技术或销售人员、管理人员变动的，新人员应当具有相应的安全生产和易制毒化学品知识。（ √ ）
89、储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，可采用热水采暖不应超过80℃ 。（√） 
90、危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。（√） 
91、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。（√） 
92、大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风方向和河流下游的区域。（×） 
93、储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的单位，应当将储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。（√） 
94、储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其仓库及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。（√） 
95、硫酸属第一类非药品类易制毒化学品。（ × ）
96、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于12小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ × ）
97、生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议。（ √ ）
98、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在二级建筑物中，其包装应采取避光措施。（×） 
99、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者企业标准。（ × ）
100、危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。（ √ ）
101、进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不得在库内、库房、货场停放和修理。（√） 
102、汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的；进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车，应装有防止火花溅出的安全装置。（√） 
103、剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况：发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地安监部门报告。（ × ）
104、危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府安监部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。（  × ）
105、危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。（ × ）
106、危险化学品生产企业发现危险化学品有新的危害特性时，应立即公告并及时修订其安全技术说明书和安全标签。（ √ ）
107、危险化学品性质或消防方法相互抵触，以及配装号或类项不同的危险化学品不能装在同一车、船内运输。（√）
108、危险化学品出入库应进行核查登记。（ √ ）
109、国家对生产安全事故实行责任追究制度。（ √ ）
110、四氢呋喃等可燃液体在装车过程中，液体会累积电荷，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。(√)
11l、装运危险货物的罐（槽）应配备泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电等安全装置。（×） 
112、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》提出了建立安全生产风险抵押金制度。（ √ ）
113、制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。（ × ）
114、可燃气体架空管线可以与电缆、导电线路敷设在同一支架上。（×） 
115、氢气放空管必须采用金属材料，不得使用塑料管或橡皮管。（√） 
116、氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。（√） 
117、工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求。（ × ）
118、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。（ × ）
119、在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险的场所一般不允许接临时用电，确属装置生产、检修施工需要时，在办理单位“临时用电许可证”的同时，按规定办理“单位用火许可证”。（√） 
120、蒸汽吹扫气轮机入口管段时，气轮子必须处于盘车状态。（√） 
121、对奥氏体不锈钢容器和管道系统进行水压试验时，应严格控制水的氯离子含量。（√） 
122、在氧化反应设备系统中宜设置氮气、水蒸气灭火装置，以便能及时扑灭火灾。（√） 
123、工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废料和盛装危险化学品的废旧容器。(×，必须收集起来送到专门的单位集中处理)
124、还原反应中所使用的催化剂雷氏镍吸潮后在空气中有自燃危险，即使没有着火源存在，也能使氢气和空气的混合物引燃形成着火爆炸。（√） 
125、采取有毒、有腐蚀性、有刺激性的样品，必须戴防毒面具，置换气体应注意排至室外，防止中毒。进容器内取样，应有人监护。取样时，人应站在上风向侧面。取样后，应将阀门关严。(√)
126、在已建成的化学危险物品生产企业周围(在国家正式规定颁发前暂按2000米执行)不得建居民点、公共设施、供水水源、水源保护区和交通干线。(√)
127、毒害品系指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学用作或生物物理学变化，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持入性的病理状态，甚至危及生命的物品。(√)
128、从事严重有毒作业和特别繁重体力劳动的工种，应适当缩短工作时间，一般每天要实行4至6小时工作制。(√)
129、生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志。（√） 
130、二氧化硫对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用，大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。（√）
131、按毒性强度分级，一氧化碳、氨属于高度类物质。（√）
132、输送腐蚀性物料的管道应该埋地敷设。（×） 
133、输送酸、碱等强腐蚀性化学物料泵的填料函或机械密封周围，宜设置安全护罩。（√） 
134、用泡沫灭火剂扑灭油罐火灾时，如果火势很大，有时并不能将火完全扑灭会发生闷燃，引起爆炸。(√)
135、输送生产用有毒物料、腐蚀性介质和污水等的管道不得穿越居民住宅区或人员集中的生产管理区。（√） 
136、防止反应釜的跑、冒、滴、漏，特别是防止有害、易燃介质的泄漏，选择合理的密封装置十分重要。（√） 
137、在易燃易爆气体压缩机启动过程中，没有用惰性气体置换压缩机系统中的空气或置换不彻底就启动或缺乏操作知识误操作，都会引起燃烧爆炸事故。（√） 
138、危险废物的分类及储存是以安全性及相容性为准则。同时危险废物的卸载、传送及储存区必须配里适当的检测及安全措施。（√） 
139、化工系统卸压要缓慢由高压降至低压，应注意压力不得降至零，更不能造成负压，一般要求系统内保持微弱正压。（√） 
140、燃点越低的物品越安全。(×)
141、抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。（√） 
142、气瓶使用到最后应该留有余气。(√)
143、对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施。（√）
144、危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每5年至少检测一次。(×，每年至少检测一次。)
145、发生受限空间内人员氮气窒息事故后，应急人员需立即佩戴防毒面具，救生绳，在自身防护措施全部到位后方可实施救援，禁止盲目施救。(×）
146、在空气中硫化氢含量超过10mg/m3的区域，任何单位和个人不得强制作业人员在没有佩戴防护器材的情况下进行作业。（√）
147、氢气为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。（√）
148、危险化学品发生事故的主要原因是操作失误、设备泄漏及管理不善。（√）
149、硫化氢极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。（√）
150、发生一氧化碳中毒事故时，救援人员必须佩戴有机气体滤毒罐或空气呼吸器实施救援。(×)
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1、氢气系统吹洗置换，可以采用  氮气 置换法或注水排气法。
2、氢气系统置换结束，系统内 氧 或 氢 的含量必须连续   3  次分析合格。
3、安全生产“五要素”是指安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入；
4、为了防止氧化反应接触器发生爆炸，接触器应有  卸压装置  ，并尽可能采用自动控制或调节以及报警联锁装置。
5、化学反应中产生的氢气可用排气管导出车间屋项，并高于屋脊  2  m 以上，经过 阻火器 向外排放。
6、在应急过程中，人群疏散是减少人员伤亡扩大的关键。在进行人群疏散时，应充分考虑的问题有疏散人群的数量、疏散所需的时间、风向等环境变化 、疏散线路的风险。
7、压缩气体必须与氧化剂、易燃物品(隔离)贮存。
8、危险化学品贮存方式分为(隔离贮存、隔开贮存、分离贮存)三种。
9、(企业法定代表人)应对本单位爆炸危险场所的安全管理工作负全面责任。
10、国际劳工组织1990年6月通过的《作业场所安全使用化学品公约》即《170号公约》就化学品的危险性鉴别与分类、登记注册、加贴安全标签、向用户提供(安全技术)说明书，以及企业的责任和义务、工人的权利和义务、操作控制、培训、化学品转移、出口、废弃物处置等问题做出了具体的规定。
11、危险、有害因素辨识的方法大致可分为（直观经验分析法）和（系统安全分析法）。
12、强腐蚀性液体的排液阀门，宜设   双阀  。
13、操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过2    m，且有坠落危险的场所，应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。
14、对从业人员健康带来不良影响的职业病危害因素，来源主要有生产工艺过程、作业环境、劳动过程。
15、用压缩空气压卸输送酸碱等腐蚀性液体时，压卸用的空气压力不应超过0、4    MPa ，调节压缩空气的阀门应远离罐车或压送罐。
16、在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统   微正压   ，防止空气吸入。
17、管径在   150  mm以上的可燃气体管道着火时，不可直接关闭阀门熄火，应当采取逐渐降低气体压力，并通过大量水蒸气或氮气灭火的措施，但气体压力不得低于50~100 Pa 。
18、在制冷系统中，如存在空气等不凝性气体时，使压缩机和排气温度升高，冷凝压力升高会导致压缩机排气温度  升高   ，这样导致压缩机润滑恶化，影响压缩机正常工作。
19、贮罐切换作业时严格遵守  先开后关  的原则，以避免增压。
20、装置停车及停车后设备的清洗、置换、交出，由  设备检修单位 负责。设备清洗、置换后应有合格的分析报告。
84、遇湿易燃物品系指遇(水)或受(潮)时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。有的不需明火，即能燃烧或爆炸。
22、低温设备安装时，为尽可能减少“冷桥”现象，在基础之上应增设  垫木   。
23、安全生产管理工作应做到  预防为主  ,通过有效的管理和技术手段减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态。
24、室外消火栓间距不应超过120m ，其保护半径不应超过  150   m。
25、输送固态物料的管道，操作中要严格控制   温度  ，防止造成的沉积和堵塞。管道应密封严密，防止因泄漏造成 粉尘飞扬 。
26、在易燃液态物料的混合过程中，易产生挥发性可燃蒸气，若搅拌速度  过慢   , 易产生静电，发生火灾爆炸。
27、可燃液体贮罐的清洗作业除严格执行设备内作业安全要求外，作业人员必须穿戴  棉布类  服装，不得穿带钉子的鞋和不导电的胶鞋，不准使用硬质金属和塑料制品。应用铝、铜等软质金属及木质工具。
28、化工生产中，为了(防火防爆)，宜将生产设备布置在露天、敞开或半敞开式的建筑物、构筑物中。
29、换热器开车时要注意，必须先通入   低温流体   ，当液体充满换热器时关闭放气阀；缓缓通入高温流体，以免由于温差大，流体急速通入而产生热冲击。
30、石油及化工企业设立固定动火区必须距易燃易爆厂房、罐区、设备、阴井排水沟、水封井等不应小于    30  m 。
31、氧化反应操作过程中应注意：严格控制原料配比、反应温度和反应压力，采取   惰性气体  保护措施，设置防爆装置、警报联锁装置以及紧急停车装置 。
32、装运易燃、易爆物，易燃液体，可燃性气体等危险品，应采用(专用)运输工具。
33、皮肤沾染强酸用大量水冲洗，或用小苏打、肥皂水洗涤，必要时敷软膏;溅入眼睛用温水冲洗后，再用(5%)小苏打溶液或硼酸水洗;进入口内立即用大量水漱口，服大量冷开水催吐，或用氧化镁悬浊液洗胃;呼吸中毒立即移至空气新鲜处保持体温，必要时吸氧。
34、储存危险化学品的建筑必须安装(通风设备)来调节温湿度。
35、我国安全生产工作格局是政府统一领导、部门依法监督、企业全面负责、群众监督参与、社会广泛支持。
36、乙炔是一种无色有芳香气味的易燃气体，极易燃烧爆炸。爆炸极限是2.1-80%与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。具有弱麻醉作用。
37、为防止容器内的易燃易爆品发生燃烧或爆炸,动火检修前应对容器内的易燃易爆品 (置换)、(吹扫)、(清洗)。
38.工程技术措施是控制化学品危害最直接最有效的方法，其主要有以下方法治理粉尘：(替代、变更工艺、隔离、通风)。
39、危险化学品安全技术的主要措施是 急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与存储、接触控制、个体防护    。
40、为确保易燃易爆物质粉碎研磨过程的安全，密闭的研磨系统内应通入   惰性气体   进行保护。
41、混合操作时对于混合易燃、可燃粉尘的设备要防静电。应有良好的  接地装置 ，并应在设备上安装 爆破片 。
42、化工操作人工加料危险性很大要注意投料温度 和投料顺序 并防静电。加入   易燃易爆   物料时，不允许直接从塑料容器倒入。
43、加热是化工生产中最常见的操作。一般加热温度在 100 ℃ 以下的可用热水循环加热。
44、负压操作时系统必须有很好的密闭性 。系统恢复常压时，应先降低   温度  ，再缓缓放进空气，或先用惰性气体置换，以防物料发生自燃、爆炸。
45、生产使用危险化学物品时，必须有(安全防护措施)和(用具)。
46、在发生重大化学事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行(紧急疏散)。企业在最高建筑物上应设立“(风向标)”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向 。
47、在使用化学品的工作场所吸烟,除可能造成火灾和爆炸,还可能中毒。
48、危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书和安全标签，并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书和安全标签。
49、主要用于预测事故发展趋势，调查事故扩大过程，找出事故隐患，研究事故预防的最佳对策的安全分析方法是（事件树分析法）
50、在使用化学品的工作场所吸烟,除可能造成(火灾)和(爆炸),还可能中毒。
51、运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是危险品。
52、工业上使用的氧化剂要与具有还原性物品性质的化学品远远分离。
53、强酸灼伤皮肤不能用热水冲洗。
54、生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置通讯报警装置。
55、 吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻用软纸、软布抹去。
56、根据《特种劳动防护用品安全标志实施细则》，特种劳动防护用品标志上盾牌中间采用字母“LA”，其表示的含意是：“(劳动安全)”之意。
57、同一辆车内禁止运输互为(禁忌)的物料。
58、劳动防护用品必须具有“三证”，“三证”指安全鉴定证、生产许可证、产品合格证。
59、运输危险化学品的车辆放置于驾驶室顶部的灯颜色与形状是黄色三角形的。
60、为了保证检修动火和罐内作业的安全，检修前要对设备内的易燃易爆、有毒气体进行置换。
61、危险化学品事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、泄漏处理、火灾控制。
62、重大事故的应急管理一般分为（预防  ）、准备、响应和恢复四个阶段。
63、在可能接触酸碱作业时，作业人员要穿好防化服、防酸面罩、防酸碱手套、防酸碱靴进行作业，不得无防护作业。
64、过氧化氢溶液是一种爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。
65、爆炸物品不准和其他类物品同贮,必须(单独隔离限量)贮存。
66、纯硫酸与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。
67、受日光照射能发生化学反应的危险化学品,其包装应该采取(避光)措施。
68、甲醇是一种透明、无色液体，有刺激性气味，易燃，爆炸极限是5.5%-44% 。时间加权平均容许浓度为25 mg/m3，短时间接触限值为50 mg/m3。
69、安全生产管理是针对生产过程中的安全问题，进行有关（决策、计划、组织和控制）等活动。
70、氢气极度易燃，爆炸极限是4%-74.1% ，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。
71、放射性物品在储运中必须有完整妥善的包装，包装问题十分重要，一般应采用四层包装。分别为内容器 、内层辅助包装、外容器、外层辅助包装 。
72、用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器，应由专业生产企业 生产，并经国务院质监部门认可的专业检测、检验机构 ，检测、检验合格，方可使用。 
73、运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力。
74、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。
75、运输散装固体危险物品，应根据性质，采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳措施。76、危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。
77、危险是可能造成人员伤害、职业病 、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。
78、新安法第二十条规定:有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费 ，专门用于改善安全生产条件。
79、事故性质的认定主要包括事故类型分析，事故原因分析 ，事故责任分析，事故性质的认定  ，事故经济损失分析。
80、产生职业危害的用人单位，对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置，设置警示标识和中文警示说明 。
81、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条规定，重大危险源配备（温度）、（压力）、（液位）、（流量）、（组份）等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和（有毒有害气体）泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；
82、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条规定，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的 安全仪表系统 。 
83、爆炸范围通常用可燃气体、可燃蒸气在空气中的体积百分数表示。爆炸极限的 范围越宽，爆炸下限越低 ，爆炸危险性越大。
84、一氧化碳密度为 0.97Kg/M3 ，爆炸极限为 12.5%-74.2% ，空气中一氧化碳浓度达到0.5%，经过20-30 分钟有死亡危险，当浓度达到1.0%时，经过 1-2  分钟可使人中毒死亡。
85、化学有害因素的职业接触限值包括（时间加权平均容许浓度）、（短时间接触容许浓度）和（最高容许浓度）三类，其代号分别为（PC-TWA）、（PC-STEL）、（MAC）
86、一氧化碳在非高原状态下的时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度分别为20mg/m3 、30mg/m3 。
87、硫化氢在空气中的最高允许浓度为10mg/m3 。
88、固体可燃物粒度越小，则自燃点 越低  
89、大中型压缩机均应安装在独立的防爆隔离间内，并设有良好的通风设施和可燃气体监测报警仪 以及 自动灭火系统 。
90、动火期间距离动火点（30 米）范围内不准排放可燃气体；距离动火点（15 米）范围内不准排放可燃液体；在距离动火点（10 米）范围内及动火点下方不准进行可燃溶剂清洗或喷漆作业。
91、固定动火区域以外的动火作业分为（二级动火作业）、（一级动火作业）、（特级动火作业），遇节假日或其他特殊情况，动火作业应做（升级管理）。
92、对于（爆炸下限低）的气体，当其处于正压状态时，应谨防气体向空气中泄漏，即使泄漏量不大，也容易进入爆炸极限范围内。
93、对于（爆炸上限较高）的气体，当使用负压系统时，如果空气进入盛装该气体的容器或管道设备内，即使进入量不大也能进入爆炸极限范围。
94、火灾检测仪，是发现火灾苗头的设备，它能测出火灾初期陆续出现的火灾信息，主要有（感温式）、（感烟式）、（感光式）、（感气式）等多种类型。
95、可燃气体报警仪一次仪表的安装高度应考虑泄漏物质气态的（相对密度），监测响度密度大于空气的泄漏物，应安装在距离地面（50cm）处；监测相对密度小于空气的泄漏物宜安装在（设备上方或天花板附近）；可燃气体报警仪二次仪表应安装在（控制室）。
96、对于危险性很大的部位，宜采用强制性定向接收装置，利用（空气抽出器）或（水喷射器）抽取气样。
97、在具有爆炸危险的场所，电气设施可拆卸的连接应采取（防松措施）
98、消除静电的主要措施有（控制工艺过程，抑制静电的产生）和（加速所产生静电的泄放或中和，从而限值静电的积累，使之不超过安全限度）。
99、防火防爆装置可以分为（阻火装置）和（防爆泄压装置）两大类。
100、安全液封是一种湿式阻火器，通常安装在压力（低于0.02MP）的可燃气体管道和生产设备之间，以及绝对禁止倒流的（气体管路）中。安全液封有（敞开式）和（封闭式）两种。
101、水封井是安全液封的一种，一般设置在 可燃气 或油污的排污管道上，以防燃烧爆炸沿排污管道蔓延，一般来讲，水封高度 不小于250mm 。
102、阻火器主要有金属网阻火器、砾石阻火器、波纹金属片阻火器及平行板阻火器。



[bookmark: _Toc23844]五、简答题
1、危险化学品是指什么？
答：是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别防护的化学品。
2.公司重点监管的危险化学品有多少种，分别是哪些？
答：共14种。氨、一氧化碳、甲醇、天然气（甲烷）、氢、乙醛、二氧化硫、三氧化硫、硫化氢、偶氮二异丁腈、氯酸钠、丙烯、乙炔、乙酸乙烯酯。
3.公司共有几种易制毒化学品？分别是哪些？
答：共3种。硫酸、盐酸、醋酸酐。
4. 公司共有几种易制爆化学品？分别是哪些？
答：共3种。氯酸钠、硝酸钠、过氧化氢溶液。
5、根据危险化学品目录（2015版）确定原则，危险化学品的品种依据化学品分类和标签国家标准，从哪些危险和危害特性类别中确定？
答：1．物理危险
爆炸物、易燃气体、气溶胶（又称气雾剂）、氧化性气体、 加压气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、 自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、 
金属腐蚀物。
2．健康危害 
急性毒性、 皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/眼刺激、呼吸道或皮肤致敏、生殖细胞致突变性、致癌性、生殖毒性、特异性靶器官毒性-一次接触、特异性靶器官毒性-反复接触、吸入危害。
3．环境危害
危害水生环境-急性危害、危害水生环境-长期危害、危害臭氧层。
6、简述接触甲醇的急救措施？
答：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。立即就医。皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。食入：漱口，饮水，禁止催吐。饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
7、简述氢气泄漏着火后的紧急处理措施？
答：氢气泄漏着火，严禁灭火，除非能安全切断漏源。隔离事故现场，禁止无关人员进入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。并用雾状水对周边设备、管道进行降温保护。
8、简述氮气泄漏的紧急处理措施？
答：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
9、简述氢氧化钠溶液接触后的急救措施？
答：皮肤接触：立即脱去污染的衣服，用大量流动水冲洗至少 15 分钟。就医。眼睛接触：立即使用大量的流动清水或生理盐水彻底清洗至少15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。
10、简述乙炔气体泄漏着火后的紧急处理措施？
答：乙炔气体泄漏着火，严禁灭火，除非能安全切断漏源。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。喷雾状水稀释、溶解，对周边设备管线进行降温。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
11、简述天然气泄漏的应急处理措施？
答：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。
12、接触醋酸的急救措施？
答：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
食入：用水漱口，就医。
13、危险化学品泄漏事故现场急救措施？
答：在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、化学灼伤、烧伤、冻伤等。必须对受伤员人进行紧急救护，减少伤害。
对受到化学伤害的人员进行急救时，几项首先要做的紧急处理是：
(1)置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻；(2)呼吸困难时给予氧气吸入；(3)呼吸停止时立即进行人工呼吸；(4)心脏停止者立即进行胸外心脏挤压 
14、扑救化学品火灾时，应注意的事项？
答：（1）灭火人员不应单独灭火；（2）出口应始终保持清洁和畅通；（3）要选择正确的灭火剂；（4）灭火时还应考虑人员的安全。
15、简述公司八大防护用品分类有哪些？每类举例至少1个防护用品名称。 
答：头部防护用品 ——安全帽；眼面部防护用品——护目镜；听觉器官防护用品——护耳器；身体防护用品——工作服；脚部防护用品——安全鞋；手部防护用品——防护手套；呼吸器官防护用品——空气呼吸器；防坠落防护用品——安全带
16、化学品事故的应急处理过程包括那些？ 
答：包括报警、紧急疏散、现场急救、溢出或泄漏处理和火灾控制等方面。
17、易燃气体的危险特性是什么?
答:易燃气体除具有爆炸性外，有的还具有易燃性、助燃性、毒害性、窒息性等性质。
18、国家对危险化学品的运输实行什么制度?
答:国家对危险化学品的运输实行资质认定制度;未经资质认定，不得运输危险化学品。
21、什么是可燃物？
答：凡是能在空气、氧气或氧化剂中发生燃烧反应的物质都可称为可燃物。
22、在危险化学品生产中,如何防止摩擦和撞击引起火灾或爆炸?
答:(1)应保证机器上的轴承等转动部件有良好的润滑,及时加油,并经常清除附着的可燃污垢。
(2)防止金属零件、铁钉等落人粉碎机、反应器、提升机等设备内。
(3)在易燃易爆场所严禁穿带钉鞋进人,地面应采用不产生火花材料的地坪。
(4)用铜制、术制工具代替铁制工具,凡是会发生撞击或者摩擦的两部分应该采用不同的金属。
(5)输送气体或液体的管道,应定期进行耐压试验,防止破裂或接口松脱喷射起火。
(6)搬运金属容器,严禁在地上抛掷或拖拉,在容器可能碰撞部位覆盖不发生火花的材料。
(7)吊装盛有可燃气体和液体的金属容器用吊车,应经常重点检查,以防吊绳断裂,吊钩松滑造成坠落冲击发火。
23、为什么个人防护用品不能作为控制危险化学品危害的主要手段?
答:个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度,也不能消除作业场所的有害化学品,而只是一道阻止有害物进入人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失,因此个体防护不能被视为控制危害的主要手段,而只能作为一种辅助性措施。
24、Occupational Exposure Limit，OEL是什么意思？
答：职业接触限值(Occupational Exposure Limit，OEL)是职业性有害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类
25、Permissible concentration-Time Weighted Average，PC-TWA是指什么？
答：时间加权平均容许浓度(Permissible concentration-Time Weighted Average，PC-TWA)指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。
26、Pemissible concentration-Short Term Exposure Limit，PC-STEL是指什么？
答：短时间接触容许浓度(Pemissible concentration-Short Term Exposure Limit，PC-STEL)，指一个工作日内，任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。
27、Maximum  allowable  concentration，MAC是指什么？
答：最高容许浓度 (Maximum  allowable  concentration，MAC)，指工作地点、在一个工作日、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
28、化工企业安全卫生设计中，为什么要尽量采用露天、敞开布置？
答：露天、敞开布置有利于自然通风，可以减少或防止易燃、易爆和有毒气体的积聚，因此在满足生产要求的条件下，易燃易爆生产装置宜采用露天、敞开布置。
29、在国标《化学品安全技术说明书编写规定范围》中，对化学品的急救措施包含什么内容？
答：指作业人员意外的受到伤害时，所需采取的现场自救或互救的简要的处理方法，包括：眼睛接触、皮肤接触、吸入、食入的急救措施。
30、在国标《化学品安全技术说明书编写规定范围》中，对化学品的泄漏应急处理包含什么内容？
答：指化学品泄漏后现场可采用的简单有效的应急措施、注意事项和消除方法，包括： 应急行动、应急人员防护、环保措施、消除方法等内容。
31、在国标《化学品安全技术说明书编写规定范围》中，接触控制/个体防护项包含什么内容？
答：在生产、操作处置、搬运和使用化学品的作业过程中，为保护作业人员免受化学品危害而采取的防护方法和手段。包括： 最高容许浓度、工程控制、呼吸系统防护、眼睛防护、身体防护、手防护、其他防护要求。
32、在国标《化学品安全技术说明书编写规定范围》中，对化学品理化特性应包含什么内容？
答：主要描述化学品的外观及理化性质等方面的信息，包括： 外观与性状、pH值、沸点、熔点、相对密度（水=1）、相对蒸气密度（空气=1）、饱和蒸气压、燃烧热、临界温度、临界压力、辛醇/水分配系数、闪点、引燃温度、爆炸极限、溶解性、主要用途和其他一些特殊理化性质。
33、火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为哪几类？
答：含碳固体火灾；甲乙丙类液体火灾；可燃气体火灾；可燃金属火灾。
34、装运危险货物应根据货物性质，采取相应的那些安全措施？
答：遮阳、控温、防爆、防火、防震、防水、防冻、防粉尘飞扬、防撒漏
35、爆炸分哪3种形式?
答:爆炸可分为核爆炸、物理爆炸、化学爆炸3种形式。
36、化学爆炸的主要3个特点是什么?
答:化学爆炸的主要特点是:反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体，上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。
37、压缩气体和液化气体不允许泄漏的原因是什么?
答:压缩气体和液化气体不允许泄露。其原因除有些气体有毒、易燃外，还因有些气相互接触后会发生化学反应引起燃烧爆炸。
38、易燃固体除火种、热源能引起燃烧外，对哪些作用也很敏感?
答:易燃固体对摩擦、撞击、震动也很敏感。震动、撞击等也能起火燃烧甚至爆炸。
39、遇湿易燃物品不可以露天存放的原因是什么?
答:遇湿易燃物品严禁露天存放，库房必须干燥，严防漏水或雨雪侵入。因其遇水或受潮时，易发生剧烈化学反应引起燃烧爆炸。
40、腐蚀品的强烈腐蚀性表现在哪几方面?
答:腐蚀品的强烈腐蚀性表现在:(1)对人体有腐蚀作用，造成化学灼伤。(2)对金属有腐蚀作用。腐蚀品中的酸和碱甚至盐类都能引起金属不同程度的腐蚀。(3)对有机物质有腐蚀作用。能和布匹、木材、纸张、皮革等发生化学反应，使其遭受腐蚀损坏。(4)对建筑物有腐蚀作用。如酸性腐蚀品能腐蚀库房的水泥地面，而氢氟酸能腐蚀玻璃。
41、腐蚀品之所以具有强烈腐蚀性的原因是什么?
答:腐蚀品之所以具有强烈的腐蚀性，其基本原因主要是由于这类物品具有或酸性、碱性、或氧化性、或吸水性等所致。
42、安全标签的主要内容有哪些?
答:安全标签主要内容有:(1)化学品和其主要有害组分标识;(2)警示词;(3)危险性概述;(4)安全措施;(5)灭火;(6)批号;(7)提示向生产销售企业索取安全技术说明书;(8)生产企业名称、地址、邮编、电话;(9)应急咨询电话。 
43、总结多年的经验和案例，危险化学品储存发生火灾的原因主要有哪九种情况?
答:总结多年的经验和案例，危险化学品储存发生火灾的原因主要有九种情况:(1)着火源控制不严。(2)性质相互抵触的物品棍存。(3)产品变质。(4)养护管理不善。(5)包装损坏或不符合要求。(6)违反操作规程。(7)建筑物不符合存放要求。(8)雷击。(9)着火扑救不当。
44、控制作业场所中有害化学品的原则是什么?
答:控制作业场所中有害化学品的原则是: (1)取代:无毒代有毒，低毒代高毒;(2)隔离:密闭危险源或增大操作者与有害物质之间的距离;(3)通风:用全面通风或局部通风手段排除或降低有害物在空气中的浓度; (4)使用个体防护用品。
45、危险化学品的主要危险特性是什么?
答：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性
45、化学品安全技术说明书是指什么？
答：化学品安全技术说明书，也称化学品安全信息卡，简称MSDS,是一份关于化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄露应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。
46、化学品安全技术说明书的主要作用是什么？
答：（1）是化学品安全生产、安全流通、安全使用的指导性文件；（2）是应急作业人员进行应急作业时的技术指南；（3）为危险化学品生产、处置、储存和使用各环节制订安全操作规程提供技术信息；（4）为危害控制和预防措施的设计提供技术依据；（5）是企业安全教育的主要内容。
47、化学品安全技术说明书包含多少项内容？ 
答：16个大项近70个小项：化学品及企业标识；成分/组成信息；危险性概述；急救措施；消防措施；泄露应急处理；操作处置与储存；接触控制/个体防护；理化特性；稳定性和反应活性；毒理学资料；环境生态学资料；废弃处置；运输信息；法规信息；其他信息。
48、化学品安全技术说明书的内容，多长时间更新一次？
答：从制作之日算起，每五年更新一次。若发现新危害，在有关信息发布后的半年内，生产企业必须对技术说明书的内容进行修订。
49、危险化学品安全标签是什么？
答：使用文字、图形符号和编码的组合形式表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。
50、危险化学品的爆炸类型按爆炸反应物质分为几类？
答:分为简单分解爆炸；复杂分解爆炸；爆炸性混合物爆炸。
51、防止火灾爆炸事故的的基本原则？
答：防止和限值可燃可爆系统的形成、尽可能消除或隔离点火源、阻止和限值火灾爆炸的蔓延扩散。
52、重点监管的危险化学品是指列入《名录》的危险化学品以及在温度20℃和标准大气压101.3kPa条件下属于哪些类别的危险化学品？
答：1.易燃气体类别1（爆炸下限≤13%或爆炸极限范围≥12%的气体）；
2.易燃液体类别1（闭杯闪点<23℃并初沸点≤35℃的液体）；
3.自燃液体类别1（与空气接触不到5分钟便燃烧的液体）；
4.自燃固体类别1（与空气接触不到5分钟便燃烧的固体）；
5.遇水放出易燃气体的物质类别1（在环境温度下与水剧烈反应所产生的气体通常显示自燃的倾向，或释放易燃气体的速度等于或大于每公斤物质在任何1分钟内释放10升的任何物质或混合物）；
6.三光气等光气类化学品
53、警示词位于化学品名称的下方，要求醒目、清晰，当使用‘危险’这个词时，所代表的化学品危险性类别有哪些？（至少说出8个）
答：爆炸品；易燃气体；有毒气体；低闪点液体；一级自燃物品；一级遇湿易燃物品；一级氧化剂；有机过氧化物；剧毒品；一级酸性腐蚀品。
54、化学品燃烧爆炸事故主要破坏形式有哪些？
答：（1）高温的破坏作用；（2）爆炸的破坏作用—碎片和冲击波；（3）造成中毒和环境污染。
55、从理论上讲，防止危险化学品火灾、爆炸事故发生的基本原则有那些？
答：（1）防止燃烧、爆炸系统的形成；（2）消除点火源；（3）限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施。
56、危险化学品露天存放应符合安全要求，那些危险化学品不得露天存放？
答：爆炸物品；一级易燃物品；遇湿易燃物品；剧毒物品。
57、在危险化学品泄露物处理上有什么措施？
答：对泄露物及时覆盖、收容、稀释、妥善处理。
58、在扑救气体类火灾时，应注意什么内容？
答：切忌盲目扑灭火焰，在没有采取堵漏措施前，必须保持稳定燃烧。
59、根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，可燃液体的火灾危险性分为哪三类？答：分别是甲类： 闪点<28℃、乙类：28℃≤闪点≤60℃、丙类：闪点>60℃。
60、爆炸性物品的销毁，一般采用哪些方法？
答：爆炸法；烧毁法；溶解法；化学分解法。
61、亚急性中毒是指什么？
答：是指在较短时间（一般为3～6个月）有较大剂量毒性危险化学品进入体内所引起的中毒。
62、毒性危险化学品进入人体的途径有哪些？
答：呼吸道；消化道；皮肤。
63、工业毒性危险化学品对人体的危害有哪些？ 
答：刺激；过敏；窒息；麻醉和昏迷；中毒；致癌；致畸；致突变；尘肺。
64、在极高剂量的放射线作业下，能造成哪些放射伤害？
答：（1）对中枢神经和大脑系统的伤害；（2）对肠胃的伤害；（3）对造血系统的伤害。
65、为防止反应釜的跑、冒、滴、漏，特别是防止有毒害、易燃物质的泄露，选择合理的密封装置尤为重要。密封装置有哪几类？
答：填料密封；机械密封。
66. 化学危险品贮存的基本要求？
答:（1） 贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。
（2）化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中，经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。
（3） 化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
（4） 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
67.根据《常用危险化学品贮存通则》，隔离贮存的定义？
答:在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。
68.根据《常用危险化学品贮存通则》，隔开贮存的定义？
答：在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的贮存方式。
69.根据《常用危险化学品贮存通则》，分离贮存的定义？
答：在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。
70.根据《常用危险化学品贮存通则》，禁忌物料的定义？　　
答：化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料。
71、安全设施分为哪三类？
答：预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施。
72、论述安全生产检查的类型？
答：安全生产检查的类型分为六种：定期检查、日常检查、季节性及节假日前检查、专项检查、综合性检查、职工代表巡查。
1、定期检查。各单位有计划、有组织、有目的的进行定期检查，检查周期根据实际情况确定。定期检查面广，有深度，能及时发现并解决问题。
2、日常检查。日常检查是采取个别的、日常的巡视方式来实现。
3、季节性及节假日检查。根据季节变化，按事故发生的规律对易发的突出潜在危险进行检查。节假日前后容易发生事故，因此有必要进行针对性的检查。
4、专项检查。针对某个专项问题进行的单项定期检查，具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。
5、综合性检查。由主管部门对下属企业或生产单位进行的全面综合性检查。
6、职工代表巡查。由企业工会负责人组织具有专业技术特长的职工代表进行巡视检查，目的在于强化落实各级领导安全生产责任制的落实，促进职工劳动保护合法权利的维护。
（依据：注册安全工程师辅导教材《安全生产管理知识》）
73、论述可燃、有毒和烟火检测报警器的检查内容？
答：1、布点及安装位置合理，能达到生产现场安全规定；
2、多点报警器识别各点报警状态的性能必须可靠，报警值设定合理；报警器安装率、使用率、完好率达到100%；
3、手动试验声光报警正常，故障报警完好；
4、传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；定期校验并有记录。
（依据：SH3063-94《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》）
73、简述实现安全生产的三大基本措施？
答：安全生产有三大基本措施：一是工程技术对策，即通过安全设施、安全设备、安全装置、安全检测和监测、防护用品等安全工程与技术硬件的投入，实现技术系统的本质安全化；二是安全教育对策，即通过对全民的安全培训教育，以提高全民的安全素质，包括意识、知识、技能、态度、观念等综合安全素质；三是安全管理对策，即通过立法、监察、检查等管理方式，保障技术条件和环境达标，以及人员的行为规范，以实现安全生产的目的。
74、为什么要求制定危险化学品事故应急救援预案？
答：制定危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事故的处理能力，根据实际情况预计未来可能发生的事故，预先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。
    制定危险化学品事故应急救援预案是迅速而有效地将事故损失减少至最少。应急措施能否有效的实施，在很大程度上取决于预案与实际情况的符合与否以及充分与否。应急预案的总目标是：将紧急事故局部化，并尽可能予以消除；尽量缩小事故对人员和财产的影响。
（依据：《危险化学品安全技术与管理》）
75、危险化学品事故应急救援预案应包括哪些内容？
答：危险化学品应急救援预案应覆盖事故发生后各阶段的计划，既预案的启动、应急、救援、事后监测与处置等各个阶段。事故应急救援预案的基本内容是：
1、基本情况 2、可能事故及其危险、危害程度（范围）的预案  3、应急救援的组成和职责 4、报警与通迅   5、现场抢救 6、条件保障 7、培训与演练
（依据：《危险化学品安全技术与管理》）
76、重大危险源事故应急救援的实施步骤有哪些？
答：事故应急救援本着“先控制后处置，救人第一”的指导思想，在指挥部的领导下统一部署，科学实施：
1、部署救援行动     2、控制危险区域   3、侦察事故现场   
4、救援灾区人员     5、控制事故源头    6、清洗污染区域
（依据：《危险化学品安全技术与管理》）
77、生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，设置一系列完善的安全设施，具体包括什么内容？
答：在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
78、《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源，是指什么？
答：生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
79、危险化学品生产、储存企业，必须具备那些条件？
答：（一）有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；（二）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；（三）有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员；（四）有健全的安全管理制度；（五）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。
80、危险化学品单位在应急救援预案方面需要做好那些工作？
答：危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
81、发生危险化学品事故，有关地方人民政府及其有关部门应该如何处理？
答：发生危险化学品事故，有关地方人民政府应当做好指挥、领导工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门，应当按照当地应急救援预案组织实施救援，不得拖延、推诿。有关地方人民政府及其有关部门并应当按照下列规定，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：（一）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；（二）迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度；（三）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗消除等措施；（四）对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
82、易制毒化学品分为那三类？
答：第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。
83、企业取得安全生产许可证，应当具备那些安全生产条件？（至少说出8项）
答：(一)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(二)安全投入符合安全生产要求；(三)设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员； (四)主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；(五)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(六)从业人员经安全生产教育和培训合格；(七)依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；(八)厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(九)有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；(十)依法进行安全评价； (十一)有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案；(十二)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(十三)法律、法规规定的其他条件。
84、企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理。变更管理制度至少包含哪些内容？
答：（1）变更的事项、起始时间；
（2）变更的技术基础、可能带来的安全风险；
（3）消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全
验收等。
85、防火防爆安全装置分为阻火装置和防爆泄压两大类，其中阻火装置和泄压装置包括哪些？
答：阻火装置包括安全液封、水封井、阻火器、单向阀 、火星熄灭器等。
泄压装置包括防爆门、安全阀 、爆破片、放空管等。
86、提高建筑构建耐火性能的途径有哪些？
答：在钢构表面事假耐火保护层、在钢筋混凝土构建外施加保护层、加强有关缝隙的封堵、适当加大构建截面积、采取合理的耐火结构设计。
87、在生产中，防止形成可燃爆炸系统的主要措施？
答：采用火灾爆炸危险低的物料、生产设备及系统尽量密闭化、采用通风除尘措施、安全监测及连锁、惰性气体保护等。
88、常见的引起泄漏的原因有哪些？
答：因材料强度不够引起破坏而发生泄漏、因外界负荷造成破坏而发生泄漏、因内压升高引起破坏而发生泄漏、裂缝开裂或者密封部位不严引起泄漏、人为误操作引起泄漏。
89、在化工生产中，联锁装置常被用于哪些情况？
答：（1）同时或依次开启两种物料的阀门；
（2）在反应到一定程度需要惰性气体保护时；
（3）打开设备前应预先解除压力或降温时；
（4）当两种或多种部件、设备、机器由于误操作而容易引发事故时；
（5）当工艺控制参数达到某一危险值，立即启动紧急处理装置时；
（6）危险部位或区域禁止无关人员入内时；
90、阻火器一般安装在哪些设备、管道系统中？
答：（1）输送可燃气的管线；
（2）石油及产品储罐的呼吸阀；
（3）容易引起燃烧爆炸的通风口、排气管；
（4）油气回收系统；
（5）燃气加热炉的送气系统；
91、设置安全阀应注意哪些事项？
（1）新装安全阀应该有产品质量合格证，安装前应校验后加铅封，并出具安全阀校验
报告；
（2）当安全阀的入口处加装隔断阀时，隔断阀必须保持常开状态并加以铅封；
（3）若容器内装有两相物料，安全阀应安装在气相部分，防止排出液相物料发生意外；
（4）存在可燃物料或有毒有害物料及高温物料的系统，安全阀排放管应连接安全处理
设施，不得随意排放；
（5）一般安全阀可就地排放，但要考虑放空管的高度和方向的安全性。
92、爆破片一般用于哪些情况？
（1）放空要求全量排放的情况；
（2）不允许有任何介质泄漏的情况；
（3）内部介质容易沉淀、结晶、聚合等形成附着物，妨碍安全阀正常动作的情况；
（4）系统内存在发生爆炸或异常反应而使压力骤然增加的情况；
93、使用压力表时的注意事项？
（1）经常性检查指针转动与波动是否正常；
（2）保持压力表洁净，表盘上的玻璃明亮清晰，指针所指示的压力值能清楚易见；
（3）对压力表的连接管要定期吹洗，防止堵塞；
（4）应定期校验压力表；
94、危险化学品事故应急救援的基本任务是什么？
答：（1）控制危险源；（2）抢救受害人员；（3）指导群众防护，组织群众撤离；（4）排除
现场灾患，消除危害后果。
95、动火分析合格标准为？
（1）当被测气体或蒸汽的爆炸下限<4%时，其被测浓度值<0.2%。
（2）当被测气体或蒸汽的爆炸下限≥4%时，其被测浓度值<0.5%。
96、爆炸极限是表征可燃气体、蒸汽和可燃粉尘危险性的主要参数，它不是一个物理常数，随条件的变化而变化，对爆炸极限产生影响的因素有哪些？
答：温度、压力、惰性介质、爆炸容器、点火源。
97、液体类危险化学品泄漏事故现场处置基本程序？
答：1.防护 2.询情 3.侦检 4.警戒 5.救生 6.控险 7.堵漏 8.输转 9.救护 10.洗消 11.清理 12.警示。
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