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一、内燃机摇车启动时，应五指并拢握紧摇柄，从下向上提动，禁止从上向下硬压，或连续摇转。用手拉绳启动时，不准将绳绕在手上。

二、内燃机温度过高而需要打开水箱盖时，防止蒸汽或水喷出烫伤。

三、发电机室应设置砂箱和四氯化碳灭火机等防火设备。

四、发电机到配电盘和一切用电设备上的导线，必须绝缘良好，接头牢固，并架设在绝缘支柱上，不准拖
在地面上。

五、发电机运转时，严禁人体接触带电部分。必须带电作业时，应有绝缘防护措施。

六、空气压缩机的输气管应避免急弯，打开送风阀前，必须事先通知工作地点的有关人员。

七、空气压缩机出气口处不准有人工作。储气罐放置地点应通风，严禁日光暴晒和高温烘烤。

八、空气压缩机的压力表、安全阀和调节器等应定期进行校验，保持灵敏有效。

九、发现气压表、机油压力表、温度表、电流表的指示值突然超过规定或指示不正常，发生漏水、漏气、漏电、漏油或冷却液突然中断，发生安全阀不停放气或空气压缩机声响不正常等情况，而且不能调整时，应立即停车检修。

十、严禁用汽油或煤油洗刷曲轴箱、滤清器或其他空气通路的零件。

十一、蛙式打夯机手把上应装按钮开关，并包绝缘材料。操作时应戴绝缘手套。

十二、砂轮机不准装倒顺开关，旋转方向禁止对着主要通道。

十三、砂轮机工件托架必须安装牢固，托架平面要平整。

十四、操作时，应站在砂轮侧面。不准两人同时使用一个砂轮。

十五、砂轮不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的不准使用。

十六、手提电动砂轮的电源线，不得有破皮漏电。使用时要戴绝缘手套，先启动，后接触工件。

十七、手电钻的电源线不得有破皮漏电，使用时应戴绝缘手套。

十八、手电钻操作时，应先启动后接触工件。钻薄工件要垫平垫实，钻斜孔要防止滑钻。

十九、手电钻操作时不准用身体直接压在上面。

二十、捯链的链轮盘、倒卡、链条，如有变形和扭曲，严禁使用。

二十一、操作时，不准站在捯链正下方。重物需要在空间停留时间较长时，要将小链栓在大链上。
二十二、千斤顶操作时，应放在平整坚实的地方，并用垫木垫实。

二十三、千斤顶的丝杆、螺母如有裂纹，禁止使用。

二十四、使用油压千斤顶，禁止站在保险塞对面，并不准超载。

二十五、千斤顶提升最大工作行程，不应超过丝杆或齿条全长的75%。










