
机动车司机安全操作规程
                                                                              GDAQ340127
一、严格遵守交通规则和有关规定，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车。

二、 机动车发动前应将变速杆放在空档位置，并拉紧手刹车。

三、发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，并确认周围无障碍物后，方可鸣号起步。

四、汽车涉水和通过漫水桥时，应事先查明行车路线，并需有人引车；如水深超过排气管时，不得强行通过；严禁熄火。

五、在坡道上被迫熄火停车，应拉紧手制动器，下坡挂倒档，上披挂前越档，并将前后轮楔牢。

六、车辆通过泥泞路面时，应保持低速行驶，不得急刹车。
七、在冰雪路面上行驶时，应装防滑链条，下坡时不得滑行，并用低速档控制速度，禁止急刹车。

八、车辆陷人坑内，如用车牵引，应有专人指挥，互相配合。

九、空气制动的汽车，严禁气压低于2.5kg／cm
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时起步，若停放在坡道上，气压低于4kg／cm
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时，不得滑行发动。

十、货车截人，应按有关管理部门规定执行，任何人不得强令驾驶员违章带人，严禁人货混装。自卸汽车的车箱内严禁载人。

十一、装载构件和其他货物时，宽度左右各不得超出车箱20cm，从地面算起不得超过4m，长度前后共不得超过车身2m，超出部分不得触地，并应摆放平稳，捆扎牢固，如装运异形特殊物件，应备专用搁架。

十二、运输超宽、超高和超长的设备和构件，除严格遵守交通部门的有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，订出安全措施。

十三、装运易燃、易爆或其他危险品时，应遵守有关安全行车规定。

十四、自卸车发动后，应检试倾卸液压机构。

十五、配合挖土机装料时，自卸汽车就位后，拉紧手刹车。如挖斗必须超过驾驶室顶时，驾驶室内不得有人。

十六、自卸车卸料时，应选好地形，并检视上空和周围有无电线，障碍物以及行人。卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落。

十七、向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当安全距离，防止边坡坍塌。

十八、重车下坡和转弯应减速慢行。下坡应提前换档，不得中途换档。

十九、检修倾卸装置时，应撑牢车箱，以防车箱突然下落伤人。

二十、机动翻斗车向坑槽或混凝土集料斗内卸料时，应保持适当安全距离和设置档墩，以防翻车。

二十一、机动翻斗车除驾驶员外，车上严禁带人。转弯时应减速，行驶中应注意来往行人及周围物料、设备。
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