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一、土方机械均属场内机动车辆，司机按有关规定培训，并考核合格，持证上岗。

二、机械启动前应将离合器分离或将变速杆放在空档位置。确认机械周围无人和障碍物时，方可作业。

三、行驶中人员不得上下机械和传递物件；禁止在陡坡上转弯、倒车和停车；下坡不准空档滑行。

四、停车以及在坡道上熄火时，必须将车刹住，刀片、铲斗落地。

五、钢丝绳禁止打结使用，如有扭曲、变形、断丝、锈蚀等应及时更换。

六、挖掘机操作中，进铲不应过深，提斗不应过猛。一次挖土高度一般不能高于4m。

七、挖掘机向汽车上卸土应待车子停稳后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

八、挖掘机铲斗回转半径内遇有推土机工作时，应停止作业。

九、挖掘机行驶时，臂杆应与履带平行，要制动往回转机构，铲斗离地1m左右。上下坡时，坡度不应超过
20°。

十、装运挖掘机时，严禁在跳板上转向和无故停车。上车后应刹住各制动器，放好臂杆和铲斗。

十一、装载机操纵手柄应平顺。臂杆下降时，中途不得突然停顿。

十二、行驶时，须将铲斗和斗柄的油缸活塞完全伸出，使铲斗、斗柄和动臂靠紧。

十三、推土机手摇启动时，必须五指并拢。用拉绳起动时不得将绳缠在手上。

十四、推土机使用钢丝绳牵引重物起步时，附近不得有人。

十五、向边坡推土，刀片不得超出坡边，并在换好倒档后才能提升刀片倒车。

十六、推土机上下坡不得超过35°，横坡行驶不得超过10°。

十七、铲运机在新填的土堤上作业时，铲斗离坡边不得小于1m。

十八、拖式铲运机上下坡不得超过25°，横坡不得超过6°。

十九、多台土方机械同时作业时，前后距离不得小于10m。多台自行式铲运机两机间距不得小于20m。

二十、压路机禁止在坡道上停车，必须停车时应将制动器制动住，并楔紧滚轮。

二十一、两台以上压路机碾压时，其间距应保持3m以上。

二十二、自行式平地机，调头和转弯应减速。行驶时，必须将刮刀和齿把升到最高处，刮刀两端不得超出
后轮胎外侧。










