
保温、防水工安全操作规程
                                                                              GDAQ340129
一、在紧固钢丝或拉钢丝网时，用力不得过猛，不得站在保温材料上操作或行走。

二、从事矿渣棉、玻璃纤维棉（毡）等作业，衣领、袖口、裤脚应扎紧，并佩戴口罩。

三、地下设备、管道保温前，应先进行检查，确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸类等危险品，方可操作。

四、聚苯烯使用电加热切割，应用36V电压。

五、装运热沥青不准使用锡焊的金属容器，装入量不得超过容器深度的3/4。

六、苯、汽油应缓慢倒入胶粘剂内并及时搅拌。调制时，距明火不少于10m。

七、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业，应定时轮换间歇，通风
换气。

八、患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人，不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时
间。

九、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品，皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青，必须
洒水，防止粉末飞扬。

十、溶化桶装沥青，先将桶盖和气眼全部打开，用铁条串通后，方准烘烤，并经常疏通放油孔和气眼。严
禁火焰与油直接接触。

十一、熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方，一般应距建筑物25m；锅与烟囱的距离应大于80cm，锅
与锅之间距离应大于2m；火口与锅边应有高70cm的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地，离锅不小于5m。

十二、熬油必须由有经验的工人看守，要随时测量控制油温，熬油量不得超过油锅容量的3/4，下料应慢
慢溜放，严禁大块投放。下班熄火，关闭炉门，盖好锅盖。

十三、锅内沥青着火，应立即用铁锅盖盖住，停止鼓风，封闭炉门，熄灭炉火，并严禁在燃烧的沥青中浇
水，应用干砂，湿麻袋灭火。

十四、配制冷底子油，下料应分批、少量、缓慢，不停搅拌，不得超过锅容量的1/2，温度不得超过80℃，
并严禁烟火。

十五、装运沥青的勺、桶、壶等工具，不得用锡焊。盛油量不得超过容器的2/3，并配有盖或罩防溢。肩
挑或用手推车，道路要平坦，绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。

十六、屋面铺贴卷材，四周应设置1.2m高围栏，靠近屋面四周沿应侧身操作。










