

测试工安全操作规程  
1操作人员必须熟悉测试设备的性能，按照蓄电池的测试规范，规程进行试验。
2上班前检查测试设备和电加热器的电气线路，接地线是否良好，发现异常请维修工修理。
3严禁将金属物件放在蓄电池上，以防电池短路而引起伤人事故。
4在充电过程中，要经常注意透气孔的情况，以免压力上升。同时应经常检查电压，温度是否符合工艺要求。
5皮肤和眼睛接触酸液时，立刻用碱水或清水冲洗。
6测试的蓄电池应堆放整齐、可靠。工作结束后应切断电源，打扫场地。如需要交班时应做好交接班记录。






