

车缝工安全操作规程  
1、开机前应检查机筒机油，保证油量标记在正常位置。垫压好压脚布，盖好防护罩。开机后，要集中注意力，严禁边做边聊天。
2、操作工必须管好自己使用（或指定的）的设备，未经许可不得让其他人操作和摆弄。设备暂不用时，应及时加罩盖好。
3、剪刀等工具要用绳子系在固定的位置，绳子的长度加上剪刀的长度总和要小于台面到地面的距离，以防掉在地上伤及脚部。
4、不得擅自拆下保护罩。保护罩位置不能太高，太高不能起到保护手指的作用。
5、换针前要先切断电源，稍等片刻待机器停稳后再可换针。
6、做好设备维护保养工作，经常检查电动机运转是否正常，机器有否异常声响。发现故障，应及时通知维修人员，不得擅自拆卸修理。
7、离开车位时，储物筒放回原位，保持过道畅通。储物筒不能放在过道上。
8、每天下班后，操作工必须关闭本设备电源。






