储油罐安全操作规程   
1.严禁在储油罐及输油管线附近抽烟、电焊、切割或动用明火；
2.罐体、阀门、管道连接处不得有泄露现象，油罐地坑内如有积油、积水，应及时排净；
3.应保持接地线完好无损，消防器材完备；
4油罐加油时做好跑、冒、滴、漏的处理工作，加完油后，立即盖好，严禁无故打开；
5.油泵在工作时，巡检人员注意加强巡检；
6.正常生产期间，定期检查区域内安全状况；
7.油泵房应上锁且钥匙必须由专人保管；
8.油泵开停严格按有关安全操作规程进行；
9.测量油罐油位时，抽取测量用铁片时应缓慢，防止磨擦生热产生火花。






