川路车安全操作规程   
1.接受任务时，必须了解作业场所的通道情况和位置；
2.临场作业应根据作业场地选择停车位置和角度，地面是否松软，
并检查确认翻斗升降货架上空无防碍翻斗正常升降时方可进行作业；
3.在狭小空间翻斗升降前应检查确认四周是否符合安全要求，必须
有人现场指挥。
4.在运输可滑动机械、零部件时必须绑扎牢固可靠，防止所运机械、
零部件滑动影响安全行车。
5.在运输电解质时，严禁堆放超出车厢板，防止车辆运行时电解质 抛出车厢外伤人。
6.严禁超出本车最大限额运载量。
7.在检查车辆作业时，驾驶人员把翻斗升起，在无支撑杆支撑下严
禁人员在翻起的翻斗下检查作业.






