打包工安全操作规程   
1、非打包工作人员和未经上岗培训者严禁擅自启动打包设备。严禁空车上 下升降运行。
2、控制上升位置不碰到立柱黄色标记线，以免缸体脱出造成设备事故。
3、控制下降时，转动手柄不超过1/4圈，使之平台平稳下降。
4、发现异响，漏油等不正常情况应及时上报主管部门。
5、不野蛮搬运包件、打包扣、带，工具应放置在固定位置，不将打包扣、 带等杂件丢入设备基础坑内。
6、小心正确使用打包工具，防止由于打包扣未扎紧，而造成半松脱，使打 包带反弹在操作工和运输工的脸面上而造成工伤。
7、采用钢带或铁丝打包捆扎的操作中，应戴好防护眼镜，以防止眼外伤， 这是极其重要的。
8、对塑料薄膜包装的布匹，在打包时应压缝堆叠整齐，在打包机压缩时， 需及时将外包布套上并拉下罩好。如发现有凸肚布匹情况时，应停止继续压紧， 必须松开后重新排齐后再打包。
9、打包机在打包时，严禁将手和头部伸入机内，并明确专人控制电钮。如 在检修时人进入台板上工作，应在台板上立保险木撑，并首先切断电源，防止意 外。特别是液压打包机危险性更大，必须制订安全检修措施方可检修。
10、打包机除上下限程电气开关外，并应加装电流过载继电器，以利在过载 时可自动切断电流停机，防止设备的损坏。为保障检修打包机登高工作安全，必 须在机顶安装固定的检修平台，打包机虽小，但其高度已过2爪，属于一级登高 作业安全标准范围。
11、打包结束时应将升降台停放在最低位置。
