打泥岗安全操作规程  
1.按规定穿戴好劳动防护用品，打泥人员上岗时必须穿工作靴，掌机工要按 要求穿紧身工作服；
2.开机前先检查有关线路、电源和开关是否完好，发现隐患及时报告维修工 处理；
3.在打泥过程中，其电源开关应专人负责，并严禁用湿手触摸；
4.按先后顺序正确启动打泥机，并仔细检查设备是否运行正常；
5.加料工根据每斗所规定的数量加料，不得超量或加料不足；
6.加料时精力要集中，严禁把工具甩进打泥机内，以防破损零部件；
7.加料时要均衡，严禁忽多忽少；
8.装车时要慎重，以防碰伤手或滑倒；
9.推车时不得用力过猛，以防滑倒摔伤。
10.严禁生产现场、路面有积水或抛洒的泥块。
11推车时观察好过道内来回运行的车辆；
12.掀车时不得用力过猛，以防撞伤他人；
13.下班后应及时关闭电源，按规定保养机械设备。






