动平衡机安全操作规程
一.操作前检查设备、电气是否正常,防护装置是否齐全,并加注润滑油,空转试车.
二.吊装工件要平稳地放在机床架上,夹持牢固,擦净油污.
三.平衡块要紧固牢靠,不能有松动现象.要有防止工件跳出的保险装置.运转时,操作人员要站在侧面不准接触转动部分.
四.刹车时不准用手刹转子,测量和加平衡块时必须待转动停止,方准进行,并要防止工件挂碰.机架上禁止放一切东西.
五.使用手持电动工具时,要按手用电动工具安全操作规程进行.
六.工作完毕,切断电源,清理工作现场.
