
刨工安全操作规程

1、操作人员在上岗前必须经过培训，持证上岗。

2、工作前必须将个人防护用品穿戴齐全。

3、开车前检查机器各部位是正常，机床周围有无障碍物，方可进行操作。

4、机器开动后，严禁用手触摸转动部位，清扫机床铁削时，必须使用专用工具，严禁用手，更不准用脚蹬机床或依靠机床。

5、非本工种操作人员未经分管分监区长同意，不准进行操作。

6、凡加工钢件铸件时，必须戴好防护眼镜。

7、使用老虎钳夹工件物时，不要用力过猛，要把活件夹牢固，禁止用金属物敲打老虎钳子。

8、在机器运转中和工作交接时，工作台上严禁放置工具和其他物品。

9、机床运转中严禁变速，须停车后方可变速调整。

10、机床所有防护装置不准随意拆卸，如发现不当或异常时，应通知本部门保全工或上报安全员，机床防护设备未安装好之前，未经许可，不准进行操作。
11、操作完工后，必须把工具，卡具整理好，对机床各部位进行清理。

12、机床发生电路故障时，首先关闭电源，不准私自拆卸修理，应及时通知电工检查线路进行维修，以免发生触电事故。


