
砂轮切割机安全操作规程
1、使用前必须认真检查电源开关，电源线是否破损，切割片的松紧度及是否破损，防护罩或安全挡板，操作台必须稳固。
2、切割物件前，穿好合适的工作服，戴好防护用品（手套、口罩、眼镜等）不可穿过于宽松的工作服，严禁戴首饰或留长发。
3、操作人员操纵手柄作切割运动时，用力应均匀，平稳，而且固定端要牢固可靠。切勿用力过猛，以免过载使砂轮切割片崩裂。
4、切割时不允许任何人站在切割机的前面及侧面，停电、休息或离开工作场地时，应立即切断电源。
5、切割机停转前，不得将手从操作手柄上松离。
6、传动装置和砂轮的防护罩必须安全可靠,防护罩未到位时不得操作，不得探身越过或绕过锯机，操作时身体斜侧45度为宜。
7、出现有不正常声音，应立刻停止操作，进行检查；维修或更换配件前必须先切断电源，并等锯片完全停止。
8、操作手柄杠杆转轴应完好，转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。
9、严禁在砂轮平面上，修磨工件的毛刺，防止砂轮片碎裂。
10、中途更换新切割片或砂轮片时，必须切断电源，不要将锁紧螺母过于用力，防止锯片或砂轮片崩裂发生意外。
11、操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护。
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