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[bookmark: bookmark2]一.企业概况

	企业名称：
	密封材料有限公司

	统一社会信用代码：
	
	所属行业：
	基础化学原料制造业

	企业性质：
	民营企业
	注册资本：
	

	占地面积(平方):
	
	建筑面积(平方):
	

	主营业收入(万):
	
	标准化投入(万):
	

	企业地址：
	

	法人名称：
	
	法人电话：
	

	企业安全负责人：
	
	负责人电话
	

	存在的较大危险因素：
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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark3]二.安全生产风险分级管控制度
2.1 目 的

为贯彻落实《国务院安委办出台意见推进构建风险管控隐患治理双重预防  机制》的意见，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进  一步强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支撑、 智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患 自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的  工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。

一是着力构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安 全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、 设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安 全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空 间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有 效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强 风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知 卡。建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。

二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关部门制定完善安 全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，各省级安委会结合 本地区实际制定实施细则。各地区、各有关部门组织对企业安全生产状况进行整 体评估，针对不同风险等级的企业，实行差异化、精准化动态监管。组织对公共 区域内的安全风险进行全面辨识和评估，绘制区域“红橙黄蓝”四色安全风险空 间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高 危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保障能力。

三是强化政策引导和技术支撑。综合运用法律、经济和行政手段，支持、 推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程， 大力推进实施安全生产责任保险制度，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联 合惩戒，深入推进企业安全生产标准化建设。抓紧建立功能齐全的安全生产监管 综合智能化平台，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备 的使用，逐步实现企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。
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意见要求各地区、各有关部门和单位切实加强组织领导，强化示范带动、 教育培训、舆论引导和督促检查，确保各项工作任务落到实处。

[bookmark: bookmark5]2.2标准和依据

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2021]第88号修订
2021 年9月1日起施行
《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29 号，2019 年04月23日起施行
《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52 号，中华 人民共和国主席令第48 号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议第三次修订，2018年12 月 2 9 日第十三届全国人民代表大会常务委 员会第七次会议第四次修订，2018年12 月 2 9 日起施行
《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591 号，国务 院令第645 号修订，2013年12 月 7 日起施行
《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通 知》 (安委办〔2016〕3 号)
《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018)
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022
《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(2015修正)
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014[2018年版]
《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
《风险管理术语》 GB/T 23694-2013
《风险管理指南》GB/T 24353-2022
《风险管理风险评估技术》GB/T 27921-2011
《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T 45001-2020
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000-2016
《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158
《安全评价通则》 AQ 8001-2007
《职业健康安全管理体系》ISO 45001-2018 等
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2.3.1 范 围

适用于金属非金属矿山企业，化工、医药及危险化学品企业，冶金、有色、 建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级、管  控。
国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。

2.3.2总体目标要求

准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安 全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、 标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。尽快建立健 全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智 能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自 查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工 作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。并结合 企业的实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管 控模式，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排查及时查找出风险管控措施的 缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遏制企 业生产安全事故的发生。


2.3.3工作目标

2.3.3.1建立安全生产风险管控制度。
2.3.3.2开展安全风险辨识与评估，建立安全风险辨识评估清单。
2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。
2.3.3.4设置安全风险分布图、安全风险公告栏和风险告知卡。

2.3.4基本原则

按照“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则进行体系建设， 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的原 则，充分发挥各部门负责人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

第 9 页 共 3 1 5 页
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]2.4安全生产风险分级管控工作领导小组
2.4.1 成立领导小组

(1)企业可以成立了自己的安全生产风险分级管控工作领导小组，全面负 责自己企业的风控机制建设，负责组织两个机制建设的策划、指导、协调、监督 与考核等工作，确保机制建设的顺利开展。
(2)也可以咨询或者外聘机构为企业建立完善风险分级管控体系，并成立 风控预防体系建设工作领导小组。领导小组名单如下：
组  长： XXX
副组长： XXX
成   员 ：XXX 、XXX 、XXX
领导小组办公室设在办公室， XXX 兼任办公室主任， XXX、XXX、XXX 为办公 室成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工 作。

2.4.2职责

(1)组长职责：组长为“风控”体系建设的第一责任人，全面负责“风控” 体系建设工作，组织制定“风控”体系建设工作制度和工作实施方案，组织开展  安全风险辨识，组织落实安全风险管控措施，组织制定重大隐患治理方案，明确  小组其他人员职责，批准较大以上安全风险清单、督查“风控”工作开展情况，  协调解决有关问题。
(2)副组长职责：负责“风控”体系建设工作，制定“风控”体系建设工作  制度和实施方案，组织制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织安全风险辨识、 评估，确定风险分级，组织制定并落实安全风险管控措施，组织制定“风控”体  系建设培训计划并组织实施，监督并检查隐患排查和治理情况。
(3)成员职责：具体落实“风控”体系建设过程中的具体工作，完成各自区 域内的风险识别、风险分级并制定具体的管控措施，明确责任人，制作岗位安全 风险告知卡，在所监管区域的重要区域和岗位设置警示标识。
(4)其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，我企业所有 部门及人员积极按照我企业部署，必要时成立本部门风险管控工作小组，完成本 部门、本业务范围内的风险辨识、风险分级及风险管控，进行隐患排查和治理， 负责本部门员工的具体培训工作。

第 1 0 页 共 3 1 5 页
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2.5.1 风险

风险伴随生产经营活动固有的潜在危险，以生产安全事故发生的可能性与 严重性的组合来表达，可能性，是指事故发生的概率；严重性，是指事故发生后 所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。

2.5.2风险点

风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设施、部位、场所、
区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

2.5.3危险源

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行
为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素 时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因 素四类。
危险源的构成：
--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、
压力容器等等。
-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作 业行为。
--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

2.5.4危险源识别

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、物因风险、环境风险和管理 风险。人因风险，例如失误，违章指挥、违章作业、执行不力、执行不到位等人 为因素引发事故的风险。物因风险，例如设备、设施、工具、器械、能量等物质 因素(缺陷、故障、隐患)引发事故的风险。环境风险，如环境条件不良、异常 等因素引发事故的风险。管理风险，例如制度缺失、责任不明、规章不健全、监
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督不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险。

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]2.5.5风险评估

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加
以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

2.5.6风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根 据评估结果划分等级。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。按其程度分为 重大风险、较大风险、 一般风险和低风险，用“红、橙、黄、蓝”四种颜色来表
示。

2.5.7风险管控措施

根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险， 制定并落实控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。
在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括
工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。
应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训， 使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控
制措施。

2.5.8风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确 定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大，管控级别越高；上 级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
低(蓝色)风险：4级风险，轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，各 职能部门应引起关注并负责控制管理，所属班组岗位具体落实：不需要另外的控制措施，应 考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以
维持现状，保留记录。
一般(黄色)风险：3级风险，显著危险，需要控制整改，对于该级别的风险，应引起

第 1 2 页 共 3 1 5 页
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25]关注并负责控制管理，各职能部门具体落实：应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风 险，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估， 确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
较大(橙色)风险：2级风险，高度危险，应制定措施进行控制管理。对于该级别的风 险，应重点管控，由“风控”领导小组和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正 在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配 给资源、限期治理。
重大(红色)风险：1级风险，重大风险，极其危险，应增加补充建议措施并落实，将 风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，如不能立即增加(调整) 控制措施或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。

2.5.9风险信息

风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需
管控措施、责任部门、责任人等一系列信息的综合。

2.5.10风险管控信息清单

各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。

2.6具体工作目标
2.6.1“—图”

完成企业风险分布图。包括风险分布四色图、风险公告栏、岗位/设备风险 告知卡。 一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要 防范措施、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级， 分别以红、橙、黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。

2.6.2“—单一表”

建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点 名称、作业步骤、危险源、事故类型、风险评估、风险等级等内容。并且分别以
红、橙、黄、蓝四色颜色来显示。
建立“安全风险分级管控一览表”。 “一表”的内容，包括风险点类型、
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风险点名称、作业步骤、危险源、事故类型、管控措施、风险等级、管控责任人、 管控层级等内容，并且分别以红、橙、黄、蓝四色颜色来显示风险等级。

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark29]2.6.3“—卡一单”

建立“岗位风险告知卡”。 “一卡”的内容，包括风险点名称、所在部门/ 岗位、风险等级(颜色标注)、导致后果、管控层级、责任人、危险因素、管控 措施、应急措施、安全标志等，并且上传该岗位的风险图片综合后制作成岗位风 险告知卡张贴所在岗位使用。
建立“岗位风险管控排查表”。 “一表”的内容，包括排查表的日期、风 险点名称、风险等级、管控级别、排查人、排查内容、检查项目及步骤、排查方 法、排查频次周期等。表格还需增加异常情况记录，方便在排查时候发现新的风 险或者隐患可以记录在表上，供后续查看及制定风险管控清单。

2.7风险点识别
2.7.1 风险点确定

2.7.1.1风险点划分原则

企业应分层次逐级划分风险点，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易
于管理、范围清晰的原则。

2.7.1.2风险点排查

排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、装置、设备设施、作业活 动或上述几种方法的结合等进行。

2.7.1.3风险点范围

风险点主要分为静态风险点和动态风险点。
1.静态风险点：
建立《设备设施清单》。
(1)部位、场所、区域
如生产车间、库房等。
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(2)设备设施
生产设备设施、公辅设备设施、配电设施、消防设施等设备设施。
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark34]2.动态风险点
将涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，建立《作业活
动清单》。作业活动主要按区域位置、装置、作业任务或部门划分。主要包括： (1)日常操作：巡检、生产作业、物料装卸等作业活动等。
(2)异常情况处理：如设备故障处理、紧急停电等。
(3)开停车：开车、停车及检修交付前的安全条件确认。
(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业、设备检维修、供
配电作业、临时用电作业、电工作业等其他作业等。
(5)管理活动：变更管理、现场检查、应急演练等。

2.7.2风险辨识与评估


2.7.2.1危险源辨识的内容

危险源的辨识包括：危险源的种类和危害性质、危险源的数量、危险源的 分布和可能发生的位置等。
危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源辨识分为全
面辨识和专项辨识。企业应定期对下列因素开展辨识：
1.全面辨识
(1)生产工艺和生产技术
规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行、拆除等阶段，
其中安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等专业 评价由中介机构完成。
(2)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设 备设施及其检验检测情况。
设备设施包括：普通设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及  安全生产的设备设施。设备设施辨识包括：设备的安装、使用、维护保养、检测、 废弃、拆除与处置，设备和附件及其检验检测情况。
(3)建筑物、构筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、 场所和气象条件：
①建筑物、构筑物。
②企业所在地区气候、地质、气象条件及环境可能产生的影响等。
③作业场所(如场所中的人员、车辆、临时存放物等)

第 1 5 页 共 3 1 5 页
[bookmark: bookmark36](4)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为：
岗位操作人员经职业健康检查有无职业禁忌，个体防护是否符合国家标准 规范，工作过程是否依据岗位操作规程进行标准作业。
(5)安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全
生产管理制度的制定和落实情况：
①安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制
定、修订及落实情况。
②制度执行情况包括辨识所有进入作业场所的人员活动是否违反安全操 作规程和安全生产管理等各项制度。
(6)其他可能产生风险的因素等。
2.专项辨识
(1)在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，如改建扩建工程项 目、工艺、设备、管理、原材料、人员等发生变更。
(2)高危作业实施前，如：
①一般设备检维修、临时施工和零星作业。
作业前，作业负责人会同相关负责人，对施工的材料、设备、工器具准备 情况；对作业环境及其他安全防护措施落实情况；对作业人员身体状况、精神状 态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。作业完毕试运转前，作业负  责人会同相关负责人，对施工质量、现场清理和人员撤离、安全设施恢复等情  况进行验收。
②重点设备检维修或大中修。
由所在车间负责人组织设备、电气、仪表等专业人员配合实施安全风险分 析。
(3)新技术、新材料试验或者推广应用前
新技术、材料改造项目试验和推广前，企业应针对实际情况成立专项部门 负责完成危险源辨识，必要时可以由专业评价机构完成。
(4)发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，事故及潜在的紧急情况， 由各车间结合现场处置方案予以落实。生产事故发生后，对事故发生单位的装  置、工艺、人员、应急等进行辨识评估。

2.7.2.2危险有害因素辨识

1.危害因素的识别：
(1)依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861) 的规定，
对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，如，
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造成火灾和爆炸等各类事故的原因；工作环境中造成职业病的化学、物理性危害 因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
(2)考虑物质固有的危险性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性
等。
(3)从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。例如：机 械能可造成机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；
热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致火灾、爆炸、中毒、腐 蚀。
2.危害因素造成的事故类别和后果及事故原因：
事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、  灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、
其它伤害等。常见的事故类型如下表：

	序号
	事故类型
	能量源
	能量载体

	
1
	
物体打击
	产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、
场所、操作
	落下、抛出、破裂、飞散
的物体

	2
	车辆伤害
	车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道
	运动的车辆

	3
	机械伤害
	机械的驱动装置
	机械的运动部分、人体

	4
	起重伤害
	起重、提升机械
	被吊起的重物

	5
	触电
	电源装置
	带电体、高跨步电压区域

	6
	灼烫
	热源设备、加强设备、炉、灶、发热体
	高温物体、高温物质

	7
	淹溺
	江、河、湖、海、池塘、洪水、储水容器
	水

	8
	火灾
	可燃物
	火焰、烟气

	9
	高处坠落
	高差大的场所、人员借以升降的设备、装置
	人体

	
10
	
坍塌
	土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、
构筑物
	边坡土(岩)体、物料、
建筑物、构筑物、载荷

	11
	容器爆炸
	压力容器
	内容物

	12
	其他爆炸
	可燃性气体、蒸汽和粉尘
	

	
13
	中毒和室
息
	产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、容
器、场所
	
有毒有害物质

	

14
	
其他伤害
	
放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电
	
射线；人群；职业危害因
素场所；建筑物、构筑物、




第 1 7 页 共 3 1 5 页

	序号
	事故类型
	能量源
	能量载体

	
	
	
	人体




生产系统的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区 域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动，充分考虑“三 种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类
型。
危险源辨识重点应考虑以下四个方面：
(1)能量的种类和危险物质的危险性质；
(2)能量或危险物质的能量；
(3)能量或危险物质意外释放的强度；
(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。
针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事 件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因， 即：
(1)人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常 规活动是指异常状态、紧急状态的活动；
(2)物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态；
(3)不良环境应考虑内部环境和外部环境；
(4)管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。
常见的事故原因见下表；

	序号
	类型
	事故原因

	






1
	





人的不 安全行 为
	(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；
(2)造成安全装置失效；
(3)使用不安全设备；
(4)手代替工具操作；
(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；
(6)冒险进入危险场所；
(7)攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)
(8)在起吊物下作业、停留；
(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作
(10)有分散注意力行为；
(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用； (12)不安全装束；
(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；
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	[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark37]序号
	类型
	事故原因

	
	
	(14)作业前联系确认不到位；
(15)其他。

	


2
	
物的不 安全状 态
	(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷
(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；
(3)设备或工具布局问题；
(4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、 听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；
(5)其他。

	





3
	




不良环 境
	(1)照明光线不良
(2)通风不良；
(3)作业场所狭窄；
(4)作业场地杂乱；
(5)交通线路的配置不安全；
(6)操作工序设计或配置不安全；
(7)地面滑；
(8)贮存方法不安全；
(9)环境温度、湿度不当；
(10)其他。

	



4
	


管理缺 陷
	(1)技术和设计上有缺陷；
(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识； (3)劳动组织不合理；
(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；
(5)没有安全操作规程或不健全；
(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力； (7)其他。



危害因素引发的后果：包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、 影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

2.7.3风险辨识与评估方法


2.7.3.1评估原则

在对风险点和各类危险源进行风险评估时，应结合自身可接受风险实际， 制定事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准(参见附录 C)  和评估级别，进行风险评估。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
①有关安全生产法律、法规；
②设计规范、技术标准；
③本企业的安全管理、技术标准；
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④本企业的安全生产方针和目标等；
⑤相关方的投诉。

[bookmark: bookmark39]2.7.3.2评估方法

宜选择风险矩阵法(LS);  作业条件危险性法(LEC); 风险程度分析法(MES); 工作危害分析法 (JHA);     经验法等方法对风险进行定性评估，根据评估结果按 从严从高的原则判定评估级别。方法如下；

(1)工作危害分析法 (JHA)
1.方法概述
通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防， 是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分 析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。
2.作业活动划分
按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划
分。包括但不限于：
日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；
异常情况处理：停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理，设备 故障处理；
开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；
作业活动：动火、受限空间等特殊作业；采样分析、人工加料(剂)、
车辆装卸车、包装、库房叉车转运、清罐内污油等危险作业；场地清理、设备管 线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；
管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；
按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》。
3.工作危害分析 (JHA) 评价步骤
评价步骤如下：
将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤； 根据GB/T 13861 的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；
根据GB 6441 规定，分析造成的后果，量化取值；
分析造成事故(件)的可能性，量化取值；
根据风险判定准则评估风险，判定等级；
将分析结果，填入《工作危害分析 (JHA)  评价记录》中。
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工作危害分析(JHA)记录表

单位：          工作岗位：            工作任务：         分析日期：       年    月    日
分析人员：                                                      审核人：

	序 号
	


工作
步骤
	

危害或
潜在事
件
	

发生事件
后果的严
重性
	事件发生的可能性：以往发生频率及现有控 制措施
	风险评价
	

建议
改进
措施

	
	
	
	
	

偏差发 生频率
	

员工胜 任程度
	

安全检 查
	

防范控制 措施
	
制度、操作
规程及执行
情况
	

L
	

S
	

R
	等 级
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






(2)安全检查表法 (SCL)
1.方法概述
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及 与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对 设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安 全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。
2.编制工作要求：
确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员、技术员、设备员等各 方面人员；
熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的
安全卫生设施。
确定标准依据。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过 去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；
编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控
制措施等要素。
3.安全检查表 (SCL) 分析步骤
分析评价步骤如下：
列出《设备设施清单》;
依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查 表逐个分析潜在的危害；
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对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性和后果严重性，并量化 取值；
对每个危险源，按照《安全检查表分析 (SCL)  评价记录》进行全过程的系
统分析和记录。
安全检查分析表 (SCL)
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部门：
分析人员：


岗位：


设备名称及位号：             日 期 ：    年     月     日
审核人 ：


	序 号
	
工作检查 项目步骤
	

标准
	
发生事件后 果的严重性
	事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
	风险评价
	
建议
改进
措施

	
	
	
	
	偏差发
生频率
	员工胜 任程度
	安全
检查
	
防范控 制措施
	制度、操作 规程及执行 情况
	
L
	
S
	
R
	等 级
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







(3)作业条件危险性分析评价法 (LEC)

作业条件危险性评价法，即 LEC 法 (D=LEC),   通过对危险源进行L 值(发 生事故的可能性大小)、E 值(暴露于危险环境的频繁程度)和C值(发生事故可能 出现的结果)打分之积，得出D值(风险值)。依据D 值大小判定岗位风险级别。 作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评 价的半定量评价方法。D 值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表。


作业条件危险性赋分标准
	事故发生可能性分值L

	分 值
	事故发生的可能性
	分 值
	事故发生的可能性

	10
	完全会被预料到
	0.5
	可以设想，很不可能

	6
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	可能，但不经常
	0.1
	实际上不可能

	1
	完全意外，很少可能
	——
	—                 —

	暴露于危险环境的频繁程度分值E

	分 值
	暴露于危险环境的频繁程度
	分 值
	暴露于危险环境的频繁程度

	10
	连续暴露
	2
	每月暴露一次

	6
	每天工作时间内暴露
	1
	每年几次暴露

	3
	每周一次或偶然暴露
	0.5
	非常罕见地暴露

	事故造成的结果分值C

	分 值
	事故造成的后果
	分 值
	事故造成的后果

	100
	十人以上死亡
	7
	严重伤残

	40
	数人死亡
	3
	有伤残

	15
	一人死亡
	1
	轻伤，需救护



风险值(D)分级标准
	序号
	风险值
	风险级别

	1
	D≥320
	重大风险(红色)

	2
	160≤D<320
	较大风险(橙色)

	3
	70≤D<160
	一般风险(黄色)

	4
	D<70
	低风险(蓝色)
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	作业危害分析表(LEC)

	风险点
(受限空间作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险液
	

可能导歌的事故类型
	
风险评估(LEC法)

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能性
(L)
	频次
(E)
	严重性
(C)
	风险值
(D)
	风险等级
	颜色

	1
	作业活动
	受限空间作 业
	1
	安全分析合格，人
员签字办理受限空
间作业证
	受限空间作业是否按
要求办理作业票证
	物体打击，机械伤害 触电
	10
	3
	40
	1200
	一级
	

	2
	作业活动
	资限空间作 业
	2
	个人防护用品完好 并正确穿戴
	检查作业人员是否穿
戴劳保用品，是否有
违章作业，现场是否
存在安全隐
	物体打击，机械伤害， 触电
	0.5
	3
	7
	10.5
	四级
	

	3
	作业活动
	贾限空间作 业
	3
	监护人离开
	作业人员维续在要限 空间内
	物体打击，机械伤害， 触电
	0.5
	1
	3
	1.5
	四级
	





(4)风险评价法 (LS)
风险评价是分析评价项目风险程度并且确定其是否在可接受范围的程度， 是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即风险度=可能性 (L)*  严重程度 	(S)




表一：事件发生的可能性(L)判别准则
	等级
	标  准

	
5
	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有
监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

	
4
	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场
有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

	

3
	没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去
曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。

	
2
	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效
执行，或过去偶尔发生事故或事件。

	
1
	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严
格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
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表二：事件发生后果的严重程度 (S) 判别准则

	
等级
	
法律、法规及其他要求
	
人员
	财 产 损
失/万元
	
停工
	
公司形象

	5
	违反法律、法规和标准
	死亡
	>10
	装置停工
	国内影响

	
4
	
潜在违反法规和标准
	
丧失劳动能力
	
>5
	
装置暂时停工
	行业内 、
省内影响

	

3
	不符合上级公司或行业 的安全方针、制度、规
定等
	
截肢、骨折、听
力丧失、慢性病
	

>3
	

部分设备损坏
	

地区影响

	
2
	不符合公司的安全操作
程序、规定
	轻微受伤、间歇
不舒服
	
<1
	受影响不大，几
乎不停工
	公司及周
边范围

	
1
	
完全符合
	
无伤亡
	
无损失
	
没有停工
	形象没有
受损




表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限
	风险度
	等级
	应采取的行动/控制措施
	实施期限

	
20-25
	
重大风险
	在采取措施降低危害前，不能继续作
业，对改进措施进行评估
	
立刻

	
15-19
	
较大风险
	采取紧急措施降低风险，建立运行控
制程序，定期检查、测量及评估
	
立即或近期整改

	
9-12
	
一般
	可考虑建立目标、建立操作规程，加
强培训及沟通
	
2年内治理

	
<8
	
低
	可考虑建立操作规程、作业指导书但
需定期检查，保存记录
	有条件、有经费
时治理
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[bookmark: bookmark40]风险分级

	判定方法
风险等级
	
重大
	
较大
	
一般
	
低

	采用LEC法
	D级
	C级
	B级
	A级

	采用LS法
	1级
	2级
	3级
	4级

	危险色度
	红色
	橙色
	黄色
	蓝色




	注：以下情形直接确定为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财 产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——涉及危险化学品重大危险源的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
——经风险评价确定为最高级别风险的。

2.7.3.3评估与分级

(1)评估
根据确定的评估方法与风险判定准则进行风险评估，判定风险等级。风险 等级判定应遵循从严从高的原则。
(2)分级
综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为 重大、较大、 一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。
D 级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险班组、岗位管控。
C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控，需要
控制整改。
B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，企业、车间、班组、岗位管控，
应制定建议改进措施进行控制管理。
A 级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，企业、车间、班组、岗位管控， 应增加补充建议措施并落实，将风险降低至可接受，重大风险清单内，并建立   过程记录文件，如不能立即增加(调整)控制措施，或控制措施不能有效落实， 必须立即停止相关生产作业活动。
(3)风险点级别确定
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按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark41]2.7.3.4确定重大风险

根据企业生产特点，属于以下情况之一的，应判定为重大风险： (1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
(2)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财
产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
(3)涉及危险化学品重大危险源的；
(4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； (5)经风险评价确定为最高级别风险的
(6)企业认为安全风险管控难度大需要采取特殊管控措施的。

2.7.3.5分级管控


根据风险级别可以进行分级管控部门对应如下表；


	风险级别
	管控部门

	重大风险\红色
	公司级、部门、班组、岗位

	较大风险\橙色
	公司级、部门、班组、岗位

	一般风险\黄色
	部门、班组、岗位

	低风险\蓝色
	班组、岗位
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[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]2.8风险管控

2.8.1 风险管控措施

(1)按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和 管控人员；
(2)对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案；
(3)主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的 落实情况；
(4)班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管 控措施预知、设备设施检查等安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、 设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查；
(5)制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、 个防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
风险控制措施类别对照表

	风险控制
措施类别
	内容

	








工程技术措施
	(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本  上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远 程控制等；
(2)预防：当消除危险有害因素困难时，可采取预防性措
施，预防危险危害发生。如，安全屏护、漏电保护、安全电压等；
(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采  取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高 毒物，采取降温措施等；
(4)隔离：在无法消除、预防和减弱情况下，应将从业人
员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；
(5)联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，
应通过联锁装置终止危险危害发生。

	管理措施
	制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露
时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等

	培训教育
	对岗位员工进行系统化安全知识培训，包括入企三级培训、 转复岗培训、特种作业人员取证培训等。培训主要内容包括法律
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个体防护
	依据岗位危险源和职业危害因素，按照劳动防护用品配备
标准和规范，为岗位员工配备合格的个体防护用品，包括防护服、
耳塞、听力防护罩、眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等

	

应急处置
	紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场处置  方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训 等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不 良后果等。



(6)风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济 合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
(7)不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评估 出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
(8)风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：制定管控措施时，应以 工程技术、安全管理措施为主，个体防护、教育培训、应急处置为辅，管控措施
应具体可行，不应笼统、宽泛。
①措施的可行性和有效性；
②是否使风险降低到可以接受的程度；
③是否产生新的风险；
④是否已选定了最佳的解决方案；
⑤是否会被应用于实际工作中。

2.8.2风险管控

风险分级管控措施见下表；

	风险等级
	色标
	管控要求
	管控层级

	

重大风险
	

红
	应制定措施进行控制管理，当风险涉
及正在进行的作业时，如不能立即采取充
分的控制措施，降低风险，立即停产处理，
防止事故发生。
	
企业、安全部
门、车间、班组

	

较大风险
	

橙
	应制定措施进行控制管理。当风险涉 及正在进行的工作时，应采取应急措施， 并根据需求为降低风险制定目标、指标、
管理方案或配给资源、限期治理，直至风
	
企业、安全部
门、车间、班组
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	[bookmark: bookmark46]险降至可接受或可容许程度后才能开始或
继续工作。
	

	



一般风险
	



黄
	需要控制整改。应制定管理制度、规 定进行控制，努力降低风险；应仔细测定 并限定预防成本，在规定期限内实施降低
风险措施。在严重伤害后果相关的场合，
必须进一步进行评估，确定伤害的可能性
和是否需要改进的控制措施。
	



车间、班组

	



低风险
	



蓝
	不需要另外的控制措施，应考虑投资
效果更佳的解决方案或不增加额外成本的
改进措施，需要监视来确保控制措施得以
维持现状，保留记录。员工可根据是否在
生产场所或实际需要来确定是否制定控制
措施及保存记录。需要控制措施的纳入风
险监控。
	



班组



注：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。按 照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。风 险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方 面识别制定。如果现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制 措施，结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。
(1)设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、 温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措 施。
(2)作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、 作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。
风险控制措施实施前应考虑可行有效性；制定措施后风险是否降低；是否 有新的风险出现等。
对较大及以上等级的风险，应当制定专门管控方案。管控方案主要包括管 控目标或任务、管控组织及职责、较大及以上风险基本信息、控制措施、资金保 障等内容。

2.9风险分级管控考核方法

为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制
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定实施内部激励考核方法。激励考核办法按照风控建设工作考核制度执行。

[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark49]2.10持续改进
2.10.1 档案管理

应完整保存体现风险管控过程的记录资料，单独建档并保留纸质记录。
风险管控文件资料包括：相关制度、危险源辨识与风险评价表、风险分级 管控清单(台账)等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施 及其实施和改进记录等分类建档保存。

2.10.2动态评估

企业每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应立即开 展评估，评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安 全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

2.11 资金保障

企业主要负责人和财务部负责人负责风险管控及隐患治理所需资金的保障 工作。

2.12沟通

结合企业安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于 与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管 控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进 行培训。

2.14风险辨识频次

应当按照“金属冶炼企业应当每年开展一次全面辨识，其他工贸企业及其 其他行业应当每三年至少开展一次全面辨识”的规定对风险进行辨识评估，每一 轮全面辨识和专项辨识评价后，应结合评估实际情况修订各类台账、清单，并按 规定及时更新。
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2.15.1 目 的

为提高企业应对突发事故的应急处置能力对突发事故做出科学、有效、快 速的反应，保障职工的生命健康安全，减少因事故带来的损失，制定本制度。

2.15.2适用范围

企业所有区域内的风险岗位(包括但不限于生产车间、库房、配电设施、 办公用房、其他用房等)。

2.15.3管理规定

2.15.3.1 工作原则

(1)预防为主：立足安全防护、加强预警，重点保护风险较大的区域或作 业等。
(2)快速反应：在事故发生时，按照快速反应机制，及时进行相关处置， 必要时迅速启动应急预案，提供必要的物资，果断决策、迅速处置，最大程度地 减少事故所带来的危害和影响。
(3)以人为本：把保障职工安全作为首要任务，及时采取措施。
(4)分级负责：按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立和完 成安全责任制。根据部门和岗位职能，各司其职，加强部门间的协调与配合，形 成合力，共同履行应急处置工作的管理职责。
(5)常备不懈：加强培训，规范应急处置措施与操作流程，完善各岗位安 全操作规程，定期进行预案演练，确保应急预案切实有效，实现生产安全事故应 急处置的科学化、程序化与规范化。

2.15.3.2组织机构与职责

企业应急指挥部全面负责安全事故的应急处置管理工作，企业安全管理委 员会负责日常工作与综合协调。
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应急救援预案的编写与修订由主要负责人负责，根据实际演练情况，适当 修订《应急救援预案》,做到最科学救援方法。

2.15.3.4应急管理培训

企业每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、 危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、 逃生自救等。
企业各班组定期组织各岗位操作人员学习本岗位安全操作规程、安全常识、 应急救援器材的使用知识、事故处置措施与方法、基本救护知识、避险常识、逃  生自救等，全面提高员工的应急处置能力。

2.15.3.5应急演练

企业根据年度应急演练计划进行应急预案演练，强化职工应急意识，提高 应急队伍的反应速度和实战能力。

2.15.3.6应急通讯设备及物资保障

根据应急预案做好应急通讯装备、应急救援设备、器材、防护用品、工具、 材料、药品等保障工作。建立《应急物资台账》,并定期检查。

2.15.3.7安全检查

各级管理人员要定期对各风险岗位的设备设施及作业活动，进行安全检查， 发现问题立即整改，作业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时应停止作 业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所并立即上报给上级领导。

2.15.3.8应急处置

事故发生后，立即启动应急预案，开展应急救援工作；现场应急处置、救 援人员应配备相应的防护装备，采取安全防护措施，保证自身安全；要采取一切  必要措施，杜绝事故扩大化，要立即通知有关单位，进行组织救援，并及时汇报。
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应急救援行动或演练结束后，各部门必须认真对应救援行动进行评审、总 结。
2 . 15 .3 . 10 善后处置
在应急处置工作结束后，事故单位要迅速采取措施，抓紧抢修受损坏的设  备设施，尽快恢复正常工作，统计各种数据，查明原因，对事故造成的损失和影  响以及恢复重建能力进行分析评估，仿真制定恢复重建计划，迅速组织实施。办  公室要妥善安置遇难或伤亡人员家属，组织负责做好伤亡人员的详细统计资料， 要按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供其他必要的援助。要及时与政府劳动  和社会保障部门、保险机构联系，做好有关单位、伤亡人员和其他保险理赔工作。 其他有关部门要提供必要的人员和技术、物资和装备以及资金的支持，并将善后  处置的有关情况报应急指挥部和安委会。
2.15.3.11  事 故 调 查
在应急处置工作结束后，安全管理部门应立即组织有关人员的专家组成事 故调查组，在当地政府及其有关部门配合下，对事故的发生和处置过程进行全面 的调查，查清事故的发生的原因及人员伤亡和财产损失情况，总结经验教训，根 据问责制的有关规定，对相关责任人员做出处理。

2.16风控危险作业管理制度


2.16.1 目 的

根据安全管理有关规定，为加强安全管理，保障员工的生命安全与健康， 特制定本制度。

2 . 16 .2适用范围

企业通常范围内的以下作业：
1)高处作业；
2)临时用电作业；
3)动火作业；
4)吊装作业；
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5)受限空间作业；
6)动土作业；
7)断路作业；
8)设备检维修作业；
9)有中毒或窒息危险作业。

[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark70]2.16.3管理职责

(1)主要负责人或其指定部门负责人危险作业的审批和检查  (2)各作业部门负责本部门危险作业的现场安全管理和监护。

2.16.4内容与要求


2.16.4.1危险作业的定义

凡对操作者本人及周围其他人员和设施的安全有重大危险的作业，称为危 险作业。

2.16.4.2危险作业规定

(1)凡时间允许的情况下，危险作业应事先提出申请，经有关部门同意后 办理审批手续；特殊情况(如抢险或紧急处理事故等)允许事后补办手续，安全 员负责监督检查。
(2)危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业由主要负责人审批， 其他危险作业由安全管理部门审批。
(3)危险作业审批前，有关人员必须亲临现场通过必要的检查或检测数据， 落实好相应的防护和救护措施后方可批准。
(4)危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，身体状态良好，禁止 女工、老、弱、病、残人员参加。
(5)危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不干的一律 不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点或延迟到安全期间 干；能用比较安全的方法代替的一定采用较安全方式作业。
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(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应 的安全负责人现场检查，审查批准后方可实施。
(2)危险作业的审批权限。
①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部 门审批。
②在轻质物面上的作业由部门主管审批。
③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业
由主要负责人审批。
④有中毒窒息等危险作业由主要负责人审批。
⑤临时用电作业由部门主管审批。
⑥其他危险作业由安全管理部门审批。

2.16.4.4从事危险作业人员的基本条件

(1)年满18周岁
(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。
(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。
(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦 或精神不振的镇静剂药物。

2.16.4.5危险作业安全要求

(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全 要求。
(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一 定要有专职的监护人员且监护人员禁止离岗或从事其他工作。
(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部 门经检查合格后方可结束作业。

2.16.4.6危险作业安全管理

(1)在危险作业前，作业负责人和安全员要负责对技术进行安全技术交底、 作业现场的安全检查、现场的安全监督，对违反规定的作业人员可责令立即改正
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[bookmark: bookmark77]或停止作业。重大危险作业的技术方案及安全技术措施方案由主要负责人或主要 负责人指定的人员负责审批。
(2)指定现场监护人员，监护人员要准备好应急救援器材并坚守岗位，如 监护中途需要离开或更换其他人员进行监护，必须对接替者重新进行安全技术交 底。在作业过程中，监护人员如发现安全隐患，应立即通知作业人员停止作业， 作业人员离开作业点，待处置安全后再重新作业。
(3)危险作业安全保障措施：
①高处作业：作业点必须按照标准设置安全防护措施，确有困难无法设置 安全防护设施的，必须采取临时保障措施以保证作业人员的安全。作业人员要系 好安全带，带好工具袋和安全绳，工具物料应使用安全绳吊运，严禁随意抛掷。 遇有大风、雷暴、雨雪天气时，应停止户外的高处作业。作业场所要有足够的照 明措施。
②临时用电作业：作业人员必须持有电工证的人员担任，严禁无证人员作 业。作业时要佩戴好绝缘防护用品，使用合格的绝缘工具、用具，挂设禁止合闸 等标识标牌，线缆要做好防护，接头用绝缘胶布包好，严禁电线接头裸露。所接 回路应装设好漏电开关。
③动火作业：作业前应做好动火分析，做好动火作业方案并经审批，作业  前清除作业现场及周围的可燃物，如动火点附近有电线电缆等，应做好可靠防护， 必要时应停电后再作业。准备好相应的灭火器材后再进行动火作业；检查好焊机、 气割等作业设备，禁止设备“带病”工作。
④有中毒或窒息的危险作业：严格执行先通风、再检测、后作业的原则组
织作业，未经批准严禁作业。
⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做 好安全措施，准备好应急救援器材及救援人员，指定好监护人员，进入前要对作 业人员进行安全技术交底，尽量使用安全电压，确保通风良好。作业现场要准备 好有毒气体检测装置进行实时检测，作业人员要佩戴好安全防护用品，监护人员 要坚守岗位，救援人员随时待命， 一旦发现任何异常，立即撤离。 一旦发生事故，
要立即有组织地进行营救，严禁盲目施救。

2.16.4.7监护

所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必须坚守岗位，如果临时更
换监护人员必须对接替人员重新进行教育培训。
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2.16.4.8安全交底

在作业前要对所有作业人员、监护人员和应急救援人员进行安全技术交底。

[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark82]2.17风控工作考核制度
2.17.1 目 的

企业应当为强化风险分级管控体系规范建设和责任落实，实现持续改进， 确保风险受控和安全稳定，特制定考核制度。

2.17.2适用范围

企业的所有工作人员和管理人员。

2.17.3管理职责

1.企业负责人和各部门负责人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总 责。
2.各部门负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。
3.各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标努力工作。

2.17.4体系建立与考核

1.本制度是企业“风控体系”建设和运行情况的基本要求，作为“风控体 系”建设和运行的考核依据。
2.安全管理部门是企业的具体实施部门，负责本制度的制定，根据监督检 查情况，定期对各部门“风控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意 见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。
3.安全员必须恪尽职守，做到有法必依、执法必严、不谋私利、不徇私情、 按章办事，力求减少各类事故和危险源的发生。
4.各部门要按照体系的要求及规定，规范各部门“风控体系”。未按要求 规范建立“风控体系”并形成文件资料的，给予责任部门负责人处罚。
5.各部门要成立以部门负责人为组长的风控体系建设工作小组，制定各部 门风控体系职责以及具体实施步骤。统筹组织和落实本单位的“风控体系”建设
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[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]工作，确保“风控体系”规范建设。未成立以主要负责人为组长的组织机构或未
有效组织落实的，给予责任部门负责人处罚。
6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生 产分级管控和隐患排查治理制度等相关制度，并落实“风控体系”制度，确定风 险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给 予责任部门负责人处罚。
7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、 风险分级管控清单、较大以上风险清单、较大以上风险管控措施”等书面建设资 料，隐患排查治理体系要形成“隐患排查项目清单、事故隐患排查清单、隐患治 理清单”等书面建设资料，有缺项的，给予责任部门负责人处罚。
8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏 和作业人员风险告知牌，未按要求设置的，责令限期整改，未按要求设置的，给 予责任部门负责人处罚。
9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训 计划并如期组织员工培训，形成教育培训资料并留档。未进行培训的，给予责任 部门负责人处罚。
10.各部门实施的培训要确保培训效果，使员工掌握本岗位的风险、辨识方 法及管控措施，掌握本岗位的隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。 检查发现责任未掌握的，给予责任人处罚，部门责任人处罚。
11.制定风险管控措施，要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个 体防护措施、应急处置措施等方面制定，确保风险受控，不可接受风险应制定补 充管控措施并实施，直至风险可接受。风险管控措施存在明显不到位的，给予责 任部门负责人处罚。
12.风控体系建设方面积极主动且表现优秀的，对部门负责人、班组长、员 工给予奖励，作为年度优秀员工评选的重要依据。岗位员工识别出各类风险，经 确认后给予一些实质性奖励。

2.17.5考核及奖励内容


2.17.5.1 员工考核

(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视
情对员工进行批评教育或考核：
不会辨识所在工作岗位存在危险源的；
不知悉所在工作岗位存在危险源的；
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[bookmark: bookmark86]不掌握本岗位危险源具体管控措施的；
不落实本岗位危险源具体管控措施的；
本岗位发生危险时，不能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。
(2)员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬 或奖励：
辨识出企业尚未掌握的新的危险源并被确定的；
提出改进危险源管控措施的意见并被采纳的；
本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。

2.17.5.2部门考核

(1)部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负 责人考核，部门负责人应当对负有管理责任的相关人员(包括安全管理员、班组 长)进行考核：
未组织开展风险点和危险源的辨识工作；
未对已辨识的危险源进行风险评价与分级；
未对已辨识的危险源辨识现有控制措施的；
未对已辨识的危险源清单进行公示公告；
未将已辨识的危险源及管控措施进行分级管控；
员工未参与危险源的辨识、评价及控制措施的制定；
制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源 及制定的控制措施。
制定的工程技术措施未实施或失效；
制定的安全管理措施未实施或无相应安全管理记录；
制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用 品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；
制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未 对应急演练发现的问题进行总结和改进；
未按本办法“员工考核”之规定对员工进行考核；
其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控 体系建设工作受阻或不能正常运行。
(2)部门有下列行为之一的，分企业、部门应当对做出贡献的相关人员(包 括部门负责人、安全管理员、班组长、员工)进行奖励：
增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力 和水平，或经一段时间的检验收到良好效果的；
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[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等 级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产本质化水平的；
增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等 级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产标准化水平的；
改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的 新产品，使员工劳动条件得到改善或工作舒适度得到提升的；
改进或创新应急处置措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新装备， 使应急处置硬件得到加强或战斗力得到提升的；
采取其他有助于降低风险程度或等级的措施，经评定绩效明显的。

2.17.5.3企业考核

(1)企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、 安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准 化建设中去，对各分企业、车间和职能处室实施月度安全标准化绩效考核和年度 安全绩效考核。
(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4 的分 值，存在下列问题之一的，视为该部门风险分级管控体系开展不合格：
抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少
5人不掌握的；
未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；
应判定为重大风险而未判定的；
三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；
二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。 (3)对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，企业予以奖励。
月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被 评选为年度先进单位和个人的，按照企业年度奖励方案予以奖励。

2.18风险动态评估制度


2.18.1 目 的

企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险 辨识和评估的及时性、可控性，预防事故发生，特制定本制度。
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企业所有经营活动中的风险动态管理。

2.18.3管理职责

1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态
评估工作。
2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估
工作负直接领导责任。
3.安全管理人员监管各部门风险动态评估的有效性。
4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制
和动态更新，了解掌握最新的风险及防范措施。

2.18.4管理要求

1.根据体系建设要求，每年至少组织一次动态评估。
2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及 有经验的员工参加。
3.参加动态评估的人员应收集相关信息，包括以下内容：
(1)从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。
(2)从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获 得相关信息。
(3)定期检查周边环境，至少每半年检查一次。
(4)企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。
(5)企业使用的安全标准变化情况。
4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的
辨识和评估，并制定相应的管控措施。
5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管
控手册、风险公示栏、风险告知卡等进行完善、修订。
6.对未进行动态评估的部门或个人，应根据情节对其进行相应的处置。
7.对在风险动态评估中表现优异的个人，应进行适当的奖励。
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2.19.1 目 的

为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗 位存在的安全风险，促进各级管理人员及员工掌握规避风险的措施并严格落实到 位，特制定本制度。

2.19.2适用范围

企业及所有经营活动中的风险点。

2.19.3安全风险公示的主要内容

1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应 急措施、报告电话以及主要风险点的安全警示标识标志等内容。
2.企业自查、专家检查及各级安全监督管理部门执法检查发现的安全隐患。
3.上级主管部门检查我企业安全行政处罚决定的执行情况和整改情况。

2.19.4安全风险公示的具体要求

1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落
实到位。
2.现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容。
3.在主要风险点的醒目位置设置安全警示标识标志。
4.安全风险公告及警示标识标志应与实际相符合，如有变化应及时更新。
5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致 不清晰等情况应及时更换。
6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完
好情况进行检查。
7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予 处理。
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2.20.1 目 的

为确保风控体系建设过程中资金保障，特制定本制度。

2.20.2适用范围

企业风控体系建设的全过程。

2.20.3职责

1.企负责人对安全专项资金负责，要保证双控体系建设所需的资金投入和 有效实施。
2.财务负责人保证专项资金，监督专项资金的适用。
3.风控体系小组组长负责资金的审核，并编入安全投入计划。

2.20.4具体要求

1.根据安全管理规定设立安全专项资金，并按比例提取，严禁挪用，专款 专用。
2.财务部对资金进行统一管理，审核安全费用提取、投入计划、经费使用， 建立使用台账。
3.在风控体系建设中的所需资金在我企业安全专项资金中列支。 4.财务负责人每季度对专项资金的使用情况进行一次监督检查。

2.21安全生产检查制度


2.21.1 总 则

为了及时、有效地排查治理安全生产隐患、识别出风险，落实安全生产责 任，预防生产安全事故的发生。结合企业实际情况，制定本制度。
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适用企业范围内的所有生产经营活动过程中及设备的安全检查。

2.21.3职责

企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负
责。负责建立健全安全生产检查制度。
安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进 行如实记录并保存档案。
其他员工：按照企业工作安排和要求，参加、实施安全检查工作。

2.21.4检查的组织及频次


2.21.4.1日常检查

频次：每班进行
组织人：生产车间或部门负责人/班组长
参加人员：当班人员
检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所 操作设备设施的安全状况。
2.21.4.2周检查
频次：每周进行
组织人：车间/部门负责人
参加人员：安全员、相关岗位人员
检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；企业环境。

2.21.4.3月度检查

频次：每月进行
组织人：安全管理部门
参加人员：安全员、相关岗位人员
检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；危险作业； 企业环境。
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频次：每季度一次。
组织人：主要负责人或安全管理部门
参加人员：车间/部门负责人、双控小组成员、相关岗位人员
检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防 风、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防火防爆、防冻、风险管控措施及管控方案 的落实情况。

2.21.5检查的主要内容

1.设备设施及安全防护设施的安全状况及作业行为。
2.配电系统：
检查配电线路、配电箱(柜)、操作台、控制箱是否正常、有效，配电柜(箱) 内开关、熔断器和继电器的接点是否牢靠，有无过热变色现象，配电线路各连接 点的接触情况是否良好，有无腐蚀脱落、裸露和过热现象，保护接地线与接地螺 栓的连接是否牢固，有无锈蚀等。
3.办公及附属设施：
检查有无乱接电线、乱使用电器情况，办公及附属设施是否符合安全要求，
使用是否达到安全要求等。
4.作业现场：
安全警示标志是否完好、清晰，员工是否按操作规程作业，现场有无吸烟、
违规动火等违规现象，危险作业是否审批、现场是否有人在现场监护等。
5.消防设施：
消防设施是否按规定位置、数量布置，是否有效、有无损坏、工作是否正 常等。
6.安全制度、台账：
检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否 切合实际，员工对各种应急预案的可操作程度，应急演练的情况，员工掌握安全 知识情况，安全培训教育情况，安全检查是否真实、有无记录，安全管理台账是 否及时登统，登统是否完整，是否做到“有做必有记”等。

第 4 6 页 共 3 1 5 页
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark116]2 .21 .6档案管理

在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记
录资料，并分类建档管理。包括：
(1)安全生产检查管理制度；
(2)各项检查表(主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查 表、节假日检查表等);
(3)安全生产检查台账(主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检 查责任人、检查编号、检查情况、整改数量、计划整改数量等)内容的文件成果。

2 .21 .7更新与频次

适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性 和有效性。评审应包括机制改进的可能性和对机制进行修改的需求。评审每年应 不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。
根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内
容等，主要包括：
(1)法律法规及标准规程变化或更新；
(2)政府规范性文件提出新要求；
(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；
(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； (5)企业自身提出更高要求；
(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； (7)其它情形出现应当进行评审。

2.22教育培训制度


2.22.1 目 的

为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道 操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及 避灾原则和路线，以及掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、 减少生产安全事故的目的，特制定本制度。
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本制度适用于企业所有部门和人员的“风控”教育培训管理。

2.22.3培训要求

1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨 识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、 隐患排查清单等内容的教育培训工作。
2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控” 的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。
3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的 “双控”培训教育。
4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与
本岗位相关的重大风险管控措施等。
5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评
估技术。
6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合 格方可上岗作业。
7.各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。

2.22.4考核奖惩

“风控”培训教育管理按《风控建设工作考核制度》执行考核和奖惩。

2.23持续改进管理制度
2.23.1 评审

企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持 续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的  需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。
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根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等 级和类别、风险信息等内容，主要包括：
法律法规及标准规程变化或更新；
政府规范性文件提出新要求；
组织机构及安全管理机制发生变化；
设备设施增减等；
自身提出更高要求；
事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
其他情形出现应当进行评审。

2.23.3沟通

安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培 训计划，组织相关培训。不断增强各级岗位人员的安全风险意识和能力，使其熟 悉、掌握风险识别的方法，消除各类风险，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全 生产事故发生、保证安全生产。
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[bookmark: bookmark124]三.风险点统计台账

	序号
	风险点名称
	类型
	可能导致的主要事故类型
	区域位置/责任人
	备注

	
	有限空间作业
	作业活动
	车辆伤害，高处坠落，其他伤害，其他爆炸，火灾，中 毒和窒息
	班长
	

	2
	临时用电作业
	作业活动
	触电，火灾，其他伤害
	班长
	

	3
	高处作业
	作业活动
	高处坠落，物体打击，其他伤害
	班长
	

	4
	动火作业
	作业活动
	触电，灼烫，火灾，触电灼伤火灾
	班长
	

	5
	设备检维修作业
	作业活动
	触电，机械伤害，火灾，其他爆炸，灼烫，其他伤害
	班长
	

	6
	叉车作业
	作业活动
	车辆伤害，物体打击，机械伤害，火灾，其他伤害
	班长
	

	7
	日常办公作业
	作业活动
	车辆伤害，其他伤害，触电，火灾
	岗位职工
	

	8
	取样化验作业
	作业活动
	触电，物体打击，中毒和室息
	岗位职工
	

	9
	分装作业
	作业活动
	车辆伤害，火灾，坍塌，机械伤害，物体打击，其他伤 害
	岗位职工
	

	10
	制胶作业
	作业活动
	触电，机械伤害
	岗位职工
	

	11
	研磨作业
	作业活动
	触电，机械伤害，其他伤害
	岗位职工
	

	12
	捏合作业
	作业活动
	机械伤害，触电，其他伤害
	岗位职工
	

	13
	白油卸车作业
	作业活动
	车辆伤害，火灾，机械伤害，触电
	岗位职工
	

	14
	原材料卸车作业
	作业活动
	车辆伤害，机械伤害
	岗位职工
	

	15
	活性炭箱
	设备设施
	触电，火灾，机械伤害，其他伤害
	岗位职工
	

	16
	除尘器
	设备设施
	其他伤害，物体打击，中毒和窒息
	岗位职工
	

	17
	配电室
	设备设施
	触电，火灾，机械伤害
	班长
	

	18
	真空系统
	设备设施
	火灾，其他爆炸，容器爆炸，其他伤害
	岗位职工
	

	19
	空压机系统
	设备设施
	触电，其他爆炸，其他伤害，物体打击
	岗位职丁
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	20
	叉车
	设备设施
	车辆伤害，火灾
	班长
	

	21
	烤箱及附属设备
	设备设施
	触电，火灾，灼烫
	岗位职工
	

	22
	打包机
	设备设施
	触电，机械伤害，其他伤害，物体打击
	班长
	

	23
	粘度泵
	设备设施
	触电，机械伤害
	岗位职工
	

	24
	喷码机及附件
	设备设施
	触电，机械伤害，中毒和窒息
	岗位职工
	

	25
	硬支分装机及附属设备
	设备设施
	触电，火灾，其他伤害，机械伤害
	岗位职工
	

	26
	软支分装机及附属设备
	设备设施
	触电，火灾，其他伤害，机械伤害
	岗位职工
	

	27
	压胶机
	设备设施
	触电，机械伤害
	岗位职工
	

	28
	静态混合机
	设备设施
	触电，机械伤害，火灾，灼烫
	岗位职工
	

	29
	双螺杆及附属设备
	设备设施
	触电，机械伤害，灼烫，火灾
	岗位职工
	

	30
	三辊研磨机
	设备设施
	触电，其他伤害，机械伤害
	岗位职工
	

	31
	1100L制胶机
	设备设施
	触电，机械伤害，火灾，灼烫
	岗位职工
	

	32
	高速分散机及附属设备
	设备设施
	触电，机械伤害，火灾，灼烫
	岗位职工
	

	33
	基料罐
	设备设施
	触电，火灾，机械伤害
	岗位职工
	

	34
	白油储罐
	设备设施
	触电，火灾，机械伤害
	岗位职工
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[bookmark: bookmark125]四.作业活动清单(工作危害分析法 (JHA)  辨识危险源)

	作业危害分析法辨识分析

	作业活动名称
	序号
	作业步骤
	危险源
	可能导致的事故类型

	




白油卸车作业
	
	车辆驶入卸车位
	未按规定安装防火帽；车辆超速
	车辆伤害，火灾

	
	2
	卸车软管连接
	软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵
	火灾

	
	3
	开启管道阀门
	阀门泄漏
	火灾

	
	4
	开启管道阀门
	阀门泄漏
	火灾

	
	5
	开启卸车泵
	电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落
	机械伤害，触电，火灾

	
	6
	关闭阀门
	阀门关闭不严
	火灾

	
	7
	车辆驶离
	车辆超速
	车辆伤害

	



叉车作业
	8
	作业前准备
	叉车未检查，未穿戴劳动防护用品
	机械伤害，火灾

	
	9
	利用叉车进行搬运
	行驶过程中档住视线向前开；装货时，周围无警示或封 闭管理
	车辆伤害

	
	10
	利用叉车进行搬运
	叉物件不平稳坠落
	车辆伤害

	
	11
	利用叉车进行搬运
	上下坡不按要求行驶
	车辆伤害

	
	12
	利用叉车进行搬运
	作业结束未按规定停放
	其他伤害
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	作业危害分析法辨识分析

	作业活动名称
	序号
	作业步骤
	危险源
	可能导致的事故类型

	
	13
	叉车运行
	超载或超宽、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速， 叉车载人、人货混装
	车辆伤害，物体打击

	
	14
	收尾作业
	未拉手刹，未熄火，随意停放
	机械伤害

	






动火作业
	15
	可燃物清理
	动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底
	火灾

	
	16
	隔绝安全措施
	阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；可燃液 体泄漏
	火灾

	
	17
	动火分析合格，相关人员签 字办理动火作业票证
	动火作业是否按要求办理作业票证
	触电灼伤火灾

	
	18
	个人防护用品完好并正确穿 戴
	检查作业人员是否穿戴劳保用品，是否有违章作业， 现场是否存在安全隐
	触电，灼烫，火灾

	
	19
	监护人离开
	动火作业人员继续作业
	触电，灼烫，火灾

	
	20
	工艺异常
	动火作业人员继续作业
	触电，灼烫，火灾

	
	21
	工艺处理
	未进行工艺处理或工艺处理不合格
	火灾

	

分装作业
	22
	分装前检查
	管道、阀门泄露
	火灾

	
	23
	准备包装材料
	包装材料划伤
	物体打击，其他伤害

	
	24
	分装
	阀门关闭不严；包装桶渗漏
	火灾

	
	25
	分装
	气压不足；防护挡板松动或脱落
	机械伤害
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	作 业 危 害 分 析 法 辨 识 分 析

	作业活动名称
	序号
	作业步骤
	危险源
	可能导致的事故类型

	
	26
	成品入库
	车辆超速；包装泄漏；堆垛坍塌
	车辆伤害，火灾，坍塌

	






高处作业
	27
	确认工作内容
	对工作内容不知或对不甚了解
	其他伤害

	
	28
	危险辨识
	辨识不够全面，存在漏项
	高处坠落，物体打击

	
	29
	制定安全对策措施
	防护用品使用不当，无专人指挥监护
	高处坠落，物体打击

	
	30
	安全确认
	作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等
	高处坠落，物体打击

	
	31
	安全教育
	对施工内容或工作环境了解不清
	其他伤害

	
	32
	办理票证，各负责人字签字
	票证不规范，代签，漏签
	其他伤害

	
	33
	监护
	监护人员擅离职守
	其他伤害

	
	34
	高处作业
	生产系统有紧急或异常情况立即停止作业；未按措施 施工
	高处坠落，物体打击

	
	35
	完工验收
	高处工器具或其他物未整理
	物体打击

	
化验分析
	36
	操作带电仪器、设备
	未按规定操作，未定期检查。
	触电

	
	37
	分析中产生的有毒、有害、
刺激、挥发性、未知气体
	未按规定操作
	中毒和窒息

	
检维修作业
	38
	危险辨识
	辨识不全
	机械伤害，触电，火灾，其他爆炸

	
	39
	安全措施编制
	措施不详细、不具体
	机械伤害，触电，火灾，其他爆炸
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	作业危害分析法辨识分析

	作业活动名称
	序号
	作业步骤
	危险源
	可能导致的事故类型

	
	40
	检维修作业
	未进行工艺处理，工艺处理不合格
	火灾，其他爆炸，灼烫

	
	41
	检维修作业
	现场使用的工具存在缺陷
	其他伤害

	
	42
	检维修作业
	运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操 作
	触电，机械伤害，火灾

	
	43
	完工验收
	因作业拆除的现场安全设施未恢复
	其他伤害

	
	44
	完工验收
	施工工具未清理，遗漏在设备内
	其他伤害

	






临时用电作业
	45
	作业前
	未按规定办理作业证
	触电，其他伤害

	
	46
	作业前
	电工劳保用品穿戴不齐全
	触电，火灾

	
	47
	作业中
	现场临时用电作业未安装漏电保护器
	触电，其他伤害

	
	48
	作业中
	停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人
	触电，其他伤害

	
	49
	作业中
	电工工具绝缘不良
	触电，其他伤害

	
	50
	作业中
	搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理
	触电，其他伤害

	
	51
	作业中
	设备未作保护接零或无漏电保护器
	触电，其他伤害

	
	52
	作业后
	没有及时拆除临时用电作业设施或非电工拆除临时 用电作业线路
	触电，其他伤害

	
	53
	作业后
	未对现场进行清理
	触电，其他伤害




第55 页 共 3 1 5 页



	作业危害分析法辨识分析

	作业活动名称
	序号
	作业步骤
	危险源
	可能导致的事故类型

	






捏合作业
	54
	作业前
	作业人员未按规定穿戴劳保用品
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	55
	作业前
	酒后等身体不适情况下上岗作业
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	56
	作业中
	空载试机检查各机械设备工作是否正常
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	57
	作业中
	投料速度过快，过多
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	58
	作业中
	按规定顺序开启操作台电源
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	59
	作业中
	未按规定操作相关设备
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	60
	作业中
	设备出现故障、异常现象，未及时处理
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	61
	作业中
	擅自离开工作岗位
	机械伤害，触电，其他伤害

	
	62
	作业后
	停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
	机械伤害，触电，其他伤害

	取样化验
	63
	取样过程
	取样时未穿劳保鞋
	物体打击

	



日常办公活动
	
64
	
办公
	1.办公室电脑及其它电器设备在下班之后不关闭电
源。&#10;2.办公室内吸烟。&#10;3.触摸或私自检修
电气设备。&#10;4.随意接入大功率用电器。
	
触电，火灾

	
	
65
	
员工上下班
	1.骑电动车、摩托车未带安全帽。&#10;2.无证驾驶。
&#10;3.驾驶车辆未系安全带。&#10;4.未在规定道路
上行驶或超速行驶。
	
车辆伤害，其他伤害

	
	66
	相关方管理
	未建立相关方管理制度、未签订安全管理协议
	其他伤害
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	作业危害分析法辨识分析

	作业活动名称
	序号
	作业步骤
	危险源
	可能导致的事故类型

	





研磨机作业
	67
	作业前准备
	操作人员未经培训
	机械伤害

	
	68
	作业前准备
	工艺损伤通道存在异物
	机械伤害

	
	69
	作业前准备
	机械部件异常运行
	机械伤害

	
	70
	作业前准备
	接线不规范、漏电保护失效导致漏电
	触电

	
	71
	研磨作业
	操作错误造成伤害
	机械伤害

	
	72
	研磨作业
	操作不当易手压伤
	机械伤害

	
	73
	作业结束
	未断电操作造成触电，线路接线造成漏电
	触电

	
	74
	作业结束
	清洁过程中磕碰到身体
	机械伤害，其他伤害

	



有限空间作业
	75
	现场警戒隔离
	现场人员车辆经过
	车辆伤害，高处坠落，其他伤害

	
	76
	先通风/再检测有害因素浓度
	未检测空间内是否含有有毒有害介质就进行作业
	中毒和窒息

	
	77
	作业审批、现场确认
	未接受审批进行作业，未确认安全进行作业
	中毒和室息

	
	78
	佩戴防护用品
	作业人员未佩戴防护用品，造成人员伤害
	其他伤害

	
	79
	办理相关安全手续
	未对有限空间危害辨识，未办理相关安全手续
	其他爆炸，火灾

	
	80
	施工作业后
	有限空间内作业结束后未清点作业人员和工具
	其他伤害

	原材料卸车作业
	81
	作业前准备
	作业前现场未进行封闭
	机械伤害
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	作业危害分析法辨识分析

	作业活动名称
	序号
	作业步骤
	危险源
	可能导致的事故类型

	
	82
	卸车
	扶车门未使用辅助工具
	机械伤害

	
	83
	码垛
	倒车前未回头观察行车路线
	机械伤害

	
	84
	车辆驶离
	车辆超速
	车辆伤害

	






制胶作业
	85
	穿戴好劳动护品
	穿戴好劳动护品
	机械伤害

	
	86
	开启制胶机
	现场照明不良
	触电，机械伤害

	
	87
	开启制胶机
	消防器材配备不足或失效
	机械伤害

	
	88
	开启制胶机
	地面或楼梯狭窄、滑湿、有杂物
	机械伤害

	
	89
	混合原料
	精力不集中操作失误
	机械伤害

	
	90
	混合原料
	开启电源接触带电部位
	触电

	
	91
	混合原料
	原料混合产生粉尘
	机械伤害

	
	92
	制胶机清理
	混合机内检修或清理粘料时，未执行停电、挂牌、上 锁
	机械伤害
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[bookmark: bookmark126]五.设备设施清单(安全检查表法 (SCL)  辨识危险源)

	安 全 检 查 表 法 辨 识 分 析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	



1100L制胶机
	
	基础
	基础牢固、无损坏
	机械伤害

	
	2
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
	机械伤害

	
	3
	机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
	机械伤害

	
	4
	电机
	电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电，机械伤害

	
	5
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄漏
	火灾

	
	6
	仪表
	显示准确，标准上限红线
	灼烫，火灾

	



白油储罐
	7
	设备本体
	固定完好
	机械伤害

	
	8
	储罐、管道
	压力、温度正常、完好无泄漏
	机械伤害

	
	9
	安全措施
	齐全有效
	机械伤害

	
	10
	打料辅助泵
	泵类运行完好
	机械伤害

	
	11
	打料泵，控制线路
	电源线无破损漏电、接线板无发热、接线柱、引线无 锈蚀断裂
	触电，火灾

	叉车
	12
	制动
	车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时 制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无
	车辆伤害
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	
	
	
	跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应 正常
	

	
	
13
	
叉车灯光、喇叭
	照明及信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功
能正常，对称设置、功能相同灯具的光色和亮度不应
有明显差异。
	
车辆伤害

	
	14
	油路、线路
	燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应 有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损
	火灾

	
	

15
	

轮胎
	同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎
螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过
25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及
其他影响使用的缺损、异常磨损和变形。
	

车辆伤害

	
	16
	转向系统
	正常有效
	车辆伤害

	
	17
	货叉
	货叉无磨损、无裂纹
	车辆伤害

	
	18
	反光镜
	无破损，反光正常。
	车辆伤害

	


除尘器
	19
	基础、支架
	基础、支架牢固
	物体打击

	
	20
	设备本体
	设备运行良好
	中毒和窒息

	
	
21
	
风机
	外壳各部螺栓无松动、脱落，接口无漏风，焊口无开
裂；   轴承润滑良好，无振动、无杂音，温度<60℃
风机入口执行机构开关灵活可靠，角度准确。
	
物体打击




第 6 0 页 共 3 1 5 页



	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	
	22
	气缸
	零件齐全无损，紧固螺母无松动；    气缸密封良好，
无漏气，运行平稳，完好。
	其他伤害

	
	23
	卸灰阀
	零件齐全无损，紧固螺母无松动；    固定重锤螺栓
牢固，位置合适，完好。
	物体打击

	




打包机
	24
	基础设施完好程度
	固定完好
	物体打击

	
	25
	设备主体
	安装牢固、整体及各结构部件无损坏
	其他伤害

	
	26
	控制系统
	控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确
	机械伤害

	
	27
	运转
	打包装置，压板上下运行灵活、可靠
	机械伤害

	
	28
	电气系统
	电气线路完好，无破损、裸露等情况
	触电

	
	29
	箱门
	挡板无缺损、变形、松动，防护严密可靠
	物体打击

	
	30
	液压系统
	管路、管节无松动、裂纹、破损
	其他伤害

	

风机
	31
	设备主体
	完好牢固，无变形受损现象
	机械伤害

	
	32
	电气线路
	线路无破损，无漏电风险
	触电，火灾

	
	33
	工况
	运行平稳，工况良好
	其他伤害

	
	34
	风机运行产生噪音
	小于75dB
	其他伤害

	高速分散机及附属设
	35
	基础
	基础牢固、无损坏
	机械伤害
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	施
	36
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
	机械伤害

	
	37
	电气控制
	电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电

	
	38
	机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
	机械伤害

	
	39
	电机
	电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电，机械伤害

	
	40
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄漏
	火灾

	
	41
	仪表
	显示准确，标准上限红线
	灼烫，火灾

	
活性炭箱
	42
	本体
	无变形、泄露现象
	其他伤害

	
	43
	连接法兰
	法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏
	其他伤害

	



基料罐
	44
	设备本体
	固定完好
	机械伤害

	
	45
	储罐、管道
	压力、温度正常、完好无泄漏
	机械伤害

	
	46
	安全措施
	齐全有效
	机械伤害

	
	47
	打料辅助泵
	泵类运行完好
	机械伤害

	
	48
	打料泵，控制线路
	电源线无破损漏电、接线板无发热、接线柱、引线无 锈蚀断裂
	触电，火灾

	
静态混合仪
	49
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
	机械伤害

	
	50
	电气控制
	电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	
	51
	机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
	机械伤害

	
	52
	电机
	电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电，机械伤害

	
	53
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄漏
	火灾

	
	54
	仪表
	显示准确，标准上限红线
	灼烫，火灾

	





烤箱
	55
	电源控制箱
	1.金属结构件PE可靠。2.PE线接线规范、接触可靠。
3.所有导线须有良好的绝缘。
	触电

	
	
56
	
高温防护
	1.应有过热自动保护和预警装置。   2.作业完毕应及时
关闭加热设备，确保降温措施执行到位。   3.物理隔
离严禁使用易燃材料。
	
灼烫

	
	57
	接地
	设备电机、设备外壳连接地线。
	触电

	
	58
	电气线路
	电气线路完好，无漏电部位
	触电，火灾

	
	59
	烤箱周围
	严禁堆放油桶、棉纱、布屑、纸箱等杂物。
	火灾

	
	60
	设备状态
	隔热措施有效；温控器正常
	灼烫

	

空压机系统
	61
	设备主体
	空压机、干燥机、储气罐安装完整，螺丝齐全，各零 部件灵活好用
	物体打击

	
	62
	线路
	空压机、干燥机接线规范，且防护到位
	触电

	
	63
	仪表
	储气罐及空压机仪表显示正常。
	其他伤害
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	
	64
	安全阀
	安全阀整定压力小于罐体设计压力。
	其他爆炸

	
	65
	周边环境
	有良好的通风散热条件，保持室内温度在合适范围
内 。
	其他伤害

	










配电室
	66
	配电柜
	安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用
	触电

	
	67
	接线及控制
	接线规范
	触电

	
	68
	门窗是否完整、有无挡鼠板、 防护网
	齐全完好
	机械伤害

	
	69
	变压器外壳接地是否正常
	接地完好、线路完好
	触电

	
	70
	有无杂物、灰尘，现场是否 整洁
	现场整洁无杂物
	触电

	
	





71
	




管理
	1.电气工作人员应取得国家电工特种作业操作证。   2. 应确定2名电气工作人员负责配电室日常巡检操作任  务。   3.变配电室宜实行主管领导负责制。    4.除本  单位电气工作人员及上级主管人员外，其他无关人员 一律不得进入变配电室，因公确需进入者，在变配电 室电气工作人员的带领下进入。   5.低压作业应具备： 绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护 目眼镜等。   6.高压作业应具备：高压绝缘杆、绝缘 夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝  缘垫、接地线。   7.登高作业：安全带、绝缘绳、安
	




触电
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	
	
	
	全帽等。   8.禁止将电气安全用具与其他工具混在一
起。
	

	
	



72
	



门窗
	1.配电室实行落锁管理。   2.通常情况下应向外开启， 对于门的两面都有电气设备时，应向两个方向开启。
3.当变配电室长度超过7m时，应至少装设两个门。
4.门、窗关闭应密合。   5.门口装挡鼠板，且高度不 应低于0.4m。  6.窗户装10×10mm金属防护网。   7. 变配电室门窗材料应为非燃烧体或难燃烧体。   8.变 配电室内应配置应急照明和通风设备，以保证通风效
果良好和应急处置的需要。
	



火灾

	
	

73
	
孔洞与通风孔
	1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护 等级不宜低于GB4208规定的IP3X级。2.直接与室
外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 3.室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。
	
触电

	

喷码机
	74
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
	机械伤害

	
	75
	油墨
	墨水保证质量
	中毒和室息

	
	76
	油墨
	设备完整油墨无泄漏
	机械伤害

	
	77
	线路
	线路连接规范。
	触电

	软支分装机及附属设
	78
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄漏
	火灾
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	施
	79
	钢架
	牢固、无晃动
	机械伤害

	
	80
	过滤装置
	连接牢固无渗漏
	火灾，其他伤害

	
	81
	分装装置
	无渗漏
	火灾

	
	82
	线路
	线路连接规范。
	触电

	




三辊研磨机
	83
	设备整体
	安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
	其他伤害

	
	84
	电气控制
	电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电

	
	85
	机械传动系统
	齿轮、链条、对轮、皮带、轴承等磨损正常、连接可 靠、润滑良好
	机械伤害，其他伤害

	
	86
	研磨系统
	研磨滚轴正确安装，无破损
	机械伤害，其他伤害

	
	87
	设备操作按钮
	设备操作按钮灵活可靠
	触电，其他伤害

	
	88
	安全措施
	齐全有效
	机械伤害

	


双螺杆及附属设备
	89
	基础
	基础牢固、无损坏
	机械伤害

	
	90
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
	机械伤害

	
	91
	电气控制
	电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电

	
	92
	机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
	机械伤害

	
	93
	电机
	电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电，机械伤害
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	
	94
	仪表
	显示准确，标准上限红线
	灼烫，火灾

	


压胶机
	95
	基础
	基础牢固、无损坏
	机械伤害

	
	96
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
	机械伤害

	
	97
	电气控制
	电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
	触电

	
	98
	机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
	机械伤害

	
	99
	人员操作
	压胶机操作不当压手。
	机械伤害

	



硬支分装机及附属设 施
	100
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄漏
	火灾

	
	101
	钢架
	牢固、无晃动
	机械伤害

	
	102
	过滤装置
	连接牢固无渗漏
	火灾，其他伤害

	
	103
	分装装置
	无渗漏
	火灾

	
	104
	压盖装置
	防护板牢固
	机械伤害

	
	105
	线路
	线路连接规范
	触电

	
粘度泵
	106
	设备主体
	安装完整、螺丝齐全，各零部件灵活好用。
	机械伤害

	
	107
	线路
	电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。
	触电

	
	108
	联轴器
	联轴器设防护罩，无异常声音。
	机械伤害
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	安全检查表法辨识分析

	设备设施名称
	序号
	检查项目
	检查标准
	可能导致的事故类型

	





真空泵
	109
	基础
	无下沉、倾斜、风化
	其他伤害

	
	110
	焊缝
	无脱落、无裂缝
	火灾，容器爆炸

	
	111
	接口法兰、管线
	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏
	火灾，其他爆炸

	
	112
	压力表
	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。
	容器爆炸

	
	113
	油视镜
	视镜清晰，有标识线
	其他伤害

	
	114
	接地
	在规定范围内
	火灾，其他爆炸

	
	115
	支承支座
	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉， 紧固螺栓完好
	火灾，其他爆炸
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[bookmark: bookmark127]六.安全风险分级清单

	风险点  (白油储罐)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	L E C 法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	





2
	





设备设施
	白油储罐
	1
	设备本体
	固定完好
	机械伤害
	0.5
	6
	7
	21
	低风
险
	

	
	
	白油储罐
	2
	储罐、管道
	压力、温度正常、完好无 泄漏
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	白油储罐
	3
	安全措施
	齐全有效
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	白油储罐
	4
	打料辅助泵
	泵类运行完好
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	
白油储罐
	
5
	打料泵，控 制线路
	电源线无破损漏电、接线
板无发热、接线柱、引线
无锈蚀断裂
	
触电，火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
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	风险点   (基料罐)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	





2
	





设备设施
	基料罐
	
	设备本体
	固定完好
	机械伤害
	0.5
	6
	7
	21
	低风
险
	

	
	
	基料罐
	2
	储罐、管道
	压力、温度正常、完好无 泄漏
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
F
	

	
	
	基料罐
	3
	安全措施
	齐全有效
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	基料罐
	4
	打料辅助泵
	泵类运行完好
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	
基料罐
	
5
	打料泵，控 制线路
	电源线无破损漏电、接线
板无发热、接线柱、引线
无锈蚀断裂
	
触电，火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
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	风险点   (高速分散机及附属
设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	












2
	












设备设施
	高速分散
机及附属
设施
	
1
	
基础
	
基础牢固、无损坏
	
机械伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	高速分散
机及附属
设施
	
2
	
设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固， 各零部件工作灵活可靠
	
机械伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	高速分散
机及附属
设施
	
3
	
电气控制
	电气接线规范，控制系统 正常使用，设备接地可靠
	
触电
	
0.5
	
6
	
15
	
45
	低风
险
	

	
	
	高速分散
机及附属
设施
	
4
	机械传动系 统
	皮带、轴承等磨损正常、 连接可靠、润滑良好
	
机械伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	高速分散
机及附属
设施
	
5
	
电机
	电机无异响，控制系统正 常使用，设备接地可靠
	
触电，机械伤害
	
0.5
	
6
	
15
	
45
	低风
险
	

	
	
	高速分散
机及附属
设施
	
6
	
管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄 漏
	
火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	高速分散
机及附属
设施
	
7
	
仪表
	
显示准确，标准上限红线
	
灼烫，火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
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	风险点  (1100L制胶机
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	L E C 法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	






2
	






设备设施
	1100L制 胶机
	1
	基础
	基础牢固、无损坏
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	1100L制 胶机
	2
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固， 各零部件工作灵活可靠
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	1100L制 胶机
	3
	机械传动系 统
	皮带、轴承等磨损正常、 连接可靠、润滑良好
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	1100L制 胶机
	4
	电机
	电机无异响，控制系统正 常使用，设备接地可靠
	触电，机械伤害
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	1100L制 胶机
	5
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄 漏
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	1100L制 胶机
	6
	仪表
	显示准确，标准上限红线
	灼烫，火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (三辊研磨机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	







2
	






设备设施
	三辊研磨 机
	1
	设备整体
	安装完整，螺丝齐全紧固， 各零部件工作灵活可靠
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	三辊研磨 机
	2
	电气控制
	电气接线规范，控制系统 正常使用，设备接地可靠
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	三辊研磨 机
	
3
	机械传动系 统
	齿轮、链条、对轮、皮带、
轴承等磨损正常、连接可
靠、润滑良好
	机械伤害，其他 伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	三辊研磨 机
	4
	研磨系统
	研磨滚轴正确安装，无破 损
	机械伤害，其他 伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	三辊研磨 机
	5
	设备操作按 钮
	设备操作按钮灵活可靠
	触电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	三辊研磨 机
	6
	安全措施
	齐全有效
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点   (双螺杆及附属设
备 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	






2
	






设备设施
	双螺杆及 附属设备
	1
	基础
	基础牢固、无损坏
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	双螺杆及 附属设备
	2
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固， 各零部件工作灵活可靠
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	双螺杆及 附属设备
	3
	电气控制
	电气接线规范，控制系统 正常使用，设备接地可靠
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	双螺杆及 附属设备
	4
	机械传动系 统
	皮带、轴承等磨损正常、 连接可靠、润滑良好
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	双螺杆及 附属设备
	5
	电机
	电机无异响，控制系统正 常使用，设备接地可靠
	触电，机械伤害
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	双螺杆及 附属设备
	6
	仪表
	显示准确，标准上限红线
	灼烫，火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点   (静态混合机
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	






2
	






设备设施
	静态混合 仪
	
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固 各零部件工作灵活可靠
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	静态混合 仪
	2
	电气控制
	电气接线规范，控制系统 正常使用，设备接地可靠
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	静态混合 仪
	3
	机械传动系 统
	皮带、轴承等磨损正常、 连接可靠、润滑良好
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	静态混合 仪
	4
	电机
	电机无异响，控制系统正 常使用，设备接地可靠
	触电，机械伤害
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	静态混合 仪
	5
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄 漏
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	静态混合 仪
	6
	仪表
	显示准确，标准上限红线
	灼烫，火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (压胶机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	L E C 法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	





2
	




设备设施
	压胶机
	1
	基础
	基础牢固、无损坏
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	压胶机
	2
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固， 各零部件工作灵活可靠
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	压胶机
	3
	电气控制
	电气接线规范，控制系统 正常使用，设备接地可靠
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	压胶机
	4
	机械传动系 统
	皮带、轴承等磨损正常、 连接可靠、润滑良好
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	压胶机
	5
	人员操作
	压胶机操作不当压手。
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点   (软支分装机及附属
设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	








2
	








设备设施
	软支分装
机及附属
设施
	
1
	
管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄 漏
	
火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	软支分装
机及附属
设施
	
2
	
钢架
	
牢固、无晃动
	
机械伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	软支分装
机及附属
设施
	
3
	
过滤装置
	
连接牢固无渗漏
	
火灾，其他伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	软支分装
机及附属
设施
	
4
	
分装装置
	
无渗漏
	
火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	软支分装
机及附属
设施
	
5
	
线路
	
线路连接规范。
	
触电
	
0.5
	
6
	
15
	
45
	低风
险
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	风险点   (硬支分装机及附属
设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	










2
	










设备设施
	硬支分装
机及附属
设施
	
1
	
管道及阀门
	各种管道连接及阀门无泄 漏
	
火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	硬支分装
机及附属
设施
	
2
	
钢架
	
牢固、无晃动
	
机械伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	硬支分装
机及附属
设施
	
3
	
过滤装置
	
连接牢固无渗漏
	
火灾，其他伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	硬支分装
机及附属
设施
	
4
	
分装装置
	
无渗漏
	
火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	硬支分装
机及附属
设施
	
5
	
压盖装置
	
防护板牢固
	
机械伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	硬支分装
机及附属
设施
	
6
	
线路
	
线路连接规范。
	
触电
	
0.5
	
6
	
15
	
45
	低风
险
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	风险点  (喷码机及附件)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	



2
	



设备设施
	喷码机
	1
	设备主体
	安装完整，螺丝齐全紧固， 各零部件工作灵活可靠
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	喷码机
	2
	油墨
	墨水保证质量。
	中毒和室息
	1
	6
	7
	42
	低风
F
	

	
	
	喷码机
	3
	油墨
	设备完整油墨无泄漏
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	喷码机
	4
	线路
	线路连接规范。
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
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	风险点  (粘度泵)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	L E C 法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险 等级
	颜色

	


2
	


设备设施
	粘度泵
	1
	设备主体
	安装完整、螺丝齐全，各
零部件灵活好用。
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	粘度泵
	2
	线路
	电源线无破皮漏电并穿不
锈钢套管防护。
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	粘度泵
	3
	联轴器
	联轴器设防护罩，无异常
声音。
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (打包机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	








2
	








设备设施
	打包机
	1
	基础设施完 好程度
	固定完好
	物体打击
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	打包机
	2
	设备主体
	安装牢固、整体及各结构 部件无损坏
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	
打包机
	
3
	
控制系统
	控制系统正常，各按钮、
显示完好，控制灵敏、准
确
	
机械伤害
	
0.5
	
6
	
15
	
45
	低风
险
	

	
	
	打包机
	4
	运转
	打包装置，压板上下运行 灵活、可靠
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	打包机
	5
	电气系统
	电气线路完好，无破损、 裸露等情况
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	打包机
	6
	箱门
	挡板无缺损、变形、松动， 防护严密可靠
	物体打击
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	打包机
	7
	液压系统
	管路、管节无松动、裂纹、 破损
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
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	风险点  (烤箱及附属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	










2
	










设备设施
	
烤箱
	

1
	
电源控制箱
	1.金属结构件PE可靠。
2.PE线接线规范、接触
可靠。3.所有导线须有良
好的绝缘。
	
触电
	

0.5
	

6
	

15
	

45
	
低风
险
	

	
	
	


烤箱
	


2
	


高温防护
	1.应有过热自动保护和预
警装置。2.作业完毕应及
时关闭加热设备，确保降
温措施执行到位。   3.物理
隔离严禁使用易燃材料。
	


灼烫
	


1
	


6
	


7
	


42
	

低风
险
	

	
	
	烤箱
	3
	接地
	设备电机、设备外壳连接
地线。
	触电
	0.5
	6
	7
	21
	低风
险
	

	
	
	烤箱
	4
	电气线路
	电气线路完好，无漏电部 位
	触电，火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	烤箱
	5
	烤箱周围
	严禁堆放油桶、棉纱、布
屑、纸箱等杂物。
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	烤箱
	6
	设备状态
	隔热措施有效；温控器正 常
	灼烫
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (叉车)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	












2
	











设备设施
	


叉车
	



1
	


制动
	车辆正常行驶时无制动阻
滞、车轮抱死现象，制动
时制动踏板动作应正常，
响应迅速，方向盘无抖动，
无跑偏现象，机动车配备
的防抱死制动装置自检功
能应正常
	


车辆伤害
	



1
	



6
	



15
	



90
	


一般
风险
	

	
	
	

叉车
	

2
	

叉车灯光、 喇叭
	照明及信号装置应齐全
工作正常，各种灯光变换
功能正常，对称设置、功
能相同灯具的光色和亮度
不应有明显差异。
	

车辆伤害
	

1
	

6
	

15
	

90
	
一般
风险
	

	
	
	
叉车
	

3
	
油路、线路
	燃料箱固定可靠，不漏油，
燃料管路与其他部件不应
有碰擦，不应有明显老化，
无滴漏破损
	
火灾
	
l
	

6
	

15
	

90
	
一般
风险
	

	
	
	

叉车
	

4
	

轮胎
	同轴两侧应装用同一型
号、规格和花纹的轮胎，
轮胎螺栓齐全、紧固，轮
胎胎面、胎壁不应有长度
超过25mm或深度足以暴
	

车辆伤害
	

1
	

6
	

15
	

90
	

一般
风险
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	风险点  (叉车)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	L E C 法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	
	
	
	
	
	露出轮胎帘布层的破裂和
割伤及其他影响使用的缺
损、异常磨损和变形。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	叉车
	5
	转向系统
	正常有效
	车辆伤害
	1
	6
	15
	90
	一般 风险
	

	
	
	叉车
	6
	货叉
	货叉无磨损、无裂纹
	车辆伤害
	1
	6
	15
	90
	一般 风险
	

	
	
	叉车
	7
	反光镜
	无破损，反光正常。
	车辆伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点   (空压机系统
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	






2
	






设备设施
	空压机系 统
	
1
	
设备主体
	空压机、干燥机、储气罐
安装完整，螺丝齐全，各
零部件灵活好用
	
物体打击
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	空压机系 统
	2
	线路
	空压机、干燥机接线规范， 且防护到位
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	低风
险
	

	
	
	空压机系 统
	3
	仪表
	储气罐及空压机仪表显示
正常。
	其他伤害
	l
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	空压机系 统
	4
	安全阀
	安全阀整定压力小于罐体
设计压力。
	其他爆炸
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	空压机系 统
	
5
	
周边环境
	有良好的通风散热条件
保持室内温度在合适范围
内 。
	
其他伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
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	风险点  (真空系统)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	








2
	








设备设施
	真空泵
	1
	基础
	无下沉、倾斜、风化
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	真空泵
	2
	焊缝
	无脱落、无裂缝
	火灾，容器爆炸
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	真空泵
	3
	接口法兰、 管线
	法兰、垫片、螺栓材质正 确，安装好，无泄漏
	火灾，其他爆炸
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	真空泵
	4
	压力表
	上下限清晰，在校验有效
期内，指示正确。
	容器爆炸
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	真空泵
	5
	油视镜
	视镜清晰，有标识线
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	真空泵
	6
	接地
	在规定范围内
	火灾，其他爆炸
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	
真空泵
	
7
	
支承支座
	牢固、齐全、基础完整、
无严重裂纹，无不均匀下
沉，紧固螺栓完好
	
火灾，其他爆炸
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
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	风险点   (配电室
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	












2
	












设备设施
	配电室
	1
	配电柜
	安装完整螺丝齐全，各零 部件灵活好用
	触电
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	配电室
	2
	接线及控制
	接线规范
	触电
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	
配电室
	

3
	门窗是否完
整、有无挡
鼠板、防护
网
	
齐全完好
	
机械伤害
	
l
	

6
	

15
	

90
	
一般
风险
	

	
	
	
配电室
	
4
	变压器外壳
接地是否正
常
	
接地完好、线路完好
	
触电
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	
配电室
	
5
	有无杂物
灰尘，现场
是否整洁
	
现场整洁无杂物
	
触电
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	


配电室
	



6
	


管理
	1.电气工作人员应取得国
家电工特种作业操作证。
2.应确定2名电气工作
人员负责配电室日常巡检
操作任务。3.变配电室宜
实行主管领导负责制。
4.除本单位电气工作人
	


触电
	



1
	



6
	



15
	



90
	


一般
风险
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	风险点  (配电室)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	
	
	
	
	
	员及上级主管人员外，其  他无关人员一律不得进入  变配电室，因公确需进入  者，在变配电室电气工作  人员的带领下进入。   5. 低压作业应具备：绝缘手  套、绝缘夹钳、验电笔、 绝缘鞋、接地线、护目眼  镜等。   6.高压作业应具  备：高压绝缘杆、绝缘夹  钳、高压验电器、绝缘手  套、绝缘靴、绝缘台、绝  缘垫、接地线。    7.登高 作业：安全带、绝缘绳、 安全帽等。8.禁止将电气  安全用具与其他工具混在
一起。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

配电室
	

7
	

门窗
	1.配电室实行落锁管理。
2.通常情况下应向外开
启，对于门的两面都有电  气设备时，应向两个方向 开启。   3.当变配电室长度
	

火灾
	

1
	

6
	

15
	

90
	
一般
风险
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	风险点  (配电室)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	
	
	
	
	
	超过7m时，应至少装设
两个门。   4.门、窗关闭应 密合。   5.门口装挡鼠板  且高度不应低于0.4m。
6.窗户装10×10mm金
属防护网。7.变配电室门
窗材料应为非燃烧体或难
燃烧体。8.变配电室内应
配置应急照明和通风设
备，以保证通风效果良好 和应急处置的需要。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




配电室
	




8
	



孔洞与通风 孔
	1.应装设防止鼠、蛇类等 小动物进入的网罩，其防 护等级不宜低于GB 4208
规定的IP3X级。   2.直接 与室外露天相通的通风孔 应采取防止雨、雪飘入的 措施。    3.室内电缆沟盖 板、设备具有的防护装置
应齐全。
	




触电
	




1
	




6
	




7
	




42
	



低风
险
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	风险点  (除尘器)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	










2
	










设备设施
	除尘器
	1
	基础、支架
	基础、支架牢固
	物体打击
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	除尘器
	2
	设备本体
	设备运行良好
	中毒和室息
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	


除尘器
	



3
	


风机
	外壳各部螺栓无松动、脱 落，接口无漏风，焊口无 开 裂 ； 轴承润滑良好， 无振动、无杂音，温度<  60 ℃;   风机入口执行  机构开关灵活可靠，角度
准确。
	


物体打击
	



1
	



6
	



7
	



42
	


低风
险
	

	
	
	
除尘器
	

4
	
气缸
	零件齐全无损，紧固螺母 无 松 动 ； 气缸密封良 好，无漏气，运行平稳
完好。
	
其他伤害
	

1
	

6
	

7
	

42
	
低风
险
	

	
	
	
除尘器
	

5
	
卸灰阀
	零件齐全无损，紧固螺母
无松动；     固定重锤螺栓
牢固，位置合适，完好。
	
物体打击
	

1
	

6
	

7
	

42
	
低风
险
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	风险点  (活性炭箱)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	






2
	






设备设施
	活性炭箱
	1
	本体
	无变形、泄露现象
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	活性炭箱
	2
	连接法兰
	法兰、垫片、螺栓材料正 确、安装好、无泄漏
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	风机
	3
	设备主体
	完好牢固，无变形受损现 象
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	风机
	4
	电气线路
	线路无破损，无漏电风险
	触电，火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	风机
	5
	工况
	运行平稳，工况良好
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	风机
	6
	风机运行产 生噪音
	小于75dB
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (原材料卸车作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	



1
	



作业活动
	原材料卸 车作业
	
	作业前准备
	作业前现场未进行封闭
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	原材料卸 车作业
	2
	卸车
	扶车门未使用辅助工具
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	原材料卸 车作业
	3
	码垛
	倒车前未回头观察行车路 线
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	原材料卸 车作业
	4
	车辆驶离
	车辆超速
	车辆伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (白油卸车作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	








1
	








作业活动
	白油卸车 作业
	1
	车辆驶入卸 车位
	未按规定安装防火帽；车 辆超速
	车辆伤害，火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	白油卸车 作业
	2
	卸车软管连 接
	软管夹持松动，不紧密， 软管瑕疵
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	白油卸车 作业
	3
	开启管道阀 门
	阀门泄漏
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	白油卸车 作业
	4
	开启管道阀 门
	阀门泄漏
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	白油卸车 作业
	
5
	
开启卸车泵
	电气线路、开关漏电；泵
体泄漏；泵体防护设施脱
落
	机械伤害，触 电，火灾
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	白油卸车 作业
	6
	关闭阀门
	阀门关闭不严
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	白油卸车 作业
	7
	车辆驶离
	车辆超速
	车辆伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点   (捏合作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	










1
	










作业活动
	捏合作业
	1
	作业前
	作业人员未按规定穿戴劳 保用品
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	2
	作业前
	酒后等身体不适情况下上 岗作业
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	3
	作业中
	空载试机检查各机械设备 工作是否正常
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	4
	作业中
	投料速度过快，过多
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	5
	作业中
	按规定顺序开启操作台电 源
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	6
	作业中
	未按规定操作相关设备
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	7
	作业中
	设备出现故障、异常现象 未及时处理
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	8
	作业中
	擅自离开工作岗位
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	捏合作业
	9
	作业后
	停止作业后，未按规定程 序停止相关电气设备
	机械伤害，触 电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (研磨作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	









1
	








作业活动
	研磨机作 业
	
	作业前准备
	操作人员未经培训
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	研磨机作 业
	2
	作业前准备
	工艺损伤通道存在异物
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	研磨机作 业
	3
	作业前准备
	机械部件异常运行
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	研磨机作 业
	4
	作业前准备
	接线不规范、漏电保护失 效导致漏电
	触电
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	研磨机作 业
	5
	研磨作业
	操作错误造成伤害
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	研磨机作 业
	6
	研磨作业
	操作不当易手压伤
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	研磨机作 业
	7
	作业结束
	未断电操作造成触电，线 路接线造成漏电
	触电
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	研磨机作 业
	8
	作业结束
	清洁过程中磕碰到身体
	机械伤害，其他 伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (制胶作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	









1
	









作业活动
	制胶作业
	1
	穿戴好劳动 护品
	穿戴好劳动护品
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	制胶作业
	2
	开启制胶机
	现场照明不良
	触电，机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	制胶作业
	3
	开启制胶机
	消防器材配备不足或失效
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	制胶作业
	4
	开启制胶机
	地面或楼梯狭窄、滑湿、 有杂物
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	制胶作业
	5
	混合原料
	精力不集中操作失误
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	制胶作业
	6
	混合原料
	开启电源接触带电部位
	触电
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	制胶作业
	7
	混合原料
	原料混合产生粉尘
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	
制胶作业
	
8
	
制胶机清理
	混合机内检修或清理粘料
时，未执行停电、挂牌、
上锁
	
机械伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
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	风险点  (分装作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	





1
	




作业活动
	分装作业
	
	分装前检查
	管道、阀门泄露
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	分装作业
	2
	准备包装材 料
	包装材料划伤
	物体打击，其他 伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	分装作业
	3
	分装
	阀门关闭不严；包装桶渗 漏
	火灾
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	分装作业
	4
	分装
	气压不足；防护挡板松动 或脱落
	机械伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	分装作业
	5
	成品入库
	车辆超速；包装泄漏；堆 垛坍塌
	车辆伤害，火 灾，坍塌
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (取样化验作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	L E C 法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	




1
	




作业活动
	取样化验
	1
	取样过程
	取样时未穿劳保鞋
	物体打击
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	化验分析
	2
	操作带电仪
器、设备
	未按规定操作，未定期检
查。
	触电
	1
	6
	7
	42
	低风
险
	

	
	
	

化验分析
	

3
	分析中产生
的有毒、有
害、刺激、
挥发性、未
知气体
	

未按规定操作
	

中毒和窑息
	

1
	

6
	

7
	

42
	

低风
险
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	风险点   (日常办公作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	






1
	






作业活动
	

日常办公 活动
	


1
	


办公
	1.办公室电脑及其它电器
设备在下班之后不关闭电
源。&#10;2.办公室内吸
烟。&#10;3.触摸或私自检
修电气设备。&#10;4.随意
接入大功率用电器。
	


触电，火灾
	


1
	


6
	


7
	


42
	

低风
险
	

	
	
	
日常办公 活动
	

2
	

员工上下班
	1.骑电动车、摩托车未带
安全帽。&#10;2.无证驾
驶。&#10;3.驾驶车辆未系
安全带。&#10;4.未在规定
道路上行驶或超速行驶。
	

车辆伤害，其他 伤害
	

l
	

6
	

7
	

42
	
低风
险
	

	
	
	日常办公 活动
	3
	相关方管理
	未建立相关方管理制度、 未签订安全管理协议
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (叉车作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	L E C 法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	









1
	








作业活动
	叉车作业
	
	作业前准备
	叉车未检查，未穿戴劳动 防护用品
	机械伤害，火灾
	1
	6
	15
	90
	一般 风险
	

	
	
	
叉车作业
	
2
	利用叉车进 行搬运
	行驶过程中档住视线向前
开；装货时，周围无警示或
封闭管理
	
车辆伤害
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般 风险
	

	
	
	叉车作业
	3
	利用叉车进 行搬运
	叉物件不平稳坠落
	车辆伤害
	1
	6
	15
	90
	一般 风险
	

	
	
	叉车作业
	4
	利用叉车进 行搬运
	上下坡不按要求行驶
	车辆伤害
	1
	6
	15
	90
	一般 风险
	

	
	
	叉车作业
	5
	利用叉车进 行搬运
	作业结束未按规定停放
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般 风险
	

	
	
	
叉车作业
	
6
	
叉车运行
	超载或超宽、货品滑落， 视线遮挡未倒车行驶，超 速，叉车载人、人货混装
	车辆伤害，物体 打击
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般 风险
	

	
	
	叉车作业
	7
	收尾作业
	未拉手刹，未熄火，随意 停放
	机械伤害
	1
	6
	15
	90
	一般 风险
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	风险点  (设备检维修作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	









1
	









作业活动
	检维修作 业
	
1
	
危险辨识
	
辨识不全
	机械伤害，触
电，火灾，其他
爆炸
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	检维修作 业
	
2
	安全措施编 制
	
措施不详细、不具体
	机械伤害，触
电，火灾，其他
爆炸
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	检维修作 业
	3
	检维修作业
	未进行工艺处理，工艺处 理不合格
	火灾，其他爆 炸，灼烫
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	检维修作 业
	4
	检维修作业
	现场使用的工具存在缺陷
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	检维修作 业
	
5
	
检维修作业
	运转设备未断开电源，或
未设置警示标识，人员误
操作
	触电，机械伤 害，火灾
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	检维修作 业
	6
	完工验收
	因作业拆除的现场安全设 施未恢复
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	检维修作 业
	7
	完工验收
	施工工具未清理，遗漏在 设备内
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (动火作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	










1
	










作业活动
	动火作业
	1
	可燃物清理
	动火点周围或下方有可燃 物，未清理或清理不彻底
	火灾
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	
动火作业
	
2
	隔绝安全措 施
	阀门代替盲板，盲板加堵
位置错误或不合格；可燃
液体泄漏
	
火灾
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	

动火作业
	

3
	动火分析合
格，相关人
员签字办理
动火作业票
证
	

动火作业是否按要求办理 作业票证
	

触电灼伤火灾
	

1
	

6
	

15
	

90
	
一般
风险
	

	
	
	
动火作业
	
4
	个人防护用
品完好并正
确穿戴
	检查作业人员是否穿戴劳
保用品，是否有违章作业，
现场是否存在安全隐
	触电，灼烫，火 灾
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	动火作业
	5
	监护人离开
	动火作业人员继续作业
	触电，灼烫，火 灾
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	动火作业
	6
	工艺异常
	动火作业人员继续作业
	触电，灼烫，火 灾
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	动火作业
	7
	工艺处理
	未进行工艺处理或工艺处 理不合格
	火灾
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
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	风险点   (高处作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	











1
	











作业活动
	高处作业
	1
	确认工作内 容
	对工作内容不知或对不甚 了解
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	高处作业
	2
	危险辨识
	辨识不够全面，存在漏项
	高处坠落，物体 打击
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	高处作业
	3
	制定安全对 策措施
	防护用品使用不当，无专 人指挥监护
	高处坠落，物体 打击
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	高处作业
	4
	安全确认
	作业人员身体条件不符合 要求，证件不齐全等
	高处坠落，物体 打击
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	高处作业
	5
	安全教育
	对施工内容或工作环境了 解不清
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	
高处作业
	
6
	办理票证，
各负责人字
签字
	
票证不规范，代签，漏签
	
其他伤害
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	高处作业
	7
	监护
	监护人员擅离职守
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	
高处作业
	
8
	
高处作业
	生产系统有紧急或异常情
况立即停止作业；未按措
施施工
	高处坠落，物体 打击
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	高处作业
	9
	完工验收
	高处工器具或其他物未整 理
	物体打击
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (临时用电作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	











1
	











作业活动
	临时用电 作业
	1
	作业前
	未按规定办理作业证
	触电，其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	临时用电 作业
	2
	作业前
	电工劳保用品穿戴不齐全
	触电，火灾
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	临时用电 作业
	3
	作业中
	现场临时用电作业未安装 漏电保护器
	触电，其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	临时用电 作业
	4
	作业中
	停电时未挂警示牌，带电 作业现场无监护人
	触电，其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	临时用电 作业
	5
	作业中
	电工工具绝缘不良
	触电，其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	临时用电 作业
	
6
	
作业中
	搬迁或移动用电设备未切
断电源、未经电工妥善处
理
	
触电，其他伤害
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	临时用电 作业
	7
	作业中
	设备未作保护接零或无漏 电保护器
	触电，其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	临时用电 作业
	
8
	
作业后
	没有及时拆除临时用电作
业设施或非电工拆除临时
用电作业线路
	
触电，其他伤害
	
1
	
6
	
7
	
42
	低风
险
	

	
	
	临时用电 作业
	9
	作业后
	未对现场进行清理
	触电，其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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	风险点  (有限空间作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	
危险源/检查标准
	
事故类型
	LEC法

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	可能
性
	频次
	严重
性
	风险
值
	风险
等级
	颜色

	







1
	






作业活动
	有限空间 作业
	
	现场警戒隔 离
	现场人员车辆经过
	车辆伤害，高处 坠落，其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	有限空间 作业
	
2
	先通风/再
检测有害因
素浓度
	未检测空间内是否含有有 毒有害介质就进行作业
	
中毒和室息
	
1
	
6
	
15
	
90
	一般
风险
	

	
	
	有限空间 作业
	3
	作业审批、 现场确认
	未接受审批进行作业，未 确认安全进行作业
	中毒和窒息
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	有限空间 作业
	4
	佩戴防护用 品
	作业人员未佩戴防护用 品，造成人员伤害
	其他伤害
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	有限空间 作业
	5
	办理相关安 全手续
	未对有限空间危害辨识， 未办理相关安全手续
	其他爆炸，火灾
	1
	6
	15
	90
	一般
风险
	

	
	
	有限空间 作业
	6
	施工作业后
	有限空间内作业结束后未 清点作业人员和工具
	其他伤害
	1
	6
	7
	42
	低风
险
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[bookmark: bookmark128]七.安全风险分级管控清单

	
风险点  (有限空间
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	









1
	








作业 活动
	


有限 空间 作业
	



1.
	


现场警戒限 离
	


现场人员 车辆经过
	
车辆  伤害， 高处  坠落， 其他  伤害
	


一般 风险
	


设置隔离 带
	摆放安全
标志、警
示灯、消
防器材
办理《有
限空间作
业许可
证》
	

1、持证上 岗2、有限 空间操作 规程培训
	


穿戴劳保 防护用品
	
停止作
业，达到
符合安全
条件后复
工
	



班长
	
	
	



V
	



√

	
	
	
有限 空间 作业
	


2
	

先通风/再检
测有害因素
浓度
	未检测空
间内是否
含有有毒
有害介质
就进行作
业
	
中毒
和室
息
	

一般 风险
	配备通 风设施与 氧含量/有 害气体检
测仪
	先通风，
作业前
30分钟
内进行检
测
	操作规程
培训，现
场应急处
置方案学
习演练
	

穿戴劳保 防护用品
	制定现场
应急处置
方案，发
生事故后
启动应急
预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	有限 空间
	
3
	作业审批、
现场确认
	未接受审 批进行作
	中毒
和窒
	一般
风险
	
	有限空间 作业必须
	设备操作
规程培
	穿戴劳保 防护用品
	制定现场 应急处置
	班长
	
	
	√
	√
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风险点   (有限空间
作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	作业
	
	
	业，未确认
安全进行
作业
	息
	
	
	经过审批
	训，现场
应急处置
方案学习
演练
	
	方案，发
生事故后
启动应急
预案
	
	
	
	
	

	
	
	
有限 空间 作业
	


4
	

佩戴防护用 品
	作业人员
未佩戴防
护用品，造
成人员伤
害
	

其他
伤害
	

一般 风险
	
	将防护用
品佩戴检
查纳入日
常检查内
容
	
加强职工 劳动防护 用品佩戴 管理教育
	

穿戴劳保 防护用品
	制定现场
应急处置
方案，发
生事故后
启动应急
预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	



有限 空间 作业
	




5
	




办理相关安 全手续
	


未对有限
空间危害
辨识，未办
理相关安
全手续
	



其他  爆炸， 火灾
	




一般
风险
	
	



有限空间 作业必须 经过审批
	危险作业  安全管理  办法。安  全规程、 岗位安全  预案预   控。技术  安全交   底、安全  措施。应
	




穿戴劳保 防护用品
	

制定现场
应急处置
方案，发
生事故后
启动应急
预案
	




班长
	
	
	




√
	




√
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风险点   (有限空间
作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	急预案。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






有限 空间 作业
	







6
	







施工作业后
	




有限空间 内作业结 束后未清 点作业人 员和工具
	






其他
伤害
	






低风
险
	
	

保持有限
空间出入
口畅通和
强制通
风。作业
前、后，
必须清点
作业人员
和工器
具。
	


作业人员
必须经过
安全教育
培训，了
解有限空
间存在的
风险及防
护措施
	






穿戴劳保 防护用品
	发现人员  中毒或室  息后立即  搬抬到空  气清新的  地方；组  织人员进  行现场急  救，同时  拔打电话  “120”待 医护人员  进行人员
抢救
	







岗位职工
	
	
	
	







√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业
活动
	









临时
用电
作业
	










1
	










作业前
	









未按规定
办理作业
证
	









触电
其他
伤害
	










一般
风险
	





1、按规定
使用专用
工具及设
备；2、电
动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行；   2、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；   3、
加强对设
备检查 、
维护保
养，确保
设备处于
良好状
态；    4、
	






对作业人
员进行安
全培训
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	








配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	








制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	










班长
	
	
	










√
	










√
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风险点   (临时用电
作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	落实安全 生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	







临时
用电
作业
	








2
	








作业前
	







电工劳保
用品穿戴
不齐全
	








触电
火灾
	








一般 风险
	



1、按规定
使用专用
工具及设
备；2、电
动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	1、有安全
管理制度  及安全操  作规程， 并严格执  行；2、 作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章  违规行   为；3、 加强对设  备检查 、 维护保   养，确保
	




对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	






配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	






制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	








班长
	
	
	








√
	








√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设备处于
良好状
态；    4、
落实安全
生产责
任，加强
责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	





临时
用电
作业
	






3
	






作业中
	




现场临时 用电作业 未安装漏 电保护器
	





触电
其他
伤害
	






一般
风险
	

1、按规定
使用专用
工具及设
备；2、电
动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行 ； 2 、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；   3、
加强对设
	


对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	




配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	




制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	






班长
	
	
	






√
	






√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	备检查 、
维护保
养，确保
设备处于
良好状
态；    4、
落实安全
生产责
任，加强
责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



临时
用电
作业
	





4
	




作业中
	


停电时未
挂警示牌，
带电作业
现场无监
护人
	



触电， 其他  伤害
	




一般
风险
	1、按规定
使用专用
工具及设
备；2、电
动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行 ； 2 、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
	
对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	


配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	


制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	




班长
	
	
	




√
	




√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	违规行
为；3、 加强对设  备检查 、
维护保  养，确保 设备处于
良好状   态；    4、 落实安全
生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

临时
用电
作业
	



5
	


作业中
	


电工工具 绝缘不良
	

触电
其他
伤害
	


一般
风险
	1、按规定 使用专用 工具及设  备；2、电 动工具、 电气设备  等有漏电
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行；2、
作业过程
	对作业人
员进行安
全培训
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
	
配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	
制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	


班长
	
	
	


√
	


√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	保护等安
全装置
	中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；    3、
加强对设
备检查 、
维护保
养，确保
设备处于
良好状
态；    4、
落实安全
生产责
任，加强
责任考核
	上岗
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	临时
用电
作业
	

6
	
作业中
	搬迁或移  动用电设  备未切断  电源、未经
	触电
其他
伤害
	
一般 风险
	1、按规定 使用专用 工具及设 备；2、电
	1、有安全 管理制度 及安全操 作规程，
	对作业人
员进行安
全培训
提高安全
	配备防护 手套、绝 缘手套等 劳动防护
	制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	
班长
	
	
	
√
	

V
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风险点   (临时用电
作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	电工妥善 处理
	
	
	动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	并严格执 行；2、 作业过程 中进行巡 查，及时 制止违章 违规行
为；    3、
加强对设 备检查  维护保  养，确保 设备处于 良好状  态；4、 落实安全 生产责  任，加强 责任考核
	意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	用品
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风险点   (临时用电
作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	









临时
用电
作业
	











7.
	











作业中
	









设备未作 保护接零 或无漏电 保护器
	









触电
其他
伤害
	










一般
风险
	






1、按规定
使用专用
工具及设
备；2、电
动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行 ； 2 、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为 ； 3 、
加强对设
备检查 、
维护保
养，确保
设备处于
良好状
态；4、
落实安全
	






对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	








配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	









制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	











班长
	
	
	











√
	











√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	







临时
用电
作业
	









8
	









作业后
	





没有及时 拆除临时 用电作业 设施或非 电工拆除 临时用电 作业线路
	







触电， 其他  伤害
	








低风
险
	




1、按规定
使用专用
工具及设
备；2、电
动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行；2、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；    3、
加强对设
备检查 、
维护保
养，确保
设备处于
	




对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	






配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	







制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	









岗位职工
	
	
	
	









√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	良好状  态；4、 落实安全 生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






临时
用电
作业
	







9
	







作业后
	






未对现场 进行清理
	






触电
其他
伤害
	






低风
险
	


1、按规定
使用专用
工具及设
备；2、电
动工具、
电气设备
等有漏电
保护等安
全装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行；2、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；    3、
加强对设
备检查 、
	


对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能。
电工持证
上岗
	




配备防护
手套、绝
缘手套等
劳动防护
用品
	





制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	







岗位职工
	
	
	
	







√
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风险点   (临时用电
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	维护保  养，确保 设备处于
良好状   态；   4、 落实安全
生产责  任，加强 责任考核
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风险点   (高处作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	


高处
作业
	



1
	


确认工作内 容
	
对工作内
容不知或
对不甚了
解
	


其他
伤害
	


一般 风险
	


规范施工
	


登高作业 证
	


作业交底 培训
	

正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
发生事故
后启动应
急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	


高处
作业
	



2
	


危险辨识
	

辨识不够
全面，存在
漏项
	
高处  坠落， 物体  打击
	


一般 风险
	
	
登高作业 证；领导 监督，现 场确认
	

每年至少 一次高处 作业培训
	

正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
发生事故
后启动应
急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	
高处
作业
	

3
	

制定安全对 策措施
	防护用品
使用不当，
无专人指
挥监护
	高处  坠落， 物体  打击
	
一般 风险
	
	登高作业 证，检修 票证安全 措施到  位；领导
	
每年至少 一次高处 作业培训
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
发生事故
	

班长
	
	
	

√
	

√
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	风险点   (高处作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	监督，现 场确认
	
	
	后启动应
急预案
	
	
	
	
	

	
	
	


高处
作业
	



4
	


安全确认
	
作业人员
身体条件
不符合要
求，证件不
齐全等
	
高处  坠落， 物体  打击
	


一般 风险
	
	


安全作业 证
	

每年至少 一次高处 作业培训
	

正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
发生事故
后启动应
急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	


高处
作业
	



5
	


安全教育
	
对施工内
容或工作
环境了解
不清
	


其他
伤害
	


一般 风险
	
	


施工安全 规定
	

每年至少 一次高处 作业培训
	

正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
发生事故
后启动应
急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	高处
作业
	
6
	办理票证，
各负责人字
签字
	票证不规
范，代签，
漏签
	其他
伤害
	一般 风险
	
	登高作业 证规范
	每年至少 一次高处 作业培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
	
班长
	
	
	
V
	
√
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	风险点   (高处作
业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	照执行。
发生事故
后启动应
急预案
	
	
	
	
	

	
	
	


高处
作业
	



7.
	


监护
	


监护人员 擅离职守
	


其他
伤害
	


一般 风险
	
	


监护人职 责
	

每年至少 一次高处 作业培训
	

正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
发生事故
后启动应
急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	

高处
作业
	


8
	


高处作业
	生产系统  有紧急或  异常情况  立即停止  作业；未按 措施施工
	
高处  坠落， 物体  打击
	

一般 风险
	


规范施工
	
规范高处 作业票  证；施工 前交底
	
每年至少 一次高处 作业培训
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	高处
作业
	
9
	
完工验收
	高处工器 具或其他 物未整理
	物体
打击
	低风
险
	
	监护人职 责
	每年至少 一次高处 作业培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	制定应急
救援预
案、并遵
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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	风险点   (高处作
业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	照执行。 发生事故 后启动应 急预案
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风险点   (动火作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	









1
	








作业 活动
	

动火
作业
	


1
	


可燃物清理
	动火点周
围或下方
有可燃物，
未清理或
清理不彻
底
	


火灾
	

一般 风险
	
	
作业票证 规定安全 措施，监 护人确认
	
作业负责
人、监护
人现场核
对
	
个体防护
用品穿戴
齐全
	
制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	

动火
作业
	


2
	

隔绝安全措 施
	阀门代替  盲板，盲板 加堵位置  错误或不  合格；可燃 液体泄漏
	


火灾
	

一般 风险
	
盲板隔
离，规范
施工
	
作业票证 规定安全 措施，监 护人确认
	
作业负责
人、监护
人现场核
对
	
个体防护
用品穿戴
齐全
	
制定应急
救援预
案、并遵
照执行。
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	
动火
作业
	

3
	动火分析合
格，相关人
员签字办理
动火作业票
证
	动火作业
是否按要
求办理作
业票证
	
触电
灼伤
火灾
	
一般 风险
	
	
专人负责
办理作业
票证
	
开展安全
操作规程
培训
	
个体防护
用品穿戴
齐全
	出现伤亡
按公司现
场处置方
案救援
	

班长
	
	
	

√
	

√
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	风险点   (动火作
业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	


动火
作业
	



4
	


个人防护用
品完好并正
确穿戴
	检查作业  人员是否  穿戴劳保  用品，是否 有违章作  业，现场是 否存在安
全隐
	


触电， 灼烫， 火灾
	


一般
风险
	
	



监督检查
	


开展安全
操作规程
培训
	


个体防护
用品穿戴
齐全
	

出现伤亡
按公司现
场处置方
案救援
	



班长
	
	
	



√
	



√

	
	
	
动火
作业
	

5
	
监护人离开
	动火作业
人员继续
作业
	触电， 灼烫， 火灾
	
一般 风险
	
	安全管理
人员巡检
检查
	开展安全
操作规程
培训
	个体防护
用品穿戴
齐全
	出现伤亡
按公司现
场处置方
案救援
	
班长
	
	
	
√
	
√

	
	
	
动火
作业
	

6
	
工艺异常
	动火作业
人员继续
作业
	触电， 灼烫， 火灾
	
一般 风险
	
	安全管理
人员巡检
检查
	开展安全
操作规程
培训
	个体防护
用品穿戴
齐全
	出现伤亡
按公司现
场处置方
案救援
	
班长
	
	
	

√
	

√

	
	
	
动火
作业
	

7
	
工艺处理
	未进行工
艺处理或
工艺处理
不合格
	
火灾
	
一般 风险
	
	1.办理工 艺交出手 续，作业 区域单
	1.作业前， 动火区域  单位负责  人对动火
	个体防护
用品穿戴
齐全
	未办理动 火作业票 证、未进 行检测分
	
班长
	
	
	
√
	
√
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	风险点   (动火作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	位、维修
人员双方
确认
	作业人
员、监护
人员进行
安全培
训 ；
	
	析应立即
停止作
业，重新
办理后方
可进行动
火作业。
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风险点   (设备检维
修作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	










作业 活动
	
检维
修作
业
	


1
	


危险辨识
	


辨识不全
	机械  伤害， 触电， 火灾， 其他  爆炸
	

一般 风险
	
	
制定检维 修方案， 并逐项辨 识危险
	
检维修规
程培训
作业前安
全交底
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	停止作
业，将人
员转移至
安全区
域。启动
应急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	
检维
修作
业
	


2
	

安全措施编 制
	

措施不详  细、不具体
	机械  伤害， 触电， 火灾， 其他  爆炸
	

一般 风险
	
	针对辨识
的危险逐
项制定详
细的安全
措施
	
检维修操
作规程培
训
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	停止作
业，将人
员转移至
安全区
域。启动
应急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	

检维
修作
业
	



3
	


检维修作业
	

未进行工
艺处理，工
艺处理不
合格
	
火灾， 其他  爆炸， 灼烫
	


一般 风险
	
	1.办理工 艺交出手 续，岗位 人员、检 维修人员 双方进行 确认，办
	

检维修操
作规程培
训
	

正确佩戴
劳动防护
用品
	停止作
业，将人
员转移至
安全区
域。启动
应急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√
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风险点   (设备检维
修作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	理工艺交 出手续
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
检维
修作
业
	


4
	


检维修作业
	
现场使用
的工具存
在缺陷
	

其他
伤害
	

一般 风险
	
	作业前，
作业人员
检查工
具，存在
缺陷不得
使用
	
检维修操
作规程培
训
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	停止作
业，将人
员转移至
安全区
域。启动
应急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	

检维
修作
业
	



5
	


检维修作业
	运转设备
未断开电
源，或未设
置警示标
识，人员误
操作
	
触电， 机械  伤害， 火灾
	


一般 风险
	


设置警示 标识
	带电设备
检维修，
断电并挂
牌上锁处
理，作业
前检查确
认
	

检维修操
作规程培
训
	

正确佩戴
劳动防护
用品
	停止作
业，将人
员转移至
安全区
域。启动
应急预案
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	检维
修作
业
	

6
	
完工验收
	因作业拆
除的现场
安全设施
未恢复
	
其他
伤害
	
一般 风险
	
	对现场进 行验收， 恢复作业 前拆移的
	检维修操
作规程培
训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	停止作
业，将人
员转移至
安全区
	
班长
	
	
	
√
	
√
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风险点   (设备检维
修作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	安全设
施，并签
字确认
	
	
	域。启动 应急预案
	
	
	
	
	

	
	
	
检维
修作
业
	


7.
	


完工验收
	
施工工具
未清理，遗
漏在设备
内
	

其他
伤害
	

低风
险
	
	施工结束
后，现场
使用工具
应进行查
验确认
	
检维修操
作规程培
训
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	停止作
业，将人
员转移至
安全区
域。启动
应急预案
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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风险点  (叉车作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	





叉车
作业
	






1
	






作业前准备
	




叉车未检
查，未穿戴
劳动防护
用品
	




机械  伤害， 火灾
	





一般 风险
	



配备消防
器材、设
置叉车专
用放置
区 ；
	制定《特  种作业人  员管理制  度》、《设 备设施维  护保养制  度》、叉车 操作规
程，岗位 自检；编 制专用检 查 表 ；
	
持证上  岗；对操 作人员进 行规章制 度、操作 规程、应 急处置措
施培训  培训合格  后上岗 ；
	



正确穿戴  防寒服 、 反光背心  等劳动防  护用品 ；
	配备云南 白药、创 可贴、双 氧水、止 血带等应 急药品  发生紧急 情况立即 机械伤害 或火灾事 故专项应 急预案。
	






班长
	
	
	






√
	






√

	
	
	


叉车
作业
	



2
	


利用叉车进 行搬运
	行驶过程   中档住视  线向前开； 装货时，周 围无警示  或封闭管
理
	


车辆
伤害
	


一般 风险
	
	

制定操作 规程并监 督检查
	按培训计 划定期开 展安全制 度、安全 操作规程 培训教育
	

劳保用品
穿戴齐全
有效
	
出现事故 按照现场 处置方案 进行救援
	


班长
	
	
	


√
	


√




第130 页 共 3 1 5 页



	风险点   (叉车作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	

叉车
作业
	


3
	

利用叉车进 行搬运
	

叉物件不 平稳坠落
	

车辆
伤害
	

一般 风险
	
	制定操作
规程并监
督检查制
定操作规
程并监督
检查
	按培训计 划定期开 展安全制 度、安全 操作规程 培训教育
	
劳保用品
穿戴齐全
有效
	
出现事故 按照现场 处置方案 进行救援
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	

叉车
作业
	


4
	

利用叉车进 行搬运
	
上下坡不
按要求行
驶
	

车辆
伤害
	

一般 风险
	
	
制定操作 规程并监 督检查
	按培训计 划定期开 展安全制 度、安全 操作规程 培训教育
	
劳保用品
穿戴齐全
有效
	
出现事故 按照现场 处置方案 进行救援
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	

叉车
作业
	


5
	

利用叉车进 行搬运
	
作业结束
未按规定
停放
	

其他
伤害
	

一般 风险
	
	
制定操作 规程并监 督检查
	按培训计 划定期开 展安全制 度、安全 操作规程 培训教育
	
劳保用品
穿戴齐全
有效
	
出现事故 按照现场 处置方案 进行救援
	


班长
	
	
	


√
	


√
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风险点   (叉车作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	






叉车
作业
	






6
	






叉车运行
	


超载或超
宽、货品滑
落，视线遮
挡未倒车
行驶，超
速，叉车载
人、人货混
装
	




车辆  伤害， 物体  打击
	






一般 风险
	
	
制定《特  种设备安  全管理制 度》、电动 叉车安全
操作规
程，岗位
自检，张
贴警示标
识 ；
	


持证上
岗；培训
规章制
度、操作
规程，培
训合格后
上 岗 ；
	




正确穿戴  反光背心  等劳动防  护用品 ；
	配备云南 白药、创 可贴、双 氧水、止 血带等应 急药品  发生紧急 情况立即 启动综合 应急预案 或交通事 故专项应 急预案。
	






班长
	
	
	






√
	






√

	
	
	


叉车
作业
	



7
	


收尾作业
	

未拉手刹，
未熄火，随
意停放
	


机械
伤害
	


一般
风险
	
	制定《特  种设备安  全管理制  度》、电动 叉车安全  操作规
程，岗位
	持证上
岗；培训
规章制
度、操作
规程，培
训合格后
上 岗 ；
	
正确穿戴  反光背心  等劳动防  护用品 ；
	
出现事故 按照现场 处置方案 进行救援
	


班长
	
	
	


√
	


√
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	风险点   (叉车作
业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	自检，张
贴警示标
识 ；
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风险点  (日常办公
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	









日常
办公
活动
	










1
	










办公
	
1.办公室
电脑及其
它电器设
备在下班
之后不关
闭电源。
&#10;2.办
公室内吸
烟。
&#10;3.触
摸或私自
检修电气
设备。
&#10;4.随
意接入大
功率用电
器。
	









触电
火灾
	









低风
险
	


1.配电箱 装设漏电 保护器并 定期试验
其有效
性；2.消防 栓系统、 配备灭火  器；3.应急 疏散指示
标识和应
急照明完
好。
	






1.制定严
格的禁烟
制度。2.
指定专人
负责下班
关闭总电
源。
	








加强员工
安全教
育，提高
安全意识
	
	1.立即停
止作业，
再迅速切
断电源；2
用灭火器
在上风向
进行灭
火。用消
防掀将防
火沙迅速
压向火
灾，直至
将火焰全
部压
灭。;3.在
组织人员
对火灾扑
救的同
时，立即
	










岗位职工
	
	
	
	










√
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风险点   (日常办公
作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	报警；4.疏 散现场其  他人员至
安全区
域；5.保证
应急救援
通道畅
通。
	
	
	
	
	

	
	
	




日常
办公
活动
	






2
	






员工上下班
	1.骑电动
车、摩托车
未带安全
帽。
&#10;2.无  证驾驶。  &#10;3.驾  驶车辆未  系安全带。 &#10;4.未  在规定道  路上行驶
	




车辆  伤害， 其他  伤害
	





低风
险
	
	





制定管理 制度
	




加强员工
安全教
育，提高
安全意识
	





安全帽 、
安全带
	
	






岗位职工
	
	
	
	






√
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风险点   (日常办公
作业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	或超速行
驶。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




日常
办公
活动
	





3
	





相关方管理
	


未建立相
关方管理
制度、未签
订安全管
理协议
	




其他
伤害
	




低风
险
	
1.建立相  关方管理  制度；2.与 有关承包  商、供应  商等相关  方签订安  全生产管  理协议。
	
对相关方
比较重要
的作业活
动进行现
场监管，
提出具体
的安全要
求。
	



对相关方 进行岗前 培训，并 告知风险
	根据各自
作业性
质，穿戴
相应符
GB11651
《劳动防
护用品选
用规则》
要求的劳
动防护用
品
	


依据事故
类型执行
既有事故
现场处置
方案。
	





岗位职工
	
	
	
	





√
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风险点   (取样化验
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	







1
	






作业 活动
	
取样
化验
	

1
	

取样过程
	
取样时未 穿劳保鞋
	
物体
打击
	
低风
险
	
取样区域 隔离
	严格执行 操作规  程、穿戴 好劳动防 护用品
	岗前教育
培训，每
年进行再
教育
	
规范穿戴 防护用品
	

停止取样
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
化验
分析
	

2
	
操作带电仪
器、设备
	未按规定
操作，未定
期检查。
	
触电
	
低风
险
	
	
执行操作 规程
	岗前教育
培训，每
年进行再
教育
	
规范穿戴 防护用品
	
立即送医
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	
化验
分析
	

3.
	分析中产生
的有毒、有
害、刺激、
挥发性、未
知气体
	

未按规定 操作
	
中毒
和室
息
	
低风
险
	
设置了通
风橱及排
风扇
	

执行操作 规程
	岗前教育
培训，每
年进行再
教育
	

规范穿戴 防护用品
	

立即送医
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点   (分装作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	
分装
作业
	

1
	

分装前检查
	
管道、阀门 泄露
	

火灾
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	
分装岗位 安全操作 规程培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	
事故发生 后启动应 急预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
分装
作业
	

2
	
准备包装材 料
	

包装材料 划伤
	物体  打击， 其他  伤害
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	
分装岗位 安全操作 规程培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	
事故发生 后启动应 急预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
分装
作业
	

3
	

分装
	
阀门关闭
不严；包装
桶渗漏
	

火灾
	

低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	
分装岗位 安全操作 规程培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	
事故发生 后启动应 急预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
分装
作业
	

4
	
分装
	气压不足
防护挡板
松动或脱
落
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	制定安全 管理制度 和操作规 程，定期
	分装岗位 安全操作 规程培训
	合理佩戴
劳动防护
用品
	事故发生 后启动应 急预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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	风险点   (分装作
业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	巡查
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
分装
作业
	

5
	

成品入库
	
车辆超速； 包装泄漏； 堆垛坍塌
	车辆
伤害
火灾
坍塌
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	
分装岗位 安全操作 规程培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	
事故发生
后启动应
急预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点   (制胶作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	








制胶
作业
	








1
	








穿戴好劳动 护品
	








穿戴好劳
动护品
	








机械
伤害
	








低风
险
	
	






制定安全 规章制度 和安全操 作规程， 定期巡检
	





上岗前三
级安全教
育，每年
再培训不
少于20课
时 。
	





工作服 、 防尘式口 罩、防砸  劳保鞋 、 耳塞、防  护手套。
	1、其它伤
害：进行
简单伤口
包扎处
理，送医。
2、火灾：
立即使用
灭火器扑
灭着火
源。3、机
械伤害：
立即切断
电源，进
行简单伤
口包扎处
理，送医。
	








岗位职工
	
	
	
	








√

	
	
	制胶
作业
	
2
	
开启制胶机
	现场照明 不良
	触电， 机械  伤害
	低风
险
	
	制定安全 规章制度 和安全操
	上岗前三 级安全教 育，每年
	工作服 、 防尘式口 置、防砸
	1、其它伤 害：进行 简单伤口
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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	风险点   (制胶作
业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	作规程， 定期巡检
	再培训不
少于20课
时 。
	劳保鞋 、 耳塞、防  护手套。
	包扎处   理，送医。 2、火灾： 立即使用  灭火器扑
灭着火   源。4、机  械伤害：  立即切断  电源，进  行简单伤  口包扎处  理，送医。
	
	
	
	
	

	
	
	


制胶
作业
	



3
	


开启制胶机
	

消防器材 配备不足 或失效
	


机械
伤害
	


低风
险
	
	
制定安全 规章制度 和安全操 作规程， 定期巡检
	上岗前三
级安全教
育，每年
再培训不
少于20课
时 。
	工作服 、 防尘式口 罩、防砸  劳保鞋 、 耳塞、防  护手套。
	1、其它伤
害：进行
简单伤口
包扎处
理，送医。
2、火灾：
立即使用
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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	风险点   (制胶作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	灭火器扑
灭着火
源。5、机
械伤害：
立即切断
电源，进
行简单伤
口包扎处
理，送医。
	
	
	
	
	

	
	
	




制胶
作业
	





4
	





开启制胶机
	




地面或楼  梯狭窄、滑 湿、有杂物
	




机械
伤害
	




低风
险
	
	


制定安全 规章制度 和安全操 作规程， 定期巡检
	


上岗前三
级安全教
育，每年
再培训不
少于20课
时 。
	


工作服 、 防尘式口 罩、防砸  劳保鞋 、 耳塞、防  护手套。
	1、其它伤
害：进行
简单伤口
包扎处
理，送医。
2、火灾：
立即使用
灭火器扑
灭着火
源。6、机
械伤害：
	





岗位职工
	
	
	
	





√
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风险点   (制胶作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	立即切断  电源，进  行简单伤  口包扎处  理，送医。
	
	
	
	
	

	
	
	







制胶
作业
	








5
	







混合原料
	






精力不集
中操作失
误
	







机械
伤害
	







低风
险
	
	





制定安全 规章制度 和安全操 作规程， 定期巡检
	




上岗前三
级安全教
育，每年
再培训不
少于20课
时 。
	




工作服 、 防尘式口 罩、防砸  劳保鞋 、 耳塞、防  护手套。
	1、其它伤
害：进行
简单伤口
包扎处
理，送医。
2、火灾：
立即使用
灭火器扑
灭着火
源。7、机
械伤害：
立即切断
电源，进
行简单伤
口包扎处
	








岗位职工
	
	
	
	








√




第143 页 共 3 1 5 页



	风险点   (制胶作
业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	理，送医。
	
	
	
	
	

	
	
	







制胶
作业
	








6
	








混合原料
	







开启电源
接触带电
部位
	








触电
	








低风
险
	
	






制定安全 规章制度 和安全操 作规程， 定期巡检
	





上岗前三
级安全教
育，每年
再培训不
少于20课
时 。
	





工作服 、 防尘式口 罩、防砸  劳保鞋 、 耳塞、防  护手套。
	1、其它伤
害：进行
简单伤口
包扎处
理，送医。
2、火灾：
立即使用
灭火器扑
灭着火
源。8、机
械伤害，
立即切断
电源，进
行简单伤
口包扎处
理，送医。
	








岗位职工
	
	
	
	








√
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风险点   (制胶作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	







制胶
作业
	








7
	








混合原料
	








原料混合 产生粉尘
	







机械
伤害
	







低风
险
	
	






制定安全 规章制度 和安全操 作规程， 定期巡检
	





上岗前三
级安全教
育，每年
再培训不
少于20课
时 。
	





工作服 、 防尘式口 罩、防砸  劳保鞋 、 耳塞、防  护手套。
	1、其它伤
害：进行
简单伤口
包扎处
理，送医。
2、火灾：
立即使用
灭火器扑
灭着火
源。9、机
械伤害：
立即切断
电源，进
行简单伤
口包扎处
理，送医。
	








岗位职工
	
	
	
	








√

	
	
	
制胶
作业
	

8
	
制胶机清理
	混合机内  检修或清  理粘料时， 未执行停
	
机械
伤害
	
低风
险
	
设安全照
明 。
	制定安全 规章制度 和安全操 作规程，
	上岗前三 级安全教 育，每年 再培训不
	工作服 、 防尘式口 罩、防砸  劳保鞋 、
	1、其它伤
害：进行
简单伤口
包扎处
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (制胶作
业)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	电、挂牌、 上锁
	
	
	
	定期巡检
	少于20课
时 。
	耳塞、防 护手套。
	理，送医。
2、火灾：
立即使用
灭火器扑
灭着火
源。11、
机械伤
害：立即
切断电
源，进行
简单伤口
包扎处
理，送医。
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风险点   (研磨作
业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	










作业 活动
	研磨
机作
业
	
1
	
作业前准备
	操作人员 未经培训
	机械
伤害
	低风
险
	
	操作人员
进行上岗
培训
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	研磨
机作
业
	
2
	
作业前准备
	工艺损伤
通道存在
异物
	机械
伤害
	低风
险
	
	严格按照 操作规程
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	研磨
机作
业
	
3.
	
作业前准备
	机械部件 异常运行
	机械
伤害
	低风
险
	
	严格按照 操作规程
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
V

	
	
	研磨
机作
业
	

4
	
作业前准备
	接线不规
范、漏电保
护失效导
致漏电
	
触电
	
低风
险
	
设置漏电 保护装置
	
严格按照 操作规程
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	研磨
机作
业
	
5
	
研磨作业
	操作错误 造成伤害
	机械
伤害
	低风
险
	制定相关 《安全作  业规程》
	严格按照 操作规程
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	研磨
机作
业
	
6
	
研磨作业
	操作不当 易手压伤
	机械
伤害
	低风
险
	制定相关 《安全作  业规程》
	严格按照 操作规程
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (研磨作
业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
研磨
机作
业
	

7.
	

作业结束
	未断电操
作造成触
电，线路接
线造成漏
电
	

触电
	
低风
险
	
设置漏电 保护装置
	
严格按照 操作规程
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	研磨
机作
业
	

8
	
作业结束
	清洁过程
中磕碰到
身体
	机械  伤害， 其他  伤害
	
低风
险
	
	
严格按照 操作规程
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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	风险点   (捏合作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	









捏合
作业
	










1
	










作业前
	








作业人员
未按规定
穿戴劳保
用品
	







机械
伤害
触电
其他
伤
害
	









低风
险
	





1、设备安
全规定安
装；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	1、有安全
管理制度  及安全操  作规程， 并严格执  行；2、 作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章  违规行   为；3、 加强对设  备检查 、 维护保   养，确保  设备处于  良好状
态；    4、
	







对作业人
员进行安
全培训
提高安全
意识和操
作技能
	






配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	








制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	










岗位职工
	
	
	
	










√
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	风险点   (捏合作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	落实安全 生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	








捏合
作业
	








2
	








作业前
	






酒后等身
体不适情
况下上岗
作业
	





机械
伤害，
触电
其他
伤
害
	








低风
险
	



1、设备安
全规定安
装；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	1、有安全
管理制度  及安全操  作规程， 并严格执  行；2、 作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章  违规行   为；3、 加强对设  备检查 、 维护保   养，确保
	





对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能
	




配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	






制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	








岗位职工
	
	
	
	








√
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	风险点   (捏合作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设备处于
良好状
态；   4、
落实安全
生产责
任，加强
责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






捏合
作业
	






3
	






作业中
	




空载试机
检查各机
械设备工
作是否正
常
	 (
伤害
)



机械
伤害
触电
其他
	






低风
险
	

1、设备安
全规定安
装；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行 ； 2 、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；    3、
加强对设
	



对作业人 员进行安 全培训 提高安全 意识和操 作技能
	


配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	




制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	






岗位职工
	
	
	
	






√
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	风险点   (捏合作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	备检查
维护保  养，确保 设备处于
良好状   态；    4、 落实安全
生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




捏合
作业
	




4
	




作业中
	




投料速度  过快，过多
	

机械
伤害，
触电，
其他
伤
害
	




低风
险
	1、设备安
全规定安
装；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程
并严格执
行；2、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
	

对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能
	
配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	


制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	




岗位职工
	
	
	
	




√
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风险点   (捏合作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	违规行
为；3、 加强对设  备检查 、
维护保  养，确保 设备处于
良好状   态；    4、 落实安全
生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


捏合
作业
	



5
	


作业中
	

按规定顺 序开启操 作台电源
	机械
伤害
触电
其他
伤
害
	


低风
险
	1、设备安
全规定安
装；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行；2、
作业过程
	对作业人
员进行安
全培训
提高安全
意识和操
作技能
	配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	
制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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风险点   (捏合作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	护、安全 联控装置
	中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；3、
加强对设
备检查 、
维护保
养，确保
设备处于
良好状
态；    4、
落实安全
生产责
任，加强
责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
捏合
作业
	

6
	
作业中
	未按规定
操作相关
设备
	机械  伤害， 触电， 其他
	
低风
险
	1、设备安 全规定安 装；2、有 必要的安
	1、有安全 管理制度 及安全操 作规程，
	对作业人 员进行安 全培训， 提高安全
	配备安全 帽、防护 服、防护 鞋防护手
	制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	
岗位职工
	
	
	
	

V
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	风险点   (捏合作
业 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	伤害
	
	全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	并严格执 行；2、 作业过程 中进行巡 查，及时 制止违章 违规行
为；    3、
加强对设 备检查  维护保  养，确保 设备处于 良好状  态；4、 落实安全 生产责  任，加强 责任考核
	意识和操 作技能
	套、护目
镜等防护
用品
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	风险点   (捏合作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	










捏合
作业
	











7.
	











作业中
	









设备出现
故障、异常
现象，未及
时处理
	 (
伤害
)








机械  伤害， 触电  其他
	










低风
险
	






1、设备安
全规定安
装；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行 ； 2 、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为 ； 3 、
加强对设
备检查 、
维护保
养，确保
设备处于
良好状
态 ； 4 、
落实安全
	








对作业人 员进行安 全培训， 提高安全 意识和操 作技能
	







配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	









制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	











岗位职工
	
	
	
	











√
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	风险点   (捏合作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	








捏合
作业
	









8
	









作业中
	








擅自离开 工作岗位
	






机械
伤害，
触电，
其他
伤
害
	








低风
险
	




1、设备安
全规定安
装；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行；2、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；    3、
加强对设
备检查
维护保
养，确保
设备处于
	






对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能
	





配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	







制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	









岗位职工
	
	
	
	









√
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风险点   (捏合作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	良好状  态；4、 落实安全 生产责  任，加强 责任考核
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






捏合
作业
	







9
	







作业后
	




停止作业
后，未按规
定程序停
止相关电
气设备
	 (
伤害
)




机械
伤害
触电
其他
	






低风
险
	
1、设备安
全规定安
装，实行
集中控
制；2、有
必要的安
全防护装
置；3、有
漏电保
护、安全
联控装置
	1、有安全
管理制度
及安全操
作规程，
并严格执
行；2、
作业过程
中进行巡
查，及时
制止违章
违规行
为；    3、
加强对设
备检查 、
	




对作业人
员进行安
全培训，
提高安全
意识和操
作技能
	



配备安全
帽、防护
服、防护
鞋防护手
套、护目
镜等防护
用品
	





制定应急
预案，定
期开展应
急演练
	







岗位职工
	
	
	
	







√
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	风险点   (捏合作
业 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	维护保  养，确保 设备处于
良好状   态；    4、 落实安全
生产责  任，加强 责任考核
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风险点   (白油卸车
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	
白油 卸车 作业
	


1
	

车辆驶入卸 车位
	
未按规定
安装防火
帽；车辆超
速
	
车辆  伤害， 火灾
	

低风
险
	
	

专人收缴 烟火
	
卸车安全
操作规程
培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	定期进行 泄漏现场 处置方案 演练、卸 车现场处 置方案。
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	
白油 卸车 作业
	


2
	

卸车软管连 接
	
软管夹持
松动，不紧
密，软管瑕
疵
	


火灾
	

低风
险
	
1.卸车管
道设置止
回阀
	
1.软管每 日检查， 每次使用 前检查
	
卸车安全
操作规程
培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	定期进行 泄漏现场 处置方案 演练、卸 车现场处 置方案。
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	
白油 卸车 作业
	


3
	

开启管道阀 门
	


阀门泄漏
	


火灾
	

低风
险
	
1.卸车管
道设置止
回阀
	
1.每日检
查，开启
阀门前检
查
	

卸车安全
操作规程
培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	定期进行 泄漏现场 处置方案 演练、卸 车现场处 置方案。
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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风险点   (白油卸车
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
白油 卸车 作业
	


4
	

开启管道阀 门
	


阀门泄漏
	


火灾
	

低风
险
	

3.设置可
燃气体报
警器
	
每日检
查，开启
阀门前检
查
	
卸车安全
操作规程
培训
	

合理佩戴
劳动防护
用品
	定期进行 泄漏现场 处置方案 演练、卸 车现场处 置方案。
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	
白油 卸车 作业
	


5
	


开启卸车泵
	电气线路、 开关漏电； 泵体泄漏   泵体防护   设施脱落
	
机械  伤害， 触电， 火灾
	

低风
险
	
1.卸车管
道设置止
回阀
	
每日检
查，开启
阀门前检
查
	
卸车安全
操作规程
培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	定期进行 泄漏现场 处置方案 演练、卸 车现场处 置方案。
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	
白油 卸车 作业
	


6
	


关闭阀门
	

阀门关闭 不严
	


火灾
	

低风
险
	
1.卸车管
道设置止
回阀
	
卸车人员 在关闭阀 门后应与 保管确认
	
卸车安全
操作规程
培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	定期进行 泄漏现场 处置方案 演练、卸 车现场处 置方案。
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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风险点   (白油卸车
作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
白油 卸车 作业
	


7.
	


车辆驶离
	


车辆超速
	

车辆
伤害
	

低风
险
	

设置限速 标识
	


专人引导
	
卸车安全
操作规程
培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	定期进行 泄漏现场 处置方案 演练、卸 车现场处 置方案。
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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风险点   (原材料卸
车作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










1
	









作业 活动
	



原材
料卸
车作
业
	





1
	





作业前准备
	




作业前现
场未进行
封闭
	




机械
伤害
	




低风
险
	
现场放置
风险告知
牌进行安
全告知，
并视环境
情况用反
光锥进行
封闭。
	执行现场
安全规
程；执行
风险明白
卡和关键
控制措施
要求；加
强现场反
违章自查
自 纠
	作业人员 经过培训 考试，持  证上岗 ；
学习掌握
急救措
施；开工
前进行危
险预控措
施的培训
交底。
	




正确佩戴
劳动防护
用品
	发生伤害
事故后，
现人员应
立即采取
防止受伤
人员失
血、休克、 昏迷等紧   急救护措
施
	





岗位职工
	
	
	
	





√

	
	
	

原材
料卸
车作
业
	



2
	



卸车
	


扶车门未
使用辅助
工具
	


机械
伤害
	


低风
险
	
现场放置
风险告知
牌进行安
全告知及
扶车门辅
助工具
	执行现场
安全规程
及措施要
求措施要
求；加强
现场反违
章自查自
纠
	作业人员
经过培训
考试，持
证上岗 ；
学习掌握
急救措
施；开工
前进行危
	


正确佩戴
劳动防护
用品
	发生伤害
事故后，
现人员应
立即采取
防止受伤
人员失
血、休克、 昏迷等紧
	



岗位职工
	
	
	
	



√
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	风险点   (原材料卸
车作业)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	险预控措
施的培训
交底。
	
	急救护措 施
	
	
	
	
	

	
	
	



原材
料卸
车作
业
	





3
	





码垛
	




倒车前未 回头观察 行车路线
	




机械
伤害
	




低风
险
	


安装倒车
影像、倒
车雷达 、
大功率语
音提示倒
车喇叭
	

执行现场
安全规程
及措施要
求加强现
场反违章
自查自
纠 ；
	作业人员
经过培训
考试，持
证上岗 ；
学习掌握
急救措
施；开工
前进行危
险预控措
施的培训
交底。
	




正确佩戴
劳动防护
用品
	发生伤害
事故后，
现人员应
立即采取
防止受伤
人员失
血、休克、 昏迷等紧   急救护措
施
	





岗位职工
	
	
	
	





√

	
	
	原材
料卸
车作
业
	

4
	

车辆驶离
	

车辆超速
	
车辆
伤害
	
低风
险
	
设置限速 标识
	

专人引导
	
卸车安全
操作规程
培训
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	根据人员
受伤情况
进行紧急
处置后就
医 。
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点   (活性炭
箱 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备
设施
	






活性
炭箱
	







1
	







本体
	






无变形、泄 露现象
	






其他
伤害
	






低风
险
	
	


执行设备
安全操作
规程，岗
位人员每
日检查一
次，每月
一次维护
保养
	



1,经过岗
位培训
考核合格
后上岗作
业；2,每年
接受安全
再教育
	






合理佩戴
劳动防护
用品
	发现有人 受伤后
立即关闭
设备电
源，现场
有关人员
立即向周
围人员呼
救，用对
讲机通知
领导或值
班人员，
拨打120
急救电话
	







岗位职工
	
	
	
	







√

	
	
	
活性
炭箱
	

2
	

连接法兰
	法兰、垫
片、螺栓材
料正确、安
装好、无泄
漏
	
其他
伤害
	
低风
险
	
	执行设备 安全操作 规程，岗 位人员每 日检查一
	1,经过岗
位培训，
考核合格
后上岗作
业；2,每年
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	发现有人
受伤后，
立即关闭
设备电
源，现场
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点   (活性炭
箱 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	次，每月
一次维护
保养
	接受安全
再教育
	
	有关人员 立即向周 围人员呼 救，用对 讲机通知 领导或值 班人员， 拨打120 急救电话
	
	
	
	
	

	
	
	





风机
	





3
	





设备主体
	




完好牢固
无变形受
损现象
	




机械
伤害
	




低风
险
	




连接螺栓 齐全有效
	
执行设备
安全操作
规程，岗
位人员每
日检查一
次，每月
一次维护
保养
	

1,经过岗
位培训，
考核合格
后上岗作
业；2,每年
接受安全
再教育
	




合理佩戴
劳动防护
用品
	发现有人
受伤后，
立即关闭
设备电
源，现场
有关人员
立即向周
围人员呼
救，用对
讲机通知
领导或值
	





岗位职工
	
	
	
	





√
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风险点   (活性炭
箱 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	班人员， 拨打120 急救电话
	
	
	
	
	

	
	
	







风机
	







4
	







电气线路
	






线路无破
损，无漏电
风险
	






触电， 火灾
	






低风
险
	






设置漏电 保护，PE 电气防护
	


执行设备
安全操作
规程，岗
位人员每
日检查一
次，每月
一次维护
保养
	



1,经过岗
位培训
考核合格
后上岗作
业；2,每年
接受安全
再教育
	






合理佩戴
劳动防护
用品
	发现有人
受伤后，
立即关闭
设备电
源，现场
有关人员
立即向周
围人员呼
救，用对
讲机通知
领导或值
班人员，
拨打120
急救电话
	







岗位职工
	
	
	
	







√

	
	
	
风机
	
5
	
工况
	运行平稳， 工况良好
	其他
伤害
	低风
险
	安装消音
器，安装
减震垫
	执行设备 安全操作 规程，岗
	1,经过岗 位培训 考核合格
	合理佩戴
劳动防护
用品
	发现有人 受伤后 立即关闭
	
岗位职工
	
	
	
	
V
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风险点   (活性炭
箱 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	位人员每
日检查一
次，每月
一次维护
保养
	后上岗作
业；2,每年
接受安全
再教育
	
	设备电  源，现场 有关人员 立即向周 围人员呼 救，用对 讲机通知 领导或值 班人员， 拨打120  急救电话
	
	
	
	
	

	
	
	




风机
	




6
	



风机运行产 生噪音
	




小于75dB
	



其他
伤害
	



低风
险
	


选型噪音 小、节能 型风机。
	执行设备
安全操作
规程，岗
位人员每
日检查一
次，每月
一次维护
保养
	
1,经过岗
位培训，
考核合格
后上岗作
业；2,每年
接受安全
再教育
	


合理佩戴
劳动防护
用品
	发现有人
受伤后，
立即关闭
设备电
源，现场
有关人员
立即向周
围人员呼
救，用对
	




岗位职工
	
	
	
	




√
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风险点   (活性炭
箱)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	讲机通知 领导或值 班人员， 拨打120 急救电话
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风险点   (除尘器)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备
设施
	






除尘
器
	






1
	






基础、支架
	






基础、支架 牢固
	






物体
打击
	






低风
险
	


按照设计
图纸进行
安装，基
础夯实。
支架焊
接，进行
防腐处
理。
	






定期巡查
	定期对除  尘设备作  业人员进  行安全操  作技术规  程培训 ； 对职工进  行除尘机  械点检知  识培训，  强化安全
责任教
育。
	


按劳保用
品穿戴要
求，佩戴
防护眼
镜、耐高
温面罩 、
3M防尘
口罩。
	





发生事故
后启动应
急预案
	






岗位职工
	
	
	
	






√

	
	
	

除尘
器
	


2
	


设备本体
	

设备运行 良好
	
中毒
和室
息
	

低风
险
	
	


定期巡查
	定期对除  尘设备作  业人员进  行安全操  作技术规  程培训 ；
	按劳保用
品穿戴要
求，佩戴
防护眼
镜、耐高
温面罩 、
	

发生事故
后启动应
急预案
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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风险点  (除尘器)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	对职工进 行除尘机 械点检知 识培训， 强化安全
责任教
育。
	3 M 防 尘
口罩。
	
	
	
	
	
	

	
	
	






除尘
器
	






3
	






风机
	外壳各部  螺栓无松  动、脱落， 接口无漏  风，焊口无 开 裂 ；
轴承润滑  良好，无振 动、无杂  音，温度< 60 ℃;
风机入口 执行机构
	






物体
打击
	






低风
险
	
	






定期巡查
	定期对除
尘设备作
业人员进
行安全操
作技术规
程培
训；  对
职工进行
除尘机械
点检知识
培训，强
化安全责
任教育。
	


按劳保用
品穿戴要
求，佩戴
防护眼
镜、耐高
温面置，
3 M 防 尘
口罩。
	





发生事故
后启动应
急预案
	






岗位职工
	
	
	
	






√
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风险点  (除尘器)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	开关灵活  可靠，角度 准确。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






除尘
器
	







4
	







气缸
	


零件齐全  无损，紧固 螺母无松  动；    气  缸密封良  好，无漏  气，运行平 稳，完好。
	






其他
伤害
	






低风
险
	
	







定期巡查
	定期对除
尘设备作
业人员进
行安全操
作技术规
程培
训；  对
职工进行
除尘机械
点检知识
培训，强
化安全责
任教育。
	


按劳保用
品穿戴要
求，佩戴
防护眼
镜、耐高
温面罩 、
3 M 防 尘
口罩。
	






发生事故
后启动应
急预案
	







岗位职工
	
	
	
	







√

	
	
	除尘
器
	
5
	
卸灰阀
	零件齐全  无损，紧固 螺母无松
	物体
打击
	低风
险
	
	定期巡查 疏通。
	定期对除 尘设备作 业人员进
	按劳保用 品穿戴要 求，佩戴
	发生事故
后启动应
急预案
	
岗位职工
	
	
	
	
V
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风险点  (除尘器)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	动；     固 定重锤螺  栓牢固，位
置合适，完 好。
	
	
	
	
	行安全操
作技术规
程培
训；  对
职工进行
除尘机械
点检知识
培训，强
化安全责
任教育。
	防护眼
镜、耐高
温面罩 、
3 M 防 尘
口罩。
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风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	










设备
设施
	

配电
室
	


1
	


配电柜
	
安装完整  螺丝齐全， 各零部件  灵活好用
	


触电
	

一般
风险
	
划分区
域，无关
人员禁止
入内
	


定期检查
	对人员进
行人员有
关物体打
击知识培
训
	

穿戴绝缘 防护用品
	配备应急
物资、药
品，以便
临时救
治、人员
监护
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	
配电
室
	

2
	
接线及控制
	
接线规范
	
触电
	
一般
风险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期检查
	
进行电气 知识培训
	
穿戴绝缘 防护用品
	根据现场
触电处置
方案进行
演练
	
班长
	
	
	

√
	

√

	
	
	

配电
室
	


3
	
门窗是否完
整、有无挡
鼠板、防护
网
	


齐全完好
	

机械
伤害
	

一般
风险
	
划分区
域，无关
人员禁止
入内
	


定期检查
	对人员进
行人员有
关机械伤
害知识培
训
	

穿戴绝缘 防护用品
	配备应急
物资、药
品，以便
临时救
治、人员
监护
	


班长
	
	
	


√
	


√

	
	
	配电
室
	
4
	变压器外壳
接地是否正
常
	接地完好、 线路完好
	
触电
	一般
风险
	划分区 域，无关 人员禁止
	
定期检查
	进行电气 知识培训
	穿戴绝缘 防护用品
	根据现场 触电处置 方案进行
	
班长
	
	
	
√
	
√
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风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	入内
	
	
	
	演练
	
	
	
	
	

	
	
	
配电
室
	

5
	有无杂物、
灰尘，现场
是否整洁
	
现场整洁
无杂物
	
触电
	
一般
风险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期检查
	
进行电气 知识培训
	
穿戴绝综 防护用品
	根据现场
触电处置
方案进行
演练
	
班长
	
	
	
√
	
√

	
	
	






配电
室
	






6
	






管理
	1.电气工  作人员应  取得国家  电工特种 作业操作  证。   2.应
确定2名 电气工作 人员负责 配电室日 常巡检操
作任务。 3.变配电
	






触电
	






一般
风险
	1.确定2
名电气工
作人员负
责配电室
日常巡检
操作任
务。2.
实行主管
领导负责
制，主管
领导定期
进行检
查。    3.
	1.工作人 员应取得 国家电工 特种作业 操作证。 2.除本  单位电气 工作人员 及上级主 管人员  外，其他 无关人员 一律不得
	



1.定期进
行电气安
全培训。
2.作业
前熟记用
电知识。
	


1.按照要 求穿戴劳 动防护用 品。   2.
穿绝缘 鞋、戴绝 缘手套。
	1.立即切 断电源， 或用干燥 绝缘物挑 开电线使 触电者脱 离电源。 	2.脱离 电源后， 根据具体
情况采取
对症救
护。   3.
	






班长
	
	
	






√
	






√




第175 页 共 3 1 5 页



	
风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	室宜实行 主管领导 负责制。
4.除本单  位电气工  作人员及  上级主管 人员外，其 他无关人  员一律不 得进入变
配电室，因 公确需进
入者，在变 配电室电  气工作人  员的带领  下进入。
5.低压作 业应具备：
	
	
	禁止将电 气安全用 具与其他 工具混在 一起。
	进入变配
电室，因
公确需进
入者，须
经变配电
室主管领
导批准并
告知存在
的风险，
并在变配
电室电气
工作人员
的带领下
进入变配
电室。3
低压作业
应具备的
安全用
具：绝缘
手套、绝
	
	
	如果触电 者伤势严 重，呼吸 及心脏停 止，立即 施行人工 呼吸和胸 外挤压。 	4.在送 往医院途
中，不能 终止急  救。
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风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	绝缘手套、
绝缘夹钳、
验电笔、绝
缘鞋、接地
线、护目眼
镜等。  6
高压作业
应具备：高
压绝缘杆、
绝缘夹钳、
高压验电
器、绝缘手
套、绝缘
靴、绝缘
台、绝缘
垫、接地
线。  7
登高作业：
安全带、绝
缘绳、安全
	
	
	
	缘夹钳、
验电笔、
绝缘鞋 、
接地线、
护目眼镜
等。   4.
高压作业
应具备的
安全用
具：高压
绝缘杆 、
绝缘夹
钳、高压
验电器、
绝缘手
套、绝缘
靴、绝缘
台、绝缘
垫、接地
线。   5.
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风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	帽等。   8. 禁止将电  气安全用  具与其他  工具混在
一起。
	
	
	
	登高作业
安全用  具：安全 带、绝缘 绳、安全 帽等。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






配电
室
	







7
	







门窗
	1.配电室 实行落锁
管理。   2. 通常情况  下应向外
开启，对于 门的两面  都有电气
设备时，应 向两个方  向开启。
3.当变配 电室长度  超 过 7 m
	







火灾
	






一般
风险
	1.通常情 况下应向 外开启， 对于门的 两面都有 电气设备 时，应向 两个方向
开启。   2. 门、窗关  闭应密
合。   3. 门口装挡 鼠板，且
	1.张贴
“当心触
电”安全
警示标
识。   2.
定期进行
安全用电
检查。3.
配电室实
行落锁管
理。   4.
当变配电
室长度超
过 7 m
	




1.定期进 行电气安 全培训。
2.作业  前熟记用 电知识。
	



1.按照要 求穿戴劳 动防护用 品。   2.
穿绝缘  鞋、戴绝 缘手套。
	1 . 电线、 电气设施  着火，应  首先切断  供电线路  及电气设  备电源。 2.电气
设备着  火，灭火 人员应充 分利用现 有的消防 设施进行
	







班长
	
	
	







√
	







√
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风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	时，应至少 装设两个   门。4 . 门、 窗关闭应   密合。   5. 门口装挡   鼠板，且高  度不应低
于0.4m。 6.窗户装
10×10 mm  金属防护  网。  7.变 配电室门  窗材料应  为非燃烧  体或难燃  烧体。   8. 变配电室  内应配置
	
	
	高度不应
低于0.4
m。   4.窗
户装
10×10   mm
金属防护
网。   5
门窗材料  为非燃烧  体或难燃  烧体。   6. 配置应急  照明和通  风设备。
	时，应至 少装设两 个门。
	
	
	灭火。3
着火事故
现场由熟
悉带电设
备的技术
人员负责
灭火指挥
或组织消
防灭火组
进行扑灭
电气火
灾。   4.
扑救电气
火灾，可
选用干粉
灭火器，
不得使用
水灭火。
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风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	应急照明 和通风设  备，以保证 通风效果  良好和应
急处置的 需要。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	






配电
室
	






8
	






孔洞与通风 孔
	1.应装设  防止鼠、蛇
类等小动 物进入的
网罩，其防 护等级不  宜低于GB  4208规定  的IP3X
级。  2.直 接与室外  露天相通  的通风孔
	






触电
	






低风
险
	1.应装设  防止鼠 、 蛇类等小  动物进入  的网罩
其防护等
级不宜低
于GB
4208规定
的IP3X
级。   2.
直接与室
外露天相
	



室内电缆
沟盖板、
设备具有
的防护装
置应齐
全。
	





2.作业前
熟记用电
知识。
	


1.按照要 求穿戴劳 动防护用 品。   2.
穿绝缘  鞋、戴绝 缘手套。
	1.立即切 断电源， 或用干燥 绝缘物挑 开电线使 触电者脱 离电源。 	2.脱离 电源后， 根据具体
情况采取
对症救
护。   3.
	






岗位职工
	
	
	
	






√
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风险点  (配电室)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	应采取防  止雨、雪飘 入的措施。
3.室内电
缆沟盖板、 设备具有  的防护装  置应齐全。
	
	
	通的通风  孔应采取  防 止 雨 、 雪飘入的 措施。
	
	
	
	如果触电 者伤势严 重，呼吸 及心脏停 止，立即 施行人工 呼吸和胸 外挤压。 	4.在送 往医院途
中，不能 终止急  救。
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风险点   (真空系
统 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	
真空
泵
	

1
	

基础
	
无下沉、倾 斜、风化
	
其他
伤害
	
低风
险
	
定期检查
基础沉降
点
	日常检
查，严格
执行管理
规定
	三级教育
培训合格
后上岗，
每年进行
再培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	发生事故
后立即启
动应急预
案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
真空
泵
	

2
	

焊缝
	

无脱落、无 裂缝
	
火灾
容器
爆炸
	
低风
险
	
	日常检
查，严格
执行管理
规定
	三级教育
培训合格
后上岗，
每年进行
再培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	发生事故
后立即启
动应急预
案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
真空
泵
	

3
	
接口法兰、 管线
	法兰、垫
片、螺栓材
质正确，安
装好，无泄
漏
	
火灾， 其他  爆炸
	

低风
险
	
	日常检
查，严格
执行管理
规定
	三级教育 培训合格 后上岗  每年进行 再培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	发生事故
后立即启
动应急预
案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
真空
泵
	

4
	
压力表
	上下限清  晰，在校验 有效期内， 指示正确。
	
容器
爆炸
	
低风
险
	
	日常检
查，严格
执行管理
规定
	三级教育 培训合格 后上岗  每年进行
	合理佩戴
劳动防护
用品
	发生事故
后立即启
动应急预
案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (真空系
统 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	再培训
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
真空
泵
	

5
	

油视镜
	
视镜清晰， 有标识线
	
其他
伤害
	
低风
险
	
	日常检
查，严格
执行管理
规定
	三级教育 培训合格 后上岗  每年进行 再培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	发生事故
后立即启
动应急预
案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
真空
泵
	

6
	

接地
	

在规定范 围内
	
火灾， 其他  爆炸
	

低风
险
	

有接地线
	日常检
查，严格
执行管理
规定
	三级教育
培训合格
后上岗，
每年进行
再培训
	
合理佩戴
劳动防护
用品
	发生事故
后立即启
动应急预
案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	


真空
泵
	



7
	


支承支座
	牢固、齐
全、基础完
整、无严重
裂纹，无不
均匀下沉，
紧固螺栓
完好
	

火灾， 其他  爆炸
	


低风
险
	
	
日常检
查，严格
执行管理
规定
	
三级教育
培训合格
后上岗，
每年进行
再培训
	

合理佩戴
劳动防护
用品
	
发生事故
后立即启
动应急预
案
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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风险点   (空压机系
统 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备
设施
	

空压
机系
统
	



1.
	


设备主体
	空压机、干
燥机、储气
罐安装完
整，螺丝齐
全，各零部
件灵活好
用
	


物体
打击
	


低风
险
	零部件配
备齐全 、
灵活好
用，螺丝
紧固到
位。
	定期检查 设备主体 上的零部 件是否完 整，尤其 是螺栓是 否紧固。
	

巡检时佩
戴防噪声
耳麦。
	
加强维修
工专业知
识及操作
技能培
训。
	发生事
故，及时
呼救、上
报，有人
员伤亡时
拨打急救
电话。
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	




空压
机系
统
	






2
	






线路
	




空压机、干
燥机接线
规范，且防
护到位
	






触电
	





低风
险
	




规范布
线，且进
行套管保
护。
	


每天检查
设备线路
情况，发
现问题及
时找专业
电工进行
维修。
	




巡检时佩
戴防噪声
耳麦。
	


加强岗位
员工安全
知识培
训，提高
自身安全
意识。
	紧急切断
电源，保
证自身安
全下扶稳
触电者，
防止触电
者脱离电
源后摔
伤，导致
二次伤
害，同时
拨打急救
	






岗位职工
	
	
	
	






√
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风险点   (空压机系
统 )
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	电话送 医 。
	
	
	
	
	

	
	
	

空压
机系
统
	



3
	


仪表
	

储气罐及
空压机仪
表显示正
常 。
	


其他
伤害
	


低风
险
	

规范安装
合格压力
表。
	每年对压 力表进行 校验，并 在压力表 上张贴检 验标识。
	

巡检时佩
戴防噪声
耳麦。
	加强岗位
员工安全
知识培
训，提高
自身安全
意识，
	发生事
故，及时
呼救、上
报，有人
员伤亡时
拨打急救
电话。
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	

空压
机系
统
	



4
	


安全阀
	
安全阀整 定压力小 于罐体设 计压力。
	


其他
爆炸
	


低风
险
	

规范安装
合格安全
阀 。
	
建立安全
阀台账
每年对安
全阀进行
检验。
	

巡检时佩
戴防噪声
耳麦。
	加强岗位
员工安全
知识培
训，提高
自身安全
意识。
	发生事
故，及时
呼救、上
报，有人
员伤亡时
拨打急救
电话。
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	空压
机系
统
	
5
	
周边环境
	有良好的 通风散热  条件，保持
	其他
伤害
	低风
险
	室内安装 通风排气 扇，并有
	定期开启 通风排气 扇，尤其
	巡检时佩
戴防噪声
耳麦。
	加强岗位
员工安全
知识培
	发生事  故，及时 呼救、上
	
岗位职工
	
	
	
	
V
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	风险点   (空压机系
统)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	室内温度
在合适范
围内。
	
	
	效 。
	是夏季温 度高，保 持室内空 气流通。
	
	训，提高 自身安全
意识。
	报，有人
员伤亡时
拨打急救
电话。
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风险点  (叉车)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	











2
	










设备
设施
	









叉车
	









1
	









制动
	车辆正常   行驶时无   制动阻滞、 车轮抱死   现象，制动  时制动踏  板动作应   正常，响应  迅速，方向 盘无抖动， 无跑偏现   象，机动车  配备的防   抱死制动   装置自检   功能应正
常
	








车辆
伤害
	








一般 风险
	
	



定期维
保、检查
更换刹车
片、刹车
油；限制
车速，定
期检测，
叉车司机
持证上
岗 。
	








1.定期岗
位培训
	







配备相对
应安全劳
保用品齐
全
	








1.配备应
急药品药
箱
	









班长
	
	
	









√
	









√

	
	
	叉车
	
2
	叉车灯光、 喇叭
	照明及信 号装置应
	车辆
伤害
	一般
风险
	
	定期检测 灯光设施
	每年对相 关岗位人
	配备相对 应安全劳
	现场施  救，拨打
	班长
	
	
	√
	√
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风险点  (叉车)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	齐全，工作  正常，各种  灯光变换   功能正常， 对称设置、 功能相同  灯具的光
色和亮度 不应有明 显差异。
	
	
	
	亮度、变
换正常，
喇叭能够
有效发
声，检查
使用情
况，损坏
的禁止使
用，叉车
工持证上
岗 。
	员进行安
全操作规
程培训
	保用品齐 全
	急救电话
	
	
	
	
	

	
	
	




叉车
	




3
	




油路、线路
	燃料箱固 定可靠，不 漏油，燃料 管路与其  他部件不  应有碰擦  不应有明 显老化，无 滴漏破损
	




火灾
	



一般
风险
	
	




定期巡查
	



定期岗位 培训
	


配备相对
应安全劳
保用品齐
全
	


1.配备灭 火器材， 应急药箱
	




班长
	
	
	




√
	




√
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风险点  (叉车)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	











叉车
	











4
	











轮胎
	同轴两侧   应装用同  一型号、规  格和花纹   的轮胎，轮  胎螺栓齐   全、紧固， 轮胎胎面、 胎壁不应   有长度超
过25mm  或深度足  以暴露出  轮胎帘布  层的破裂  和割伤及  其他影响  使用的缺  损、异常磨 损和变形。
	










车辆
伤害
	










一般
风险
	
	




定期维
保、检测，
检查轮胎
外观，不
符合要求
应及时更
换，保证
胎压正
常，叉车
工持证上
岗 。
	










1.定期岗
位培训
	









配备相对
应安全劳
保用品齐
全
	









1.配备应
急药品药
箱
	











班长
	
	
	











√
	











√
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风险点  (叉车)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	



叉车
	



5
	



转向系统
	



正常有效
	


车辆
伤害
	


一般
风险
	
	转向系统
导向精准
无误，故
障叉车的
禁止使
用，叉车
工持证上
岗
	

依据设备 操作指导 书对职工 进行培训
	

配备相对
应安全劳
保用品齐
全
	编制叉车
作业现场
处置方案
并定期组
织演练 ；
职工掌握
应急措
施。
	



班长
	
	
	



√
	



√

	
	
	




叉车
	




6
	




货叉
	




货叉无磨 损、无裂纹
	




车辆
伤害
	




一般
风险
	
	每月维修
保养、检
测，不符
合要求应
及时更
换，保证
货叉无断
裂，叉车
工持证上
岗
	


依据设备 操作指导 书对职工 进行培训
	


配备相对
应安全劳
保用品齐
全
	
编制叉车
作业现场
处置方案
并定期组
织演练 ；
职工掌握
应急措
施。
	




班长
	
	
	




V
	




√
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风险点  (叉车)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	



叉车
	



7
	



反光镜
	


无破损，反 光正常。
	


车辆
伤害
	


低风
险
	
	


每日对反
光镜进行
点检
	

依据设备 操作指导 书对职工 进行培训
	

配备相对
应安全劳
保用品齐
全
	编制叉车
作业现场
处置方案
并定期组
织演练 ；
职工掌握
应急措
施。
	



岗位职工
	
	
	
	



√
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	风险点   (烤箱及附
属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备
设施
	










烤箱
	










1
	










电源控制箱
	





1.金属结  构件PE可  靠。   2.PE 线接线规  范、接触可 靠。   3.所 有导线须  有良好的  绝缘。
	










触电
	









低风
险
	1.金属结
构件PE   可靠，接  线规范 、
接触可
靠。2.  所有导线  有良好的 绝缘，当机 械动作和 控制机构  需要较高
电压时， 控制线路 导线按其 最高电压
绝缘。
3.所有  的接线端
	


1.为操作 者提供安 全装置， 以保护操 作者的人 身安全。 	2.工作 状态安装 和使用安 全装置， 必须安装 和使用。
	







1.定期进 行电气安 全培训。
2.作业  前熟记用 电知识。
	





1.穿戴劳 动防护用 品。   2. 操作者和 危险区界 限之间保 持必要的
安全距
离。
	1.立即切 断电源。 2.用干
燥绝缘物
等作为工
具，使触
电者脱离
电源。3
如果触电
者伤势严
重，呼吸
及心脏停
止，应立
即施行人
工呼吸和
胸外挤
压 。 4 .
在送往医
院途中
	










岗位职工
	
	
	
	










√
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	风险点   (烤箱及附
属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	不缠绕，采
用专用的
电线接
头，用螺
钉紧固在
接点上。
	
	
	
	不能终止 急救。
	
	
	
	
	

	
	
	






烤箱
	






2
	






高温防护
	1.应有过  热自动保  护和预警  装置。   2. 作业完毕  应及时关  闭加热设  备，确保降
温措施执 行到位。
3.物理隔 离严禁使  用易燃材
	






灼烫
	






低风
险
	1.采用防
过热自动
报警切断
和隔热板
保护设
施。   2.
过热自动
保护和预
警装置连
锁。3.
作业完毕
及时关闭
加热设
	


1.张贴   “注意安 全”警示  标识。2. 作业过程  中严禁员 工 离 岗 、 脱岗。
	
1.定期培
训。2.  对操作者  进行综合  性安全技  术和生产  技术的教  育，并指导 操作者遵
守。
	

1.穿戴劳
动防护用
品。2 .
操作者和
危险区界
限之间保
持必要的
安全距
离。
	1.在可以 耐受的前 提下冷水 冲洗或加 入冰块的 冷水冲洗 或浸泡。 	3.灼烫 创面忌涂 有颜色药 物。保留
水泡皮 避免转送
	






岗位职工
	
	
	
	






√




第193 页 共 3 1 5 页



	
风险点   (烤箱及附
属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	料。
	
	
	备。   4. 物理隔离 使用阻燃 材料。
	
	
	
	医院途中 的污染。 	4.对烫  伤创面不  是太大 、 太深的， 迅速涂抹  京万红软
膏，然后 送医救  治。
	
	
	
	
	

	
	
	




烤箱
	




3
	




接地
	


设备电机、 设备外壳
连接地线。
	




触电
	



低风
险
	

配备具有 地线的单 相三线交 流220V
电源。
	




定期检查
	电气线路
的维修只
能由专业
电工来操
作，电工
必须参加
电工特种
作业培
训，经考
	1.穿戴劳 动防护用 品。   2. 操作者和 危险区界 限之间保 持必要的
安全距
离。
	发生触电
事故时立
即切断电
源，如果
开关较
远，可用
绝缘钳子
或木柄斧
子断开电
	




岗位职工
	
	
	
	




√
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风险点   (烤箱及附
属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	核合格取
得特种电
工证后持
证上L-U
冈 。
	
	源线，防
止事故恶
化，并及
时上报部
门负责
人。
	
	
	
	
	

	
	
	







烤箱
	







4
	







电气线路
	






电气线路
完好，无漏
电部位
	






触电
火灾
	






低风
险
	






电气线路 套管
	







定期巡检
	电气线路
的维修只
能由专业
电工来操
作，电工
必须参加
电工特种
作业培
训，经考
核合格取
得特种电
工证后持
证上岗。
	


1.穿戴劳 动防护用 品 。 2 . 操作者和 危险区界 限之间保 持必要的
安全距
离。
	发生触电
事故时立
即切断电
源，如果
开关较
远，可用
绝缘钳子
或木柄斧
子断开电
源线，防
止事故恶
化，并及
时上报部
门负责
	







岗位职工
	
	
	
	







√
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	风险点   (烤箱及附
属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人。
	
	
	
	
	

	
	
	








烤箱
	








5
	








烤箱周围
	






严禁堆放
油桶、棉
纱、布屑、
纸箱等杂
物。
	








火灾
	








低风
险
	
	








定期巡检
	






上岗前进
行岗前培
训并考试
合格后上
岗
	



1.穿戴劳 动防护用 品 。 2 . 操作者和 危险区界 限之间保 持必要的
安全距
离。
	发生火灾
时，现场
人员立即
利用灭火
器对初期
火灾进行
扑救，扑
救时应对
准火焰根
部。对火
灾现场周
边的可燃
物料进行
转移，防
止火势扩
大。
	








岗位职工
	
	
	
	








√
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风险点   (烤箱及附
属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	











烤箱
	











6
	











设备状态
	









隔热措施
有效；温控
器正常
	











灼烫
	










低风
险
	
	




1.定期检
查设备状
态。
&#10;2.  定期检查 温控器控 温效果。
&#10;3.
张贴“小  心灼烫”
警示标
志。
	








上岗前进 行岗前培
训并考试
合格后上
岗 。
	






1.穿戴劳 动防护用 品。   2. 操作者和 危险区界 限之间保 持必要的
安全距
离。
	1.在可以 耐受的前 提下冷水 冲洗或加 入冰块的 冷水冲洗 或浸泡。
&#10;2.
灼烫创面
忌涂有颜
色药物。
保留水泡
皮，避免
转送医院
途中的污
染。
&#10;3. 对烫伤创 面不是太 大、太深
	











岗位职工
	
	
	
	











√
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风险点   (烤箱及附
属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	的，迅速
涂抹烫伤
膏，然后
送医救
治 。
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风险点  (打包机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备
设施
	


打包
机
	



1
	


基础设施完 好程度
	



固定完好
	


物体
打击
	


低风
险
	
	
1.定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	1.三级安
全教育培
训，考核
合格。34.
进行年度
安全教育
培训，考
核合格
	


正确佩戴
劳动防护
用品
	


1.配备应
急药品药
箱
	



岗位职工
	
	
	
	



√

	
	
	




打包
机
	





2
	





设备主体
	



安装牢固、
整体及各
结构部件 无损坏
	




其他
伤害
	




低风
险
	
	

保养。4. 现场设置  了“小心  触电”、 “严禁烟 火”等警  示标志
	

1.三级安
全教育培
训，考核
合格。34.
进行年度
安全教育
培训，考
核合格
	




正确佩戴
劳动防护
用品
	1.立即停
止作业及
设备运
行。2.制
定应急预
案，定期
演练。3.
触电、机
械伤害事
故发生
时，将受
	





岗位职工
	
	
	
	





√
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风险点  (打包机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	伤者转移
至安全区
域进行抢
救并就
医。4.火
灾事故发
生时，使
用灭火器
材灭火，
其他人员
紧急疏散
	
	
	
	
	

	
	
	



打包
机
	




3
	




控制系统
	

控制系统
正常，各按
钮、显示完
好，控制灵
敏、准确
	



机械
伤害
	



低风
险
	
	1.有安全 检查、设 备维护管 理制度， 并严格执 行。2.班 前设备检 查，公司 每季度，
	1.三级安
全教育培
训，考核
合格。35.
进行年度
安全教育
培训，考
核合格
	


正确佩戴
劳动防护
用品
	1.立即停
止作业及
设备运
行。2.制
定应急预
案，定期
演练。3.
触电、机
械伤害事
	




岗位职工
	
	
	
	




√
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风险点  (打包机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	车间每月
检查。每
半年进行
设备及电
气专业检
查。3.定
期维护保
养，加油
润滑。4
现场设置
了“小心
触电”、
“当心伤
手”等警
示标志
	
	
	故发生
时，将受
伤者转移
至安全区
域进行抢
救并就
医。4.火
灾事故发
生时，使
用灭火器
材灭火，
其他人员
紧急疏散
	
	
	
	
	

	
	
	
打包
机
	

4
	

运转
	打包装置，
压板上下
运行灵活、
可靠
	
机械
伤害
	
低风
险
	1.机械联
锁、行程
限位及紧
急停机装
置。2.危险
	1.有安全 检查、设 备维护管 理制度， 并严格执
	1.三级安  全教育培  训，考核  合格。38. 进行年度
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	1.立即停
止作业及
设备运
行。2.制
定应急预
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点  (打包机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	部位设置 防护置
	行。2.班
前设备检
查，公司
每季度，
车间每月
检查。每
半年进行
设备及电
气专业检
查。3.定
期维护保
养，加油
润滑。4.
现场设置
了“小心
触电”、
“当心伤
手”等警
示标志
	安全教育
培训，考
核合格
	
	案，定期 演练。3. 事故发生 时，将受 伤转移至 安全区域 进行抢救 并就医。
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风险点  (打包机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	










打包
机
	











5
	











电气系统
	









电气线路
完好，无破
损、裸露等
情况
	











触电
	










低风
险
	








设置漏电
保护装
置。进行
了静电接
地
	1.有安全 检查、设 备维护管 理制度， 并严格执 行。2.班 前设备检 查，公司 每季度， 车间每月 检查。每 半年进行 设备及电 气专业检 查。3.定 期维护保 养，加油 润滑。4  现场设置 了“小心
	






1.三级安
全教育培
训，考核
合格。39.
进行年度
安全教育
培训，考
核合格
	










正确佩戴
劳动防护
用品
	



1.立即停
止作业及
设备运
行。2.制
定应急预
案，定期
演练。3.
事故发生
时，将受
伤转移至
安全区域
进行抢救
并就医。
	











岗位职工
	
	
	
	











√
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风险点  (打包机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	触电”、
“当心伤
手”等警
示标志
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




打包
机
	





6
	




箱门
	


挡板无缺
损、变形、
松动，防护
严密可靠
	




物体
打击
	




低风
险
	
	1.加强日 常检查， 定期做好 设备维修 保养，确 保打包机 挡板完好
无破损 、
关闭严
密。
	1.车间定
期对打包
工进行危
险源预防
控制培
训，定期
参加公司
组织安全
培训。
	



正确佩戴
劳动防护
用品
	
1.护栏缺
损不得开
机或停止
作业，由
专业人员
进行处
置。
	




岗位职工
	
	
	
	




√

	
	
	

打包
机
	


7.
	


液压系统
	
管路、管节
无松动、裂
纹、破损
	

其他
伤害
	

一般
风险
	
	
1.定期检
查、清理
更换
	1.加强打
包机操作
技能培
训；强化
安全责任
教 育 ；
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	1.液压系 统组件 、 管路发现  异常停机  维修处理
	


班长
	
	
	


√
	


√
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风险点  (粘度泵)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	










设备
设施
	

粘度
泵
	


1
	


设备主体
	
安装完整、 螺丝齐全， 各零部件   灵活好用。
	

机械
伤害
	

低风
险
	
	定期检
查，发现
松动立即
加固，消
除安全隐
患。
	三级教育 培训合格 后上岗， 定期进行
教育
	
穿戴好劳
动防护用
品
	发生事
故，立即
呼救，情
况严重时
拨打急救
电话，
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	


粘度
泵
	



2
	



线路
	

电源线无
破皮漏电
并穿不锈
钢套管防
护。
	



触电
	


低风
险
	设备静电
跨接，线
路套管固
定敷设
开关绝
缘，接线
端压线紧
固 。
	定期巡
检，发现
破皮漏电
现象及时
联系电工
进行整
改。
	

三级教育 培训合格 后上岗， 定期进行
教育
	


穿戴好劳
动防护用
品
	
发生事
故，立即
呼救，情
况严重时
拨打急救
电话。
	



岗位职工
	
	
	
	



√

	
	
	
粘度
泵
	

3
	

联轴器
	
联轴器设  防护罩，无 异常声音。
	
机械
伤害
	
低风
险
	
联轴器设
置防护
罩。
	

定期巡检
	三级教育
培训合格
后上岗
定期进行
教育
	
穿戴好劳
动防护用
品
	发生事  故，立即 呼救，情 况严重时 拨打急救
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点  (粘度泵)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	电话。
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	风险点   (喷码机及
附件)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	









2
	








设备
设施
	
喷码
机
	

1
	

设备主体
	安装完整，
螺丝齐全
紧固，各零
部件工作
灵活可靠
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	


喷码
机
	



2
	



油墨
	


墨水保证 质量。
	


中毒
和窒
息
	


低风
险
	
	1.不要随
意往墨水
中添加任
何东西。
2.人员离
喷码机1
米位置看
码。
	


定期进行
安全教育
培训
	


穿戴好劳
动防护用
品
	
用清水清
洗皮肤。
如症状加
重，立即
就医。
	



岗位职工
	
	
	
	



√

	
	
	
喷码
机
	

3
	
油墨
	设备完整
油墨无泄
漏
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	
每日进行 日常巡查
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	现场配置
应急医疗
器材并保
持有效
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (喷码机及
附件)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	






喷码
机
	







4
	







线路
	






线路连接 规范。
	







触电
	






低风
险
	





安装漏电
保护器，
并保证有
效 。
	
发现线路
破皮通知
电工处
理；发现
电机自动
跳闸或漏
电现象，
通知电工
查明原
因，再恢
复供电。
	






定期进行
安全教育
培训
	






穿戴好劳
动防护用
品
	紧急切断
电源，保
证自身安
全下扶稳
触电者
防止触电
者脱离电
源后摔
伤，导致
二次伤
害，同时
拨打急救
电话送
医 。
	







岗位职工
	
	
	
	







√
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	风险点   (硬支分装
机及附属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	硬支 分装 机及 附属 设施
	

1
	

管道及阀门
	
各种管道 连接及阀 门无泄漏
	

火灾
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	硬支 分装 机及 附属 设施
	

2
	

钢架
	
牢固、无晃 动
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	硬支 分装 机及 附属 设施
	

3
	

过滤装置
	
连接牢固
无渗漏
	
火灾， 其他  伤害
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	硬支 分装 机及 附属
	

4
	
分装装置
	
无渗漏
	
火灾
	
低风
险
	
	制定安全 管理制度 和操作规 程，定期
	三级教育 培训后上 岗，每年 进行再教
	正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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	风险点   (硬支分装
机及附属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	设施
	
	
	
	
	
	
	巡查
	育
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	硬支 分装 机及 附属 设施
	

5
	

压盖装置
	
防护板牢 固
	
机械
伤害
	
低风
险
	
设置防护 板
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	硬支 分装 机及 附属 设施
	

6
	

线路
	
线路连接 规范。
	

触电
	
低风
险
	安装漏电
保护器，
并保证有
效 。
	制定安全 管理制度 和操作规 程，定期 巡查电。
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	紧急切断
电源，保
启动应急
预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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	风险点   (软支分装
机及附属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	软支 分装 机及 附属 设施
	

1
	

管道及阀门
	
各种管道 连接及阀 门无泄漏
	

火灾
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	软支 分装 机及 附属 设施
	

2
	

钢架
	
牢固、无晃 动
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	软支 分装 机及 附属 设施
	

3
	

过滤装置
	
连接牢固
无渗漏
	
火灾， 其他  伤害
	
低风
险
	
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	软支 分装 机及 附属
	

4
	
分装装置
	
无渗漏
	
火灾
	
低风
险
	
	制定安全 管理制度 和操作规 程，定期
	三级教育 培训后上 岗，每年 进行再教
	正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (软支分装
机及附属设备)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	设施
	
	
	
	
	
	
	巡查
	育
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	软支 分装 机及 附属 设施
	

5
	

线路
	
线路连接 规范。
	

触电
	
低风
险
	安装漏电
保护器，
并保证有
效 。
	制定安全
管理制度
和操作规
程，定期
巡查
	三级教育
培训后上
岗，每年
进行再教
育
	
正确佩戴
劳动防护
用品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点  (压胶机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	
压胶
机
	

1
	

基础
	
基础牢固、 无损坏
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
压胶
机
	

2
	

设备主体
	安装完整  螺丝齐全  紧固，各零 部件工作  灵活可靠
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	

启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
压胶
机
	

3
	

电气控制
	电气接线  规范，控制 系统正常  使用，设备 接地可靠
	

触电
	

低风
险
	

设置漏电 保护装置
	

设置警示 标识
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	

启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
压胶
机
	

4
	
机械传动系 统
	皮带、轴承 等磨损正  常、连接可 靠、润滑良
	
机械
伤害
	
低风
险
	机械转动
部位安装
防护罩
	定期检  查，发现 问题及时 协调设备
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点  (压胶机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	好
	
	
	
	维修
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




压胶
机
	




5
	




人员操作
	



压胶机操
作不当压
手。
	




机械
伤害
	




低风
险
	
	严格执行 规章制度 和操作规 程 ；
对操作人
员加强培
训 ；
操作中要
集中注意
力。
	



定期进行
安全教育
培训
	



穿戴好劳
动防护用
品
	




启动应急 预案
	




岗位职工
	
	
	
	




√
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	风险点   (静态混合
机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	
静态
混合
仪
	

1
	

设备主体
	安装完整， 螺丝齐全  紧固，各零 部件工作  灵活可靠
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
静态
混合
仪
	

2
	

电气控制
	电气接线  规范，控制 系统正常  使用，设备 接地可靠
	

触电
	
低风
险
	

设置漏电 保护装置
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	

启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
静态
混合
仪
	

3
	

机械传动系 统
	皮带、轴承
等磨损正
常、连接可
靠、润滑良
好
	
机械
伤害
	
低风
险
	
机械转动
部位安装
防护罩
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	

启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	静态
混合
仪
	

4
	
电机
	电机无异  响，控制系 统正常使  用，设备接
	触电， 机械  伤害
	
低风
险
	
设置接地
	设置警示 标识、定 期巡检
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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	风险点   (静态混合
机 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	地可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
静态
混合
仪
	


5
	


管道及阀门
	
各种管道 连接及阀 门无泄漏
	


火灾
	

低风
险
	1.设置可
燃气体报
警器
&#10;2.设
置管道静
电跨接
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	

启动应急 预案
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	
静态
混合
仪
	

6
	

仪表
	
显示准确，
标准上限
红线
	
灼烫， 火灾
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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	风险点  (双螺杆及 附属设备
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	双螺 杆及 附属 设备
	

1
	

基础
	
基础牢固、 无损坏
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	双螺 杆及 附属 设备
	

2
	

设备主体
	安装完整， 螺丝齐全  紧固，各零 部件工作  灵活可靠
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	双螺 杆及 附属 设备
	

3
	

电气控制
	电气接线  规范，控制 系统正常  使用，设备 接地可靠
	

触电
	
低风
险
	
设置漏电 保护装置
	
设置警示 标识
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	双螺 杆及 附属 设备
	

4
	
机械传动系 统
	皮带、轴承 等磨损正  常、连接可 靠、润滑良
	
机械
伤害
	
低风
险
	机械转动
部位安装
防护罩
	定期检  查，发现 问题及时 协调设备
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (双螺杆及
附属设备)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	好
	
	
	
	维修
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	双螺
杆及
附属
设备
	

5
	

电机
	电机无异
响，控制系
统正常使
用，设备接
地可靠
	
触电， 机械  伤害
	
低风
险
	

设置接地
	
设置警示 标识、定 期巡检
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	双螺
杆及
附属
设备
	

6
	

仪表
	
显示准确，
标准上限
红线
	
灼烫， 火灾
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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	风险点  (三辊研磨
机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	









2
	








设备
设施
	
三辊
研磨
机
	

1
	

设备整体
	安装完整，
螺丝齐全
紧固，各零
部件工作
灵活可靠
	
其他
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
三辊
研磨
机
	

2
	

电气控制
	电气接线
规范，控制
系统正常
使用，设备
接地可靠
	

触电
	
低风
险
	
设置漏电 保护装置
	
设置警示 标识
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	

三辊
研磨
机
	



3
	


机械传动系 统
	齿轮、链
条、对轮、
皮带、轴承
等磨损正
常、连接可
靠、润滑良
好
	
机械  伤害， 其他  伤害
	


低风
险
	

机械转动 部位安装 防护罩
	
定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	

定期进行
安全教育
培训
	

穿戴好劳
动防护用
品
	


启动应急 预案
	


岗位职工
	
	
	
	


√
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	风险点   (三辊研磨
机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	三辊
研磨
机
	

4
	
研磨系统
	研磨滚轴
正确安装
无破损
	机械  伤害， 其他  伤害
	
低风
险
	
	设置警示 标识、定 期巡检
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	
三辊 研磨 机
	


5
	

设备操作按 钮
	
设备操作
按钮灵活
可靠
	
触电， 其他  伤害
	

低风
险
	
	安全操作 规程，安 全标志， 定期点  检、巡检 维护保养
	

安全规程 培训
	
个体防护
用品穿戴
齐全
	


应急预案
	


岗位职工
	
	
	
	


√

	
	
	三辊 研磨 机
	

6
	
安全措施
	
齐全有效
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期检查
	每年对岗
位职责进
行培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	配备应急
物资、药
品
	
岗位职工
	
	
	
	

V
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	风险点  (1100L制
胶机)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	1100
L制
胶机
	
1
	
基础
	基础牢固、 无损坏
	机械
伤害
	低风
险
	
	设置警示 标识、定 期巡检
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	
1100
L制
胶机
	

2
	

设备主体
	安装完整， 螺丝齐全  紧固，各零 部件工作  灵活可靠
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
1100
L制
胶机
	

3
	
机械传动系 统
	皮带、轴承
等磨损正
常、连接可
靠、润滑良
好
	
机械
伤害
	
低风
险
	
机械转动
部位安装
防护罩
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
1100
L制
胶机
	

4
	

电机
	电机无异
响，控制系
统正常使
用，设备接
地可靠
	
触电
机械
伤害
	
低风
险
	

设置接地
	
设置警示 标识、定 期巡检
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√
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风险点   (1100L制
胶机)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	1100
L制
胶机
	
5
	
管道及阀门
	各种管道 连接及阀 门无泄漏
	
火灾
	低风
险
	
	设置警示 标识、定 期巡检
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	1100
L制
胶机
	
6
	
仪表
	显示准确，
标准上限
红线
	灼烫， 火灾
	低风
险
	
	设置警示 标识、定 期巡检
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
V
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	风险点   (高速分散
机及附属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	









设备 设施
	高速 分散 机及 附属 设施
	

1
	

基础
	
基础牢固、 无损坏
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	高速 分散 机及 附属 设施
	

2
	

设备主体
	安装完整， 螺丝齐全  紧固，各零 部件工作  灵活可靠
	
机械
伤害
	
低风
险
	
	定期检
查，发现
问题及时
协调设备
维修
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	高速 分散 机及 附属 设施
	

3
	

电气控制
	电气接线  规范，控制 系统正常  使用，设备 接地可靠
	

触电
	
低风
险
	
设置漏电 保护装置
	
设置警示 标识、定 期巡检
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	高速 分散 机及 附属
	

4
	
机械传动系 统
	皮带、轴承 等磨损正  常、连接可 靠、润滑良
	
机械
伤害
	
低风
险
	机械转动
部位安装
防护罩
	定期检  查，发现 问题及时 协调设备
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (高速分散
机及附属设备)
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	设施
	
	
	好
	
	
	
	维修
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高速 分散 机及 附属 设施
	

5
	

电机
	电机无异
响，控制系
统正常使
用，设备接
地可靠
	
触电， 机械  伤害
	
低风
险
	

设置接地
	
设置警示 标识、定 期巡检
	
定期进行
安全教育
培训
	
穿戴好劳
动防护用
品
	
启动应急 预案
	

岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
高速 分散 机及 附属 设施
	



6
	



管道及阀门
	


各种管道 连接及阀 门无泄漏
	



火灾
	


低风
险
	
	


设置警示 标识、定 期巡检
	


定期进行
安全教育
培训
	


穿戴好劳
动防护用
品
	物料泄
漏，立即
停止作
业，关闭
进料阀
门，对泄
漏物料收
集。
	



岗位职工
	
	
	
	



√

	
	
	高速 分散 机及 附属
	

7
	
仪表
	显示准确，
标准上限
红线
	
灼烫， 火灾
	
低风
险
	
	设置警示 标识、定 期巡检
	定期进行
安全教育
培训
	穿戴好劳
动防护用
品
	物料溅到 操作人员 皮肤、眼 睛时，使
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点   (高速分散
机及附属设备)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	用紧急淋
浴洗眼器
冲洗；根
据人员受
伤情况进
行紧急处
置后就
医 。
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风险点  (基料罐)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	










设备
设施
	
基料
罐
	

1
	
设备本体
	
固定完好
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
基料
罐
	

2
	
储罐、管道
	压力、温度
正常、完好
无泄漏
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	
基料
罐
	

3
	
安全措施
	
齐全有效
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
基料
罐
	

4.
	
打料辅助泵
	
泵类运行 完好
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	基料
罐
	
5
	打料泵，控 制线路
	电源线无
破损漏电、
接线板无
	触电， 火灾
	低风
险
	地线接  地，检查 是否有裸
	
定期巡检
	每年对岗 位安全操 作规程进
	正确佩戴
劳动防护
用品
	断电施
救，拨打
急救电
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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风险点  (基料罐
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	发热、接线 柱、引线无 锈蚀断裂
	
	
	露电线 ；
	
	行培训
	
	话。
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风险点   (白油储
罐 )
	
作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	










2
	










设备 设施
	
白油
储罐
	

1
	
设备本体
	
固定完好
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
白油
储罐
	

2
	
储罐、管道
	压力、温度
正常、完好
无泄漏
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	

√

	
	
	
白油
储罐
	

3
	
安全措施
	
齐全有效
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	
白油
储罐
	

4
	
打料辅助泵
	
泵类运行 完好
	
机械
伤害
	
低风
险
	划分区
域，无关
人员禁止
入内
	
定期巡检
	对人员进
行有关机
械伤害知
识培训
	正确佩戴
劳动防护
用品
	配备应急 物资、药 品，以便 临时救治
	
岗位职工
	
	
	
	
√

	
	
	白油
储罐
	
5
	打料泵，控 制线路
	电源线无
破损漏电、
接线板无
	触电， 火灾
	低风
险
	地线接  地，检查 是否有裸
	
定期巡检
	每年对岗 位安全操 作规程进
	正确佩戴
劳动防护
用品
	断电施
救，拨打
急救电
	
岗位职工
	
	
	
	
√
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	风险点   (白油储
罐)
	作业步骤
(场所/设施/部位)
	

危险源/检 查标准
	

事故
类型
	

风险
等级
	
管控措施
	

管控责任 人
	
管控层级

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	工程技术
	管理控制
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	公 司
	车 间
	班 组
	岗 位

	
	
	
	
	
	发热、接线 柱、引线无 锈蚀断裂
	
	
	露电线 ；
	
	行培训
	
	话。
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[bookmark: bookmark129]八.岗位风险告知卡

	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	白油储罐

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、泵类运行完好
2、电源线无破损漏电、接线板无发热、接线柱、引线无锈蚀断裂
3、固定完好
4、齐全有效
5、压力、温度正常、完好无泄漏

	管控措施

	1、地线接地，检查是否有裸露电线；
2、定期巡检
3、对人员进行有关机械伤害知识培训
4、划分区域，无关人员禁止入内
5、每年对岗位安全操作规程进行培训
6、正确佩戴劳动防护用品

	应急措施

	1、断电施救，拨打急救电话。
2、配备应急物资、药品，以便临时救治

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	基料罐

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、泵类运行完好
2、电源线无破损漏电、接线板无发热、接线柱、引线无锈蚀断裂
3、固定完好
4、齐全有效
5、压力、温度正常、完好无泄漏

	管控措施

	1、地线接地，检查是否有裸露电线；
2、定期巡检
3、对人员进行有关机械伤害知识培训
4、划分区域，无关人员禁止入内
5、每年对岗位安全操作规程进行培训
6、正确佩戴劳动防护用品

	应急措施

	1、断电施救，拨打急救电话。
2、配备应急物资、药品，以便临时救治

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119
	
急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	高速分散机及附属设备

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
2、电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
3、电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
4、各种管道连接及阀门无泄漏
5、基础牢固、无损坏
6、皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
7、显示准确，标准上限红线

	管控措施

	1、穿戴好劳动防护用品
2、定期检查，发现问题及时协调设备维修
3、定期进行安全教育培训
4、机械转动部位安装防护罩
5、设置接地
6、设置警示标识、定期巡检
7、设置漏电保护装置

	应急措施

	1、启动应急预案
2、物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗；根据人员受伤情况进行紧 急处置后就医。
3、物料泄漏，立即停止作业，关闭进料阀门，对泄漏物料收集。

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	1100L制胶机

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
2、电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
3、各种管道连接及阀门无泄漏
4、基础牢固、无损坏
5、皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
6、显示准确，标准上限红线

	管控措施

	1、穿戴好劳动防护用品
2、定期检查，发现问题及时协调设备维修
3、定期进行安全教育培训
4、机械转动部位安装防护罩
5、设置接地
6、设置警示标识、定期巡检

	应急措施

	1、启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	三辊研磨机

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
2、齿轮、链条、对轮、皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
3、电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
4、齐全有效
5、设备操作按钮灵活可靠
6、研磨滚轴正确安装，无破损

	管控措施

	1、安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养
2、安全规程培训
3、穿戴好劳动防护用品
4、定期检查
5、定期检查，发现问题及时协调设备维修
6、定期进行安全教育培训
7、个体防护用品穿戴齐全
8、划分区域，无关人员禁止入内
9、机械转动部位安装防护罩
10、每年对岗位职责进行培训
11、设置警示标识
12、设置警示标识、定期巡检
13、设置漏电保护装置

	应急措施

	1、配备应急物资、药品
2、启动应急预案
3、应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	双螺杆及附属设备

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
2、电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
3、电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
4、基础牢固、无损坏
5、皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
6、显示准确，标准上限红线

	管控措施

	1、穿戴好劳动防护用品
2、定期检查，发现问题及时协调设备维修
3、定期进行安全教育培训
4、机械转动部位安装防护罩
5、设置接地
6、设置警示标识
7、设置警示标识、定期巡检
8、设置漏电保护装置

	应急措施

	1、启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	静态混合机

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
2、电机无异响，控制系统正常使用，设备接地可靠
3、电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
4、各种管道连接及阀门无泄漏
5、皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
6、显示准确，标准上限红线

	管控措施

	1、1.设置可燃气体报警器&#10;2.设置管道静电跨接
2、穿戴好劳动防护用品
3、定期检查，发现问题及时协调设备维修
4、定期进行安全教育培训
5、机械转动部位安装防护罩
6、设置接地
7、设置警示标识、定期巡检
8、设置漏电保护装置

	应急措施

	1、启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	压胶机

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
2、电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠
3、基础牢固、无损坏
4、皮带、轴承等磨损正常、连接可靠、润滑良好
5、压胶机操作不当压手。

	管控措施

	1、穿戴好劳动防护用品
2、定期检查，发现问题及时协调设备维修
3、定期进行安全教育培训
4、机械转动部位安装防护罩
5、设置警示标识
6、设置漏电保护装置
7、严格执行规章制度和操作规程；    对操作人员加强培训；   操作中要集中注意力。

	应急措施

	1、启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级             低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	软支分装机及附属设备

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、各种管道连接及阀门无泄漏
2、牢固、无晃动
3、连接牢固无渗漏
4、无渗漏
5、线路连接规范。

	管控措施

	1、安装漏电保护器，并保证有效。
2、三级教育培训后上岗，每年进行再教育
3、正确佩戴劳动防护用品
4、制定安全管理制度和操作规程，定期巡查

	应急措施

	1、启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	硬支分装机及附属设备

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、防护板牢固
2、各种管道连接及阀门无泄漏
3、牢固、无晃动
4、连接牢固无渗漏
5、无渗漏
6、线路连接规范。

	管控措施

	1、安装漏电保护器，并保证有效。
2、三级教育培训后上岗，每年进行再教育
3、设置防护板
4、正确佩戴劳动防护用品
5、制定安全管理制度和操作规程，定期巡查
6、制定安全管理制度和操作规程，定期巡查电。

	应急措施

	1、紧急切断电源，保启动应急预案
2、启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	喷码机及附件

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整，螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠
2、墨水保证质量。
3、设备完整油墨无泄漏
4、线路连接规范。

	管控措施

	1、1.不要随意往墨水中添加任何东西。2.人员离喷码机1米位置看码。
2、安装漏电保护器，并保证有效。
3、穿戴好劳动防护用品
4、定期检查，发现问题及时协调设备维修
5、定期进行安全教育培训
6、发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢 复供电。
7、每日进行日常巡查

	应急措施

	1、紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤 害，同时拨打急救电话送医。
2、启动应急预案
3、现场配置应急医疗器材并保持有效
4、用清水清洗皮肤。如症状加重，立即就医。

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119
	
急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	粘度泵

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安装完整、螺丝齐全，各零部件灵活好用。
2、电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。
3、联轴器设防护罩，无异常声音。

	管控措施

	1、穿戴好劳动防护用品
2、定期检查，发现松动立即加固，消除安全隐患。
3、定期巡检
4、定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。
5、联轴器设置防护罩。
6、三级教育培训合格后上岗，定期进行教育
7、设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。

	应急措施

	1、发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	打包机

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、安装牢固、整体及各结构部件无损坏
2、打包装置，压板上下运行灵活、可靠
3、挡板无缺损、变形、松动，防护严密可靠
4、电气线路完好，无破损、裸露等情况
5、固定完好
6、管路、管节无松动、裂纹、破损
7、控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确

	管控措施

	1、1.车间定期对打包工进行危险源预防控制培训，定期参加公司组织安全培训。 2、1.定期检查，发现问题及时协调设备维修
3、1.定期检查、清理更换
4、1.机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩
5、1.加强打包机操作技能培训；强化安全责任教育；
6、1.加强日常检查，定期做好设备维修保养，确保打包机挡板完好无破损、关闭严密。
7、1.三级安全教育培训，考核合格。34.进行年度安全教育培训，考核合格  8、1.三级安全教育培训，考核合格。35.进行年度安全教育培训，考核合格  9、1.三级安全教育培训，考核合格。38.进行年度安全教育培训，考核合格  10、1.三级安全教育培训，考核合格。39.进行年度安全教育培训，考核合格
11、1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间
每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小 心触电”、“当心伤手”等警示标志
12、保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志
13、设置漏电保护装置。进行了静电接地
14、正确佩戴劳动防护用品

	应急措施

	1、1.护栏缺损不得开机或停止作业，由专业人员进行处置。
2、1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时， 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人
员紧急疏散
3、1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至 安全区域进行抢救并就医。
4、1.配备应急药品药箱
5、1.液压系统组件、管路发现异常停机维修处理
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	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119   急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	烤箱及附属设备

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、1.金属结构件PE可靠。   2.PE线接线规范、接触可靠。3.所有导线须有良好的绝缘。
2、1.应有过热自动保护和预警装置。   2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行 到位。   3.物理隔离严禁使用易燃材料。
3、电气线路完好，无漏电部位
4、隔热措施有效；温控器正常
5、设备电机、设备外壳连接地线。
6、严禁堆放油桶、棉纱、布屑、纸箱等杂物。

	管控措施

	1、1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。   2.过热自动保护和预警装置连锁。    3.
作业完毕及时关闭加热设备。   4.物理隔离使用阻燃材料。
2、1.穿戴劳动防护用品。   2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。
3、1.定期检查设备状态。&#10;2.定期检查温控器控温效果。&#10;3.张贴“小心灼烫”警示标 志。
4、1.定期进行电气安全培训。   2.作业前熟记用电知识。
5、1.定期培训。   2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 6、1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。   2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和 控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。    3.所有的接线端不缠绕，采 用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。
7、1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。   2.工作状态安装和使用安全装置，
必须安装和使用。
8、1.张贴“注意安全”警示标识。   2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。
9、电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格 取得特种电工证后持证上L-U冈。
10、电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格 取得特种电工证后持证上岗。
11、电气线路套管
12、定期检查
13、定期巡检
14、配备具有地线的单相三线交流220V电源。
15、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗
16、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。

	应急措施
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	1、1.立即切断电源。   2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。    3.如果触电者伤 势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。4.在送往医院途中，不能终  止急救。
2、1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。    3.灼烫创面忌涂有颜 色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。   4.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速
涂抹京万红软膏，然后送医救治。
3、1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。&#10;2.灼烫创面忌涂有  颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。&#10;3.对烫伤创面不是太大、太深的， 迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。
4、发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线， 防止事故恶化，并及时上报部门负责人。
5、发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。 对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119   急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	叉车

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速， 方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常
2、货叉无磨损、无裂纹
3、燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏 破损
4、同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁 不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、 异常磨损和变形。
5、无破损，反光正常。
6、照明及信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同灯具 的光色和亮度不应有明显差异。
7、正常有效

	管控措施

	1、1.定期岗位培训
2、定期岗位培训
3、定期检测灯光设施亮度、变换正常，喇叭能够有效发声，检查使用情况，损坏的禁止使 用，叉车工持证上岗。
4、定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常，叉车工持证 上岗。
5、定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗。 6、定期巡查
7、每年对相关岗位人员进行安全操作规程培训
8、每日对反光镜进行点检
9、每月维修保养、检测，不符合要求应及时更换，保证货叉无断裂，叉车工持证上岗 10、配备相对应安全劳保用品齐全
11、依据设备操作指导书对职工进行培训
12、转向系统导向精准无误，故障叉车的禁止使用，叉车工持证上岗

	应急措施

	1、1.配备灭火器材，应急药箱
2、1.配备应急药品药箱
3、编制叉车作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。
4、现场施救，拨打急救电话

	安全标识
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	紧急联系电话
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火警电话：119
	
急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	空压机系统

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、安全阀整定压力小于罐体设计压力。
2、储气罐及空压机仪表显示正常。
3、空压机、干燥机、储气罐安装完整，螺丝齐全，各零部件灵活好用
4、空压机、干燥机接线规范，且防护到位
5、有良好的通风散热条件，保持室内温度在合适范围内。

	管控措施

	1、定期检查设备主体上的零部件是否完整，尤其是螺栓是否紧固。
2、定期开启通风排气扇，尤其是夏季温度高，保持室内空气流通。
3、规范安装合格安全阀。
4、规范安装合格压力表。
5、规范布线，且进行套管保护。
6、加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
7、加强维修工专业知识及操作技能培训。
8、建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。
9、零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
10、每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。
11、每天检查设备线路情况，发现问题及时找专业电工进行维修。
12、室内安装通风排气扇，并有效。
13、巡检时佩戴防噪声耳麦。

	应急措施

	1、发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。
2、紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤 害，同时拨打急救电话送医。

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	真空系统

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏
2、牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好
3、上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。
4、视镜清晰，有标识线
5、无脱落、无裂缝
6、无下沉、倾斜、风化
7、在规定范围内

	管控措施

	1、定期检查基础沉降点
2、合理佩戴劳动防护用品
3、日常检查，严格执行管理规定
4、三级教育培训合格后上岗，每年进行再培训
5、有接地线

	应急措施

	1、发生事故后立即启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	配电室

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、1.电气工作人员应取得国家电工特种作业操作证。   2.应确定2名电气工作人员负责配电
室日常巡检操作任务。   3.变配电室宜实行主管领导负责制。     4.除本单位电气工作人员及 上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入变配电室，因公确需进入者，在变配电室电气
工作人员的带领下进入。   5.低压作业应具备：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接
地线、护目眼镜等。   6.高压作业应具备：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、 绝缘靴、绝缘台、绝缘垫、接地线。    7.登高作业：安全带、绝缘绳、安全帽等。   8.禁止  将电气安全用具与其他工具混在一起。
2、1.配电室实行落锁管理。   2.通常情况下应向外开启，对于门的两面都有电气设备时，应 向两个方向开启。   3.当变配电室长度超过7m时，应至少装设两个门。4.门、窗关闭应密
合。  5.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4 m。  6.窗户装10×10 mm金属防护网。   7.变配 电室门窗材料应为非燃烧体或难燃烧体。   8.变配电室内应配置应急照明和通风设备，以保
证通风效果良好和应急处置的需要。
3、1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB 4208规定的IP3X
级。  2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。    3.室内电缆沟盖板、
设备具有的防护装置应齐全。
4、安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用
5、接地完好、线路完好
6、接线规范
7、齐全完好
8、现场整洁无杂物

	管控措施

	1、1.按照要求穿戴劳动防护用品。   2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
2、1.定期进行电气安全培训。   2.作业前熟记用电知识。
3、1.工作人员应取得国家电工特种作业操作证。   2.除本单位电气工作人员及上级主管人员 外，其他无关人员一律不得进入变配电室，因公确需进入者，须经变配电室主管领导批准并
告知存在的风险，并在变配电室电气工作人员的带领下进入变配电室。   3.低压作业应具备 的安全用具：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护目眼镜等。   4.高压作业 应具备的安全用具：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝 缘垫、接地线。    5.登高作业安全用具：安全带、绝缘绳、安全帽等。
4、1.确定2名电气工作人员负责配电室日常巡检操作任务。   2.实行主管领导负责制，主管 领导定期进行检查。    3.禁止将电气安全用具与其他工具混在一起。
5、1.通常情况下应向外开启，对于门的两面都有电气设备时，应向两个方向开启。   2.门、
窗关闭应密合。3.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4m。4.窗户装10×10 mm金属防护
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	网。5.门窗材料为非燃烧体或难燃烧体。   6.配置应急照明和通风设备。
6、1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB4208规定的IP3X 级。  2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。
7、1.张贴“当心触电”安全警示标识。   2.定期进行安全用电检查。    3.配电室实行落锁管理。
4.当变配电室长度超过7m时，应至少装设两个门。
8、2.作业前熟记用电知识。
9、穿戴绝缘防护用品
10、定期检查
11、对人员进行人员有关机械伤害知识培训
12、对人员进行人员有关物体打击知识培训
13、划分区域，无关人员禁止入内
14、进行电气知识培训
15、室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。

	应急措施

	1、1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。   2.电气设备着火，灭火 人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。   3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负 责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。   4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器， 不得使用水灭火。
2、1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。   2.脱离电源后，根据具 体情况采取对症救护。3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸  外挤压。   4.在送往医院途中，不能终止急救。
3、根据现场触电处置方案进行演练
4、配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119  急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	除尘器

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、基础、支架牢固
2、零件齐全无损，紧固螺母无松动； 3、零件齐全无损，紧固螺母无松动；
4、设备运行良好
	
固定重锤螺栓牢固，位置合适，完好。
气缸密封良好，无漏气，运行平稳，完好。

	5、外壳各部螺栓无松动、脱落，接口无漏风，焊口无开裂；  轴承润滑良好，无振动、 无杂音，温度<60 ℃;   风机入口执行机构开关灵活可靠，角度准确。

	管控措施

	1、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩。
2、按照设计图纸进行安装，基础夯实。支架焊接，进行防腐处理。
3、定期对除尘设备作业人员进行安全操作技术规程培训；对职工进行除尘机械点检知识培 训，强化安全责任教育。
4、定期对除尘设备作业人员进行安全操作技术规程培训；   对职工进行除尘机械点检知识
培训，强化安全责任教育。
5、定期巡查
6、定期巡查疏通。

	应急措施

	1、发生事故后启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119   急救电话：120




第 2 5 2 页 共 3 1 5 页

	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	活性炭箱

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、法兰、垫片、螺栓材料正确、安装好、无泄漏
2、完好牢固，无变形受损现象
3、无变形、泄露现象
4、线路无破损，无漏电风险
5、小于75dB
6、运行平稳，工况良好

	管控措施

	1、1.经过岗位培训，考核合格后上岗作业；2,每年接受安全再教育
2、安装消音器，安装减震垫
3、合理佩戴劳动防护用品
4、连接螺栓齐全有效
5、设置漏电保护，PE电气防护
6、选型噪音小、节能型风机。
7、执行设备安全操作规程，岗位人员每日检查一次，每月一次维护保养

	应急措施

	1、发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通 知领导或值班人员，拨打120急救电话

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	原材料卸车作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、车辆超速
2、倒车前未回头观察行车路线
3、扶车门未使用辅助工具
4、作业前现场未进行封闭

	管控措施

	1、安装倒车影像、倒车雷达、大功率语音提示倒车喇叭
2、设置限速标识
3、现场放置风险告知牌进行安全告知，并视环境情况用反光锥进行封闭。 4、现场放置风险告知牌进行安全告知及扶车门辅助工具
5、卸车安全操作规程培训
6、正确佩戴劳动防护用品
7、执行现场安全规程；执行风险明白卡和关键控制措施要求；加强现场反违章自查自纠 8、执行现场安全规程及措施要求措施要求；加强现场反违章自查自纠
9、执行现场安全规程及措施要求加强现场反违章自查自纠；
10、专人引导
11、作业人员经过培训考试，持证上岗；学习掌握急救措施；开工前进行危险预控措施的培 训交底。

	应急措施

	1、发生伤害事故后，现人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施 2、根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119   急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	白油卸车作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、车辆超速
2、电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落
3、阀门关闭不严
4、阀门泄漏
5、软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵
6、未按规定安装防火帽；车辆超速

	管控措施

	1、1.每日检查，开启阀门前检查
2、1.软管每日检查，每次使用前检查
3、1.卸车管道设置止回阀
4、3.设置可燃气体报警器
5、合理佩戴劳动防护用品
6、每日检查，开启阀门前检查
7、设置限速标识
8、卸车安全操作规程培训
9、卸车人员在关闭阀门后应与保管确认
10、专人收缴烟火
11、专人引导

	应急措施

	1、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	捏合作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、按规定顺序开启操作台电源
2、酒后等身体不适情况下上岗作业
3、空载试机检查各机械设备工作是否正常
4、擅自离开工作岗位
5、设备出现故障、异常现象，未及时处理
6、停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
7、投料速度过快，过多
8、未按规定操作相关设备
9、作业人员未按规定穿戴劳保用品

	管控措施

	1、1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安 全联控装置
2、1、设备安全规定安装；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置
3、1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止
违章违规行为；   3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；    4、落实安全生 产责任，加强责任考核
4、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
5、配备安全帽、防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品

	应急措施

	1、制定应急预案，定期开展应急演练

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	研磨作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、操作不当易手压伤
2、操作错误造成伤害
3、操作人员未经培训
4、工艺损伤通道存在异物
5、机械部件异常运行
6、接线不规范、漏电保护失效导致漏电
7、清洁过程中磕碰到身体
8、未断电操作造成触电，线路接线造成漏电

	管控措施

	1、操作人员进行上岗培训
2、穿戴好劳动防护用品
3、定期进行安全教育培训
4、设置漏电保护装置
5、严格按照操作规程
6、制定相关《安全作业规程》

	应急措施

	1、启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119    急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	制胶作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、穿戴好劳动护品
2、地面或楼梯狭窄、滑湿、有杂物
3、混合机内检修或清理粘料时，未执行停电、挂牌、上锁
4、精力不集中操作失误
5、开启电源接触带电部位
6、现场照明不良
7、消防器材配备不足或失效
8、原料混合产生粉尘

	管控措施

	1、工作服、防尘式口罩、防砸劳保鞋、耳塞、防护手套。
2、上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。
3、设安全照明。
4、制定安全规章制度和安全操作规程，定期巡检

	应急措施

	1、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源 11、机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。
2、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源。3、 机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。
3、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源。4、 机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。
4、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源。5、 机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。
5、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源。6、 机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。
6、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源。7、 机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。
7、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源。8、 机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。
8、1、其它伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源。9、 机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。

	安全标识
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	分装作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、包装材料划伤
2、车辆超速；包装泄漏；堆垛坍塌
3、阀门关闭不严；包装桶渗漏
4、管道、阀门泄露
5、气压不足；防护挡板松动或脱落

	管控措施

	1、分装岗位安全操作规程培训
2、合理佩戴劳动防护用品
3、制定安全管理制度和操作规程，定期巡查

	应急措施

	1、事故发生后启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话
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第 2 6 0 页 共 3 1 5 页

	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	取样化验作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、取样时未穿劳保鞋
2、未按规定操作
3、未按规定操作，未定期检查。

	管控措施

	1、岗前教育培训，每年进行再教育
2、规范穿戴防护用品
3、取样区域隔离
4、设置了通风橱及排风扇
5、严格执行操作规程、穿戴好劳动防护用品
6、执行操作规程

	应急措施

	1、立即送医
2、停止取样

	安全标识

	

	紧急联系电话
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	低风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	日常办公作业

	
	管控层级
	岗位

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	岗位职工

	危险因素

	1、1.办公室电脑及其它电器设备在下班之后不关闭电源。&#10;2.办公室内吸烟。&#10;3. 触摸或私自检修电气设备。&#10;4.随意接入大功率用电器。
2、1.骑电动车、摩托车未带安全帽。&#10;2.无证驾驶。&#10;3.驾驶车辆未系安全带。&#10;4. 未在规定道路上行驶或超速行驶。
3、未建立相关方管理制度、未签订安全管理协议

	管控措施

	1、1.建立相关方管理制度；2.与有关承包商、供应商等相关方签订安全生产管理协议。
2、1.配电箱装设漏电保护器并定期试验其有效性；2.消防栓系统、配备灭火器；3.应急疏散指 示标识和应急照明完好。
3、1.制定严格的禁烟制度。2.指定专人负责下班关闭总电源。
4、安全帽、安全带
5、对相关方比较重要的作业活动进行现场监管，提出具体的安全要求。
6、对相关方进行岗前培训，并告知风险
7、根据各自作业性质，穿戴相应符GB11651《劳动防护用品选用规则》要求的劳动防护用 品
8、加强员工安全教育，提高安全意识
9、制定管理制度

	应急措施

	1、
2、1.立即停止作业，再迅速切断电源；2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防掀将防火沙迅 速压向火灾，直至将火焰全部压灭。;3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警；4.疏散现
场其他人员至安全区域；5.保证应急救援通道畅通。
3、依据事故类型执行既有事故现场处置方案。

	安全标识

	

	紧急联系电话
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	叉车作业

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、叉车未检查，未穿戴劳动防护用品
2、叉物件不平稳坠落
3、超载或超宽、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人、人货混装 4、上下坡不按要求行驶
5、未拉手刹，未熄火，随意停放
6、行驶过程中档住视线向前开；装货时，周围无警示或封闭管理
7、作业结束未按规定停放

	管控措施

	1、按培训计划定期开展安全制度、安全操作规程培训教育
2、持证上岗；对操作人员进行规章制度、操作规程、应急处置措施培训，培训合格后上岗； 3、持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；
4、劳保用品穿戴齐全有效
5、配备消防器材、设置叉车专用放置区；
6、正确穿戴反光背心等劳动防护用品；
7、正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；
8、制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；
9、制定《特种作业人员管理制度》、《设备设施维护保养制度》、叉车操作规程，岗位自检； 编制专用检查表；
10、制定操作规程并监督检查
11、制定操作规程并监督检查制定操作规程并监督检查

	应急措施

	1、出现事故按照现场处置方案进行救援
2、配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即机械伤害或火 灾事故专项应急预案。
3、配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急 预案或交通事故专项应急预案。

	安全标识

	

	紧急联系电话
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	设备检维修作业

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、辨识不全
2、措施不详细、不具体
3、施工工具未清理，遗漏在设备内
4、未进行工艺处理，工艺处理不合格
5、现场使用的工具存在缺陷
6、因作业拆除的现场安全设施未恢复
7、运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作

	管控措施

	1、1.办理工艺交出手续，岗位人员、检维修人员双方进行确认，办理工艺交出手续
2、带电设备检维修，断电并挂牌上锁处理，作业前检查确认
3、对现场进行验收，恢复作业前拆移的安全设施，并签字确认
4、检维修操作规程培训
5、检维修规程培训，作业前安全交底
6、设置警示标识
7、施工结束后，现场使用工具应进行查验确认
8、针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施
9、正确佩戴劳动防护用品
10、制定检维修方案，并逐项辨识危险
11、作业前，作业人员检查工具，存在缺陷不得使用

	应急措施

	1、停止作业，将人员转移至安全区域。启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	动火作业

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底
2、动火作业人员继续作业
3、动火作业是否按要求办理作业票证
4、阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；可燃液体泄漏
5、检查作业人员是否穿戴劳保用品，是否有违章作业，现场是否存在安全隐 6、未进行工艺处理或工艺处理不合格

	管控措施

	1、1.办理工艺交出手续，作业区域单位、维修人员双方确认
2、1.作业前，动火区域单位负责人对动火作业人员、监护人员进行安全培训； 3、安全管理人员巡检检查
4、个体防护用品穿戴齐全
5、监督检查
6、开展安全操作规程培训
7、盲板隔离，规范施工
8、专人负责办理作业票证
9、作业负责人、监护人现场核对
10、作业票证规定安全措施，监护人确认

	应急措施

	1、出现伤亡按公司现场处置方案救援
2、未办理动火作业票证、未进行检测分析应立即停止作业，重新办理后方可进行动火作业。 3、制定应急救援预案、并遵照执行。

	安全标识

	

	紧急联系电话
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	高处作业

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、辨识不够全面，存在漏项
2、对工作内容不知或对不甚了解
3、对施工内容或工作环境了解不清
4、防护用品使用不当，无专人指挥监护
5、高处工器具或其他物未整理
6、监护人员擅离职守
7、票证不规范，代签，漏签
8、生产系统有紧急或异常情况立即停止作业；未按措施施工
9、作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等

	管控措施

	1、安全作业证
2、登高作业证
3、登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认
4、登高作业证；领导监督，现场确认
5、登高作业证规范
6、规范高处作业票证；施工前交底
7、规范施工
8、监护人职责
9、每年至少一次高处作业培训
10、施工安全规定
11、正确佩戴劳动防护用品
12、作业交底培训

	应急措施

	1、制定应急救援预案、并遵照执行。
2、制定应急救援预案、并遵照执行。发生事故后启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	临时用电作业

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理
2、电工工具绝缘不良
3、电工劳保用品穿戴不齐全
4、没有及时拆除临时用电作业设施或非电工拆除临时用电作业线路
5、设备未作保护接零或无漏电保护器
6、停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人
7、未按规定办理作业证
8、未对现场进行清理
9、现场临时用电作业未安装漏电保护器

	管控措施

	1、1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置
2、1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止 违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生 产责任，加强责任考核
3、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗
4、配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品

	应急措施

	1、制定应急预案，定期开展应急演练

	安全标识

	

	紧急联系电话

	[image: ]
	
火警电话：119
	
急救电话：120
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	岗位安全风险告知卡

	风险等级
	一般风险
	风险点编号
	

	
	风险点名称
	有限空间作业

	
	管控层级
	班组

	
	导致后果
	

	
	责任人/电话
	班组长

	危险因素

	1、未对有限空间危害辨识，未办理相关安全手续
2、未检测空间内是否含有有毒有害介质就进行作业
3、未接受审批进行作业，未确认安全进行作业
4、现场人员车辆经过
5、有限空间内作业结束后未清点作业人员和工具
6、作业人员未佩戴防护用品，造成人员伤害

	管控措施

	1、   配备通风设施与氧含量/有害气体检测仪
2、1、持证上岗2、有限空间操作规程培训
3、摆放安全标志、警示灯、消防器材，办理《有限空间作业许可证》
4、保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和工器具。 5、操作规程培训，现场应急处置方案学习演练
6、穿戴劳保防护用品
7、加强职工劳动防护用品佩戴管理教育
8、将防护用品佩戴检查纳入日常检查内容
9、设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练
10、设置隔离带
11、危险作业安全管理办法。安全规程、岗位安全预案预控。技术安全交底、安全措施。应 急预案。
12、先通风，作业前30分钟内进行检测
13、有限空间作业必须经过审批
14、作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险及防护措施

	应急措施

	1、发现人员中毒或窒息后立即搬抬到空气清新的地方；组织人员进行现场急救，同时拔打 电话“120”待医护人员进行人员抢救
2、停止作业，达到符合安全条件后复工
3、制定现场应急处置方案，发生事故后启动应急预案

	安全标识

	

	紧急联系电话
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火警电话：119   急救电话：120
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九 .岗位风险管控排查表(风险巡查)

	[bookmark: bookmark130]岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
白油储罐
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序  号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	 (
1
)1
	1
2
	1
3
	 (
1
)4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	
9
	2
0
	 (
2
)1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	设备本体
	固定完好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	储罐、管道
	压力、温度正常、完 好无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全措施
	齐全有效
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	打料辅助泵
	泵类运行完好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
打料泵，控制线路
	电源线无破损漏电、 接线板无发热、接线  柱、引线无锈蚀断裂
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




第 2 7 2 页 共 3 1 5 页




	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
基料罐
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	设备本体
	固定完好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	储罐、管道
	压力、温度正常、完 好无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全措施
	齐全有效
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	打料辅助泵
	泵类运行完好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
打料泵，控制线路
	电源线无破损漏电、 接线板无发热、接线  柱、引线无锈蚀断裂
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
高速分散机及附属设备
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	基础
	基础牢固、无损坏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
设备主体
	安装完整，螺丝齐全 紧固，各零部件工作 灵活可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
电气控制
	电气接线规范，控制 系统正常使用，设备 接地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正 常、连接可靠、润滑 良好
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
电机
	电机无异响，控制系 统正常使用，设备接 地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门 无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	仪表
	显示准确，标准上限 红线
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
1100L制胶机
	
风险等级
	
低风险
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	基础
	基础牢固、无损坏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
设备主体
	安装完整，螺丝齐全 紧固，各零部件工作 灵活可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正 常、连接可靠、润滑 良好
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
电机
	电机无异响，控制系 统正常使用，设备接 地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门 无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	仪表
	显示准确，标准上限 红线
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
三辊研磨机
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
1
	
设备整体
	安装完整，螺丝齐全 紧固，各零部件工作 灵活可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
电气控制
	电气接线规范，控制 系统正常使用，设备 接地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3
	
机械传动系统
	齿轮、链条、对轮、 皮带、轴承等磨损正  常、连接可靠、润滑  良好
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	研磨系统
	研磨滚轴正确安装， 无破损
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	设备操作按钮
	设备操作按钮灵活可 靠
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安全措施
	齐全有效
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
双螺杆及附属设备
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	基础
	基础牢固、无损坏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
设备主体
	安装完整，螺丝齐全 紧固，各零部件工作 灵活可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
电气控制
	电气接线规范，控制 系统正常使用，设备 接地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正 常、连接可靠、润滑 良好
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
电机
	电机无异响，控制系 统正常使用，设备接 地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	仪表
	显示准确，标准上限 红线
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
静态混合机
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
1
	
设备主体
	安装完整，螺丝齐全 紧固，各零部件工作 灵活可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
电气控制
	电气接线规范，控制 系统正常使用，设备 接地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正 常、连接可靠、润滑 良好
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
电机
	电机无异响，控制系 统正常使用，设备接 地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门 无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	仪表
	显示准确，标准上限 红线
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
压胶机
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	基础
	基础牢固、无损坏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
设备主体
	安装完整，螺丝齐全 紧固，各零部件工作 灵活可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
电气控制
	电气接线规范，控制 系统正常使用，设备 接地可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
机械传动系统
	皮带、轴承等磨损正 常、连接可靠、润滑 良好
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	人员操作
	压胶机操作不当压 手。
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
软支分装机及附属设备
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门 无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	钢架
	牢固、无晃动
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	过滤装置
	连接牢固无渗漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	分装装置
	无渗漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	线路
	线路连接规范。
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
硬支分装机及附属设备
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	管道及阀门
	各种管道连接及阀门 无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	钢架
	牢固、无晃动
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	过滤装置
	连接牢固无渗漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	分装装置
	无渗漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	压盖装置
	防护板牢固
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	线路
	线路连接规范。
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
喷码机及附件
	
风险等级
	
低风险
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	l
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
1
	
设备主体
	安装完整，螺丝齐全 紧固，各零部件工作 灵活可靠
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	油墨
	墨水保证质量。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	油墨
	设备完整油墨无泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	线路
	线路连接规范。
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
粘度泵
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	l
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	设备主体
	安装完整、螺丝齐全 各零部件灵活好用。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	线路
	电源线无破皮漏电并 穿不锈钢套管防护。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	联轴器
	联轴器设防护罩，无 异常声音。
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
打包机
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	 (
1
)1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	基础设施完好程度
	固定完好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设备主体
	安装牢固、整体及各 结构部件无损坏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
控制系统
	控制系统正常，各按 钮、显示完好，控制 灵敏、准确
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运转
	打包装置，压板上下 运行灵活、可靠
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电气系统
	电气线路完好，无破 损、裸露等情况
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	箱门
	挡板无缺损、变形、 松动，防护严密可靠
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	液压系统
	管路、管节无松动、 裂纹、破损
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
烤箱及附属设备
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	l
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	

1
	

电源控制箱
	1.金属结构件PE可 靠。  2.PE线接线规
范、接触可靠。3. 所有导线须有良好的 绝缘
	

目视
	

每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



2
	


高温防护
	1.应有过热自动保护  和预警装置。2.作业  完毕应及时关闭加热  设备，确保降温措施  执行到位。  3.物理隔
离严禁使用易燃材 料。
	


目视
	


每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	接地
	设备电机、设备外壳 连接地线。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电气线路
	电气线路完好，无漏 电部位
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	烤箱周围
	严禁堆放油桶、棉纱、 布屑、纸箱等杂物。
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
烤箱及附属设备
	
风险等级
	
低风险
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	2
0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	6
	设备状态
	隔热措施有效；温控 器正常
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
叉车
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	



1
	



制 动
	车辆正常行驶时无制 动阻滞、车轮抱死现 象，制动时制动踏板 动作应正常，响应迅 速，方向盘无抖动， 无跑偏现象，机动车 配备的防抱死制动装 置自检功能应正常
	



目视
	



每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


2
	


叉车灯光、喇叭
	照明及信号装置应齐 全，工作正常，各种 灯光变换功能正常
对称设置、功能相同 灯具的光色和亮度不 应有明显差异。
	


目视
	


每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3
	
油路、线路
	燃料箱固定可靠，不 漏油，燃料管路与其 他部件不应有碰擦， 不应有明显老化，无
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
叉车
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	 (
1
)1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	 (
1
)8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
	
	滴漏破损
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




4
	




轮胎
	同轴两侧应装用同一   型号、规格和花纹的  轮胎，轮胎螺栓齐全、 紧固，轮胎胎面、胎   壁不应有长度超过
25mm或深度足以暴
露出轮胎帘布层的破 裂和割伤及其他影响 使用的缺损、异常磨 损和变形，
	




目视
	




每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	转向系统
	正常有效
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	货叉
	货叉无磨损、无裂纹
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	反光镜
	无破损，反光正常。
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
空压机系统
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	

1
	
设备主体
	空压机、干燥机、储 气罐安装完整，螺丝 齐全，各零部件灵活 好用
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	线路
	空压机、于燥机接线 规范，且防护到位
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	仪表
	储气罐及空压机仪表 显示正常。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安全阀
	安全阀整定压力小于 罐体设计压力。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
周边环境
	有良好的通风散热条 件，保持室内温度在 合适范围内。
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
真空系统
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	基础
	无下沉、倾斜、风化
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	焊缝
	无脱落、无裂缝
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
接口法兰、管线
	法兰、垫片、螺栓材 质正确，安装好，无 泄漏
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	压力表
	上下限清晰，在校验  有效期内，指示正确。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	油视镜
	视镜清晰，有标识线
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	接地
	在规定范围内
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

7
	
支承支座
	牢固、齐全、基础完 整、无严重裂纹，无 不均匀下沉，紧固螺 栓完好
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
配电室
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	配电柜
	安装完整螺丝齐全 各零部件灵活好用
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	接线及控制
	接线规范
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	门窗是否完整、有无挡 鼠板、防护网
	齐全完好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	变压器外壳接地是否 正常
	接地完好、线路完好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	有无杂物、灰尘，现场 是否整洁
	现场整洁无杂物
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




6
	




管理
	1.电气工作人员应取 得国家电工特种作业 操作证。2.应确定2 名电气工作人员负责 配电室日常巡检操作 任务。3.变配电室宜 实行主管领导负责  制。  4.除本单位电 气工作人员及上级主
	




目视
	




每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
配电室
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序  号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	 (
1
)1
	 (
1
)2
	 (
1
)3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	 (
1
)8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2    2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
	
	管人员外，其他无关   人员一律不得进入变   配电室，因公确需进   入者，在变配电室电   气工作人员的带领下  进入。5.低压作业应   具备：绝缘手套、绝  缘夹钳、验电笔、绝   缘鞋、接地线、护目  眼镜等。6.高压作业   应具备：高压绝缘杆、 绝缘夹钳、高压验电  器、绝缘手套、绝缘   靴、绝缘台、绝缘垫、 接地线。   7.登高作  业：安全带、绝缘绳、 安全帽等。8.禁止将  电气安全用具与其他   工具混在一起。
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
配电室
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序  号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	 (
1
)1
	 (
1
)2
	 (
1
)3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	 (
1
)8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2    2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	










7
	










门窗
	1.配电室实行落锁管 理。2.通常情况下应 向外开启，对于门的 两面都有电气设备  时，应向两个方向开 启。3.当变配电室长
度超过7m时，应至  少装设两个门 。 4 门、窗关闭应密合。
5.门口装挡鼠板，且 高度不应低于0.4m。
6.窗户装10×10 mm 金属防护网。7.变配 电室门窗材料应为非 燃烧体或难燃烧体。 8.变配电室内应配  置应急照明和通风设 备，以保证通风效果 良好和应急处置的需
	










目视
	










每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
配电室
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	 (
1
)1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
	
	要。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	





8
	





孔洞与通风孔
	1.应装设防止鼠、蛇 类等小动物进入的网 罩，其防护等级不宜 低于GB 4208规定的 IP3X级。   2.直接与 室外露天相通的通风 孔应采取防止雨、雪 飘入的措施。    3.室 内电缆沟盖板、设备 具有的防护装置应齐 全。
	





目视
	





每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
除尘器
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	基础、支架
	基础、支架牢固
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设备本体
	设备运行良好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



3
	



风机
	外壳各部螺栓无松  动、脱落，接口无漏 风，焊口无开裂；
轴承润滑良好，无振 动、无杂音，温度< 60 ℃;   风机入口 执行机构开关灵活可 靠，角度准确。
	



目视
	



每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	
气缸
	零件齐全无损，紧后 螺母无松动；     气缸
密封良好，无漏气， 运行平稳，完好。
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

5
	
卸灰阀
	零件齐全无损，紧固 螺母无松动；    固定 重锤螺栓牢固，位置 合适，完好。
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
活性炭箱
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	本体
	无变形、泄露现象
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
连接法兰
	法兰、垫片、螺栓材 料正确、安装好、无 泄漏
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	设备主体
	完好牢固，无变形受 损现象
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电气线路
	线路无破损，无漏电 风险
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	工况
	运行平稳，工况良好
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	风机运行产生噪音
	小于75dB
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
原材料卸车作业
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	作业前准备
	作业前现场未进行封 闭
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卸车
	扶车门未使用辅助工 具
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	码垛
	倒车前未回头观察行 车路线
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	车辆驶离
	车辆超速
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




第297 页 共 3 1 5 页




	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
白油卸车作业
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	车辆驶入卸车位
	未按规定安装防火 帽；车辆超速
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卸车软管连接
	软管夹持松动，不紧 密，软管瑕疵
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	开启管道阀门
	阀门泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	开启管道阀门
	阀门泄漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
开启卸车泵
	电气线路、开关漏电. 泵体泄漏；泵体防护  设施脱落
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	关闭阀门
	阀门关闭不严
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	车辆驶离
	车辆超速
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
捏合作业
	
风险等级
	
低风险
	管控级 别
	
岗位
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	作业前
	作业人员未按规定穿 戴劳保用品
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	作业前
	酒后等身体不适情况 下上岗作业
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	作业中
	空载试机检查各机械 设备工作是否正常
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	作业中
	投料速度过快，过多
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	作业中
	按规定顺序开启操作 台电源
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	作业中
	未按规定操作相关设 备
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	作业中
	设备出现故障、异常 现象，未及时处理
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	作业中
	擅自离开工作岗位
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
9
	
作业后
	停止作业后，未按规 定程序停止相关电气 设备
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




第 2 9 9 页 共 3 1 5 页




	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
研磨作业
	
风险等级
	
低风险
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	作业前准备
	操作人员未经培训
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	作业前准备
	工艺损伤通道存在异 物
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	作业前准备
	机械部件异常运行
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	作业前准备
	接线不规范、漏电保 护失效导致漏电
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	研磨作业
	操作错误造成伤害
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	研磨作业
	操作不当易手压伤
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
7
	
作业结束
	未断电操作造成触
电，线路接线造成漏 电
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	作业结束
	清洁过程中磕碰到身 体
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
制胶作业
	
风险等级
	
低风险
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序  号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	穿戴好劳动护品
	穿戴好劳动护品
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开启制胶机
	现场照明不良
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	开启制胶机
	消防器材配备不足或 失效
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	开启制胶机
	地面或楼梯狭窄、滑 湿、有杂物
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	混合原料
	精力不集中操作失误
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	混合原料
	开启电源接触带电部 位
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	混合原料
	原料混合产生粉尘
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	
制胶机清理
	混合机内检修或清理   粘料时，未执行停电、 挂牌、上锁
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
分装作业
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	分装前检查
	管道、阀门泄露
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	准备包装材料
	包装材料划伤
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	分装
	阀门关闭不严；包装 桶渗漏
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	分装
	气压不足；防护挡板 松动或脱落
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	成品入库
	车辆超速；包装泄漏； 堆垛坍塌
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
取样化验作业
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	取样过程
	取样时未穿劳保鞋
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	操作带电仪器、设备
	未按规定操作，未定 期检查。
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	分析中产生的有毒、有 害、刺激、挥发性、未 知气体
	
未按规定操作
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
日常办公作业
	
风险等级
	 (
低风险
)
	管控级 别
	
岗位
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	l
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	



1
	



办公
	1.办公室电脑及其它  电器设备在下班之后  不关闭电源。&#10;2.
办 公 室 内 吸 烟 。 &#10;3.触摸或私自 检 修 电 气 设 备 。 &#10;4.随意接入大  功率用电器。
	



目视
	



每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



2
	


员工上下班
	1.骑电动车、摩托车  未带安全帽。&#10;2. 无证驾驶。&#10;3.  驾驶车辆未系安全
带。&#10;4.未在规定 道路上行驶或超速行 驶。
	


目视
	


每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
相关方管理
	未建立相关方管理制 度、未签订安全管理 协议
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
叉车作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	作业前准备
	叉车未检查，未穿戴 劳动防护用品
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
利用叉车进行搬运
	行驶过程中档住视线  向前开；装货时，周围 无警示或封闭管理
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	利用叉车进行搬运
	叉物件不平稳坠落
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	利用叉车进行搬运
	上下坡不按要求行驶
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	利用叉车进行搬运
	作业结束未按规定停 放
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

6
	
叉车运行
	超载或超宽、货品滑 落，视线遮挡未倒车 行驶，超速，叉车载 人、人货混装
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	收尾作业
	未拉手刹，未熄火 随意停放
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
设备检维修作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	危险辨识
	辨识不全
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全措施编制
	措施不详细、不具体
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	检维修作业
	未进行工艺处理，工 艺处理不合格
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	检维修作业
	现场使用的工具存在 缺陷
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
检维修作业
	运转设备未断开电 源，或未设置警示标 识，人员误操作
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	完工验收
	因作业拆除的现场安 全设施未恢复
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	完工验收
	施工工具未清理，遗 漏在设备内
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
动火作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
1
	
可燃物清理
	动火点周围或下方有 可燃物，未清理或清 理不彻底
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
隔绝安全措施
	阀门代替盲板，盲板 加堵位置错误或不合 格；可燃液体泄漏
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	动火分析合格，相关人 员签字办理动火作业
票证
	动火作业是否按要求 办理作业票证
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	
个人防护用品完好并 正确穿戴
	检查作业人员是否穿 戴劳保用品，是否有 违章作业，现场是否 存在安全隐
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	监护人离开
	动火作业人员继续作 业
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	工艺异常
	动火作业人员继续作 业
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	工艺处理
	未进行工艺处理或工
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
动火作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
	
	艺处理不合格
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
高处作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	1
5
	
6
	1
7
	1
8
	1
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	确认工作内容
	对工作内容不知或对 不甚了解
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	危险辨识
	辨识不够全面，存在 漏项
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	制定安全对策措施
	防护用品使用不当， 无专人指挥监护
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
安全确认
	作业人员身体条件不 符合要求，证件不齐 全等
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安全教育
	对施工内容或工作环 境了解不清
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	办理票证，各负责人字 签字
	票证不规范，代签 漏签
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	监护
	监护人员擅离职守
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	
高处作业
	生产系统有紧急或异
常情况立即停止作
业；未按措施施工
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	完工验收
	高处工器具或其他物
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
高处作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	
	
	未整理
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
临时用电作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨 识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	1
9
	 (
2
)0
	 (
2
)1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	作业前
	未按规定办理作业证
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	作业前
	电工劳保用品穿戴不 齐全
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	作业中
	现场临时用电作业未 安装漏电保护器
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
作业中
	停电时未挂警示牌， 带电作业现场无监护 人
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	作业中
	电工工具绝缘不良
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
6
	
作业中
	搬迁或移动用电设备 未切断电源、未经电 工妥善处理
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	作业中
	设备未作保护接零或 无漏电保护器
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

8
	
作业后
	没有及时拆除临时用 电作业设施或非电工 拆除临时用电作业线 路
	
目视
	
每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
临时用电作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	2
6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	9
	作业后
	未对现场进行清理
	目视
	每天
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	岗位风险管控排查表

	风 险 点
	
有限空间作业
	
风险等级
	一般风 险
	管控级 别
	
班组
	风险辨
识人
	
	巡 检 人
	
	巡检日 期
	

	序 号
	作业步骤/检查项目
	危险源/检查标准
	排查
方法
	排查
周期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	 (
1
)2
	1
3
	1
4
	
5
	
6
	1
7
	
8
	
9
	 (
2
)0
	2
1
	2
2
	2
3
	2
4
	 (
2
)5
	 (
2
)6
	 (
2
)7
	2
8
	2
9
	3
0
	3
1

	1
	现场警戒隔离
	现场人员车辆经过
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	先通风/再检测有害因 素浓度
	未检测空间内是否含 有有毒有害介质就进 行作业
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
作业审批、现场确认
	未接受审批进行作 业，未确认安全进行 作业
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	佩戴防护用品
	作业人员未佩戴防护 用品，造成人员伤害
	目视
	每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
办理相关安全手续
	未对有限空间危害辨 识，未办理相关安全 手续
	
目视
	
每天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
6
	
施工作业后
	有限空间内作业结束 后未清点作业人员和 工具
	
目视
	
每天
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[bookmark: bookmark132]十一.重大危险点统计表

	
序号
	风险点
名称
	风险
类型
	作业/设备
设施名称
	风险
等级
	作业步骤/
检查项目
	危险源/
检查标准
	事故类
型
	
工程技术
	
管理控制
	
培训教育
	
个体防护
	
应急处置
	管控责任
人
	
管控层级
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