表B.13施工升降机使用作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅱ
	项目部
	1
	施工准备
	施工升降机司机无证操作。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	施工升降机司机上岗前对其证件进行检查，不符合要求应立即更换人员。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅱ
	项目部
	2
	施工准备
	使用单位未对施工升降机司机进行书面安全技术交底。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查书面安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅲ
	班组
	3
	施工准备
	作业前未试运行。
	工程技术措施
	升降机在每班首次载重运行时，当梯笼升离地面1～2m时，应停机试验制动器的可靠性，试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠，电器仪表灵敏有效。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	制定设备管理制度。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅳ
	作业人员
	4
	施工作业
	在超过额定荷载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机。
	工程技术措施
	施工升降机额定荷载重量、额定乘员数标牌应设置于吊笼醒目位置。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	启动前检查荷载重量和乘员数是否符合要求，不符合要求不能启动。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅱ
	项目部
	5
	施工作业
	当遇恶劣天气时使用升降机作业。
	工程技术措施
	当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大雨20m/s或导轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用升降机。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	关注天气变化，遇到恶劣天气时提前停止施工。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅳ
	作业人员
	6
	施工作业
	行程限位开关作为停止运行的控制开关。
	工程技术措施
	严禁使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对施工升降机司机进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅲ
	班组
	7
	施工作业
	施工升降机司机酒后作业。
	工程技术措施
	施工升降机司机严禁酒后作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	上班前对施工升降机司机检查是否饮酒。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅳ
	作业人员
	8
	施工作业
	梯笼内乘人或载物时，载荷分布不均匀、偏重。
	工程技术措施
	梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查荷载均匀，不符合要求不得启动。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅳ
	作业人员
	9
	施工作业
	升降机运行过程中开启吊笼门、乘人依靠吊笼门。
	工程技术措施
	升降机运行过程中不得开启吊笼门、乘人不得依靠吊笼门。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅳ
	作业人员
	10
	施工作业
	升降机未切断总电源，司机离开操作岗位。
	工程技术措施
	升降机未切断总电源前，司机不得离开操作岗位。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	操作及作业活动
	施工升降机使用
	Ⅲ
	班组
	11
	停止作业
	作业结束后未按要求停止设备。
	工程技术措施
	作业结束后应将施工升降机返回最底层停放，将各控制开关拨到零位，切断电源，锁好配电箱、吊笼门和地面防护围栏门。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查作业结束后的电源、吊笼门等是否符合要求，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


