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	岗位名称
	化水分厂污水处理
	处置措施

	执行预案
	化水分厂污水处理站防洪防汛应急方案
	步骤一：汛期来临前，配齐所有防洪物资，设立专门的存放地点，并标注醒目的标志，定期检查，发现存在问题及时处理。
步骤二：汛期来临前，检查污水处理站排水系统设施是否正常，特别排洪沟、落雨井排水是否有杂物，发现杂物及时清理。
步骤三：大雨或暴雨来临前，关闭、锁好厂房的门窗、室外电气配电箱门，将污水处理站东侧路口用沙袋围堵好，污水处理站南侧马路用挡板当好，并用沙袋加固，地下泵房、深度泵房、净水车间门口用沙袋围堵好。
步骤四：下雨后，及时启动雨水泵进行排水。
步骤五：下雨过程中，时刻检查雨水泵运行是否正常、防洪设施是否完好、落雨井是否畅通，如落雨井有杂物，及时清理，保证排水畅通。
步骤六：设备被淹时，及时断开电源。
步骤七：洪灾无法控制、危及人身安全时，现场人员撤离污水处理站。

	启动条件
	下大雨或暴雨
	

	事故预测
	设备设施损坏
	

	应急物资
	雨衣、雨鞋、沙袋、铁锹、手电
	

	应急通讯
	
	



