
******公司

有限空间作业演练方案

一、有限空间作业职责分工

  作业人员：******，按照有限空间作业操作规程，正确使用安全设施及个人防护用品；进入有限空间实施作业；与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。 

监护人员：******、***，与作业者及作业负责人保持信息沟通，在紧急情况时向作业人发出撤离警告，必要时应立即呼叫应急救援服务，并在有限空间外实施应急救援工作，防止未经授权的人员进入。

检测人员：***、***
设备检查人员：***、***

作业负责人：***、***

主要负责了解整个作业过程中存在的危险危害因素确认作业；环境、作业程序、防护设施；作业人员符合要求后授权批准作业；及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业环境不符合安全要求时及时终止作业。

二、作业流程

（一）设备初检

1：今天我们要在**泵站南侧阀门井进行有限空间作业，作业内容是：阀门手动启闭操作；现在开始有限空间作业设备初检，检查重点：设备是否齐全、是否具有合格证、是否在鉴定有效期内。

检查分工：

1：负责填写作业审批表，并报***审批；

2：负责检查对讲机、防毒面具、风管风机、安全带，检查完毕。“对讲机、防毒面具、风管风机具有防爆标识、有合格证、在鉴定有效期内”；

3：负责检查救援设备、安全带。
4：负责检查便携式检测仪、泵吸式检测仪、安全帽。“便携式气体检测仪、泵吸式气体检测仪有合格证、在鉴定有效期内”。

检查完毕并整理好设备，**@@将作业审批表报***，“设备初步检查合格，所有设备齐全，具备防爆标识与产品合格证，在鉴定有效期内，可以进入作业现场”。

所有人员带着设备进入作业现场。

  （二）作业审批

1、所有参赛人员统一着装、佩戴好安全帽。

2、**@@负责填报作业表中基本情况，填报内容包括：

(1)作业单位：**事业部；

(2)设施名称：阀门井（**泵站南侧）;

(3)作业内容：阀门启闭操作

(4)相关作业人员姓名填写：

填报人：**@@，作业人：******，监护人：******、***

(5)作业审批表填写完成后报***审批。
（二）作业准备
1、安全交底

1先到作业井附近查看污水井是否开，周围是否有燃气管线，车辆通行等；然后拿着作业审批表对队员进行安全交底，其余三人迅速排成一行；由***进行安全交底。

安全交底内容：

第一，此次作业任务是从“阀门启闭操作”。

第二，此次作业程序是先把井盖打开，自然通风30分钟，再检测污水井里的氧含量、有毒气体含量和可燃气体含量，如超标则进行机械通风，直至检测合格后，再下井作业，作业完成后，清理好工具，将井盖恢复原装，检查物品，作业结束。

第三，此次作业分工：

***负责检测，检测要注意准确选取上中下三个监测点，并核对检测值是否达标；

******负责监护，作业前要对我们带的设备逐个进行安全检查，并签字确认；作业中要连续进行通风，要密切注意井下作业状况，不时了解井下作业人员安全情况，同时整个作业过程中，要保管好救援器材，以备急用；作业完毕后，要清点人员和器材，确认安全。

******负责井下作业，下井的时候要穿戴齐全，检查装备的安全性，要带着便携式检测仪，作业过程中要随时监测井下气体含量，如有超标现象则立即停止作业，使用对讲机呼救，随即升井。

在此次作业过程中，**@@负责作业表的记录、***负责整个作业过程的现场指挥工作，以及作业过程的监护工作。

最后，由***强调一下安全及防护措施。此次作业井属于阀门检修井，周围有燃气管线、道路上还有车辆来回通行，因此可能存在缺氧窒息、硫化氢中毒、易燃气体燃爆等危险，还有可能不慎发生坠落、淹溺、发生交通事故等，监护人员加强监护，作业人员带好防护用品，其它作业警告牌、安全警示牌要按要求摆放，所有人员一定要注意安全，遇有紧急情况立即进行撤离。

2、检查设备

所有设备均需检测合格证，由***负责准备，在5月7日前准备完毕；具体设备合格证如下：

(1)携带装备及检测仪器均在检定有效期内（有检定标识）；

(2)安全防护用品有合格证或检测合格标识（有合格标识）；

(3)防爆器材符合要求（有合格证或检测合格标识）；

(4)配备应急抢险装备；

(5)设备外观无破损、运转无故障。

设备及人员安全检查分工：

(1)***负责气体检测报警仪检查。

检查要点：外观是否完好、是否在检验有效期之内、仪器是否有电、气体检测管是否完好、采样器的密封性是否合格。

(2)***负责检查安全带、通风管、安全绳检测。

检查要点：安全带、安全绳检测：目测其外观是否有破损之处、安全绳接头是否合格；通风设备：风机、风管是否完好、正常。

(3)***负责照明灯、对讲机安全检测。

检查要点：是否有电、是否使用完全电压、通话测试检查能否正常工作，对讲机检测由******配合。

(4)***检查每个人的个人防护情况，检查安全帽、防静电工作服。

（三）作业开始
1、危害告知（设置警示标志、安全隔离）

(1)***、***负责放置警戒带；负责挂安全警示牌：“当心中毒”、“当心缺氧”“当心坠落”“当心爆炸”、“有限空间作业，请车辆绕行”（悬挂在高杆或门口或放在安全警戒带旁）。

(2) ***负责此环节的安全巡视，所有危害告知标识设置

完后再做一次安全巡视，并报告***：“警戒带、警示标志、安全标志已设置完毕，周围无异常情况”。

2、自然通风

 ***、******使用专用钩子打开（盖合）井盖自然通风30分钟（注意钩的动作，上身要尽量远离井口），并用一根长棍对井下进行搅动；

******负责监护；

***准备好气体检测仪；

通风结束后***向***报告：“当前已自然通风30分钟，可否开始检测井下气体含量，请指示”。

“将风管放入井底并接通风机电源开始通风30分钟”。

3、检测分析

***答：“好，由***负责使用泵吸式气体检测仪对井底、井中、井口附件三个监测点按照从低到高的顺序分别进行硫化氢、一氧化碳、甲烷、氧含量的检测，***负责记录通风前检测数；******辅助拿气体检测仪据；******负责现场监护；大家一定要注意安全。”

检测井底监测点：***大声说，“已到井底，检测数据是……，经判定均不合格。”***：“好，继续检测中间部位。”

检测井中间位置监测点：***大声说，“已到井中间位置监测点，检测数据是……，经判定均不合格。”***：“好，继续检测井口位置。”

检测井口位置监测点：***大声说，“已到井口位置监测点，检测数据是……，经判定均不合格。综合三个检测点检测结果，判定均不合格，建议通风。”***：“同意，由***进行强制通风，随后再检测”。

4、强制通风

***、***将风管、风机放到井旁，将风管放到井下底部，接通电源开始通风。通风时注意要不断的更换通风地点：先放底部某一通风，再换到底部每个角落，再将风管提至中部、上部通风。此过程******做监护。

      模拟通风一分钟。关停风机。

通风结束后，******向***报告：“此处已通风10分钟，可否再次检测井下气体含量，请批示。”

***：“可以再次检测。”

5、再次检测（同上）

(1)***做检测，***负责配合，***负责记录。

(2)***报告***：“检测数据是……，经判定合格，请指示。”***：“可以进行作业，作业人员******穿戴呼吸器等个人防护装备，***、***协助******及***，并做安全监护。”

6、作业设备到位

(1)***、***收回风机风管。

(2)******穿戴防护装备，并检查呼吸器及面罩的气密性，穿戴对讲机、安全灯、便携式检测仪、安全帽，***负责配合穿戴。

(3)******做现场监护。

(3)***、***、***协助******下井；******负责监护，并持对讲机。

(4)***兼做现场监护。

7、下井作业

(1)***询问：所有作业装备是否准备就绪。齐喊：准备就绪。***审批作业表，下命令：好，作业人员下井，监护人员做好安全监护。注意整个过程通风及气体检测。

(2)******下井，***协助并做过程中的气体检测及通风，***叮嘱：“一定要注意安全”。

******作监护并向井底喊话：“井下情况怎样？”，答“正常”；“身体感觉怎样？”，答“良好”；“注意安全”答“知道了”。

此过程***、***到周边做安全巡视。

(3)******阀门操作完毕后：“操作完毕，可否撤离，请指示”。

***：检查井中有无遗留设备，注意安全。

******：检查完毕，没有遗物。

***：可以撤离，井上人员做好准备，******做好监护。

***拉安全绳，******、***帮助******上井。

(4)******回到地面后，******向井底查看确认无遗物后将井盖盖上。

(5)***、******协助******摘除面罩、呼吸器并进行整理等。

(6)***、***收回安全警示带、警示标牌等。

(7) 所有人员带上设备整齐。各负责人对所有设备及人员进行查点，并向***报告检查完毕，可否撤离。

(8) ***、***巡视检查一圈，并检查井盖是否盖实，在作业表上签字。 

（四）安全撤离

1、以上步骤完成后，***返回队伍：“带上所有设备撤离”。所有人员带好设备整齐地走出场地。
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