环氧乙烷泄漏事故现场处置方案

一、事故特征
1、危险性分析

由于环氧乙烷灭菌器的各种管道老化、密封圈变形老化或者操作人员操作不当，不安规定装卸、储存易造成环氧乙烷的泄漏。
2、事故发生的区域和地点

	序 号
	部    门
	易 发 事 故 地 点

	1
	
	环氧乙烷灭菌室

	2
	
	


3、事故发生和造成的危害程度

事故的发生与操作和维护保养有关。

事故的危害程度：中毒和火灾爆炸
4、事故前可能出现的征兆

有异味。

二、应急组织与职责

组    长： 

副 组 长： 

成    员：

应急救援办公室:
组    长：组织指挥本单位的应急救援工作；负责向公司领导报告。

副 组 长： 协助组长负责应急救援的具体指挥工作，各司其职。

各成员单位或人员的具体职责：

应急救援办公室：协助组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作；负责协助组长组织人员疏散；定期进行组织预案培训和演练，并提交演练报告；负责向上级安全部门及时报告。

成员：在应急救援小组的领导下积极、认真的开展好救援工作。

三、应急处置
（一）事故应急处置程序

1、触电事故发生后现场人员立即向车间值班人员和厂值班人员报告，同时按正确的方法进行施救。

2、厂值班人员接到报警后立即赶往现场，根据事故发展的实际情况，是否启动现场处置方案。

3、事故超出现场处置能力时，应立即向当地相关部门报告。并启动相应的应急预案。

（二）、现场应急处置措施 
1、发生泄漏后，所有人员迅速撤离泄漏污染区上风处，并立即隔离150m；

2、严格限制人员出入，切断火源。
3、应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。
4、合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。
5、构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 
（三）报警电话、事故报告的基本要求和内容

1、相关部门联系电话
厂值班电话：
街道安监科：
市安监部门：

市消防部门：
医疗急救：
2、事故报告的基本要求和内容：

泄漏事故发生后，从现场人员到厂长的各个环节都必须及时上报事故情况。上报内容必须是事故发生的真实情况，包括事故发生的时间、地点、规模、伤亡人数、救援情况等，既不能夸大，也不能缩小，绝不能匿报或谎报，更不能虚报假报事故信息。

四、 注意事项

1、参与救援的专业人员必须具备相应安全常识和触电急救常识，其他救援人员必须穿戴合适的劳动防护用品。

2、现场严禁吸烟。
3、救护人佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服，戴橡胶手套。
4、防止气体泄漏到工作场所空气中。

5、拨打急救电话时，必须向相关单位说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

6、如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。
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