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前言
为了全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002—2006）的要求，我公司安全生产办公室特编制《火灾应急救援预案》，旨在进一步完善公司火灾应急管理体系，增强火灾应急救援工作的系统性、针对性和可操作性，使全体员工熟知企业可能面临的火灾事故；在火灾事故发生之时能及时有序的开展应急救援和应急处置工作，增强应急处置的能力，避免或减少发生火灾造成的人员伤亡和财产损失，保障员工和公司的利益不受损害。
由于知识水平和时间所限，难免有疏漏和不当之处，希望领导和广大工程技术人员多提出宝贵意见，以便将来修订完善和持续改进。
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火灾应急救援预案

一、总则
1.编制目的
为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，切实做好厂区重大火灾的各项应急处置工作，正确处理因厂区重大火灾引发的紧急事务，确保公司在处置厂区重大火灾时反应及时、准备充分、决策科学、措施有力，使受伤人员得到及时救治，防止和控制火灾的蔓延，减少环境污染，把事故损失降到最低。
2.编制依据
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定，结合东莞昭和电子有限公司的实际情况制定本预案。
3.适用范围
本预案适用于在东莞昭和电子有限公司厂区内（包括车间、仓库、宿舍等）发生的火灾事故的应急工作。
4.应急工作基本原则
应急救援工作的基本原则应符合“快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合”。
二、公司基本情况
1.企业简介
东莞昭和电子有限公司（英文简称SMK-DG），是由日本SMK株式会社在中国东莞投资设立的首家企业，工厂于1994年8月与东莞市高埗镇对外经济发展公司签订来料加工合同，1995年1月正式投产，2011年10月1日正式由三来一补升级转型为独资企业。主要生产摇控器、键盘、各类小型插座、中继线、开关、DC/DC转换器、AC充电器等电子类产品。主要客户：ROKU、小米、TOTO、索尼、富士通、夏普、东芝、日立等企业,现公司员工有3000人。
2.地理位置及厂区平面布置
本企业所在地址：东莞市振兴大道东二横路
经纬坐标：东经：113.42
         北纬：23.05
厂区平面图见附件八
三、危险性分析及对周边环境的影响
本公司厂区存在一定量的包装箱（物）、酒精、稀释剂等化学易燃品，同时，由于供电线路老化、电源线短路以及人为火种、雷击等点火源的存在，均可能造成火灾事故的发生。发生火灾事故后主要的危害有：燃烧、爆炸造成人身烧伤、烫伤和设施的破坏，燃烧产生的气体及废物对环境的污染等。
四、应急救援组织机构及其职责
1.应急组织机构
⑴ 组织架构
事故应急救援指挥部（以下简称“指挥部”）下设两个机构：应急救援办公室和火灾事故现场指挥组。火灾事故现场指挥组下设：
综合协调组：由总务部、安全办等部门人员组成。
抢险救援组：由安全消防专员及公司义务消防队组成。
安全疏散组：由各部门安全员等组成。
医疗救护组：由厂医等相关人员组成。
现场警戒组：由保安和各现场管理人员等组成。
善后处置组：由公司安全生产委员会等相关部门人员组成。
组织架构图见附件九。
⑵ 组织机构人员
组织机构人员详细信息见附件一。
2.机构职责
⑴ 应急救援指挥部职责
指挥部是公司应急救援工作的领导机构。
① 接到重大事故报告时，通知指挥部人员集中报道，未到指挥部成员，按照职务高低依次递补。
② 负责成立火灾事故现场指挥组。
③ 负责统一领导公司的事故应急救援工作。
④ 督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。
⑤ 负责对外的信息发布。
⑵ 火灾事故现在指挥组职责
在发生火灾事故时，负责调动公司各种人力、物力和财力进行应急处置和抢险救援的指挥工作。组长是处置火灾事故的组织者和指挥者。
① 发布和解除应急救援命令、信号。
② 批准现场救援方案。
③ 指挥调动公司各种人力、物力和财力用于应急救援工作。
④ 指挥、协调火灾事故的应急救援工作。
⑤ 必要时上报指挥部，请求当地政府和有关单位紧急救援。
⑶ 应急救援办公室
应急救援办公室设在安全生产办公室，是指挥部的常设机构，负责指挥部的日常工作，其人员由总务部、安全办成员组成。
① 负责公司“应急救援预案”的制订、修订和完善工作。
② 督促、检查各部门建立重大事故应急救援预案和演练。
③ 按照规定的程序向上级主管部门报告事故发生情况。
④ 负责迅速了解、收集和汇总事故的发展情况并及时向指挥部报告，保持与事故现场各小组的联系。
⑤ 负责事故调查的组织工作（或配合当地安全生产监督管理部门调查组开展对事故的调查）。
⑷ 事故现场各小组职责
① 综合协调组
负责传达火灾事故现场指挥组负责人指令；联系公司各部门组织人力、物力和财力协助火灾抢救工作；联系、督促各组工作，报告各组救援工作的重大问题。
② 抢险救援组
负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却及事故后对被污染区域的清洗工作。负责油漆、稀释剂等化学品火灾现场的抢险工作，及时控制危险源，并根据化学品特性立即组织专用的防护用品及专用工具，协助抢救火场内或有毒区域的遇险人员。严格保护事故现场，因抢救人员、防止事故扩大需要移动现场对象的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便有关部门进行事故调查。
③ 安全疏散组
负责对事故现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及物资转移等工作。如果事故进一步扩大或有其它不可预料的危险情况时，组织员工立即离开工作岗位，从最近的安全疏散通道有秩序地撤离，如果时间许可，让员工同时关闭所有设备或电气开关和门窗。员工疏散顺序是先现场员工，再临近场所员工，最后各部门负责人和保安。外来人员的疏散由负责接待部门负责人指派专人护送至安全区域。安全撤离后，防止员工未经许可重返事故现场。
④ 医疗救护组
负责抢救和临时处置事故现场伤员，负责护送重伤员到相应医院救治。
⑤ 现场警戒组
负责隔离事故现场、保护事故现场，禁止无关人员和车辆进入危险区域，协助人员抢救和疏散。有权禁止人员进入情况不明的现场，防止人员伤亡事故扩大。
⑥ 善后处置组
根据各部门负责人提供的工作或值班人数及外来人员登记资料，统计安全疏散人数，确定是否有伤亡或失踪人员。如有人员伤亡或失踪，负责联络和接待其家属，处理有关赔偿、抚恤等。
⑸ 公司相关部门日常火灾事故预防及应急救援职责
① 安全办：负责全公司日常的安全管理；及时接受、发放应急救援文件和资料；做好事故应急救援指挥部会议记录；负责或参与各类事故的调查处理，负责组织制订、审核公司应急预案及各生产部门、仓库的事故应急预案，并定期对演练情况进行督查；监督各生产部门、仓库的消防器材设施的补充、更换工作。
② 财务部：负责各种应急救援资金的筹措和拨付。
③ 总务部：负责事故期间的新闻发布和媒体接待工作。
④ 业务部：负责应急救援物资的日常采购工作及事故状态下应急救援物资加急采购工作。
⑤ 施设课：负责应急救援物资、消防器材设施的日常申购工作；事故状态下保证应急救援车辆及时到位。
⑥ 总务科：负责应急救援的后勤保障工作。
⑦ 其余各部门：负责本部门应急救援培训工作、火灾事故应急预案的演练、记录及评审。对本部门所管辖设备的安全、消防等设施器材进行检查、维护和保养。
五、灭火器、消防栓的使用方法
1、ABC干粉灭火器：
主要用来扑救石油及其产品、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。
使用方法：
①拿起干粉灭火器首先摇晃数下；
②手提灭火器的把手，背对出口，拔去保险栓及插销在距起火点1.5-3米处停下。
③喷嘴对准火焰根部,距火源约3米,压下压把,扫射。
2、二氧化碳灭火器：
适用于扑救精密仪器和贵重设备、档案数据、仪器仪表的初起火灾，还可以用于600V以下的电气设备及少量油类等的初起火灾 。
使用方法：
①手提灭火器的提把，背对出口，在距起火点3-5米处停下。
②拔去保险销，一只手握住喷管，另一只手压下压力阀。
③喷嘴对准火焰根部,压下把,扫射，二氧化碳气体即可喷出。
3、消防栓的使用方法
①、打开消火栓门。 
②、一人接好枪头和水带奔向起火点。 
③、另一人接好水带和阀门口。 
④、打开阀门水喷出即可。
[image: 2993965_191828121165_2][image: 2993965_191828121165_2][image: 2993965_191828121165_2][image: 2993965_191828121165_2]注：电器（气）起火要确定切断电源。
六、疏散逃生
1、各栋各楼层人员听到广播或消防警铃后请保持镇定，明辨方向，按照楼层责任者的指示，根据实际情况有秩序地使用最近的楼梯迅速疏散。
2、各楼层的中间位置向两边疏散，千万不要乘普通电梯逃生。
3、一般情况下，着火点的楼层首先撤离现场，其它楼层由高至低有秩序地迅速疏散至安全场所。
4、疏散途中勿奔跑，勿抢先下楼，以免发生拥挤踩踏事故。
5、疏散逃生需朝明亮处、室外空旷地方以及往楼层下面跑，若烟雾较大，可利用湿毛巾、口罩捂鼻、匍匐撤离的方法。
6、若通道已被烟火封阻，则应通过阳台、窗户、屋顶等，易于被人发现且能避免烟火的地方暴露自己，寻求援助。
7、若用手摸门窗已感到烫手，应关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，就地取材，用湿布塞堵门缝，防止烟火渗入，等待救援。
七、疏散结果报告
1、各楼层人员全部撤离后，各部门楼层责任者组织清点现场疏散人员，统计疏散人员总数并报告部门主管以及综合协调组，对缺员立即组织查找去处。
2、在确认安全的情况下，救援组组织各楼层责任者或部门车间的相关负责人进入车间、办公室进行全面检查，主动呼喊，观察动静，确认有无滞留人员或无法行走的伤者。注意倾听辨别哪里有呼救声、喘息声和呻吟声，要注意搜寻出口(如门窗、走廊等处；在车间、实验室寻人时，注意机器和设备附近)。
八、火灾事故预防与预警
1.火灾事故预防
公司设有安全生产管理委员会、安全生产办公室，负责安全、消防管理工作，其余各部门、仓库负责具体防火工作。
公司拥有市政供水的室内、室外消火栓及配置在各车间、仓库、办公室、宿舍的干粉、二氧化碳灭火器。
2.火灾事故预警及通讯保障
⑴ 安全生产办公室、各部门、仓库接到报警电话后，立即报告公司事故应急救援指挥部。
⑵ 公司应急联系电话（见表一）。
⑶ 指挥部成员及其联系方式见附件一。
⑷ 火灾事故上报原则
火灾事故上报执行“即刻上报，层层上报，报告清晰”的原则，特殊情况可直接上报事故应急救援指挥部。
九、火灾事故应急响应
1. 预案分级响应条件
根据火灾事故的级别，发生特大、重大事故后、一般事故需要扩大应急或有以下情形：
⑴火灾现场火势未得到有效控制。
⑵可能对厂区员工、设备构成极大威胁。
⑶造成重大人员伤亡或重大财产损失。
由事故应急救援指挥部立即启动《东莞昭和电子有限公司火灾应急救援预案》，成立火灾事故现场指挥组。
2.应急救援原则
应急救援过程中要坚持“救人重于救火”、“先重点，后一般”、“先控制后消灭”、“杜绝二次事故和救援过程对环境二次污染”、“以专业消防队为主，其他经过训练的或有组织的非专业力量为辅”的原则。
3.火灾事故应急响应程序
⑴ 火灾事故发生后采取的措施
火灾事故发生后，由成立的火灾事故现场指挥组负责协调指挥应急救援工作，如果节假日或夜间发生特大、重大火灾事故，则由公司值班领导、加班人员、保安及各生产部门、仓库的值班人员组成火灾事故现场临时处置组，进行前期的应急处置和抢险救援工作。待指挥火灾事故现场指挥组到达后，接替现场临时处置组继续工作。
1 重大火灾事故发生后，火灾事故现场人员应当立即报告部门负
责人或值班人员，并积极采取有效的抢救措施，防止火灾事故蔓延扩大。
2 发生火灾部门，应当立即向安全生产办公室进行报告，安全生产办公室立即向公司安全生产主要负责人提出启动公司火灾事故应急救援预案的建议，事故应急救援指挥部总指挥批准后立即实施。
3 应急预案启动后，有关部门和人员应当根据预案规定的职责
要求，服从指挥火灾事故现场指挥组的统一指挥，立即到达规定岗位，采取有关的控制措施。
4 火灾事故现场指挥组到达火灾现场后，迅速了解火灾情况和救援状态。
5 火灾事故现场指挥组指挥探测火灾现场危险物质情况，建立现场工作区域，确定重点保护区域，制定防护行动方案，设定隔离管制方案。
6 当确定重大火灾事故未能有效控制时，火灾事故现场指挥组应上报指挥部请求东莞市高埗消防队、东莞市高埗镇安监分局等政府有关部门紧急支援。
7 火灾事故现场指挥组指挥救援队伍或协助当地政府的救援组织开展伤亡人员的救护、火灾危害的控制。
8 火灾现场各处置小组组织或配合事故的调查分析，适时恢复生
产。
9 根据事故发展态势，火灾事故现场指挥组指挥救援队伍疏散、撤离。
10 现场所有危险因素被消除时，指挥部宣布应急状态结束。
11 善后处理组慰问伤亡人员及其家属，安抚受到影响的群众。
⑵ 人员紧急疏散、撤离
根据火灾现场及周围情况，按照附件三《紧急疏散集合点说明》进行人员紧急疏散、撤离。
紧急疏散时应注意：
1 迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必
要的人员伤亡。
2 离火源比较近的人员，需要佩戴防毒面具等个体防护用品。
3 应向上风向转移，在疏散或撤离的路线上按安全通道标识方向，
由专人引导和护送疏散人员到安全区。
4 由安全疏散组负责在紧急疏散集合点进行人员的清点，查清是
否有人仍留在着火区，以便采取进一步的救援措施。
⑶ 现场警戒
为防止无关人员误入火灾现场造成伤害，划定火灾事故现场警戒区范围。
1 警戒区范围是以火灾中心半径为50米的圆形区域。特殊火灾，
如化学品的火灾、爆炸等，警戒区半径为100米。
2 警戒区外的道路疏导由现场警戒组负责。禁止无关车辆和人员
进入，并负责指明道路绕行方向。
⑷ 抢险救援
㈠ 抢救原则
1 发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正
确，不得耽误、拖延；
2 救援人员进入火场区域必须两人以上分组进行；
3 救援人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；
4 救援人员必须听从指挥，了解火场情况，防护器具佩戴齐全；
5 迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。
㈡ 搬运伤员时需遵守下列规定：
1 根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；
2 呼吸暂时停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；
3 搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；
4 严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；
5 救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；
6 抢救触电人员必须在脱离电源后进行。
㈢ 人员监护
参加救援、救护的人员以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救援的原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向火灾事故现场指挥组报告，并做出是否申请支援的决定，若申请支援时，由火灾事故现场指挥组下达预备救援人员进入火灾现场参加救援的命令。
㈣ 异常情况下抢险人员的撤离条件
1 火灾已经失控；
2 应急救援、抢险队员个体防护装备损坏，危及队员的生命安全；
3 可能或突然发生剧烈爆炸，危及到现场救援人员的生命安全。
㈤ 火灾事故应急处理和控制措施
因火灾发生位置、可燃物种类、可燃数量等不同，发生火灾后，应急处理和控制措施也不同。具体应急处理和控制措施见“各部门分预案”。
⑸ 受伤人员现场医疗急救
㈠ 烧伤的现场急救：
烧伤分为物理性烧伤和化学性烧伤。
① 化学性烧伤现场急救：立即脱离火场，迅速清除伤员患处的残余化学物质，脱去被污染或浸湿的衣裤，用自来水反复冲洗烧伤的部位，以稀释或除去化学物质，时间不应少于半小时。冲洗后可用消毒敷料或干净被单等物覆盖伤面以减少污染。
如发生酸碱化学性眼损伤，要立即用大量细流清水冲洗眼睛，但要注意水压不能高，还要避免水流直射眼球和用水揉搓眼睛。冲洗时要睁眼，眼球要不断地转动，持续20分钟左右。然后将眼睛用纱布或干净手帕等物蒙起，送往医院治疗。
② 物理性烧伤现场急救：立即去除致伤因素，火焰烧伤时，应就地滚动，或用棉被、毯子等覆盖着火部位，切忌奔跑、呼喊，以手扑火，以免助火燃烧而引起头面部、呼吸道和手部烧伤。
呼吸道烧伤的要置于通风良好的地方，清除口鼻分泌物，保持呼吸道通畅，给予氧气吸入，并迅速送往医院治疗。
在急救中，对危急病人生命的合并伤，应迅速给予处理，如活动性出血，应给予压迫或包扎止血。开放性损伤争取灭菌包扎，闭合性颅脑、脊柱损伤者，应在注意小心搬动。闭合性骨折者，给予简单固定等。
㈡ 触电的现场急救
使触电者迅速脱离电源，拔掉插座，用干燥的木棍、不导电模板等拨开触电者身上的电线，千万不可直接用手或其它金属及潮湿物件作为急救工具。
如触电者在高空，应预先采取保证触电者安全的措施。如救人现场很暗应采用临时照明。
如果触电者还没有失去知觉，必须使其保持安静，观察2-3小时。
如呼吸及心跳停止，应立即施行人工呼吸和心外按摩，并送往医院救治。切忌不经抢救而长时间运输，以免失去抢救的时机。
十、火灾事故应急终止程序
1.终止条件：各项应急救援行动结束后，确认火灾现场所有伤亡人员已全部救出；火灾危险已排除，不会出现二次火灾和危及周边人身、财产、环境安全的情况。
2.终止程序：火灾事故现场指挥组提出救援终止建议，报事故应急救援指挥部批准，火灾事故现场指挥组发布终止命令。
十一、火灾事故后期处置
1.事故取证
火灾当火灾事故得到控制后，总务部指挥保安继续封闭火灾现场，爆炸事故，沿爆炸的残局半径封锁，其它火灾事故沿事故发生现场和污染区域封锁。公司迅速成立事故调查小组，对现场采取摄像、拍照等手段进行取证分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入。
2.现场恢复
火灾事故现场封锁结束后，其现场恢复工作由事故发生部门负责。事故发生部门组织本部门管理人员、技术人员和参加过训练的员工对火灾现场进行清理，把使用的灭火设施，及时恢复原始状态，用空的灭火器及时更换，损坏的设备及时报总务部进行更换，破坏的设备及时报废，尽早恢复生产秩序。
3.应急能力的评估、预案完善
事故后安全办组织人员对公司应急能力进行评估和对应急预案进行完善。
十二、预案演练
1.演习时间：每年6月、12月进行。
2.演习方式：现场模拟演习。
①“桌面演习”：以会议方式在室内进行，参加人员包括事故应急救援指挥部、相关部门领导、安全办。由安全办对演习情景、预案进行口头演习，口头演习结束后，由参加人员讨论应急预案的适宜性和可能存在的问题以及如何改进。
②“现场模拟演习”：针对厂区着火，岗位人员如何报警、人员急救、紧急处理及现场恢复等。
3.演习方案编制：每次演习要编制演习方案，内容包括时间、地点、参加人员，预定演习过程、预期目的等。
4.演习参加人员：演习人员、观摩人员和评价人员。
5.演习评审：演习结束后，对演习组织情况和预案的合理性进行评价，对发现的问题制订纠正措施予以完善。
十三、附件
附件一：昭和电子有限公司事故应急救援指挥部成员及通讯录
附件二：应急预案其他相关人员通讯录
附件三：紧急疏散集合点说明
附件四：《应急预案演练计划表》
附件五：《应急演练、记录评价表》
附件六：《消防器材、应急设施检查表》
附件七：《应急预案修订记录表》
附件八：《厂区平面布置图》
附件九：应急救援组织架构图
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附件一：
昭和电子有限公司事故应急救援指挥部成员及通讯录
组长：日中一      13925703163    6993
成员：市原大辅    13926844930    6930


若联系电话有变化，以公司最新电话号码为准。


附件二：
应急预案其他相关人员通讯录
火灾事故现场指挥组
组长：李民義      13926899691    6615
成员：成濑兼治    13902618654    6700
      石川宏      18819084966    66966
      权英兰      13929251025    6650
      周龙胜      13712376498    666498
安全疏散组
组长：各部门安全员
财务部：刘一菁    18128022336
总务部：蒋学文    13622648287
业务部：柯于富    13922520383
生产部：李春生    13728225962
金型治工部：严律  13711849639
成型部：朱林长    13751412786
品质部：林彰豹    13711938163
技术部：尚玉明    13703300636
冲压表面处理部：
杨胜利  13650455168
制造1课：郑振华  15814126189
钟期军  13071306496
制造2课：郑星球  13686232587
          朱玉石  13650418289
制造3课：郭汉军  15920648812
制造5课：蒋军营  15899931784
抢险救援灭火组
组长：蒋学文      13622648287
医疗救护组
组长：张英        13618633814
善后处理组
组长：成濑兼治    13902618654    6700
成员：黄晓华      13712216272    6872
事故调查组
组长：李民義      13926899691    6615
成员：成濑兼治    13902618654    6700
      石川宏      18819084966    66966
      权英兰      13929251025    6650
      周龙胜      13712376498    666498
综合协调组
组长：赵甘霖      13925733113    6113
成员：毛青        13537189575    669575
      谭君生      18676059892
      文永杰      15118396899    66899
应急救援办公室
组长：文永杰      15118396899    66899
若联系电话有变化，以公司最新电话号码为准。


附件三：
紧急疏散集合点说明

一、设立目的：
在遇到自然灾害（如地震）或厂区发生火灾、爆炸事故等对人员有可能或已经造成伤害确需要人员撤离的情况下，现场人员可向设立在安全区域的紧急疏散集合点进行统一疏散击中。抢险指挥人员可在紧急疏散集合点对事故（灾害）现场对人进行清点，了解情况，以确定事故（灾害）现场对人员的伤害程度，以便下一步对被困人员实施抢险救助。
二、紧急疏散集合点的设置：
紧急疏散集合点设置在公司正门保安室前空地。
三、紧急疏散方向的选择：
紧急疏散方向的选择原则上以事故发生点为原点，周围人员应向事故发生点相反的方向疏散。
四、紧急疏散指令的发出：
在应急状态下，相关生产岗位人员是否全部或部分实行紧急疏散，应由公司主管领导（夜班时由值班领导）根据事故现场可能对人员造成危害的程度来做出决定。

附件四：
应急预案演练计划表
2015年
	序号
	演练时间
	演练内容
	演练要求
效果
	参加演练人员

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	




附件五：
应急演练记录、评价表
	序号
	演练时间
演练内容
	参加演练员
	效果评价
	改进项

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	




附件六：
消防器材、应急设施检查表
	序号
	设备、器材名称（型号）
	配置地点
	数量
	状态
	有效期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	





附件七：
应急预案修订记录表

	序号
	修订时间
（年月日）
	修订内容(章节)
	修订人
	审批人

	1
	
	
	
	


	2
	
	
	
	


	3
	
	
	
	


	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	






附件八： 
东莞昭和电子有限公司第一工厂厂区平面图


东莞昭和电子有限公司第二工厂平面图

附件九： 
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