
                  火灾、爆炸事故现场处置方案

 1  事故风险分析

1.1  事故类型：火灾、爆炸
1.2  事故可能发生的区域

   喷漆作业现场，电气焊作业区。
1.3  事故的严重程度及影响范围

1.3.1  火灾、爆炸事故可造成作业人员伤亡和财产损失。

1.3.2 存在火灾、爆炸危险的区域均在单独的建筑物内，发生事故后造成的后果及波及的范围有限，对外界不会造成大的影响。但浓烟对周边空气会造成一定的影响。

1.4  发生事故前可能出现的征兆

1.4.1 界区内有动火作业，或其他作业产生火花；

1.4.2空气中可燃气体的浓度巳达到爆炸极限而没有采取有效的防范措施；
1.4.3电源线路存在绝缘破损等问题；
1.4.4生产公司房无避雷设施或避雷设施不符合要求。
2应急组织与职责

2.1 组织机构

    发生事故时根据事故现场情况由该车间负责人、安全员、班组长和现场生产人员组成现场应急工作小组，负责事故现场的应急处置工作。

2.2 应急职责

2.2.1 车间负责人职责

    负责了解和掌握事故现场情况，及时向公司汇报，在公司应急救援人员未到达之前，负责指挥和组织现场抢救。紧急情况下，组织撤离。

2.2.2 安全员职责

    协助负责人、班组长组织现场抢险救援工作；负责观察、维护事故现场安全、秩序，保护救援人员的人身安全。

2.2.3 班组长职责

    在车间负责人领导下，负责组织班组成员进行事故现场抢险救援工作。包括利用现场及附近可利用设施、设备、工具抢救被困人员和受伤人员。

2.2.4 现场作业人员职责

   在车间负责人或班组长领导下积极参与现场抢险救援工作。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1应急报警响应程序

（1）发现火情后，现场发现者应立即向当班组长、车间负责人及应急办公室报告，现场当班人员立即采取措施防止事故扩大。

（2）应急办公室接到事故报告后，必须立即报告应急救援指挥部。

（3）在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

3.1.2事故扩大与上级预案衔接程序

当火灾无法控制及导致衍生事故发生，超出本部门及岗位应急处置能力时，由应急救援总指挥决定启动综合应急救援预案。当事故超出本公司应急救援能力时，立即向当地安全生产监督管理局和政府主管部门、消防、公安、卫生部门报告，请求上级单位或政府部门进行增援，邀请市有关专家咨询或协助抢险，启动政府级事故应急预案，实施扩大的应急响应。

3.2应急处置措施

   （1）立即切断事故现场的电源。

   （2）救护受伤的人员。

 （3）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。灭火时要注意以下几点：
    1）先控制，后灭火。危险化学品火灾有火势蔓延快和燃烧面积大的特点，应采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。
    2）扑救人员应位于上风或侧风位置，切忌在下风侧进行灭火。
    进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散的人员应有针对性地采取自我防护措施。佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。
    3)对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。
    4)火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。并应当保护现场， 接受事故调查，协助消防部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任；未经消防部门的同意，不得擅自清理火灾现场。
   （4）人员疏散：

1)人员在现场处置人员的引导下，从就近的安全出口有秩序疏散。

2)人员疏散时，如现场存在较大的浓烟，人员应使用湿毛巾掩住口鼻，弯腰前行。

（5）人员救护：

1)被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火，伤处的衣、裤、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

2)对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

③对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

3.3 事故报告

3.3.1 报警

由车间负责人负责向公司应急指挥办公室报告。

报警电话见综合预案附件2：公司应急指挥部联系电话一览表。

3.3.2 事故报告的基本要求和内容

事故报告的基本要求和内容可参照附件：事故信息报告单。

4 注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

   （1）火灾处置人员必须佩戴防毒面具。严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

   （2）重要个人防护器具应专人保管，正常维护，确保能随时使用。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）首先检查抢险救援器材是否完好。

（2）正确使用抢险救援器材，电气火灾发生时严禁使用导电灭火剂（如水、泡沫灭火器等）扑救。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）如事故扩大，导致次生、衍生事故不能控制时，应发出警报，现场指挥应立即组织人员撤离危险区域。

（2）严格执行现场指挥下达的应急救援命令，正确执行应急救援措施，避免因救援对策或措施执行错误造成事故进一步扩大或人员伤亡重大事故的发生。

（3）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

（4）在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护事故现场。受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志，机械或车辆非特殊情况不得移动，以便为勘察现场提供确切的资料。

（5）事故现场的作业人员应尽快有组织地进行疏散，当班班长设置警戒区防止无关人员进入。

4.4现场自救和互救注意事项

（1）应急救援时，应安排2人以上为一组，相互监护，确保人员安全。

（2）应熟悉生产场所安全通道及疏散出口的位置，以便迅速脱离危险区域。

（3）受伤人员根据伤势程度在现场进行简单的处理后应立即送往医院进行救治。尽量由具有专业知识的人员实施救护，切忌盲目救护。

4.6应急救援结束后的注意事项

事故应急处置结束后，应注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。

4.7其他需要特别警示的事项

 （1）事故救援时应封锁事故现场，救援区域内，严禁一切无关人员、车辆和物品进入，同时，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的治安和交通秩序。

 （2）各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作。


