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第一篇   生产安全事故综合应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范本单位的应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工健康安全和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。为确保在本单位发生安全生产事故时，能及时、有效地控制事态发展，降低事故造成的危害，以最快的速度、发挥最大的效能，有序地实施救援。根据《中华人民共和国安全生产法》等的规定要求，按照“以人为本、减少损失；准备充分、反应迅速；平战结合、预防为主”的原则，制定《XXX公司生产安全事故应急预案》（以下简称“本预案”）
1.2 编制依据

1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）； 

2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）；
4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；

5）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

6）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）；

7）《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令第21号）；

8）《关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定部分条款的决定》（国家安全生产监督管理总局令第42号）；

9）《国家安全监管总局办公厅关于贯彻实施〈生产安全事故应急预案管理办法〉的通知》（安监总厅应急[2009]〕84号）；
10）《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（安监总厅应急[2009]73号）；
11）《广东省突发事件应对条例》（2010年6月2日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）；
12）《关于深入贯彻〈生产安全事故应急预案管理办法实施细则〉的通知》（粤安办[2011]22号）； 

13）《关于修改《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》的通知》（粤安监〔2012〕35号）；

14）《关于加强行业安全生产应急预案管理工作的通知》（粤安监[2011]182号）；

15）《关于进一步加强企业安全生产应急预案编制工作的通知》（粤安监应急[2012]3号）；

16）《关于印发《广州市安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法>实施细则》的通知》（穗安监[2010]169号）；

17）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）；

18）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218－2009）； 

19）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）；
20）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；
21）《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007-2011）；

22）《增城市安全生产事故灾难应急预案》
23）《增城市危险化学品事故应急预案》
其它未列法律法规、规章、标准和规范。
1.3 适用范围

本预案适用于XXX公司在厂区内部发生的一级应急响应、二级应急响应和三级应急响应的火灾、爆炸、触电等各种安全生产事故时所进行的应急救援行动。
当实施一级应急响应，启动政府一级安全生产事故应急预案时,与《增城市安全生产事故灾难应急预案》或《增城市危险化学品事故应急预案》相衔接，并遵从与政府一级应急预案。
1.4 应急预案体系
预案的应急救援体系以立足内部救援为主，并与上级单位、地方政府及各专业救援机构进行有效沟通，满足事故类型的应急处置。本预案可作为上级应急指挥部门和专业救援机构对厂内重大事故（一级预警）实施救援时的重要参考。本预案体系包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和附件等。
应急预案体系见下图：


[image: image1]
1.5 应急工作原则

生产安全事故应急预案应急救援工作的原则如下：以人为本、减少损失；准备充分、反应迅速；平战结合、预防为主。
2 生产经营单位的危险性分析

2.1生产经营单位概况

XXX公司（以下简称“本公司”）成立于2003年，位于*****，系外商独资企业。主要生产内衣用经编花边面料等，设有织造、染整、切割包装等三大生产部门。本公司所生产的高档内衣花边面料主要供应给众多世界著名的高档服装品牌商，如黛安芬、华歌尔、马莎、爱慕、曼妮芬等一流品牌。本公司主要生产设备均从德国和瑞士等国家进口，拥有德国进口经编机180多台。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制，由产品设计、经编生产、染整生产、切割包装、产品销售、企业管理等六大部门组成，公司现有员工约450人，其中管理及技术人员100多人，专职安全管理人员2人，兼职安全管理人员4人。
本公司年生产花边布约2400吨，主要使用原料为锦纶6、氨纶等；原料仓库的原料储存量约为120吨，成品仓库花边布产品储存量约为150吨。

本公司主要生产工艺流程包括：原料→整经及制线加工→织造→坯布检验→花边坯布。生产原料主要为锦纶，使用辅料为染色料、乙酸溶液、过氧化氢溶液等。乙酸溶液、过氧化氢溶液用桶装方式在小仓库内存放。
主要原材料情况表
	序号
	原料名称
	年用量
	最大储存量
	储存场所

	1
	锦纶6
	2000吨
	100吨
	原料仓

	2
	粘胶
	200吨
	10吨
	原料仓

	3
	氨纶
	200吨
	10吨
	原料仓

	4
	花边布
	2400吨
	150吨
	成品仓


主要产品
	序号
	产品名称
	规格
	年生产能力
	最大储存量（吨）

	1
	花边布
	R50*2000（mm）
	2400吨
	150吨


本公司厂区占地面积约为89700平方米，总建筑面积约为55000平方米。厂区主要建筑物为在建的综合办公楼，已建成使用的包括织造车间、制线车间、成品车间，原料仓和成品仓等。主要建（构）筑物情况见下表：

主要建（构）筑物情况表
	序号
	建筑物名称
	耐火等级
	层数
	建筑面积（m2）
	用途
	备注

	1
	综合办公楼
	2
	6
	约10000
	办公
	在建

	2
	织造车间
	2
	1
	20000
	生产
	

	3
	制线车间
	2
	3
	5000
	生产
	

	4
	成品车间
	2
	1
	10000
	生产
	

	5
	原料库
	2
	1
	5000
	原料储存
	

	6
	成品仓
	2
	1
	3500
	成品储存
	


本公司主要生产设备为经编机、整经机、捻线机等，使用特种设备为有机热载体锅炉、储气罐、叉车、起重机械和电梯。主要生产设备和特种设备情况见下一览表。

生产设备和特种设备一览表
	车间
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	主要生产设备
	经编机
	JL65/1-B
	185
	

	
	整经机
	DS21/30NC-2
	14
	

	
	捻线机
	R326-N/308-DT110
	79
	

	特种设备
	叉车
	R14
	4
	

	
	高空吊机
	3.2T
	7
	

	
	有机热载体锅炉
	YY(Q)W-3000Y(Q)
	4
	

	
	电梯
	
	1
	

	
	空气压缩机
	ADS-30A+P
	5
	


本公司位于*****，公司北面为广州XX公司、XXX工程塑料公司、XX化学品公司；东面为XX电镀锌钢板公司；东南面为XX技研投资公司；南面为XX路；西路为XX大道，道路对面为广州XX机电公司。
本公司周边无重大危险源场所和重要设施。公司距离最近的XXX消防中队2公里、XXX医院4.8公里。应急救援时，消防车辆和医院救护车辆能够方便地进出赶赴应急现场。
2.2 危险源与风险分析

本公司是专门花边布的生产企业，在生产过程中主要储存使用主要危险化学品为乙酸溶液、过氧化氢溶液等；根据其物质的储存方式、理化性质及危险特性可知，乙酸溶液、过氧化氢溶液容易造成泄漏、腐蚀、人员化学灼伤等事故，危险化学品采用桶装方式在车间的小仓库内储存。本公司在生产过程中使用的生产设备可能比较容易产生机械伤害、物体打击、触电等事故；使用的特种设备有锅炉、储气罐、电梯和叉车，有可能发生锅炉爆炸和容器爆炸等事故，其中锅炉使用的燃料为天然气，天然气采用管道输送供给。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）分析，本公司所储存使用的危险化学品中，未构成危险化学品重大危险源。

依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）中将事故类别分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒与窒息以及其他伤害等20类事故。
结合本公司的实际情况，在生产过程中存在的事故类别有：火灾、物体打击、车辆伤害、机械伤害、锅炉爆炸、容器爆炸、触电、灼烫、高处坠落、其他伤害等。
火灾：生产过程中违规用火、电气线路短路等有可能引起火灾；
锅炉爆炸：生产过程中使用锅炉，如果超温超压运行，安全附件失灵、缺水等情况，可能发生锅炉爆炸；
物体打击：检修或装卸作业时，物体打击事故；

车辆伤害：车辆在厂区运输时，因环境影响会发生车辆伤害事故；
机械伤害：机械设备缺少防护装置或防护不当，可能对人员造成机械伤害事故；

容器爆炸：使用空气储罐，因附件失灵或超压运行，可能带来容器爆炸事故；
触电：使用电气设备存在隐患等会造成触电事故；
高处坠落：高度基准面2米以上（含2米）的高处作业中，因防护不当等因素，均可能发生高处坠落事故；
灼烫：若不慎接触设备或物体高温发热部件，或使用危险化学品防护不当，会引起灼烫事故；

其他伤害：包括电梯伤害等伤害事故。
潜在事故和造成的事故后果及危险等级、危险程度情况见下表：

	序

号
	潜在事故
	危险源

潜在的危险因素
	造成事故后果
	危险

等级
	危险程度

	1
	火灾
	可燃物、电气线路短路、过载等
	人员伤亡及设备破坏
	Ⅲ
	危险的

	2
	锅炉爆炸
	超温、超压、缺水
	人员伤亡及设备破坏
	Ⅲ
	危险的

	3
	物体打击
	物体弹击、撞击、挤压等
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	危险的

	4
	车辆伤害
	车辆撞人、设备、管线
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	危险的

	5
	机械伤害
	(泵、机) 绞、割、碾、碰、挤、戳，伤及人体
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	危险的

	6
	容器爆炸
	空气储罐超压运行、安全附件失灵
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	危险的

	7
	触电
	用电设备漏电、绝缘损坏、雷击
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	危险的

	8
	高处坠落
	进行登高检查、检修等作业
	人员伤亡、设备损坏、
	Ⅲ
	危险的

	9
	灼烫
	高温物体、化学性灼伤
	人员受伤
	Ⅱ
	临界的

	10
	电梯伤害
	运行出现固障、剪切、坠落、漏电等
	人员伤亡、设备损坏
	Ⅲ
	危险的


根据以上分析情况，本公司可能发生事故类别和存在场所及部位情况见下表：
可能发生事故类别及其分布场所、部位情况表
	序号
	可能发生

事故类别
	分布场所、部位

	1
	火灾
	生产车间、仓库等及其他存在可燃物场所

	2
	锅炉爆炸
	锅炉房

	3
	物体打击
	生产车间、仓库、机修场所等

	4
	容器爆炸
	锅炉房、空气储罐等场所

	5
	机械伤害
	机械设备的转动、传动部位等区域

	6
	触电
	配电柜、开关部位及其他的用电设备等场所

	7
	高处坠落
	架空管线、2米以上的操作平台等场所

	8
	灼烫
	锅炉及管线经过的区域，使用腐蚀品等场所

	9
	车辆伤害
	厂区车辆行驶区域

	10
	电梯伤害
	电梯使用场所


3 应急组织机构及职责

3.1 应急组织体系

本公司针对可能发生的生产安全事故，成立应急指挥部。应急指挥部设总指挥1人，由总经理担任，负责对生产安全事故应急处置的统一领导和指挥工作；设副总指挥2人，由公司2名副总经理担任副总指挥，协助总指挥负责应急处置指挥工作；应急指挥部成员包括公司各部门主要负责人。应急指挥部下设应急救援组、疏散救护组、治安保卫组、通讯联络组和后勤保障组5个专业组组成，其应急救援组织机构图如下。

3.2应急指挥机构及职责
1、应急指挥部职责

（1）负责发布启动和解除应急救援行动的命令；

（2）全面协调和指挥事故应急救援工作，指导制定紧急救援管理办法或特别管制措施；
（3）组织指挥各方面力量处理事故，统一指挥对事故现场的应急救援，控制事故的蔓延和扩大；
（4）检查督促有关部门做好抢险救灾、事故调查、后勤保障、信息上报、善后处理以及恢复生活生产秩序的工作；
（5）检查督促各部门做好各项突发事故的防范措施和应急处理准备工作，组织领导应急演练；
（6）决定应急响应级别，紧急情况时向政府部门请求应急救援；

（7）负责对事故应急工作进行督察和指导，紧急调用各类物资、设备、人员和占用场地。
2、总指挥职责

（1）组织制订事故应急救援预案；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）确定现场指挥人员；

（4）协调事故现场有关工作；

（5）批准应急救援行动的启动与终止；

（6）授权在事故状态下各级人员的职责；

（7）事故信息的上报工作；

（8）接受政府的指令和调动；

（9）组织实施应急预案的演练；

（10）必要时向属地政府部门请求应急救援。

3、副总指挥职责

（1）协助总指挥开展应急救援工作；

（2）指挥协调现场的抢险救灾工作；

（3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

（4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援工作；

（5）及时落实总指挥关于应急处理的指示。
4、应急救援组职责

负责在紧急状态下的现场应急救援作业，及时控制危险源，并根据发生事故的性质立即组织专用的防护用品、用具及灭火器材进行应急救援工作，负责设备设施现场安全处置以及应急调度。
5、疏散救护组职责

负责事故现场、事故影响区的人员疏散工作；将事故现场的受伤人员进行简单的现场救护工作和送医院治疗。
6、治安保卫组职责

做好抢险救援现场及厂区周边区域的警戒、治安、保卫及交通疏散工作。

7、后勤保障组职责
主要任务是做好抢险救援现场的应急物质后勤保障以及抢险人员、疏散的员工生活需要方面的工作，保证水电供应。
8、通讯联络组职责

做好灾害事故抢险救援现场的通讯保障工作和做好上传下达工作，并详细记录有关情况。

9、本公司其他职能管理部门职责按照公司现有的安全生产职责。
3.3各级应急机构主要负责人替补原则

应急指挥部、各专业组主要负责人因各种原因缺位时，由各部门按公司行政领导职务顺序予以替补。
4 预防与预警

4.1危险源监控

4.1.1危险源监测监控方式、方法

对危险源和危险目标的监控情况，锅炉房采用可燃气体浓度报警监控，整个厂区采用视频方式监控，压力容器、锅炉房等采用压力显示监控，厂房采用消防火灾报警系统的方式实施监控。
4.1.2预防措施
事故类型及相对应的预防措施如下：
	事故类别
	主要防范措施

	火灾
	1、消除、控制火源。存在的主要火源为检修用火，电气火花，雷击以及人员带入的火种（吸烟等）。应加强这几个方面的管理，严格执行防火制度和安全操作规程，加强外来人员的管理，定期检查维护电气设施等。

2、使用防爆型电器设备；按要求严格制定相应的维修保养制度；完善消防设备和器材，确保正常可靠，加强消防演练，提高事故应急救援能力，将事故控制在初发期。

3、防雷、防静电装置定期进行检测，易燃易爆场所进行动火作业时需要办理动火作业证并经主要负责人签名。

	物体打击
	1、加强对员工的安全教育，作业人员必须戴好安全帽，穿好劳动防护用品；

2、在检维修时物体下落打击人体。

	车辆伤害
	1、设置交通限速和警示标志；

2、加强驾驶员的安全教育和管理，不违章行驶，严禁酒后驶车和超载、超速行驶；

3、定期保养、维护好作业车辆，保持完好状态；

4、进入厂区人员要按路线行驶小心作业车辆。

	锅炉爆炸

容器爆炸
	1、锅炉、压力容器等属于特种设备，包括附件等应定期检验检测；

2、防止存气罐等压力容器接触火源、热源，导致高温高压爆炸；

3、严格遵守安全操作规程，严禁超温超压运行；

4、定期检查锅炉天然气管道，发现泄漏应立即采取补救措施；

5、委托有资质单位对设备进行定期维修和保养；
6、制定和严格执行锅炉、压力容器安全管理制度和安全责任制度。

	灼烫
	1、工作人员使用危险化学品时佩戴好防腐蚀手套、工作服和防护眼镜等防护用品；

2、在高温设备设施上标贴防烫伤警示标示，增设防接触防护措施。

	机械伤害
	1、检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车。

2、机械设备各传动部位必须有可靠防护装置；作业环境保持整洁卫生。

3、各机械开关布局必须合理，必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停车；二是避免误开动其他设备。

4、严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械操作者取得联系，有安全措施才可同意进入。

5、操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格后上岗。

	触电
	1、合理配备和使用电气设备，按照负荷配备电气设备，电器设备及线路要有可靠的接地（零）保护系统；

2、对电器设备及线路要定期检查、检测、维护、保持完好状态；

3、电器设备及线路的安装、维修，必须严格遵守作业规程，正确使用防护用品，同时做好现场监护工作。

4、电气作业人员应经过专业培训持证上岗。

	电梯伤害
	1、按要求定期请特种设备检测部门对电梯进行检定、检测；

2、委托有资质单位对电梯进行定期维修和保养；

3、禁止未经培训和取得电梯作业、维护资格人员进行操作；

4、制定和严格执行电梯安全管理制度和安全责任制度。


4.1.3安全管理及技术对策措施
（1）制订和完善各项安全生产规章制度和规程，如安全操作规程、安全检查、临时动火、临时用电审批制度等；

（2）加强工厂动火制度,要有醒目的禁烟、禁火标志，所有进入车间的人员严禁吸烟；

（3）加强对工厂员工的安全教育，提高员工的安全意识；

（4）安排专人定期进行安全巡检，及时发现事故隐患，避免发生事故；

（5）危险场所设置明显的安全警示标志、标识；

（6）组织人员学习企业的各项安全管理制度、安全责任制和落实安全操作规程。
（7）维护、保养好消防装置；保障充足的消防水和消防泡沫，定期检验、更换消防器材。

（8）定期检验、检测火灾报警系统；定期检验防雷设施及防静电接地设施等。
4.2预警行动

4.2.1预警条件与分级

按照发生事故灾难的可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本预案预警级别为三级。按严重程度以及所需调动的资源从小到大分别为：三级预警（现场级）、二级预警（企业级）和一级预警（扩大级）。
三级预警条件：
事故发生的初期，可能造成人员轻伤或装置、设施、设备受到轻微损坏，火灾事故初发期，事故还是处于事故现场可控状态，未波及到其它现场时作出三级预警。
二级预警条件：
事故可能超出现场控制处置的能力，造成个别人员伤亡，装置、设施、设备受到较严重损坏，事故影响范围向厂区内其他区域扩散，但尚处于本公司内部可控状态，未波及本公司厂区周边单位社区时作出二级预警。
一级预警条件：
当事故有进一步扩大、发展趋势时，或者发生的事故已经超过本公司事故应急救援能力，造成多人伤亡时，或者事故已经影响到企业周边单位社区时需要作出的预警，由总指挥报请政府及有关部门支援。
4.2.2预警发布的方式、方法
采用消防警铃、内部电话、手机等进行报警，由指挥部根据事态情况通过向公司内部发布事故消息，发出紧急疏散和撤离等警报。

4.2.3预警信息发布流程
事故现场第一发现人员，应立即向现场负责人报告，情况紧急时可直接向应急指挥部报告。应急指挥部接到报警后，通知应急指挥部成员立即召开紧急会议或电话指令，马上启动应急响应指令。
报告应包括以下内容：

——事故发生时间、类别、位置、发生事故的物质、受影响或可能受影响的人群和区域范围；

——联系人姓名和电话等。
预警信息发布程序图如下：

4.3 信息报告与处置

（1）24小时有效的报警电话

本公司应急值班电话：020-628XXX00/13XXXX0577。
（2）事故信息通报程序

第一发现人发现事故情况后，立即向公司现场负责人报告，现场负责人接到报警后，根据事故发生地点、种类、强度和事故可能的危害方向以及事故发展趋势等情况通知应急指挥部，应急指挥部立即用电话、广播等通讯工具通知应急指挥部成员、各应急救援组组长，各应急救援组按应急处理程序进行现场应急反应。
事故信息通报流程图如下：









（3）事故信息上报

当事故发生时，根据事故应急类型和严重程度，应急指挥部必须按照《安全生产法》及《生产安全事故调查和处理条例》中规定的要求，将事故有关情况在1小时内尽快以电话方式向增城市安全生产监督管理局等相关部门报告，向可能受影响的周边企业和社区通报。

信息上报的内容：

1）事故发生的时间、地点、简要经过和事故现场情况；

2）已经造成或可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和影响后果、影响范围；

3）事故现场应急抢救处理的情况和已经采取的防范措施，事故的可控情况及消除或控制所需的处理时间等；

4）事故现场救援情况，事故可能的发展趋势等；
5）现场风向、风速和预期企业外效应等；
6）事故报告后出现新情况的，还应当及时补报；

7）事故报告单位、报告人和联系电话。
（4）向事故相关单位通告

当事故危及周边单位、社区时，由应急指挥部人员直接或电话向事故相关单位发送事故警报信息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的方向和距离，并明确应采取的预防措施，撤离必须是有组织性的。
5 应急响应

5.1响应分级

根据发生事故的危害、严重程度、影响范围和控制事态的能力，本公司对事故应急响应级别由低到高实行三级应急响应：Ⅲ级响应、Ⅱ级响应、Ⅰ级响应，响应条件及分级如下表：

应急响应条件及分级表
	响应级别
	判断标准
	事故紧急和危害程度

	Ⅲ级
	事故发生的初期，造成人员轻伤或装置、设施、设备受到轻微损坏，事故还是处于事故现场可控状态，能被本公司某个部门（组）正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个部门（组）权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。

1、危险化学品小量泄漏事故，事故发生部门区域能够容易控制和处理；
2、初期火灾，容易控制和扑救；

3、发生人员受伤、轻度中毒（有中毒症状，但未出现人员昏迷）3人以下；

4、特种设备、生产设备设施异常故障，经确认可迅速排除；

5、其他的一般性伤害事故。
	一般危害

	Ⅱ级
	必须利用本公司的全部有关单位（部门或组）及一切企业可利用资源处理，但尚处于本公司内部可控状态，未波及本公司厂区周边单位社区时的紧急情况。

1、危险化学品泄漏事故，事故发生在本公司区域能够容易控制和处理，构成较大火灾隐患；
2、发生的火灾进入发展期以后；

3、发生人员受伤超过3人、中毒有1—2人出现昏迷；

4、特种设备、生产设备设施异常故障，需要立即组织人员疏散或等待救援的；

5、除一级响应以外的事故。
	较大危害

	Ⅰ级
	事态发展可能或已经超出本公司的控制能力；已经影响到周边单位与社区时；需要向上级政府应急救援部门求救。

1、发生大面积火灾、爆炸，已经或者可能造成人员伤亡或严重财产损失；

2、易燃易爆物质发生爆炸；

3、易燃易爆物质发生大量泄漏；

4、有毒有害物质发生大量泄漏；

5、特种设备、生产设备设施异常故障或发生事故，已经或可能造成人员伤亡或严重财产损失；

6、发生10人以上中毒窒息事故。
	重大危害


5.2响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急的响应。

（1）Ⅲ级响应

发生区域局部能够容易控制的着火、少量泄漏事故，或者其他小事故，对厂内各个区域的安全不构成影响，由现场负责人指挥现场人员迅速控制局面，消除事故影响后上报。

（2）Ⅱ级响应

由总指挥做出启动二级响应的决定，调集所需的应急专业组到现场进行救援，专业组在总指挥的指挥下投入救援工作。指挥者协调好应急救援队伍和成员之间的工作。

（3）Ｉ级响应

由总指挥做出启动一级响应的决定，利用全公司一切可利用资源投入抢险，各应急专业组具体负责现场事故的应急救援工作，其他无关人员应快速撤离事故现场。
当事故不能有效处置，或者有扩大、发展影响到附近单位和社区时，启动一级应急响应时，由总指挥向当地公安消防、安监、卫生等部门请求支援。
4、应急响应流程图

生产安全事故应急响应程序流程图如下：

5.3应急结束

5.3.1应急终止的条件
本公司发生生产安全事故后，若满足下列条件时，则可以停止应急救援工作：

（1）生产事故现场得到控制，影响已经消除；

（2）环境危害污染得到有效控制；

（3）事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能；

（4）伤亡人员全部救出或转移，设备设施处于正常或受控状态；
（5）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

总指挥根据现场应急救援工作的进展情况，在确认事故现场已得以控制，环境符合有关标准要求，导致次生、衍生事故的隐患消除后，总指挥宣布应急救援工作结束。

5.3.2后期工作

（1）通知相关部门及人员

总指挥宣布事故应急救援工作结束后，由总指挥安排专人负责通知部门及人员事故危险已解除。
（2）事故情况上报

应急结束后，应急救援指挥部应立即将事故的发生时间、地点和结束的时间及严重程度，事故的简要情况，人员伤亡及财产损失、事故波及范围、已采取的措施等内容以书面报告的方式上报政府管理部门。
（3）应急救援工作总结

现场应急救援工作结束后，应急指挥部、各专业组等有关部门进行总结，提出总结报告。
总结至少包括如下内容：事故情况，包括事故发生时间、地点、涉及范围、损失、人员伤亡情况、事故发生初步原因；应急处置过程；处置中动用的应急资源；处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；对预案的修改意见。
（4）向事故调查处理组移交事故发生及应急处理过程一切记录，配合事故调查处理组的取证、调查工作。
6 信息发布

除属地安全生产监督管理部门依照有关规定向社会公布事故信息外，任何单位和个人不得擅自发布事故信息。
事故信息的报告应当及时、准确和完整，信息的处置应当遵循快速高效、协同配合、分级负责的原则。
需要对外新闻发布信息时，发布材料由总指挥审批后报请当地政府主管部门，经当地政府主管部门批准后向媒体发布。
发布的新闻必须遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。发布内容要符合事故发生、救援等的实际情况，要做到简洁、明了、准确、及时，采取新闻发言的规范性格式。
7 后期处置

7.1现场保护与洗消

7.1.1事故现场保护

应急救援工作结束后，总指挥指定专人在事故原发点20米外(或根据现场实际设置)的地点设立警戒线，除洗消救援等专业人员外，其它人严禁入内，做好现场保护工作。

7.1.2事故现场洗消

洗消工作由应急救援组负责，洗消用水由后勤保障组负责就近联络、取用。在洗消处理时，要根据物质的理化性质和受污染的具体情况，可采取以下方法进行洗消。

1）化学洗消法：选择合适的洗消试剂。

2）物理洗消法：用活性炭、干沙土、干粉等具有吸附能力的物质，吸收转移处理。

3）人员装备的洗消：抢险、救援结束后，所有进入危险区域人员和装备都必须进行洗消。洗消区应设在事故现场的上风向。
消洗产生的废弃物或废水等应交由专业资质公司回收。
7.2事故后果影响消除及生产秩序恢复

总指挥宣布应急救援工作结束后，事故发生部门负责人在总指挥的领导下，进行事故后果的处理，将事故后果的影响降低到最低，尽快组织、恢复生产。

7.3善后处置与赔偿
做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

善后赔偿包括事故所造成损失的赔偿，若有企业财产保险，由财务部门向保险公司索赔。
7.4应急救援能力评估与应急预案的修订

7.4.1应急救援评估

总指挥和各专业组在应急抢险结束后应进行总结，对应急救援能力做出评估，就事故应急救援过程中暴露出来的问题，及时进行调整、完善，制定改进的措施。

评估的内容有：

（1）通过应急抢险过程中发现的问题；

（2）对应急抢险物质准备情况的评估；

（3）对各专业组在抢险过程中的救援能力、协调的评估；

（4）对应急指挥部的指挥效果的评估；

（5）应急抢险过程中通信保障等的评估；

（6）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（7）在防护器具、抢救设置等方面的改进意见。

7.4.2应急预案的修订

（1）应急预案应当按照规定要求定期进行修订,预案修订情况应有记录并归档。

（2）根据应急演练时存在的不足，对应急预案及时修订。

（3）应及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。
7.5事故调查

应急救援终止后，做好安全保卫工作，配合政府部门的事故调查、分析及取证工作，按照“四不放过”的原则进行事故的调查处理。
8 保障措施

8.1通信与信息保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知预案维护和修订部门（行政部）。

8.2应急队伍保障

按照本预案规定成立事故应急救援组织、应急队伍，包括：总指挥、副总指挥、指挥部成员和专业组。各组长负责本专业组的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。本公司安全生产负责人进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。

8.3应急物资装备保障

应配备事故应急救援装备设施，根据事故救援的需要和特点，准备有关装备（灭火器材、防护器具等）。依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。应急物资装备主要包括基本装备、专用装备、图表等。

8.4经费保障

为确保应急救援的需要，本公司在预算中拨出一定数额的应急救援专项资金，该项资金专款专用，主要用于配备、更新救援设备，应急培训、演练，应急救援队伍补贴、保险，征用物资的补偿等。经费由本公司安全管理部会同公司财务部门进行核算。
8.5其他保障

（1）运输保障

本公司对于需要应急保障的车辆，确保其处于良好状态，进行编号或标记，并制定驾驶员的应急准备措施和征用的启用方案。在预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。
（2）医疗卫生保障

疏散救护组负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事故人员伤亡的关键。医疗救治要贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。常备应急救援所需的常用药品，必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量支援。

（3）交通管制、治安保障

治安保卫组负责在事故应急救援中协助政府相关部门的交通管制和治安保障工作。应急抢险时可向当地公安交警部门申请支援。

1）协助交警部门实施交通管制，对厂区外围交通路口实施定向、定时封锁、严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外人员伤亡或引起现场混乱；指挥危害区域人员的撤离、保障车辆顺利通行，指引应急救援车辆进入现场，及时疏通交通堵塞。

2）协助公安部门对撤离区和人员安置区场所社会治安的维护，加强撤离区内和各封锁路口附近重要目标和财产安全保卫。

（4）社会动员

加强对周边社区和人员的事故预防和应急救援的宣传工作，增强周边社区和人员预防事故和应对紧急情况时的应变能力。

（5）其他保障

准备好现场疏散图、平面布置图和周围地区图、气象资料、物料安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人。

应急电源、照明可采用路灯（在有路灯的地段），在路灯不可用时或无路灯的地段可采用便携式照明设备、设施。

制度保障，落实各岗位安全生产责任制、完善各项安全管理制度。

与相邻企业或专业救援机构签署互助协议，明确可提供的互助力量（消防、医疗、检测）、人员、物资、设备、技术等。

9 培训与演练

9.1培训

9.1.1应急救援人员的培训

（1）人员分类培训

培训包括应急指挥人员、各专业组组长、应急救援人员培训。

（2）应急指挥人员培训

向安全生产监督管理部门或其他机构申请接受应急救援的培训。应急救援人员的教育、培训内容：

1）对本预案体系的培训，主要了解本预案的组成体系；

2）应急预案体系的日常管理、建设；

3）应急救援指挥、组织协调实施救援。

（3）应急救援专业组人员培训

应急专业组人员培训由本公司根据专业组内容进行分类别、分工种培训（或委托培训），应根据本预案实施情况每年制定相应的教育、培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识或应急技能培训。教育、培训应保持相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。
培训内容包括：
熟悉本专业组的工作职责；

掌握预案中规定的各类抢险操作或作业；

各种事故的应急处理措施；

各种应急设备的使用方法；
灭火器的使用以及灭火步骤的训练；
防护用品的配戴。
9.1.2应急培训的评估

应急指挥人员培训的评估：采取考试、现场提问、沙盘演练操作考核等方式，并对考核结果进行记录。

应急专业组的培训：培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录。

9.1.3应急培训的要求

（1）针对性：针对可能的事故情景及承担的应急职责，不同的人员应培训不同的内容；

（2）周期性：培训时间相对短，但有一定周期，一般至少每年进行一次；

（3）定期性：定期进行技能训练；

（4）真实性：尽量贴近实际应急行动。

9.1.4社区或周边人员应急响应知识宣传

周边人员的宣传可采用宣传栏等方式进行。社区或周边人员应急响应知识的宣传内容：

（1）潜在的重大危险事故及其后果；

（2）事故警报与通知的规定；

（3）自救与互救的基本常识；
（4）基本防护知识；

（5）撤离的组织、方法和程序；

（6）在污染区行动时必须遵守的规则。

9.2演练

9.2.1演练分类

（1）综合演练：针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。
（2）单项演练：
针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。
（3）现场演练：
选择（或模拟）生产经营活动中的设备、设施、装置或场所，设定事故情景，依据应急预案而模拟开展的演练活动。
（4）桌面演练：
针对事故情景，利用图纸、沙盘、流程图、计算机、视频等辅助手段，依据应急预案而进行交互式讨论或模拟应急状态下应急行动的演练活动。
本公司应当根据本预案定期组织演练。各专业组根据其专业特点组织专业应急演练。

演练结束后，各专业组应当向总经理提交书面总结。
9.2.2演练内容

事故应急救援预案演练内容包括：

（1）演练科目时间顺序符合逻辑，各单位的相互支援、配合和协调的程度；

（2）应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散；

（3）应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（4）通讯和报警讯号的联络，报警与接警；

（5）新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

（6）事故的善后处理；

（7）当时当地的气象情况对周围环境对事故危害程度的影响。

9.2.3演练人员

演练主要由三部分人员组成。

事故应急救援的演练者：主要由绝大部分公司员工组成，直接参加按事故应急程序进行的基本操作；

演练控制人员：主要由事故应急救援导演人员担任，其要保证事故应急预案得到充分的演练和顺利的进行，回答演练人员的疑问，解决演练出现的问题，监督演练过程的安全；

演练的评价人员：主要由事故应急救援专家和政府监督部门人员组成，其对演练的每个程序进行评价考核，演练后与事故应急救援人员进行讲评和总结。

9.2.4演练准备

（1）演练前，预案涉及所有部门必须编写一份演练计划，内容要尽量详尽，实用，责任要明确到人。预案要上交到公司总经理或此次演练总指挥处审核并批准。

（2）预案涉及部门对所属员工进行培训，学习本预案及演练计划的内容，演练时的注意事项、纪律等等，熟练掌握演练中涉及工具的使用方法，以及发生特殊情况时的逃生方法及路线。

（3）后勤部门以及其他相关部门做好演练所使用物资的准备工作。

（4）如需外部支援时，要提前通知相关部门。
9.2.5演练总结

演练结束后，由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容主要包括：
（1）演练基本概要；

（2）演练发现的问题，取得的经验和教训；

（3）应急管理工作建议。
9.2.6演练范围与频次

本公司根据实际要求制定本单位的应急预案演练计划，按本公司的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练。每半年至少组织一次专项应急预案和现场处置方案演练。
（1）参与人员包括：

1）应急救援人员；

2）疏散员工；

3）预案评审人员。

（2）演练内容分为：

1）火灾事故；

2）人员疏散、救护；

3）生产设备设施事故；

4）人员伤亡事故；

5）根据实际进行的其他演练。

9.2.7演练组织

本预案由本公司总指挥负责组织演练。
10 奖 惩

10.1奖励

（1）对事故应急救援工作中做出积极贡献的救援组或个人予以奖励：

（2）及时发现事故或事故隐患；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事故扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其他有利于应急救援工作的表现。

具体奖励办法由本公司根据具体情况予以决定。

10.2惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物资不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）应急专业组专业技术水平不高，未能积极有效的进行事故应急救援工作的；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事故扩大化的；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，未按规定及时发布事故警报的；

（5）其他。

具体处罚办法本公司根据具体情况予以决定。
11 附 则

11.1术语和定义

1）应急预案 emergency response plan

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

2）应急准备 emergency preparedness

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

3）应急响应 emergency response

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

4）应急救援 emergency rescue

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

5）恢复 recovery

事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

11.2应急预案备案

本应急救援预案根据《生产安全事故应急预案管理办法》的要求，经专家评审并根据评审意见修订后，按照有关规定向增城市安全生产监督管理局备案。
11.3维护和更新

本预案由公司行政部负责修订，并按照有关管理规定进行维护与更新。

本预案随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，组织机构或应急资源发生变化，以及在实施过程中发现存在问题或者出现新的情况，定期进行评审，定期进行修订，做到持续性改进。

如发生下列情形之一的，应当及时修订。

（1）因兼并、重组等导致隶属关系、经营方式、法人发生变化的；

（2）生产工艺和技术发生变化的；

（3）周围环境发生变化的；

（4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（6）应急预案演练评估报告要求修订的；

（7）应急预案管理部门要求修订的。

11.4制定与解释

本应急救援预案由本公司行政部主持编制，具体解释权归行政部。

11.5应急预案实施

本应急救援预案自批准发布之日起实施。
第二篇    泄漏、火灾事故专项应急预案
1 事故类型和危害程度分析

本公司是一家专业生产花边布的企业，使用的危险化学品有乙酸溶液、过氧化氢溶液等，由于此类物质本身具有腐蚀性、流动性等特点。从生产工艺流程分析，因使用、储存危险化学品引起泄漏、火灾等事故时可能带来的危害性相对较大。

因此，在本预案中编写危险化学品引发的火灾、泄漏事故，而达到二级应急响应时的专项应急预案，专项应急预案是针对具体的事故类别：危险化学品泄漏事故、火灾事故时，能根据专项预案做出快速反应，减少事故危害。

泄漏、火灾事故特征见下表：
泄漏、火灾事故特征表

	事故类型
	地点或装置名称
	事故前可能
出现的征兆
	可能发生的季节
	可能造成的危害程度

	泄漏
	危险化学品储存、使用场所
	储存设施破损、人员操作失误等
	一年四季都有可能
	人员伤亡及设备破坏

	火灾
	其他存在可燃物场所
	违规使用火源、静电接地不良等
	一年四季都有可能
	人员伤亡及设备破坏


2 应急处置基本原则

以人为本、减少损失；准备充分、反应迅速；平战结合、有效救援。
3 应急组织机构及职责

3.1应急组织体系
本公司专项应急预案的应急组织体系同综合预案中的“3.1应急组织体系”。

3.2应急指挥机构及职责
本公司专项应急预案的应急指挥机构及同综合预案中的“3.2应急指挥机构及职责”。

4 预防与预警

4.1危险源监控

（1）危险源监测监控方式、方法
对危险源和危险目标的监控主要采用视频监控等的方式对危险源和危险目标进行监控。
（2）预防措施
	事故类别
	主要防范措施

	火灾
	1、消除、控制火源。存在的主要火源为检修用火，电气火花，雷击以及人员带入的火种（吸烟等）。应加强这几个方面的管理，严格执行防火制度和安全操作规程，加强外来人员的管理，定期检查维护电气设施等。

2、使用防爆型电器设备；按要求严格制定相应的维修保养制度；完善消防设备和器材，确保证常可靠，加强消防演练，提高事故应急救援能力，将事故控制在初发期。

3、防雷、防静电装置定期进行检测，动火作业时需要办理作业证。


4.2预警行动

（1）预警条件与分级

按照发生事故灾难的可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本预案预警级别为三级。按严重程度以及所需调动的资源从小到大分别为：三级预警（现场级）、二级预警（企业级）和一级预警（扩大级）。

三级预警条件：
发生危险化学品小量泄漏、火灾事故的初期，人员有中毒症状，轻伤或装置、设施、设备受到轻微损坏，事故还是处于事故现场可控状态，未波及到其它现场时作出三级预警。
二级预警条件：
事故可能超出现场控制处置的能力，造成个别人员伤亡，装置、设施、设备受到较严重损坏，事故影响范围向厂区内其他区域扩散，但尚处于本公司内部可控状态，未波及本公司厂区周边单位社区时作出二级预警。
一级预警条件：
当事故有进一步扩大、发展趋势时，或者发生的事故已经超过本公司事故应急救援能力，造成多人伤亡时，或者事故已经影响到企业周边单位社区时需要作出的预警，由总指挥报请政府及有关部门支援。

（2）预警发布的方式、方法
采用警铃、喇叭及内部电话（包括对讲机、手机等）线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过向公司内部发布事故消息，发出紧急疏散和撤离等警报。

（3）预警信息发布的流程
事故现场发现人员，应立即向现场负责人报告，情况紧急时可直接向应急指挥部报告。应急指挥部接到报警后，通知应急指挥部成员立即召开紧急会议或电话指令，马上启动应急响应指令。
报告应包括以下内容：

事故发生时间、类别、位置、发生事故的物质、受影响或可能受影响的人群和区域范围；

联系人姓名和电话等。
预警信息发布程序图同综合预案中的“4.2.3预警信息发布流程”。

5 信息报告程序

（1）24小时有效的报警电话

本公司应急办公值班电话：020-6XXX3000/133XXXX0577
（2）事故信息通报程序

第一发现人发现事故情况后，立即向公司现场负责人报告，现场负责人接到报警后，根据事故发生地点、种类、强度和事故可能的危害方向以及事故发展趋势等情况报备应急指挥部，应急指挥部立即用电话、广播等通讯工具通知应急指挥部成员、各班组长，各现场抢险组按应急处理程序进行现场应急反应。
事故信息通报流程同“综合预案中4.3信息报告与处置（2）事故信息通报程序”。

（3）事故信息上报

当事故发生时，根据事故应急类型和严重程度，应急指挥部必须按照《安全生产法》及《生产安全事故调查和处理条例》中规定的要求，将事故有关情况在1小时内尽快以电话方式向增城市安全生产监督管理局等相关部门报告，向可能受影响的周边企业和社区通报。

信息上报的内容：

1）事故发生的时间、地点、简要经过和事故现场情况；

2）已经造成或可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和影响后果、影响范围；

3）事故现场应急抢救处理的情况和已经采取的防范措施，事故的可控情况及消除或控制所需的处理时间等；

4）事故现场救援情况，事故可能的发展趋势等；
5）现场风向、风速和预期企业外效应等；
6）事故报告后出现新情况的，还应当及时补报；

7）事故报告单位、报告人和联系电话。
6 应急处置

6.1响应分级

根据发生事故的危害、严重程度、影响范围和控制事态的能力，本公司对事故应急响应级别由低到高实行三级应急响应：Ⅲ级响应、Ⅱ级响应、Ⅰ级响应，响应条件及分级如下表：
应急响应条件及分级表
	响应级别
	判断标准
	事故紧急和危害程度

	Ⅲ级
	事故发生的初期，造成人员轻伤或装置、设施、设备受到轻微损坏，事故还是处于事故现场可控状态，能被本公司某个部门（组）正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个部门（组）权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。

1、危险化学品小量泄漏事故，事故发生部门区域能够容易控制和处理；
2、初期火灾，容易控制和扑救。
	一般危害

	Ⅱ级
	必须利用本公司的全部有关单位（部门或组）及一切企业可利用资源处理，但尚处于本公司内部可控状态，未波及本公司厂区周边单位社区时的紧急情况。

1、危险化学品泄漏事故，事故发生在本公司区域能够容易控制和处理，构成较大火灾隐患；
2、发生的火灾进入发展期以后。
	较大危害

	Ⅰ级
	事态发展可能或已经超出本公司的控制能力；已经影响到周边单位与社区时；需要向上级政府应急救援部门求救。

1、发生大面积火灾事故，已经或者可能造成人员伤亡或严重财产损失；

2、发生大量物质泄漏。
	重大危害


6.2响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急的响应。

（1）Ⅲ级响应

发生区域局部能够容易控制的着火、少量泄漏事故，或者其他小事故，对厂内各个区域的安全不构成影响，由现场负责人指挥现场人员迅速控制局面，消除事故影响后上报。

（2）Ⅱ级响应

由总指挥做出启动二级响应的决定，调集所需的应急专业组到现场进行救援，专业组在总指挥的指挥下投入救援工作。指挥者协调好应急救援队伍和成员之间的工作。

（3）Ｉ级响应

由总指挥做出启动一级响应的决定，利用全公司一切可利用资源投入抢险，各应急专业组具体负责现场事故的应急救援工作，其他无关人员应快速撤离事故现场。

当事故不能有效处置，或者有扩大、发展影响到附近单位和社区时，启动一级应急响应时，由总指挥向当地公安消防、安监等部门请求支援。
生产安全事故应急响应程序流程图同综合预案中的“5.2响应程序4、生产安全事故应急响应程序流程图”。

6.3处置措施

6.3.1危险化学品泄漏现场应急处置措施

对危险化学品泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

（1）泄漏源控制

1）停止一切操作，关闭相关阀门；

2）管道发生泄漏后，应及时关闭供应阀；
3）铁桶发生泄漏后，将泄漏口朝上，将桶内液体转移到其他空桶内，并上盖。

（2）泄漏物处理

现场泄漏物要及时进行引流、覆盖、吸收、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有三种方法：

1）引流

对于四处蔓延扩散的液体，一时难以收集处理，采用引流的方法，将泄漏的液体引流到安全地点。
2）覆盖、吸收
对于泄漏量不大的液体，可采用消防沙覆盖吸收泄漏的液体。 

（3）废弃物处理

在应急救援过后，所产生的液体废弃物，转由专业公司处理或经过无害处理后方可废弃。
（4）注意事项

1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

2）设置现场警戒线，严禁无关人员进入现场；

3）切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

4）救护人员应处于泄漏源的上风侧，不要直接接触泄漏物；

5）应急处理时严禁单独行动，要有监护人；

6）危险化学品泄漏时，除受过特别应急训练的人员外，其他任何人均不得尝试处理泄漏物；

7）防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。
酸泄漏的应急处理：
发现有酸泄漏时，应立即采取堵塞洞裂、关阀门、接套管等控制措施。事故得到控制后，应立即用消防水将泄漏酸冲稀，直至无酸雾挥发再进行回收或中和处理（用液碱或消石灰）至中性（PH6-9），防止酸扩散造成污染。
过氧化氢泄漏现场应急处置措施
不要直接接触泄漏物，建议应急处理人员戴好防护用具，穿防毒工作服。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
6.3.2中毒与窒息现场应急处置措施

（1）中毒处置措施

1）迅速将中毒患者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，摘下假牙和清除口腔异物，维护呼吸道畅通，注意保暖。

2）在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折；如果已有骨折或外伤，则要注意包扎和固定。

3）污染的衣着要立即脱掉，皮肤污染时，要及早用清水或解毒液（根据毒物性质选择中和解毒的溶液）冲洗，应注意头发、手足、指甲及皮肤皱褶处彻底冲洗。

4）在急救药箱取用适当的急救药品就进行抢救。

5）化学物质进入眼内，立即翻开上下眼睑，用大量的自来水或生理盐水冲洗污染眼，至少15分钟。冲洗时应将眼睑翻开，用缓缓流水把眼结膜囊内的化学物质全部冲洗掉，冲洗时要转动眼球。洗后立即将患者送医院进行检查和进一步处理。

6）如果误服，应让患者静卧，如患者意识不清，惊厥或昏迷，应禁止经口给予任何物质，如发生呕吐，则应使其侧卧位，防止呕吐物吸入气管。清醒者用温水充分嗽口，催吐。催吐前先给患者饮温水500-600ml（空胃不易引起呕吐），然后用手指、棉棒或其它物刺激舌根部，即可反射性引起呕吐。反复几次，直到呕吐出物纯系饮入的清水为止。急送医院就医。

（2）窒息处置措施

人员急救是指现场工作人员意外受到有毒化学物质伤害时所采取的自救或互救的简要处理方法。现场及时准确处理对急性中毒者来说是十分重要的，简单有效的措施常能使死者复活、重危者减轻伤害的程度，争取时间为进一步治疗创造条件。

1）基本原则

充分重视个体防护，尽快把中毒者从中毒现场抢救出来，既要抢救别人，又要顾及自己，个人防护特别重要。

2）抢救方法

①心脏复苏术

心前区叩击术——发现心脏停止跳动后，立即用拳头叩击心前区（拳头力量不要太猛），可连续叩击3-5次，然后观察心脏是否起搏，若心脏恢复则表示成功，心跳不恢复应改为胸外心脏挤压术。

胸外心脏挤压术——通常按压胸骨下端而间接的压迫心脏，使血液建立有效的循环。具体操作如下：患者仰卧于硬板床或地板上，施救者在患者一侧或跨骑在患者身上，面向患者头部用一手掌的根部置于患者胸骨下段，另一手掌交叉置于手背上，双手用冲击式有节律地向脊背方向垂直下压，压下约3-5厘米，每分钟冲击十多次。挤压时不要用力过猛，以免造成骨折。在进行胸外心脏挤压术时必须密切配合进行口对口人工呼吸。

②呼吸复苏术

呼吸复苏术一般与心脏复苏术同时进行，常用的有：口对口人工呼吸和人工加压呼吸两种方法。口对口人工呼吸即使患者头部后仰，用手捏住患者的鼻孔，向患者口中吹气，有节律地反复进行，保持每分钟16-20次，直至患者胸部开始运动。

（3）注意事项

1）分清毒物的种类和性质

2）进入中毒场所实施人员抢救时，抢救人员必须配备必要的个人防护器具。

3）进入中毒场所时，严禁单独行动，要有监护人。

4）搬运伤员，解毒清洗，迅速将中毒者移到空气清新处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维护呼吸到畅通，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折。污染的衣物要立刻脱掉，皮肤污染时要及早用清水或解毒液冲洗。涂料溅入眼内，立即提取眼帘，尽快除去化学毒物是最迫切、最有效的急救措施，首先用大量的自来水或生理盐水反复冲洗至少15分钟。

5）细心检查，抓住重点，把中毒者从现场抢救出来后立即进行一次检查，检查顺序是：神志清晰，脉搏、心跳是否存在，呼吸是否停止，有无出血和骨折。

6.3.3火灾现场应急处置措施

火灾事故发生后，事故第一发现人按照程序及时向现场负责人或总指挥汇报事故情况，听从应急指令。事故受影响区域内的作业必须停止，相关人员撤离危险区。
火灾事故应急处理应本着“抓住有利时机，第一时间扑灭小火；先控制、后灭火；先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施，后集中力量统一歼灭；先外围、后中间；先上风、后下风；救人第一，救人与灭火同时进行；灭火时，人员应在上风方向，不要呆在低洼地带，穿戴好防护用具。”的原则进行处理。

1）发现火情后，现场人员应保持冷静，迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防枪等各种消防器材在第一时间灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警。

2）切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，积极抢救受伤和被困人员。
3）现场负责人或班组长应马上组织人员赴事故现场增援，参加灭火。
4）及时了解掌握燃烧物的特性和储存情况，采取针对性灭火措施。扑救燃烧产物有毒害性的烟气时，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。
5）如有人员受伤，应以先抢救伤员为主，对重伤者要立即送往医院；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃。

6）若火势难以控制，现场负责人或班组长指定专人组织无关人员疏散，落实火灾危险区域隔离措施。

7）对送风、电源等做出处理，停止其运行或部分停止使用。

8）当火情已被有效的扑灭并根据现场恢复情况，由现场负责人宣布应急处理情况终止，并向应急指挥部报告事故情况。

9）现场无法处置时，由现场负责人或班组长报告总指挥或副总指挥启动公司应急救援预案。
6.3.4化学性烫伤现场应急处置措施

由于乙酸具有腐蚀性等特点，在生产、贮存、运输、使用过程中容易发生化学性烧伤等事故。出于热力作用，化学刺激或腐蚀造成皮肤、眼的烧伤。

化学性皮肤烧伤的现场处理方法是，立即移离现场，迅速脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等。立即用大量流动自来水或清水冲洗创面15至30分钟。新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水，不用脏布包裹。用干净的湿毛巾敷盖烧伤处进行降温，立刻送往医院治疗。烧伤的同时，往往合并骨折、出血等外伤，在现场也应及时处理。

化学性眼烧伤：迅速在现场用流动清水冲洗，千万不要未经冲洗处理而急于送医院；冲洗时眼皮一定要掰开；如无冲洗设备，也可把头部埋入清洁盆水中，把眼皮掰开。眼球来回转动洗涤。

注意事项

1）忌用稀酸中和溅入眼内的碱性物质。不要用酒精等有机溶剂擦洗溅在皮肤上的药品，这种做法反而增加皮肤对药品的吸收速度。

2）灼伤后，若创伤面起水泡，均不宜把水泡挑破。
6.3.5人员疏散应急处置措施

1）岗位其他人员听到火灾报警，启动紧急疏散方案后，所有部门各级领导指挥本部门所有人员在时间允许的情况下先关闭所合用电气的电源,然后从最近的安全出口或楼梯往室外疏散，由最后撤离本部门或房间的人员负责关闭电源总开关。先撤离着火房间（区域），后撤离相邻房间（区域）；先撤离着火楼层及以上楼层，后撤离其余各层。撤至安全地点后，立即以部门为单位清点当天出勤人员，如有缺失，立即打其手机，并及时报告救援现场负责人。疏散人员在到达一楼后应迅速撒离本大楼，选择安全而不影响消防车、消防人员出入的地方候命，切勿在楼内逗留和靠近电房、消防通道及存放可燃物的地方。

2）火灾袭来时要迅速撤离逃生，不能贪恋财物。

3）如果房内有防毒面罩，逃生时一定要将其戴在头上。

4）在火场中或有烟室内行走，应尽量低身弯腰以降低高度，可就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己，防止窒息。

5）禁止搭乘电梯。

（4）注意事项

1）参加救护、救援人员必须按防护规定着装，并注意风向，要站在上风口，进入室内抢救时应配备有照明灯具。

2）进入事故现场后要注意风向，服从指挥、协同作战密切配合并注意互相保护与自我保护。

3）在灭火救灾时要遵循“先救人，后救物”的原则首先抢救伤员。

4）正确选择最合适的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。
5）事故抢救过程中，必须有领导（技术人员）在现场并尽量备齐足够的救灾物资与救护物品。

7应急物资与装备保障

应急物资和保障装备情况见预案附件3重要物资装备清单。
第三篇    特种设备事故专项应急预案
1 事故类型和危害程度分析

由于本公司使用的特种设备较多，主要有燃气有机热载体锅炉、压力容器、叉车、起重机械、电梯等，其中危险性较大是车间使用燃气锅炉和压力容器。从本公司生产产品、工艺流程、设备设施和作业环境的分析，因特种设备发生事故时引发的爆炸、容器爆炸、电梯伤害等事故的危险性相对较大。

因此，根据《特种设备安全监察条例》的相关条款，在本预案编写过程中加入特种设备事故专项应急预案，专项应急预案是针对具体的事故类别：因特种设备引发的锅炉爆炸、容器爆炸、电梯伤害等事故时，能根据专项预案做出快速反应，减少事故危害。

特种设备事故特征见下表：
特种设备事故特征表

	事故类型
	地点或装置名称
	事故前可能
出现的征兆
	可能发生的季节
	可能造成的危害程度

	锅炉爆炸
	锅炉房
	安全附件失灵、超温、超压、腐蚀、缺水、燃气泄漏等
	一年四季都有可能
	人员伤亡及设备破坏

	容器爆炸
	储气罐及气瓶等
	安全附件失灵、超温超压运行等
	一年四季都有可能
	人员伤亡及设备破坏

	电梯困人故障，剪切、坠落、触电等
	电梯
	未定期检测、保养，漏电等
	一年四季都有可能
	人员伤亡及设备破坏


2 应急处置基本原则

以人为本、减少损失；准备充分、反应迅速；平战结合、有效救援。
3 应急组织机构及职责

3.1应急组织体系
本公司专项应急预案的应急组织体系同综合预案中的“3.1应急组织体系”。

3.2应急指挥机构及职责
本公司专项应急预案的应急指挥机构及同综合预案中的“3.2应急指挥机构及职责”。

4 预防与预警

4.1危险源监控

（1）危险源监测监控方式、方法
对危险源和危险目标的监控主要采用温度和压力显示报警、可燃气体浓度报警、视频监控等的方式对危险源和危险目标进行监控。
（2）预防措施
	事故类别
	主要防范措施

	锅炉爆炸
	1、按要求定期对设备（包括附件）进行检定、检测；

2、防止出现腐蚀、裂纹和起槽；

3、锅炉运行中，操作人员要严密监视各种仪表和燃烧状况，防止超压、过热、缺水情况；

4、定期检查天然气管道，发现泄漏应立即采取补救措施；

5、锅炉房和气罐区域内严禁吸烟和明火作业；

6、作业人员需培训合格后持证上岗，定期进行安全考核与再培训；

7、制定和严格执行锅炉安全管理制度和安全责任制度。

	容器爆炸
	1、按要求定期对设备（包括附件）进行检定、检测；
2、委托有资质单位对设备进行定期维修和保养；
3、作业人员需培训合格后持证上岗，定期进行安全考核与再培训；
4、严格遵守安全操作规程，严禁超温超压运行；
5、制定和严格执行特种设备安全管理制度和安全责任制度。

	电梯事故
	1、按要求定期请特种设备检测部门对电梯进行检定、检测；

2、委托有资质单位对电梯进行定期维修和保养；

3、禁止未经培训和取得电梯作业、维护资格人员进行操作；

4、制定和严格执行电梯安全管理制度和安全责任制度。


4.2预警行动

（1）预警条件与分级

按照发生事故灾难的可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本预案预警级别为三级。按严重程度以及所需调动的资源从小到大分别为：三级预警（现场级）、二级预警（企业级）和一级预警（扩大级）。

三级预警条件：
发生特种设备或其附属装置、设施、设备受到轻微损坏，人员受到轻微的伤害，事故还是处于事故现场可控状态，未波及到其它现场时作出三级预警。
二级预警条件：
事故可能超出现场控制处置的能力，发生特种设备事故造成个别人员伤亡，装置、设施、设备受到较严重损坏，事故影响范围向厂区内其他区域扩散，未波及本公司厂区周边单位社区时作出二级预警。
一级预警条件：
当事故有进一步扩大、发展趋势时，或者发生的特种设备事故已经超过本公司事故应急救援能力，造成多人伤亡时，或者事故已经影响到企业周边单位社区时需要作出的预警，由总指挥报请政府及有关部门支援。

（2）预警发布的方式、方法
采用警铃、喇叭及内部电话（包括对讲机、手机等）线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过向公司内部发布事故消息，发出紧急疏散和撤离等警报。

（3）预警信息发布的流程
事故现场发现人员，应立即向现场负责人报告，情况紧急时可直接向应急指挥部报告。应急指挥部接到报警后，通知应急指挥部成员立即召开紧急会议或电话指令，马上启动应急响应指令。
报告应包括以下内容：

事故发生时间、类别、位置、发生事故的物质、受影响或可能受影响的人群和区域范围；

联系人姓名和电话等。
预警信息发布程序图同综合预案中的“4.2.3预警信息发布流程”。

5 信息报告程序

（1）24小时有效的报警电话

本公司应急办公值班电话：020-62XXX000/13XXXX410577
（2）事故信息通报程序

第一发现人发现事故情况后，立即向公司现场负责人报告，现场负责人接到报警后，根据事故发生地点、种类、强度和事故可能的危害方向以及事故发展趋势等情况通知应急指挥部，应急指挥部立即用电话、广播等通讯工具通知应急指挥部成员、各组长，各现场抢险组按应急处理程序进行现场应急反应。
事故信息通报流程同“综合预案中4.3信息报告与处置（2）事故信息通报程序”。

（3）事故信息上报

当事故发生时，根据事故应急类型和严重程度，应急指挥部必须按照《安全生产法》及《生产安全事故调查和处理条例》中规定的要求，将事故有关情况在1小时内尽快以电话方式向增城市安全生产监督管理局和广州市及增城市质监局等相关部门报告，向可能受影响的周边企业和社区通报。

信息上报的内容：

1）事故发生的时间、地点、简要经过和事故现场情况；

2）已经造成或可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和影响后果、影响范围；

3）事故现场应急抢救处理的情况和已经采取的防范措施，事故的可控情况及消除或控制所需的处理时间等；

4）事故现场救援情况，事故可能的发展趋势等；
5）现场风向、风速和预期企业外效应等；
6）事故报告后出现新情况的，还应当及时补报；

7）事故报告单位、报告人和联系电话。
6 应急处置

6.1响应分级

根据发生事故的危害、严重程度、影响范围和控制事态的能力，本公司对事故应急响应级别由低到高实行三级应急响应：Ⅲ级响应、Ⅱ级响应、Ⅰ级响应，响应条件及分级如下表：
应急响应条件及分级表
	响应级别
	判断标准
	事故紧急和程度

	Ⅲ级
	事故发生的初期，造成人员轻伤或装置、设施、设备受到轻微损坏，事故还是处于事故现场可控状态，能被本公司某个部门（组）正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个部门（组）权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。

1、发生特种设备或其附属装置、设施、设施受到轻微的损坏事故，事故发生部门区域能够容易控制和处理；
2、人员受到特种设备的轻微伤害，经现场处置可以解决；

3、锅炉天然气管道发生轻微泄漏，经关闭管道阀门可以解决。
	一般危害

	Ⅱ级
	必须利用本公司的全部有关单位（部门或组）及一切企业可利用资源处理，但尚处于本公司内部可控状态，未波及本公司厂区周边单位社区时的紧急情况。

1、事故已超过现场所的控制能力范围，发生特种设备事故造成个别人员伤亡；

2、发生特种设备或其附属装置、设施、设施受到较严重损坏，影响到厂区其他区域；

3、锅炉天然气管道发生一般泄漏，经采取措施后能得到控制的事故；

4、除一级响应以外的特种设备事故。
	较大危害

	Ⅰ级
	事态发展可能或已经超出本公司的控制能力；已经影响到周边单位与社区时；需要向上级政府应急救援部门求救。

1、发生特种设备事故造成多人伤亡事故；

2、锅炉、压力容器发生爆炸；

3、锅炉天然气管道发生较大泄漏，可能发生爆炸事故。
	重大危害


6.2响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急的响应。

（1）Ⅲ级响应

发生区域局部能够容易控制的事故，或者其他小事故，对厂内各个区域的安全不构成影响，由现场负责人指挥现场人员迅速控制局面，消除事故影响后上报。

（2）Ⅱ级响应

由总指挥做出启动二级响应的决定，调集所需的应急专业组到现场进行救援，专业组在总指挥的指挥下投入救援工作。指挥者协调好应急救援队伍和成员之间的工作。

（3）Ｉ级响应

由总指挥做出启动一级响应的决定，利用全公司一切可利用资源投入抢险，各应急专业组具体负责现场事故的应急救援工作，其他无关人员应快速撤离事故现场。

当事故不能有效处置，或者有扩大、发展影响到附近单位和社区时，启动一级应急响应时，由总指挥向当地公安消防、质监、安监等部门请求支援。
生产安全事故应急响应程序流程图同综合预案中的“5.2响应程序4、生产安全事故应急响应程序流程图”。

6.3处置措施
6.3.1锅炉爆炸现场应急处置措施

（1）锅炉爆炸事故处理措施 

按照预案的要求报告，启动应急预案，疏散周围人员。一般锅炉爆炸后果严重，常伴随建筑物倒塌等，应在保证应急抢险人员安全的前提下，立即组织抢救遇险人员，注意切断锅炉的油气供应，断水、断电，关闭各系统阀门，相关承压的设备注意减压，防止因锅炉停运造成的系统（工艺）性的次生灾害。

（2）锅炉天然气泄漏事故处理措施

引入本公司的天然气管道发生泄漏后，紧急切断天然气管道阀门。泄漏量较大时应在上风向使用喷淋水系统，向蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。
（3）燃气锅炉的回火、脱火事故处理措施

1）首先应检查燃气压力是否正常。若压力过低，应对整个燃气管道进行检查。若锅炉房总供气管道压力降低，先检查调压站的进气压力，进气压力降低时应联系供气站提高供气压力；若进气压力正常，则应检查调压阀是否有故障并及时排除，同时可切换投入备用调压阀并开启旁通阀；

2）若采取上述措施仍无效，则应检查整个燃气管道中是否有泄漏，应关闭的阀门（如排空阀）是否未关等情况，并设法消除和纠正。若仅炉前燃气管道压力降低，则应检查该段管道上的各阀门是否正常，开度是否合适，是否出现泄漏现象。

3）当燃气压力无法恢复到正常值时，应减少投运的燃烧器数目，降负荷运行，直至停止锅炉运行。

4）若燃气压力过高，应分段检查整个燃气管道上的各调节阀门是否正常，其次检查各燃烧器的风门开度是否合适，检查风道上的总风压和各燃烧器前风压是否偏高等，并作出相应的调整。

（4）注意事项

1）当人身安全与设备安全、抢修进度发生冲突时，首先要保证人身安全。在应急救援过程中要严格按照有关安全工作规程的相关规定做好安全措施。按要求在生产现场配置应急设备，参加应急人员要正确佩带和使用个人防护用品，相关安监人员要做好安全监督工作，以确保应急人员的安全。

2）当锅炉承压部件发生爆漏（泄漏）时，在系统隔离、消压前严禁采用拆保温的方式进行爆漏点检查、确认。

3）严禁带压对承压部件进行焊接、捻缝、紧螺丝等工作。

4）应急抢修中高处作业，必须按规定搭设脚手架或采取可靠的安全措施后方可进行。
6.3.2容器爆炸现场应急处置措施

（1）应急处置措施

1）压力容器及其附属设备一旦发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，在可能的情况下尽快撤离现场，爆炸停止后立即查看是否有伤亡人员，并进行救助。

2）压力容器爆炸发生时，在认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门等。其他人员有组织地撤离至安全的地方。

3）发现有人受伤后，应马上组织人员抢救伤者，首先观察受伤者的受伤情况、受伤部拉，伤害性质等。如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤者要让其安静、保暧、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快将伤者送往医院进行抢救治疗。

4）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。
5）遇有创伤性出血的伤员，应迅速进行现场包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。
6）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按摩或人工呼吸。
7）紧急联络特种设备检测管理部门和特种设备维保单位，参与现场救援工作。

（2）注意事项

1）岗位人员发现容器的操作压力或壁温超过安全操作规程规定的极限值，而且采取措施后仍无法控制，可能出现爆炸事故时，应先快速撤离现场，同时高喊周围人员快速撤离。

2）对爆炸伤害人员进行救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。
3）产生爆炸事故后，应对周边的房屋和设备设施等的受损情况进行检查。

4）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

5）当人身安全与设备安全、抢修进度发生冲突时，首先要保证人身安全。
6.3.3电梯伤害事故现场应急处置措施

（1）电梯困人事故的应急处置措施

运行中的电梯会因供电线路故障、限电、电梯设备老化等因素，致使乘客被困在轿厢内，乘客首先要及时报警。电梯的轿厢里通常都设有报警装置，配有电话、对讲机，或有摄像监控镜头。一旦受困，应及时使用。其次是在救援中要听从维修人员的指挥，密切合作。如电梯为有操作人员，操作人员应对乘客说明原因，使乘客保持镇静并与维修人员联系；如无操作人员，维保人员应设法与轿厢内被困人员取得联系，说明原因，使乘客保持镇静。如事故因供电引起，对于短时停电有备用发电机的应及时启用。因线路故障或因其它原因造成的长时间停电，应考虑采用盘车等适当的方式将乘客救出。
（2）电梯发生火灾时的应急处置措施

1）当大楼发生火警时，电梯管理人员应立即拨动消防开关，不论电梯处于何种运行状态，均应立即自动返回底层，开门将乘客放出，并将情况报告管理机构负责人。

2）设法使乘客保持镇静，组织疏导乘客离开。将电梯置于“停止运行”状态，关闭层门并切断总电源。

3）对于有消防运行功能的电梯，应由消防员确定是否可以使用。
（3）电梯井道或轿厢内发生火灾时的应急处置措施

1）首先立即在就近的楼层停靠，即刻疏导乘客撤离。

2）然后切断电源。

3）再用灭火器灭火。

4）共用井道中有电梯发生火灾时，其余电梯应立即停于远离火灾的位置，防止火灾蔓延，并交消防人员灭火使用。

（4）相邻建筑发生火灾的应急处置措施

1）相邻建筑物发生火灾时，应立即停梯，以免因火灾造成停电而发生困人事故。

（5）电梯停靠在楼层附近的处理方法

1）到机房将电源开关断开，防止电梯突然运行造成事故；

2）在厅外用三角钥匙将层门打开，将乘客从轿厢内放出。

（6）电梯轿厢在两层楼的中间或冲顶、蹲底时的应急处理方法

电梯运行中因供电中断、电梯故障等原因而突然停驶，将乘客困在轿厢内时，维修管理人员应做好下列工作：

1）若有司机操作，司机应使乘客镇静等待，劝阻乘客不要强行手扒轿门或企图出入轿厢，并与维保人员或负责人取得联系。

2）告知乘客尽量远离轿门或已开启的轿厢门口，不要倚靠厅、轿门，不要在轿厢内吸烟、打闹，听从操作人员指挥。
3）应了解轿厢被困人数及其健康状况、轿厢内应急灯是否点亮、轿厢所停层站位置，以便于解困工作的开展。

在电梯技术条件允许时，也可以在检修状态下，短接好相关安全回路，在机房控制柜处以检修速度将轿厢运行至顶楼平层或底楼的平层位置，救出被困乘客后，使安全回路恢复正常功能。
（7）电梯剪切事故的应急处置措施

1）首先断开电梯主电源开关，以避免在救援过程中突然恢复供电而导致发生意外。

2）有足够的救援人员且先行救援不会导致受伤人员进一步伤害的情况下，可在专业急救人员到来之前进行救援，否则只进行前期救援准备工作并在专业急救人员到来后配合救援工作。

3）若出现人员触电或挤伤、压伤及撞伤时按触电事故等现场处置方案进行救治。

（8）注意事项

1）事故发生后，现场救援人员与事故受伤人员保持联系，对受困人员进行安抚，提示电梯轿厢内人员保持安静，尽可能远离电梯轿门，配合救援活动。如果需要，在义务急救员的指导下，电梯轿厢内病人采取正确的救治措施。

2）救援应由电梯的专业维保人员采取专业的救援措施，对存在事故故障的电梯进行调整、检修，完成救援活动，其他救援以协助为主，不得私自操作电梯造成2次伤害。

7应急物资与装备保障

应急物资和保障装备情况见预案附件3重要物资装备清单。
第四篇    事故现场处置方案

一、物体打击事故现场处置方案
1 事故特征

物体打击事故特征见下表：

物体打击事故特征表

	事故
类项
	地点或装置
名称
	事故前可能出现的
征兆
	可能发生的
季节
	可能造成的
危害程度

	物体打击
	厂内生产区域
	转动设备发生缺陷、防护装置不全
	一年四季
	人员伤亡


2 应急组织与职责

（1）应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人、班组长和工作人员组成，由部门负责人或现场负责人任现场应急小组组长，班组长任副组长。现场负责人不在现场时班组长为现场应急小组组长。
（2）工作职责

1）工作人员职责

①发现物体打击事故发生，应立即高声呼叫求救；

②在确保自身安全的前提下，立即停止设备设施运行；
③立即执行现场应急处置措施；
④报告班组长或现场负责人；
⑤接受并执行本应急小组的指令。

2）班组长职责

①接到工作人员报告后，应立即到现场进行确认；
②组织本班组员工，按现场应急处置措施进行应急救援；
③立即上报现场负责人；
④接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

①接到报告后，立即组织本应急小组成员；
②组织本应急小组成员，按现场应急处置措施进行应急救援；
③如果伤者伤情严重需送医院治疗时应向应急指挥部报告；
④接受并执行应急指挥部的指令。

3 应急处置

（1）事故报告及内容

1）发生事故的时间和地点；
2）人员伤亡情况；
3）已采取的措施，报告人及电话。
（2）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件1。

（3）事故应急处置程序


（4）现场应急处置措施

当发生物体打击事故后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

1、发生物体打击事故，应马上组织人员抢救伤者，首先观察受伤者的受伤情况、受伤部拉，伤害性质等。如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤者要让其安静、保暧、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快将伤者送往医院进行抢救治疗。

2、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠使分泌物或呕吐物吸入，呕吐物吸入，发生喉阻塞，有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎好，及时送就近的医院治疗。

3、发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。在搬运过程中，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程中，严禁只抬伤者的两肩与两脚或单肩背运。

4、发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹杆等材料包扎固定。在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与脚侧下肢缚在一起。

5、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员在头低脚高的卧位，并注意保暧，迅速在现场止血处理措施后送医院治疗。

6、在现场急救方法止血处理措施：

（1）一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NacI溶液）冲洗伤口,涂上红药水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧地包扎。

（2）加压包扎止血法：选择弹性好的橡皮管，橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血时结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血时结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒布棉垫，每隔25—40分钟放松一次，每次放松0.5—1分钟。

（3）动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤员送往邻近的医院抢救。同时，密切注意伤员的呼吸，脉搏、血压及伤口的情况。
4 注意事项

1、受伤者伤势严重，可能发生骨折时，不要轻易移动伤者；
2、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤员再受到挤压。

二、车辆伤害事故现场处置方案
1 事故特征

车辆伤害事故特征见下表：

车辆伤害事故特征表

	事故
类项
	地点或装置
名称
	事故前可能出现的
征兆
	可能发生的
季节
	可能造成的
危害程度

	车辆伤害
	厂区内机动车辆行驶区域
	行驶中的车辆人员操作不慎
	一年四季
	人员伤亡


2 应急组织与职责

（1）应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人、班组长和工作人员组成，由现场负责人任现场应急小组组长，班组长任副组长。现场负责人不在现场时班组长为现场应急小组组长。
（2）工作职责

1）工作人员职责

①发现车辆伤害事故发生，应立即高声呼叫求救；

②在确保自身安全的前提下，立即执行现场应急处置措施；
③报告班组长或现场负责人；
④接受并执行本应急小组的指令。

2）班组长职责

①接到工作人员报告后，应立即到现场进行确认；
②组织本班组员工，按现场应急处置措施进行应急救援；
③立即上报现场负责人；
④接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

①接到报告后，立即组织本应急小组成员；
②组织本应急小组成员，按现场应急处置措施进行应急救援；
③如果伤者伤情严重需送医院治疗时应向应急指挥部报告；
④接受并执行应急指挥部的指令。

3 应急处置

（1）事故报告及内容

1）发生事故的时间和地点；
2）人员伤亡情况；
3）已采取的措施，报告人及电话。
（2）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件1。

（3）事故应急处置程序


（4）现场应急处置措施
1、发生事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况，部位、伤害性质；如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立刻进行人工呼吸，胸外心脏挤压，处于休克状态的伤员要让其安静、保暧、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽量快送医院进行抢救治疗。

2、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠分泌物或呕吐物吸入，发生喉阻塞，有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎好，及时送就近的医院治疗。

3、发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。在搬运过程中，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程中，严禁只抬伤者的两肩与两脚或单肩背运。

4、发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹杆等材料包扎固定。在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与脚侧下肢缚在一起。

5、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员在头低脚高的卧位，并注意保暧，迅速在现场止血处理措施后送医院治疗。

6、在现场急救方法止血处理措施：

（1）一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

（2）加压包扎止血法：选择弹性好的橡皮管，橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血时结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血时结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒布棉垫，每隔25～40分钟放松一次，每次放松0.5～1分钟。

（3）动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤员送往附近的医院抢救。同时，密切注意伤员的呼吸，脉搏、血压及伤口的情况。
7、如果有被车辆压住的伤者，应立即用千斤顶顶起车辆，移出伤者；
8、如果发现车辆有漏油现象，应立即疏散无关人员，关闭车辆发动机，管制现场火源、热源，并采取堵漏措施。
4 注意事项

1、受伤者伤势严重，可能发生骨折时，不要轻易移动伤者；
2、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤员再受到挤压。
3、若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 

三、机械伤害事故现场处置方案
1 事故特征

机械伤害事故特征见下表：

机械伤害事故特征表

	事故类项
	地点或装置名称
	事故前可能出现的征兆
	可能发生的季节
	可能造成的危害程度

	机械伤害
	生产区域机械设备场所
	机械设备带病运行、防护失效或距离不足等
	一年四季
	人员伤亡


2 应急组织与职责

（1）应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人、班组长和工作人员组成，由现场负责人任现场应急小组组长，班组长任副组长。现场负责人不在现场时班组长为现场应急小组组长。
（2）工作职责

1）工作人员职责

①发现机械伤害、起重伤害事故发生，应立即高声呼叫求救；

②在确保自身安全的前提下，立即执行现场应急处置措施；
③报告班组长或现场负责人；
④接受并执行本应急小组的指令。

2）班组长职责

①接到工作人员报告后，应立即到现场进行确认；
②组织本班组员工，按现场应急处置措施进行应急救援；
③立即上报现场负责人；
④接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

①接到报告后，立即组织本应急小组成员；
②组织本应急小组成员，按现场应急处置措施进行应急救援；
③如果伤者伤情严重需送医院治疗时应向应急指挥部报告；
④接受并执行应急指挥部的指令。

3 应急处置

（1）事故报告及内容

1）发生事故的时间和地点；
2）人员伤亡情况；
3）已采取的措施，报告人及电话。
（2）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件1。

（3）事故应急处置程序


（4）现场应急处置措施
发生机械伤害事故时，如果伤势不严重（小面积皮外伤），现场人员或急救人员应使用应急药箱内的药品对进行伤口清洗、消毒、包扎治疗；如受伤人员伤势较重，在现场进行简单止血包扎处理后，公司派车将受伤人员送往附近医院急救，并派人随车前往医院，按照本预案的要求向应急指挥部总指挥汇报。

机械伤害事故主要是由于受传动设备或其他设备的挤压、碰撞、剪切、缠绕、砸伤、割伤或擦伤等造成的。机械设备应安装合理、可靠的安全防护装置，紧固件要牢固，机械部件的强度、刚度符合安全要求；开启设备前应进行安全检查。禁止设备超载、带故障运行；严禁违章操作；不准随意拆卸机械设备的安全装置；操作人员应按规定穿戴个人劳保用品，禁止带手套操作转动设备和电气按钮式开关；现场工具应摆放整齐、保持检修作业现场的整洁。
4 注意事项

1、受伤者伤势严重，可能发生骨折时，不要轻易移动伤者；
2、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤员再受到挤压。 

四、触电事故现场处置方案

1 事故特征

触电事故特征见下表：

触电事故特征表

	事故类项
	地点或装置名称
	事故前可能出现的征兆
	可能发生的季节
	可能造成的危害程度

	触电
	厂区内用电场所
	线路老化，接地失效，防静电失效，雷雨天气
	一年四季
	人员伤亡


2 应急组织与职责

（1）应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人、班组长和工作人员组成，由现场负责人任现场应急小组组长，班组长任副组长。现场负责人不在现场时班组长为现场应急小组组长。
（2）工作职责

1）工作人员职责

①发现可能或已触电者，应立即高声呼叫求救；

②在确保自身安全的前提下，立即采取措施切断电源，使触电者脱离电源，同时执行现场应急处置措施；
③报告班组长或现场负责人；
④接受并执行本应急小组的指令。
2）班组长职责

①接到工作人员报告后，应立即到现场进行确认；
②组织本班组员工，按现场应急处置措施进行应急救援；
③立即上报现场负责人；
④接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

①接到报告后，立即组织本应急小组成员；
②组织本应急小组成员，按现场应急处置措施进行应急救援；
③如果伤者伤情严重需送医院治疗时应向应急指挥部报告；
④接受并执行应急指挥部的指令。

3 应急处置

（1）事故报告及内容

1）发生事故的时间和地点；
2）人员伤亡情况；
3）已采取的措施，报告人及电话。
（2）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件1。

（3）事故应急处置程序


（4）现场应急处置措施
1）人身触电事故往往是由于电流通过人体时造成心脏、肺部痉挛，造成呼吸中断、心脏停止跳动的征象，表面上呈现昏迷不醒状态。从触电1分钟开始救治，90%以上可以生还；从触电6分钟开始救治，10%有良好效果；从触电12分钟开始救治，生还的可能性很小；发生触电事故，应立即切断电源，“就地、迅速、正确、坚持”地进行现场急救，按照本预案要求向总指挥汇报采取相应的应急措施。

2）切断电源时就近关闭与事故相应的电源开关或拔掉电源插头；如不能切断，可用干燥的竹竿、木棍、绝缘手套、干燥的衣服或不导电的绝缘材料将伤者与电源分离开，使触电者脱离电源。不主张采用剪断电源线的做法，因为剪断电源线，带电的一端如果掉到地面上可能造成其他人员触电事故。

3）触电伤者可能出现呼吸困难、心跳停止跳动征象，当触电者脱离电源后，立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术急救。救护者实施人工呼吸抢救要坚持不能间断和停止抢救（包括运送医院途中）。

4）电击、电弧烧伤人员要采取现场急救措施，对烧伤面进行简单清洁、消毒，待救护车到达后（或就近联系车辆）送往附近医院治疗。
4 注意事项

在使触电者脱离电源时应注意的事项：
1）未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤、潮湿的衣服和可能的带电体。
2）严禁救护人员直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。
3）在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作。
4）当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死，发生二次伤害事故。
5）夜间发生触电事故，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

五、高处坠落事故现场处置方案

1 事故特征

高处坠落事故特征见下表：

高处坠落故特征表

	事故
类项
	地点或装置
名称
	事故前可能出现的
征兆
	可能发生的
季节
	可能造成的
危害程度

	高处坠落
	生产操作平台、高处作业场所
	高处作业无防护措施或防护缺陷、规章作业等
	一年四季
	人员伤亡


2 应急组织与职责

（1）应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人、班组长和工作人员组成，由现场负责人任现场应急小组组长，班组长任副组长。现场负责人不在现场时班组长为现场应急小组组长。
（2）工作职责

1）工作人员职责

①发现高处坠落事故发生，应立即高声呼叫求救；

②在确保自身安全的前提下，立即执行现场应急处置措施；
③报告班组长或现场负责人；
④接受并执行本应急小组的指令。

2）班组长职责

①接到工作人员报告后，应立即到现场进行确认；
②组织本班组员工，按现场应急处置措施进行应急救援；
③立即上报现场负责人；
④接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

①接到报告后，立即组织本应急小组成员；
②组织本应急小组成员，按现场应急处置措施进行应急救援；
③如果伤者伤情严重需送医院治疗时应向应急指挥部报告；
④接受并执行应急指挥部的指令。

3 应急处置

（1）事故报告及内容

1）发生事故的时间和地点；
2）人员伤亡情况；
3）已采取的措施，报告人及电话。
（2）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件1。

（3）事故应急处置程序


（4）现场应急处置措施

发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血的应急救护上。
1）伤口止血方法
a.一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaC1 溶液冲洗伤口，涂上红药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。
b.加压包扎止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。
c.止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在腿上1/3处。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25－40分钟放松一次，每次放松0.5－1分钟。
2）如伤员发生休克，应先处理休克。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°左右，尽快送医院进行抢救治疗．遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。
3）如伤者出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌要下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折，严重的颅骶骨及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送往就近有条件的医院治疗。
4）如发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩脊运。
5）如发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上、下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等。无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。
6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。
7）应动用最快的交通工具，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

4 注意事项

1）立即查看平台的稳定性，若平台存在老化、湿滑等安全隐患，应立即报告应急指挥部派专业人员进行抢修；
2）隐患排除前应阻止作业人员再次使用该平台；
3）登高作业时确保作业人员按规定佩带安全带、安全绳。
4）受伤者伤势严重，可能发生骨折时，不要轻易移动伤者；
5）去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤员再受到挤压。
第五篇    附件

附件1.有关应急部门、机构或人员的联系方式

应急救援人员联系电话表
	应急组织机构
	应急组织机构职位
	姓 名
	职 务
	办公电话

	应急指挥部
	总指挥
	沈XXX
	总经理
	156XXXX246X

	
	副总指挥
	凌XX
	副总经理
	136XXX0108X

	
	副总指挥
	曾XX
	副总经理
	131XXXX399X

	应急救援组
	组长
	曾XXX（兼）
	副总经理
	1XXX38217XX

	
	副组长
	罗XXX
	生产部职员
	133XXXXXXXX

	
	组员
	段XXX
	保安队长
	131XXXXXXXX

	
	
	林XX
	保安组长
	136XXXXXXXX

	
	
	邓XX
	保安组长
	137XXXXXXXX

	
	
	从XX
	保安组长
	139XXXXXX89

	通讯联络组
	组长
	林XX
	部门经理
	1392XXXX699

	
	副组长
	张XX
	部门经理
	188XXXXX419

	
	组员
	陈XX
	生产部主管
	139XXXXXXXX

	
	
	林XX
	生产部主管
	133XXXXXXXX

	
	
	邓XX
	生产部主管
	131XXXXXXXX

	
	
	从XX
	生产部主管
	136XXXXXXXX

	治安保卫组
	组长
	谭XX
	行政部职员
	137XXXXXXXX

	
	副组长
	邓XX
	行政部职员
	136XXXXXXXX

	
	组员
	李XX
	行政部职员
	137XXXXXXXX

	
	
	冯XX
	行政部职员
	1392XXXX699

	
	
	马XX
	安全助理
	188XXXXX419

	
	
	从XX
	保安员
	139XXXXXXXX

	疏散救护组
	组长
	谭XX
	生产部职员
	133XXXXXXXX

	
	副组长
	邓XX
	生产部职员
	131XXXXXXXX

	
	组员
	李XX
	生产部职员
	188XXXXX419

	
	
	段XXX
	生产部职员
	139XXXXXXXX

	
	
	林XX
	生产部职员
	133XXXXXXXX

	
	
	邓XX
	生产部员工
	131XXXXXXXX

	后勤保障组
	组长
	从XX
	副总经理
	136XXXXXXXX

	
	副组长
	林XX
	行政部职员
	137XXXXXXXX

	
	组员
	冯XX
	行政部职员
	1392XXXX699

	
	
	马XX
	财务部主管
	188XXXXX419

	
	
	从XX
	财务部职员
	139XXXXXXXX

	
	
	谭XX
	生产部职员
	131XXXXXXXX


附件2.政府有关部门及周边单位联系电话

有关政府部门及周边单位联系电话一览表

	所在部门
	电话
	联系人

	公安
	110
	

	急救
	120
	

	火警
	119
	

	广州市应急办
	83123401
	

	广州市安监局（应急值守）
	83647111
	

	增城市应急救援指挥中心
	82753966
	

	增城市安监局
	82750818
	

	增城市质监局
	82630031
	

	增城市环保局
	82618300
	

	XXX镇(街)安监办
	329XXX01
	

	广州燃气集团抢险电话
	85515920
	

	广州XXX塑料公司
	32XXXX660
	张XX

	XXXX公司
	32XXXX00
	李XX


附件3.重要物资装备的清单

消防、救护及救助设施表

	序号
	建筑物名称
	消防救护设施、设备名称
	型号
	数量

	1
	织造车间
	手提式贮压干粉灭火器（ABC）
	MFZL2
	140

	
	
	手提式贮压干粉灭火器（ABC）
	MFZL4
	80

	
	
	贮压推车式干粉灭火器（ABC）
	MFTZ35
	3

	
	
	室内消火栓
	DN65
	56

	
	
	自救式呼吸器
	/
	200

	2
	制线车间
	手提式贮压干粉灭火器（ABC）
	MFZL4
	68

	
	
	室内消火栓
	DN65
	30

	3
	成品车间
	手提式贮压干粉灭火器（ABC）
	MFZL4
	150

	
	
	室内消火栓
	DN65
	30

	4
	原料仓库
	手提式贮压干粉灭火器（ABC）
	MFZL4
	30

	
	
	自动喷淋控头
	/
	285

	5
	成品仓库
	手提式贮压干粉灭火器（ABC）
	MFZL4
	20

	
	
	贮压推车式干粉灭火器（ABC）
	MFZL35
	2

	
	
	干粉定温自动灭火器
	/
	120

	6
	配电房
	手提式贮压干粉灭火器（ABC）
	MFZL14
	3

	7
	室外消防栓
	DN65
	22

	8
	消防水池
	750m3
	1

	9
	消防泵
	消防泵组
	2套

	10
	其他应急药品、器材等请补充
	消毒水、万花油、云南白药、红花油、创可贴、救护毡、扎带、体温表等
	12套


附件4.规范化格式文本
事故报告记录表
	事故报告表

	报送单位：
	
	NO（标志号）：

	报告人姓名
	
	单位
	

	报告日期
	
	报告时间
	

	电话
	

	A．事故单位或设施名称
	

	B．事故发生的日期和时间
	

	C．事故发生地点
	

	D．事故类型（火灾、爆炸、水体污染、中毒、腐蚀、泄漏等）
	

	E．事故部位
	

	F．危险物质
	

	G．事故预测
	

	H．受到威胁的地区或单位
	

	I．已采取或准备采取的处置措施
	


应急预案演练记录表
	演练项目
	
	演练地点
	

	组织单位
	
	演练时间
	

	参加人员
	

	一、演练目的：



	二、演练内容或事故模拟计划：



	三、演练前的各项准备：



	四、演练过程陈述：



	五、演练后总结：




应急预案演练总结报告

	演练参加单位
	

	演练地点
	

	演练日期
	

	演练内容
	

	演练过程概况
	

	演练总结（包括改进建议）
	

	演练组织者
	
	演练负责人
	


附件5.厂区四至图
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附件6.平面示意图
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附件7.疏散方向示意及重要防护目标图
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附件8.常用危险化学品的危险特性、灭火方法和应急措施
	天然气的危险特性、灭火方法及应急措施

	健康危害
	对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息，当空气中甲烷达25％～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	急救措施
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。并进行隔离。严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	过氧化氢溶液的危险特性、灭火方法及应急措施

	健康危害
	吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。

	危险特性
	爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，能助燃，具强刺激性。但能与可燃物反应放出大量热量和气体而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5～4.5时最稳定,在碱性溶液中极易分解,在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银铅、汞、锌、钴、镍、铬、猛等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。

	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释燃物。用泵转移至槽车专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。
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