粉尘爆炸事故应急处置卡
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象 ： 异响

原因： 除尘系统运行故 障、地沟区域积尘较多、 粉尘区域检修动火。

注意事项 ：根据现场情 况，疏散相关区域人员， 救治伤员，优先保证人员 生命安全。
	1.发生粉尘爆炸后，组织周围人员就近撤出车 间至安全地点。
	现场发现人员

	
	2.向当班轮班长报告，清点人员，如有伤员， 拨打120急救电话。
	现场发现人员

	
	3.当班轮班长赶往现场，组织现场救援，根据 现场情况向分场场长或公司值班人员报告。
	当班轮班长

	
	4.根据现场情况，确认安全后，组织人员进入车间抢救被困伤员，并对伤者进行临时救治， 如发生呼吸停止，应有经过专业培训人员进行 心肺复苏。检查车间内是否存在火灾、坍塌等 次生灾害，及时组织处置。
	分场场长或公司值 班人员

	
	5.现场设立警戒线，指派人员迎接急救车辆进 入厂区进行人员救治。
	当班轮班长/分场场 长或公司值班人员

	
	6.  将事故情况报告公司综合部。
	当班轮班长/分场场 长或公司值班人员



