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1 总则

1.1 编制目的

。 

1.2 编制依据

（1） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）

（2） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

（3） 《粉尘防爆安全规程》（GB15577―2007）

（4） 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第68号）

（5） 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）

（6） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导》（GB/T 29639-2013）
2 事故危险程度和风险分析

2.1事故危险程度分析

2.1.1 铝粉尘爆炸是铝粉尘在空气中浮游，当一种火源给予一定的能量后发生的爆炸。铝粉尘的危害主要体现于其本身属于乙类可燃性粉末，易吸潮；其在空气中的爆炸下限为37～50mg/m3 ,最低点火温度645℃，最小点火能量15mJ，最大爆炸压力可达6.3公斤／厘米2(相当于每平方米面积上瞬间增加63吨的重量)，氮气中爆炸最低氧含量9% ，爆炸时产生的空气温度高达2000～3000℃ 。

铝粉粉末在空气中与空气混合能形成爆炸性混合物，当作业场所的铝粉尘浓度超过爆炸极限，遇到明火，火焰能瞬间传播于整个粉尘空间，化学反应速度极快，同时释放大量的热，形成很高的温度和很大的压力，即可能发生粉尘爆炸事故。

2.1.2铝粉尘爆炸的机理

    铝粉粉尘具有粉尘爆炸危险性的物质之一，其独特的遇湿易燃特性，以及爆炸极限范围小，爆炸压力危害大，是铝粉制品行业潜伏危害的重要因素。

铝粉粉尘的爆炸可视为由以下三步发展形成的：
第一步是悬浮的铝粉粉尘在热源作用下迅速地干馏或气化而产生出可燃气体；
第二步是可燃气体与空气混合而燃烧；
第三步是粉铝粉粉尘燃烧放出的热量，以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘，这些铝粉粉尘受热汽化后使燃烧循环地进行下去。随着每个循环的逐次进行，其反应速度逐渐加快，通过剧烈的燃烧，最后形成爆炸。

2.1.3铝粉粉尘爆炸的危害

1） 铝粉粉尘爆炸属于爆炸式燃烧，当空气中粉尘与适量的空气混合，达到一定浓度范围，点燃后爆炸就会发生。这种爆炸反应以及爆炸火焰速度、爆炸波速度、爆炸压力等将持续加快和升高，并呈跳跃式的发展。粉尘爆炸是一种瞬间的过程，但爆炸的威力极大，造成巨大的破坏。通常爆炸气体产生的热量瞬间扩散，会引起四周的可燃物质产生高温后燃烧，既而引发铝粉火灾，加重铝粉粉尘爆炸的破坏程度。

2） 铝粉粉尘爆炸通常可能产生二次爆炸的可能性。由于发生粉尘爆炸时，初始爆炸冲击波会将堆积的粉尘再次扬起，形成悬浮于空气中的可燃粉尘云，并被飞散的火花和辐射热引燃而发生连续爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度一般比第一次爆炸时高很多，第二次爆炸威力比第一次要大很多。这种连续爆炸会造成极大的破坏。严重的危及到作业场所、周边建筑及人员，造成重大伤亡。

3） 粉尘爆炸会产生有毒气体。粉尘在爆炸过程中，因燃烧不完全，易产生有毒气体一氧化碳和爆炸燃烧物自身分解的毒性气体。有毒气体容易造成爆炸过后的人员中毒及救援人员伤亡，必须充分重视。

2.1.4铝粉火灾的特点：

    铝粉火灾的危险性表现在：在空气中碰到较小的着火源即能燃烧；在空气中沾有油脂的铝粉，如长期堆集存放，集热不散，也易引起自燃或爆炸，而且铝粉的颗粒度越小爆炸危险性越大。由于铝粉特有的遇湿易燃特性，故铝粉在储存时由于受潮也可能会自燃。

铝粉火灾的特点是火焰温度高、燃烧速度快、爆炸威力大、辐射热强。燃烧时一般呈蓝色火焰，放出银白色刺眼的强光，爆炸压力可达6.3公斤/厘米2 .扑救铝粉火灾的难度较大。

2.2 公司粉尘爆炸风险分析

2.2.2公司生产车间可能引起铝粉爆炸的点火源有：动火作业产生的电弧火花、电气设施产生的电气火花(电气设备未达到粉尘防爆要求)、使用非防爆作业工具（如铁制工具等）撞击产生火花、明火管理不当或在危险区内吸烟等等，当作业场所铝粉浓度达到爆炸下限时，一旦遇到这些明火或电火花，就有引起铝粉爆炸的可能。

2.2.3静电的危害主要是由于它能在物体表面上聚集形成很高的静电位并轻易发生静电放电火花。通常情况下，铝粉生产过程中，引起铝粉火灾爆炸的最关键因素是静电，静电电量固然不大，但因其电压很高而轻易发生放电，出现静电火花；静电火花能引发空气中飞扬的铝粉粉尘云瞬间爆燃，同时释放大量的能量。

    静电火花的产生不排除作业场所使用非防爆工机具，以及静电导出设施出现问题失效（和操作人员劳保着装放电所致。

   因为铝粉的最小点火能是15mJ，而人体自身所携带的静电能量约45mJ ，如果我们作业人员不按规定穿防静电工装，极有可能由于我们人身静电放电，引起铝粉尘爆炸。（故要求我们作业人员进入作业场所必须佩戴防静电劳保用品，在粉尘浓度较大的区域可设置静电释放球或棒，以及时排除人体所带静电。）

2.2.4如不按规定每班清理粉尘，作业场所的积尘（管道积尘）加大了二次爆炸的可能性和增加了爆炸的能量，加大破坏威力；如果在清理时不规范，使用易产生火花的非防爆工具或违规使用压缩空气，使铝粉尘在空中飞扬，都是极易引起粉尘爆炸。

2.3事故可能发生的区域、地点或装置

  公司容易发生粉尘爆炸事故的地点、装置：

3 应急指挥机构及职责

3.1 应急指挥机构

    为能够及时、迅速、高效、有序地应对粉尘爆炸事故，及时进行事故应急救援，减少粉尘爆炸事故的人员伤亡及 财产损失，公司成立以肖向军为总指挥、曾红为副总指挥的粉尘爆炸事故应急救援组织指挥机构。下设5个专业应急小组，负责粉尘爆炸事故的应急救援工作。

  总指挥： 

  副总指挥： 

 成  员： 

 指挥部：设置在一楼会议室（事故应急救援时，可根据实际情况选择其它安全的地方设定为应急指挥部）

 应急救援办公室：副总指挥负责日常工作。

3.2应急指挥机构职责

  （1）负责组织制定公司粉尘爆炸事故应急预案；

（2）组建应急救援队伍，组织应急预案的落实和演练；

（3）检查督促做好粉尘爆炸事故的预防措施和应急救援各项准备工作；

   发生粉尘爆炸事故时，现场成立应急指挥部，由总指挥发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

    如总指挥部不在公司，则由副总指挥担任现场的临时总指挥。（若正、副总指挥不在公司时，由事故现场最高职务者担任临时总指挥）。全权负责现场指挥。

3.3 应急指挥机构小组分工及职责

3.3.1  总指挥职责
1）分析紧急状态和确定相应报警级别，发布进入应急状态的命令；  

2）指挥、协调应急反应行动，决策场内的重大应急行动及确定应急方案；  

3）保证现场和企业外来人员的安全；  

4）宣布场内应急状态的终止； 

5）在应急状态终止后，组织领导厂内的恢复工作；

6）授权在事故状态下各级人员的职责；  

7）批准事故信息的上报工作；  

8）及时向上级主管部门及友邻单位、消防部门通报灾情，必要时请求支援； 

9）组织制订、修订事故应急预案，并组织应急预案的演练；  

10）负责保护事故现场及相关数据； 

11）当发生较大或重大粉尘爆炸安全事故时，协助政府救援部门或相关部门开展应急救援，接受政府的指令和调动。

3.3.2副总指挥职责
1）协助总指挥开展应急救援工作；  

2）指挥协调现场的抢险救灾工作； 

3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； 

4）当总指挥不在时，代替总指挥负责抢险救援的指挥工作。

3.3.3 现场指挥机构的职责
   1）无论在任何时候发生事故，现场应急指挥首先进入指挥岗位；听到警报声或接到电话时，应急领导机构其余成员必须赶到事故现场，做好各自小组的指挥调动等工作。

2） 清楚估算事故的严重性及危害程度，本公司的应急力量是否有足够的能力进行处理，决定是否报告社会力量或有关部门协助处理。

3） 如能有足够的人力物力处理事故，必须迅速调动相应的人力物力展开抢修抢险工作。

4） 如明确事故属于难以控制性质时，则及早安排重要物质撤离现场至安全地带，并妥善保管。

5） 事故平息后，应尽快安排有关人员处理善后工作（包括：事故调查、安顿伤亡人员及组织恢复生产等）

3.3.4  现场警戒组

组长： 

成员： 

主要任务是做好灾害事故抢险救援现场治安、警戒、场内交通管制等，当发生粉尘爆炸安全事故，现场警戒组的职责如下： 

1）当事故发生时，立即在事故现场布置安全警戒，维护现场交通秩序，保障厂区内外道路畅通；

2） 禁止非救援人员和车辆进入危险区域，对出入事故现场的人员做好记录；

3）配合上级政府应急救援组织开展救援；  

4），制止各类破坏活动，控制嫌疑人员，保护事故现场不遭人为破坏，保证现场应急救援工作井然有序； 

5）负责疏散物质的安全保卫工作；

6）根据实际情况需要采取交通管制或限制人员出入等措施。

3.3.5  事故抢险组

组长： 

组员： 

事故抢险组现场主要任务是做好灾害事故抢险，控制危险源工作。

1）负责组织现场抢险、现场伤员的搜救、事故后对被对事故现场的清理等工作。 

2）组织抢救、转移相关重要物品； 

3） 负责组织对发生灾害的装置和设施进行抢救，努力减少事故损失； 

4）恢复正常生产的抢修作业；

5）协助相关抢险单位开展救援。 当发生较大生产安全事故时，配合上级政府应急救援专业抢险救援队伍开展救援。

3.3.6医疗救护组

组长： 

组员： 

医疗救护组现场应急职责：

1）负责组织对伤病人员进行抢救；

2）收集担架和急救箱，到安全集合地集合；

3）给伤员提供相应的包扎、护理等必要的救护，并记录所有伤员伤势情况及所有情况及所有提供的救助情况；

4）有必要时，呼救求助离本公司最近救护车送伤员到最近的政府医院救治。

3.3.7 通讯联络组
组长： 

组员： 

通讯联络组其任务是负责事故应急救援处置过程中的通讯保障。根据事故发展动态，及时向有关部门报告，同时向各应急小组通报事故最新情况和传达总指挥的各项命令。

1）当应急信息收到后，立即派人前往应急现场观察；

2）当应急事件被确认后，立即通知总指挥或副总指挥；

3）当得到总指挥或副总指挥的指示，执行通报程序，应急设备的使用程序，向各部门有关人员通报和向当地政府应急部门报告；

4） 组织应急现场与政府消防控制中心之间和各现场处理负责人员之间的通讯联络工作，传达总指挥命令，以及向总指挥反映情况；

5） 检查通讯设备，保持联络畅通；负责对内外的联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；

6） 做好应急现场记录。

3.3.8 疏散撤离组
组长： 

组员： 

疏散撤离组其任务是负责疏导人员疏散，协助消防人员救援对事故现场人员的撤离。

1）得到现场人员撤离通知时，指挥其相关人员停止工作，并紧急通知现场其他管理人员马上关闭所有机器设备的电源；

2）迅速而有序地将现场人员（包括外来访问人员）通过安全出口撤离到公司指定安全集合点，指导他们在撤离时不要用电梯，并负责在安全通道堵塞或不安全时另寻出路；

3）负责确认事故区域内所有人员（含公司职员、外来人员等）全部安全撤离，无人员滞留或受伤；

4） 一旦撤离到安全场地，负责即刻清点各部门、外来人员安全撤离人数并汇总；

5） 向副总指挥报告已安全撤离人数，以及失踪人数及名单；

6） 确保撤离人员有序的暂留在指定的安全集合地；

7） 当所有人员撤离到安全集合地点后，在安全集合地等候总指挥的命令，并传达给员工，要稳定员工情绪，防止人员因情绪激动出现现场失控而混乱的情况。

。

4 处置程序

   粉尘爆炸事故应急反应过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、火灾控制等几方面。

          

                                应急启动

通报灾情



          

4.1 信息报告与处置

 一旦发生粉尘爆炸事故，最早发现者应向公司应急指挥机构报警。










信息报告与通知： 。白天班也可打公司安全主任电话（  ：XXXXXXXXXXX）
4.1.2 事故信息接收和通报程序：现场事故发现人员立即报告班长，班长迅速（5分钟内）上报部门主管，部门主管接到通知后立即报告总指挥或副总指挥。

现场班长在向上级主管报告的同时，要组织班组人员穿戴好防护用品，组成2人以上的应急小组，在保证自身安全的情况下，按“应急处置措施”对事故现场采取相应处置措施，遏制事故扩大；在这过程中随时与公司应急机构人员保持通讯联络（联络电话见附件1），并汇报事故现场最新情况。

现场和附近场所的作业人员紧急疏散，各岗位人员就近向安全出口依次疏散，撤离现场

4.1.3   报警方式

1） 大声呼叫，就近启动警铃报警；

2）远离事故现场，利用移动电话、固定电话报警。

3）如粉尘爆炸造成火灾，立即拨打火警电话119；如造成人员伤亡，立即拨打急救电话120 。

4.1.4 事故报告的主要内容：

1）事故部门；

2）事故发生的时间、地点或部位；

3）可能的原因、性质、危害严重程度；

4）事故可能发展趋势及救援要求、已采取的措施；

5） 报警人的姓名、联系电话、职务。

4.2 应急启动

应急救援总指挥和副总指挥接到事故报告后，总指挥根据事故情况立即到现场进行指挥（总指挥不在现场由副总指挥负责指挥），确认事故严重程度和范围，决定启动应急预案的级别或申请厂外应急救援。如有需要，要立即启动粉尘爆炸事故应急救援预案：采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。当事故范围超出公司的范围，靠本公司的力量已难以控制的事故时，应急指挥部迅速打电话向政府相关职能部门报警求援，外部应急救援机构联系电话见附件2。
1）通知各应急小组人员应立即进入现场，小组长带领组员进开展各自分工的工作；

2） 命令通讯组向消防部门报告，请求支援，并安排人员到路口接消防车；

3） 总指挥马上将公司发生的粉尘爆炸事故向当地安监部门报告，并在第一时间向周围单位通报公司发生的事故；

4） 指挥疏散组人员将车间员工疏散到公司指定的安全空地，并进行人员的清点；

5） 命令救护组人员对受伤人员进行救护，并安排车辆将伤员送至医院救治； 

6） 现场警戒组应做好厂区的治安工作，拉上警戒线，设立安全标志，通知警戒区内和周边人员迅速撤离，阻止无关人员进入警戒区；

7） 组织抢险组对现场进行处置；扑灭火灾要使用消防沙或专用的灭火器，不能使用泡沫、水、二氧化碳等灭火器。如有二次爆炸危险，要组织人员先行撤离，报告119，由专业应急救援队伍处置；

8）消防部门到达现场时，应配合消防部门的灭火工作。

5 处置措施

5.1 应急处置原则

5.1.1. 对事故救援实行“统一指挥、组织落实、措施得当”的总原则。

5.1.2. 粉尘爆炸一般会引起大火，放出大量的有毒气体，造成事故现场火灾、人员烧伤和中毒。

   我们对粉尘爆炸事故的现场处置原则是：扑灭火灾，对受伤人员进行救援，把伤亡和损失降到最低。

救援时应注意：

1）应以救人优先为原则；

2）灭火人员不应单独行动；

3）事故现场进出口应始终保持畅通；

4）要选择正确的灭火器材和灭火剂；

5）灭火时应始终考虑救援人员的自身安全。

5.2现场处置措施

5.2.1  发现灾情，现场人员立即采取措施处理，防止灾情进一步扩大，并迅速向应急指挥中心报告。力争在事故初期得到控制，力求最小的事故损失。

5.2.2 当现场人员不能及时扑救，需启动公司粉尘爆炸应急预案时，公司应急指挥部接到报告后，立即组织力量开展抢险救援。同时成立现场指挥部，指挥各应急小组展开应急救援工作。

5.2.3 救援、抢修人员到达现场后，佩戴好个人防护用品，坚持优先救人，即“先救人，后救物”的原则。

     若灾情快速蔓延，可能影响周边建筑物时，马上拨打110报警。

    当消防人员到来后，将事故情况向消防人员说明清楚。应急队员服从消防人员的指挥。如事故扩大有危及生命危险时，参与应急的人员应尽快撤离到安全地方。

5.2.4  现场警戒组接到报警后，要派人员到相关路口带引消防车。

5.2.5 警戒、疏散组达到现场后，担负厂区治安和人员疏散指挥，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。

      如当事故扩大危及到周围人员安全时，应迅速组织有关人员协助友邻单位在政府指挥中心协调下，向上侧风向的安全地带疏散。

5.2.6  医疗救护组达到现场后，要在第一时间对粉尘爆炸受伤人员进行现场救治或指导救治；当现场有人员受伤或中毒时，与消防部门配合，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎等急救处置，并及时将受伤人员疏散到安全区域，重伤人员及时送往附近医院抢救。

5.2.7通讯联络组达到现场后，根据指挥中心的命令，及时组织事故抢险过程中所需物资的供应、调运；对内、外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通，以获取有力的社会支援。
5.3铝粉火灾灭火措施

5.3.1因为公司产生的粉尘是铝粉尘，严禁使用普通的灭火器材如泡沫、二氧化碳、1211和水灭火，可以使用消防沙（干沙）、硅酸铝毯（毡）或金属专用灭火器来灭火，采取一切可能的办法在火灾初期扑灭。

3.3.2 假如铝粉发生地面火灾可使用干沙、硅酸铝毯（毡）进行灭火，采用“一围、二盖、三埋”的方法，即在围攻火势时，必须用铜锹或专门的灭火沙桶小心洒干沙，或用干沙袋将燃烧的铝粉从四周围起来，围到一定程度，再用硅酸铝毯或石棉覆盖，最后用干沙轻轻地掩埋（一般沙厚度达30—50公分即可）。

5.3.3假如作业空间发生粉尘爆炸并形成干铝粉大火时很难被扑灭的，所以一定要控制初期起火。初起火灾必须用隔热的硅酸铝毯盖住火焰，再用干沙覆盖隔离。操作时必须特别留意避免气流扰动引起铝粉飞扬，以防止二次爆炸事故。

5.3.4采取先阻击后灭火的战术。先对已经起火的车间、仓库已经受到严重威胁的毗连建筑物，用水或泡沫进行冷却降温，以防止火势蔓延。但在用水和泡沫时，一定不要使水与铝粉接触，防止发生更大面积的爆炸燃烧；后灭火是指在完成阻击火势蔓延和救人财物之后，集中人员围歼铝粉燃烧。

5.3.5 在扑灭火灾过程中，禁止使用能扬起沉积粉尘形成粉尘云的灭火方法。

5.3.6  若因电气打火、机器转动部位摩擦生热引起的粉尘爆炸，首先由值班电工迅速切断电源，停机，现场人员穿戴好防护服，开始扑救。

5.3.7 扑救初期火灾时防止二次粉尘爆炸措施

1）进行粉尘火灾扑救时，要尽量避免沉积粉尘形成悬浮粉尘。因为沉积粉尘没有爆炸危险性。所以可采取措施清理移走火灾（小火灾）周围的沉积粉尘（假如有积尘），以免在救火过程中使沉积粉尘扬起形成容易产生爆炸的粉尘云而引起二次爆炸。

2）根据公司铝粉尘的物理化学性质，我们在灭火时，只能使用干沙或专用的灭火器，不能使用泡沫、水、二氧化碳等灭火器。
3）立即停着火区域的除尘设备，停止抛光等产尘作业，采取措施保证现场有良好的通风（开窗、开门等）以降低粉尘浓度。

5.3.8救援人员的安全防护
粉尘爆炸过程中，因燃烧不全，易产生有毒气体，这些有毒气体容易导致救援人员中毒，所以我们在救援时，要注意救援人员的自身保护。占据有利地势、采取相应的个人防护（穿戴防护服、戴防护面罩等），避免中毒事故的发生。

5.4 现场恢复                                                                                                                                                         

当确认火灾扑灭后，由事故现场处置副指挥组织粉尘爆炸事故调查组进行事故现场调查。事故部门主管组织人员进行现场清理。

5.5事故预防措施

1）粉尘作业场所与其它建筑物保持安全距离；

2）定时对除尘系统进行检查，保证除尘系统运行正常；所有产尘点均安装符合安全要求的吸尘罩；

3）湿式除尘水池的水量、水压、水泵的运行应与抛光机联动；

4）定时对作业场所粉尘浓度进行监测；

5） 每班规范清理作业场所的积尘（禁止使用压缩空气进行清扫）；

6）保证作业场所消防设备、设施、消防器材、应急照明完好；

7）保证安全通道、安全出口畅通，安全标志明显；配备应急救援物质，定期维护保养，保证应急救援物质齐全完好备用；

8）粉尘作业人员进行培训专项考核，能够识别并正确应对粉尘爆炸危险；

9）生产设备、通风管道，采取防静电措施；使用防爆电气设备，有泄爆、阻爆、隔爆装置；

10）制定粉尘防爆管理制度和动火作业管理制度；

11）检修时使用防爆工具，防止摩擦、碰撞产生火花。

12）严格执行安全操作规程和劳动保护制度；

13） 每月至少组织一次由安全主任牵头的安全生产大检查，对发现的事故隐患各相关部门应及时整改，整改有难度的，应及时上报总经理。

14）每年至少组织二次粉尘爆炸应急专项预案的演练。

六 应急物质与装备保障

6.1成立应急救援小组，个小组成员均配备手机，并保证通讯畅通

6.2消防器材、药品、个体防护用品（具）均配置齐全，并规定定期检查保养，使其经常处于完好可用状态。

6.3 购置和储备有相应的应急物质（如担架、对讲机等），供事故之需。

附件

1  应急机构和人员的联系方式

公司应急救援指挥部人员联系方式

	职  务
	行政职务
	成员名单
	手机
	办公电话

	总指挥
	
	
	
	

	副总指挥
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	


专业应急小组成员及联系方式

	组  别
	行政职务
	人员
	联系电话

	
	
	
	手机
	办公电话

	通迅联络组
	组  长
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	现场警戒组
	组  长
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	事故抢险组
	组  长
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	
	组  长
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	医疗救护组
	组  长
	——
	
	
	

	
	组  员
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	疏散撤离组
	组  长
	——
	
	
	

	
	组  员
	——
	
	
	

	
	组  员
	——
	
	
	

	
	成  员
	——
	
	
	

	公司24小时值班电话
	
	


2相关外部应急机构联系方式

外部应急救援机构联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


周边单位联系电话

	单位名称
	联系电话

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3应急物资需求清单

公司应急物资需求清单

	序号
	物资名称
	类型
	事故类型
	数量
	存放位置

	1
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	


现场报警











采取措施防止二次爆炸





组织救援











控制初起火势势











紧急疏散











现场急救











火灾控制











事故发生











事故第一发现人











事故部门主管、公司安全管理人员











应急指挥机构或现场指挥部或其他相关人员








总指挥











宣布应急启动











通知外部机构











启动事故应急救援系统














7

