安全常识测试B卷（非煤露天矿山）

单位：                            姓名：               岗位：            
一、选择题（总分70分）
（一）单选题（每题4分，总分40分）
1. 劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法(   )的，其医疗和生活保障由最后的用人单位承担。
A、参加工伤保险；        B、参加意外伤害保险的；
C、交纳风险抵压金。
2. 依据《安全生产法》规定，生产经营单位(    )与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
    A、一般不得；          B、经有关部门批准可以； 
C、不得以任何形式。
3. 事故隐患分为(    )。
    A、一、二、三等三个等级；    B、一般和重大两个等级；   
C、一、二、三、四等四个等级。
4. 穿孔作业应采用(     )或采取其他有效防尘措施。
A、干式作业；    B、湿式作业；    C、防尘作业。
5. 矿山设备的维护保养，分为日常保养和(    )。
    A、季节保养    B、定期保养    C、不定期保养
6. 劳动防护用品是保障从业人员劳动过程中人身安全与健康的重要措施之一。下列有关特种劳动防护用品的管理工作，不正确的是(    )。
    A、及时更换过期的护品；          B、使用自制的护品；
C、及时报废失效的护品。
7. 相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于（  ）米。
A、200；   B、500；  C、1000；   D、300。
8. 采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面（  ）米以上。
A、3；   B、2；   C、4；   D、5。
9. 患有（  ）疾病者不得从事接尘作业。
A 活动性肺结核病；    B 慢性胆囊炎；   C 脂肪肝。
10. 影响矽肺发病的因素不包括（  ）。
A 、游离二氧化硅含量；   B、 粉尘浓度；  C、 个人嗜好。
（二）多选题（每题6分，总分30分）
1. 我国安全生产方针是（     ）。
A、安全第一；    B、预防为主； 
C、综合治理；    D、加强管理。
2. 安全生产的范围包括(     )。
     A、提高产量 ；    B、人身安全； 
C、设备安全；     D、节约用电。
3. 安全教育的种类包括(        ) 。
     A、转岗教育；                B、三级安全教育；  
C、特种作业人员安全教育；    D、经常性安全教育。
4. 三级安全教育培训是指 (      ) 。
A、厂、矿级；            B、车间（工段、区、队）级；  
C、班组级；              D、总公司级。
5. 安全生产管理中的四不放过原则包括(      )  。
     A、事故原因未查清不放过；  B、整改措施未落实不放过；
     C、生产效益未提高不放过；  D、当事人未受到教育不放过。
二、判断题（每题2分，总分30分）
1. 露天矿山企业可以根据企业实际进行排土作业。（ ）

2. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。（  ）
3. 对采场工作帮要每月检查一次，高陡边坡要每季度检查一次。（  ）
4. 排土场上游要有截洪沟，下游有拦挡坝，并留排水孔，以防发生泥石流。  （  ）
5. 存在职业危害的生产经营单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。   （  ）
6. 三级安全教育培训是指厂、矿级、车间（工段、区、队）级和公司级安全教育培训形式。（  ）
7. 挖掘机作业时任何人不得在悬臂和铲斗下面及附近停留。(  )
8. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。  (   )
9. 挖掘机运行时发现悬浮岩块或塌陷征兆、盲炮等情况，应立即停止工作并将设备开到安全地带。    (   )
10. 露天采石场采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。    (   )
11. 边坡浮石清除完毕之前，人员和设备可以在边坡底部停留。(   )
12. 挖掘机向汽车装岩时由于空间限制等特殊情况下，铲斗可以从汽车驾驶台上方通过。    (  )
13. 露天开采把矿岩分成一定厚度水平分层，自上而下逐层开采，并保持一定超前关系，各工作水平再空间构成了阶梯状，每个阶梯就是一个台阶。 (   )
14. 任何人在雷电、暴雨、大雪和大风天气上钻架顶部作业，必须系好安全带。   (   )
15. 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。（  ）
安全常识测试B卷（非煤露天矿山）答案
一、选择题（总分70分）
（一）单选题（每题4分，总分40分）
1. 劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法( A )的，其医疗和生活保障由最后的用人单位承担。
A、参加工伤保险；        B、参加意外伤害保险的；
c、交纳风险抵压金。
2. 依据《安全生产法》规定，生产经营单位( C )与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
    A、一般不得；          B、经有关部门批准可以； 
C、不得以任何形式。
3. 事故隐患分为( B )。
    A、一、二、三等三个等级；    B、一般和重大两个等级；   
C、一、二、三、四等四个等级。
4. 穿孔作业应采用( B )或采取其他有效防尘措施。
A、干式作业；    B、湿式作业；    C、防尘作业。
5. 矿山设备的维护保养，分为日常保养和( B )。
    A、季节保养    B、定期保养    C、不定期保养
6. 劳动防护用品是保障从业人员劳动过程中人身安全与健康的重要措施之一。下列有关特种劳动防护用品的管理工作，不正确的是( B )。
    A、及时更换过期的护品；          B、使用自制的护品；
C、及时报废失效的护品。
7. 相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于（D）米。
A、200；   B、500；  C、1000；   D、300。
8. 采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面（C）米以上。
A、3；   B、2；   C、4；   D、5。
9. 患有（A）疾病者不得从事接尘作业。
A 活动性肺结核病；    B 慢性胆囊炎；   C 脂肪肝。
10. 影响矽肺发病的因素不包括（C）。
A、 游离二氧化硅含量；   B、 粉尘浓度；  C、 个人嗜好。
（二）多选题（每题6分，总分30分）
1. 我国安全生产方针是（ ABC ）。
A、安全第一；    B、预防为主； 
C、综合治理；    D、加强管理。
2. 安全生产的范围包括( B C  )。
     A、提高产量 ；    B、人身安全； 
C、设备安全；     D、节约用电。
3. 安全教育的种类包括(A B C D) 。
     A、转岗教育；                B、三级安全教育；  
C、特种作业人员安全教育；    D、经常性安全教育。
4. 三级安全教育培训是指 ( A B C  ) 。
A、厂、矿级；            B、车间（工段、区、队）级；  
C、班组级；              D、总公司级。
5. 安全生产管理中的四不放过原则包括(A B D)  。
     A、事故原因未查清不放过；  B、整改措施未落实不放过；
     C、生产效益未提高不放过；  D、当事人未受到教育不放过。
二、判断题（每题2分，总分30分）
1. 露天矿山企业可以根据企业实际进行排土作业。（×）
2. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。（×）
3. 对采场工作帮要每月检查一次，高陡边坡要每季度检查一次。（×）
4. 排土场上游要有截洪沟，下游有拦挡坝，并留排水孔，以防发生泥石流。  （√）
5. 存在职业危害的生产经营单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。   （√）
6. 三级安全教育培训是指厂、矿级、车间（工段、区、队）级和公司级安全教育培训形式。（×）
7. 挖掘机作业时任何人不得在悬臂和铲斗下面及附近停留。(√)
8. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。  (×)
9. 挖掘机运行时发现悬浮岩块或塌陷征兆、盲炮等情况，应立即停止工作并将设备开到安全地带。    (√ )
10. 露天采石场采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。    (√)
11. 边坡浮石清除完毕之前，人员和设备可以在边坡底部停留。    (×)
12. 挖掘机向汽车装岩时由于空间限制等特殊情况下，铲斗可以从汽车驾驶台上方通过。    (×)
13. 露天开采把矿岩分成一定厚度水平分层，自上而下逐层开采，并保持一定超前关系，各工作水平再空间构成了阶梯状，每个阶梯就是一个台阶。    (√)
14. 任何人在雷电、暴雨、大雪和大风天气上钻架顶部作业，必须系好安全带。  (×)
15. 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。（√）

