安全常识测试A卷（非煤露天矿山）

单位：                            姓名：               岗位：            
一、单选题（每题4分，总分40分）
1. 生产经营单位(   )工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
A、新建、扩建、引进；       B、新建、扩建、改建；
C、新建、扩建、装修。
2. 离开特种作业岗位(   )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。
    A、3；          B、6；          C、9。
3. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指(    )。
    A、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；
    B、违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程；
    C、违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售。
4. 对企业发生的事故，坚持(   )原则进行处理。
    A、四不放过；    B、预防为主；    C、三同时。
5. 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的(    )，防止无关人员误入。
A、标语；    B、警示标志；    C、物品。
6. 露天爆破的警戒范围由(    )。
    A、爆破员确定；     B、领导确定；    C、爆破设计确定。
7. 造成机械伤害的原因主要有(   )、设备的不安全状态及工作场所环境不良。
    A、人的不安全行为；B、设备防护装置；C、设备必要的保险装置。

8． 采石场内从事运输的汽车，在工作面装车时，发动机不准熄火，(   )检查、维修车辆。
      A、方便；     B、随时；     C、禁止。
9．穿孔作业应采用(   )或采取其他有效防尘措施。
A、干式作业；    B、湿式作业；    C、防尘作业。
10. 患有（  ）疾病者不得从事接尘作业。
A 活动性肺结核病；    B 慢性胆囊炎；   C 脂肪肝。
二、多选题（每题6分，总分30分）
1. 安全生产三不伤害原则是（     ）。
A、不伤害自己；     B、不伤害设备；  
C、不伤害他人；      D、不被他人伤害； 
2. 安全生产责任制的内容包括（      ）。
    A、各级领导安全职责；        B、部门安全职责；
C、安全专职机构安全职责；    D、工人安全职责。
3. 安全生产教育的重要性包括 （    ）。
A、提高产量；
B、普及和提高员工的安全知识，提高安全操作技能；
C、提高安全生产责任性和自觉性；    D、提高经济效益。
4. 我国安全生产方针是（      ）。
A、安全第一；    B、预防为主； 
C、综合治理；    D、加强管理。
5. 三级安全教育培训是指 (       ) 。
A、厂、矿级；            B、车间（工段、区、队）级；  
C、班组级；              D、总公司级。
三、判断题（每题2分，总分30分）
1. 露天矿山企业可以自下而上开采。（ ）
2. 露天矿山企业必须采用中深孔爆破，不具备实施中深孔爆破条件的，必须由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证。（ ）
3. 露天矿山采剥作业前，必须对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体（ ）
4. 露天矿山企业不必采用湿式凿岩。（ ）
5. 对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。（ ）
6.确保边坡安全，除制定边坡安全管理制度外，还应该选择合理的开采技术及确定合理的边坡参数。(  )
7．挖掘机上下坡时，铲斗要空载并下放与地面保持适当距离。(  )
8．露天采石场工作帮随开采工作的推进而不断变化。    (  )
9．在露天矿开采中，最终边坡角越大，剥岩量减少的越多，故增大边坡角是合理的。(  )
10．在露天矿开采中，边坡角越大．说明矿岩稳定性越好，也比较安全。(  )
11.生产经营单位应当为从业人员建立职业健康监护档案，并妥善保存。(   )  
12.三级安全教育培训是指厂、矿级、车间（工段、区、队）级和班组级安全教育培训形式。(   )
13．采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。(   )
14.用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。（   ）
15. 用人单位对从事接触职业危害作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。（   ）

安全常识测试A卷（非煤露天矿山）答案
一、单选题（每题4分，总分40分）
1. 生产经营单位( B )工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
A、新建、扩建、引进；            B、新建、扩建、改建；
C、新建、扩建、装修。
2. 离开特种作业岗位( B )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。
    A、3；          B、6；          C、9。
3. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指( A )。
    A、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；
    B、违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程；
    C、违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售。
4. 对企业发生的事故，坚持( A )原则进行处理。
    A、四不放过；    B、预防为主；    C、三同时。
5. 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的(  B  )，防止无关人员误入。
A、标语；    B、警示标志；    C、物品。
6. 露天爆破的警戒范围由( C  )。
    A、爆破员确定；     B、领导确定；    C、爆破设计确定。
7. 造成机械伤害的原因主要有( A )、设备的不安全状态及工作场所环境不良。
    A、人的不安全行为；         B、设备防护装置；    
C、设备必要的保险装置。

8． 采石场内从事运输的汽车，在工作面装车时，发动机不准熄火，( C )检查、维修车辆。
      A、方便；     B、随时；     C、禁止。
 9．穿孔作业应采用( B )或采取其他有效防尘措施。
A、干式作业；    B、湿式作业；    C、防尘作业。
10. 患有（A）疾病者不得从事接尘作业。
A 活动性肺结核病；    B 慢性胆囊炎；   C 脂肪肝。
二、多选题（每题6分，总分30分）
1. 安全生产三不伤害原则是（ ACD ）。
A、不伤害自己；     B、不伤害设备；  
C、不伤害他人；      D、不被他人伤害； 
2. 安全生产责任制的内容包括（ABCD）。
    A、各级领导安全职责；        B、部门安全职责；
C、安全专职机构安全职责；    D、工人安全职责。
3. 安全生产教育的重要性包括 （BC）。
A、提高产量；
B、普及和提高员工的安全知识，提高安全操作技能；
C、提高安全生产责任性和自觉性；    D、提高经济效益。
4. 我国安全生产方针是（ABC）。
A、安全第一；    B、预防为主； 
C、综合治理；    D、加强管理。
5. 三级安全教育培训是指 ( A B C  ) 。
A、厂、矿级；            B、车间（工段、区、队）级；  
C、班组级；              D、总公司级。
三、判断题（每题2分，总分30分）
1. 露天矿山企业可以自下而上开采。（×）
2. 露天矿山企业必须采用中深孔爆破，不具备实施中深孔爆破条件的，必须由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证。（√）
3. 露天矿山采剥作业前，必须对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体（√）
4. 露天矿山企业不必采用湿式凿岩。（×）
5. 对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。（√）
6.确保边坡安全，除制定边坡安全管理制度外，还应该选择合理的开采技术及确定合理的边坡参数。(√ )
7．挖掘机上下坡时，铲斗要空载并下放与地面保持适当距离。(√)
8．露天采石场工作帮随开采工作的推进而不断变化。    (√)
9．在露天矿开采中，最终边坡角越大，剥岩量减少的越多，故增大边坡角是合理的。(×)
10．在露天矿开采中，边坡角越大．说明矿岩稳定性越好，也比较安全。(×)
11.生产经营单位应当为从业人员建立职业健康监护档案，并妥善保存。(√)  
12.三级安全教育培训是指厂、矿级、车间（工段、区、队）级和班组级安全教育培训形式。(√)
13．采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。(×)
14.用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。（√）
15. 用人单位对从事接触职业危害作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。（√）
