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项目部安全知识考试题

姓名样卷           工种                得分        

1、 填空题：（每空1分）

1、参加施工的人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋        或赤脚，在设有防护高空作业施工中必须系安全带。
2、建筑楼层临边四周，无维护结构时，必须设两道防护栏杆或立挂安全网加一道防护栏杆。

3、在建筑安装过程中，如果上下两层同时施工，上下两层必须设有专用的防护棚，或者其他隔离设施，否则不许使工人在同一垂直线的下方施工。

4、正确戴安全帽必须注意两点：一是安全帽由帽壳和帽衬两部分组成，这两部分不能紧贴，应有一定间隙，当有物料坠落到安全帽壳上时，可起到缓冲作用，不使颈椎受到伤害，二是必须系紧下颚带，当人体坠落时，由于安全帽戴在头部，起到对头部的保护作用。

5、施工现场一切材料的堆放都要整齐和稳固，存放脚手杆要设支架
    。现场中拆除的模板和废料等应该及时清理，并将钉子拔掉或打弯。

6、存放水泥等袋装材料严禁靠墙堆放，存放砂、土、石料严禁
靠墙堆放。

7、施工现场明火作业，操作前必须办理三级动火证，经现场有关部门（负责人）批准，做好防护措施并派监护人后，方可操作。

8、施工现场的一切安全防护设施或架设工具如安全网，临边防护
    ，脚手架等，未经有关部门同意，不得擅自拆除或移位。

9、高处作业人员，在无可靠安全防护设施时，必须系好安全带。

必须先挂牢后作业 ，应高挂低用使用，不准将绳打结使用，也不准将挂钩直接挂在安全绳   使用，应挂在连接环上使用。

10、施工现场的“三违”指的是违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
            ，“三不伤害”指的是 自己不伤害自己 、 自己不被被人伤害   、自己不伤害别人，“四不放过”指的是事故原因没有查清不放过、事故责任者没有严肃处理不放过、广大职工没有受到教育不放过 、防范措施没有落实不放过。

11、施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须 良好 ，接头不准    

 裸露 。

12、用电设备必须达到“四个一”指的是一箱一漏一机一闸。即箱内一只刀闸或漏电保护器只能控制一台设备，不能同时控制两台或两台以上的设备。

2、 判断题：（每题4分）

1、在工期紧，任务重情况下，非电工人员也可以自己接线。 （ ×）

2、高处作业时，在下面无人情况下，可以将废料往下扔。   （ ×）

3、“三宝一器”是指安全帽、安全带、安全网、熔断器。    （ √）

4、特种作业人员必须佩戴相应的劳动保护用品。           （ √）

5、攀登作业时，操作人员上下梯子必须面对梯子。         （ √）

3、 简答题：（30分）

1、施工现场遇到触电事故应如何抢救触电者？

答：迅速切断电源，使触电者脱离电源。判断伤者受伤情况，立即进行现场抢救，并通知医院。如伤者无呼吸有心跳，应采用人工呼吸；如伤者有呼吸无心跳，应采用心脏按摩；如伤者无呼吸无心跳，应采用人工呼吸与心脏按摩交替进行。










