设备检修部综合班组三级（班组级）安全考试
注   意   事   项
1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
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一、填空题(每空2分，共计20分)
1. 各类作业人员作业人员应告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素  、防范措施、事故应急处理措施    。
2. 各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
3. 工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时工作负责人  或 专责监护人  可根据情况，临时停止工作。
4. 一级动火区是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。二级动火区域是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。
5. 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔   、洞或沟道应覆以与地面齐平的坚固的盖板。
6. 我国安全生产方针是:安全第一、预防为主、综合治理。
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二、单选题（每题2分，共计20分）
1. 消防工作贯彻（  C  ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
A 谁主管，谁负责     B 以防为主，以消为辅     C 预防为主，防消结合
2. 当被烧伤或烫伤时,正确的急救方法应该是（   A  ）。
A 以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位 B 迅速包扎
C 裸露伤处，温度自然降低后再包扎 D 现场不作处理，直接去医院
3. 火灾初起阶段是扑救火灾（    B   ）的阶段。
A 最不利            B 最有利                  C 较不利
4. 制止“三违”是指制止（    B   ）。
A 违反劳动纪律、违反企业制度、违反交通规则
B 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
C 违反作业规程、违反企业纪律、违反交通规则
5. （ A ）是保护人身安全的最后一道防线。
A个体防护      B隔离      C避难      D救援
6. 对心跳和呼吸都停止的触电者，应立即按（  C  ）正确进行现场救治。
A 人工呼吸     B 胸外心脏按压     C 心肺复苏法 
7. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（  C  ）喷射。
A 上部         B中部      C根部
8. 安全带正确使用方式为（  C  ）。
A 同一水平悬挂     B 低挂高用     C 高挂低用
9. 在特殊情况下，进入受限空间作业人员应佩戴（ A ）式空气呼吸器或长管呼吸器。
A. 正压        B.常压       C.负压      D.以上都不
10. 灭火器材中必须倒置使用的是(  C  ) 
A CO2灭火器    B 干粉灭火器    C 泡沫灭火器
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三、判断题（每题2分，共计20分）
1. 高处作业用的脚手架的搭设应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。（ √ ）
2. 进入受限空间作业前，只需打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。采取强制通风是浪费电。（ × ）
3. 最常用的灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、干粉。（ √ ）
4. 由燃烧所必须具备的几个基本条件可以得知，灭火就是破坏燃烧条件使燃烧反应终止的过程。其基本原理归纳为以下四个方面：冷却、窒息、隔离和化学抑制。（ √ ）
5. 心肺复苏法支持生命的三项基本措施的内容是通畅气道、口对口（鼻）人工呼吸、胸外按压。（  √  ）
6. 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的事故应该从重处理。（ √ ）
7. 脚手架搭在带电体旁应做好防止触电措施。（ √ ）
8. .现场创伤急救的基本要求是先抢救、后固定，再搬运。（ √ ）
9. 在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作，应做好通风措施。（ √ ）
10. 厂房内设备材料的堆放应整齐有序，标识应清楚，不妨碍通行。门口 、通道、楼梯、平台等处，不准放置杂物，以免阻碍通行。地面有灰浆泥污，应及时清除，以防滑跌。（ √ ）
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四、简答题（每题20分，共计40分）
1. 请结合你的工作岗位和工作性质，说明自己所在的工作区域有哪些危害？针对这些危害应采取哪些控制措施？（写3条即可）







答文：1、高空坠落 高处作业应系好安全带高挂低用，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。
2、物体打击伤害 进入施工现场必须正确使用安全帽。
3、高温烫伤 高温作业必须正确使用符合作业条件的高温防护用品，作业时必须两名作业人员，不得单人作业。
4、人员中毒 作业场所应保持清洁。通风良好，作业人员应间歇操作。
2. 进入工作现场的着装要求？





答文：进入装置、现场着装必须穿工作服（长袖）、工作鞋和戴安全帽。进入作业现场工作服穿着必须做到“三紧”，即袖口紧、领口紧、下摆紧。进入现场必须穿合格的工作鞋，禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。特殊工种、特殊作业必须按国家标准和有关规定正确着装。
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