
厂级安全教育培训试题

部门：           姓名：         成绩：

选择题（有单选和多选两种，每题6分，共60分）

1．新工人的三级安全教育是指          、车间教育和班组教育。（  ）

A．启蒙教育        B。厂级教育        C。礼仪教育

2.居住楼房发生火情时，疏散逃生时应采取以下正确的方法      ；

A. 从窗口直接跳下  B. 用湿手巾掩住口鼻，采取低姿势爬行  C. 快步跑下楼梯  D. 乘电梯急速下楼

3．当发生火灾事故时，应及时报警，报警时应讲明       ；

A. 起火地址及场所  B. 火势大小  C. 燃烧材料  D.联系方式及联络人

4．消防安全工作实行       的方针；

A. 谁主管，谁负责  B.隐患险于明火，责任重于泰山  C. 救火先救人 D. 预防为主，防消结合

5．安全培训对哪些人员比较重要      ；

A. 管理人员     B. 工人       C. 以上两类人员都同样重要  

6．火警、匪警、医疗救护报警电话分别为     ；

120/110/119  B.119/110/120  C.119/110/122  D.119/120/110

7．对企业发生的事故，坚持       原则进行处理。

A．预防为主     B。四不放过     C。三同时

8．“三同时”是指劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、         。

A．同时投产     B。同时结算     C。同时检修

9．工人有权拒绝       的指令。

A．违章作业     B.班组长         C。安全人员

10．有关企业安全的第一责任者应该是        。

A．生产部主管     B。安全部主管     C。最高层主管

判断题（对用“√”，错用“×”，每题4分，共40分）

1.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（   ）

2.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（   ）

3.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（    ）

4.电气设备发生火灾不准用水补灭。（     ）

5.在工作现场动用明火，须报主管部门批准，并做好安全防范工作。（   ）

6. 穿纯棉工作服就能防止静电起火（    ）；

7. 任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电；（   ）

8. 设备操作凭直观经验就能保证安全（     ）；

9. 只要保证适宜的通风条件，戴不戴口罩都没什么影响（    ）；

10. 安全主任为企业安全生产第一责任人，对该企业的安全生产负主要责任（     ）。

部门：                   姓名：                     成绩：  
一、选择题（有单选和多选两种，每题5分，共50分）

1．新工人的三级安全教育是指          、车间教育和班组教育。（ B ）

A．启蒙教育        B。厂级教育        C。礼仪教育

2.居住楼房发生火情时，疏散逃生时应采取以下正确的方法   B   ；

A. 从窗口直接跳下  B. 用湿手巾掩住口鼻，采取低姿势爬行  C. 快步跑下楼梯  D. 乘电梯急速下楼

3．当发生火灾事故时，应及时报警，报警时应讲明   A B C D    ；

A. 起火地址及场所  B. 火势大小  C. 燃烧材料  D.联系方式及联络人

4．消防安全工作实行    D   的方针；

A. 谁主管，谁负责  B.隐患险于明火，责任重于泰山  C. 救火先救人 D. 预防为主，防消结合

5．安全培训对哪些人员比较重要   C   ；

A. 管理人员     B. 工人       C. 以上两类人员都同样重要  

6．火警、匪警、医疗救护报警电话分别为  B   ；

120/110/119  B.119/110/120  C.119/110/122  D.119/120/110

7．对企业发生的事故，坚持   B    原则进行处理。

A．预防为主     B。四不放过     C。三同时

8．“三同时”是指劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、    A     。

A．同时投产     B。同时结算     C。同时检修

9．工人有权拒绝   A    的指令。

A．违章作业     B.班组长         C。安全人员

10．有关企业安全的第一责任者应该是    C    。

A．生产部主管     B。安全部主管     C。最高层主管

二、判断题（对用“√”，错用“×”，每题5分，共50分）

1.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（  √  ）

2.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（  × ）

3.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（  √  ）

4.电气设备发生火灾不准用水补灭。（  √   ）

5.在工作现场动用明火，须报主管部门批准，并做好安全防范工作。（√  ）

6. 穿纯棉工作服就能防止静电起火（  ×  ）；

7. 任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电；（  √  ）

8. 设备操作凭直观经验就能保证安全（   ×   ）；

9. 只要保证适宜的通风条件，戴不戴口罩都没什么影响（  ×   ）；

10. 安全主任为企业安全生产第一责任人，对该企业的安全生产负主要责任（  ×   ）。


