安全常识测试A卷（氧气站）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1．我们用眼、鼻、舌感官可辨出氧是无色、无臭、无味的气体，所辨出的都是氧的_ ___性质。
2．分子是保持物质________的最小微粒。
3．温度达到绝对零度时，物质的热运动就____了。
4．测量温度的标准叫____。
5．物质变成液体的最高温度称为此气体的________。
6．“三级安全教育”是指              、车间教育、              。
二、单选题（每题3分，共30分）
1．关于以下气体临界状态的说法（   ）是错误的。
A．气体能够液化的最高温度叫气体的临界温度
B．气体处于临界状态时气相液相仍有明显差别
C．气体的临界温度越高，气体越容易液化
D．某气体的临界温度、临界压力、临界密度都有固定的数值
2．特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A.产品标志
B.安全标签
C.安全标志
D.警示标志
3．氢气瓶瓶体为绿色，“字”为(   )。
A.大红色           B.绿色             C.黑色            D.蓝色
4．标准状态下1L液氧为(   )kg。
A．0.8             B．1.37             C．1.14             D．2
5．压力容器的设计压力为P，其中低压压力容器压力为(   )。
A.1.6MPa≤P＜10MPa  B.0.1MPa≤P＜1.6MP  C.P≥100MPa  D.10MPa≤P＜100MPa
6．氧的液化温度为零下（   ）℃(在标准大气压下)。
A．183             B．196             C．78             D．186
7．空气中含氧为（   ）%(体积分数)。
A.78             B．21             C.19             D．34
8．空气中含氮为（   ）%(体积分数)。
A.78             B.21             C.19             D.34
9．单位体积所具有的质量叫(   )。
A.密度             B.比容             C.比热             D.强度
10．在标准大气压下1L液氩汽化后为(   )L气氩。
A．770             B．558             C．702             D．789
三、问答题（共40分）
简述氧气站充装岗位安全操作规程。




安全常识测试A卷答案（氧气站）
一、填空题（每题5分，共30分）
1．物理2．化学性质3．停止4．温标5．临界温度
6．厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
1.B； 2.C；3.A；4.C；5.B；6.A；7.B；8.A；9.A；10.A；

