安全常识测试A卷（乙炔站）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1、乙炔在常温常压下比空气         ，溶于水和有机溶剂的         在工业出产的乙炔气因含有         等杂质而带有刺激性。
2、乙炔的沸点是         ，凝固点是         。
3、发生器压力一般控制在         毫米水柱。
4、30%的液碱在20℃时的比重为         。
5、按             分气瓶可分为液化气体气瓶、溶解乙炔气瓶、永久气体气瓶等。
6、“三级安全教育”是指           、车间教育、           。
二、单选题（每题3分，共30分）
1、特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A、产品标志                    B、安全标签
C、安全标志                    D、警示标志
2有双分子乙炔加成反应生成（   ）
A、乙烯基乙炔    B、氯乙烯    C、二氯乙烷     D、氯化氢
3、25-50mm粒径的电石，完全水解的时间为（    ）
A、30分钟    B、20分钟    C、14分钟    D、60分钟
4炔气柜的作用是（     ）
A、调节乙炔流量     B、炔储存量     C、控制乙炔压力     D、控制含氧量
5、标准状态下，一摩尔乙炔的体积为（    ） 
A、50升     B、280升     C、300升     D、22.4升
6、工业用电电压为（     ） 
A、110V     B、220V     C、380V     D、400V
7、乙炔输送压力决定于（  ）
A、气柜压力     B、发爆压力     C、HCL压力     D、水循环出口压力
8、电石泥渣含有大量的Ca2(OH)2成分，具有强烈的（    ） 
A、酸性     B、碱性     C、中性     D、腐蚀性
9、灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示（     ）。
A正常     B偏高     C偏低
10、单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的（   ）。 
A.分管安全生产的负责人      B.安全生产管理机构负责人     C.主要负责人
三、问答题（共40分）
请问您所在的岗位名称是什么？简述该岗位的安全操作规程。





安全常识测试A卷答案（乙炔站）
一、填空题（每题5分，共30分）
1、略轻、无色气体、硫磷；2、-83.6℃、-85℃；3、300-1000mm水柱；
4、1.323；5、充装介质；6、厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
1、C；2、A；3、C；4、A；5、D；6、C；7、D；8、B；9、A；10、C。

