安全常识测试B卷（乙炔站）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1、乙炔发生器直径为         ，上下分         搅拌层，转速为         。
2、乙炔气柜主要起到         与          两系统的缓冲作用。
3、正水封进口管插入液面内，乙炔气送至         系统。
4、逆水封进口管插入液面内，与         管线连通。
5、气柜高度一般控制在         高度。
6、“三级安全教育”是指           、车间教育、           。
二、单选题（每题3分，共30分）
1、乙炔清净塔采用（    ）溶液做为清净剂。 
Ａ．NaOH;      B． NaClO     C． Ca(OH)2     D ．H2SO4
2、乙炔中和塔采取（）溶液做为中和剂。
Ａ． NaClO;     Ｂ．Ca(OH)2；     C．ＮaOH;      Ｄ．Ｎa2CO3
3、乙炔、氢气、硫化氢等气属于（    ）。
Ａ．助燃气体；     Ｂ．易燃气体；     Ｃ．不燃气体
4、配制次氯酸钠的物质有（    ）。 
Ａ．氯气、氢氧化钠；     Ｂ．氯气、水     Ｃ．氯气、氢氧化钠和水
5、氯气在常温常压下为（    ）。 
Ａ．黄绿色无毒气体；     Ｂ．无色有毒气体;     Ｃ．黄绿色剧毒气体;
6、次氯酸钠是（    ）性化工原料。
Ａ．酸性;     Ｂ．碱性     Ｃ．强碱弱酸盐;
7、氢氧化钠是（    ）性化工原料。
Ａ．强碱;     Ｂ． 强酸     Ｃ．盐类;
8、氢氧化钠易吸收二氧化碳的原因是（    ）。
Ａ．二氧化碳是酸性氧化物     Ｂ．二氧化碳是碱性氧化物     Ｃ．二氧化碳是两性氧化物；
9、乙炔气清净过程中，如果次氯酸钠有效氯超过标准则易生成（   ）。
A、氯乙炔；     B、氯乙烯；     C、氯乙烷；
10、特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A、产品标志                    B、安全标签
C、安全标志                    D、警示标志
三、问答题（共40分）
请问您所在的岗位名称是什么？简述该岗位的安全操作规程。




安全常识测试B卷答案（乙炔站）
一、填空题（每题5分，共30分）
1、2.8m，5层，3转/分；2、清净、发生；3、清净；4、气柜；5、30-70%；
6、厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
1.Ｂ；2.Ｃ；3.Ｂ；4.Ｃ；5.Ｃ；6.Ａ；7.Ａ；8.Ａ；9.A；10.C

