烟花爆竹从业人员题库
多项选择题
1、常用的粘合剂有酚醛树脂（ABC）松香等。
A、虫胶漆 B、浆糊 C、乳糖 D、塑料
2、危险品货物不准在（ABCD ）通过。
A、行政生产区 B、居民区 C、商业区 D、生活区
3、下列物质中属于强氧化剂的有（ABD ）。
A、氯酸钾 B、高氯酸钾 C、硫磺 D、硝酸
4、下列物质中属于无机有毒物的有 。（CD ）
A、木炭 B、萘 C、氟硅酸钠 D、草酸钠
5、下列物质中属于易燃易爆物的有 。（ABC ）
A、黑火药 B、烟火药 C、引线 D、硫磺
6、下列物质中属于高能可燃物的有 。（ABCD ）
A、铝粉 B、镁粉 C、钛粉 D、镁铝合金粉
7、从事制、装、筑药等高粉尘工序的操作人中，其防护用品应具备以下条件：（ABCD）
A、佩戴的自吸过滤式防尘口罩，应符合GB2626-81《自吸过滤式防尘口罩》的
要求
B、穿戴紧口长袖长裤工作服，拖帽、布袜，尽量减少身体的裸露部分，衣着简
单易脱
C、防护用品必须由防静电材质制成
D、用于配制氯酸盐等危险药物的专用工作服，不能在从事其它作业时穿用
8、从事烟花爆竹厂工作的人员，必须具备以下条件：（ABCD ）
A、以新进厂和变换工种的工人必须进行安全教育和技术培训，取得操作合格证后，才能上岗生产
B、 严禁穿戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃的化纤衣物，不准带有钢铁制品的钮扣、发夹，刀剪、锁链等进入危险生产区
C、从事粉尘作业人员应定期进行保健检查。患职业禁忌症者，不得安排从事有禁忌的作业，不得安排未满18周岁的人员和残疾人员从事制药、配料及筑压药工序的作业
D、严禁酒后上班；作业时不许离岗串岗，不得穿戴有药尘的工作服进入其它工房
9、在从事有药产品制作过程中，含有下列情况之一者，应停止生产，
慎重处理。（ABCD ）
A、 电源线路发生漏电、短路和其它情况或机器运转不正常时
B、 大雷暴雨时
C、 药物温度自发升高或产生异味时
D、 高感度工房室温超过32℃时，一般工房室温超过35℃时
10、在清扫工房、车间药库时必须遵守下列规定：（ABCD ）
A、 扫前，应将药物、半成品搬走
B、采用湿法清扫，严禁使用铁器清理垃圾
C、搬动设备时，必须轻抬轻放，不许拖拉
D、可用吸尘器进行打扫
11、通常的灭火方法有：（ABCD ）
A、冷却灭火法 B、隔离灭火法 C、窒息灭火法 D、抑制灭火法
12、金属燃烧的特点有：（ABCD ）
A、易燃程度与比表面积关系极大 B、燃烧热大，燃烧温度高
C、高温燃烧时性质活泼 D、受热时强度降低
13、扑救毒害品、腐蚀品火灾的基本方法是：（ABCD ）
A、灭火人员必须穿着防护服，佩戴防护面具
B、积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围
C、扑救时应尽量使用低压水流或雾状水
D、容器泄漏，在扑灭火势后应采取堵漏措施
14、烧伤救护中的注意事项：（ABCD ）
A、保护创面 B、及时就近护送伤员到医院救治
C、注意呼吸道烧伤患者 D、适量饮水和注意“合并伤”
15、储存烟花爆竹的仓库、储存室，必须做到：（ABCD）
A、建立出入库检查、登记制度 B、库房内储量不得超过容量。品种不得相抵触
C、严禁无关人员进入库区 D、发现烟花爆竹及其药剂丢失、被盗，及时汇报
16、消除静电危害的方法主要有：（BD）
A、还原法 B、泄漏法 C、氧化法 D、中和法
17、安全销毁的对象是：（ABCD ）
A、不合格的原辅材料 B、不合格的半成品
C、不合格的产品 D、非法生产的烟花爆竹
18、一次销毁数量的总药量不得超过下列要求：（ABC）
A、原辅材料200kg B、混合药100kg C、半成品400kg D、成品300 kg
19、防毒技术措施的原则是：（ABCD ）
A、 以无毒、低毒的物料或工艺代替有毒、高毒的物料或工艺
B、 生产设备的密闭化、管道化和机械化
C、 通风排毒和个人防护措施
D、隔离操作和仪表控制(自动化)
20、职业性有害因素。按其来源和性质分类为：（ABC ）
A、生产过程中的有害因素 B、劳动过程中的有害因素
C、与卫生技术设施不良有关的有害因素 D、与人的不良习惯有关的有害因素
21、生产性有害因素侵入人体的途径有：（ABC ）
A、吸入 B、皮肤吸收
C、消化道吸收 D、粘膜吸收
22、烟花爆竹生产经营企业特殊工作人员根据其工作岗位、岗位职能，将其划分为：（ABCD）
A、药物操作工 B、仓库保管员
C、供销押运员 D、质检燃放员
23、生产企业的仓库保管员可以细分为：（ABCD）
A、原料保管员 B、药物保管员
C、有药半成品保管员 D、成品保管员
24、花炮生产中常见静电放电有：（ABCD ）
A、化纤衣物从人体脱离的电晕放电 B、绝缘胶鞋经长距离行走后的人体带电
C、在所佩带钢笔等金属物尖端不同材料接触间隙发生的电晕放电
D、粉碎硫磺中硫磺与其它物接触的火花放电、空间的雷电等
25、产生自燃自爆的条件是：（ABC）
A、反应体系热不向外扩散或仅有少量扩散，绝大部分的热量蓄积起来
B、必须是比较容易进行放热反应而产生反应热的物质
C、反应热的产生速度必须大于散失的热
D、热量必须达到自燃温度

